{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":16,"sheets":["0.PMA","Sheet2","Sheet3","Sheet4","Sheet5","Sheet6","Sheet7","Sheet8","1.INF_GENERAL","2.DESCRIPCION_INSTALACIONES","3.CONTROL_OPER","4.PRODUCTOS_QUIMICOS","Libreria_PQ","5.CAPACITACIONES_AMBIENTALES","ANEXO_1","Seguimiento Trimestral_V1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":9,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":27,"comments":2,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"0.PMA","index":0,"n_rows":45,"n_cols":17,"rows_kept":45,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[44,8,45,15],[44,1,45,7],[34,16,35,22],[36,16,39,22],[40,16,43,22],[44,16,45,22],[36,1,39,7],[40,1,43,7],[34,8,35,15],[36,8,39,15],[40,8,43,15],[34,1,35,7],[6,7,7,15],[10,1,16,22],[28,1,30,7],[31,1,33,7],[28,8,30,22],[31,8,33,22],[1,1,1,22],[6,16,7,22],[3,1,7,6],[3,7,5,22],[96,0,96,5],[96,6,96,12],[96,13,96,19],[96,20,96,23],[95,0,95,5],[95,6,95,12],[95,13,95,19],[95,20,95,23],[94,0,94,5],[94,6,94,12],[94,13,94,19],[94,20,94,23],[91,0,91,5],[91,6,91,12],[91,13,91,19],[91,20,91,23],[93,0,93,5],[93,6,93,12],[93,13,93,19],[93,20,93,23],[92,0,92,5],[92,6,92,12],[92,13,92,19],[92,20,92,23]]}
[]
[null,"ANEXO 2 - FORMATO DE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)"]
[]
[null,"INSERTAR LOGO DE LA EMPRESA",null,null,null,null,null,"PLAN DE MANEJO AMBIENTAL"]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"CÓDIGO:",null,null,null,null,null,null,null,null,"VERSIÓN N°:"]
[]
[]
[]
[null,"NOMBRE DE LA EMPRESA"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Fecha de Elaboracion:",null,null,null,null,null,null,"dd-mm-aaaa"]
[]
[]
[null,"Elaborado por:",null,null,null,null,null,null,"Cargo(s)"]
[]
[]
[null,"ACTUALIZADO POR:",null,null,null,null,null,null,"REVISADO POR:",null,null,null,null,null,null,null,"APROBADO POR:"]
[]
[null,"Firma:",null,null,null,null,null,null,"Firma:",null,null,null,null,null,null,null,"Firma:"]
[]
[]
[]
[null,"Nombre y apellido\nCargo",null,null,null,null,null,null,"Nombre y apellido\nCargo",null,null,null,null,null,null,null,"Nombre y apellido\nCargo"]
[]
[]
[]
[null,"Fecha: dd-mm-aaaa",null,null,null,null,null,null,"Fecha: dd-mm-aaaa",null,null,null,null,null,null,null,"Fecha: dd-mm-aaaa"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":1,"n_cols":1,"rows_kept":1,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[190,0,190,5],[190,6,190,12],[190,13,190,19],[190,20,190,23],[193,0,193,5],[193,6,193,12],[193,13,193,19],[193,20,193,23],[192,0,192,5],[192,6,192,12],[192,13,192,19],[192,20,192,23],[191,0,191,5],[191,6,191,12],[191,13,191,19],[191,20,191,23],[196,0,196,5],[196,6,196,12],[196,13,196,19],[196,20,196,23],[195,0,195,5],[195,6,195,12],[195,13,195,19],[195,20,195,23],[194,0,194,5],[194,6,194,12],[194,13,194,19],[194,20,194,23],[199,0,199,5],[199,6,199,12],[199,13,199,19],[199,20,199,23],[198,0,198,5],[198,6,198,12],[198,13,198,19],[198,20,198,23],[197,0,197,5],[197,6,197,12],[197,13,197,19],[197,20,197,23],[202,0,202,5],[202,6,202,12],[202,13,202,19],[202,20,202,23],[201,0,201,5],[201,6,201,12],[201,13,201,19],[201,20,201,23],[200,0,200,5],[200,6,200,12],[200,13,200,19],[200,20,200,23],[208,0,208,5],[208,6,208,12],[208,13,208,19],[208,20,208,23],[207,0,207,5],[207,6,207,12],[207,13,207,19],[207,20,207,23],[203,0,203,5],[203,6,203,12],[203,13,203,19],[203,20,203,23],[204,0,204,5],[204,6,204,12],[204,13,204,19],[204,20,204,23],[206,0,206,5],[206,6,206,12],[206,13,206,19],[206,20,206,23],[205,0,205,5],[205,6,205,12],[205,13,205,19],[205,20,205,23],[187,0,187,5],[187,6,187,12],[187,13,187,19],[187,20,187,23],[186,0,186,5],[186,6,186,12],[186,13,186,19],[186,20,186,23],[189,0,189,5],[189,6,189,12],[189,13,189,19],[189,20,189,23],[188,0,188,5],[188,6,188,12],[188,13,188,19],[188,20,188,23],[183,0,183,5],[183,6,183,12],[183,13,183,19],[183,20,183,23],[182,0,182,5],[182,6,182,12],[182,13,182,19],[182,20,182,23],[185,0,185,5],[185,6,185,12],[185,13,185,19],[185,20,185,23],[184,0,184,5],[184,6,184,12],[184,13,184,19],[184,20,184,23],[179,0,179,5],[179,6,179,12],[179,13,179,19],[179,20,179,23],[178,0,178,5],[178,6,178,12],[178,13,178,19],[178,20,178,23],[181,0,181,5],[181,6,181,12],[181,13,181,19],[181,20,181,23],[180,0,180,5],[180,6,180,12],[180,13,180,19],[180,20,180,23],[175,0,175,5],[175,6,175,12],[175,13,175,19],[175,20,175,23],[174,0,174,5],[174,6,174,12],[174,13,174,19],[174,20,174,23],[177,0,177,5],[177,6,177,12],[177,13,177,19],[177,20,177,23],[176,0,176,5],[176,6,176,12],[176,13,176,19],[176,20,176,23],[171,0,171,5],[171,6,171,12],[171,13,171,19],[171,20,171,23],[170,0,170,5],[170,6,170,12],[170,13,170,19],[170,20,170,23],[173,0,173,5],[173,6,173,12],[173,13,173,19],[173,20,173,23],[172,0,172,5],[172,6,172,12],[172,13,172,19],[172,20,172,23],[167,0,167,5],[167,6,167,12],[167,13,167,19],[167,20,167,23],[166,0,166,5],[166,6,166,12],[166,13,166,19],[166,20,166,23],[169,0,169,5],[169,6,169,12],[169,13,169,19],[169,20,169,23],[168,0,168,5],[168,6,168,12],[168,13,168,19],[168,20,168,23],[163,0,163,5],[163,6,163,12],[163,13,163,19],[163,20,163,23],[162,0,162,5],[162,6,162,12],[162,13,162,19],[162,20,162,23],[165,0,165,5],[165,6,165,12],[165,13,165,19],[165,20,165,23],[164,0,164,5],[164,6,164,12],[164,13,164,19],[164,20,164,23],[159,0,159,5],[159,6,159,12],[159,13,159,19],[159,20,159,23],[158,0,158,5],[158,6,158,12],[158,13,158,19],[158,20,158,23],[161,0,161,5],[161,6,161,12],[161,13,161,19],[161,20,161,23],[160,0,160,5],[160,6,160,12],[160,13,160,19],[160,20,160,23],[155,0,155,5],[155,6,155,12],[155,13,155,19],[155,20,155,23],[154,0,154,5],[154,6,154,12],[154,13,154,19],[154,20,154,23],[157,0,157,5],[157,6,157,12],[157,13,157,19],[157,20,157,23],[156,0,156,5],[156,6,156,12],[156,13,156,19],[156,20,156,23],[151,0,151,5],[151,6,151,12],[151,13,151,19],[151,20,151,23],[150,0,150,5],[150,6,150,12],[150,13,150,19],[150,20,150,23],[153,0,153,5],[153,6,153,12],[153,13,153,19],[153,20,153,23],[152,0,152,5],[152,6,152,12],[152,13,152,19],[152,20,152,23],[147,0,147,5],[147,6,147,12],[147,13,147,19],[147,20,147,23],[146,0,146,5],[146,6,146,12],[146,13,146,19],[146,20,146,23],[149,0,149,5],[149,6,149,12],[149,13,149,19],[149,20,149,23],[148,0,148,5],[148,6,148,12],[148,13,148,19],[148,20,148,23],[143,0,143,5],[143,6,143,12],[143,13,143,19],[143,20,143,23],[142,0,142,5],[142,6,142,12],[142,13,142,19],[142,20,142,23],[145,0,145,5],[145,6,145,12],[145,13,145,19],[145,20,145,23],[144,0,144,5],[144,6,144,12],[144,13,144,19],[144,20,144,23],[139,0,139,5],[139,6,139,12],[139,13,139,19],[139,20,139,23],[138,0,138,5],[138,6,138,12],[138,13,138,19],[138,20,138,23],[141,0,141,5],[141,6,141,12],[141,13,141,19],[141,20,141,23],[140,0,140,5],[140,6,140,12],[140,13,140,19],[140,20,140,23],[135,0,135,5],[135,6,135,12],[135,13,135,19],[135,20,135,23],[134,0,134,5],[134,6,134,12],[134,13,134,19],[134,20,134,23],[137,0,137,5],[137,6,137,12],[137,13,137,19],[137,20,137,23],[136,0,136,5],[136,6,136,12],[136,13,136,19],[136,20,136,23],[131,0,131,5],[131,6,131,12],[131,13,131,19],[131,20,131,23],[130,0,130,5],[130,6,130,12],[130,13,130,19],[130,20,130,23],[133,0,133,5],[133,6,133,12],[133,13,133,19],[133,20,133,23],[132,0,132,5],[132,6,132,12],[132,13,132,19],[132,20,132,23],[127,0,127,5],[127,6,127,12],[127,13,127,19],[127,20,127,23],[126,0,126,5],[126,6,126,12],[126,13,126,19],[126,20,126,23],[129,0,129,5],[129,6,129,12],[129,13,129,19],[129,20,129,23],[128,0,128,5],[128,6,128,12],[128,13,128,19],[128,20,128,23],[123,0,123,5],[123,6,123,12],[123,13,123,19],[123,20,123,23],[122,0,122,5],[122,6,122,12],[122,13,122,19],[122,20,122,23],[125,0,125,5],[125,6,125,12],[125,13,125,19],[125,20,125,23],[124,0,124,5],[124,6,124,12],[124,13,124,19],[124,20,124,23],[119,0,119,5],[119,6,119,12],[119,13,119,19],[119,20,119,23],[118,0,118,5],[118,6,118,12],[118,13,118,19],[118,20,118,23],[121,0,121,5],[121,6,121,12],[121,13,121,19],[121,20,121,23],[120,0,120,5],[120,6,120,12],[120,13,120,19],[120,20,120,23],[115,0,115,5],[115,6,115,12],[115,13,115,19],[115,20,115,23],[114,0,114,5],[114,6,114,12],[114,13,114,19],[114,20,114,23],[117,0,117,5],[117,6,117,12],[117,13,117,19],[117,20,117,23],[116,0,116,5],[116,6,116,12],[116,13,116,19],[116,20,116,23],[111,0,111,5],[111,6,111,12],[111,13,111,19],[111,20,111,23],[110,0,110,5],[110,6,110,12],[110,13,110,19],[110,20,110,23],[113,0,113,5],[113,6,113,12],[113,13,113,19],[113,20,113,23],[112,0,112,5],[112,6,112,12],[112,13,112,19],[112,20,112,23],[107,0,107,5],[107,6,107,12],[107,13,107,19],[107,20,107,23],[106,0,106,5],[106,6,106,12],[106,13,106,19],[106,20,106,23],[109,0,109,5],[109,6,109,12],[109,13,109,19],[109,20,109,23],[108,0,108,5],[108,6,108,12],[108,13,108,19],[108,20,108,23],[103,0,103,5],[103,6,103,12],[103,13,103,19],[103,20,103,23],[102,0,102,5],[102,6,102,12],[102,13,102,19],[102,20,102,23],[105,0,105,5],[105,6,105,12],[105,13,105,19],[105,20,105,23],[104,0,104,5],[104,6,104,12],[104,13,104,19],[104,20,104,23],[99,0,99,5],[99,6,99,12],[99,13,99,19],[99,20,99,23],[98,0,98,5],[98,6,98,12],[98,13,98,19],[98,20,98,23],[101,0,101,5],[101,6,101,12],[101,13,101,19],[101,20,101,23],[100,0,100,5],[100,6,100,12],[100,13,100,19],[100,20,100,23],[95,0,95,5],[95,6,95,12],[95,13,95,19],[95,20,95,23],[94,0,94,5],[94,6,94,12],[94,13,94,19],[94,20,94,23],[97,0,97,5],[97,6,97,12],[97,13,97,19],[97,20,97,23],[96,0,96,5],[96,6,96,12],[96,13,96,19],[96,20,96,23],[91,0,91,5],[91,6,91,12],[91,13,91,19],[91,20,91,23],[93,0,93,5],[93,6,93,12],[93,13,93,19],[93,20,93,23],[92,0,92,5],[92,6,92,12],[92,13,92,19],[92,20,92,23]]}
["Mantener el área de trabajo libre de fugas y/o derrames de productos químicos y/o hidrocarburos.\r\nCumplir con el estándar de Manejo de Productos Químicos de SMCV.\r\nTodos los productos deben tener su Ficha de Datos de Seguridad (FDS) en español, actualizadas y aprobadas con una antigüedad no mayor a 10 años. Además, se deben seguir todas las indicaciones establecidas en las FDS."]

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":1,"n_cols":1,"rows_kept":1,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["Apagar los equipos y luces que no se estén utilizando.\r\nLos grupos de generación eléctrica, de manera individual o acumulada, que superen la potencia de 500KW requieren autorización del MINEM, para lo cual se debe coordinar con la Gerencia de Medio Ambiente."]

{"sheet":"Sheet4","index":3,"n_rows":1,"n_cols":1,"rows_kept":1,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["Usar adecuadamente los baños químicos, lavamanos portátiles u otros servicios que requieran uso de agua doméstica.\r\nReportar de forma inmediata eventos ambientales relacionados al derrame/fuga de aguas de uso doméstico y/o aguas residuales."]

{"sheet":"Sheet5","index":4,"n_rows":1,"n_cols":1,"rows_kept":1,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["Regadío con Cisterna de Agua.\r\nVerificar sistemas de supresión de polvo."]

{"sheet":"Sheet6","index":5,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}

{"sheet":"Sheet7","index":6,"n_rows":1,"n_cols":1,"rows_kept":1,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["Regadío con Cisterna de Agua.\r\nVerificar sistemas de supresión de polvo."]

{"sheet":"Sheet8","index":7,"n_rows":1,"n_cols":1,"rows_kept":1,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["Usar adecuadamente los baños químicos, lavamanos portátiles u otros servicios que requieran uso de agua doméstica.\r\nReportar de forma inmediata eventos ambientales relacionados al derrame/fuga de aguas de uso doméstico y/o aguas residuales."]

{"sheet":"1.INF_GENERAL","index":8,"n_rows":100,"n_cols":16,"rows_kept":100,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,4],[7,0,7,4],[7,5,7,13],[8,0,8,13],[9,0,9,13],[4,5,4,13],[6,0,6,4],[6,5,6,13],[5,0,5,4],[5,5,5,13],[10,10,11,10],[10,11,10,13],[10,0,11,0],[10,1,10,2],[10,3,11,3],[10,4,11,4],[10,5,11,5],[10,6,11,6],[10,7,11,7],[10,8,11,8],[10,9,11,9],[0,0,0,13],[2,0,2,4],[2,5,2,13],[3,0,3,4],[3,5,3,13],[1,0,1,4],[1,5,1,13]]}
["I. INFORMACIÓN GENERAL"]
["Objetivo y Alcance:",null,null,null,null,"El presente Plan de Manejo Ambiental tiene como propósito establecer las medidas de prevención, control y mitigación necesarias para gestionar adecuadamente los impactos ambientales asociados a las actividades que realiza la empresa contratista en el marco de su participación en las operaciones de Sociedad Minera Cerro Verde.\nEste plan aplica de manera integral a todas las actividades ejecutadas por la empresa contratista en la operación, incluyendo contratos y órdenes de servicio vigentes, independientemente de su duración, ubicación o alcance. Su cumplimiento es obligatorio para todo el personal propio y subcontratado, y está alineado con la normativa ambiental aplicable, los compromisos contractuales y los requisitos del sistema de gestión ambiental de Sociedad Minera Cerro Verde."]
["Razón Social de la Empresa : ",null,null,null,null,"Analytics LS"]
["Nombre Comercial (Acrónimo):",null,null,null,null,"ALS"]
["Rubro o Actividad:",null,null,null,null,"Monitoreo"]
["Descripcion de la empresa:",null,null,null,null,"Empresa que realiza monitoreo de diferentes matrices ambientales."]
["Gerencia General:",null,null,null,null,"Presidencia"]
["Código Único:",null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.CONCAT(\"PMA\",\"-\",UPPER(LEFT(F7,4)),\"-\",F4)","v":"PMA-PRES-ALS"}]
[]
["II. INFORMACIÓN DE CONTRATO/SERVICIO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," "]
["N°","Tipo",null,"N° Contrato / Servicio","Título Contrato/Orden de Servicio","Fecha de Inicio\n(dd/mm/aaaa)","Fecha de Fin\n(dd/mm/aaaa)","Administrador de contrato","Responsable Medio Ambiente (EECC)","Correo electrónico (EECC)","Placa de Vehículos","Número de Trabajadores"]
[null,"Contrato","OS",null,null,null,null,null,null,null,null,"Propios","Subcontratistas","Nombre empresa(s) Subcontratista(s)"]
[1,"X","X",123123,"Mantenimiento 1","2024-01-01","2026-01-12","Rosario Arango","Massiel Mendoza","mendoza123@gmail.com","VEF032, VOL456, V6U209",3,2,"LyV Consultores\nVyS Limpieza"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Aspectos AMBIENTALES","Impacto ambiental","Controles ambientales",null,"Manejo_de_agua_industrial","Emisión_de_Material_Particulado","Interacción_con_flora_y_fauna_silvestre","Manejo_de_Combustible_o_lubricantes","Manejo_de_residuos_Peligrosos","Manejo_de_RAEE","Uso_de_Papel_o_Cartón"]
[null,"Manejo_de_ácido_sulfurico","Afectación en la calidad del suelo y/o agua","Reportar las fugas/derrames a Medio Ambiente.\nSe cuenta con un área de almacenamiento con contención secundaria con un volumen mínimo de 110% de la capacidad en relación con el recipiente de mayor volumen.\nSe cuenta con sensor de nivel del  tanque de almacenamiento de ácido sulfúrico.\nInspección de válvulas.",null,"Se utiliza eficientemente la cantidad de agua necesaria para humectar mineral según lo requiera el proceso.","Regadío con Cisterna de Agua.","Conocer y cumplir con el Procedimiento de Ahuyentamiento de Fauna en las instalaciones de SMCV.","Mantener el área de trabajo libre de fugas y/o derrames de productos químicos y/o hidrocarburos.","Mantener el área de trabajo ordenado y libre de residuos.","Mantener el área de trabajo ordenado y libre de residuos.","Segregar los residuos de papel y cartón en el recipiente de color azul, libres de restos de alimentos, hidrocarburos, concentrados, productos químicos, entre otros. "]
[null,"Manejo_de_agua_industrial","Afectación en la calidad del suelo y/o agua subterránea","Se utiliza eficientemente la cantidad de agua necesaria para humectar mineral según lo requiera el proceso.\nMantenimiento del camión cisterna.",null,"Mantenimiento del camión cisterna.","Verificar sistemas de supresión de polvo.","Reportar de forma inmediata el avistamiento y/o eventos relacionados con fauna a la Gerencia Medio Ambiente.","Cumplir con el estándar de Manejo de Productos Químicos de SMCV.","Segregar los residuos de acuerdo con el Plan de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos. (Código de colores)","Segregar los residuos de acuerdo con el Plan de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos. (Código de colores)","Desarmar las cajas de cartón."]
[null,"Disposición_de_Relaves","Afectación en la calidad del suelo y/o agua subterránea. Afectacion a terceros","Mantenimiento de tuberías y sistemas de descarga.\nAsegurar limpieza de contactos del talud natural con la presa.\nAsegurar distribución uniforme del relave. \nAsegurar el espesor y compactación de la capa de relave en Talud y Preparación de descarga de la Corona según parametros de diseño.\nControl de calidad de la compactación de las arenas depositadas en el muro de la presa  y otros parámetros.",null,null,null,"Respetar las señales de precaución en zonas de tránsito de fauna. ","Todos los productos deben tener su Ficha de Datos de Seguridad (FDS) en español, actualizadas y aprobadas con una antigüedad no mayor a 10 años. Además, se deben seguir todas las indicaciones establecidas en las FDS.","Para el almacenamiento de los residuos en el punto de generación se deben usar recipientes (bolsas, sacos, entre otros) con dimensión, forma y material que evite pérdidas o fugas. ","Para el almacenamiento de los residuos en el punto de generación se deben usar recipientes (bolsas, sacos, entre otros) con dimensión, forma y material que evite pérdidas o fugas. "]
[null,"Manejo_de_soluciones_ácidas","Afectación en la calidad del suelo y/o agua subterránea","Se cuenta con segunda contención.\nMantener limpios los canales de derivación.\nVerificar el estado de tuberías.\nReportar las fugas/derrames a Medio Ambiente.",null,null,null,"Cumplir con la prohibición de alimentar, manipular, capturar, enterrar y/o retirar a fauna silvestre o asilvestrada.","Contar con la señalización reglamentaria de la zona de almacenamiento y contar con un kit para respuesta a derrames, validado por la Gerencia de Medio Ambiente, e inspeccionado por lo menos una vez al mes.\nLos equipos auxiliares o componentes y piezas de repuesto que contienen Combustibles, Lubricantes y/o Productos Químicos, deben estar en áreas impermeabilizadas o contar con bandejas de contención (excepto vehículos).\nAlmacenar los productos líquidos en áreas impermeabilizadas y/o sistemas de contención secundaria con un volumen mínimo del 110% de capacidad respecto al recipiente de mayor volumen, estos sistemas deben estar limpios y en buen estado.\nCumplir con la inspección técnica y/o mantenimiento programado de los equipos para un consumo eficiente de combustible.\nEl almacenamiento de cantidad mayor a 1 m³ hidrocarburos y otros productos derivados de hidrocarburos (OPDH) requieren autorizaciones de OSINERMING, para lo cual se debe coordinar con la Gerencia de Medio Ambiente.","Prohibido rebasar la capacidad del sistema de almacenamiento primario. ","Prohibido rebasar la capacidad del sistema de almacenamiento primario. "]
[null,"Emisión_de_Material_Particulado","Afectación en la calidad del aire, suelo y/o agua","Regadío con Cisterna de Agua.\nVerificar sistemas de supresión de polvo.",null,null,null,null,"Inspeccionar semanalmente los materiales peligrosos, incluyendo segundas contenciones, sumideros, drenajes, etc., para asegurar el buen estado y funcionamiento, según el Estándar de Inspección de Herramientas, Equipos e Instalaciones de SMCV.\n","Los residuos deben ser acondicionados de tal manera, que se minimicen los riesgos durante su carga, transporte y descarga.","Los residuos deben ser acondicionados de tal manera, que se minimicen los riesgos durante su carga, transporte y descarga."]
[null,"Emisión_de_Gases_de_efecto_invernadero","Afectación de la calidad del aire","Cumplir con el mantenimiento preventivo y/o correctivo de los equipos (Pe. Equipo liviano).",null,null,null,null,"Reportar de forma inmediata eventos ambientales relacionados al derrame/fuga de Combustibles, Productos Químicos u otros.","Los residuos, a excepción de los residuos de comida, son trasladados y dispuestos en la plataforma de Residuos San José, con recursos propios de la empresa contratista.","Los residuos, a excepción de los residuos de comida, son trasladados y dispuestos en la plataforma de Residuos San José, con recursos propios de la empresa contratista."]
[null,"Interacción_con_flora_y_fauna_silvestre","Pérdida de especies de interés","Conocer y cumplir con el Procedimiento de Ahuyentamiento de Fauna en las instalaciones de SMCV.\nReportar de forma inmediata el avistamiento y/o eventos relacionados con fauna a la Gerencia Medio Ambiente.\nRespetar las señales de precaución en zonas de tránsito de fauna. \nCumplir con la prohibición de alimentar, manipular, capturar, enterrar y/o retirar a fauna silvestre o asilvestrada.",null,null,null,null,null,"Prohibido transportar residuos en vehículos de transporte de pasajeros, alimentos u otros destinados al uso humano y/o animal. ","Prohibido transportar residuos en vehículos de transporte de pasajeros, alimentos u otros destinados al uso humano y/o animal. "]
[null,"Manejo_de_agua_de_uso_doméstico","Disminución del recurso hídrico, Afectación en la calidad del suelo y/o agua","Usar adecuadamente los baños químicos, lavamanos portátiles u otros servicios que requieran uso de agua doméstica.\nReportar de forma inmediata eventos ambientales relacionados al derrame/fuga de aguas de uso doméstico y/o aguas residuales."]
[null,"Manejo_de_Combustible_o_lubricantes","Disminución de recursos no renovables (combustible) , Afectación en la calidad del Suelo, Agua y/o Aire","Mantener el área de trabajo libre de fugas y/o derrames de productos químicos y/o hidrocarburos.\nCumplir con el estándar de Manejo de Productos Químicos de SMCV.\nTodos los productos deben tener su Ficha de Datos de Seguridad (FDS) en español, actualizadas y aprobadas con una antigüedad no mayor a 10 años. Además, se deben seguir todas las indicaciones establecidas en las FDS.\nContar con la señalización reglamentaria de la zona de almacenamiento y contar con un kit para respuesta a derrames, validado por la Gerencia de Medio Ambiente, e inspeccionado por lo menos una vez al mes.\nLos equipos auxiliares o componentes y piezas de repuesto que contienen Combustibles, Lubricantes y/o Productos Químicos, deben estar en áreas impermeabilizadas o contar con bandejas de contención (excepto vehículos).\nAlmacenar los productos líquidos en áreas impermeabilizadas y/o sistemas de contención secundaria con un volumen mínimo del 110% de capacidad respecto al recipiente de mayor volumen, estos sistemas deben estar limpios y en buen estado.\nCumplir con la inspección técnica y/o mantenimiento programado de los equipos para un consumo eficiente de combustible.\nEl almacenamiento de cantidad mayor a 1 m³ hidrocarburos y otros productos derivados de hidrocarburos (OPDH) requieren autorizaciones de OSINERMING, para lo cual se debe coordinar con la Gerencia de Medio Ambiente.\nInspeccionar semanalmente los materiales peligrosos, incluyendo segundas contenciones, sumideros, drenajes, etc., para asegurar el buen estado y funcionamiento, según el Estándar de Inspección de Herramientas, Equipos e Instalaciones de SMCV.\nReportar de forma inmediata eventos ambientales relacionados al derrame/fuga de Combustibles, Productos Químicos u otros."]
[null,"Manejo_de_Productos_Químicos","Disminución de recursos no renovables (combustible) , Afectación en la calidad del Suelo, Agua y/o Aire","Mantener el área de trabajo libre de fugas y/o derrames de productos químicos.\nCumplir con el estándar de Manejo de Productos Químicos de SMCV.\nTodos los productos deben tener su Ficha de Datos de Seguridad (FDS) en español, actualizadas y aprobadas con una antigüedad no mayor a 10 años. Además, se deben seguir todas las indicaciones establecidas en las FDS.\nAlmacenar los productos químicos teniendo en cuenta su compatibilidad entre sí y con el recipiente que los contiene, los envases deben estar en buen estado con etiquetas visibles y legibles.\nContar con la señalización reglamentaria de la zona de almacenamiento y contar con un kit para respuesta a derrames, validado por la Gerencia de Medio Ambiente, e inspeccionado por lo menos una vez al mes.\nLos equipos auxiliares o componentes y piezas de repuesto que contienen Combustibles, Lubricantes y/o Productos Químicos., deben estar en áreas impermeabilizadas o contar con bandejas de contención (excepto vehículos).\nAlmacenar los productos líquidos en áreas impermeabilizadas y/o sistemas de contención secundaria con un volumen mínimo del 110% de capacidad respecto al recipiente de mayor volumen, estos sistemas deben estar limpios y en buen estado.\nLos productos químicos en estado sólidos no deberán almacenarse en contacto directo con el suelo.\nInspeccionar semanalmente los materiales peligrosos, incluyendo segundas contenciones, sumideros, drenajes, etc., para asegurar el buen estado y funcionamiento, según el Estándar de Inspección de Herramientas, Equipos e Instalaciones de SMCV.\nReportar de forma inmediata eventos ambientales relacionados al derrame/fuga de Combustibles, Productos Químicos u otros."]
[null,"Manejo_de_residuos_Peligrosos","Afectación sobre la calidad del suelo","Mantener el área de trabajo ordenado y libre de residuos.\nSegregar los residuos de acuerdo con el Plan de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos. (Código de colores)\nPara el almacenamiento de los residuos en el punto de generación se deben usar recipientes (bolsas, sacos, entre otros) con dimensión, forma y material que evite pérdidas o fugas. \nProhibido rebasar la capacidad del sistema de almacenamiento primario. \nLos residuos deben ser acondicionados de tal manera, que se minimicen los riesgos durante su carga, transporte y descarga.\nLos residuos, a excepción de los residuos de comida, son trasladados y dispuestos en la plataforma de Residuos San José, con recursos propios de la empresa contratista.\nProhibido transportar residuos en vehículos de transporte de pasajeros, alimentos u otros destinados al uso humano y/o animal. "]
[null,"Manejo_de_residuos_No_Peligrosos","Afectación sobre la calidad del suelo","Mantener el área de trabajo ordenado y libre de residuos.\nSegregar los residuos de acuerdo con el Plan de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos. (Código de colores)\nPara el almacenamiento de los residuos en el punto de generación se deben usar recipientes (bolsas, sacos, entre otros) con dimensión, forma y material que evite pérdidas o fugas. \nProhibido rebasar la capacidad del sistema de almacenamiento primario. \nLos residuos deben ser acondicionados de tal manera, que se minimicen los riesgos durante su carga, transporte y descarga.\nLos residuos, a excepción de los residuos de comida, son trasladados y dispuestos en la plataforma de Residuos San José, con recursos propios de la empresa contratista.\nProhibido transportar residuos en vehículos de transporte de pasajeros, alimentos u otros destinados al uso humano y/o animal. "]
[null,"Manejo_de_RAEE","Afectación sobre la calidad del suelo","Mantener el área de trabajo ordenado y libre de residuos.\nSegregar los residuos de acuerdo con el Plan de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos. (Código de colores)\nPara el almacenamiento de los residuos en el punto de generación se deben usar recipientes (bolsas, sacos, entre otros) con dimensión, forma y material que evite pérdidas o fugas. \nProhibido rebasar la capacidad del sistema de almacenamiento primario. \nLos residuos deben ser acondicionados de tal manera, que se minimicen los riesgos durante su carga, transporte y descarga.\nLos residuos, a excepción de los residuos de comida, son trasladados y dispuestos en la plataforma de Residuos San José, con recursos propios de la empresa contratista.\nProhibido transportar residuos en vehículos de transporte de pasajeros, alimentos u otros destinados al uso humano y/o animal. "]
[null,"Uso_de_Energía_Eléctrica","Disminución de recursos energéticos, Afectación en la calidad del aire","Apagar los equipos y luces que no se estén utilizando.\nLos grupos de generación eléctrica, de manera individual o acumulada, que superen la potencia de 500KW requieren autorización del MINEM, para lo cual se debe coordinar con la Gerencia de Medio Ambiente."]
[null,"Uso_de_Papel_o_Cartón","Deforestación. Afectación en la calidad del suelo, agua y aire durante su producción.","Segregar los residuos de papel y cartón en el recipiente de color azul, libres de restos de alimentos, hidrocarburos, concentrados, productos químicos, entre otros. Desarmar las cajas de cartón."]
[]
[]
[null,"Lista de actividades:"]
[null,{"$f":"E13","v":"Mantenimiento 1"}]
[null,{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,{"$f":"E15","v":0}]
[null,{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]

{"sheet":"2.DESCRIPCION_INSTALACIONES","index":9,"n_rows":17,"n_cols":28,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[10,10,10,16],[9,10,9,16],[12,18,12,22],[11,18,11,22],[10,18,10,22],[9,18,9,22],[6,20,6,21],[6,22,6,23],[6,25,6,26],[2,14,3,15],[6,14,6,15],[5,14,5,15],[4,14,4,15],[2,25,3,26],[4,22,4,23],[4,25,4,26],[6,1,6,3],[6,4,6,5],[6,10,6,11],[6,16,6,17],[6,18,6,19],[16,0,17,27],[12,24,12,27],[14,0,14,27],[15,0,15,3],[15,4,15,27],[11,0,12,3],[11,24,11,27],[13,0,13,27],[11,5,11,8],[12,5,12,8],[12,10,12,16],[11,10,11,16],[10,5,10,8],[5,10,5,11],[5,16,5,17],[8,0,8,27],[9,5,9,8],[9,24,9,27],[9,0,10,3],[10,24,10,27],[6,12,6,13],[5,22,5,23],[5,25,5,26],[7,0,7,27],[6,6,6,7],[6,8,6,9],[5,1,5,3],[5,4,5,5],[4,1,4,3],[5,18,5,19],[5,20,5,21],[4,10,4,11],[4,8,4,9],[4,4,4,5],[4,6,4,7],[5,6,5,7],[4,16,4,17],[4,18,4,19],[4,20,4,21],[4,12,4,13],[5,12,5,13],[2,27,3,27],[0,0,0,27],[1,0,1,27],[2,0,3,0],[2,1,3,3],[2,4,2,7],[2,8,3,9],[2,10,3,11],[2,16,3,17],[2,18,3,19],[2,20,3,21],[3,4,3,5],[3,6,3,7],[2,12,3,13],[2,22,3,23],[2,24,3,24]]}
["III. DESCRIPCIÓN DE INSTALACIONES Y UBICACION"]
["Descripción de Instalaciones (Campamento)"]
["N°","Ubicación Refencial",null,null,"UTM WGS84",null,null,null,"N° de Oficinas",null,"N° de Comedores",null,"N° de Baños Químicos",null,"N° de Baños Fijos",null,"N° de Lavamanos",null,"N° de Vestuarios ",null,"N° de Talleres",null,"N° Almacenes de Combustibles",null,"N° Puntos de Acopio Residuos","N° de Almacenes de Materiales",null,"N° Almacenes de Productos Químicos "]
[null,null,null,null,"Coordenada Este",null,"Coordenada Sur"]
[1,"Concentradora 2",null,null,1231231,null,1231231,null,1,null,1,null,3,null,0,null,1,null,1,null,1,null,1,null,1,1,null,1]
[2]
[3]
[]
["Indicar el número de frentes de trabajo y las zonas donde se ubican:"]
["Número de frentes de trabajo*:",null,null,null,null,"Enlozada",null,null,null,null,"PAD 4A",null,null,null,null,null,null,null,"Cerro Negro",null,null,null,null,null,"Truckshop"]
[null,null,null,null,null,"Concentradora C1",null,null,null,null,"PAD 1X",null,null,null,null,null,null,null,"Concentradora C2",null,null,null,null,null,"Otros (Colocar área)"]
[3,null,null,null,null,"Lixiviación",null,null,null,null,"PAD 4B",null,null,null,null,null,null,null,"Linga",null,null,null,null,null,"Otros (Colocar área)"]
[null,null,null,null,null,"Tajo CV y/o SR",null,null,null,null,"Planta SX-EW",null,null,null,null,null,null,null,"San Jose (Plataforma RRSS)",null,null,null,null,null,"Otros (Colocar área)"]
["*Incluir una nota si presenta frentes de trabajo en toda la UM."]
["Mapas de ubicación de instalaciones (Campamento/Conteiner/Frente de trabajo en CV)"]
["Denominación:"]
["Adjunta una o varias imagenes referenciales de Google Earth, señala instalación de CV más cercana al(los) campamento(s)"]

{"sheet":"3.CONTROL_OPER","index":10,"n_rows":59,"n_cols":25,"rows_kept":59,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,8,8,8],[7,7,8,7],[7,2,8,2],[7,1,8,1],[7,0,8,0],[7,3,7,6],[6,0,6,8],[0,0,0,8],[1,0,1,8],[3,1,3,7],[4,1,4,7],[5,1,5,7],[2,1,2,7],[2,8,5,8]]}
["IV. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES, ASPECTOS AMBIENTALES, IMPACTOS AMBIENTALES Y CONTROLES OPERACIONALES"]
["Seleccione los aspectos ambientales y controles operacionales de sus actividades:"]
["Aspecto Ambiental:","Fuga_o_derrame_de_combustible_durante_la_recepción_almacenamiento_o_uso"]
["Impacto Ambiental:",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(B3,A42:C59,2,FALSE),\" \")","v":"Afectación en la calidad del Suelo, Agua Subterránea"}]
["Actividades:"]
["Control Operacional:"]
[]
["Aspecto Ambiental (AA)","Impacto Ambiental","Actividad(es)","Evaluación de Aspecto Ambiental ",null,null,null,"Control Operacional","Otro Control Operacional"]
[null,null,null,"Requisito Legal ","Control Disponible","Impacto Ambiental","Clasificación de AA "]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF((D10+E10+F10)>=7,\"Significativo\",IF((D10+E10+F10)>=4,\"Moderado\",IF((D10+E10+F10)>=1,\"No Significativo\",\" \")))","v":" "}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF((D11+E11+F11)>=7,\"Significativo\",IF((D11+E11+F11)>=4,\"Moderado\",IF((D11+E11+F11)>=1,\"No Significativo\",\" \")))","v":" "}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF((D12+E12+F12)>=7,\"Significativo\",IF((D12+E12+F12)>=4,\"Moderado\",IF((D12+E12+F12)>=1,\"No Significativo\",\" \")))","v":" "}]
[null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF((D38+E38+F38)>=7,\"Significativo\",IF((D38+E38+F38)>=4,\"Moderado\",IF((D38+E38+F38)>=1,\"No Significativo\",\" \")))","v":" "}]
[null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null," "]
["Aspectos AMBIENTALES","Impacto ambiental","Controles ambientales",null,null,null," ",null,"Fuga_o_derrame_de_ácido_sulfúrico_durante_recepción_transporte_o_almacenamiento","Consumo_de_agua_para_uso_industrial","Fuga_derrame_o_filtración_de_soluciones_ácidas","Emisión_de_Material_Particulado","Emisión_de_Gases_de_efecto_invernadero","Interacción_con_flora_y_fauna_silvestre","Consumo_de_agua_para_uso_doméstico","Consumo_de_Combustible_o_lubricantes","Fuga_o_derrame_de_Productos_Químicos_durante_recepción_almacenamiento_uso","Generación_almacenamiento_transporte_y_disposición_de_residuos_Peligrosos","Generación_almacenamiento_transporte_y_disposición_de_residuos_No_Peligrosos","Generación_almacenamiento_transporte_y_disposición_de_RAEE","Uso_de_Energía_Eléctrica","Emisión_de_Gases_de_soldadura","Fuga_o_derrame_de_combustible_durante_la_recepción_almacenamiento_o_uso","Fuga_o_derrame_de_lubricantes_grasas_aceites_durante_la_recepción_almacenamiento_o_uso","Generacion_de_agua_residual_domestica"]
["Fuga_o_derrame_de_ácido_sulfúrico_durante_recepción_transporte_o_almacenamiento","Afectación en la calidad del suelo y/o agua","Reportar las fugas/derrames a Medio Ambiente.\nSe cuenta con un área de almacenamiento con contención secundaria con un volumen mínimo de 110% de la capacidad en relación con el recipiente de mayor volumen.\nSe cuenta con sensor de nivel del  tanque de almacenamiento de ácido sulfúrico.\nInspección de válvulas.",null,null,null," ",null,"Reportar las fugas/derrames a Medio Ambiente.","Se utiliza eficientemente la cantidad de agua necesaria para humectar mineral según lo requiera el proceso.","Se cuenta con segunda contención.","Regadío con Cisterna de Agua.","Cumplir con el mantenimiento preventivo y/o correctivo de los equipos (Pe. Equipo liviano).","Conocer y cumplir con el Procedimiento de Ahuyentamiento de Fauna en las instalaciones de SMCV.","Usar adecuadamente los baños químicos, lavamanos portátiles u otros servicios que requieran uso de agua doméstica.","Mantenimiento preventivo y/o correctivo de los equipos (pe. Equipo liviano, cisternas, etc).","Mantener el área de trabajo libre de fugas y/o derrames de productos químicos.","Mantener el área de trabajo ordenado y libre de residuos.","Mantener el área de trabajo ordenado y libre de residuos.","Mantener el área de trabajo ordenado y libre de residuos.","Apagar los equipos y luces que no se estén utilizando.","Utilizar electrodos de menor diámetro siempre que sea posible para reducir el desprendimiento de humos.","Inspección previa de vehículos y equipos antes de la recepción o uso de combustible.","Almacenamiento en áreas techadas, con piso impermeable y bordes de contención.","Mantenimiento periódico de instalaciones sanitarias, para evitar fugas o sobrecargas."]
["Consumo_de_agua_para_uso_industrial","Disminución del recurso hídrico","Se utiliza eficientemente la cantidad de agua necesaria para humectar mineral según lo requiera el proceso.\nMantenimiento del camión cisterna.",null,null,null," ",null,"Se cuenta con un área de almacenamiento con contención secundaria con un volumen mínimo de 110% de la capacidad en relación con el recipiente de mayor volumen.","Mantenimiento del camión cisterna.","Mantener limpios los canales de derivación.","Verificar sistemas de supresión de polvo.",null,"Reportar de forma inmediata el avistamiento y/o eventos relacionados con fauna a la Gerencia Medio Ambiente.","Reportar de forma inmediata eventos ambientales relacionados al derrame/fuga de aguas de uso doméstico y/o aguas residuales.",null,"Cumplir con el estándar de Manejo de Productos Químicos de SMCV.","Segregar los residuos de acuerdo con el Plan de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos. (Código de colores)","Segregar los residuos de acuerdo con el Plan de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos. (Código de colores)","Segregar los residuos de acuerdo con el Plan de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos. (Código de colores)","Los grupos de generación eléctrica, de manera individual o acumulada, que superen la potencia de 500KW requieren autorización del MINEM, para lo cual se debe coordinar con la Gerencia de Medio Ambiente.","Evitar el uso de los siguientes tipos de soldadura: electrodo sumergido y decapantes ácidos que generan emisiones de fluoruros y cloruros.","Abastecimiento en areas impermeabilizadas y/o uso de bandejas de contención.","Uso de bandejas de goteo en zonas de trabajo con maquinaria o equipos hidráulicos.","Instalación de dispositivos de ahorro de agua, como grifos con sensores o inodoros de doble descarga."]
["Fuga_derrame_o_filtración_de_soluciones_ácidas","Afectación en la calidad del suelo y/o agua subterránea","Se cuenta con segunda contención.\nMantener limpios los canales de derivación.\nVerificar el estado de tuberías.\nReportar las fugas/derrames a Medio Ambiente.",null,null,null," ",null,"Se cuenta con sensor de nivel del  tanque de almacenamiento de ácido sulfúrico.",null,"Verificar el estado de tuberías.",null,null,"Respetar las señales de precaución en zonas de tránsito de fauna. ",null,null,"Todos los productos deben tener su Ficha de Datos de Seguridad (FDS) en español, actualizadas y aprobadas con una antigüedad no mayor a 10 años. Además, se deben seguir todas las indicaciones establecidas en las FDS.","Para el almacenamiento de los residuos en el punto de generación se deben usar recipientes (bolsas, sacos, entre otros) con dimensión, forma y material que evite pérdidas o fugas. ","Para el almacenamiento de los residuos en el punto de generación se deben usar recipientes (bolsas, sacos, entre otros) con dimensión, forma y material que evite pérdidas o fugas. ","Para el almacenamiento de los residuos en el punto de generación se deben usar recipientes (bolsas, sacos, entre otros) con dimensión, forma y material que evite pérdidas o fugas. ",null,null,"Mantenimiento preventivo y/o correctivo de los equipos (pe. Equipo liviano, cisternas, etc).","Etiquetado adecuado de todos los recipientes con nombre del producto, fecha y riesgos.","Registro de mantenimiento y limpieza de sistemas de tratamiento."]
["Emisión_de_Material_Particulado","Afectación en la calidad del aire, suelo y/o agua","Regadío con Cisterna de Agua.\nVerificar sistemas de supresión de polvo.",null,null,null,null,null,"Inspección de válvulas.",null,"Reportar las fugas/derrames a Medio Ambiente.",null,null,"Cumplir con la prohibición de alimentar, manipular, capturar, enterrar y/o retirar a fauna silvestre o asilvestrada.",null,null,"Almacenar los productos químicos teniendo en cuenta su compatibilidad entre sí y con el recipiente que los contiene, los envases deben estar en buen estado con etiquetas visibles y legibles.","Prohibido rebasar la capacidad del sistema de almacenamiento primario. ","Prohibido rebasar la capacidad del sistema de almacenamiento primario. ","Prohibido rebasar la capacidad del sistema de almacenamiento primario. ",null,null,"Disponibilidad de kits antiderrames.","Mantenimiento preventivo de equipos para evitar fugas por desgaste o fallas.","Inspecciones periódicas de las instalaciones sanitarias y de tratamiento."]
["Emisión_de_Gases_de_efecto_invernadero","Afectación de la calidad del aire (Calentamiento Global)","Cumplir con el mantenimiento preventivo y/o correctivo de los equipos (Pe. Equipo liviano).",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Contar con la señalización reglamentaria de la zona de almacenamiento y contar con un kit para respuesta a derrames, validado por la Gerencia de Medio Ambiente, e inspeccionado por lo menos una vez al mes.","Los residuos deben ser acondicionados de tal manera, que se minimicen los riesgos durante su carga, transporte y descarga.","Los residuos deben ser acondicionados de tal manera, que se minimicen los riesgos durante su carga, transporte y descarga.","Los residuos deben ser acondicionados de tal manera, que se minimicen los riesgos durante su carga, transporte y descarga.",null,null,"Reportar de forma inmediata eventos ambientales relacionados al derrame/fuga de Combustibles u otros.","Uso de herramientas adecuadas para trasvasije (bombas manuales, embudos, etc.)."]
["Interacción_con_flora_y_fauna_silvestre","Disminución de especies endémicas o protegidas","Conocer y cumplir con el Procedimiento de Ahuyentamiento de Fauna en las instalaciones de SMCV.\nReportar de forma inmediata el avistamiento y/o eventos relacionados con fauna a la Gerencia Medio Ambiente.\nRespetar las señales de precaución en zonas de tránsito de fauna. \nCumplir con la prohibición de alimentar, manipular, capturar, enterrar y/o retirar a fauna silvestre o asilvestrada.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Los equipos auxiliares o componentes y piezas de repuesto que contienen Combustibles, Lubricantes y/o Productos Químicos., deben estar en áreas impermeabilizadas o contar con bandejas de contención (excepto vehículos).","Los residuos, a excepción de los residuos de comida, son trasladados y dispuestos en la plataforma de Residuos San José, con recursos propios de la empresa contratista.","Los residuos, a excepción de los residuos de comida, son trasladados y dispuestos en la plataforma de Residuos San José, con recursos propios de la empresa contratista.","Los residuos, a excepción de los residuos de comida, son trasladados y dispuestos en la plataforma de Residuos San José, con recursos propios de la empresa contratista.",null,null,null,"Kits antiderrame disponible, verificacion mensual del check list de los productos."]
["Consumo_de_agua_para_uso_doméstico","Disminución del recurso hídrico, Afectación en la calidad del suelo y/o agua","Usar adecuadamente los baños químicos, lavamanos portátiles u otros servicios que requieran uso de agua doméstica.\nReportar de forma inmediata eventos ambientales relacionados al derrame/fuga de aguas de uso doméstico y/o aguas residuales.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Almacenar los productos líquidos en áreas impermeabilizadas y/o sistemas de contención secundaria con un volumen mínimo del 110% de capacidad respecto al recipiente de mayor volumen, estos sistemas deben estar limpios y en buen estado.","Prohibido transportar residuos en vehículos de transporte de pasajeros, alimentos u otros destinados al uso humano y/o animal. ","Prohibido transportar residuos en vehículos de transporte de pasajeros, alimentos u otros destinados al uso humano y/o animal. ","Prohibido transportar residuos en vehículos de transporte de pasajeros, alimentos u otros destinados al uso humano y/o animal. ",null,null,null,"Contenedores para residuos peligrosos claramente identificados y en buen estado."]
["Consumo_de_Combustible_o_lubricantes","Consumo de recursos naturales, emisión de gases de efecto invernadero","Mantenimiento preventivo y/o correctivo de los equipos (pe. Equipo liviano, cisternas, etc)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Los productos químicos en estado sólidos no deberán almacenarse en contacto directo con el suelo."]
["Fuga_o_derrame_de_Productos_Químicos_durante_recepción_almacenamiento_uso","Afectación en la calidad del Suelo, Agua Subterránea y/o Aire","Mantener el área de trabajo libre de fugas y/o derrames de productos químicos.\nCumplir con el estándar de Manejo de Productos Químicos de SMCV.\nTodos los productos deben tener su Ficha de Datos de Seguridad (FDS) en español, actualizadas y aprobadas con una antigüedad no mayor a 10 años. Además, se deben seguir todas las indicaciones establecidas en las FDS.\nAlmacenar los productos químicos teniendo en cuenta su compatibilidad entre sí y con el recipiente que los contiene, los envases deben estar en buen estado con etiquetas visibles y legibles.\nContar con la señalización reglamentaria de la zona de almacenamiento y contar con un kit para respuesta a derrames, validado por la Gerencia de Medio Ambiente, e inspeccionado por lo menos una vez al mes.\nLos equipos auxiliares o componentes y piezas de repuesto que contienen Combustibles, Lubricantes y/o Productos Químicos., deben estar en áreas impermeabilizadas o contar con bandejas de contención (excepto vehículos).\nAlmacenar los productos líquidos en áreas impermeabilizadas y/o sistemas de contención secundaria con un volumen mínimo del 110% de capacidad respecto al recipiente de mayor volumen, estos sistemas deben estar limpios y en buen estado.\nLos productos químicos en estado sólidos no deberán almacenarse en contacto directo con el suelo.\nInspeccionar semanalmente los materiales peligrosos, incluyendo segundas contenciones, sumideros, drenajes, etc., para asegurar el buen estado y funcionamiento, según el Estándar de Inspección de Herramientas, Equipos e Instalaciones de SMCV.\nReportar de forma inmediata eventos ambientales relacionados al derrame/fuga de Combustibles, Productos Químicos u otros.",null,null,null," ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Inspeccionar semanalmente los materiales peligrosos, incluyendo segundas contenciones, sumideros, drenajes, etc., para asegurar el buen estado y funcionamiento, según el Estándar de Inspección de Herramientas, Equipos e Instalaciones de SMCV."]
["Generación_almacenamiento_transporte_y_disposición_de_residuos_Peligrosos","Afectación en la calidad del suelo, aire y/o agua ","Mantener el área de trabajo ordenado y libre de residuos.\nSegregar los residuos de acuerdo con el Plan de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos. (Código de colores)\nPara el almacenamiento de los residuos en el punto de generación se deben usar recipientes (bolsas, sacos, entre otros) con dimensión, forma y material que evite pérdidas o fugas. \nProhibido rebasar la capacidad del sistema de almacenamiento primario. \nLos residuos deben ser acondicionados de tal manera, que se minimicen los riesgos durante su carga, transporte y descarga.\nLos residuos, a excepción de los residuos de comida, son trasladados y dispuestos en la plataforma de Residuos San José, con recursos propios de la empresa contratista.\nProhibido transportar residuos en vehículos de transporte de pasajeros, alimentos u otros destinados al uso humano y/o animal. ",null,null,null," ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Reportar de forma inmediata eventos ambientales relacionados al derrame/fuga de Combustibles, Productos Químicos u otros."]
["Generación_almacenamiento_transporte_y_disposición_de_residuos_No_Peligrosos","Afectación en la calidad del suelo, aire y/o agua ","Mantener el área de trabajo ordenado y libre de residuos.\nSegregar los residuos de acuerdo con el Plan de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos. (Código de colores)\nPara el almacenamiento de los residuos en el punto de generación se deben usar recipientes (bolsas, sacos, entre otros) con dimensión, forma y material que evite pérdidas o fugas. \nProhibido rebasar la capacidad del sistema de almacenamiento primario. \nLos residuos deben ser acondicionados de tal manera, que se minimicen los riesgos durante su carga, transporte y descarga.\nLos residuos, a excepción de los residuos de comida, son trasladados y dispuestos en la plataforma de Residuos San José, con recursos propios de la empresa contratista.\nProhibido transportar residuos en vehículos de transporte de pasajeros, alimentos u otros destinados al uso humano y/o animal. \nSegregar los residuos de papel y cartón en el recipiente de color azul, libres de restos de alimentos, hidrocarburos, concentrados, productos químicos, entre otros. Desarmar las cajas de cartón."]
["Generación_almacenamiento_transporte_y_disposición_de_RAEE","Afectación sobre la calidad del suelo","Mantener el área de trabajo ordenado y libre de residuos.\nSegregar los residuos de acuerdo con el Plan de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos. (Código de colores)\nPara el almacenamiento de los residuos en el punto de generación se deben usar recipientes (bolsas, sacos, entre otros) con dimensión, forma y material que evite pérdidas o fugas. \nProhibido rebasar la capacidad del sistema de almacenamiento primario. \nLos residuos deben ser acondicionados de tal manera, que se minimicen los riesgos durante su carga, transporte y descarga.\nLos residuos, a excepción de los residuos de comida, son trasladados y dispuestos en la plataforma de Residuos San José, con recursos propios de la empresa contratista.\nProhibido transportar residuos en vehículos de transporte de pasajeros, alimentos u otros destinados al uso humano y/o animal. "]
["Uso_de_Energía_Eléctrica","Disminución de recursos energéticos, Afectación en la calidad del aire","Apagar los equipos y luces que no se estén utilizando.\nLos grupos de generación eléctrica, de manera individual o acumulada, que superen la potencia de 500KW requieren autorización del MINEM, para lo cual se debe coordinar con la Gerencia de Medio Ambiente."]
["Emisión_de_Gases_de_soldadura","Afectación en la calidad del aire","Utilizar electrodos de menor diámetro siempre que sea posible para reducir el desprendimiento de humos.\nEvitar el uso de los siguientes tipos de soldadura: electrodo sumergido y decapantes ácidos que generan emisiones de fluoruros y cloruros."]
["Fuga_o_derrame_de_combustible_durante_la_recepción_almacenamiento_o_uso","Afectación en la calidad del Suelo, Agua Subterránea","Inspección previa de vehículos y equipos antes de la recepción o uso de combustible.\nUso de bandejas de contención durante la transferencia de combustible.\nEtiquetado claro y señalización en zonas de almacenamiento y transferencia.\nMantenimiento periódico de tanques, mangueras, válvulas y equipos de bombeo.\nAlmacenamiento en áreas con piso impermeable y con sistemas de drenaje controlado.\nDisponibilidad de kits de emergencia para derrames."]
["Fuga_o_derrame_de_lubricantes_grasas_aceites_durante_la_recepción_almacenamiento_o_uso","Afectación en la calidad del Suelo, Agua Subterránea","Almacenamiento en áreas techadas, con piso impermeable y bordes de contención.\nUso de bandejas de goteo en zonas de trabajo con maquinaria o equipos hidráulicos.\nEtiquetado adecuado de todos los recipientes con nombre del producto, fecha y riesgos.\nMantenimiento preventivo de equipos para evitar fugas por desgaste o fallas.\nUso de herramientas adecuadas para trasvasije (bombas manuales, embudos, etc.).\nKits antiderrame disponible, verificacion mensual del check list de los productos.\nContenedores para residuos peligrosos claramente identificados y en buen estado."]
["Generacion_de_agua_residual_domestica","Afectación en la calidad del suelo y/o agua","Mantenimiento periódico de instalaciones sanitarias, para evitar fugas o sobrecargas.\nInstalación de dispositivos de ahorro de agua, como grifos con sensores o inodoros de doble descarga.\nRegistro de mantenimiento y limpieza de sistemas de tratamiento.\nInspecciones periódicas de las instalaciones sanitarias y de tratamiento."]

{"sheet":"4.PRODUCTOS_QUIMICOS","index":11,"n_rows":19,"n_cols":22,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[11,0,11,5],[11,6,11,11],[13,20,13,23],[12,0,12,5],[12,6,12,12],[12,13,12,19],[12,20,12,23],[11,21,11,23],[15,0,15,5],[15,6,15,12],[15,13,15,19],[7,0,7,23],[9,0,9,5],[8,0,8,5],[11,17,11,20],[15,20,15,23],[10,0,10,5],[14,0,14,5],[14,6,14,12],[14,13,14,19],[14,20,14,23],[13,0,13,5],[13,6,13,12],[13,13,13,19],[0,0,0,23],[1,0,1,23],[2,0,2,3],[2,4,2,19],[3,0,3,3],[3,4,3,19],[2,20,6,23],[4,0,4,3],[4,4,4,7],[4,8,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,16],[4,17,4,19],[5,0,5,3],[6,0,6,3],[10,6,10,11],[9,6,9,11],[8,6,8,11],[5,4,5,13],[5,14,5,19],[6,4,6,19],[10,21,10,23],[9,21,9,23],[8,21,8,23],[11,12,11,16],[10,12,10,16],[9,12,9,16],[8,12,8,16],[10,17,10,20],[9,17,9,20],[8,17,8,20]]}
["V.  PRODUCTOS QUÍMICOS"]
["Seleccione los productos químicos que utiliza en su empresa"]
["Buscar Producto Quimico:"]
["Codigo SAP:",null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(TRIM(E3),Libreria_PQ!B:AU,11,FALSE),\" \")","v":" "}]
["Aprobado MA:",null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(TRIM(E3),Libreria_PQ!B:AU,39,FALSE),\" \")","v":" "},null,null,null,"Aprobado SSO:",null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(TRIM(E3),Libreria_PQ!B:AU,38,FALSE),\" \")","v":" "},null,null,"Aprobado:",null,null,{"$f":"IF(AND(E5=\"Si\",L5=\"Si\"),\"Sí\",\"No\")","v":"No"}]
["Fecha de aprobación:",null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(TRIM(E3),Libreria_PQ!B:AU,2,FALSE),\" \")","v":" "},null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E6<=DATE(YEAR(TODAY())-10,MONTH(TODAY()),DAY(TODAY())), \"FDS Necesita Actualizarse\", \"\")","v":""}]
["Peligrosidad:",null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(TRIM(E3),Libreria_PQ!B:AU,14,FALSE),\" \")","v":" "}]
[]
["Producto Químico",null,null,null,null,null,"Código SAP",null,null,null,null,null,"Peligrosidad",null,null,null,null,"Aprobado MA y SSO",null,null,null,"Fecha de aprobación"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," "]

{"sheet":"Libreria_PQ","index":12,"n_rows":3642,"n_cols":47,"rows_kept":1125,"cut":true,"hidden":true,"merged":[],"bounds":{"rows_first":500,"rows_last":125,"rows_between":500,"halvings":2}}
["Type","Name","Fecha Revisión FDS","Producto","Fabricante/Proveedor","RiesgoSSO_CV","Tóxicos para la reproducción","Comentarios Tóxicos para la reproducción","Mutagenicas","Antídoto/ Tratamiento Medico","AreaUsuaria","SAP","Exclusivo","ClasificacionUso","ClasificacionPeligro","EstadoFisico","Comentarios Sustancias Cancerígenas","Comentarios Evaluación SSO","Comentarios Evaluacion MA","Dañino para la Salud","Peligroso","IQPF","SolicitadoPara","TipoEnvase","CantidadEnvase","UnidadEnvase","Barcode","Barcode Value","N° CAS","Componente","% Concentración","Created By","Creado","AreaUsuaria:ID","Modified By","Sign-off status","Modified","¿Aprobado?","¿Aprobado por SSO?","¿Aprobado por MA?","PFAS","Nombre de la EECC","Admin. de Contrato CV","Temporal o Permanente","Empresas / Fechas","Solicitado Por","ID"]
[null,"BAYFERROX 130 A.pdf","2015-08-01","BAYFERROX 130 A","LANXESS","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","","NA","NA","NA","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-07-31","39","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",10300]
[null,"Ultimeg 2020 Base_AEV LIMITED_FDS.pdf","2015-08-03","ULTIMEG 2020 BASE","AEV LIMITED","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2022-03-18","14","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17147]
[null,"40237504_CAO-46GR.pdf","2015-08-03","CAO-46GR","CPI FLUID ENGINEERING","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","40237504",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-05-24","31","[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",9565]
[null,"BINZEL Super Pistol en Spray_BINZEL _MSDS_SuperPistolenSpray_ES.pdf","2015-08-03","BINZEL Super Pistol en Spray","","","",null,"No","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2016-04-12","67","[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",2748]
[null,"Silica Gel_Desiccare_FDS.pdf","2015-08-06","Silica gel en sobre","","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS","Cumplir con las indicaciones de la FDS","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2020-11-24",null,"[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",16020]
[null,"CHEMLOK 205 _ LORD_FDS.pdf","2015-08-07","CHEMLOK 205 ","LORD","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","Si","Se debe de restringuir el uso a gestantes y lactantes, ya que contiene componentes que son susceptible de perjudicar la fertilidad o dañar al feto. ","No","No","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","","No aplica","Cumplir con lo indicado en la FDS. ",null,"No","No","No",null,"",null,"","","","108-10-1 \n1330-20-7 \n13463-67-7 \n100-41-4 \n78-93-3 \n107-98-2 ","Metil isobutil cetona \nXileno \nDióxido de titanio \nEtilbenceno \nEtil metil cetona \nPropilenglicol / Monometileter "," 55 - 60 %\n10 - 15 %\n5 - 10 %\n 1 - 5 %\n1 - 5 %\n1 - 5 %","[List]","2021-04-28","14","[List]","","2024-04-30","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",16227]
[null,"Fluido para la Transmisión  automática Volvo 97342 AT102_AB VOLVO_FDS.pdf","2015-08-10","Aceite de transmisión AT102_VOLVO_FDS","","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","\nSin comentarios\n","","","[Table]","",false,"Lubricante","No aplica","Liquido","sin comentarios","Cumplir con las indicaciones de la FDS","Almacenar sobre bandeja de contención, los residuos generados se manejan como impregnados con hidrocarburos","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2023-08-01","37","[List]","","2023-08-07","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",19232]
[null,"MC-XF104.pdf","2015-08-10","MC-XF104","Moly-Cop Adesur S.A.","","",null,"No","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2016-10-19","66","[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",7516]
[null,"CHEWING GUM REMOVER_ SPARTAN CHEMICAL COMPANY_FDS.pdf","2015-08-11","CHEWING GUM REMOVER","SPARTAN CHEMICAL COMPANY","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-09-12","51","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",15251]
[null,"Detojet_Alconox Inc_FDS.pdf.pdf","2015-08-12","DETOJET","ALCONOX INC.","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Producto Corrosivo, puede provocar quemaduras graves en la piel y lesiones oculares, se debe de contar son duchas y lavaojos cercanos a la zona de trabajo, cumplir todas las recomendaciones dadas en la FDS.","La FDS indica que es un producto corrosivo, cumplir con las indicaciones dadas en el documento.","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2020-09-17",null,"[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",15881]
[null,"FLOCULANTE SEDIFLOC SF-4078_Sedifloc SF-4078.pdf","2015-08-12","FLOCULANTE SEDIFLOC SF-4078","","","",null,"No","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2016-04-12","101","[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",3476]
[null,"FLOCULANTE SEDIFLOC SF-4077_Sedifloc SF-4077.pdf","2015-08-12","FLOCULANTE SEDIFLOC SF-4077","","","",null,"No","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2016-04-12","101","[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",3474]
[null,"FLOCULANTE SEDIFLOC SF-4076_Sedifloc SF-4076.pdf","2015-08-12","FLOCULANTE SEDIFLOC SF-4076","","","",null,"No","","[Table]","No aplica",false,"Insumo Laboratorio","No aplica","Solido",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2016-04-12","101","[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",3472]
[null,"HOJA DE SEGURIDAD HIDROLINA YPERION 6000 AW HYDRAULIC OIL.pdf","2015-08-13","HYPERION 6000 AW 46 BULK","CALUMET PACHAGING","","",null,"No","","[Table]","No aplica",false,"Insumo Soldadura","Liquido inflamable","Liquido",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2016-07-26","10","[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",7033]
[null,"SIC SILICON CARBITE_ALSTOM LTD_FDS.pdf","2015-08-13","SIC SILICON CARBITE","ALSTOM LTD","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","","NA","NA","NA","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-09-26","39","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",13587]
[null,"Lithium Grease EP 2_AB Volvo_FDS.PDF","2015-08-14","GRASA EP2_VOLVO_FDS","","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","Sin comentarios","","","[Table]","",false,"Lubricante","No aplica","Semisolido","Sin comentarios","Cumplir con las indicaciones de la FDS","Los residuos generados se manejan como\" impregnados con Hidrocarburos\". Los cilindros vacio pueden ser reaprovechados ","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2023-08-01","37","[List]","","2023-08-04","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",19239]
[null,"Acetileno_Messer.pdf","2015-08-15","ACETILENO MESSER","MESSER","","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-11-23","39","[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",11082]
[null,"40219060_AW Aceite Hidráulico ISO 46_SPX Hydraulic Technologies_FDS.pdf","2015-08-16","40219060_AW Aceite Hidráulico ISO 46","SPX Hydraulic Technologies","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","40219060",false,"Lubricante","No aplica","Liquido",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-11-06","31; 30","[List]","","2024-11-25","Si","Si","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",10937]
[null,"Argón Gaseoso_Messer.pdf","2015-08-17","ARGON GASEOSO-MESSER","MESSER","","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-11-23","39","[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",11080]
[null,"Hidrógeno gaseoso_Messer_FDS.pdf","2015-08-18","Hidrógeno gaseoso","MESSER","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"EL GAS HIDROGENO ES INDISPENSABLE PARA EL ENFRIAMIENTO DEL GENERADOR","EL GAS HIDROGENO ES INDISPENSABLE PARA EL ENFRIAMIENTO DEL GENERADOR","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-09-06","17","[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",13441]
[null,"Líquido de transmisión automática MERCON LV_Compania de motores ford_FDS.pdf","2015-08-18","Líquido de transmisión automática MERCON® LV","Compania de motores ford","","No",null,"","","[Table]","",false,"Lubricante","No aplica","Liquido",null,"Cumplir con las indicaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2023-06-08","37","[List]","","2023-06-19","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",18863]
[null,"Fluido para transmisión automática MERCON LV_Compañia de motores FORD_FDS.pdf","2015-08-18","Fluido para transmisión automática MERCON® LV","Compañia de motores FORD","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","Sin comentarios","","","[Table]","",false,"Lubricante","No aplica","Liquido","Sin comentarios","Cumplir con las indicaciones de la FDS","Los residuos generados se manejan comomimpregnados con hidrocarburos ","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2023-09-13","37","[List]","","2023-09-19","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",19387]
[null,"TITRA-LUBE TAN_FDS.pdf","2015-08-18","TITRA - LUBE TAN TEST KIT","DEXSIL CORPORATION","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-10-16",null,"[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",10810]
[null,"Aceite TopTec ATF 1600_LIQUI MOLY_FDS.pdf","2015-08-21","ACEITE ATF","LIQUI MOLY","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","","NA","NA","NA","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-04-23",null,"[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",12131]
[null,"KENWORTH HD 15W-40 CI-4.pdf","2015-08-22","KENWORTH HD 15W-40 CI-4","KENWORTH","","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","Si",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-01-24","39","[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",11401]
[null,"MILICOMPUND MP-ESP.PDF","2015-08-22","MOLICOMPOUND MP","COELME","","",null,"No","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2016-07-11","8","[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",6904]
[null,"40224780_Dry Battery (without electrolyte)-SDS_SPAIN-Spanish.pdf","2015-08-24","Batería seca (sin electrolito)","East Penn Manufacturing Company, Inc.","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","40224780",false,"Otros","Toxico","Solido",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-11-09",null,"[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",10958]
[null,"40204711_FLOPAM PH 30_SNF_FDS.pdf","2015-08-25","FLOPAM PHP-30","SNF","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"No","","[Table]","40204711 ",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2016-06-14",null,"[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",6733]
[null,"KORROBOND 95 RESIN - COMPONENT A_FDS.pdf","2015-08-30","KORROBOND 95 RESIN - COMPONENT A","ITW Polymers Adhesives , N.A.","","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","Si",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-02-15",null,"[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",8508]
[null,"Solución tampón pH 7,00.pdf","2015-09-01","Solución tampón pH 7,00","","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"No","","[Table]","No aplica",false,"Insumo Laboratorio","Corrosivo","Liquido",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2016-04-12","52","[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",2413]
[null,"Solución tampón pH 4,00.pdf","2015-09-01","Solución tampón pH 4,00","","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"No","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2016-04-12","52","[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",2412]
[null,"CHEMALAC_CHEM MASTERS DEL PERU S.A_FDS.pdf","2015-09-01","CHEMALAC","CHEM MASTERS DEL PERU S.A.","","",null,"No","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2016-09-22","39","[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",7285]
[null,"Sikaflex PRO 3_FDS.pdf","2015-09-03","Sikaflex PRO 3","Sika Peru S.A.","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-01-07","42","[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",11237]
[null,"Nutrient Agar.pdf","2015-09-04","Nutrient Agar","","","",null,"No","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2016-04-12","42","[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",2338]
[null,"MAPEFORM ECO 32_MAPEI_FDS.pdf","2015-09-06","MAPEFORM ECO 32","MAPEI","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Se aprueba el producto a pesar de no incluir CAS de componentes, porque la FDS declara que \"No es peligroso\". Cumplir con las recomendaciones de la FDS","Aprobado, la FDS indica que no tien componentes peligrosos de acuerdo a norma europea, además el producto es un agente antiadherente.","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-07-16","51","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",15050]
[null,"HS-RESFOAM-1KM.pdf","2015-09-07","RESFOAM-1KM","","","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-04-12","101","[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",12090]
[null,"40217709, 40217847, 40230789, 40202643, 40217849,_Chevron 100N, Chevron 225N, Chevron 600N_Chevron Products Company_FDS.pdf","2015-09-11","Black Pearl Grease EP 0, 1, 2","Chevron","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","40217709, 40217847, 40230789, 40202643, 40217849,",false,"Lubricante","No aplica","Liquido",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-10-16",null,"[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",10803]
[null,"40217708_40217709_40217847_Carta_Minera_2017 (3).pdf","2015-09-11","Black Pearl Grease EP 0, 1, 2","Chevron","","",null,"","","[Table]","40217708 40217709 40217847",false,"Lubricante","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-10-16",null,"[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",10804]
[null,"Engine oil VDS-4 15W40.pdf","2015-09-17","ENGINE OIL VDS-4 15W 40","VOLVO","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","","NA","NA","NA","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-06-26","39","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",9994]
[null,"Claisse - Tetraborato-Metaborato de Litio (50-50).pdf","2015-09-17","Tetraborato-Metaborato de Litio (50-50)","Claisse","","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-01-24","52","[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",8314]
[null,"LUBEFIT PIPE JOINT LUBRICANT_FDS.pdf","2015-09-17","LUBEFIT PIPE JOINT LUBRICANT","","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2020-01-23","50","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",15561]
[null,"BELZONA 5811 (IMMERSION GRADE) SOLIDIFICADOR_BELZONA_FDS.pdf","2015-09-17","BELZONA 5811 (IMMERSION GRADE) SOLIDIFICADOR","","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-10-15",null,"[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",15322]
[null,"BELZONA 5811 (IMMERSION GRADE) BASE_BELZONA_FDS.pdf","2015-09-17","BELZONA 5811 (IMMERSION GRADE) BASE","","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-10-15","49","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",15321]
[null,"Lubricante premium para eje trasero SAE 80W 90_Compania de motores FORD_FDS.pdf","2015-09-21","Lubricante premium para eje trasero SAE 80W-90_FORD_FDS","Compania de motores ford","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","Sin comentarios","","","[Table]","",false,"Lubricante","No aplica","Liquido","Sin comentarios","Cumplir las indicaciones de la FDS","Los residuos generados se manejan como impregnados con hidrocarburos","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2023-09-13","37","[List]","","2023-09-19","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",19388]
[null,"DOW CORNING Q4-2805 FLUOROSILICONE CHANNEL SEALANT_Dow Corning Q4-2805 Spanish MSDS.pdf","2015-09-22","DOW CORNING Q4-2805 FLUOROSILICONE CHANNEL SEALANT","","","",null,"No","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2016-04-12","101","[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",3214]
[null,"JET 70 MP GRIS NIEBLA 1680_MSDS JET 70 MP GRIS NIEBLA 1680.pdf","2015-09-23","JET 70 MP GRIS NIEBLA 1680","","","",null,"No","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2016-04-12","8","[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",3924]
[null,"Sikaflex 221.pdf","2015-09-24","SIKAFLEX 221","SIKA","","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-11-23","39","[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",11084]
[null,"FLOCULANTE SEDIFLOC SF-6150_Sedifloc SF-6150.pdf","2015-09-25","FLOCULANTE SEDIFLOC SF-6150","","","",null,"No","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2016-04-12","101","[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",3492]
[null,"FLOCULANTE SEDIFLOC SF-6110_Sedifloc SF-6110.pdf","2015-09-25","FLOCULANTE SEDIFLOC SF-6110","","","",null,"No","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2016-04-12","101","[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",3490]
[null,"FLOCULANTE SEDIFLOC SF-6107_Sedifloc SF-6107.pdf","2015-09-25","FLOCULANTE SEDIFLOC SF-6107","","","",null,"No","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2016-04-12","101","[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",3488]
[null,"FLOCULANTE SEDIFLOC SF-6105_Sedifloc SF-6105.pdf","2015-09-25","FLOCULANTE SEDIFLOC SF-6105","","","",null,"No","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2016-04-12","101","[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",3486]
[null,"FLOCULANTE SEDIFLOC SF-6050_Sedifloc SF-6050.pdf","2015-09-25","FLOCULANTE SEDIFLOC SF-6050","","","",null,"No","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2016-04-12","101","[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",3484]
[null,"FLOCULANTE SEDIFLOC SF-6010_Sedifloc SF-6010.pdf","2015-09-25","FLOCULANTE SEDIFLOC SF-6010","","","",null,"No","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2016-04-12","101","[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",3482]
[null,"FLOCULANTE SEDIFLOC SF-6007_Sedifloc SF-6007.pdf","2015-09-25","FLOCULANTE SEDIFLOC SF-6007","","","",null,"No","","[Table]","No aplica",false,"Insumo Laboratorio","No aplica","Solido",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2016-04-12","101","[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",3480]
[null,"FLOCULANTE SEDIFLOC SF-6005_Sedifloc SF-6005.pdf","2015-09-25","FLOCULANTE SEDIFLOC SF-6005","","","",null,"No","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2016-04-12","101","[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",3478]
[null,"40229968,40230993,40229966,40229967, 40229969, 40233906, 40230995, 40644319,40229970,40495194,40729780,40513134,40513132,40514886,40688089,40513613,40513153,40681259,40681260,40515056 SBR BR NR_SEMPERTRANS BEŁCHATÓW_FDS.pdf","2015-09-26","SBR/BR/NR","SEMPERTRANS BEŁCHATÓW Ltd","","No","No Aplica","No","No","[Table]","40229968_40230993_40229966_40229967_40229969_40233906_40230995_40644319_40229970_40495194_40729780_40513134_40513132_40514886_40688089_40513613_40513153_40681259_40681260_40515056",false,"Otros","No aplica","Solido","No Aplica","FDS ya cuenta con sello de APROBADO proxima a vencer en el 2025. ","La FDS cuenta con el sello APROBADO, verificar, La FDS es del 2015, se recomienda solicitar una FDS más actualizada","No","No","En revisión",null,"",null,"","","","1314-13-2\n64742-04-7\n101-72-4\n95-33-0\n97-74-5\n137-26-8\n102-06-7\n120-78-5 ","Óxido de cinc \nHidrocarburos aromáticos policíclicos -\nN-isopropil-N'-fenil-p-fenilendiamia\nN- ciclohexilbenzotiazol- 2-sulfenamida\nTetrametiltiuram monosulfuro \nThiram\nN, N'-difenil-guanidina\nDisulfuro de di(benzotiazol-2-ilo)","<3 \n25,3 \n1,5 \n1,5 \n0,5 \n0,4\n<1\n0,5","[List]","2024-11-18","31","[List]","","2024-11-26","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",21118]
[null,"40507158_OPTIMUN FILLLING SOLUTION 900061_THERMO ORION_FDS.pdf","2015-09-28","Optimum Results A Reference Filling Solution","Thermo Orion","","",null,"","","[Table]","40507158",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-03-17","52","[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",8860]
[null,"CANTESCO ANTI SALPICADURAS_CANTESCO_FDS.pdf","2015-09-28","Spray antispatter para soldadura","CANTESCO","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","Si","Uso restingido para las mujeres gestantes, la FDS contiene diclorometano CAS (75-09-2) del 60-100%, Afecta la fertilidad y desarrollo del embrión","","","[Table]","",false,"Otros","Gas comprimido","Gaseoso","El diclorometano  CAS (75-09-2),se encuentre dentro del grupo 2A de la IARC","Cumplir con las indicaciones de la FDS","Los residuos generados son peligrosos","No","Si","En revisión",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2023-08-08","25","[List]","","2024-10-18","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",19290]
[null,"WATER GLO 23 SP_SPECTRONICS CORPORATION_FDS.pdf","2015-09-28","WATER GLO 23 ","SPECTRONICS CORPORTAION","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","","NA","NA","NA","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-08-27",null,"[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",13327]
[null,"CANTESCO P101S - PENETRANTE new.pdf","2015-09-28","CANTESCO P101S - PENETRANTE ","","","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"Diluyente","Gas inflamable","Gaseoso",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-05-10","8","[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",12315]
[null,"CANTESCO D101A - REVELADOR.pdf","2015-09-28","CANTESCO D101A - REVELADOR.","CANTESCO","","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-05-03","53","[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",12234]
[null,"CANTESCO C101A - LIMPIADOR.PDF","2015-09-28","Cantesco C101A- Limpiador","Cantesco","","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-05-02","53","[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",12194]
[null,"MOLYKOTE 316_DOW Corning_FDS.pdf","2015-09-29","Molykote (R) 316 Silicone Release Spray","DOW Corning","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","",false,"Otros","Liquido inflamable","Liquido",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS, se debe de contar con duchas/ Lavaojos cercanos a la zona de trabajo",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2022-06-27","95","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17380]
[null,"SIKASIL 670 FIRE_ SIKA PERU_FDS.pdf","2015-09-30","SIKASIL 670 FIRE","SIKA PERU","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","","NA","No tiene componentes cancerígenos listados en el grupo1-IARC.\nCumplir con las recomendaciones de la FDS. ","Cumplir con las recomendaciones de a FDS","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-11-23","51","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",14089]
[null,"STARGOLD P-4715H_Praxair.pdf","2015-10-01","STARGOLD","PRAXAIR","","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-11-20","39","[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",11026]
[null,"HEMPADUR 15579_PINTURAS HEMPEL SAU_FDS.pdf","2015-10-01","HEMPADUR 15579","PINTURAS HEMPEL SAU","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","Si","producto cuenta con dos componentes listados por la legislación de Peru por tener efectos negativos en el embrion/feto. El producto no puede ser usado por mujeres gestantes/lactantes","No","No","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","Liquido","No aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS","No aplica","No","No","No",null,"",null,"","","","1330-20-7\n100-41-4\n71-36-3\n123-86-4","Xileno\nResina Epoxica\nEtilbenceno\nButan-1-ol\nacetato de n-butilo","20-25\n20-25\n3-7\n3-5\n15","[List]","2018-08-24","39","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",13272]
[null,"PEGAMENTO EPÓXICO PARTE A_INDUSTRIAL BETA_FDS.pdf","2015-10-01","PEGAMENTO EPÓXICO PARTE A","INDUSTRIAL BETA S.A.","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","Sin comentarios","","","[Table]","",false,"Pegamento","No aplica","Liquido","Sin comentarios","Cumplir con las indicaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","","25068-38-6","Bisfenol y epidorhifrina",null,"[List]","2024-02-26","37","[List]","","2024-02-28","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",20002]
[null,"PEGAMENTO EPÓXICO PARTE B_INDUSTRIAL BETA_FDS.pdf","2015-10-01","PEGAMENTO EPOXICO PARTE B","INDUSTRIAL BETA S.A._","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","Sin comentarios","","","[Table]","",false,"Pegamento","No aplica","Liquido","Sin comentarios","Cumplir con las indicaciones de la FDS","Los residuos generados se manejan como no peligrosos","No","No","No",null,"",null,"","","","68410-23-1\nXXXXX","Resina Poliamida\nPolimercartano","xxxx\nxxxx","[List]","2024-02-26","37","[List]","","2024-02-28","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",20003]
[null,"Black Pearl Grease_Chevron_FDS.pdf","2015-10-06","Black Pearl Grease","Chevron","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"Lubricante","No aplica","",null,"La FDS indica que el producto es \"no peligroso\"",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2020-01-23","79","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",15545]
[null,"Super Lube(R) Synthetic - HENKEL - FDS.pdf","2015-10-06","Super Lube(R) Synthetic ","HENKEL","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","","NA","NA","NA","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-08-28","8; 20","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",13352]
[null,"AL-D40 SOLUTION_PALIENTEST LIMITED_FDS.pdf","2015-10-13","AL-D40 SOLUTION","PALIENTEST LIMITED","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-04-03","22","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",14665]
[null,"JET COAT SEALER resina.pdf","2015-10-13","JET COAT SEALER resina","","","",null,"No","","[Table]","No aplica",false,"Pintura","Liquido inflamable","Liquido",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2016-04-12","39","[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",2250]
[null,"HAULAGE DC_NALCO_FDS.pdf","2015-10-14","Haulage","Nalco","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS. El producto es irritante","Aprobado, producto para control de polvo en vías.","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2020-02-24","98","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",15632]
[null,"Aqua-TROLL-600-Turbidity-Standards-GFS Chemicals, Inc-FDS.pdf","2015-10-19","Turbidity-Standards","GFS Chemicals, Inc.","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS.",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2021-09-16","33","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",16549]
[null,"FLOCULANTE POYFLOC CP1154.pdf","2015-10-22","FLOCULANTE POYFLOC CP1154","","","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-03-26",null,"[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",11953]
[null,"Buffer PH 12.46 orion_FDS.pdf","2015-10-22","buffer PH 12.46 orion","Thermo Orion INC","","",null,"No","","[Table]","No aplica",false,"Insumo Laboratorio","No aplica","Liquido",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2016-06-24","31","[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",6812]
[null,"40414922_Devcon DFense Blok_ITW Polymers Adhesives_FDS.pdf","2015-10-25","Devcon DFense Blok","ITW Polymers Adhesives","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","40414922",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-11-09","31; 42","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",13969]
[null,"CHL-CE02_Veyance Technologies_.pdf","2015-10-26","CHL-CE02","Veyance Technologies","","",null,"No","","[Table]","No aplica",false,"Pegamento","Liquido inflamable","Liquido",null,null,null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2016-04-12","31","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",2162]
[null,"2 Propanol_Ktec_FDS.pdf","2015-10-29","2 Propanol_Ktec_FDS.pdf","KTEC","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-10-04","37","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",15302]
[null,"DPD Estándares secundarios de cloro HR_HACH_FDS.pdf","2015-10-30","DPD Estándares secundarios de cloro HR","HACH","","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-11-07",null,"[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",13935]
[null,"GMA Garnet_MSDS GMA Garnet.pdf","2015-11-01","GMA Garnet","","","",null,"No","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2016-04-12","101","[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",3659]
[null,"COLECTORES DE OXIDO SERIES AM.pdf","2015-11-01","COLECTORES DE OXIDO SERIES AM","Axis House","","",null,"No","","[Table]","No aplica",false,"Insumo Laboratorio","No aplica","Liquido",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2016-04-12","60","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",2183]
[null,"Capa Final de Rendimiento Normal(Yellow)_Sherwim WIlliams_FDS.pdf","2015-11-04","Capa Final de Rendimiento Normal(Yellow)_Sherwim WIlliams_FDS","The Sherwin Williams Company","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","Si","se debe de restringuir el uso a gestantes y Lactante ya que tiene componentes que puede causar daño al feto","No","No","[Table]","No aplica",false,"Otros","Liquido inflamable","Liquido","No aplica","Cumplir con lo indicado en la FDS, se debe de contar con duchas/Lavaojos cercanos a la zona de trabajo.","Se actualiza el nombre de acuerdo a la FDS","No","No","No",null,"",null,"","","","67-64-1\n74-98-6\n106-97-8\n98-56-6\n1330-20-7\n13463-67-7\n123-86-4\n95-63-6\n100-41-4\n98-82-8","acetona \npropano \nbutano \n4-cloro-α-α-α-trifluorotolueno \nXileno \nDioxido de Titanio \nAcetato de n-butilo \n1,2,4-trimetilbenceno \nEtilbenceno \nCumeno ","≥25 - <50 \n≥10 - <25\n ≥5 - <10 \n≥5 - <10 \n≥4 - <5 \n≥1 - <3 \n≥2 - <3 \n≥1 - <3 \n≥0.3 - <1\n≥0.1 - <0.3\n≥0.1 - <0.3 ","[List]","2022-03-04","8","[List]","","2024-04-30","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17086]
[null,"ALBEDO100 Reflective Spray.pdf","2015-11-05","Pintura en Spray Reflectiva","Albedo","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","Si","Contiene xileno y etilbenceno, sustancias reguladas por Peru por tener efectos negativos en el embrión/feto. ","No","No","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","Aerosol","No aplica","cumplir con las indicaciones de la FDS","Cumplir con las indicaciones de la FDS. EL producto contiene insumos fiscalizados, sin embargo no es reportable por ser un aerosol.","No","No","No",null,"",null,"","","","68476-86-8 \n 67-64-1 \n1569-01-3 \n64742-47-8 \n67-63-0  \n64742-89-8 \n1330-20-7 0\n 97-86-9 0\n100-41-4 ","Gases de petróleo, licuados, \nAcetona\n2-propanol, 1-propoxi-\nDestilados del petróleo, \nAlcohol isopropílico\nNafta solvente, petróleo, \nXileno\nMetacrilato de isobutilo\nEtilbenceno ","40\n12.8\n7.2\n6\n5.94\n5.64\n0.72\n0.24\n0.12","[List]","2019-02-19","37","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",14388]
[null,"Carbon Activado AP460_ Calgon Carbon Corporation_FDS.pdf","2015-11-05","Carbón Activado AP460","Calgon Carbon Corporation","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2020-02-24","68","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",15628]
[null,"KemEcal 207_Kemira_FDS.pdf","2015-11-05","KemEcal 207","Kemira Argentina","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,null,"Se indica que el producto no es peligroso, cumplir con las indicaciones de la FDS.","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-06-27","82","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",14977]
[null,"40525170_MEZCLA DE GASES_AIR LIQUIDE CANADA INC_FDS.pdf","2015-11-05","40525170_MEZCLA DE GASES_AIR LIQUIDE CANADA INC_FDS","40525170_MEZCLA DE GASES_AIR LIQUIDE CANADA INC_FDS","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","Si","restringuir el uso a gestantes y lactantes pues tiene componentes que causan daño al feto.","No","No","[Table]","40525170",false,"","No aplica","","No aplica","Cumplir con lo indicado en la FDS, ",null,"No","No","No",null,"",null,"","","","132259-10-0\n630-08-0\n74-86-2\n124-38-9\n74-84-0\n74-85-1\n1333-74-0\n74-82-8","Aire comprimido\nMonóxido de carbono\nAcetileno\nDioxido de carbono\nEtano \nEtileno\nHidroxido \nMetano\n","98.6\n0.2\n0.2\n0.2\n0.2\n0.2\n0.2\n0.2","[List]","2021-11-02",null,"[List]","","2024-04-30","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",16757]
[null,"VKG1_SKF MAINTENANCE PRODUCTS _FDS.pdf","2015-11-12","VKG 1 ","SKF MAINTENANCE PRODUCTS","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-10-01",null,"[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",15290]
[null,"Capa Final de Rendimiento Normal (black)_Sherwim Williams_FDS.pdf","2015-11-14","Capa Final de Rendimiento Normal (black)_Sherwim Williams_FDS","The Sherwin Williams Company","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","Si","restringuir el uso a gestantes y lactantes ya que contiene componentes que pueden causar daño al feto.","No","No","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","Liquido","No Aplica","Cumplir con lo indicado en la FDS, se debe de contar con duchas / Lavaojos cercanos a la zona de trabajo, ","Se actualiza el nombre de cuerdo a lo indcado en la FDS ","No","Si","No",null,"",null,"","","","67-64-1\n74-98-6\n106-97-8\n98-56-6\n1330-20-7\n95-63-6\n123-86-4\n64742-95-6\n1333-86-4\n100-41-4\n41556-26-7\n98-82-8\n82919-37-7\n96-29-7","acetona\npropano \nbutano \n4-cloro-α-α-α-trifluorotolueno \nXileno \n1,2,4-trimetilbenceno \nAcetato de n-butilo \nnafta disolvente, fraccion \nNegro de Carbón \nEtilbenceno\nsebacato \nCumeo\nSebato de metilo\nbutanona-oxima ","≥25 - <50 6\n≥10 - <25 \n≥5 - <10 \n≥5 - <10 9\n≥4.2 - <5 \n≥1.4 - <3 \n≥1.4 - <3 \n≥1 - <3 \n≥0.3 - <1 \n≥0.3 - <1 \n≥0.3 - <1 \n≥0.1 - <0.3 \n≥0.1 - <0.3 \n≥0.1 - <0.3 ","[List]","2022-03-04","8","[List]","","2024-08-21","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17085]
[null,"40507156_OPTIMUN FILLLING SOLUTION 900062_THERMO ORION_FDS.pdf","2015-11-18","Optimum Results B Reference Filling Solution","Thermo Orion","","",null,"","","[Table]","40507156",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-03-17","52","[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",8859]
[null,"GUard Chem HQ 70.pdf","2015-11-19","GUard Chem HQ 70","","","",null,"No","","[Table]","No aplica",false,"Otros","No aplica","Solido",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2016-04-12","48","[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",2226]
[null,"GUard Chem HQ 30.pdf","2015-11-19","GUard Chem HQ 30","PAH SpA","","",null,"No","","[Table]","No aplica",false,"Aditivo","No aplica","Solido",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2016-04-12",null,"[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",2224]
[null,"GUard Chem HQ 50.pdf","2015-11-19","GUard Chem HQ 50","","","",null,"No","","[Table]","No aplica",false,"Aditivo","No aplica","Solido",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2016-04-12","48","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",2225]
[null,"Escaid 110 MSDS (Actualizacion).pdf","2015-11-19","Escaid 110 MSDS (Actualizacion)","EXXONMOBIL SERVICIOS PETROLEROS MEXICO","","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-01-03","44","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",8161]
[null,"GUard Chem HQ EW.pdf","2015-11-19","GUard Chem HQ EW","","","",null,"No","","[Table]","No aplica",false,"Aditivo","No aplica","Solido",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2016-04-12","48","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",2227]
[null,"TOP TEC 4100 SAE 5W-40_LIQUI MOLY_FDS.pdf","2015-11-19","TOP TEC 4100 SAE 5W 40","","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS. ","Almacenar sobre bandeja de contención","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2020-11-23","37","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",16019]
[null,"UNITED COATINGS Elastuff 120 Part A.pdf","2015-11-20","UNITED COATINGS ELASTUFF 120 MASTIC PART A","GAF","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-01-03","39","[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",11204]
[null,"UNITED COATINGS Elastuff 120 Mastic Part B.pdf","2015-11-20","UNITED COATINGS Elastuff 120 Mastic Part B","GAF","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-01-03","39","[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",11205]
[null,"POLY VIS RD_AMERICAN DRILLING FLUIDS_FDS.pdf","2015-12-01","POLY VIS RD","AMERICAN DRILLING FLUIDS","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","Sin comentarios","","","[Table]","",false,"Aditivo","Toxico","Liquido","Sin comentarios","Cumplir con las indicaciones de la FDS",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","","9003-05-","Poliacrilamida","95% al 99%","[List]","2024-02-28","18","[List]","","2024-02-29","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",20017]
[null,"HIPAC RD_AMERICAN DRILLING FLUIDS_FDS.pdf","2015-12-01","HIPAC RD_AMERICAN DRILLING FLUIDS_FDS","","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","Sin comentarios","","","[Table]","",false,"Aditivo","Toxico","Solido","Sin comentarios",null,null,"No","Si","No",null,"",null,"","","","XXXX\nxxxxx","Polianionica celulosa\nCarboximentil \n","94% al 99% \n1% al 6%","[List]","2024-02-28","18","[List]","","2024-02-29","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",20018]
[null,"40198803_ACEITE LUBRICANTEULTRAGRADE 19ULTRAGRADE 15ULTRAGRADE 20ULTRAGRADE 70_EDWARSINNOVATIONDRIVE_FDS.pdf","2015-12-01","ACEITE LUBRICANTE, ULTRAGRADE 19","Edwards","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","40198803",false,"","No aplica","","NA","NA","NA","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-05-11","52","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",9451]
[null,"REPSOL TURBO ARIES 32-ES_MSDS REPSOL TURBO ARIES 32-ES.pdf","2015-12-03","REPSOL TURBO ARIES 32-ES","","","",null,"No","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2016-04-12","101","[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",4997]
[null,"Cloruro de Potasio en Solución ( 3 Molar).pdf","2015-12-07","Cloruro de Potasio en Solución ( 3 Molar)","","","",null,"No","","[Table]","No aplica",false,"Insumo Laboratorio","No aplica","Liquido",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2016-04-12",null,"[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",2174]
[null,"EDAE-1500432-MSDS-088.pdf","2015-12-11","CARBON ACTIVADO CLARIMEX","PRODUCTOS QUIMICOS MONTERREY SA","","",null,"No","","[Table]","No aplica",false,"Otros","No aplica","Solido",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2016-10-26","42","[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",7568]
[null,"40223425_Grafito_Chemtrec_FDS.pdf","2015-12-15","Grafito","Chemtrec","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","40223425",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS. \nAsegurar una ventilación adecuada.\n",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2021-09-02","66","[List]","","2025-07-03","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",16501]
[null,"SDS_FLOMINT C 7160_Spanish.pdf","2015-12-15","Flomin C 7160","Flomin Inc","","",null,"No","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2016-07-05","66","[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",6867]
[null,"FAST ORANGE HAND CLEANER_PERMATEX_FDS.pdf","2015-12-15","FAST ORANGE HAND CLEANER_PERMATEX_FDS","PERMATEX","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS.",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2020-12-16","30","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",16065]
[null,"Sikafloor 161 – Comp A_FD.pdf","2015-12-16","SIKAFLOOR 161","SIKA PERU S.A.","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-03-28","39","[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",8905]
[null,"AMC EZEE PAC R_AMC_FDS.pdf","2015-12-16","AMC EZEE PAC R","AMC","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2022-04-04",null,"[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17190]
[null,"Aceite para cajas de cambio automaticas D III-G.pdf","2015-12-16","ACEITE PARA CAJAS DE CAMBIO AUTOMATICAS D III-G","VOLVO","","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-06-26","39","[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",10000]
[null,"Sikafloor 161 – Comp B_FD.pdf","2015-12-16","SIKAFLOOR 161 ","SIKA PERU S.A.","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-03-28","39","[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",8906]
[null,"40555315_ReagentCL1,Component1_ENDRESS_FDS.pdf","2015-12-23","Kit Reagent","","","",null,"No","","[Table]","40555315",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2016-04-12","42","[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",4036]
[null,"Flottec SIPX Collector SDS Spanish r03 07-04-16.pdf","2015-12-31","Xantato Isopropílico de Sodio Flottec","Flottec","","",null,"No","","[Table]","No aplica",false,"Insumo Produccion","Solido inflamacion espontanea","Solido",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2016-11-18","72","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",7784]
[null,"FLOCULANTE NO IONICO QG 5158.pdf","2016-01-01","FLOCULANTE NO IONICO QG 5158","Qumicos Goicochea SAC","","",null,"No","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2016-06-23","48","[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",6798]
[null,"FLOCULANTE NO IONICO QG 5153.pdf","2016-01-01","FLOCULANTE NO IONICO QG 5153","Qumicos Goicochea SAC","","",null,"No","","[Table]","No aplica",false,"Insumo Laboratorio","No aplica","Solido",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2016-06-23","48","[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",6797]
[null,"Acido Citrico Anhidro_FDS.pdf","2016-01-01","Acido Citrico Anhidro","Quimicos Goicochea SAC","","",null,"No","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2016-06-21","48","[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",6782]
[null,"40230051_HIPOCLORITO DE SODIO 7.5%-8%_PERU QUIMICOS SAC_FDS.pdf","2016-01-01","40230051_HIPOCLORITO DE SODIO 7.5%-8%","PERU QUIMICOS SAC","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","40230051",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS","Cumple con el valor de concentración para no ser considerado reportable como insumo fiscalizado.","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-08-12",null,"[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",15130]
[null,"MM-MIP16B97960HPAA-1601598-MSDS-002.pdf","2016-01-01","CHEMA 5","IMPORTADORA TECNICA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.","","",null,"No","","[Table]","No aplica",false,"Diluyente","No aplica","Liquido",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2016-09-14","39","[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",7258]
[null,"SILICA FUME QS_QSI_FDS.pdf","2016-01-01","SILICA FUME QS","QSI","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Seguir las recomendaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2021-08-31",null,"[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",16485]
[null,"Shell Rimula R4 X 15W-40_Nexo Lubricantes S.A._FDS.pdf","2016-01-04","Shell Rimula R4 X 15W-40","Nexo Lubricantes S.A.","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","",false,"Lubricante","No aplica","Liquido",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS.",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2022-10-06","16","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17604]
[null,"HS - Sikadur 32 Gel (003).pdf","2016-01-06","Sikadur 32 Gel ","Sika Peru S.A.","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-07-14","108","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",10196]
[null,"EXSA-MIP15A86-1602478-MSDS-002.pdf","2016-01-06","EXAMON P - EXAMON Q","EXSA S.A.","Alto: Listado de sustancias potencialmente peligrosas de SMCV","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","","NA","NA","NA","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-04-04","8","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",8950]
[null,"Pigmento Colorglu_GLUCOM_FDS.pdf","2016-01-06","Pigmento Colorglu","GLUCOM","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"El producto es nocivo e inflamable, declara contener resina en un 50%, no declara el CAS del componente para evaluación. En carta enviada por el fabricante se sustenta que la resina es de fabricación propia.",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-02-21","50","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",14406]
[null,"Carta Colorglu.pdf","2016-01-06","Pigmento Colorglu","GLUCOM","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","","NA","El producto es nocivo e inflamable, declara contener resina en un 50%, no declara el CAS del componente para evaluación. En carta enviada por el fabricante se sustenta que la resina es de fabricación propia.","NA","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-03-11","50","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",14505]
[null,"OCTOATO DE COBALTO_GLUCOM_FDS.pdf","2016-01-06","OCTOATO DE COBALTO_GLUCOM","GLUCOM","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","","El producto contiene un componente listado en la legislación peruana por tener efectos negativos para el embrion/feto. El producto no puede ser usado por mujeres gestantes/lactantes.","NA","NA","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-10-04","20","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",13676]
[null,"LEJIA CONCENTRADA _DARYZA al 7.3%_FDS.pdf","2016-01-07","LEJIA CONCENTRADA DARYZA","DARYZA SAC","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS.",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2020-09-14","37","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",15878]
[null,"40222465_Super salco detergent.pdf","2016-01-07","Super salco detergent","Salisbury by Honeywell","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","40222465",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-06-26",null,"[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",10030]
[null,"Ultragel-II_Safety-Data-Sheet_Espanol.pdf","2016-01-09","ULTRAGEL II","MAGNAFLUX","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-06-12","9; 31; 101","[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",9916]
[null,"Superfloc E-483X_FDS.pdf","2016-01-09","SUPERFLOC E-483X","KEMIRA","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"No","","[Table]","No aplica",false,"Aditivo","No aplica","Solido",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2016-05-15","101","[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",6433]
[null,"CARTA MEDIO  SSOO Y MA - PRODUCTOS FLOCULANTES KEMIRA.pdf","2016-01-09","SUPERFLOC E-483X","KEMIRA","","",null,"No","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2016-05-15",null,"[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",6435]
[null,"Superfloc E-4810_FDS.pdf","2016-01-09","SUPERFLOC E-4810","KEMIRA","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"No","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2016-05-16",null,"[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",6436]
[null,"HIdroxido de potasio_105033 MSDS.pdf","2016-01-11","HIdroxido de potasio","","","",null,"No","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2016-04-12",null,"[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",3804]
[null,"40582610_BELZONA 9111 ESPAÑOL_FDS.pdf","2016-01-13","40582610_BELZONA® 9111","BELZONA","","",null,"","","[Table]","40582610",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-07-04","31","[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","Si","","",null,"",null,"SMCV",10096]
[null,"JOINT SEAL EPOXY Catalizador_HS-381 Joint Seal Epoxy Catalizador V3.pdf","2016-01-13","JOINT SEAL EPOXY Catalizador","","","",null,"No","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2016-04-12","39","[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",3985]
[null,"PTG-4153_Mine Safety Appliances Company, llc._FDS.pdf","2016-01-14","PTG-4153","Mine Safety Appliances Company, llc","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"Otros","Gas comprimido","Gaseoso",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2022-06-09","130","[List]","","2023-02-21","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17334]
[null,"40476300_PTG-4008(19.5 - 23.5%) OXIGENO EN  NITROGEN_PRAXAIR_FDS.pdf","2016-01-14","40476300_PTG-4008(19.5 - 23.5%) OXIGENO EN  NITROGEN","PRAXAIR","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","40476300",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-08-22","66","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",15175]
[null,"40658186_PTG-4142_NO2 EN NITROGENO_PRAXAIR_FDS.PDF","2016-01-14","PTG-4142_DIOXIDODENITROGENO EN NITROGENO","PRAXAIR","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","40658186",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS","el producto es un gas","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-07-03",null,"[List]","","2023-02-22","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",14991]
[null,"PTG-4112_DIOXIDODESULFURO EN NITROGENO_PRAXAIR_FDS.PDF","2016-01-14","PTG-4112_DIOXIDODESULFURO EN NITROGENO","PRAXAIR","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS","El producto es un gas","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-07-03",null,"[List]","","2023-02-22","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",14990]
[null,"PTG-4195_MEZCLA EN NITROGENO_PRAXAIR_FDS.PDF","2016-01-14","PTG-4195_MEZCLA EN NITROGENO","PRAXAIR","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS.","EL producto es un gas.","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-07-03",null,"[List]","","2023-02-22","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",14989]
[null,"KoolKap SDS January 2016 Spanish 2.1 Peru.pdf","2016-01-14","KoolKap","PR Polymers","","",null,"No","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2016-08-07",null,"[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",7063]
[null,"Guar®Chem HSLV Plus_HdS HSLV Plus.pdf","2016-01-15","Guar®Chem HSLV Plus","","","",null,"No","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2016-04-12","48","[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",3716]
[null,"Guar®Chem HSLV_HdS HSLV.pdf","2016-01-15","Guar®Chem HSLV","","","",null,"No","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2016-04-12","48","[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",3718]
[null,"Drierite, Indicating_Spanish.pdf","2016-01-18","Drierite (indicador)","W.A. Hammond Drierite Co., LTD","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","","NA","NA","NA","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-11-09","48","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",13955]
[null,"Zinco chlaro 400ml_GNOCCHI ECO-SPRAY_FDS.pdf","2016-01-19","Zinco chlaro","GNOCCHI ECO-SPRAY","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","Si","La FDS indica que contiene xileno CAS (1330-20-7) al 8-9%, causa toxicidad prenatal","No","No","[Table]","",false,"Aditivo","Gas inflamable","Aerosol","no aplica","cumplir con las indicaciones de la FDS","Las latas de aerosol deben segregarse","No","Si","No",null,"",null,"","","","106-97-8\n74-98-6 \n64742-49-0 \n67-64-1\n1330-20-7\n14807-96-6 8 \n7440-66-6","BUTANO\nPROPANO\nNAFTA (PETRÓLEO), FRACCIÓN LIGERA\nACETONA\nXILENO (MEZCLA DE ISÓMEROS)\nTALCO\nZin en polvo\n","22.4-24\n22.4-22\n16,5 - 18\n15-16.5\n8-9\n8-9\n7-8","[List]","2024-04-30","68","[List]","","2024-05-03","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",20208]
[null,"40231231_JET COAT EPN HCR-GFK AGREGADO_HS-402 Jet Coat EPN HCR-GFK Agregado v.3.pdf","2016-01-22","JET COAT EPN HCR-GFK AGREGADO","","","",null,"No","","[Table]","40231231",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2016-04-12","39","[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",3939]
[null,"40210263_ BATERIA PS, PSH, PSG, PHR, PG, PDC y DCG_POWER SONIC_FDS.pdf","2016-01-26","40210263_ BATERIA PS, PSH, PSG, PHR, PG, PDC y DCG_POWER SONIC_FDS","POWER SONIC","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","Si",null,"","","[Table]","40210263",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS. Si a consecuencia de un golpe o de un uso no conforme se produce daño a la batería, los compuestos de ac. Sulfurico u otros productos peligrosos pueden afectar la salud de los expuestos.",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2021-11-15","135","[List]","","2025-07-07","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",16813]
[null,"NALCO 9909 Cationic Dry Flocculant - FDS.pdf","2016-01-27","NALCO 9909 Cationic Dry  Floculant FDS","","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Envian informacion con los informacion de la composicion, ningun componente cangerigeno ni que produzca daño al feto","NALCO envía comunicación sobre la composición,  no se tienen componentes peligrosos ni fiscalizados","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2020-10-28",null,"[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",15964]
[null,"Freon™ 134a_The Chemours Company_FDS.pdf","2016-01-29","Freon™ 134a","The Chemours Company FC, LLC","Bajo: FDS indica producto no peligroso","No",null,"","","[Table]","",false,"Otros","Gas comprimido","Liquido",null,"Cumplir con las indicaciones de la FDS.",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2023-01-12",null,"[List]","","2024-10-18","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17784]
[null,"DURA OIL SB3_ADVANCED MOLECULAR FORMULAS INC_FDS.pdf","2016-01-30","Dura Oil SB3","","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,null,"Cumplir con las indicaciones de la FDS, considerar bandeja de contención.","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-03-27","22; 79","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",14629]
[null,"40203617_Resirene HIPS_Resirene_FDS.pdf","2016-02-01","Resirene HIPS","Resirene","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","40203617",false,"","No aplica","",null,"No tiene componentes cancerígenos listados en el grupo1-IARC.\nCumplir con las recomendaciones de la FDS.","Producto aprobado, cumplir con lo indicado en la FDS.","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-12-28","107","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",14264]
[null,"7647010_DEOXQUIM 11.pdf","2016-02-01","MSDS DEOXQUIM 11","DYSCHEM","","",null,"No","","[Table]","",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2016-07-07","31","[List]","","2025-07-03","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",6884]
[null,"Mezcla Oxígeno (0.1ppm a 23.5%) Nitrógeno_ PRAXAIR_FDS.pdf","2016-02-01","Mezcla de Oxígeno y Nitrógeno Balance","Praxair","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"Otros","Gas comprimido","Gaseoso",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2022-04-25","16","[List]","","2023-03-24","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17246]
[null,"40233096_BATERÍA DE PLOMO-ÁCIDO, LLENO DE ÁCIDO SULFÚRICO DILUIDO_MOLL BATTERIEN_FDS.pdf","2016-02-01","40233096_BATERÍA DE PLOMO-ÁCIDO, LLENO DE ÁCIDO SULFÚRICO DILUIDO","MOLL BATTERIEN","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","40233096",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones dela FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-04-25",null,"[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",14789]
[null,"40224673_40200681_FOR BATTERY PN's  7064000034,17,703,51,705 SPANISH.PDF","2016-02-01","Batería plomo-ácido","Exide Technologies","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","40224673",false,"Otros","Corrosivo","Solido",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-11-08",null,"[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",10949]
[null,"JET TAR EPOXY 780 PF NEGRO.pdf","2016-02-03","JET TAR EPOXY 780 PF NEGRO","CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS S.A","","",null,"No","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2016-06-07","8","[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",6702]
[null,"SKL-SP2.pdf","2016-02-04","SKL-SP2","MAGNAFLUX","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"No","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","","NA","NA","NA","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2016-11-07","39","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",7636]
[null,"Nitrógeno_Indura_FDS.pdf","2016-02-04","NITRÓGENO INDURA","INDURA","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2020-01-23","79","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",15557]
[null,"40221026_Chevron Rando HD 32_68 us 160205_FDS.pdf","2016-02-05","Chevron Rando HD 32_68","CHEVRON","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","40221026",false,"Lubricante","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-02-14",null,"[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",8484]
[null,"Aka poly Water Free DiaDoublo_AKASEL Aps_FDS.pdf","2016-02-06","Aka-Poly Water-free, DiaDouble Water-Free","AKASEL","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,null,"Aprobado, cumplir con las indicaciones de la FDS","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-02-25",null,"[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",14414]
[null,"Agua para bateria_Compañia Industrial Vistony_FDS.pdf","2016-02-08","Agua de bateria_VISTONY_FDS","Compañia Industrial Vistony SAC.","Bajo: FDS indica producto no peligroso","No","Sin comentarios","","","[Table]","",false,"Aditivo","No aplica","Liquido","Sin comentarios","Cumplir con las indicaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2023-09-04","37","[List]","","2023-09-19","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",19356]
[null,"Auxiliar de Arranque_Vistony_FDS.PDF","2016-02-08","Auxiliar de Arranque Vistony","Vistony","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS.",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2021-07-09",null,"[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",16374]
[null,"LIQUIDO RADIADOR ROJO_VISTONY_FDS.pdf","2016-02-08","LIQUIDO RADIADOR ROJO","VISTONY","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2021-08-31",null,"[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",16488]
[null,"Silicona para tablero_Compañia Industrial Vistony_FDS.pdf","2016-02-08","Silicona para tablero","Compañia Industrial Vistony SAC","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","Sin comentarios","","","[Table]","",false,"Aditivo","No aplica","Liquido","Sin comentarios","Cumplir con las indicaciones de la FDS","Producto no peligroso","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2023-08-02","51","[List]","","2024-10-18","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",19260]
[null,"Grasa Lithium Blue EP2_Vistony_FDS.pdf","2016-02-08","Grasa Lithium Blue EP2","Vistony","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","Sin comentarios","","","[Table]","",false,"","","","Sin comentarios","Cumplir con las indicaciones de la FDS","EL producto es una grasa, declaran que no contiene sustancias peligrosas","No","false","En revisión",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2021-12-16","49","[List]","","2024-04-11","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",16897]
[null,"LIQUIDO RADIADOR VERDE_VISTONY_FDS.pdf","2016-02-08","LIQUIDO RADIADOR VERDE","VISTONY","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2021-08-31",null,"[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",16489]
[null,"SILICONA PARA TABLERO_VISTONY_FDS.PDF","2016-02-08","SILICONA PARA TABLERO","Vistony","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS.",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2022-04-11","79","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17213]
[null,"EDC068es-V4 Hoja de Seguridad  Lana de Fibra de Vidrio.pdf","2016-02-09","Lana de fibra de vidrio-Fiber Glass Colombia S.A.","Fiber Glass Colombia S.A.","","",null,"No","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2016-09-27","39","[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",7308]
[null,"PINTURA PARA TRAFICO_ANYPSA_FDS.PDF","2016-02-11","PINTURA PARA TRAFICO","","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS","Aprobado, el producto es una pintura. ","No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-12-17","14","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",15480]
[null,"LATEX PREMIUM DURAKOLOR_ANYPSA_FDS.PDF","2016-02-11","LATEX PREMIUM DURAKOLOR","","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS","Aprobado,  el producto no es peligroso.","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-12-17","14","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",15477]
[null,"PINTURA GLOSS X3_ANYPSA_FDS.pdf","2016-02-11","PINTURA GLOSS X3","ANYPSA","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","Si","El producto no puede ser usado por gestantes.","No","No","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","","No aplica","Cumplir con las recomendaciones de la FDS.\n","Aprobado, el producto es una pintura.","No","Si","No",null,"",null,"","","","1330-20-7","Xiol","18.3","[List]","2019-12-17","14","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",15479]
[null,"Removedor Veloz X7000_ANYPSA CORPORATION S.A._FDS.pdf","2016-02-11","REMOVEDOR VELOZ X7000","ANYPSA CORPORATION S.A.","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","Si","Se debe de restringuir el uso a gestantes y lactantes","No","No","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","","No aplica","Cumplir con lo indicado en la FDS, cumplir con el uso de Equipo de proteccion asignado acorde a lo indicado en la seccion 8","Cumplir con las indicaciones de la FDS. Verificar compatibilidad  durante el almacenamiento","No","No","No",null,"",null,"","","","75-09-2\n7664-41-7\n1330-20-7","cloruro de Metileno\nNH4 OH al 26%\nXiol Alcohol Industrial\n","79-82\n0.92\n1.47","[List]","2022-03-30","79","[List]","","2024-04-30","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17186]
[null,"Toyota Líquido para Frenos Tipo DOT3-LF3 021216 0882380010.pdf","2016-02-12","TOYOTA LIQUIDO PARA FRENOS DOT3 LF3","CCI MANUFACTURING IL CORPORATION","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2016-12-15",null,"[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",8027]
[null,"VERSACHEM MEGA GRIS 85 GR_ITW PERMATEX_FDS.pdf","2016-02-14","VERSACHEM MEGA GRIS 85 GR","ITW PERMATEX","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","",false,"","No aplica","Liquido",null,"Cumplir con las indicaciones de la FDS.\nLa FDS indica cuando el producto se calienta a temperaturas superiores a 300 grados F.  en la presencia de aire, puede formar este producto vapores de formaldehído. El formaldehído es un posible cancerígeno y una piel y respiratoria conocida sensibilizador.",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2022-12-20","37","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17756]
[null,"Grasa de litio multipropósito de presión extrema Moly Graph_ CRC INDUSTRIES_C_FDS.pdf","2016-02-18","Grasa de Litio Multipropósito de Presión Extrema Moly-Graph","CRC Industries, Inc.","Bajo: FDS indica producto no peligroso","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Lubricante","Toxico","Solido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","","64742-52-5 \n68649-42-3\n57855-77-3","estilados (petróleo), nafténicos\nfósforoditioico, ácido, 68649-42-3 1 - 3 O,O-di-C1-1\ncalcium ","80 - 90\n1 - 3\n< 1","[List]","2024-12-13","51","[List]","","2024-12-16","Si","Si","Si","","STRACON","[List]","",null,"Empresa Contratista",21249]
[null,"OREPREP F507 Spanish  02192016.pdf","2016-02-19","OrePrep F-507 Frother","Solvay (Cytec)","","",null,"No","","[Table]","No aplica",false,"Insumo Construccion","Toxico","Liquido",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2016-10-31","66","[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",7596]
[null,"CARTA A MEDIO AMBIENTE - SEGURIDAD - CERRO VERDE - NALCO.pdf","2016-02-19","Espumante SDS-FP610","","","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-03-09","101","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",11828]
[null,"AERO MX 3513 PROMOTER.pdf","2016-02-22","AERO MX 3513 PROMOTER","Solvay","","",null,"No","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2016-10-21","66","[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",7536]
[null,"ENDURECEDOR PARA ESM. EPOXI TEKNO_Corporación Peruana de Productos Químicos S.A._FDS.pdf","2016-02-23","Endurecedor para esm. EPOXI Tekno","Coporacion Peruana de Productos Químicos S.A.","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","Si","No Aplica","No","No","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","","No aplica","Cumplir con las recomendaciones de la FDS.\nEl producto contiene xileno, no puede ser usado por gestantes ni mujeres en periodo de lactancia","Contiene xileno, la sección 14 indica que es una pintura.","No","No","No",null,"",null,"","","","1330-20-7 \n110-80-5 \n71-36-3 ","Xileno, mezcla de isómeros \n2-Etoxietanol \nAlcohol n-butílico ","x\nx\nx","[List]","2019-07-09",null,"[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",15013]
[null,"Reactivo Ácido COD 2429600.pdf","2016-02-23","Reactivo Ácido","HACH","","",null,"No","","[Table]","No aplica",false,"Insumo Laboratorio","Corrosivo","Solido",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2016-05-20","17","[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",6557]
[null,"Molibdato, Reactivo 2429600.pdf","2016-02-23","Molibdato, Reactivo","HACH","","",null,"No","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2016-05-20","17","[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",6555]
[null,"Solucion Amortiguadora pH 2.0 45233_HACH_FDS.pdf","2016-02-24","3.4 Reactivos para la determniación de Carbono TOC (45233)","HACH","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"No","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","","NA","NA","NA","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2016-09-28","17","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",7358]
[null,"EGTA SOLUCION_HACH_FDS.pdf","2016-02-24","2.1 Set Reactivo para Dureza de Calcio y Magnesio (2229726)","","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"No","","[Table]","No aplica",false,"Insumo Produccion","Corrosivo","Liquido","NA","NA","NA","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2016-09-28","17","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",7350]
[null,"TOC Rango Bajo, Ampollas Indicadoras2789510_HACH_FDS.pdf","2016-02-24","3.2 Reactivos para la determniación de Carbono TOC (2789510)","HACH","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"No","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","","NA","NA","NA","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2016-09-28","17","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",7355]
[null,"Rivolta_Bremer&L vEsp 4.1_FDS.pdf","2016-02-24","Rivolta TRS Plus","","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS","Producto inflamable","No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-09-17","35","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",15276]
[null,"BUFFER_SOLUTION-PH-10.pdf","2016-02-24","Solución Amortiguadora pH 10.01 ± 0.02","","","",null,"No","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2016-07-12","17","[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",6932]
[null,"Froth Pro 511_FDS.pdf","2016-02-25","Froth Pro 511","Nalco","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS, se debe de contar con duchas/lavaojos cercanos a la zona de trabajo. Se envia carta de confidencialidad de los componentes","Cumplir con las indicaciones de la FDS. Líquido inflamable","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2021-08-12","82","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",16439]
[null,"NALCLEAR™ 7768_NALCO_FDS.pdf","2016-02-29","NALCLEAR™ 7768_NALCO_FDS","NALCO","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir lo indicado en la FDS, proveedor envia informacion sobre componentes, ninguno cancerigeno ni que represente daño al feto.",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2020-11-10",null,"[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",15986]
[null,"IPANOL_CHEM TOOLS_FDS.pdf","2016-03-01","IPANOL","CHEM TOOLS","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","","NA","NA","NA","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-03-04","43","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",14471]
[null,"Glicol H-1012.pdf","2016-03-01","Glicol H-1012","Molycop","","",null,"No","","[Table]","No aplica",false,"Otros","Corrosivo","Liquido",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2016-11-02","101","[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",7605]
[null,"40582191_HS AGESOLV 360 PLUS_CHEM_FDS.PDF","2016-03-01","AGESOLV 360 / PLUS","CHEM TOOLS S.A.C.","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","40582191",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-09-20",null,"[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",10621]
[null,"CL-D20 SOLUTION_PALINTEST LIMITED_FDS.pdf","2016-03-02","CL-D20 SOLUTION","PALINTEST LIMITED","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-04-03","22","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",14671]
[null,"CL-D5 SOLUTION_PALINTEST LIMITED_FDS.pdf","2016-03-02","CL-D5 SOLUTION","PALINTEST LIMITED","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-04-03","22","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",14670]
[null,"PYSCLEAN 0113L.pdf","2016-03-08","PYSCLEAN 0113L","Pysein","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","","NA","NA","NA","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-06-26","39","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",9984]
[null,"STABYL TA_FUCHS_FDS.pdf","2016-03-08","STABYL TA","","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"Lubricante","No aplica","Liquido",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS, la FDS indica no tener componentes cancerigenos",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2022-05-07",null,"[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17274]
[null,"40658386_COMPUESTO DE JUNTAS DE TUBERÍA X PANDO_X PANDO PIPE PRODUCTS COMPANY_FDS.pdf","2016-03-09","COMPUESTO DE JUNTAS DE TUBERÍA X-PANDO ","X-Pando Products Company","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","Sin comentarios","","","[Table]","40658386",false,"Aditivo","Toxico","Solido","Sin comentarios","Cumplir con las indicaciones de la FDS","Residuos impregnados con PQ ","No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2023-09-01","27","[List]","","2023-09-04","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",19344]
[null,"40459420_Chevron Delo TorqForce us co 160310.pdf","2016-03-10","Delo TorqForce SAE 30, 50, 10W","Chevron","","",null,"","","[Table]","40459420",false,"Lubricante","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-05-02",null,"[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",12210]
[null,"Sika AnchorFix 4 - Comp. B.pdf","2016-03-13","SIKADUR ANCHORFIX 4","SIKA PERU","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"Pegamento","Corrosivo","Semisolido","NA","NA","NA","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-09-28","39","[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",10695]
[null,"SOUDAFLEX 40 FC_SOUDAL_FDS.pdf","2016-03-18","SOUDAFLEX 40 FC","SOUDAL N.V.","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","Si","El producto no puede ser usado por gestantes o mujeres en periodo de lactancia.","No","No","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","","No aplica","Cumplir con la recomendaciones de la FDS. ",null,"No","No","No",null,"",null,"","","","101-68-8\n1330-20-7\n100-41-4","diisocianato de 4,4’-metilendifenilo\nXileno\nEtilbenceno","0.1%<C<1%\n1%<C<10%\n1%<C<5%","[List]","2019-04-25","51","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",14790]
[null,"TOPEX SELLOFLEX_SOUDAL_FDS.pdf","2016-03-18","TOPEX SELLOFLEX","Sudal","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","Si","El producto contiene xileno y etilbenceno, producto regulados por Peru. No puede ser usado por gestantes.","No","No","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","","No aplica","cumplir con las indicaciones de la FDS","Cumplir con las indicaciones de la FDS","No","Si","No",null,"",null,"","","","101-68-8\n1330-20-7\n100-41-4","diisocianato de 4,4’-metilendifenilo\nXileno\nEtilbenceno","0.1%<C<1%\n1%<C<10%\n1%<C<5%","[List]","2020-01-28","14","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",15580]
[null,"40223245_LUBRICANT BLUE PARA PASTA DE DIAMANTE.PDF","2016-03-21","LUBRICANT BLUE PARA PASTA DE DIAMANTE","STRUERS","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","40223245",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-02-14","52","[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",8496]
[null,"40217793_Chevron Moly Grease EP us 160321.pdf","2016-03-21","Chevron Moly Grease EP 1, 2","Chevron","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","40217793",false,"Lubricante","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-02-23",null,"[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",11654]
[null,"BOMAG COOLANT ADDTIVE_FUCHS SCHMIERSTOFFE GMBH_PDF.pdf","2016-03-21","BOMAG COOLANT ADDTIVE","FUCHS SCHMIERSTOFFE GMBH","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","",false,"Aditivo","No aplica","Liquido",null,"Cumplir las indicaciones de la FDS.\nProcure una ventilación adecuada",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2023-02-24","37","[List]","","2023-03-06","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17915]
[null,"Havoline Motor Oil SAE 5W 20-40.pdf","2016-03-22","HAVOLINE ACEITE DE MOTOR SAE 10W-30","CHEVRON","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"Lubricante","No aplica","","NA","NA","NA","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-05-30","39","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",9633]
[null,"44515-69 Sodium Potassium Ionic Strength Adjustor 100_HACH_FDS.pdf","2016-03-24","44515-69 Sodium Potassium Ionic Strength Adjustor 100 ","HACH","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","","NA","NA","NA","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-07-02","17","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",12760]
[null,"Chockfast Orange Hardener_ITW Engineered Polymers_FDS.pdf","2016-03-24","Chockfast Orange Hardener","ITW Engineered Polymers","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"Otros","Corrosivo","Liquido",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS, se debe de tener duchas y lavaojos cercanos a la zona de trabajo",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2022-06-05","14","[List]","","2023-02-21","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17319]
[null,"MP HD LITHIUM COMPLEX GREASE_CHEMTOOL INCORPORATED_FDS.pdf","2016-03-29","MP HD LITHIUM COMPLEX GREASE","CHEMTOOL INCORPORATED","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS, se debe de contar con duchas / Lavaojos cercanos a la zona de trabajo",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2022-04-20","44","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17226]
[null,"Ficha de Seguridad del Producto - ARCAIR EXOTERMICO.pdf","2016-03-30","VARILLA DE CORTE EXOTERMICO","ESAB","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"No","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","","El producto contiene niquel en >0.15% del producto total, segun declaración en la FDS. \nDe acuerdo al procedimiento de SMCV, se establecen controles a partir de 1% de aporte del producto total, donde existe posibilidad de daño.","NA","NA","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2016-10-06",null,"[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",7422]
[null,"Potasio Cloruro de Solucion patrón.pdf","2016-03-30","Potasio Cloruro de Solucion patrón","HACH","","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-05-08","17","[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",9418]
[null,"Ultimeg 372#_AEV LIMITED_FDS.pdf","2016-03-31","ULTIMEG 2000 372#","AEV LIMITED","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","Si","Cumplir con lo indicado en la FDS, se debe de RESTRINGUIR el uso a gestantes y lactantes ya que contiene componentes que puede causar daño al feto","No","No","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","","No Aplica",null,null,"No","Si","No",null,"",null,"","","","1330-20-7\n96-29-7\n26530-20-1","Xylene\n2-BUTANONA-OXIMA \n2-OCTIL-2H-ISOTIAZOL-3-ONA","30-60%\n<1%\n<1%","[List]","2022-03-11","14","[List]","","2024-05-02","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17113]
[null,"MOLYKOTE L-1246.pdf","2016-04-01","MOLYKOTE L-1246","Dow Corning","","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-01-27","17","[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",8331]
[null,"40236321_Catalizador FOURTHANE RED.PDF","2016-04-01","SISTEMA REPARACION CORREAS FOURTHANE","FOURTHANE","","",null,"No","","[Table]","40236321",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2016-05-25","31","[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",6616]
[null,"40236321_Resina FOURTHANE RED.PDF","2016-04-01","SISTEMA REPARACION CORREAS FOURTHANE","FOURTHANE","","",null,"No","","[Table]","40236321",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2016-05-25","31","[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",6618]
[null,"Gas de calibracion MSA-Oxígeno, Metano, Monóxido de carbono , Sulfuro de hidrógeno, en Balance nitrogenado_CALGAZ_FDS.pdf","2016-04-01","Gas de calibracion MSA-Oxígeno, Metano, Monóxido de carbono , Sulfuro de hidrógeno, en Balance nitrogenado","CALGAZ","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-07-12","129","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",15039]
[null,"40584528 40230749 _Nexo Ultra ELC-N 5050_NEXO_FDS.pdf","2016-04-01","Nexo Ultra ELC-N 50/50","NEXO","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","40584528 40230749 ",false,"","No aplica","",null,"No tiene componentes cancerígenos listados en el grupo1-IARC\nCumplir con las recomendaciones de la FDS","Aprobado,  almacenar sobre segunda contención.","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-12-04","37","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",14184]
[null,"DISOLV-60.pdf","2016-04-01","DISOLV-60","CHEM TOOLS S.A.C.","","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-01-11",null,"[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",8211]
[null,"BENTONITA SODICA POLVO_GTM_FDS.pdf","2016-04-01","BENTONITA SODICA POLVO","GTM","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"No tiene componentes cancerígenos listados en el grupo1-IARC, Cumplir con las recomendaciones de la FDS.","Aprobado, cumplir con las recomendaciones de la FDS.","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-12-14","51","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",14212]
[null,"AEROPHINE 3422 PROMOTER.pdf","2016-04-01","Aerophine 3422","Cytec","","",null,"No","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2016-10-19","66","[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",7512]
[null,"Alambres Tubulares autoprotegidos (SSFCAW)_Lincoln.pdf","2016-04-01","ALAMBRES TUBULARES AUTOPROTEGIDOS","LINCOLN ELECTRIC EUROPE","","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-09-08","39","[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",10549]
[null,"SDS_FLOMINT C 5437_Spanish.pdf","2016-04-06","Flomin C 5437","Flomin Inc","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"No","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","","NA","NA","NA","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2016-07-05","66","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",6865]
[null,"Oreprep® F-541 Frother HR.pdf","2016-04-07","OREPREP F 541 Frother","","","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","Si",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-02-27","101","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",8625]
[null,"OREPREP F 541 PROMOTER.pdf","2016-04-07","OREPREP F 541 Frother","Solvay","","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-02-27","66","[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",8624]
[null,"Dextrina_DerivadosdelmaizSA_FDS.pdf","2016-04-08","Dextrina","Derivados del maiz SA","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2020-03-26",null,"[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",15675]
[null,"CAB-O-SIL-M-5-pdf msds.pdf","2016-04-10","CAB-O-SIL","ACROS ORGANICS ","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","","El producto contiene silice amorfa, este tipo de silice no esta clasificada como cancerígena del grupo I, segun IARC.","Cumplir con las recomendaciones de la FDS","Cumplir con las indicaciones de la FDS.","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-02-28","116","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",14455]
[null,"AEROFLOAT MX 505 PROMOTER.pdf","2016-04-14","AEROFLOAT MX 505 PROMOTER","Solvay","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"Insumo Laboratorio","No aplica","Liquido","NA","NA","NA","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-02-27","66","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",8629]
[null,"Ferrolin 8603_Kurita Iberica S.L._FDS.pdf","2016-04-14","Ferrolin_8603_(E-ES)","","","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-08-22",null,"[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",10456]
[null,"40457585_Chevron Ursa Premium TDX Plus 15W40 us 150414_FDS.pdf","2016-04-14","Chevron Ursa Premium TDX Plus 15W40","CHEVRON","","",null,"No","","[Table]","40457585",false,"Lubricante","Liquido inflamable","Liquido",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2016-11-04",null,"[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",7618]
[null,"40200903, 40547382_HT_Hostaflot X 023.pdf","2016-04-22","Hostaflot X 023","CLARIANT","","",null,"No","","[Table]","40200903 / 40547382",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2016-06-06",null,"[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",6676]
[null,"40200903_40547382_HOSTAFLOT X 023_CLARIANT_FDS.pdf","2016-04-22","Hostaflot X 023","CLARIANT","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"No","","[Table]","40200903, 40547382",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2016-06-06","72","[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",6675]
[null,"Sikacryl 620 Fire.pdf","2016-04-22","SIKACRYL 620 FIRE","SIKA PERU","","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-02-13","39","[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",11551]
[null,"Desengrasante Extra RM 31_FDS.pdf","2016-04-28","Desengrasante Extra RM 31","Alfred Kärcher GmbH & Co. KG","","",null,"No","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2016-07-01",null,"[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",6852]
[null,"INTELTROX_Intelli - Industria terminales eléctricos Ltda_FDS.pdf","2016-04-28","INTELTROX","Intelli - Industria terminales eléctricos Ltda","Bajo: FDS indica producto no peligroso","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Lubricante","Toxico","Semisolido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS",null,"No","Si","En revisión",null,"",null,"","","","409-21-2\n7439-92-1\n64742-65-0","carburo de PR-120 silicio\npolvo Ultrazinco Zinc\nGrasa Industrial - GMA-2 ","10 a 20%\n20 a 40%\nresto","[List]","2025-03-28","37","[List]","","2025-03-30","Si","Si","Si","En revisión","IMCO","[List]","",null,"Empresa Contratista",21548]
[null,"HIDROXIDO DE SODIO_ELTRA_FDS.pdf","2016-05-02","HIDROXIDO DE SODIO","ELTRA","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-04-09",null,"[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",14704]
[null,"STANOOL_FDS.pdf","2016-05-02","STANOOL","STANNOL GmbH","","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-06-30","43","[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",10062]
[null,"40224398_Batería plomo- ácido, llena de ácido sulfúrico diluido_ Johnson Controls_FDS.pdf","2016-05-02","Batería plomo- ácido, llena de ácido sulfúrico diluido","Johnson Controls","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","40224398",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-09-28",null,"[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",13609]
[null,"Mezcla de Gases.pdf","2016-05-04","Mezcla de Gases","Praxair","","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"Otros","Gas comprimido","Gaseoso",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-01-27","17","[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",8329]
[null,"Solucion de llenado de electrodos de referencia 900001_Thermo scientific_FDS.pdf","2016-05-04","Solucion de llenado de electrodos de referencia 900001","Thermo Scientific","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-03-25",null,"[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",14621]
[null,"Propano en Aire_PRAXAIR_FDS.pdf","2016-05-04","Propano en Aire","","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"El producto puede desplazar el oxigeno del medio ambiente. Almacene y use en area ventilada. Revise la necesidad de contar con detetores de O2, de acuerdo a una evaluación de riesgos","CUmplir con las indicaciones de la FDS.","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-02-19","25","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",14394]
[null,"40463192_ HYDROGEN PEROXIDE AQUEOUS SOLUTION_PEROXIDOS DO BRASIL_FDS.pdf","2016-05-07","40463192_ HYDROGEN PEROXIDE AQUEOUS SOLUTION_PEROXIDOS DO BRASIL_FDS","Solvay","","",null,"","","[Table]","40463192",false,"","No aplica","",null,null,"Seguir lo indicado en la FDS y disponer de segunda contención para su almacenamiento.","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-07-15",null,"[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",15041]
[null,"SikaTitan® SOLO_SIKA_FDS.pdf","2016-05-07","SikaTitan R SOLO","","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-05-31",null,"[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",14891]
[null,"PN 491041 METANO CH4.pdf","2016-05-09","METANO CH4 PN 491041 ","","","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-08-28","43","[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",10481]
[null,"G A 238_BRUGAROLAS SA_FDS.PDF","2016-05-09","G.A. 238","BRUGAROLAS, S.A.","Bajo: FDS indica producto no peligroso","No",null,"","","[Table]","",false,"Lubricante","No aplica","Semisolido",null,"Cumplir con las indicaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2023-07-10","33","[List]","","2023-08-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",19094]
[null,"Komatsu AXO 80_ENEX S.A_FDS.pdf","2016-05-12","Komatsu AXO 80","Empresa Nacional de Energía ENEX S.A.","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS","Almacenar sobre bandeja de contención","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2021-09-14",null,"[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",16522]
[null,"MCFroth H-102.pdf","2016-05-17","MCFroth H-102","Molycop","","",null,"No","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2016-06-06","66","[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",6673]
[null,"40661709 Solvent 140F_TARR_FDS.pdf.pdf","2016-05-18","40661709 Solvent 140F_TARR","TARR","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","40661709",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-07-15",null,"[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",15042]
[null,"Solvente 140_Ktec_FDS.pdf","2016-05-18","Solvente 140_Ktec","","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-10-04",null,"[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",15304]
[null,"40211738_LOCTITE 567.pdf","2016-05-18","ADHESIVO, LOCTITE, MASTER PIPE SEALANT","THERMO GAMMA ","","",null,"No","","[Table]","40211738",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2016-09-22","31","[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",7280]
[null,"40556352_DOW CORNING TORAY DC 4 ELECTRICAL INSULATING COMPOUND_DOW CORNING ROAD_FDS.pdf","2016-05-19","ELECTRICAL INSULATING COMPOUND","DOW CORNING","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"No","","[Table]","40556352 ",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2016-09-28",null,"[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",7323]
[null,"SDS_FLOMINT C 5460_Spanish.pdf","2016-05-20","Flomin C 5460","Flomin Inc.","","",null,"No","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2016-07-05","66","[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",6866]
[null,"MEZCLA A7+ RESIN_RED HEAD_FDS.PDF","2016-05-23","MEZCLA A7+ RESIN","RED HEAD","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","","Contiene silice, pero el estado fisico del producto es pastoso, por esta forma la exposición del personal se minimiza y se aprueba el producto.","Cumplir con las recomendaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-07-26","49","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",15085]
[null,"40237496_QUIN-CIP-D_QUINCY COMPRESSOR_FDS.pdf","2016-05-24"," QUIN-CIP-D","Quincy Compressor","","",null,"","","[Table]","40237496",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS, se debe contar con duchas/lavaojos cercanos a la zona de trabajo.",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2021-09-17","135","[List]","","2024-10-18","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",16551]
[null,"40217797_Chevron Soluble Oil B, T1, T2 us 160525.pdf","2016-05-25","Chevron Soluble Oil B, T1, T2 ","CHEVRON","","",null,"","","[Table]","40217797",false,"Lubricante","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-02-14",null,"[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",8487]
[null,"40618354_ROCKET SYLAN GREASE 3_Lubrificanti_FDS.PDF","2016-05-26","ROCKET SYLAN GREASE 3","Lubrificanti","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","40618354",false,"","No aplica","",null,"La FDS declara que no está clasificado como producto peligroso.","FDS traducida, el producto es una grasa, producto no peligrosa. Se requiere cumplir con las recomendaciones de la FDS.","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-12-04",null,"[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",14185]
[null,"H-14033-32 FDS Ciclohexanona.pdf","2016-05-27","Ciclohexanona","HACH","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","","NA","NA","NA","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-06-21","59; 60; 66; 101","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",12648]
[null,"40585000_ESPUMANTE H-75C, MEZCLA DE ACOHOLES_MOLY-COPADESUR_FDS.pdf","2016-05-30","MCFroth H-75C","Moly-Cop","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No",null,"No","","[Table]","40585000",false,"","Liquido inflamable","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","","68609-68-7\n645-62-5 \n108-11-2","Ethylhexil alcohol\nMezcla de Esteres, aldehídos\nMezcla de alcoholes ligeros","30 – 50\n20 – 30\n20 – 30","[List]","2016-06-13","66","[List]","","2025-07-21","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",6724]
[null,"Yeso Express_Volcan.pdf","2016-06-01","YESO EXPRESS","EL VOLCAN","","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"Insumo Construccion","No aplica","Solido",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-09-14","39","[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",10598]
[null,"KNAUF Pintura Spray.pdf","2016-06-01","KNAUF PINTURA SPRAY","KNAUF","","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-11-23","39","[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",11068]
[null,"EXSAL PLUS_EXSA_FDS.pdf","2016-06-01","EXSAL PLUS","EXSA S.A.","Alto: Listado de sustancias potencialmente peligrosas de SMCV","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS.\nEl producto es explosivo",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2020-02-28","107","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",15636]
[null,"BIOWASH 49_CHEMTOOLS_FDS.pdf","2016-06-01","BIOWASH-49","CHEM TOOLS SAC","Bajo: FDS indica producto no peligroso","No","Sin comentarios","","","[Table]","",false,"Aditivo","No aplica","Liquido","Sin comentarios",null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2023-08-21","37","[List]","","2023-08-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",19317]
[null,"EXAGEL-E_EXSA_FDS.pdf","2016-06-01","EXAGEL-E","EXSA","Alto: Listado de sustancias potencialmente peligrosas de SMCV","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"Insumo Voladura","Explosivo","Emulsion",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS.\nEl producto es explosivo",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2020-02-04","107","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",15590]
[null,"Refrigerante R134a_Harp International_FDS.pdf","2016-06-01","Refrigerante R134a","Harp International Ltd Gelligirion Industrial Estate Pontypridd","","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-05-08",null,"[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",9401]
[null,"40625153_ALCOHOL ISOPROPILICO_QUIMICA MARTELL_FDS.pdf","2016-06-01","ALCOHOL ISOPROPILICO","QUIMICA MARTELL","","No",null,"","","[Table]","40625153",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","","67-63-0","2- propanol\n","100","[List]","2017-09-05","39","[List]","","2025-07-21","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",10522]
[null,"BONN EPOXI 4534_CHEMIFABRIK PERU_FDS.pdf","2016-06-01","BONN EPOXI 4534","CHEMIFABRIK PERU SA","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","Fertilidad, Embrión, Feto y Prenatal","a FDS indica que tiene componentes xileno N°CAS (108-38-3) y SOLVENTE CELLOSOLV N° CAS ( 109-86-4), Afecta la fertilidad y el desarrollo del Feto  y toxicidad prenatal.","","","[Table]","",false,"Pintura","Liquido inflamable","Liquido","No aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS.\nRestringido a las gestantes: l",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2023-03-14",null,"[List]","","2024-10-18","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17966]
[null,"C-321A.PDF","2016-06-01","C-321A","ADECOL Indústria Química LTDA","","",null,"No","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2016-07-25","15","[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",7023]
[null,"H-21066-69 FDS ZincoVer 5.pdf","2016-06-02","ZincoVer 5","HACH","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","","NA","NA","NA","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-06-21",null,"[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",12652]
[null,"40231930_Dionex Six Cation_Thermo Fisher_FDS.pdf","2016-06-07","Dionex Six Cation","Thermo Fisher","","",null,"","","[Table]","40231930",false,"Otros","Corrosivo","Liquido",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-10-24","52","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",13822]
[null,"JET TAR EPOXY 780 PF CATALIZADOR.pdf","2016-06-07","JET TAR EPOXY 780 PF CATALIZADOR","CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS S.A. ","","",null,"No","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2016-06-07","8","[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",6701]
[null,"40230690_SOLVENTE SHELLSOL 2046 AR_PORTLAND_FDS.pdf","2016-06-09","SOLVENTE SHELLSOL 2046 AR","SHELLCHM","Alto: Listado de sustancias potencialmente peligrosas de SMCV","",null,"","","[Table]","40230690",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS, se debe de contar con Duchas/Lavaojos, cercanos a la zona de trabajo.","Se cuenta con un comunicado donde se evalua y concluye que no es un producto controlado como insumo fiscalizado","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2021-03-16","116","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",16165]
[null,"CEMENTO VULCANIZANTE_VIPAL_FDS.pdf","2016-06-09","CEMENTO VULCANIZANTE","VIPAL","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS","Considerar que es un líquido inflamable, cumplir con las indicaciones de la FDS.","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-02-27","8; 39; 51","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",14449]
[null,"JET POX HIGH RESISTANT CATALIZADOR_CPPQ_FDS.pdf","2016-06-10","JET POX HIGH RESISTANT CATALIZADOR","CPPQ","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","Si","Limitar el uso a gestantes y lactantes ya que contiene componentes que pueden dañar al feto","No","No","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","","No aplica","Cumplir con lo indicado en la FDS, Limitar el uso a gestantes y lactantes ya que contiene componentes que pueden dañar al feto","EL producto es una pintura, se confirma información con proveedor","No","Si","No",null,"",null,"","","","78-93-3 ","78-93-3"," X","[List]","2021-04-17",null,"[List]","","2024-05-02","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",16211]
[null,"N-Aliltiourea.pdf","2016-06-10","N-ALILTIOUREA","MERCK CHEMICALS","","",null,"No","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2016-09-21","42","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",7276]
[null,"40217373_SODIO CIANURO PURO_MERCK_FDS.pdf","2016-06-10","Sodio cianuro puro","Merck","","",null,"","","[Table]","40217373",false,"","No aplica","","NA","NA","NA","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-04-18","52","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",9132]
[null,"TiosulfatodeAmonio_TessenderloKerleyInc_FDS.pdf","2016-06-10","Tiosulfato de Amonio","Tessenderlo Kerley, Inc.","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2020-03-30",null,"[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",15677]
[null,"JET POX HIGH RESISTANT-CPPQ-FDS.pdf","2016-06-10","JET POX HIGH RESISTANT","JET","","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-11-21","39","[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",11045]
[null,"ALKI-Foam_Parker Hannifin_FDS.pdf","2016-06-13","ALKI-FOAM","ALKI-Foam","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Aditivo","Corrosivo","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","","1310-73-2 \n68515-73-1\n6834-92-0 \n","Hidróxido de sodio \nC8 - C10 Alquilpoliglucósido \nMetasilicato del sodio Sodium \n","32.30\n2.10\n1.00\n","[List]","2024-05-24","14","[List]","","2024-05-27","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",20389]
[null,"Shell Omala S4 GX 220_Shell CAPSA_FDS.PDF","2016-06-14","Shell Omala S4 GX 220","Shell CAPSA","Bajo: FDS indica producto no peligroso","No","Sin comentarios","","","[Table]","",false,"Lubricante","No aplica","Liquido","sin comentarios","Cumplir con las indicaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2024-04-09","44","[List]","","2024-04-24","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",20141]
[null,"MULTI SPRAY_SOUDAL NV_FDS.pdf","2016-06-14","Multi Spray","SOUDAL N.V. ","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","",false,"Otros","Gas inflamable","Aerosol",null,"Cumplir con las indicaciones de la FDS",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2023-03-28","37","[List]","","2023-04-04","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17999]
[null,"NALCOLYTE™ 8100_NALCO_FDS.pdf","2016-06-15","NALCOLYTE™ 8100_NALCO_FDS","","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS","El documento envido es una FDS actualizada, no varía la composicion indicada. Por ello se aprueba el producto.","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2020-11-10",null,"[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",15987]
[null,"MOBIL ATF 220.pdf","2016-06-15","MOBIL ATF 220","EXXON MOBIL","","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-04-07","8","[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",9025]
[null,"FLOTTWEG HG GREASE.PDF","2016-06-15","FLOTTWEG HG GREASE","","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","","NA","NA","NA","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-06-15","31","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",9943]
[null,"SILICONE PASTE P 12.pdf","2016-06-17","SILICONE PASTE P 12","Wacker Chemie AG","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-11-29","101","[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",11110]
[null,"ECO-C desinfectante virucida_Environment Solutions_FDS.pdf","2016-06-20","Eco-C Desinfectante Virucida","Environment Solutions Group S.A.C","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS, producto de desinfeccion.",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2021-03-17",null,"[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",16177]
[null,"2047 one cleaner disinfectant _ESG SAC_FDS.pdf","2016-06-20","2047 ONE Cleaner Disinfectant","Environment Solutions Group S.A.C","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS. Producto de desinfeccion",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2021-03-17",null,"[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",16176]
[null,"ESTÁNDAR DE CALIBRACIÓN DE 200 NTU_HACH_FDS.pdf","2016-06-22","26604-42 StablCal® Turbidity Standard, 200 NTU","","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS, se debe de trabajar en zonas ventiladas",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2022-03-15","68","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17126]
[null,"Megaplex XD3 Grease_Phillips 66 Lubricants_FDS.pdf","2016-06-22","Megaplex XD3 Grease","Phillips 66 Lubricants","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","",false,"Lubricante","No aplica","Liquido",null,"Cumplir con las indicaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2023-03-10","37","[List]","","2023-03-20","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17965]
[null,"HC1-Hot splice Cement.pdf","2016-06-22","HC1 Hot splice Cement","SHAW ALMEX","","",null,"No","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2016-08-22","8","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",7118]
[null,"LimpiacontactoLOCTITE SF_HENKEL_FDS.pdf","2016-06-23","LOCTITE SF FLAM CNT CLNR","HENKEL","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","","NA","NA","NA","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-05-03",null,"[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",12223]
[null,"40229243_KOLOR KUT WATER FINDING PASTE.pdf","2016-06-23","KOLOR KUT WATER FINDING PASTE","KOLOR KUT","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","40229243",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-07-05",null,"[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","Si","","",null,"",null,"SMCV",12822]
[null,"JETHANE 650 HCR_CPPQ_FDS.pdf","2016-06-24","JETHANE 650 HCR","CPPQ","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","Si","se debe de restriguir el uso dee gestantes y lactantes, ya que cuenta con componentes que pueden dañar al Feto.","No","No","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","","El producto contiene silice, cancerígeno del grupo 1-IARC, pero debido a que está en liquido, imposibilita el daño, ya que la exposición se da por inhalacion de polvo, via respiratoria.","Cumplir con lo indicado con la FDS, ",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","","64742-94-5\n13463-67-7 \n14808-60-7 \n111-15-9 \n1330-20-7\n108-65-6\n 68611-44-9\n1333-86-4 ","Solvente Nafta \nDióxido de titanio\nSílice cristalina (cuarzo) \nAcetato de 2-etoxietilo \nXileno, mezcla de isómeros \nAcetato monometil eter del propilenglicol \nSílice cristalina \nNegro de humo ","x\nx\nx\nx\nx\nx\nx\nx\nx","[List]","2021-04-17",null,"[List]","","2024-05-02","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",16214]
[null,"3318 HS.pdf","2016-06-28","SCHNELLREINIGER 500 mL","LIQUI MOLY","","",null,"No","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2016-08-19",null,"[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",7101]
[null,"H-21058-69 FDS Reactivo CuVer 1.pdf","2016-06-28","Reactivo CuVer 1","HACH","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","","NA","NA","NA","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-06-21",null,"[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",12650]
[null,"MOLYVER_2__REACTIVO_PARA_MOLIBDENO.pdf","2016-06-29","MOLYVER_2__REACTIVO_PARA_MOLIBDENO","HACH","","",null,"No","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2016-08-23","17","[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",7145]
[null,"DESOXIDANTE RÁPIDO PULVERIZADOR.pdf","2016-06-30","DESOXIDANTE RAPIDO PULVERIZADOR","VOLVO","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","","NA","NA","NA","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-06-26","39","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",10010]
[null,"40647414_BOMAG COOLANT ADDTIVE_FUCHS SCHMIERSTOFFE GMBH_FDS.pdf","2016-06-30","BOMAG COOLANT ADDTIVE","","Bajo: FDS indica producto no peligroso","No",null,"","","[Table]","40647414",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-09-17","37","[List]","","2025-07-21","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",15271]
[null,"40205236_LOCTITE 987.32 Resina.pdf","2016-07-01","Nordbak Brushable Ceramic Grey","Henkel","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","40205236",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-11-30","31","[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",11113]
[null,"HS CONDUC-TECK Cu-Cu.pdf","2016-07-01","CONDUC-TECK Cu-Cu","CHEM TOOLS","","",null,"No","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2016-07-08","17","[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",6896]
[null,"SDS Carbon Activado Granulado 6x12.pdf","2016-07-01","Carbón Activado Granulado 6X12","Quimicos Goicochea SAC","","",null,"No","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2016-08-29","48","[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",7171]
[null,"40230053_Chemlok 2010. JUL2016.pdf","2016-07-01","CHEMLOK 2010","QUIMTIA S.A.","","",null,"","","[Table]","40230053",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-05-18",null,"[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",12372]
[null,"LOCTITE PC9313 PA 25LB_FDS.pdf","2016-07-01","LOCTITE PC9313 PA 25LB","Henkel Chile Ltda","","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-09-01","8","[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",10498]
[null,"40223590_LOCTITE 963 73 ENDURECEDOR_HENKEL_FDS.PDF","2016-07-01","Nordbak Fast Cure Wearing CMPD - 963 73 ENDURECEDOR","HENKEL","","",null,"No","","[Table]","40223590",false,"Pegamento","Corrosivo","Emulsion",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2016-10-19","31","[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",7508]
[null,"PC 7350 400 ml - ParteA_FDS.pdf","2016-07-01","LOCTITE PC 7350 400ml – PARTE A","Henkel Chile Ltda","","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"Pegamento","No aplica","Liquido",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-09-12","8","[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",10557]
[null,"LOCTITE PC9313 PB 25LB_FDS.pdf","2016-07-01","LOCTITE PC9313 PB 25LB","Henkel Chile Ltda","","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-09-01","8","[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",10500]
[null,"40218000_569 Thread Sealant High Strength Hydraulic Sealant_HENKEL_FDS.pdf","2016-07-01","569 Thread Sealant High Strength Hydraulic Sealant","HENKEL","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","40218000",false,"","No aplica","","NA","NA","NA","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2016-12-27","31","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",8127]
[null,"Silicato de sodio CHEM.pdf","2016-07-01","Silicato de sodio-Chem Supply","Chemsupply","","",null,"No","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2016-09-01","66","[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",7200]
[null,"40223590_LOCTITE 963 73 RESINA_HENKEL_FDS.PDF","2016-07-01","Nordbak Fast Cure Wear Resin - 963 73 RESINA","HENKEL","","",null,"No","","[Table]","40223590",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2016-10-19","31","[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",7506]
[null,"Nitrito de sodio _HOLCHEM_FDS.pdf","2016-07-01","Nitrito de sodio","","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-08-12","26","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",15144]
[null,"40174717_ Tierra de diatomeas calcinada con fundente_DICALITE_FDS.pdf","2016-07-04","Tierra de diatomeas calcinada con fundente","DICALITE","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","40174717",false,"","No aplica","Solido","El usuario adjunta procedimiento de trabajo, se requiere comunicar las caracteristicas de este producto y controles al personal expuesto","El producto contiene un componente cancerígeno listados en el grupo1-IARC Silice Cuarzo. Tomar en cuenta las recomendaciones de la FDS sobre EPP y señalización. Considerar contar con lavaojos cercano a la zona de manipulación del producto químico.\n","Aprobado, cumplir con las recomendaciones de la FDS.","Si","No","No",null,"",null,"","","","68855-54-9\n14464-46-1\n14808-60-7","Tierra de diatomeas calcinada con fundente\nSílice, cristobalita\nCuarzo","100\nHasta 60\nHasta 5","[List]","2018-12-21","116","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",14242]
[null,"40411854_ETANOL ABSOLUTO PARA ANLISI EMSURE_MERCK_FDS.pdf","2016-07-05","Etanol absoluto para análisis EMSURE ","MERCK","","",null,"No","","[Table]","40411854",false,"Insumo Laboratorio","Liquido inflamable","Liquido",null,null,null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2016-04-12","66","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",2204]
[null,"42120003_ENCENDEDOR DE COCINA A GAS T.PISTOLA.pdf","2016-07-08","Encendedor","FLAMUP","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No",null,"","","[Table]","42120003",false,"","No aplica","",null,"Seguir las recomendaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2021-11-26",null,"[List]","","2025-07-21","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",16861]
[null,"40026652_SILICONA TRANSPARENTE 732_FDS.pdf","2016-07-10","DOW CORNING(R) 732 MULTI-PURPOSE SEALANT CLEAR","Dow Corning","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","40026652",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-02-21",null,"[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",11611]
[null,"40235929_ESP SE 002 TermoBacking High Performance Backing Compound Resina.pdf","2016-07-11","CEMENTO ADHESIVO EPOXICO TERMOBACKING","THERMOCHEMICAL","","",null,"No","","[Table]","40235929",false,"Otros","No aplica","Liquido",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2016-08-22","31","[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",7106]
[null,"40235929_ESP SE 002 TermoBacking High Performance Backing Compound Catalizador.pdf","2016-07-11","CEMENTO ADHESIVO EPOXICO TERMOBACKING","THERMOCHEMICAL","","",null,"No","","[Table]","40235929",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2016-08-22","31","[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",7107]
[null,"40235929_ESP TR 002 TermoBacking High Performance Backing Compound MSDS.pdf","2016-07-11","CEMENTO ADHESIVO EPOXICO TERMOBACKING","THERMOCHEMICAL","","",null,"No","","[Table]","40235929",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2016-08-22","31","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",7105]
[null,"40208805_Hypertherm 30PG Torch Coolant Additive MSDS P_N 028872.pdf","2016-07-13","Mezcla de refrigerante de antorcha PG al 30","Hypertherm","","",null,"","","[Table]","40208805",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-02-20","55","[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",11601]
[null,"LOCTITE PC 7350 - ParteB.pdf","2016-07-14","LOCTITE PC 7350 400ml – PARTE B","Henkel Chile Ltda","","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-09-12","8","[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",10559]
[null,"AL-M SOLUTION_PALIENTEST LIMITED_FDS.pdf","2016-07-18","AL-M SOLUTION","PALIENTEST LIMITED","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-04-03","22","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",14666]
[null,"LOCTITE PC 7350 POLYOL  - Parte B_FDS.pdf","2016-07-19","Loctite PC 7350 POLYOL  - Parte B","Henkel Corporation ","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","","NA","NA","NA","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-08-07","8","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",10358]
[null,"Solucion de relleno Cl- 900017_Thermo_FDS.pdf","2016-07-22","Solucion de relleno 900017","Thermo ","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS. No es una sustancia o mezcla peligrosa según el Sistema Globalmente Armonizado (GHS)",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2020-12-23","66","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",16073]
[null,"5190-9425_ KIT IntelliQuant Multi-element Standar_Agilent_FDS.PDF","2016-07-25","IntelliQuant Multi-element Standard #1","Agilent","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Es un Kit, cumplir con lo indicado en la FDS, contienen componentes corrosivos","Es un kit de 3 componentes, cada uno de ellos es una mezcla de componentes en solución acuosa de acuerdo a los certificados y descripción en la sección 3.","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2021-05-13","66","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",16267]
[null,"CRC LIMPIADOR DE CONTACTOS_FDS.pdf","2016-07-26","LIMPIADOR DE CONTACTOS CRC","CRC","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","","NA","NA","NA","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-01-05","8","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",11220]
[null,"Scania Coolant Concentrate_SCANIA_FDS.pdf","2016-07-28","Scania Coolant Concentrate_SCANIA_FDS","SCANIA","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS.","Cumplir con las indicaciones de la FDS","No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2020-12-10","30","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",16048]
[null,"SUMADUR FC HS PLUS COMP. B.pdf","2016-07-29","CATALIZADOR SUMADUR FC HS PLUS ","SHERWIN WILLIAMS","","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-02-06","39","[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",11509]
[null,"40217719_40202587_40208042_Chevron Rando HDZ us 160729.pdf","2016-07-29","Rando HDZ 32, 46, 68, 100","Chevron","","",null,"","","[Table]","40217719 40202587 40208042",false,"Lubricante","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-05-09","31","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",12313]
[null,"40219575_40217724_40230256_Chevron Rando HD us 160729.pdf","2016-07-29","Rando HD 32, 46, 68","Chevron","","",null,"","","[Table]","40219575, 40217724, 40230256",false,"Lubricante","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-05-09","31","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",12312]
[null,"40226060_SILICATO DE SODIO_DIAMOND_FDS.pdf","2016-08-01","SILICATO DE SODIO-DIAMOND","DIAMOND","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","40226060",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-01-31","72","[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",8361]
[null,"Quantum GL1-140 35 lb_Calumet Packaging_FDS.pdf","2016-08-02","Quantum GL1-140 35 LB","Calumet Packaging","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","","No aplica","No tiene componentes cancerígenos listados en el grupo1-IARC\nCumplir con las recomendaciones de la FDS. Contar con lavaojos en la zona de manipulación.\n","Aprobado, almacenar sobre segunda contención. Contar con kit para derrames.","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-11-12",null,"[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",14020]
[null,"QUANTUM GL1-90 35 LB_Calumet Packaging_FDS.pdf","2016-08-02","QUANTUM GL1-90 35 LB","Calumet Packaging","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,null,"Aprobado, almacenar sobre segunda contención. Contar con kit para derrames.","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-11-08","8","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",13945]
[null,"AFLOJATODO EN SPRAY_VISTONY_FDS.pdf","2016-08-02","AFLOJATODO EN SPRAY","VISTONY","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","","NA","NA","NA","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-11-09","39","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",13973]
[null,"Aka Cure Slow_AKASEL_FDS.pdf","2016-08-04","Aka Cure Slow","Akasel","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS.","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-02-25",null,"[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",14418]
[null,"Aka Cure Quick_AKASEL_FDS.pdf","2016-08-04","Aka Cure Quick","","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS. El producto puede causar irritación a la piel.\nDifundir la FDS al personal involucrado\nMantener copia de FDS en campo","Cumplir con las indicaciones de la FDS.","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-02-25",null,"[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",14417]
[null,"40217329_40545135_40277356_Acetona_Avantor_FDS.pdf","2016-08-06","Acetona Avantor","Avantor","","",null,"No","","[Table]","40217329, 40545135, 40277356",false,"Solvente","Liquido inflamable","Liquido",null,null,null,"No","No","Si",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2016-10-17","52","[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",7486]
[null,"40414252_Estandar de Cloro_941707_Thermo Scientific_FDS.pdf","2016-08-09","Estandar cloro 1000 Themo","Thermo Scientific","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","40414252",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS, se debe de contar con duchas/Lavaojos, cercanos a la zona de trabajo",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2021-06-25","66","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",16347]
[null,"Spirax S2 ATF D2_SHELL_FDS_V2.PDF","2016-08-09","Spirax S2 ATF D2_SHELL","SHELL","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"La FDS declara que no está clasificado como producto peligroso.","Aprobado, la FDS declara que no es peligroso. Cumplir con las recomendaciones de  la FDS.","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-12-17","8","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",14223]
[null,"CATALIZADOR POLIURETANO.pdf","2016-08-09","CATALIZADOR POLIURETANO","TRICOLOR","","",null,"No","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2016-08-16","8; 39","[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",7091]
[null,"SULFAVER4 REACTIVO.pdf","2016-08-10","SULFAVER4 REACTIVO","HACH","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"No","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2016-08-23","17","[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",7134]
[null,"POTASIO_1__BOLSAS_DE_POLVO.pdf","2016-08-10","POTASIO_1__BOLSAS_DE_POLVO","HACH","","",null,"No","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2016-08-23","17","[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",7137]
[null,"Ross electrodo de referencia 810007_Thermo scientific_FDS.pdf","2016-08-10","Ross electrodo de referencia 810007","","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-03-25",null,"[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",14620]
[null,"MOLYVER_3_REACTIVO_DE_MOLIBDENO.pdf","2016-08-10","MOLYVER_3_REACTIVO_DE_MOLIBDENO","HACH","","",null,"No","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2016-08-23","17","[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",7147]
[null,"POTASIO_3__REACTIVO.pdf","2016-08-10","POTASIO_3__REACTIVO","HACH","","",null,"No","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2016-08-23","17","[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",7141]
[null,"EDTA Solucion 1M 2241926_HACH_FDS.pdf","2016-08-10","2.4 Set Reactivo para Dureza de Calcio y Magnesio (2241926)","HACH","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"No","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","","NA","NA","NA","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2016-09-28","17","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",7353]
[null,"Calcio y Magnesio Solucion Indicadora2241832_HACH_FDS.pdf","2016-08-10","2.3 Set Reactivo para Dureza de Calcio y Magnesio (2241832)","HACH","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"No","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","","NA","NA","NA","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2016-09-28","17","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",7352]
[null,"MOLYVER_1_REACTIVO_DE_MOLIBDENO.pdf","2016-08-10","MOLYVER_1_REACTIVO_DE_MOLIBDENO","HACH","","",null,"No","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2016-08-23","17","[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",7143]
[null,"40212056_BORAX DECAHIDRATADO_ETI_FDS.pdf","2016-08-15","BÓRAX DECAHIDRATADO","ETI MADEN MINES AND PRODUCTS","Bajo","",null,"","","[Table]","40212056",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-08-02",null,"[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",13064]
[null,"Spirax S4 AX 85W-140.pdf","2016-08-15","Spirax S4 AX 85W-140","Nexo Lubricantes S.A.","","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-05-03","39","[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",9367]
[null,"PERSULFATO TOC 2790166_HACH_FDS.pdf","2016-08-17","3.3 Reactivos para la determniación de Carbono TOC (2790166)","HACH","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"No","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","","NA","NA","NA","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2016-09-28","17","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",7357]
[null,"JET ECOPOL_CPPQ_FDS.pdf","2016-08-18","JET ECOPOL","","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS\nDifundir FDS al personal involucrado en el uso/manipulación.\nMantener copia de FDS en campo.",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2021-04-17",null,"[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",16209]
[null,"40108677_LPS Force 842_ITW_FDS.pdf","2016-08-18","LPS Force 842","ITW","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","Si",null,"","","[Table]","40108677",false,"","No aplica","","El producto contiene un componente listado en la legislación peruana por tener efectos negativos en el embrion/feto. El producto no puede ser usado por mujeres gestantes/lactantes.","NA","NA","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-09-03","47","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",13394]
[null,"KMK GALVABRILLO_KMK HIDRAULICA Y SERVICIOS_FDS.pdf","2016-08-18","KMK GALVABRILLO","KMK HIDRAULICA Y SERVICIOS SA","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Pintura","Gas inflamable","Aerosol","No aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS","Las latas de aerosol se separan de los demás residuos para su manejo.","No","Si","No",null,"",null,"","","","115-10-6\n9003-01-4\n7440-66-6\n95-47-6","dimethyl ether\nacrylic resin\nzinc power\nxylene","42-47\n5-10\n16-20\n12-15","[List]","2024-04-30","68","[List]","","2024-05-03","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",20209]
[null,"40574129_CLORO (0.0001 % - 0.04%) EN NITRÓGENO_CALGAZ_FDS.pdf","2016-08-19","40574129_CLORO (0.0001 % - 0.04%) EN NITRÓGENO","CALGAZ","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","40574129",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-07-05","10; 41; 42; 43","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",15002]
[null,"SELLADOR AISLANTE 1601-C.pdf","2016-08-21","Sellante Aislante Eléctrico 3M 1601, Claro","","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS.\nEl producto no puede ser usado por gestantes, ni mujeres en periodo de lactancia","Aprobado, contiene insumos fiscalizados, no reportable ya que es un aerosol.","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-07-11",null,"[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",15030]
[null,"SDS_Chisel Paste_220816_ES_ES.pdf","2016-08-22","Chisel Paste ","Atlas Copco","","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-01-12",null,"[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",11307]
[null,"40657963_Ejekutor_CPPQ S.A_FDS.pdf","2016-08-25","Ejekutor","CPPQ S.A (TEKNO)","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","40657963",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-04-03",null,"[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",14662]
[null,"ÁCIDO ASCORBICO_HACH_FDS.pdf","2016-08-25","1.1 Set de reactivos para Manganeso (1457799)","","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"No","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","","NA","NA","NA","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2016-09-28","17","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",7332]
[null,"40200439_40201964_Sodium Hydrosulfide Solution_TDC_FDS.pdf","2016-08-26","Sodium Hydrosulfide Solution","TDC","Alto: Listado de sustancias potencialmente peligrosas de SMCV","",null,"","","[Table]","40201964_40200439",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-08-17",null,"[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","Si","","",null,"",null,"SMCV",13199]
[null,"40198368_Galaxy Garnet_Opta Minerals Inc_FDS.pdf","2016-08-29","Galaxy Garnet","Opta Minerals Inc.","","",null,"","","[Table]","40198368",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-09-04",null,"[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",10513]
[null,"40625153_SAPOLIO ALCOHOL ISOPROPILICO AEROSOL_INTRADEVCO IDUSTRIAL SA_FDS.pdf","2016-08-29","40625153_SAPOLIO ALCOHOL ISOPROPILICO AEROSOL","INTRADEVCO IDUSTRIAL SA","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","40625153",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS. Producto inflamable.","Producto inflamable","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-08-01","66","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",15099]
[null,"40221810_Delo Syn-Gear XDM SAE 75W-90_Chevron_Ficha Técnica.pdf","2016-08-30","Delo Syn-Gear XDM SAE 75W-90","Chevron","Bajo","",null,"","","[Table]","40221810",false,"Lubricante","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-09-11",null,"[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",13495]
[null,"Orfom D8 Depressant MSDS en español.pdf","2016-08-31","Orfom D8","Chevron Phillps","Alto: Listado de sustancias potencialmente peligrosas de SMCV","",null,"No","","[Table]","No aplica",false,"Lubricante","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2016-09-01","66","[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",7198]
[null,"40575769_PRILLEX ULD _ENAEX_FDS.pdf","2016-08-31","PRILLEX ULD","ENAEX S.A.","Alto: Listado de sustancias potencialmente peligrosas de SMCV","",null,"","","[Table]","40575769",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-01-29",null,"[List]","","2025-06-10","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",11427]
[null,"Orfom CO210 Collector SDS en español.pdf","2016-08-31","Orfom CO210","Chevron Phillips","Alto: Listado de sustancias potencialmente peligrosas de SMCV","",null,"No","","[Table]","No aplica",false,"Lubricante","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2016-09-01","66","[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",7196]
[null,"40213520_HEXAFLUORURO DE AZUFRE SF6_Praxair Perú S.A. _FDS.pdf","2016-09-01","HEXAFLUORURO DE AZUFRE","Praxair","","",null,"","","[Table]","40213520",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-03-08",null,"[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",11813]
[null,"RESINA_FOURTHANE_ROJO LB_FDS.pdf","2016-09-01","Producto","FOURTHANE","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","Si","Se debe de restringuir el uso a gestantes y lactantes ya que tiene componentes que pueden dañar al feto ","No","No","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","Liquido","No aplica","Cumplir con lo indicado en la FDS, ",null,"No","No","No",null,"",null,"","","","9050-83-3 \n108-88-3 \n9082-00-2\n","Poly(oxy-1,4- \nMetilbenceno \nGlycerol propoxilate-B- ethoxylate","60 – 95% \n<0,5%\n <5%\n","[List]","2022-04-19","58","[List]","","2024-08-19","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17220]
[null,"40575675_40215296_PENTEX SB_Orica Brasil Ltda_FT.pdf","2016-09-01","BOOSTER PENTEX","ORICA","Alto: Listado de sustancias potencialmente peligrosas de SMCV","",null,"","","[Table]","40215296 40575675",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-10-25",null,"[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",10902]
[null,"40575675_40215296_PENTEX SB_Orica Brasil Ltda_FDS.pdf","2016-09-01","BOOSTER PENTEX","ORICA","Alto: Listado de sustancias potencialmente peligrosas de SMCV","",null,"","Si","[Table]","40215296 40575675",false,"Insumo Voladura","Explosivo","Solido",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-10-25",null,"[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",10900]
[null,"Flomin C 7931.pdf","2016-09-01","Flomin C 7931","SNF Inc.","","",null,"No","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2016-09-16","66","[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",7270]
[null,"SIGMACOVER 350 HARDENER_ PPG INDUSTRIAL_FDS.pdf","2016-09-06","SIGMACOVER 350 HARDENER","PPG INDUSTRIAL","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","Si","El producto no puede ser usado por gestantes ni en mujeres en periodo de lactancia.","No","No","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","","No aplica","Cumplir con las recomendaciones de la FDS. El producto no puede ser usado por gestantes ni en mujeres en periodo de lactancia.","Cumplir con las indicaciones de la FDS","No","No","No",null,"",null,"","","","68082-29-1\n1330-20-7\n78-83-1\n100-51-6\n90-72-2\n90640-67-8","atty acids, C18-unsatd.,\nfatty acids and triethylenetetramine\nXilenos, mezcla isómeros \nAlcohol isobutilico \nalcohol bencilico \n2,4,6-tris(dimetilaminometil)fenol \nEtilbenceno \naminas, polietilenpoli","68082-29-1\n1330-20-7\n78-83-1\n100-51-6\n 90-72-2\n100-41-4\n90640-67-8","[List]","2019-04-11","51","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",14727]
[null,"SIGMACOVER 350 BASE GREY 5177_PPG INDUSTRIAL_FDS.pdf","2016-09-06","SIGMACOVER 350 BASE GREY 5177","PPG INDUSTRIAL","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-04-11","51","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",14726]
[null,"Sikafill Techo 5 Fibra_HT.pdf","2016-09-06","Sikafill Techo 5 Fibra","Sika Peru","","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-11-04","35","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",15371]
[null,"Test Solucion_HI7020_Hanna_FDS.pdf","2016-09-08","HI7020 Hanna Solucion","Hanna","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2021-06-25","66","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",16344]
[null,"AMERLOCK 2-400 NEUTRAL TINT RESIN.pdf","2016-09-09","AMERLOCK 2/400 NEUTRAL TINT RESIN","PPG INDUSTRIES, INC","","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-07-07","39","[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",10135]
[null,"Shell Omala S2 G 460_Shell CAPSA_FDS.PDF","2016-09-12","Shell Omala S2 G 460","Shell CAPSA","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-08-23","14","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",15196]
[null,"AEROPHINE 3418A PROMOTER.pdf","2016-09-12","AEROPHINE 3418A PROMOTER","Solvay ","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"Insumo Laboratorio","Toxico","Liquido","NA","NA","NA","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-01-13","66","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",8228]
[null,"40199493_Uretano aplicable con llana TU_Shaw Almex Fusion Canada_FDS.pdf","2016-09-14","Uretano aplicable con llana TU (Parte A)","Shaw Almex","","",null,"","","[Table]","40199493",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-12-14","8","[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",11144]
[null,"Permatex Form-A-Empaquetadura No. 1 Sellador_PERMATEX_FDS.pdf","2016-09-15","Permatex Form-A-Empaquetadura","PERMATEX","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","Fertilidad, Embrión y Feto","contiene 2-propano (CAS:67-63-0) 1-5%; metanol (CAS: 67-56-1) 0.1-1.0% y 4-Metilpentan-2-ona (108-10-1) 0.1-1.0%","No","No","[Table]","",false,"Otros","Toxico","Semisolido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS\nPQ no debe ser usado por mujeres gestantes o en periodo de lactancia.",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","","8050-09-7\n64-17-5\n67-63-0\n67-56-1\n108-10-1","colofonia\netanol\n2-propanol\nmetanol\n4-Metilpentan-2-ona","20-30\n10-30\n1-5\n0.1-1.0\n0.1-1.0","[List]","2024-12-12","50","[List]","","2024-12-15","Si","Si","Si","","BYB MURILLO","[List]","",null,"Empresa Contratista",21239]
[null,"SDS Spanish- Shallow Shell™ SSTC60.pdf","2016-09-15","Shallow Shell SSTC60","Purolite Ltd.","","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-12-14",null,"[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",11142]
[null,"Purolite SSTPPC60_FDS.pdf","2016-09-15","Shallow Shell SSTPPC60","Purolite","","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-09-07","72","[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",10541]
[null,"SDS Spanish- Purolite® C100.pdf","2016-09-15","Purolite C100","Purolite Ltd.","","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-12-14",null,"[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",11140]
[null,"LOCTITE EA 9466_HENKEL_FDS.pdf","2016-09-16","LOCTITE EA 9466","","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"El expediente contiene las FDS de dos compontens, que forman el producto final.\nConsiderar, cercanía a zona de duchas/lavaojos. La preparación/utilización debe realizarse en zona ventilada, si ésta es mínima, utilizar respiradores con cartucho para vapores orgánicos. \n\n","Son 2 FDS, se debe cumplir con los requerimientos de la FDS.","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-02-28","10","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",14465]
[null,"RUBIA TIR 7400 15W-40_Total Americas S.A_FDS.pdf","2016-09-16","RUBIA TIR 7400 15W-40","Total Americas S.A","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-07-03","39","[List]","","2025-05-08","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",10079]
[null,"CON2-25 EGHS ES.PDF","2016-09-17","CON2-25 2 μmhos cm","Inorganic Ventures","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","","NA","NA","NA","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2016-12-07","52","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",7955]
[null,"Sellstrom Redi- Sep_Sellstrom manufacturing_FDS.pdf","2016-09-26","Sellstrom Redi- Sep","Sellstrom manufacturing","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","Sin comentarios","","","[Table]","",false,"Aditivo","No aplica","Liquido","sin comentarios",null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","","NA","NA","10","[List]","2024-02-01","37","[List]","","2024-10-22","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",19889]
[null,"Limpiador Acero Inoxidable MSDS 2016.pdf","2016-09-29","Limpiador y Pulidor de Acero Inoxidable","","","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-01-10","43","[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",11276]
[null,"40202309_ARCILLAPURE-FLO Supreme Pro-Active II_OIL-DRI_FDS.pdf","2016-10-01","PURE-FLO Supreme Pro-Active II","Oil-Dri Corporation","","",null,"","","[Table]","40202309",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-09-18",null,"[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",10612]
[null,"Liquido para frenos DOT 3_Compañia Industrial Vistony_FDS.pdf","2016-10-01","Liquido para frenos DOT-3","Compañía Industrial Vistony S.A.C.","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","",false,"Aditivo","No aplica","Liquido",null,"Cumplir con las indicacisones de la FDS.\n",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2023-04-14","84","[List]","","2023-04-19","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",18695]
[null,"Grasa EP Lithium Multipropósito_Compañía Industrial Vistony_FDS.pdf","2016-10-01","Grasa EP Lithium Multipropósito","Compañía Industrial Vistony S.A.C.","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","",false,"Lubricante","No aplica","Semisolido",null,"Cumplir con las indicaciones de la FDS.\n",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2023-04-04","37","[List]","","2023-04-10","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",18020]
[null,"GRASA WHITE LITHIUM GREASE_VISTONY_FDS.pdf","2016-10-01","Grasa lubricante de jabón de litio en Spray","VISTONY","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2022-01-28","66","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17005]
[null,"MC-C2002.pdf","2016-10-01","MC-C2002 ","Moly-Cop Adesur S.A.","","",null,"No","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2016-11-11","66","[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",7703]
[null,"OREPREP F501 Spanish 10032016.pdf","2016-10-03","OrePrep F-501 Frother","Solvay (Cytec)","","",null,"No","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2016-10-31","66","[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",7594]
[null,"Quantum HD Fleet SAE CI4 15W40_Calumet Packaging_FDS.pdf","2016-10-05","Quantum HD Fleet SAE CI4 15W40","Calumet Packaging","","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-11-08","8","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",13947]
[null,"YESO_Corporacion Industrial Losaro SAC_FDS.pdf","2016-10-10","YESO","Corporacion Industrial Losaro SAC","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-04-23",null,"[List]","","2024-11-25","Si","Si","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",14765]
[null,"40654105_LPS® F-104 (AEROSOL)_ITW PRO BRANDS_FDS.pdf","2016-10-10","40654105_LPS® F-104 (AEROSOL)","ITW PRO BRANDS_FDS","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","40654105",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones del FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-07-01","8","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",14982]
[null,"Solucion tampon 4pH_Merck_FDS.pdf","2016-10-11","Solucion Tampon pH 4","Merck","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS","Cumplir con las indicaciones de la FDS.","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-02-26",null,"[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",14440]
[null,"PROPANO COMERCIAL_REPSOL_FDS.pdf","2016-10-13","PROPANO COMERCIAL","","Alto: Listado de sustancias potencialmente peligrosas de SMCV","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"Insumo Laboratorio","Gas inflamable","Gaseoso",null,"Considerar que se debe contar con duchas y lavaojos","Considerar que es un gas inflamable.  Se debe cumplir con los lineamientos indicados en la FDS.","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-02-14","51","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",14379]
[null,"Asfalto liquido MC-30 RELAPASA_La pampilla_OCT-2016_FDS.pdf","2016-10-13","ASFALTO LIQUIDO MC-30 RELAPASA","REPSOL","","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-04-05","8","[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",12022]
[null,"Diesel B5_REPSOL_FDS.pdf","2016-10-13","DIESEL B5","REPSOL","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Otros","Liquido inflamable","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de ls FDS",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","","68334-30-5","Combustibles, gasóleo\n","95","[List]","2024-08-07","51","[List]","","2025-07-31","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",20634]
[null,"SULFATO DE BARIO_MERCK_FDS.pdf","2016-10-13","Sulfato de Bario","Merck","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-02-26",null,"[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",14443]
[null,"ASFALTO LÍQUIDO RC-250 RELAPASA.pdf","2016-10-13","REPSOL ASFALTO LIQUIDO RC–250 RELAPASA","REPSOL","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","","NA","NA","NA","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-06-28","39","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",12688]
[null,"Butano Comercial_REPSOL BUTANO_FDS.pdf","2016-10-13","Butano comercial ","REPSOL BUTANO","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","Sin comentarios","","","[Table]","",false,"Otros","Gas inflamable","Aerosol","Sin comentarios","Cumplir con las indicaciones de la FDS","Los residuos generados son peligrosos, las latas vacias de aaerosol se manejan separados de otros residuos","No","Si","No",null,"",null,"","","","68512-91-4","Hidrocarburos, ricos en C3-4, destilado del petróleo;Gases de petróleo. (1,3 butadieno < 0.1%)\n","99","[List]","2023-12-11","38","[List]","","2023-12-11","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",19645]
[null,"40203867_GAS LICUADO DE PETROLEO_REFINERIA LA PAMPILLA_FDS.pdf","2016-10-13","GAS LICUADO DE PETROLEO","REFINERIA LA PAMPILLA SAA","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No",null,"","","[Table]","40203867",false,"","No aplica","Gaseoso",null,"Cumplir con las indicacionesde la FDS.",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2023-06-04",null,"[List]","","2025-07-07","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",18842]
[null,"DOW CORNING (R) 3145 RTV MIL-A-46146_Dow Corning_FDS.pdf","2016-10-17","DOW CORNING (R) 3145","Dow Corning","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS, se debe de contar con duchas/ Lavaojos cercanos a la zona de trabajo. RESTRINGUIR el uso a gestantes y lactantes porque contiene componentes que pueden dañar al feto",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2022-03-10","49","[List]","","2023-03-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17110]
[null,"Sikafill Techo 5 fibra_FDS.pdf","2016-10-19","Sikafill Techo 5 Fibra","Sika Peru","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"A pesar de no declarar CAS de componentes, se acepta el producto porque el riesgo para salud es bajo. Segun lo indicado en la FDS","Se indica que el producto no es peligroso.","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-11-04",null,"[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",15370]
[null,"Durtex A MSDS_1.pdf","2016-10-20","Durtex A","SEQUITECSA SRL","","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"Insumo Laboratorio","No aplica","Solido",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-09-29",null,"[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",10697]
[null,"FUNDENTE DE PLATA EN POLVO_COBRES ALEADOS_FDS.pdf","2016-10-24","FUNDENTE DE PLATA EN POLVO","COBRES ALEADOS","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2020-01-13","51","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",15512]
[null,"MOLYKOTE(R) D-321 R_DOW CORNING_FDS.pdf","2016-10-31","MOLYKOTE(R) D-321 R SPRAY","","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS","Aprobado, considerar que es un producto inflamable.","No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2020-02-07","79","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",15596]
[null,"BENCINA BLANCA_QUIMICA UNIVERSAL_FDS.pdf","2016-10-31","Bencina Blanca","Quimica Universal","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-10-28","129","[List]","","2024-11-25","Si","Si","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",15349]
[null,"Convertech Z con CAS_FDS.pdf","2016-11-01","Convertech Z","Trytech","","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2016-12-13","31","[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",8003]
[null,"Flexigel Extra S ANE - Perú - Noviembre 2016.pdf","2016-11-01","Flexigel Extra S ANE","ORICA MINING SERVICES","","",null,"No","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2016-11-28",null,"[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",7867]
[null,"Argon_Indura.pdf","2016-11-01","ARGON","INDURA","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","","NA","NA","NA","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-06-26","39","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",12685]
[null,"BASE_EPOXICO-TITANIC - ANIPSA-FDS.pdf","2016-11-01","PINTURA ARICORROSIVA PARA USO MARINO","ANIPSA","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","Si"," se debe restringuir el uso a gestantes y Lactantes ya que contiene componentes como el Xilol que causan Daño al feto.","No","No","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","","No aplica","Cumplir con lo indicado en la FDS,",null,"No","No","No",null,"",null,"","","","1330-20-7","Xilol","13.42","[List]","2021-09-16","135","[List]","","2024-05-02","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",16538]
[null,"SDS Colector _ Etil Isopropil Tionocarbamato_ET C-5142.pdf","2016-11-02","ETIL ISORPROPIL TIONOCARBAMATO","ESTEC S.A.C.","","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-04-18","66","[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",9116]
[null,"BASE AL ACEITE MAESTRO_ANYPSA_FDS.pdf","2016-11-02","Base al aceite maestro","","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2021-10-27","38","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",16716]
[null,"40257537_LPS QB DUSTER_LPS LABORATORIES_FDS.pdf","2016-11-02","40257537_LPS® QB Duster_ITW Pro Brands","","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No",null,"","","[Table]","40257537",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-10-11","72","[List]","","2025-07-20","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",15315]
[null,"BASE ZINCROMATO MAESTRO_ANYPSA_FDS.pdf","2016-11-02","Base zincromato maestro.","","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS,",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2021-10-27",null,"[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",16718]
[null,"LACA PIROXILINA PREMIUM_ANYPSA_FDS.pdf","2016-11-02","LACA PIROXILINA PREMIUM","ANYPSA","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","",false,"Pintura","Liquido inflamable","Liquido",null,"Cumplir con las indicaciones de la FDS.\n Mantener buena ventilacion al area de trabajo",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2023-02-20","51","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17886]
[null,"BARNIZ_DOBLE_ACCION_HIDRO-REPELENTE_FDS.pdf","2016-11-02","BARNIZ_DOBLE_ACCION_HIDRO-REPELENTE_ANYPSA_FDS","ANYPSA","","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS. Evitar el contacto con la piel y ojos, utilizar calzado y ropa antiestatica (Algodon)",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2020-12-28","14","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",16077]
[null,"40218669_LPS CHAIN MATE 02416_ITW_FDS.pdf","2016-11-02","LPS ChainMate","ITW Pro Brands","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","40218669",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-05-04","31","[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",12239]
[null,"LACA SELLADORA CLASICA_ANYPSA_FDS.pdf","2016-11-02","Laca selladorea clásica","","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","Si","se debe de restringuir el uso a gestantes y lacatantes,  ya que contiene componentes que pueden causar daño al feto","No","No","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","Semisolido","No aplica","Cumplir con lo indicado en la FDS, ","El producto no es un solvente","No","No","No",null,"",null,"","","","108-88-3\n67-64-1\n123-86-4\n9004-70-0","Tolueno\nAcetona\nAcetato de butilo\nNitrocelulosa","x\nx\nx\nx","[List]","2021-10-27","14","[List]","","2024-08-19","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",16721]
[null,"DISOLVENTE EPOXICO RECUBRIMIENTOS TITANIC_ANYPSA_FDS.pdf","2016-11-02","DISOLVENTE EPOXICO - RECUBRIMIENTOS INDUSTRIALES MARINOS","ANYPSA","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS.",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2021-10-27","38","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",16730]
[null,"ESMALTE SINTÉTICO MAESTRO_ANYPSA _FDS.pdf","2016-11-02","ESMALTE SINTÉTICO MAESTRO","ANYPSA CORPORATION S.A","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","",false,"Pintura","Liquido inflamable","Liquido",null,"Cumplir con las indicaciones de la FDS.",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2023-02-20","51","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17878]
[null,"MAESTRAZO THINNER ACRÍLICO AUTOMOTRIZ REFORZADO AC 350_ANYPSA_FDS.pdf","2016-11-02","MAESTRAZO THINNER ACRÍLICO AUTOMOTRIZ REFORZADO AC 350","ANYPSA","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","",false,"Solvente","Liquido inflamable","Liquido",null,"Cumplir con las indicaciones de la FDS.\nMantener alejado de las Gestantes, la FDS contiene componente Metanol N° CAS 67-56-1 Afecta la fertilidad y desarrollo del embrión ",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2023-02-20","51","[List]","","2025-06-09","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17887]
[null,"DECOR TINTES PARA MADERA_ANYPSA_FDS.pdf","2016-11-02","DECOR TINTES PARA MADERA","ANYPSA CORPORATION S.A","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","Si"," MAntener distancia a las gestantes, la FDS contiene un ingrediente Butil Glicol N° CAS 111-76-2 ( 2-Butoxietanol ) Afecta la fertilidad y desarrollo del embrión","No","No","[Table]","",false,"Pintura","Liquido inflamable","Liquido","No aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS.\n","EL producto es una pintura","No","Si","No",null,"",null,"","","","67-64-1\n141-78-6\n111-76-2","Acetona\nAcetato de Etilo\nButil Glicol\n","36.37\n38.58\n18.12","[List]","2023-02-20","51","[List]","","2024-05-02","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17877]
[null,"40219575 _Shell Tellus S2 MX 46_Nexo_FDS.PDF","2016-11-03","Shell Tellus S2 MX 46","Nexo","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","40219575 ",false,"","No aplica","",null,"La FDS declara que no está clasificado como producto peligroso.","Aprobado. Almacenar sobre bandejas de contención y contar con kit para derrames.La FDS declara que no está clasificado como producto peligroso.","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-12-04","36","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",14178]
[null,"ACEITE SHELL TELLUS S2 M68_SHELL_FDS.pdf","2016-11-03","ACEITE SHELL TELLUS S2 M68","Shell","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","","NA","NA","NA","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-11-12","14","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",13999]
[null,"SKL-SP2 Aerosol.pdf","2016-11-03","SKL-SP2 Aerosol","MAGNAFLUX","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"No","","[Table]","No aplica",false,"Insumo Soldadura","Gas inflamable","Gaseoso","NA","NA","NA","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2016-11-07","39","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",7634]
[null,"Aka Resin_AKASEL_FDS.pdf","2016-11-04","Aka Resin","Akasel","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS\nDifundir la FDS al personal involucrado\nMantener copia de la FDS en campo","cumplir con las indicaciones de la FDS","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-02-25",null,"[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",14419]
[null,"40494161_SOLUCION TAMPON HI 7001_HANNA INSTRUMENTS_FDS.pdf","2016-11-07","Solución Tampón HI 7001","Hanna Instruments","","",null,"","","[Table]","40494161",false,"","No aplica","","NA","NA","NA","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-05-18","52","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",9521]
[null,"REMOVEDOR DE OXIDO_CHEMA_FDS.pdf","2016-11-07","REMOVEDOR DE OXIDO","CHEMA","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS","Cumplir con las indicaciones de la FDS.","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-03-04","51","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",14485]
[null,"SP_MSDS_-_EA1_Nov_2016_1.pdf","2016-11-09","EA1","Earth Alive Clean Technologies","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-02-16","66","[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",8530]
[null,"Reductor 33_USC REVESTEK_FDS.pdf","2016-11-10","Reductor #33","USC Revestek, S.A.C.","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","Si","Restrigido para las gestantes la FDS contiene componentes como 2 2-propanol CAS( 67-63-0), Acetato de 2-etoxietilo  CAS (111-15-9), Afecta la fertilidad y desarrollo del embrión.","","","[Table]","",false,"Otros","Liquido inflamable","Liquido",null,"Cumplir con las indicaciones de la FDS",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2023-06-09","16","[List]","","2023-06-19","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",18869]
[null,"40624905_Purolite MB400_Purolite_FDS.pdf","2016-11-11","Purolite MB400","Purolite","Medio: Cancerígeno o IQPF","",null,"","","[Table]","40624905",false,"","No aplica","",null,"No tiene componentes cancerígenos listados en el grupo1-IARC\nCumplir con las recomendaciones de la FDS.","Aprobado, cumplir con las recomendaciones de la FDS.","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-12-07","81","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",14196]
[null,"40217711_ Shell Spirax S2 A 85W-140_Nexo Lubricantes S.A_FDS.pdf","2016-11-17","40217711_ Shell Spirax S2 A 85W-140","Nexo Lubricantes S.A","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","40217711",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS","Utilizar bandejas de contención durante le uso y almacenamiento, así como tambien contar con kits para derrames.","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-04-24","101","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",14782]
[null,"PERCLOROETILENO_PEGAQUIM_FDS.pdf","2016-11-20","PERCLOROETILENO","PEGAQUIM","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","","El producto contiene percloroetileno, el cual tiene efectos negativos en el feto/embrion. NO puede ser usado por mujeres gestantes/lactantes","No tiene componentes cancerígenos listados en el grupo1-IARC\nCumplir con las recomendaciones de la FDS\n","Aprobado, el producto es un adhesivo. Cumplir con las recomendaciones de la FDS.","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-12-31","14","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",14270]
[null,"GLEITMO 100 S SPRAY_FLUCH_FDS.pdf","2016-11-23","GLEITMO 100 SPRAY","FLUCH LUBRITECH","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-08-02",null,"[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",15105]
[null,"CAT-FLOC 8103 PLUS_NALCO_FDS.pdf","2016-11-24","CAT-FLOC™ 8103 PLUS_NALCO_FDS","","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2020-11-10",null,"[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",15988]
[null,"JETHANE 550.pdf","2016-11-29","JETHANE 550","JET","","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-11-21","39","[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",11049]
[null,"AMERCOAT 450H CURE.pdf","2016-11-30","AMERCOAT 450H CURE","PPG INDUSTRIES, INC","","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-07-07","39","[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",10125]
[null,"JETHANE 550 CATALIZADOR.pdf","2016-11-30","JETHANE 550 CATALIZADOR","JET","","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-11-21","39","[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",11051]
[null,"HI7040-2_Solución Oxigeno Cero_FDS.pdf","2016-11-30","HI7040-2_Solución Oxigeno Cero","Hanna Instruments","","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-09-19","10","[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",10617]
[null,"ABSOLYTE GP VO_STRYTEN_FDS.pdf","2016-12-01","ABSOLYTE GP","STRYTEN","Alto: Listado de sustancias potencialmente peligrosas de SMCV","Aborto","Contine plomo (7439-92-1) al 71-73%. \ncontiene Arsenico (Arsénico) al 0.003-0.004%\n","No","No","[Table]","",false,"Otros","Corrosivo","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indiacciones de la FDS\nProducto no debe ser usado por mujeres gestantes","Los residuos generados son peligrosos. La evaluación del peligro se reaaliza al electrolito de la bateria","No","Si","En revisión",null,"",null,"","","","7439-92-1\n7440-31-5\n7440-70-2\n7440-38-2\n7440-50-8\n7440-22-4\n7664-93-9\n9003-07-0","Plomo\nEstaño\nCalcio\nArsénico\nCobre\nPlata\nElectrolito (ácido sulfúrico\nPolipropileno","71-73\n0,2-0,4\n0,01-0,02\n0,003-0,004\n0,1-0,9\n0,003-0,004\n18-24\n1-8\n1-3","[List]","2024-12-26","68","[List]","","2024-12-27","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",21279]
[null,"SOLIREP_SOLIP SAC_FDS.PDF","2016-12-01","SOLIREP","SOLIP SAC","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-04-24",null,"[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",14784]
[null,"ULTRACLEAR_OIL-DRI_FDS.pdf","2016-12-01","FDS Ayuda de clarificación ULTRA CLEAR","OIL DRI","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2021-08-21",null,"[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",16457]
[null,"Transmission Dual 9 FE 75W-90_Total España SAU_FDS.pdf","2016-12-01","Transmission Dual 9 FE 75W-90","Total España SAU","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"La FDS declara que no está clasificado como producto peligroso.","Aprobado, la FDS declara que el producto no está clasificado como peligroso de acuerdo con el Reglamento (CE) No. 1272/2008. Cumplir con las recomendaciones de la FDS.","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-12-18",null,"[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",14228]
[null,"03050677_HI7042S - Electrolyte fill Solution_Hanna Instruments_FDS.pdf","2016-12-02","03050677_Electrolyte fill Solution","Hanna Instruments S.R.L.","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","",false,"Insumo Laboratorio","No aplica","Liquido",null,"Cumplir con las indicaciones de la FDS.","Es una solución para limpieza de electrodo de oxigeno disuelto. presentacion frasco de 30ml. La FDS indica que no es peligroso¿","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2023-01-25","18","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17820]
[null,"Carbono Nitrogeno Muestras de Calibracion_Leco_FDS.pdf","2016-12-07","Carbono Nitrogeno Muestras de Calibracion","Leco","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-04-11",null,"[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",14723]
[null,"40178881_SPECIFIX, RESINA PARA BRIQUETAS, 1 LT_FDS.pdf","2016-12-08","SPECIFIX RESIN","Struers","","",null,"","","[Table]","40178881",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-07-21","52","[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",10251]
[null,"40214257_SPECIFIX-40_STRUERS_FDS.pdf","2016-12-08","SPECIFIX - 40 CURING AGENT","Struers","","",null,"","","[Table]","40214257",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-07-21","52","[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",10249]
[null,"40223416_SPECIFIX 20_strues_fds.pdf","2016-12-09","SPECIFIX - 20 CURING AGENT","Struers","","",null,"","","[Table]","40223416",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-07-21","52","[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",10247]
[null,"40212268_Hexahidrato de cloruro de aluminio_JT Baker_FDS.PDF","2016-12-10","CLORURO DE ALUMINIO","JT Baker","","",null,"","","[Table]","40212268",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-05-29","52","[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",12465]
[null,"SDS_Heavy_Duty_2017_Español.pdf","2016-12-12","SELLANTE DE NEUMATICOS","AIR SEAL PRODUCTS","","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-05-12",null,"[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",9472]
[null,"40457585_Chevron Ursa Premium TDX Plus 15W40_Carta.pdf","2016-12-12","Chevron Ursa Premium TDX Plus 15W40","CHEVRON","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","40457585",false,"Lubricante","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-01-19",null,"[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",8283]
[null,"40628480_Celulosa microcristalina_Merck_FDS.pdf","2016-12-12","Celulosa microcristalina para cromatografía en capa fina","Merck","","",null,"","","[Table]","40628480",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-02-20","52","[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",11595]
[null,"Carburo de calcio_Metrotest.pdf","2016-12-12","CARBURO DE CALCIO","METROTEST EIRL","","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-02-06","8","[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",8422]
[null,"Pentosin super DOT 4 bremsflussigkeit_CRP Industries_FDS.pdf","2016-12-13","Pentosin Super DOT 4 bremsflussigkeit","CRP Industries","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","Si","Uso restringido para las gestantes, la FDS contiene componentes Bisfenol A CAS ( 80-05-7),  puede perjudicar la fertilidad o daña al feto.","","","[Table]","",false,"Aditivo","Toxico","Liquido","Sin comentarios","Cumplir con las indicaciones de la FDS","Los residuos generados son peligrosos ","No","Si","No",null,"",null,"","","","9004-77-7\n143-22-6\n111-46-6\n110-97-4\n80-05-7","Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-butyl-ω-hydroxy-\n2-[2-(2-butoxietoxi)etoxi]etanol\n2,2'-oxidietanol\n1,1'-iminodipropan-2-ol\nbisfenol A","5-<10%\n5-<10%\n2.5-5%\n1-2.5%\n0.1-<1%","[List]","2023-11-22","47","[List]","","2023-11-29","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",19593]
[null,"CAT DEO 10W30_ExxonMobil_FDS.pdf","2016-12-14","CAT DEO 10W-30 (DIESEL ENGINE OIL)","ExxonMobil","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"No tiene componentes cancerígenos listados en el grupo1-IARC","Almacenar sobre bandejas de contención, considerar kit para derrames.","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-12-06",null,"[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",14187]
[null,"HI721-0 Iron HR Reagent (HI 72125).pdf","2016-12-14","HI721-0 Iron HR Reagent (HI 72125)","HANNA","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"Insumo Laboratorio","Corrosivo","Solido","NA","NA","NA","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-07-05","17","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",12846]
[null,"40639996  Calcio patron ICP.pdf","2016-12-16","40639996  Calcio patrón ICP trazable a SRM de NIST Ca(NO₃)₂ en HNO₃ 2-3 % 1000 mg/l Ca CertiPUR","Merck","","",null,"","","[Table]","40639996 ",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-02-20","52","[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",11591]
[null,"CAT ELC CONCENTRATE_ARTECO NV_FDS.PDF","2016-12-16","CAT ELC CONCENTRATE","ARTECO NV","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-04-02","22","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",14650]
[null,"SD4i (A).pdf","2016-12-19","ARC SD4i compuesto A","Chesterton","","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2016-12-19","31","[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",8058]
[null,"GEC 50.pdf","2016-12-20","GEC 50","TOTAL","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-07-03","39","[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",10081]
[null,"LANA MINERAL DE ROCA_KNAUF INSULATION_FDS.PDF","2016-12-21","LANA MINERAL DE ROCA","KNAUF INSULATION","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-04-12","49","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",14730]
[null,"HILTI FIRESTOP SEALANT CFS-S SIL SL GG_ HILTI_ FDS.pdf","2016-12-21","HILTI FIRESTOP SEALANT CFS-S SIL SL GG","HILTI","","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-11-16","41","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",14054]
[null,"PAÑO DE LIMPIEZA_Chance Company_FDS.pdf","2016-12-21","Paño de limpieza ","Chance Company","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No",null,"","","[Table]","",false,"Otros","No aplica","Liquido",null,"Cumplir con las indicaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2023-06-27","16","[List]","","2023-07-11","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",18919]
[null,"SIKAFLEX 11FC_ SIKA_FDS.pdf","2016-12-26","SIKAFLEX 11FC","SIKA","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-09-10","51","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",15246]
[null,"LUBRISET G MSDS.PDF","2016-12-28","LUBRISET G","SEQUITECSA","","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2016-12-28",null,"[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",8135]
[null,"Resina Gelco Blanco G220AA1800_AOC_FDS.pdf","2017-01-01","Resina Gelco Blanco G220AA1800","AOC","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","","NA","NA","NA","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-05-30","8; 20","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",12479]
[null,"LIQUIDO PARA FRENO DOT3_FRENO SA_FDS.pdf","2017-01-01","LIQUIDO PARA FRENO DOT3","FRENO SA","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,null,"CUmplir con las indicaciones de la FDS","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-03-18","22","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",14537]
[null,"COOL-GARD II_BARDAHL_FDS.pdf","2017-01-01","COOL-GARD II","BARDAHL LUBRICANTES ARGENTINA S.A","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","Si"," se deben de contar con duchas /Lavaojos cercanos a la zona de trabajo, se debe de restringuir el uso a gestantes y lactantes ya que contienen componentes que pueden dañar al feto","No","No","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","","No Aplica","Cumplir con lo indicado en la FDS,",null,"No","No","No",null,"",null,"","","","107-21-1\n7732-18-5\n-\n3734-33-6","Etilenglicol\nagua\nEtilenglicol\nBenzoato de denatonio","35-40\n45-50\n10-15\n0.1\n","[List]","2022-04-20","44","[List]","","2024-05-02","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17229]
[null,"TW-45CF SOLDADURA DE PLATA_COBRES ALEADOS_FDS.pdf","2017-01-01","TW-45CF SOLDADURA DE PLATA_","COBRES ALEADOS","","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2020-01-13","51","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",15511]
[null,"Hoja de seguridad Complemento de Relleno para Electrodo (EP-TR).pdf","2017-01-01","EP-TR","Parres S.A. de C.V.","","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-03-29","49","[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",8923]
[null,"40201964_SULFHIDRATO DE SODIO, solución_ PQM_FDS.pdf","2017-01-01","SULFHIDRATO DE SODIO, solución","PQM S.A.","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No",null,"","","[Table]","40201964",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-05-09","66","[List]","","2025-07-07","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",12301]
[null,"Solucion de limpieza pae electrodos de PH Y ORP  HI 7074.pdf","2017-01-01","HI 7074 Solución de Limpieza para Electrodos de PH y ORP","Hanna Instruments","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"Otros","No aplica","Liquido",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-03-01","17","[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",8650]
[null,"OXIDO NITROSO_INDURA_FDS.pdf","2017-01-02","Oxido Nitroso","Indura","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2020-02-11","66","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",15607]
[null,"WIP-2D.pdf","2017-01-02","SQP-WIP-2D  limpia vidrios","SQP","","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-12-01",null,"[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",11122]
[null,"ALCOHOL ETILICO 96_QUIMPUR_FDS.pdf","2017-01-02","ALCOHOL ETILICO 96","QUIMPUR","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS. ",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2020-07-29","28","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",15847]
[null,"HCE_Thejo Engineering Latinoamérica_FDS.PDF","2017-01-02","EDURECEDOR","","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2020-10-30","37","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",15968]
[null,"40666240_EMULSION EXPLOSIVA EXSALINE_FDS.pdf","2017-01-03","40666240_EMULSION EXPLOSIVA EXSALINE","","Alto: Listado de sustancias potencialmente peligrosas de SMCV","",null,"","","[Table]","40666240",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS.\nEl producto es explosivo, solo lo manipula personal autorizado",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-10-24","17","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",15342]
[null,"40505504_ LUBRICANTE VICTAULIC_FDS.pdf","2017-01-04","40505504_ LUBRICANTE VICTAULIC","VICTAULIC","Bajo: FDS indica producto no peligroso","No",null,"","","[Table]","40505504",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS","Cumplir con las indicaciones de la FDS.","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-03-01","49","[List]","","2025-07-20","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",14468]
[null,"40203258_PH 7.00 BUFFER_THERMO SCIENTIFIC_FDS_V2.pdf","2017-01-04","PH 7.00 BUFFER","THERMO SCIENTIFIC","Bajo: FDS indica producto no peligroso","No","No Aplica","No","No","[Table]","40203258",false,"Insumo Laboratorio","No aplica","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","","7732-18-5\n7732-18-5\n7778-77-0\n30007-47-7\n1934-21-0","Agua\nÁcido fosfórico, sal de 1:2\nÁcido fosfórico, sal de 1:1\n5-Bromo-5-Nitro-1,3-Dioxane\nÁcido - 1H-pirazol-3-carboxílico","90 - 100%\n0 - 10%\n0 - 10%\n0 - 10%\n0 - 10%","[List]","2024-12-19","66; 16","[List]","","2024-12-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",21261]
[null,"RC 967_Resco_FDS.pdf","2017-01-07","RC 967","Resco","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","","NA","NA","NA","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-09-28","44","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",13637]
[null,"009507_DUSTREAT DC6109.pdf","2017-01-10","DUSTREAT DC6109","","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","","NA","NA","NA","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-12-27",null,"[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",14254]
[null,"SF 71MC_CILTEST WELDING WIRE_FDS.pdf","2017-01-10","SOLDADURA SF-71MC_CILTEST WELDING WIRE_FDS","SF 71MC_CILTEST WELDING WIRE_FDS","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","Sin comentarios","","","[Table]","",false,"Insumo Soldadura","No aplica","Solido","Sin comentarios","Cumplir con las indicaciones de la FDS","Las colillas de soldadura se manejan como residuos metálicos ","No","No","No",null,"",null,"","","","7439-89-6\n13463-67-7\n7439-96-5","Hierro2,3\nDióxido de titanio3\nManganeso2,3","85-95\n6-10\n2-3","[List]","2024-02-20","37","[List]","","2024-02-28","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",19983]
[null,"BCY_01_E-es.pdf","2017-01-11","BCY_01","Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","","NA","NA","NA","No","No","Si",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-06-04","31","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",12544]
[null,"AMC EZEE TROL_AMC_FDS.pdf","2017-01-11","AMC EZEE TROL","","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Seguir las recomendaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2021-11-22",null,"[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",16851]
[null,"40587748_BELZONA® 1391T BASE_BELZONA POLYMERICS LIMITED_FDS.pdf","2017-01-12","40587748_BELZONA® 1391T BASE","BELZONA POLYMERICS LIMITED","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","40587748",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS, se debe de contar con duchas/Lavaojos cercanos a la zona de trabajo.",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2021-09-28","36","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",16625]
[null,"40715283_ LOCTITE LB 8042 BLANCO_Henkel_FDS.pdf","2017-01-12","40715283_ LOCTITE LB 8042 BLANCO_Henkel_","Henkel","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","40715283",false,"Lubricante","No aplica","Semisolido",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS, se debe de contar con duchas/Lavaojos cercanos a la zona de trabajo",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2022-11-03","79","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17645]
[null,"40237329_UT-X PACKET B_MAGNAFLUX_FDS.pdf","2017-01-13","40237329_UT-X PACKET B","MAGNAFLUX_FDS","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","40237329",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-05-08",null,"[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",14843]
[null,"JD COOL GARD II_JOHN DREERE_FDS.pdf","2017-01-17","JD COOL GARD II","John Deere GmbH & Co. KG ","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","Si","Uso Restringido a las gestantes, La FDS indica que contiene componentes disodium tetraborate CAS 1330-43-4 1 al 5%,   puede causar daño a las gestantes embrion y feto.","","","[Table]","",false,"","No aplica","Liquido",null,"Cumplir con las indicaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2023-06-07","130","[List]","","2023-06-08","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",18858]
[null,"JETSHIELD_JET_FDS.pdf","2017-01-17","JETSHIELD_JET_FDS","JETSHIELD","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS","Es una pintura inflamable.","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-04-16","51","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",14747]
[null,"Duraplate UHS_Parte A_FDS.pdf","2017-01-17","Duraplate UHS_Parte A","","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","","El producto tiene un componente cancerígeno listado en el grupo1-IARC Silice. La forma de ingreso y daño a la salud se da por inhalación de material particulado. El producto viene en estado liquido. ","Cumplir con lo indicado en la FDS, se debe de contar con duchas y lavaojos cercanos a la zona de trabajo.",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2021-05-24","36","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",16304]
[null,"Prevenox  MSDS-CV.pdf","2017-01-17","PREVENOX","SEQUITECSA SRL","","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-10-31",null,"[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",10918]
[null,"PEGAMENTO PVC_OATEY_FDS.pdf","2017-01-18","PEGAMENTO PVC","OATEY","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","Si","Uso restringido para las mujeres gestantes, la FDS indica que tiene componentes como: CAS 109-99-9 Tetrahidrofurano 0-60% y CAS 78-93-3 Metiletilcetona 0-40%, Afecta la fertilidad y el desarrollo del Feto.\n\n","","","[Table]","",false,"Pegamento","Liquido inflamable","Liquido","Sin comentarios","Cumplir con las indicaciones de la FDS","Los residuos generados son peligrosos","No","Si","No",null,"",null,"","","","109-99-9\n78-93-3\n108-94-1\n67-64-1\n9002-86-2\n112945-52-5","Tetrahidrofurano\nMetiletilcetona \nCiclohexanona\n Acetona \nPVC (cloroetileno, polímero) \nSílice amorfo","0-60\n0-40\n0-30\n0-20\n10-20\n0-5","[List]","2023-12-22","33","[List]","","2023-12-27","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",19733]
[null,"HOJA TECNICA_Delo 400 SAE 15W-40.pdf","2017-01-19","DELO 400 MGX SAE 15W-40 ","","","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","","NA","NA","NA","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-04-20",null,"[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",12126]
[null,"Delo 400 SAE 15W-40_Chevron_ENE-2017_FDS.pdf","2017-01-19","DELO 400 MGX SAE 15W-40","CHEVRON","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"Lubricante","No aplica","","NA","NA","NA","No","No","Si",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-04-06","8","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",12052]
[null,"Filtermedia-Grava Canto Rodado - MSDS.pdf","2017-01-20","Gravas Piedras Siliceas Canto Rodado ","","","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-09-04","101","[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",10515]
[null,"40204785_Cool 3_Buehler_FDS.pdf","2017-01-20","Cool 3","Buehler","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","40204785",false,"","No aplica","","NA","No tiene componentes cancerígenos listados en el grupo1-IARC.\nCumplir con las recomendaciones de la FDS. Considerar contar con duchas/lavaojos cercano a la zona de manipulación del producto químico\n","Producto aprobado, el Código de almacenamiento es 10-13. No es insumo fiscalizado.","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-11-26","66","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",14101]
[null,"Lubricante 3M.pdf","2017-01-23","Lubricante Silicon 3M","3M","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","","NA","NA","NA","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-05-30","8","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",12499]
[null,"Cylinder Oil 400-5_SP_msds 2017.pdf","2017-01-23","CITGO Cylinder Oil 400-5","CITGO ","","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-03-31","17","[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",8938]
[null,"SUMADUR FC HS PLUS CINZA RAL 7040 CP.A_SHERWIM-WILLIAMS_FDS.pdf","2017-01-24","SUMADUR FC HS PLUS CINZA RAL 7040 CP.A","SHERWIN-WILLIAMS","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","","Contiene silice, pero el producto es liquido, se desetima forma de daño.\nNo puede ser usar por gestantes/lactante.","NA","NA","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-10-30",null,"[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",13878]
[null,"SUMADUR FC HS PLUS BRANCO.pdf","2017-01-24","SUMADUR FC HS PLUS BRANCO","SHERWIN WILLIAMS","","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-02-06","39","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",11506]
[null,"LOCTITE MR GS2 GASKET SEALANT_Henkel Corporation_FDS.pdf","2017-01-24","LOCTITE MR GS2 GASKET SEALANT known as LOCTITE GS #2 7FO EN","Henkel Corporation","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Otros","Toxico","Semisolido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS.","Los residuos generados son peligrosos ","No","Si","No",null,"",null,"","","","1332-58-7\n68187-84-8\n8050-09-7\n79-20-9\n13463-67-7\n14808-60-7\n1333-86-4 ","Kaolin\nAceite de ricino, oxidado\nColofonia\nAcetato de metilo\nDioxido de titanio\nCuarzo\nNegro de carbón","50 - 60\n10-20\n10-20\n10-20\n1-5\n0.1-1\n0.1-1","[List]","2024-10-18","14","[List]","","2024-11-19","Si","Si","Si","","KOMATSU","[List]","",null,"Empresa Contratista",20977]
[null,"40235082_GEL SILICA_Sigma-Aldrich _FDS.PDF","2017-01-28","Silicagel HD","Chemwatch","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","40235083 40235082 40235407",false,"Otros","No aplica","Solido",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-03-09",null,"[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",11824]
[null,"40230459_NUCLEOTEC 2222 N_ EUTECTIC CORPORACIÓN_FDS.pdf","2017-02-01","40230459_NUCLEOTEC 2222 N","EUTECTIC CORPORACIÓN","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","Sin comentarios","","","[Table]","40230459",false,"","","","Sin comentarios","Cumplir con las indicaciones de la FDS",null,"No","","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-08-12","72","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",15136]
[null,"MOBIL SUPER 1000 20W-50_EXXONMOBIL DEL PERU S.RL_FDS.pdf","2017-02-03","MOBIL SUPER 1000 20W-50","EXXONMOBIL DEL PERU S.RL","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","","NA","NA","NA","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-10-18","39","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",13785]
[null,"40237993_Stop It PU Prepolymer designation.pdf","2017-02-10","Stop It Pipe Repair Tape","InduMar","","",null,"","","[Table]","40237993",false,"","No aplica","","NA","NA","NA","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-10-01",null,"[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",13647]
[null,"40649775_PH-PUFFERLÖSUNG 7_ENDRESS+HAUSER_FDS.pdf","2017-02-16","40649775_PH-PUFFERLÖSUNG 7","ENDRESS+HAUSER","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","40649775",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-08-26",null,"[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",15200]
[null,"40749487_RimexcelAP_FuchsLubricants_FDS.pdf","2017-02-20","Rimexcel AP","","Bajo: FDS indica producto no peligroso","No",null,"","","[Table]","40749487",false,"","No aplica","",null,"Se acepta el producto a pesar que no declara CAS de uno de sus componentes, porque la FDS indica que no es peligrosos. Es un lubricante.","Aprobado, la FDS indica que el producto es un lubricante y no es peligroso.","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-12-30","37","[List]","","2025-07-21","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",15493]
[null,"40204780_MasterPrep_Buehler_FDS.pdf","2017-03-01","MasterPrep","Buehler","Medio: Cancerígeno o IQPF","",null,"","","[Table]","40204780",false,"","No aplica","","No Aplica","No tiene componentes cancerígenos listados en el grupo1-IARC.\nCumplir con las recomendaciones de la FDS. Considerar contar con duchas/lavaojos cercano a la zona de manipulación del producto químico\n","No es peligroso para el transporte, capacitar al personal en la información de la FDS.","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-11-26","66","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",14103]
[null,"40235667_Gulf Transcrest I _Gulf_FDS.pdf","2017-03-03","40235667_Gulf Transcrest I _Gulf","GULF","","",null,"","","[Table]","40235667",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-05-16","31","[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","Si","","",null,"",null,"SMCV",9501]
[null,"HIGH VACUUM GREASE_ Dow Corning_FDS.pdf","2017-03-10","High vacuum grease","Dow Corning","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","",false,"Lubricante","No aplica","Liquido",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2022-11-10","66","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17668]
[null,"Esmalte al agua profesional tricolor_Pinturas Tricolor SA_FDS.pdf","2017-03-22","Esmalte al agua profesional tricolor","Pinturas Tricolor SA","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Seguir las recomendaciones que se indica en la FDS.","LA FDS indica que no aplica como peigroso de acuerdo al SGA, es una pintura en base agua.","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2020-05-27","21","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",15728]
[null,"Sikaflex Primer-429_Sika Corporation_FDS.pdf","2017-03-29","Sikaflex Primer-429","","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","Si","se debe de restringuir el uso a gestantes y lactantes ya que tiene componentes como el Xileno y Etilbenceno que pueden probocar daño al feto.","No","No","[Table]","",false,"Otros","Liquido inflamable","Liquido","No Aplica","Cumplir con lo indicado en la FDS, ","El producto es un imprimante","No","Si","No",null,"",null,"","","","68958-67-8 \n1330-20-7 \n108-65-6 \n100-41-4 \n584-84-9","Aromatic Polyisocyanate-Prepolymer \nxileno \nacetato de 2-metoxi-1-metiletilo etilbenceno \n2,6-diisocianato de tolueno ",">= 50 - < 100 %\n>= 20 - < 25 %\n>= 10 - < 20 %\n>= 5 - < 10 %\n>= 0.1 - < 1 %","[List]","2022-07-04","16","[List]","","2024-05-02","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17418]
[null,"ACUMER 9210_FDS.pdf","2017-04-05","ACUMER 9210","MolyCop","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS.  ","La FDS indica que el producto no es peligroso.","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2020-10-21","82","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",15955]
[null,"40578576_DOWFAXT 2A1 Surfactant_dow araguez_FDS.PDF","2017-04-18","DOWFAXT 2A1","Dow Peru","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No",null,"","","[Table]","40578576",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","","7732-18-5\n119345-04-9\n7757-82-6","Agua\nBenceno, 1,1-oxibis, derivados de tetrapropilenosulfonados\nSulfato sódico","52,0%\n46,0%\n1,0%","[List]","2017-07-24","66","[List]","","2025-07-21","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",10270]
[null,"RED HEAD G5 PARTE A.pdf","2017-04-19","RED HEAD G5 PARTE A","ITW CONSTRUCCION COMERCIAL AMERICA DEL NORTE","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","","El producto se presenta en pasta, no en sólido, donde si se puede generar efectos a la salud. Por ello se solicita SOLO los controles definidos en la FDS","Cumplir con las recomendaciones de la FDS",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-10-07",null,"[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",15306]
[null,"BlueDEF Diesel Exhaust Fluid_Old World Industries_FDS.pdf","2017-04-21","BlueDEF Diesel Exhaust Fluid","Old World Industries, LLC","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","","NA","NA","NA","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-10-16","28","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",13774]
[null,"272078_METLPRO SSPR 6PK LATAM GL_RUST_OLEUM_FDS.pdf","2017-04-25","EA METLPRO SSPR 6PK LATAM GL","RUST-OLEUM","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","Si","e debe de restringuir el uso a gestantes y lactantes, producto contiene componentes que pueden causar daño al feto, ","No","No","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","","No Aplica","Cumplir con lo indicado en la FDS, s",null,"No","Si","No",null,"",null,"","",""," 67-64-1  \n74-98-6 \n106-97-8 \n616-38-6 \n123-86-4  \n1330-20-7  \n64742-49-0  \n1317-80-2 \n5131-66-8 \n100-41-4\n1309-37-1 \n1333-86-4 ","Acetona\nPropano \nN-Butano 1\nCarbonato de Diméthyle\nAcetato de n-Butilo \nXileno \nDestilados, Hydrotreated, Ligero \nDióxido de Titanio \nÉter de Monobutyl del Glicol de Propileno \nEtilobenceno \nÓxido De Hierro \nNegro de Carbón ","25-50 \n10-25\n 2.5-10 \n2.5-10 \n2.5-10\n2.5-10 \n2.5-10 \n1.0-2.5 \n1.0-2.5 \n1.0-2.5 \n1.0-2.5 \n0.1-1.0 ","[List]","2021-07-09",null,"[List]","","2024-05-02","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",16377]
[null,"Ultimeg 2020 Hardener_AEV LIMITED_FDS.pdf","2017-04-28","Ultimeg 2020 Hardener","AEV LIMITED","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"Pegamento","No aplica","Liquido",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS.",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2022-03-11","14","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17115]
[null,"MASTER SEAL 615_BASF_FDS.pdf","2017-05-03","MASTER SEAL 615","BASF","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","","NA","NA","NA","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-08-17","39","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",13191]
[null,"Cloruro de Sodio, Solución estándar1000μScm.pdf","2017-05-08","Cloruro de Sodio, Solución estándar1000μScm","HACH","","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-05-08","17","[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",9412]
[null,"NALCLEAR™ 7763_NALCO_FDS.pdf","2017-05-09","NALCLEAR™ 7763_NALCO_FDS","NALCO","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS, Envian carta con informacion de componentes","Se envia carta con información de los componentes","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2020-11-10",null,"[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",15983]
[null,"MACROPOXY 851 (COMP. A)_FDS.pdf","2017-05-17","MACROPOXY 851 (COMP. A)","SHERWIN WILLIAMS CHILE S.A.","","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-06-28","39","[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",10051]
[null,"Catalizador Macropoxy 851 (Comp. B)Catalizador Macropoxy 851 (Comp. B).pdf","2017-05-17","MACROPOXY 851 CATALIZADOR (Comp. B)","SHERWIN WILLIAMS","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","","NA","NA","NA","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-05-02","39","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",9312]
[null,"Anarajando de metilo.pdf","2017-05-22","Anaranjado de metilo (C.I. 13025) indicador ACS,Reag. Ph Eur","Merck","","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-02-20","52","[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",11582]
[null,"Shell Spirax S2ATF D2_Nexo Lubricantes SA_FDS.PDF.PDF.PDF","2017-05-24","Shel Spirax S2ATF D2","Nexo Lubricantes SA","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","","NA","Cumplir con las recomendaciones de la FDS","El producto es un aceite, la FDS indica que no es peligroso. Cumplir con las indicaciones de la FDS.","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-01-17",null,"[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",14352]
[null,"RDS 8020 TFurst  2017511 CD_esp (002).pdf","2017-05-31","DUST BUSTER RDC 8020","","","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-05-31","101","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",9683]
[null,"FRAGUA SANSON_ IMPORTADORA TECNICA INDUSTRIAL Y COMERCIAL_FDS.pdf","2017-06-02","FRAGUA SANSON"," IMPORTADORA TECNICA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","Sin comentarios","","","[Table]","",false,"Aditivo","No aplica","Solido","Sin comentarios","Cumplir las indicaciones de la FDS","Los residuos generados no son peligrosos","No","No","No",null,"",null,"","","","65997-15-1","Cemento Pórtland","100","[List]","2024-02-27","14","[List]","","2024-02-28","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",20012]
[null,"HEMPELS CURING AGENT 95880.pdf","2017-06-05","HEMPELS CURING AGENT 95880","HEMPEL","","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-01-23","39","[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",11381]
[null,"22567209 Liquido Refrigerante Volvo 26-06-2015.pdf","2017-06-08","liquido refrigerante 22567209 VOLVO","AB VOLVO","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"Refrigerantes","No aplica","Liquido","NA","NA","NA","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-06-08",null,"[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",9899]
[null,"LOCTITE 565 LOW STRENGTH.pdf","2017-06-10","LOCTITE 565 LOW STRENGTH","HENKEL CORPORATION","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"Pegamento","No aplica","Liquido","NA","NA","NA","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-06-28","17","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",12720]
[null,"Potasio hidrogenodiyodato_merck_FDS.pdf","2017-06-15","Potasio hidrogenodiyodato","MERCK","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","","NA","NA","NA","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-09-04","52","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",13417]
[null,"Rodamina B_Merck_FDS.pdf","2017-06-16","Rodamina B","Merck","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","","NA","NA","NA","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-03-21","66","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",14597]
[null,"F11 Etilmetil cetona.pdf","2017-06-16","Etilmetilcetona (2-butanona)","MERCK","","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","","NA","NA","NA","No","No","Si",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-03-16","52","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",11890]
[null,"BUFFER pH 4-01_Xylem Analytics Germany GmbH_FDS.pdf","2017-06-20","BUFFER pH 4-01_ TEP 4","Xylem Analytics Germany GmbH","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","",false,"Insumo Laboratorio","No aplica","Liquido",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS, el PQ no cuenta con componentes peligrosos",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2022-06-27","95","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17374]
[null,"40227787_HEMPATHANE TOPCOAT 5521900010 es-ES.PDF","2017-06-21","HEMPATHANE TOPCOAT 55219","HEMPEL","","",null,"","","[Table]","40227787",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-03-12","8; 55","[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",11846]
[null,"HEMPEL'S POLYENAMEL 55107_PINTURAS HEMPEL SAU_FDS.pdf","2017-06-22","HEMPEL'S POLYENAMEL 55107","PINTURAS HEMPEL SAU","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","Si","El producto contiene un componente listado en la legislación peruana por tener efectos negativos para el embrion/feto. El producto no puede ser usado por mujeres gestantes/lactantes.","No","No","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","Liquido","No aplica","El producto no puede ser usado por mujeres gestantes/lactantes","NA","No","No","No",null,"",null,"","","","64742-95-6\n64742-95-6\n123-86-4\n41556-26-7\n141-32-2\n27813-02-1\n79-10-7\n100-42-5","Alquilbenceno C9-C10\nAlquilbenceno C9-C10\nacetato de n-butilo\nPentametilpiperidinderivado\nAcrilato de n-butilo\nMetacrilato de hidroxipropilo\nAcido acrílico\nEstireno ","≥25 - ≤50\n≥5 - ≤10\n≥5 - ≤10\n<1\n<1\n<1\n≤0.3\n≤0.3\n","[List]","2018-08-24","39","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",13274]
[null,"HARDTOP FLEXI CA_Codelpa Peru SAC_FDS.pdf","2017-06-29","HARDTOP FLEXI CA","Codelpa Peru SAC","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","Si"," se debe de restringuir el uso a gestantes y lactantes ya que tiene componentes como Xileno CAS 1330-20-7, Etilbenceno CAS 100-41-4, Tolueno CAS 108-88-3, que puede causar daño al feto","No","No","[Table]","",false,"Pintura","Liquido inflamable","Liquido","No aplica","Cumplir con lo indicado en la FDS,",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","","1330-20-7\n123-86-4\n100-41-4\n7779-90-0\n64742-95-6\n41556-26-7\n82919-37-7\n108-88-3\n80-62-6","xileno\nAcetato de Butilo\netilbenceno\ntricinc bis(ortofosfato\nnafta disolvente (petróleo),\nsebacato de bis(1,2,2, 6\nmethyl 1,2,2,6,6\nTolueno\nmetacrilato de metilo","10-25\n10-18\n10\n5\n1.8\n1\n0.3\n0.3\n0.3\n0.3","[List]","2022-09-16","16","[List]","","2024-05-02","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17559]
[null,"40527436_NYTRO 10 XN_NYNAS_FDS.pdf","2017-07-04","40527436_NYTRO 10 XN_NYNAS_FDS","40527436_NYTRO 10 XN_NYNAS_FDS","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","40527436",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2022-01-03","66","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",16924]
[null,"M714C_Contitech_FDS.pdf","2017-07-04","M714C","Contitech Australia","","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Pegamento","Liquido inflamable","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS\nAsegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.\nProtección de ojos: Googles.\nProtección respiratoria: Respirador con filtro para vapores y gases orgánicos\nProtección de mano: Guantes de nitrilo.\nProtección de cuerpo: Zapatos antiestático",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","","64742-49-0","Nafta , luz hidrotratada","100","[List]","2025-05-28","42; 41","[List]","","2025-06-20","Si","Si","Si","No","AQP industrial","[List]","",null,"Empresa Contratista",21762]
[null,"Hoja MSDS Supertac Extra Heavy.pdf","2017-07-05","Supertac Extra Heavy","Atlas Copco","","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-07-05",null,"[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",10102]
[null,"THINNER EPOXICO.pdf","2017-07-06","THINNER EPOXICO","CORPORACION MARA S.A.","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","","NA","NA","NA","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-07-06","39","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",10121]
[null,"ANCOOL 3170_FDS.pdf","2017-07-07","ANCOOL 3170","AQA QUIMICA S.A.","","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-07-07","72","[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",10153]
[null,"40545138_Manganeso patrón ICP trazable a SRM de NIST, Mn(NO₃)₂ en HNO₃ 2-3 % 1000 mgl Mn CertiPUR®_Merck_FDS_V2.PDF","2017-07-16","Manganeso patrón ICP trazable a SRM de NIST, Mn(NO₃)₂ en HNO₃ 2-3 % 1000 mgl Mn CertiPUR®","Merck","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","40545138",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS. Producto corrosivo",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2020-07-03","66","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",15770]
[null,"Sikaflex 1A+_ Sika Perú S.A.C_FDS.pdf","2017-07-25","Sikaflex 1A+","Sika Perú S.A.C","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Insumo Construccion","No aplica","Semisolido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS\nAsegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.\nProtección de ojos: Lentes de seguridad.\nProtección respiratoria: Respirador cara con filtro para vapores (caso de no contar con suficiente ventilación).\nProtección de mano: Guantes de nitrilo o butilo.\nProtección de cuerpo: Ropa de trabajo.",null,"No","No","No",null,"",null,"","","","13463-67-7\n14808-60-7\n53317-61-6\n101-68-8","Dióxido de Titanio\nCuarzo(SiO2)\nPoiisocianato Aromático \n4,4-Diisocianato Metilenedifenil ","2.0 - 5%\n< 1% \n< 1% \n< 1% ","[List]","2025-05-23","16","[List]","","2025-06-20","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",21744]
[null,"ACEITE PREMIUM BLUE 7800PLUS 15W40_VALVOLINE_FDS.pdf","2017-07-27","Aceite para motores diesel PREMIUM BLUE 7800PLUS 15W40","VALVOLINE","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS.","El producto no es peligroso.","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2020-09-07","68","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",15868]
[null,"40611902_KOOLKAP DOWN-UNDER (Clase 2.1)_PR POLYMERS_FDS.pdf","2017-08-02","KOOLKAP DOWN-UNDER (Clase 2.1)","PR POLYMERS S.A.","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","40611902",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-07-30",null,"[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","Si","","",null,"",null,"SMCV",13041]
[null,"Sodio patrón ICP trazable_Merck_FDS.pdf","2017-08-02","Sodio patrón ICP trazable","Merck","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","","NA","NA","NA","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-03-21","66","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",14600]
[null,"Cemento Asfaltico Convencional y Cemento Asfáltico Serie PLUS.pdf","2017-08-11","CEMENTO ASFALTICO","TDM","","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-08-02","39","[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",10318]
[null,"CPY20-E_EndressHauser_FDS.pdf","2017-08-12","CPY20-E","EndressHauser","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"NA",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-02-15",null,"[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",14381]
[null,"40230789_Carta_Minera_2017 (4).pdf","2017-08-15","REGAL R&O 220","Chevron","","",null,"","","[Table]","40230789",false,"Lubricante","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-10-16","31","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",10809]
[null,"40236492_LOCTITE 680_LOCTITE_FDS.PDF","2017-08-17","LOCTITE 680","HENKEL CORPORATION","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No",null,"","","[Table]","40236492",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2020-01-20","80","[List]","","2025-07-20","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",15528]
[null,"Solucion Acuosa de Nitrato_Famesa Explosivos S.A.C._FDS.pdf","2017-08-25","Solucion Acuosa de Nitrato","","Alto: Listado de sustancias potencialmente peligrosas de SMCV","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS.\nDifundir la FDS con personal involucrado en la tarea, mantener una copia de la FDS en campo.",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-03-18","107","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",14531]
[null,"40216465_Molibdeno patrón ICP trazable a SRM de NIST (NH₄)₆Mo₇O₂₄ en H ₂O 1000 mgl Mo CertiPUR®_Merck_FDS_V2.PDF","2017-08-29","Molibdeno patrón ICP trazable a SRM de NIST (NH₄)₆Mo₇O₂₄ en H ₂O 1000 mgl Mo CertiPUR®","Merck","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","40216465",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS. Segun la FDS \"Ningún ingrediente peligroso según la Reglamento (CE) No. 1907/2006\"","LA FDS indica que no es una sustancia peligrosa.","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2020-07-08","66","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",15808]
[null,"Solucion tiosulfato_de_sodio_10%_2017R2_SGS_FDS.pdf","2017-09-04","Solución de tiosulfato de sodio 10%","","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2021-10-29","33","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",16746]
[null,"SOLUCION KI_4%_-_ALMIDON_2%_2017R2_SGS_FDS.pdf","2017-09-04","Solución KI 4% – ALMIDÓN 2%","","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS.",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2021-10-29","33","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",16745]
[null,"Sikament® 306_Sika Perú S.A.C._FDS v1.pdf","2017-09-18","Sikament® 306","Sika Perú S.A.C.","Bajo: FDS indica producto no peligroso","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Aditivo","No aplica","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS","En carta enviada por el fabricante se sustenta que el producto no contiene materias primas peligrosas en su composición, por ello, en la MSDS enviada no se listan componentes con números CAS, tampoco límites de toxicidad y posibles efectos en la salud. ","No","No","No",null,"",null,"","","","ENVIO SUSTENTO DE NO PELIGROSIDAD","ENVIO SUSTENTO DE NO PELIGROSIDAD","ENVIO SUSTENTO DE NO PELIGROSIDAD","[List]","2025-04-03","50","[List]","","2025-04-03","Si","Si","Si","No","B6B MURILLO","[List]","",null,"Empresa Contratista",21567]
[null,"CHEMA DESMOLD METAL EQ.pdf","2017-09-26","CHEMA DESMOLD METAL EQ","CHEMA","","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-02-06","39","[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",11516]
[null,"40207849_LGMT2_ES.pdf","2017-09-28","LGMT 2","SKF","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","40207849",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-03-06",null,"[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",11761]
[null,"PEGAVINIL NEGRO.pdf","2017-10-05","PEGAVINIL NEGRO","CHEMA","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","","NA","NA","NA","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-05-02","39","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",12199]
[null,"Cuarzo filtrante NW-DS_NORDICWATER ARGENTINA_FDS.pdf","2017-10-06","Cuarzo filtrante","Nordic Water","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","Sin comentarios","","","[Table]","",false,"Otros","No aplica","Solido","Se adjuntan los controles, solo lo podra utilizar Manejo de Aguas","Cumplir con las indicaciones de la FDS\n\nLos controles para el uso de este Producto ya fueron adjuntados","Los residuos generados no son peligrosos ","Si","No","No",null,"",null,"","","","14808-60-7","cuarzo","90%","[List]","2024-02-01","68","[List]","","2024-02-14","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",19893]
[null,"THINNER ANYPSA.pdf","2017-10-17","THINNER ANYPSA","Anypsa","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-10-17","67","[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",10841]
[null,"Registro difusion del Procedimiento para la aplicacion de cal al lodo V3.pdf","2017-11-01","Óxido de calcio - Calquipa","","","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","Si",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-11-13","101","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",10977]
[null,"QUIMIBOND ADVANCE.pdf","2017-11-01","QUIMIBOND ADVANCE","QUIMICA SUIZA INDUSTRIAL","","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"Pegamento","Corrosivo","Liquido",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-09-07","39","[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",10539]
[null,"40206706_LimpiadorDeContactosNovec_3M_FDS.pdf","2017-11-07","LIMPIADOR DE CONTACTOS","3M","","",null,"","","[Table]","40206706",false,"Otros","Gas comprimido","Liquido",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-11-08",null,"[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",10953]
[null,"PhenoCure Powder PreMolds_Buehler_FDS.pdf","2017-11-13","PhenoCure-Powder-PreMolds","Buehler","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS.\n ",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-03-15",null,"[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",14529]
[null,"ELECTRODO A5.1 E6011 PUNTO AZUL_SOLDEX SA_FDS.pdf","2017-11-16","ELECTRODO A5.1 E6011 PUNTO AZUL","SOLDEXA","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2020-01-20","80","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",15526]
[null,"40639354_RUBBER BOND_MEISTER_FDS_v2.pdf.pdf","2017-11-21","RUBBER BOND","MEISTER","","",null,"","","[Table]","40639354",false,"","No aplica","","NA","NA","NA","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-09-14","4","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",13533]
[null,"Anticongelante y anticorrosivo para el radiador sin nitritos_BMW AG_FDS.pdf","2017-11-24","Anticongelante y anticorrosivo para el radiador, Sin nitritos","BMW AG","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-07-08",null,"[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",15011]
[null,"CERAN_XM_220_MOLY_FDS.pdf","2017-11-28","CERAN_XM_220_MOLY ","","","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-06-08","31","[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",12581]
[null,"40212004_40221882_40222055_Chevron Meropa Synthetic EP 150_680 us 171205_FDS.pdf","2017-12-05","Meropa Synthetic EP 150, 220, 320, 460, 680","Chevron","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","40212004 40221882 40222055",false,"Lubricante","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-03-09",null,"[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",11826]
[null,"Hoja Tecnica_Chevron Meropa Synthetic EP us 150401.pdf","2017-12-05","Meropa Synthetic EP 150, 220, 320, 460, 680","","","",null,"","","[Table]","40212004 40221882 40222055",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-04-19",null,"[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",12109]
[null,"Nitrato de Hierro III_Merck_FDS.pdf","2017-12-15","Nitrato de Hierro III","Merck","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS\nDifundir la FDS al personal involucrado\nMantener copia de la FDS en campo","Cumplir con las indicaciones de la FDS","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-02-25",null,"[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",14429]
[null,"BAYFERROX 130 PAPER_LANXESS DEUTSCHLAND_FDS.pdf","2017-12-22","BAYFERROX 130 PAPER","LANXESS DEUTSCHLAND GMBH PRODUCTION, TECHNOLOGY, SAFETY & ENVIROMENT","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No",null,"","","[Table]","",false,"Pintura","No aplica","Solido",null,"Cumplir con las indicaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2023-07-06","51","[List]","","2023-07-10","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",19067]
[null,"Cloro Granulado_Aris Industrial_FDS.pdf","2018-01-01","Cloro Granulado","Aris Industrial","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-04-09","130","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",14706]
[null,"PYSCLEAN 0101L-S_PYSEIN_FDS.pdf","2018-01-02","MSDS PYSCLEAN 0101L-S","PYSEIN","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","","NA","NA","NA","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-10-03",null,"[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",13663]
[null,"40830225_40478180_40667779_EXPLOSIVO_SENATEL_MAGNAFRAC.pdf","2018-01-03","40478180, 40667779_EXPLOSIVO_SENATEL_MAGNAFRAC","","Alto: Listado de sustancias potencialmente peligrosas de SMCV","",null,"","","[Table]","40830225_40478180, 40667779",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-11-26","107","[List]","","2025-06-10","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",15425]
[null,"40238049_40235939_HDS_FLEXIGEL SERIE_OMS (2).pdf","2018-01-03","FLEXIGEL SERIE","Orica","Alto: Listado de sustancias potencialmente peligrosas de SMCV","",null,"","","[Table]","40238049 40235939",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-02-19",null,"[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",11578]
[null,"AMC CR 650_AMC_FDS.pdf","2018-01-11","AMC CR 650","","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Seguir las recomendaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2021-11-24",null,"[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",16856]
[null,"GENESOL32_GENESYS MEMBRANE PRODUCTS_FDS.pdf","2018-01-17","GENESOL 32","GENESYS MEMBRANE PRODUCTS","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","",false,"Aditivo","Corrosivo","Liquido",null,"Cumplir con las indicaciones de la FDS.\nContar con un lava ojos y una ducha de emergencia",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2023-03-24","16","[List]","","2025-02-21","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17993]
[null,"CARTA A MEDIO AMBIENTE - SEGURIDAD - CERRO VERDE - NALCO COMPANY.pdf","2018-01-24","Espumante SDS-FP710","","","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-03-09","101","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",11827]
[null,"Azul de bromotimol.pdf","2018-01-29","Azul de bromotimol","MERCK","","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","","NA","NA","NA","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-04-20","52","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",12121]
[null,"Hexid A4_Aplicada Termica_FDS.pdf","2018-02-01","Hexid A4","Aplicada Termica","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,null,"Cumplir con las indicaciones de la FDS","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-02-25",null,"[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",14424]
[null,"SILICONA_MARTELL_FDS.pdf","2018-02-03","Silicona para Tablero","Quimica Martell","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","","NA","NA","NA","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-05-22","43","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",12409]
[null,"m-FC Rosolico Acido Caldo Ampollas_FDS.pdf","2018-02-12","m-FC Rosolico Acido Caldo Ampollas","HACH","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","","NA","NA","NA","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-05-25",null,"[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",12427]
[null,"40207275_Amonio Hidrogenodifluoruro_Merck_FDS.pdf","2018-02-19","Amonio Hidrogenodifluoruro","Merck","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa",";#No;#","No aplica","No","Si","[Table]","40207275",false,"","No aplica","","No aplica","Cumplir con las recomendaciones de la FDS","cumplir con las indicaciones de la FDS","No","No","No",null,"",null,"","","","1341-49-7 ","Amonio hidrogenodifluoruro ","<= 100","[List]","2019-03-25",null,"[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",14619]
[null,"KOMATSU GRASA EN BASE DE LITIO G2 LI_KOMATSU_FDS.pdf","2018-02-20","KOMATSU GRASA EN BASE DE LITIO G2-LI","KOMATSU Ltd","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","Sin comentarios","","","[Table]","",false,"Lubricante","No aplica","Semisolido","Sin comentarios","Cumplir con las indicaciones de la FDS","Los residuos se manejan como peligrosos impregnados con hidrocrburo","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2023-09-01","37","[List]","","2023-09-08","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",19347]
[null,"Heptano_Ktec_FDS.pdf","2018-02-21","Heptano_Ktec_FDS","KTEC","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS","Considerar que es un material inflamable.","No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-10-04","37","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",15303]
[null,"40676235 EMULSION MATRIZ FORTIS ADVANTAGE ANE.pdf","2018-03-01","40676235 EMULSION MATRIZ FORTIS ADVANTAGE ANE","ORICA","Alto: Listado de sustancias potencialmente peligrosas de SMCV",";#No;#","No aplica","No","Si","[Table]","40676235",false,"","No aplica","","No aplica","Seguir las recomendaciones indicadas en la FDS","Cumplir con las indicaciones de la FDS, considerar que es un material comburente, verificar la compatibilidad.","No","Si","No",null,"",null,"","","","6484-52-2\n7631-99-4\n68334-30-5\n8012-95-1\n","Nitrato de amonio  \nNitrato de sodio \nCombustibles diese\nAceite mineral Aceite mineral"," > 60 %\n< 25 % \n< 10 %\n<10 %\n","[List]","2020-03-13","107","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",15658]
[null,"Sikaguard Antiacido Parte A _ SIKA Chile_ FDS.pdf","2018-03-05","Sikaguard Antiácido COMP A"," Sika S.A. Chile","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","Sin comentarios","","","[Table]","",false,"Aditivo","Toxico","Liquido","Sin comentarios","Cumplir las indicaciones de la FDS",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2023-09-08","16","[List]","","2023-09-19","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",19377]
[null,"SIKAGUARD 63 CL COMP A Y B_SIKA_FDS.pdf","2018-03-05","SIKAGUARD 63 CL COMP A Y B","SIKA","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"KIT de 2 componentes, cumplir con lo indicado en la FDS","Kit de 2 componentes, para la clasificaión se considera el corrosivo.","No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2022-03-08","51","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17100]
[null,"CCS-4_MTR_EGHS_ES (3).pdf","2018-03-07","CCS-4","Inorganic Ventures","","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-03-07","52","[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",11778]
[null,"2972249 Cloruro de Sodio 10.000 uScm, 500ML_HACH_FDS.pdf","2018-03-09","2972249 Cloruro de Sodio 10.000 uScm, 500ML","HACH","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","","NA","NA","NA","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-07-02","17","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",12772]
[null,"40216467_Plomo patrón ICP referible a SRM de NIST, Pb(NO₃)₂ en HNO₃ 2-3% 10000 mgl Pb Certipur®_Merck_FDS_V2.PDF","2018-03-14","Plomo patrón ICP referible a SRM de NIST, Pb(NO₃)₂ en HNO₃ 2-3% 10000 mgl Pb Certipur®","Merck","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","Si","Segun la FDS puede dañar al feto. Se sospecha que perjudica a la fertilidad. Restringuir el uso en lactantes y gestantes. Comunicar los riesgos de exposicion que indica la FDS. ","No","No","[Table]","40216467",false,"","No aplica","","No aplica","Cumplir con lo indicado en la FDS. ","Cumplir con las indicaciones de la FDS.","No","Si","No",null,"",null,"","","","7697-37-2\n10099-74-8","Acido nitrico\nNitrato de plomo",">= 1 % - < 5 %\n>= 0.5 % - < 1 %","[List]","2020-07-08","66","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",15809]
[null,"Sodio fluoruro p.a._Merck_FDS.pdf","2018-03-21","Sodio fluoruro p.a.","Merck","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No aplica","No","Si","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","","No aplica","NA","NA","No","No","No",null,"",null,"","","","7681-49-4","Fluoruro de sodio ","7681-49-4","[List]","2019-03-21","66","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",14582]
[null,"Bismuto solucion patron trazable_Merck_FDS.pdf","2018-03-26","Bismuto solucion patron trazable","Merck","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","","NA","NA","NA","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-03-21","66","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",14567]
[null,"R404A - NATIONAL REFRIGERANTS INC FDS.pdf","2018-04-01","R404A - NATIONAL REFRIGERANTS INC FDS","NATIONAL REFRIGERANTS INC ","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS, la FDS recomienda contar con duchas y lavaojos cercanos a la zona de trabajo","Los balones vacios de este gas deben ser devueltos al proveedor.","No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2020-11-12","37","[List]","","2025-07-03","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",15996]
[null,"Antimonio_Carlo Erba_FDS.pdf","2018-04-04","Antimonio","Carlo Erba","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","","NA","NA","NA","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-03-21","66","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",14566]
[null,"SIGMADUR 550 HARDENER_ PPG INDUSTRIAL_FDS.pdf","2018-04-05","SIGMADUR 550 HARDENER","PPG INDUSTRIAL","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","Si","El producto no puede ser usado por mujeres gestantes o en periodo de lactancia","No","No","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","Liquido","Sin comentarios","Cumplir con las recomendaciones de la FDS. ","COnsiderar que es una pintura inflamable.","No","No","No",null,"",null,"","","","28182-81-2\n1330-20-7\n100-41-4\n822-06-0","Hexamethylene diisocyanate, \nXilenos, mezcla isómeros \nEtilbenceno\nDiisocianato de hexametileno ","60 - 100 \n5 - <7 \n5 - <7 \n 0.2 - <0.5","[List]","2019-04-16","51","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",14739]
[null,"PREMIUM BLUE 8600 15W40 ACEITE MOTOR_ VALVOLINE_FDS.pdf","2018-04-09","PREMIUM BLUE 8600 15W40 ACEITE MOTOR","VALVOLINE","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","","NA","NA","NA","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-09-24",null,"[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",13571]
[null,"40059832_KIT RESINAS PARA UNIR EMPALMES ELECTRICOS_3M_FDS.pdf","2018-04-17","40059832_KIT RESINAS PARA UNIR EMPALMES ELECTRICOS_3M_FDS","3M","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","40059832",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS,",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2021-10-21","46","[List]","","2024-08-22","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",16709]
[null,"947-99 CalVer 2_HACH_FDS.pdf","2018-04-23","947-99 CalVer 2","","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","","NA","NA","NA","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-09-20",null,"[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",13566]
[null,"R508B - NATIONAL REFRIGERANTS INC FDS.pdf","2018-05-01","R508B - NATIONAL REFRIGERANTS INC FDS","NATIONAL REFRIGERANTS INC","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2020-11-12","37","[List]","","2025-07-03","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",15995]
[null,"Colector_Sodium Aerofloat 2017.pdf","2018-05-02","Colector_Sodium Aerofloat 2017","Cytec","","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-05-02","66","[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",12211]
[null,"40237882_ARC BX5 (MX5)(PARTE B) _CHESTERTON_FDS.pdf","2018-05-03","40237882_ARC BX5 (MX5)(PARTE B)","CHESTERTON","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","40237882",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-05-23",null,"[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",14866]
[null,"AMC THREAD GREASE ZN50_AMC_FDS.pdf","2018-05-09","AMC THREAD GREASE ZN50","AMC","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","Si","se debe restringuir el uso a Gestantes y Lactantes ya que contiene componentes que puedan dañar al feto.","No","No","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","","No aplica","Cumplir con lo Indicado en a la FDS, ",null,"No","No","No",null,"",null,"","","","64742-52-5\n1314-13-2 \n1305-78-8\n7439-92-1","destilados (petróleo)\nóxido-de-cinc\nOxido de calcio\nplomo\n","30-50\n1-5\n1-3\n0.1-0.5\n","[List]","2022-04-04",null,"[List]","","2024-05-06","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17191]
[null,"Ultrafine VX Cement_AVANTI International_FDS.pdf","2018-05-11","Ultrafine VX Cement","Avanti International","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","Sin comentarios","","","[Table]","",false,"Otros","Corrosivo","Solido","Sin comentarios","Cumplir con las indicaciones de la FDS","Los reisduos generados son peligrosos","No","Si","No",null,"",null,"","","","65997-15-1\n1335-30-4","Cemento Portland\nÁcido silícico, sal de aluminio","50\n50","[List]","2023-11-15","33","[List]","","2023-11-15","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",19571]
[null,"PEGA + SELLA (K+D) BLANCO_WURTH_FDS.pdf","2018-05-23","PEGA + SELLA (K+D) BLANCO","WURTH PERÚ S.A.C.","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","Fertilidad y Feto","El producto no puede ser usado por mujeres gestantes ni en periodo de lacatancia","No","No","[Table]","No aplica",false,"Pegamento","No aplica","Liquido","No aplica","Cumplir con las recomendaciones de la FDS.\n",null,"No","No","No",null,"",null,"","","","9002-86-2 \n13463-67-7 \n1330-20-7 \n64742-82-1 \n101-68-8 ","Polivinil cloruro \nDióxido de titanio \nXileno \nHidrocarburos, C9-C12,\n4,4'-Diisocianato de difenilmetano ",">= 5 - < 10\n>= 1 - < 5\n >= 1 - < 2,5\n >= 1 - < 2,5\n >= 0,1 - < 1","[List]","2019-05-16","51","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",14857]
[null,"Buffer Solution pH 7.00_HACH.pdf","2018-05-30","Buffer Solucion pH 7.00","HACH","","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-05-30",null,"[List]","","2024-11-25","Si","En revisión","En revisión","","",null,"",null,"SMCV",12515]
[null,"40477475_40702909 _40575675_PENTEX BOOSTER_Orica.pdf","2018-05-31","40477475_40702909 _40575675_PENTEX BOOSTER_Orica Brasil Ltda","","Alto: Listado de sustancias potencialmente peligrosas de SMCV",";#No;#","No aplica","No","Si","[Table]","40702909 _40575675",false,"","No aplica","","No aplica","Cumplir con las recomendaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","","78-11-5\n118-96-7","Tetranitrato de pentaeritritol\nTrinitrotolueno (TNT)","40 - 70 % \n30 - 60 % ","[List]","2019-10-11","107","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",15317]
[null,"DUAL SHIELD II 110_SOLDEX_FDS.pdf","2018-06-04","DUAL SHIELD II 110","SOLDEX","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","Sin comentarios","","","[Table]","",false,"Insumo Soldadura","No aplica","Solido","Sin comentarios","Cumplir con las indicaciones de la FDS","Las colillas de soldadura se manejan como residuos metálicos ","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2024-02-20","37","[List]","","2024-10-22","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",19985]
[null,"Hypoid-Getriebeöl SAE 75W-85_Mercedes Benz_FDS.pdf","2018-06-06","FDS Hypoid-Getriebeöl SAE 75W-85","Mercedes Benz","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"Lubricante","Toxico","Liquido",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2022-05-02",null,"[List]","","2023-02-21","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17264]
[null,"Cromo solucion patron trazable_Merck_FDS.pdf","2018-06-13","Cromo solucion patron trazable","Merck","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","","NA","NA","NA","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-03-21","66","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",14575]
[null,"40681477_Aceite Syntheso HT 1000_Kluber_FDS.pdf","2018-06-19","Aceite Sintetico para altas temperaturas SYNTHESO HT_1000, 1500","KLUBER LUBRICATION","","",null,"","","[Table]","40681477",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS","Almacenar sobre segunda contención.","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2020-01-10",null,"[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",15510]
[null,"NOZZLE DID HD_CRC INDUSTRIES_FDS.pdf","2018-06-19","NOZZLE DID HD_CRC INDUSTRIES INC_FDS","RC INDUSTRIES INC","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","Sin comentarios","","","[Table]","",false,"Otros","Toxico","","Sin comentarios","Cumplir con las indicaciones de la FDS","Los residuos generados  son peligrosos","No","Si","No",null,"",null,"","",""," 68603-42-9 \n111-42-2 \n112-80-1 \n","coconut diethanolamide \nDietanolamina \noleic acid\n","10 - 20\n1 - 3\n1 - 3\n","[List]","2024-04-01","44; 37","[List]","","2024-04-02","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",20117]
[null,"40216000_EPIROC Chisel Paste_Construction Tools_FDS.pdf","2018-06-27","EPIROC Chisel Paste","Construction Tools","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","40216000",false,"","No aplica","","NA","NA","NA","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-10-01","28","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",13644]
[null,"CastoMag 45554_Castolin Ibérica_FDS.pdf","2018-07-05","CastoMag 45554","Castolin Ibérica S.L.U. ","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","Si","Uso restringido a las mujeres gestantes, la FDS indica que tiene componente de manganeso CAS (7439-96-5),Puede dañar el desarrollo del cerebro e interfiere con la reproducción.","","","[Table]","",false,"Insumo Soldadura","Toxico","Solido","sin comentarios","\nCumplir con las indicaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","","7440-47-3\n7440-02-0\n7439-96-5\n","cromo\nníquel\nmanganeso\n","10-50\n5-10\n5-10","[List]","2023-09-20","66","[List]","","2023-09-22","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",19406]
[null,"40204596_ADITIVO PARA AGUA POTABLE ENCON HYDROSEP_ENCON_FDS.pdf","2018-07-09","40204596_ADITIVO PARA AGUA POTABLE ENCON HYDROSEP_ENCON_FDS","ENCON","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","Sin comentarios","","","[Table]","40204596",false,"","No aplica","","Sin comentarios","Cumplir con lo indicado en la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2021-11-15","52","[List]","","2024-03-04","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",16807]
[null,"40418107_40578226_ARALDITE F_HUNTSMAN_FDS v1.pdf","2018-07-18","Araldite F","Huntsman","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","40418107_40578226",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS, se debe de contar con duchas / Lavaojos cercanos a la zona de trabajo.",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2022-03-11","49","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17111]
[null,"Cinc acetato dihidrato p.a. EMSURE ACS_Merck_FDS.pdf","2018-07-19","Cinc acetato dihidrato p.a. EMSURE ACS_Merck_FDS","Merck","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS. El producto es nocivo por ingestión y corrosivo",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2020-01-07","95","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",15501]
[null,"Esmalte Pato Verde Cromo_FDS.pdf","2018-07-24","Esmalte Pato Verde Cromo","Corporación Peruana de Productos Químicos S.A.","","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-07-24","29","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",13011]
[null,"LAGD60_125_ES.pdf","2018-08-01","LAGD 125/60","","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"No aplica la evaluación porque el producto es un articulo, corresponde a un sistema automatico de lubricación",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-02-19","72","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",14392]
[null,"Sodio solucion patron AA_Merck_FDS.pdf","2018-08-02","Sodio solucion patron AA","Merck","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-03-22",null,"[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",14617]
[null,"40216469_Azufre patrón ICP referible a SRM de NIST, H₂SO₄ en H₂O 10000 mgl S Certipur®_Merck_FDS_V1.PDF","2018-08-09","Azufre patrón ICP referible a SRM de NIST, H₂SO₄ en H₂O 10000 mgl S Certipur®","Merck","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","40216469",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS. Producto Corrosivo. Debe de tener cerca Duchas y Lavaojos.","Cumplir con las indicaciones de la FDS, el producto es un patrón de laboratorio","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2020-07-03","66","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",15762]
[null,"HELIX  HX8 ECT C3 5W 30_Shell España_FDS.pdf","2018-08-14","Aceite Helix HX8 ECT C3 5W-30","","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","Sin comentarios","","","[Table]","",false,"Lubricante","No aplica","Liquido","Sin comentarios","Cumplir con las indicaciones de la FDS","LOs residuos generados se manejan como impregnados con hidrocarburos ","No","No","No",null,"",null,"","","","36878-20-3\nxxxxxx","Alcaril amina\naceite base intercambiable de baja viscosidad","1-3\n0-99","[List]","2023-11-22","47","[List]","","2023-11-29","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",19592]
[null,"Formazina_HACH_FD.pdf","2018-08-16","Formazina Estándar para Turbidez","HACH","","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-11-08","48","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",13954]
[null,"40216505_tri-Sodio citrato dihidrato p.a. EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur_Merck_FDS_V2.PDF","2018-08-24","tri-Sodio citrato dihidrato p.a. EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur","Merck","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","40216505",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2020-07-03","66","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",15763]
[null,"ELASTOSIL RT 628 A_DRAWIN VERTRIEBS GMBH_FDS.pdf","2018-08-24","ELASTOSIL RT 628","DRAWIN VERTRIEBS GMBH_FDS","","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-08-24","39","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",13259]
[null,"NUTO H 68_Terpel Comercial del Perú SRL_FDS.pdf","2018-08-27","NUTO H 68","Terpel Comercial del Perú SRL","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-10-15","38","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",15328]
[null,"BRIGHT SILICON QP_QUIMICA & PROTECCION SAC_FDS.pdf","2018-09-01","BRIGHT SILICON QP","BRIGHT SILICON QP","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No",null,"","","[Table]","",false,"Lubricante","Liquido inflamable","Liquido",null,"Cumplir con las indicaciones de la FDS",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2023-07-11","38","[List]","","2024-05-22","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",19096]
[null,"Super77_3M_FDS.pdf","2018-09-10","Super77_3M","3M","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"PQ contiene Hexano que Afecta la fertilidad y el desarrollo del\nFeto, se deben de seguir todas las recomendaciones indicada en la Ficha Datos de Seguridad","Aprobado, el producto es un aerosol. La FDS no indicalos N° CAS de los componentes no peligrosos.","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2020-03-02","14","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",15638]
[null,"APD Cilíndricos y Cónicos_ENAEX Servicios_FDS.pdf","2018-09-12","APD Cilíndricos y Cónicos","ENAEX Servicios S.A.","Alto: Listado de sustancias potencialmente peligrosas de SMCV","",null,"","","[Table]","",false,"Insumo Voladura","Explosivo","Solido",null,"Cumplir con las indicacisones de la FDS.\n",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2023-03-31","107","[List]","","2023-04-04","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",18005]
[null,"Aluminio cloruro anhidro subliminado_Merck_FDS.pdf","2018-09-18","Aluminio cloruro anhidro subliminado","Merck","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","","NA","NA","NA","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-03-21","66","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",14570]
[null,"UTP 82 AS_BOHLER_FDS.pdf","2018-09-18","UTP 82AS","Bohler","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS, PQ se calienta espontaneamente y puede inflamarse",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2021-05-18",null,"[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",16290]
[null,"NALSTRIP™ 7680_NALCO_FDS.pdf","2018-09-24","NALSTRIP™ 7680_NALCO_FDS","","Alto: Listado de sustancias potencialmente peligrosas de SMCV","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir lo indicado en la FDS , el producto con tiene componentes corrosivos, deben de contar con Duchas y Lavaojos cerca a la zona de trabajo, difundir la FDS a todo el personal que utilicen el PQ","El producto es una mezcla que contiene hidróxido de sodio, el cual no lo haría reportable como insumo fiscalizado. ","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2020-11-10","55","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",15979]
[null,"HEMPEL'S THINNER 0845G_HEMPEL PERU_FDS.pdf","2018-09-28","HEMPEL'S THINNER 0845G","HEMPEL PERU","","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-10-01","39","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",13642]
[null,"LÍQUIDO DE FRENOS DOT 4 BF 12_DERCO S.A._FDS.pdf","2018-10-03","LÍQUIDO DE FRENOS DOT 4 BF 12","DERCO S.A.","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS.",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2021-02-23","37","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",16138]
[null,"HIERRO 10000 ppm_BDH Chemicals_FDS.pdf","2018-10-09","Estandar de Fe 10000 ppm","BDH Chemicals","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS, se debe de contar con duchas y Lavaojos cercanos a la zona de trabajo.",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2022-04-25","66","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17240]
[null,"40646959_SOLVENTE RMS1_HBM_FDS.pdf","2018-10-11","40646959_RMS1 Spray","HBM","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","40646959",false,"","No aplica","",null,"No tiene componentes cancerígenos listados en el grupo1-IARC\nCumplir con las recomendaciones de la FDS\n","Aprobado, cumplir con lo indicado en la FDS. Considerar que es un aerosol inflamable.","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-12-12",null,"[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",14200]
[null,"HYPERFLOC AF 308 US MS_SNF Inc_FDS.pdf","2018-10-12","HYPERFLOC AF 308 US MS_SNF Inc_FDS","","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS.\nEl producto no puede ser usado por gestantes o mujeres en periodo de lactancia.","La seccion 2 indica que no esta clasificado de acuerdo al parrafo (d) del reglamento 29CFR 1910.1200, que indica si un producto es peligroso. Ademas la seccion 15 indica que contien acrilamida. Se infiere que no contiene insumos fiscalizados","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-04-26",null,"[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",14804]
[null,"Cloruro de sodio_SPL_FDS.pdf","2018-10-26","Hoja Seguridad Sal Industrial_SPL_FDS","SPL","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","",false,"Aditivo","No aplica","Solido",null,null,"Cumplir con las indicaciones de la FDS.","No","No","En revisión",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2023-03-23","50","[List]","","2023-03-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17987]
[null,"FLOPAM FO 4650 SH_SNF inc_FDS.pdf","2018-10-28","FLOPAM FO 4650 SH","","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","","Presentan carta de sustento.","En la sección 15 de la FDS refiere que contiene acrilamida, pero en la sección donde se declara la composición no lo indica. Este componente esta listado por Peru por tener efectos negativos en la fertilidad y causar alteraciones geneticas. En la FDS declaran riesgo \"0\" a salud. Verificar con el fabricante. SUBIERON CARTA DEL PROVEEDOR. ","Se aclara la observacion sobre el riesgo de la acrilamida.","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-08-13","68","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",15150]
[null,"40215749_LÖTFETT_STANNOL GMBH & CO_FDS.pdf","2018-11-08","40215749_LÖTFETT","STANNOL GMBH & CO","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","40215749",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-09-25","17; 36","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",15282]
[null,"UltraCore 360 M71_The Lincoln Electric Company _FDS.pdf","2018-11-09","UltraCore 360 M71","The Lincoln Electric Company ","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No",null,"","","[Table]","",false,"","No aplica","Liquido",null,"Cumplir con las indicaciones de la FDS",null,"No","No","En revisión",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2023-05-25",null,"[List]","","2023-05-29","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",18804]
[null,"SILICONA VERSACHEM MEGA GREY_PERMATEX_FDS.pdf","2018-11-28","VERSACHEM MEGA GREY","","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","","El producto contiene Aluminio cancerígeno del grupo 1-IARC, en un valor inferior al 2% del producto total, por la forma de presentación del producto no se hace necesario definir controles.","El producto contiene Alumino, el daño se produce por respirar material particulado en concentraciones superiores a los limites permisibles, pero el este producto viene en pasta,  eliminado la forma de ingreso. Se debe cumplir con las recomendaciones de la FDS, ademas segun la FDS recomienda que cuenten con Duchas y lavaojos cercanas a la zona de trabajo, difundir la FDS a todo el personal que tendra contacto con este PQ.",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2020-09-07","68","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",15870]
[null,"Sellador de Silicona S997_Ledar_FDS.pdf","2018-12-01","Sellador de Silicona S997","LEDAR","Bajo: FDS indica producto no peligroso","No","No aplica","","","[Table]","",false,"Aditivo","No aplica","Liquido","No aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS.",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2023-02-24","33","[List]","","2024-10-18","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17914]
[null,"40216466_Arsénio patrón ICP trazable a SRM de NIST, H₃AsO₄ en HNO₃ 2-3% 1000 mgl As Certipur®_Supelco_FDS_V2.PDF","2018-12-14","Arsénico patrón ICP trazable a SRM de NIST, H₃AsO₄ en HNO₃ 2-3% 1000 mgl As Certipur®","Supelco","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa",";#Si;#","Segun la FDS indica que se sospecha que puede perjudicar la fertilidad o dañar el feto. Restringir el uso para gestantes y lactantes.","No","No","[Table]","40216466",false,"","No aplica","","No aplica","Cumplir con lo indicado en la FDS. ","Cumplir las indicaciones de la FDS","No","Si","No",null,"",null,"","","","7697-37-2\n7778-39-4","Acido nítrico\nAcido arsénico\n",">= 1 % - < 3 % \n< 0,25 % ","[List]","2020-07-08","66","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",15807]
[null,"Hierro_Sigma Aldrich_FDS.pdf","2018-12-17","Hierro","Sigma Aldrich","","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-04-15",null,"[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",14734]
[null,"Mezcla de suspensión fluida_Comet Supply_FDS.pdf","2018-12-20","Mezcla de suspensión fluida","Comet Supply, Inc.","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","",false,"Lubricante","No aplica","Semisolido",null,"Cumplir con las indicaciones de la FDS.\n","La FDS indica que no es peligroso de acuerdo al CFR. Se recomienda mejorar formato","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2023-02-14",null,"[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17850]
[null,"40237309_REACTIVO DE CLORO LIBRE DPD_HACH COMPANY_FDS.pdf","2018-12-27","40237309_REACTIVO DE CLORO LIBRE DPD","HACH COMPANY","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","40237309",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-08-22","68","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",15180]
[null,"ML300 CIP_SPARTAN CHEMICAL PERU_FDS.pdf","2019-01-01","ML300 CIP","SPARTAN CHEMICAL PERU","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","","NA","NA","NA","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-02-13",null,"[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",14376]
[null,"DELIMER PLUS_SPARTAN CHEMICAL PERU_FDS.pdf","2019-01-01","DELIMER PLUS","SPARTAN CHEMICAL PERU","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","","NA","NA","NA","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-02-13",null,"[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",14375]
[null,"40237329_UT-X PACKET A_MAGNAFLUX_FDS_V2.pdf","2019-01-07","40237329_UT-X PACKET A","MAGNAFLUX_FDS_V2","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","40237329",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS","FDS protegida, no permite colocar sello digital.","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2020-02-14","79; 80","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",15614]
[null,"Difenilamida_Carlo Erba_FDS.pdf","2019-01-22","Difenilamida","Carlo Erba","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","","NA","NA","NA","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-03-21","66","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",14576]
[null,"UTP 76_voestalpine Bohler Welding Mexico_FDS.pdf","2019-01-29","UTP 76","Voestalpine Bohler Welding Mexico","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Insumo Soldadura","Toxico","Solido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS","Las colillas de soldadura se manejan como residuos metálicos","No","Si","No",null,"",null,"","","","471-34-1\n7439-89-6\n7789-75-5\n7440-02-0\n13463-67-7\n14808-60-7\n7439-96-5\n7440-21-3","carbonato de calcio\nhierro\nfluoruro de calcio\nNíquel en polvo\n dióxido de titanio\ncuarzo (SiO2)\nmanganeso\nsilicio, con un contenido en silicio","33.5–35.2%\n 25.4–25.7%\n 25.4–25.5%\n8.32–8.4%\n8.32–8.4%\n 6.53–6.64%\n3.7–3.95%\n2.1–<2.33%","[List]","2025-01-06","50","[List]","","2025-01-10","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",21292]
[null,"40205161_CO2_PRAXAIR_FDS.pdf","2019-02-01","Dioxido de Carbono","PRAXAIR","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","40205161",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS.\nEl producto es asfixiante.",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-09-02","22","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",15225]
[null,"V MAR 3_GCP APPLIED TECHNOLOGIES_FDS.pdf","2019-02-06","V-MAR 3","GCP Applied Technologies","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","Sin comentarios","","","[Table]","",false,"Aditivo","Toxico","Liquido","Sin comentarios","Cumplir con las indicaciones de la FDS","Los residuos generados son peligrosos","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2023-09-08","33","[List]","","2023-09-08","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",19371]
[null,"Reactivo Cloro total DPD_Hach Company_FDS.pdf","2019-02-11","Reactivo de Cloro total DPD","Hach Company","Bajo: FDS indica producto no peligroso","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Insumo Laboratorio","Toxico","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS ",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","","7558-79-4\n7681-11-0\n-\n6381-92-6","Fosfato de sodio dibasico\nYoduro de potasio (K)\nSal de N, N-dietil-p-fenilendamina\nAcido etilendiaminotetraacetico, sal disodica, dih","20-30%\n20-30%\n1-5%\n<1%","[List]","2024-07-04","38","[List]","","2024-07-08","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",20543]
[null,"DASAUT.pdf","2019-02-15","DASAUT","INVETISA","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS","Producto usado para pruebas en control de polvo.","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-06-20","98","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",14959]
[null,"LOCTITE COOLANTSP246 50_Chemtool Incorporated_FDS.pdf","2019-02-20","LOCTITE COOLANTSP246 50_Chemtool Incorporated","","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS, difundirla con el personal involucrado, contar con la FDS en campo",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-02-20","93","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",14399]
[null,"AxSorb DB-SDS_EU-Spanish 2018-2019.pdf","2019-02-25","AxSorb","Axens solutions","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2020-03-19","80","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",15662]
[null,"40680656_40215288_OXIGENO (HSDP N° P-4638)_PRAXAIR PERÚ SRL_FDS.pdf","2019-02-28","40680656_40215288_OXIGENO (HSDP N° P-4638)","PRAXAIR PERÚ SRL","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","40215288_40680656",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS. Agente oxidante",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-07-24","66","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",15075]
[null,"40511009_ULTI PLEX GREASE EP NLGI 1, 2_CHEVRON_FDS.pdf","2019-03-07","ULTI PLEX GREASE EP NLGI 1, 2","Chevron Products Company","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","Sin comentarios","","","[Table]","40511009",false,"Lubricante","No aplica","Semisolido","Sin comentarios","Cumplir con las indicaciones de la FDS","Los residuos generados se manejan como impregnados con hidrocarburos ","No","No","No",null,"",null,"","",""," Mezcla\n64742-46-7\n68649-42-3\n Mezcla","Aceite mineral altamente refinado (C15 - C50)\nDestilados, hidrogenado medio\nDialquilditiofosfato de cinc\nÉster del ácido fosfórico, sal amina","70 - 99 % peso\n1 - 30 % peso\n3 - < 5 % peso\n0.3 - < 1 % peso","[List]","2023-12-18","25","[List]","","2023-12-27","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",19722]
[null,"CAT EXTREME APPLICATION GREASE 2_EXXONMOBIL_FDS.pdf","2019-03-13","CAT EXTREME APPLICATION GREASE 2","EXXONMOBIL_FDS","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2022-03-21","8","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17150]
[null,"40222071 GASOHOL 90_Petroperu_FDS.pdf","2019-04-01","40222071 GASOHOL 90_Petroperu_FDS","Petroperu","Alto: Listado de sustancias potencialmente peligrosas de SMCV","",null,"","","[Table]","40222071",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-10-21","59","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",15335]
[null,"40215291 DIESEL B5_ PETROPERU_FDS.pdf","2019-04-01","DIESEL B5","PETROPERU","Alto: Listado de sustancias potencialmente peligrosas de SMCV","",null,"","","[Table]","40215291",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-10-09","51","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",15308]
[null,"MOBIL 1 0W-40_ExxonMobil de Mexico S.A de C.V._FDS V1.pdf","2019-04-04","MOBIL 1 0W-40","ExxonMobil de Mexico S.A de C.V.","Bajo: FDS indica producto no peligroso","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Lubricante","No aplica","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","","64742-71-8","ACEITE PARAFINICO LIVIANO DESPARAFINADO","30 - < 40%","[List]","2025-02-10","37","[List]","","2025-02-16","Si","Si","Si","","UNIMAQ","[List]","",null,"Empresa Contratista",21392]
[null,"40217825_LOCTITE SF 7070 ODC FREE CLEANER KNOWN AS ODC-FREE_HENKEL_FDS.pdf","2019-04-12","40217825_LOCTITE SF 7070 ODC FREE CLEANER KNOWN AS ODC-FREE","HENKEL","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","40217825",false,"Solvente","Liquido inflamable","Liquido",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-10-30",null,"[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",15358]
[null,"40653486_POLYCLEAR MIX 30 PLUS_ PERKINELMER INC_FDS.pdf","2019-04-18","40653486_POLYCLEAR MIX 30 PLUS","PERKINELMER INC","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","40653486",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-06-11","66","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",14927]
[null,"81950 ULTRA-SLICK ENGINE ASSEMBLY LUBE 40Z_ITW PERMATEX_FDS.pdf","2019-04-29","81950_ULTRA-SLICK ENGINE ASSEMBLY LUBE 40Z_PERMATEX_FDS","ITW Permatex ","Bajo: FDS indica producto no peligroso","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"","No aplica","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS","Los residuos generados se manejan como impregnados con hidrocarburos","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2024-05-03","37; 44","[List]","","2024-05-04","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",20228]
[null,"40715553_Dura Coat Abrasion 306_FDS.pdf","2019-05-05","Dura Coat Abrasion 306","DURA COAT","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","40715553",false,"Otros","Corrosivo","Liquido",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS, se debe de contar con duchas/Lavaojos cercanos a la zona de trabajo.",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2022-06-24","31","[List]","","2023-03-20","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17372]
[null,"Cloruro de potasio_Avantor_FDS.pdf","2019-05-06","Cloruro de potasio","Avantor","Bajo: FDS indica producto no peligroso","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Insumo Laboratorio","No aplica","Solido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","","7447-40-7","Cloruro de potasio","100%\n","[List]","2024-11-21",null,"[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",21137]
[null,"Lens Cleaning Station_RADIANS_FDS_v2.PDF","2019-05-10","Lens Cleaning Station","","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-05-10","80","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",14852]
[null,"TERRASIL_ZYDEX_FDSRev2.pdf","2019-05-12","TERRASIL","ZYDEX","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS.","Seguir las indicaciones de la FDS e implementar segunda contención en su almacenamiento y manejo.","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-06-18",null,"[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",14952]
[null,"40547993_CONJUNTO;R-FLEX, REPARACION CORREA_DEVCON_FDS_V1.pdf","2019-05-22","CONJUNTO;R-FLEX, REPARACION CORREA_DEVCON","DEVCON","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","Si","Se debe de restringuir el uso a gestantes y lactantes ya que contiene componentes que pueden causar daño al feto. ","No","No","[Table]","40547993",false,"","No aplica","","no aplica","Cumplir con lo indicado en la FDS, Asi mismo se debe de contar con duchas/Lavaojos cercanos a la zona de trabajo. KIT de 5 componentes","EL producto es un kit de 5 componentes, cumplir con las indicaciones de la FDS. Almacenarlos en sus empaques originales.","No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2021-11-03","7","[List]","","2024-05-07","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",16760]
[null,"97450_DEVCON Combowear FC (Fast Cure) resinas_ITW Performance Polymers_FDS.pdf","2019-05-29","Compuesto Antiabrasivo","ITW Performance Polymers","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","",false,"Otros","Corrosivo","Semisolido",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS. Se debe de contar con duchas y Lavaojos cercanos a la zona de trabajo, Asegurar una ventilación adecuada.\nKit 2 componentes",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2022-07-25","116","[List]","","2023-02-21","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17458]
[null,"40212055_Registro de evaluacion en clase_FLUX MEZCLA FUNDENTE.pdf","2019-06-01","FLUX MEZCLA FUNDENTE","STG","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","40212055",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-07-16","66","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",15053]
[null,"AERO MX 2415 PROMOTER_Solvay_FDS.pdf","2019-06-07","AERO MX 2415 PROMOTER","Solvay","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS, Se debe de contar con duchas y lavaojos cercanos a la zona de trabajo.",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2020-11-22","82","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",16013]
[null,"JD HY-GARD_RAIZEN ARGENTINA S.A._FDS.pdf","2019-06-19","JD HY- GARD ","RAIZEN ARGENTINA S.A.","Bajo: FDS indica producto no peligroso","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Lubricante","No aplica","Liquido","No Aplica","Cumolir con las indicaciones de la FDS","El aceite residual debe estar libre de otros materiales para su reaprovechamiento.","No","No","No",null,"",null,"","","","90194-27-7 \n68649-42-3\n90194-27-7","Sulfonato alcarílico de cal\u0002cio\nDialquil ditiofosfato de zinc\nSulfonato alcarílico de cal\u0002ci","0,1 - 0,9\n1 - 2,4\n1 - 3","[List]","2024-10-28","51","[List]","","2024-10-29","Si","Si","Si","","",null,"",null,"Empresa Contratista",21031]
[null,"EA MasterAir AE 400_BASF_FDS.pdf","2019-06-20","EA MasterAir AE 400","BASF","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones indicadas en la FDS.",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2021-07-09",null,"[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",16375]
[null,"40237882_ARC BX1 (PARTE B), ARC I BX1 (PARTE B)_CHESTERTON_FDS.pdf","2019-06-26","40237882_ARC BX1 (PARTE B), ARC I BX1 (PARTE B)","CHESTERTON","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","40237882",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS.\nEl producto esta ctualizado un mes depues de la FDS aprobada de sharepoint",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-12-13","42; 43","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",15471]
[null,"HI7010_PH 10.01 BUFFER SOLUTION_HANNA_FDS.pdf","2019-06-27","PH 10.01 BUFFER SOLUTION","HANNA","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS.",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2021-11-09","33","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",16782]
[null,"40649925_ABM75 BARRA SELLANTE_HOTTINGER BALDWIN MESSTECHNIK GMBH_FDS_V1.pdf","2019-07-10","40649925_ABM75 BARRA SELLANTE","HOTTINGER BALDWIN MESSTECHNIK GMBH","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","40649925",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-09-13",null,"[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",15255]
[null,"Balance de nitrógeno - Dióxido de carbono 2 - 20 Monóxido de carbono 01 - 05 Óxido nítrico 01ppm - 025 (gama de 5 componentes)_LINDE_FDS.pdf","2019-07-11","Balance de nitrógeno - Dióxido de carbono 2 - 20 Monóxido de carbono 01 - 05 Óxido nítrico 01ppm - 025 (gama de 5 componentes)","Linde","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","Si",null,"","","[Table]","",false,"Otros","Gas comprimido","Gaseoso",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS, se debe de restringuir el uso a gestantes y lacatantes ya que tiene componentes que pueden dañar al feto.",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2022-08-02","16","[List]","","2024-05-07","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17476]
[null,"Delo Gear ESI SAE 80W-90, 85W-140_Chevron_FDS .pdf","2019-07-16","Delo gear ESI SAE 80W-90 85W-140","","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS","Aprobado, el  producto es un aceite.","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-07-16",null,"[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",15055]
[null,"40203927_LVS NON-FLUORINATED LIQUID SUPPRESSION AGENT_AMSUL_FDS_.pdf","2019-07-30","LVS NON-FLUORINATED LIQUID SUPPRESSION AGENT","ANSUL","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","40203927",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS.",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2021-12-03","79","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",16875]
[null,"ARMAFLEX 520_ARMACELL_FDS.pdf","2019-08-05","ARMAFLEX 520_ARMACELL_FDS","","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","Sin comentarios","","","[Table]","",false,"Pegamento","Liquido inflamable","Liquido","Sin comentarios","Cumplir con las indicaciones de la FDS","Los residuos generados son peligrosos","No","Si","No",null,"",null,"","","","64742-49-0\n141-78-6\n67-64-1\n78-93-3\n67-63-0\n98-54-4\n8050-09-7\n119-47-1\n","Hidrocarburos C6-C7\nAcetato de etilo\nAcetona\nBitanona\npropan-2-ol\n4 terc butilfenol\ncolofonia\n6.6di-tec-butil","25-40\n15-25\n","[List]","2024-03-20","14","[List]","","2024-03-22","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",20081]
[null,"40230050_SODA CÁUSTICA_DIAMOND_FDS.pdf","2019-08-08","40230050_SODA CÁUSTICA","DIAMOND","Alto: Listado de sustancias potencialmente peligrosas de SMCV","",null,"","","[Table]","40230050",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS. El producto es corrosivo",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-08-08",null,"[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",15119]
[null,"LOCTITE 262_HENKEL_FDS.pdf","2019-08-21","Loctite 262","Henkel","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Pegamento","Toxico","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS","Los residuos generados son peligrosos","No","Si","No",null,"",null,"","","","80-15-9\n613-48-9\n80-62-6\n130-15-4\n","Hidroperóxido de cumeno\nDietiltolouidina\nMetacrilato de metilo\n1,4 Naftoquinona","1- < 3\n 0,1- < 1\n 0,1- < 1 \n 0,01- <0.1  ","[List]","2024-09-11",null,"[List]","","2024-09-16","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",20834]
[null,"Sika 1_Sika Perú_FDS.pdf","2019-08-28","Sika 1","","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","",false,"Aditivo","No aplica","Liquido",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS.",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2022-07-11","16","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17428]
[null,"40215719_CITOBRONCE_SOLDEX SA_FDS_V1.pdf","2019-09-13","40215719_CITOBRONCE","SOLDEX SA","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","40215719",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-12-31","36","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",15495]
[null,"40626568_Masilla PowerPatch_AmericanPolywaterCorporation_FDS.pdf","2019-09-20","Masilla PowerPatch","AmericanPolywaterCorporation","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No",null,"","","[Table]","40626568",false,"","No aplica","","NA","NA","Cumplir con las indicaciones de la FDS","No","No","No",null,"",null,"","","","25068-38-6","Polímero de bisfenol A-epiclorhidrina","10-30","[List]","2019-02-19",null,"[List]","","2025-07-21","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",14389]
[null,"LOCTITE 277 THREADLOCKER HIGH_Henkel_FDS.pdf","2019-09-24","Loctite 277 Threadlocker high","Henkel","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","Si",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS, se debe de restringuir el uso a gestantes y lactantes, y que contienen componnetes como el Cumeno CAS 98-82-8, puede Afecta la fertilidad y desarrollo del embrión.",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2021-06-15","50","[List]","","2024-05-07","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",16336]
[null,"40696389_Acido tetrafluoroborico_Sigma Aldrich_FDS.pdf","2019-09-29","40696389_Acido tetrafluoroborico_Sigma Aldrich","Sigma","Alto: Listado de sustancias potencialmente peligrosas de SMCV",";#No;#","No aplica","No","Si","[Table]","40696389",false,"","No aplica","","No aplica","El producto es corrosivo.\nCumplir con las recomendaciones de la FDS.\nEl primer tratamiento de primeros auxilios es con pasta de gluconato cálcico.\nCapacitar a los trabajadores en la FDS y los controles por la exposición.",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","","16872-11-0","Fluoroboric acid",">= 50 - < 70%\n","[List]","2020-02-19","66","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",15615]
[null,"ZF-ECOFLUID M_Liebherr Chile Spa_FDS.pdf","2019-10-04","ZF-ECOFLUID M.","Liebherr Chile Spa","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS.","Cumplir con las indicaciones de la FDS","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2020-07-03",null,"[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",15758]
[null,"Colma Fix 32 Part B_Sika Peru_FDS.pdf","2019-10-07","Colma Fix-32 Part B","Sika Peru SAC","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","",false,"Aditivo","Corrosivo","Solido",null,"Cumplir con las indicaciones de la FDS",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2023-03-28","51","[List]","","2023-03-31","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",18001]
[null,"Blue DEF_Old Industries INC_FDS.pdf","2019-10-11","Blue Def","Old World Industries INC","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-10-15","38","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",15327]
[null,"40014043_Aceite hidráulico Enerpac HF Blue 150_Enerpac_FDS.pdf","2019-10-14","Aceite hidráulico Enerpac HF Blue 150 ","ENERPAC","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","40194562",false,"Lubricante","No aplica","Liquido",null,"Cumplir con las indicaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2023-04-19","80","[List]","","2024-01-09","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",18704]
[null,"40778822_Grasa GL00_SAAVEDRA y ABALOS_FDS.pdf","2019-10-25","GRASA","SAAVEDRA Y ABALOS M&S SpA","Bajo: FDS indica producto no peligroso","No","No Aplica","No","No","[Table]","40778822",false,"Lubricante","No aplica","Semisolido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","","9003-29-6\n36878-20-3\n61788-76-9\n7931-89-9","Poli-Osobuteno\nAntioxidante Amínico\nAditivos\nEspesante","94\n2\n2\n2 ","[List]","2024-12-19","36","[List]","","2024-12-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",21262]
[null,"40219586_SCOTCHCAST REENTERABLE ELECTRICAL INSULATION RESIN_3M_FDS.pdf","2019-10-29","40219586_SCOTCHCAST REENTERABLE ELECTRICAL INSULATION RESIN","3M","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","Si",null,"","","[Table]","40219586",false,"Pegamento","Toxico","Liquido",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS. Asegurar una ventilación adecuada.\nContiene componentes con efectos negativos para el embrion/feto. No puede ser usado por mujeres gestantes o en periodo de lactancia.","Cumplir con las recomendaciones de la FDS.","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2021-11-17","31","[List]","","2024-05-07","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",16847]
[null,"Shell Gadus S2 V220 1_Shell España S.A._FDS.pdf","2019-10-29","Shell Gadus S2 V220 1","Shell España S.A.","Bajo: FDS indica producto no peligroso","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Lubricante","No aplica","Semisolido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","","01-2120792779-28\n85736-59-0\n84418-50-8\n1338-24-5","Alkyl thiadiazole (EU)\nNaftenato de bismuto\nNaftenato de zinc\nAcido naftenico","< 0,09\n0,1 - 0,9\n0,1 - 0,9\n0,1 - 0,9","[List]","2025-01-27","44","[List]","","2025-01-31","Si","Si","Si","","COTRANS ","[List]","",null,"Empresa Contratista",21338]
[null,"25-09-19_Carta_003_2019-LOG_SUEZ_FDS.pdf","2019-11-14","FLOPAM FO 4650 SH_SNF inc_FDS","","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-11-11","68","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",15405]
[null,"Cemento_1604_Arrow_FDS.pdf","2019-11-30","Cemento_1604_Arrow","Arrow Adhesives Company","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","Si",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"De la revisión de los componentes declarados en la FDS se concluye que no cuentan con componentes cancerígenos listados en el grupo1-IARC. El producto contiene componentes que generan efectos negativos en el embrion/feto. No puede ser usado por mujeres gestantes/lactantes.\nTomar en cuenta las recomendaciones de la FDS sobre EPP y señalización.","El producto es un adhesivo.","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2020-05-18","49","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",15715]
[null,"MC-C24_Moly Cop Adesur_FDS.pdf","2019-12-02","MC-C24_Moly Cop Adesur_FDS","Moly- Cop Adesur S.A","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Seguir las Recomendacion de la FDS",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2020-03-11",null,"[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",15647]
[null,"40460029_DEVCON® FLEXANE® FAST CURE PUTTY_ITW PERFORMANCE POLYMERS_FDS.pdf","2019-12-05","40460029_DEVCON® FLEXANE® FAST CURE PUTTY","ITW PERFORMANCE POLYMERS","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","40460029",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS para las dos partes del producto",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-07-05",null,"[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",15005]
[null,"ANTICORROSIVO CHEMISA_CHEMICAL MINING S.A._FDS_V02.pdf","2019-12-09","ANTICORROSIVO CHEMISA_CHEMICAL MINING S.A._FDS_V02","","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-09-14","28","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",15265]
[null,"TIP TOP CEMENT SVS VULC_REMA TIP TOP AG_FDS.pdf","2019-12-19","TIP TOP CEMENT SVS VULC","REMA TIP TOP AG","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-10-01",null,"[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",15295]
[null,"CUMMINS PREMIUM BLUE SAE 15W-40_VALVOLINE_FDS.pdf","2019-12-25","CUMMINS PREMIUM BLUE SAE 15W-40","VALVOLINE","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS. \nAsegurar una ventilación adecuada.","Almacenar sobre segunda contención","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2021-08-25","14","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",16475]
[null,"PQ Fiscalizados.pdf","2020-01-01","Solución Ácido Nítrico 50%","SGS","","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,null,null,"En revisión","No","Si",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2021-11-06","18","[List]","","2024-10-18","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",16775]
[null,"MC-C9433_Moly Cop Adesur_FDS.pdf","2020-01-02","MC-C9433_Moly Cop Adesur_FDS","MOLY COP","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Seguir las recomendaciones de la FDS.",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2020-03-11",null,"[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",15651]
[null,"Optitemp 2 LN 584 LO_BP Europa SE_FDS.pdf","2020-01-10","Optitemp 2 LN 584 LO","BP Europa SE","Bajo: FDS indica producto no peligroso","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Lubricante","No aplica","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS. asegurar el cumplimiento de controles y protección de la sección 8.","Los residuos generados se manejan como impregnados con hidrocarburos ","No","No","No",null,"",null,"","","","64742-01-4","Aceites residuales (petróleo), refinados con disolvente\n","≤3","[List]","2024-09-02",null,"[List]","","2024-09-04","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",20778]
[null,"Hídrogenodifluoruro de amonio_Sigma aldrich 011520.pdf","2020-01-15","Hídrogenodifluoruro de amonio","Sigma aldrich","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS. Reactivos para laboratorio","Producto usado en laboratorio, los envases vacios deben ser enjuagados antes de su disposición.","No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2020-09-27","66","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",15920]
[null,"40708117_PremiumLithiumEPSemiFluid_CITGO_FDS.pdf","2020-01-22","CITGO Premium Lithium EP Semi-Fluid","CITGO Petroleum Corporation","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","40708117",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS,",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2021-11-11",null,"[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",16797]
[null,"PRESOL HM 46_ COGELSA_FDS.pdf","2020-01-29","PRESOL HM 46","COGELSA","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2021-11-15","13","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",16816]
[null,"40210263_BATERIAL DE PLOMO_EXPONENTIAL POWER_FDS.pdf","2020-02-15","40210263_BATERIAL DE PLOMO_EXPONENTIAL POWER_FDS","EXPONENTIAL POWER","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","Si",null,"","","[Table]","40210263",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS. \nAsegurar una ventilación adecuada.",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2021-09-01","31","[List]","","2024-05-07","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",16494]
[null,"40218547_LÍQUIDO ADHESIVO_CHEVRON_FDS.pdf","2020-02-20","40218547_LÍQUIDO ADHESIVO","CHEVRON","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","40218547",false,"Lubricante","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS","Cumplir con las indicaciones de la FDS.","No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2020-12-15","37","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",16060]
[null,"DUSTWORX SUPRESOR DE POLVO.pdf","2020-02-24","DUSTWORX","","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2020-02-24","98","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",15631]
[null,"Agente de extinción de incendios FireAde_Fire Service Plus_FDS.pdf","2020-02-28","Agente de extinción de incendios FireAde","Fire Service Plus,","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","sin comentarios","","","[Table]","",false,"Otros","Toxico","Liquido","Sin comentarios","Cumplir con las indicaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2023-09-22","79","[List]","","2023-09-22","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",19411]
[null,"GS-3 15W40 E-7 BN11_Compañía General de Lubricantes_FDS.pdf","2020-03-04","GS-3 15W40 E-7 BN11","_Compañía General de Lubricantes","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS.",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2021-03-08","14","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",16156]
[null,"NALCO 60096_Nalco_FDS.pdf","2020-03-10","NALCO 60096","Solvay","Bajo: FDS indica producto no peligroso","Si",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"El proveedor envia carta de confidencialidad, indicando los nros CAS de los componentes de la FDS, ningun componente cancerigeno ni que cause daño a gestantes, se aprueba el PQ.\nFavor de cumplir con las recomendaciones que indica la FDS.","Proveedor envia documento confidencial con la composición. LOs componentes no son peligrosos","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2020-09-17","82","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",15889]
[null,"40172148, 40709616_Acido clorhidrico fumante 37 pa EMSURE ACS,ISO,Reag. Ph Eur_Supelco_FDS_V1.PDF","2020-03-17","40172148_Acido clorhidrico fumante 37 pa EMSURE ACS,ISO,Reag. Ph Eur_Supelco_FDS_V1","SUPELCO","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","40172148",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con la recomendaciones indicadas en la FDS.","Aprobado,  es un insumo fiscalizado que se encuentra en el RBF de SMCV.","No","Si","Si",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2020-07-06","66","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",15783]
[null,"Cobre_Aldrich_FDS.pdf","2020-03-20","Cobre","Aldrich","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS.",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2020-07-23","66","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",15842]
[null,"40200274_CS6339REDM3_ROYAL ADHESIVES & SEALANTS, LLC_FDS.pdf","2020-03-27","40200274_CS6339REDM3","ROYAL ADHESIVES & SEALANTS, LLC","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","Si",null,"","","[Table]","40200274",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS\nEl producto no puede ser usado por gestantes.","El producto es un adhesivo, no sería reportable como solvente que contiene insumos fiscalizados.","No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2020-03-31","36; 41; 42; 43","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",15679]
[null,"Solución de lavado 2 concentrada_LuminUltra_FDS.pdf","2020-04-08","SOLUCIÓN DE LAVADO 2 CONCENTRADA","","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2021-04-13","52","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",16204]
[null,"Cuentas de encuadernación magnética_LuminUltra_FDS V2.pdf","2020-04-08","Cuentas de encuadernación magnética","LuminUltra Technologies Ltd","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","","El producto contiene silice amorfa, este tipo de silice no esta clasificada como cancerígena del grupo I, segun IARC.","Cumplir con lo indicado en la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2021-03-23","68","[List]","","2024-10-18","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",16190]
[null,"FS01_HBM_FDS.pdf","2020-04-16","FS01","","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","Si",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS. Contiene Alcohol Isopropilo Nro CAS 67-63-0, el cual puede  afectar la fertilidad y desarrollo del embrión, se debe de restringir uso en gestantes y lactantes. Difundir la FDS a todo el personal que utilice el PQ.","Cumplir con las indicaciones de la FDS","No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2020-10-30",null,"[List]","","2024-05-07","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",15972]
[null,"40645356_DEVCON® BRUSHABLE CERAMIC BLUE RESIN_ITW PERFORMANCE POLYMERS_FDS.pdf","2020-04-29","40645356_DEVCON® BRUSHABLE CERAMIC BLUE RESIN","ITW PERFORMANCE POLYMERS_FDS","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","Si",null,"","","[Table]","40645356",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS, se debe de restringuir el uso a gestantes y lactantes ya que contiene componentes que pueden causar daño al feto, se debe de contar con duchas/Lavaojos cercanos a la zona de trabajo ","El producto es un kit de 2 componentes","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2021-12-21",null,"[List]","","2024-05-07","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",16906]
[null,"40226709_HAVOLINE 2_CYCLE ENGINE OIL TC-W3_CHEVRON PRODUCTS COMPANY_FDS_V2.pdf","2020-04-30","HAVOLINE 2_CYCLE ENGINE OIL TC-W3","CHEVRON PRODUCTS COMPANY","Bajo: FDS indica producto no peligroso","No","No Aplica","No","No","[Table]","40226709",false,"Lubricante","Liquido inflamable","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS","Almacenar sobre  bandeja de contención","No","Si","En revisión",null,"",null,"","","","Mezcla\n64742-47-8"," Aceite mineral altamente refinado (C15 - C50)\nDestilados ligeros hidrotratados","60 - 69 %\n15 - 20 %","[List]","2025-02-21","31","[List]","","2025-02-24","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",21425]
[null,"3752 ALMAGARD VARI PURPOSE LUBRICANT_fds.pdf","2020-05-11","3752 ALMAGARD VARI PURPOSE LUBRICANT","Lubrication Engineers","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Lubricante","No aplica","Semisolido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","","15890-25-2 1 - 5","antimony dialkyldithiocarbamate ","1-5","[List]","2024-06-05","58","[List]","","2024-06-10","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",20432]
[null,"40502024_CHEM CHILLER COOLANT_PERKIN ELMER_FDS.pdf","2020-05-13","CHEM CHILLER COOLANT","PerkinElmer, Inc.","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","40502024",false,"Refrigerantes","No aplica","Liquido",null,"Cumplir con las indicaciones de la FDS.",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2023-01-20","52","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17802]
[null,"Aceite aislante Nytro Taurus.pdf","2020-05-19"," 4501586432_Aceite aislante Nytro Taurus_FDS","NYNAS","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS"," 4501586432_Aceite aislante Nytro Taurus_FDS","No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2020-05-19","81","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",15717]
[null,"CLORURO DE SODIO_COMERCIAL FRANCO_ FDS.pdf","2020-06-01","CLORURO DE SODIO","COMERCIAL FRANCO","Bajo: FDS indica producto no peligroso","No",null,"","","[Table]","",false,"Aditivo","Toxico","Solido",null,"Complir con las indicaciones de la FDS.",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2023-05-04","18","[List]","","2023-05-15","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",18761]
[null,"Limpiador de Contactos Electrónicos_WEICON GmbH & Co. KG_FDS.pdf","2020-06-02","Limpiador de Contactos Electrónicos_WEICON","WEICON GmbH & Co. KG","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","",false,"Solvente","Gas inflamable","Aerosol",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS, se debe de contar con Duchas/Lavaojos cercanos a la zona de trabajo.",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2022-12-07",null,"[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17721]
[null,"ULTCOV 2X SSPR 6PK LATAM GLS WHITE_Rust Oleum Corporation_FDS.pdf","2020-06-15","ULTCOV 2X +SSPR 6PK LATAM GLS WHITE","Rust-Oleum Corporation","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","Si",null,"","","[Table]","",false,"Aditivo","Gas inflamable","Aerosol",null,"Cumplir con las indacaciones de la FDS.\nRestringido para las gestantes: LA FDS indica que tiene componentes Xileno CAS N° (1330-20-7), Etilobenceno N° CAS  (100-41-4)  Toxicidad prenatal, Afecta la fertilidad y el desarrollo del Feto.\nLa FDS indica Use equipo de ventilacion a prueba de explosiones.","Establecer controles adecuados para el uso y almacenamiento ","No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2023-03-04","37","[List]","","2024-05-07","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17955]
[null,"40715284_ACIDO CLORHIDRICO 32-38%_AVANTOR_FDS.pdf","2020-06-26","ACIDO CLORHIDRICO 32-38%_AVANTOR_FDS","AVANTOR","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No",null,"","","[Table]","40715284",false,"Insumo Laboratorio","Corrosivo","Liquido",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS, se debe de considerar el uso de Duchas y lavaojos cercanos al lugar de trabajo","AL final de la FDS se adjunta analisis del producto (N° de producto 9535 ) el cual indica que la concentración del ácido clorhídrico está dentrp del rango aprobado para uso en CV","No","No","Si",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2022-07-26","66","[List]","","2025-07-21","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17462]
[null,"XTREME F-GEL PREMIUM HIGH YIELD WYOMING BENTONITE_CORE TECH.S.A._FDS.pdf","2020-06-26","XTREME F-GEL","CORE TECH S.A.","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","",false,"Aditivo","No aplica","Solido","El PQ contiene componentes cancerigenos en grupo 1 de la IARC Silice cuarzo se debe de seguir las recomendaciones indicadas en la FDS y los controles respectivos","Cumplir con lo indicado en la FDS, el PQ contiene componentes cancerigenos en grupo 1 de la IARC se debe de seguir las recomendaciones indicadas en la FDS y los controles respectivos",null,"Si","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2022-06-23","79","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17370]
[null,"40571098_TIP TOP CEMENT INNERLINER SEALER_REMA TIP TOP AG_FDS_V1.pdf","2020-07-02","40571098_TIP TOP CEMENT INNERLINER SEALER_REMA TIP TOP AG_FDS_V1","40571098_TIP TOP CEMENT INNERLINER SEALER_REMA TIP TOP AG_FDS_V1","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","40571098",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS, se debe de mantener el area de trabajo ventilada",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2022-03-23",null,"[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17167]
[null,"40211055_PENETRANTE S_WURTH_FDS.pdf","2020-07-12","40211055_PENETRANTE S","WURTH","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","Si",null,"","","[Table]","40211055",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS. Se debe de contar don duchas/lavaojos cercanos a la zona de trabajo. Restringuir el uso a gestantes y lactantes, PQ contiene componentes como Ftalato de di-2-etilhexilo CAS 117-81-7 , que  es perjudicial para la fertilidad, efectos adversos para el feto.",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2021-05-12",null,"[List]","","2024-05-07","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",16256]
[null,"AD-BLUE BIONOX_SP Transport Logistics_FDS.pdf","2020-07-14","AD-BLUE BIONOX"," SP Transport Logistics","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2021-05-04",null,"[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",16240]
[null,"40198368_ARENA GRANATE IG_OPTA.pdf","2020-07-20","ARENA GRANATE IG","OPTA ","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","40198368",false,"","No aplica","","Contiene un componente cancerígenos (Sílice, cuarzo cristalino CAS 14808-60-7) en un porcentaje menor al 1% del producto total, por ello de acuerdo al procedimiento de SMCV, no se requieren establecer controles adicionales a los definidos en la FDS.","El producto tiene componentes cancerígenos listados en el grupo1-IARC: Sílice, cuarzo cristalino. Cumplir con las recomendaciones indicadas en la FDS",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2021-04-26","116","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",16223]
[null,"SUPERFLOC 8298_KEMIRA_FDS.pdf","2020-07-24","SUPERFLOC 8298","","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS.",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2020-11-05","68","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",15974]
[null,"Primer de Caucho_ Fourthane_FDS.pdf","2020-08-01","Primer de Caucho"," Fourthane","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","",false,"Aditivo","Liquido inflamable","Liquido",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2022-12-14","58","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17734]
[null,"Preparaciones de material biológico liofilizado o seco_Microbiologics_FDS.pdf","2020-08-12","Preparaciones de material biológico liofilizado o seco","Microbiologics","Bajo: FDS indica producto no peligroso","No",null,"","","[Table]","",false,"Aditivo","Toxico","Solido",null,"Cumplir con las indicaciones de la FDS.","Cumplir con las inidcaciones de la FDS","No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2023-07-14","68","[List]","","2023-08-07","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",19117]
[null,"40217794_Shell Turbo Oil T 68_Corporación Primax S.A._FDS.pdf","2020-08-14","40217794_Shell Turbo Oil T 68_Corporación Primax S.A._FDS","40217794_Shell Turbo Oil T 68_Corporación Primax S.A._FDS","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","40217794",false,"Lubricante","No aplica","Liquido",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2022-06-30","40","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17417]
[null,"40674209_ALCOHOL ETÍLICO 75º_PERU QUIMICOS_FDS.pdf","2020-08-29","40674209_ALCOHOL ETÍLICO 75º","PERU QUIMICOS","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","40674209",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS, revisar seccion de Almacenamiento.","Producto usado para desinfección.","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2020-08-28","1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19","[List]","","2025-08-01","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",15858]
[null,"MC-D119_MOLYCOP_FDS.pdf","2020-09-01","MC-D119","MolyCop","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS, se debe de contar con duchas y lavaojos cercanos a la zona de trabajo, el PQ tiene componentes corrosivos (Silicato de Sodio CAS 1344-09-8)",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2020-10-21","82","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",15957]
[null,"MC-C630_MOLYCOP_FDS.pdf","2020-09-03","MC-C630","MolyCop","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS. Deben de contar con duchas y lavaojos cercanos a la zona de trabajo, segun lo recomendado por la FDS.",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2020-10-21","82","[List]","","2024-10-18","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",15956]
[null,"WaterShed 82258_Nalco Industrial Services Chile_FDS.pdf","2020-09-15","WaterShed 82258","Nalco Industrial Services Chile Ltda","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","Sin comentarios","","","[Table]","",false,"Insumo Produccion","No aplica","Liquido","Sin comentarios","Cumplir con las indicaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","",""," Patentado \n64742-47-8 \nPatentado\n9005-67-8 ","Polímero acrílico \nDestilado de hidrocarburo liviano \nAlcohol oxialquilado \nMonostearato etoxilado de sorbitano ","30 - 60\n10 - 30\n 1 - 5\n 1 - 5","[List]","2024-03-06","105","[List]","","2024-03-06","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",20025]
[null,"Material de soldadura nVent ERICO Cadweld, F20 – 90_ERICO International Corporation_FDS V2.pdf","2020-09-16","Material de soldadura nVent ERICO Cadweld, F20 – 150_ERICO International Corporation_FDS V2.pdf","ERICO International Corporation","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Insumo Soldadura","Solido inflamable","Solido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•\tProtección de ojos: careta de soldar\n•\tProtección de manos: Guantes de cuero para soldar/calorífugos\n•\tProtección respiratoria: Respirador con filtros para polvo y humos de metal.\n•\tProtección para el cuerpo: Ropa de cuero que cubra brazos y piernas.\n Asegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.\n","El personal debe conocer y cumplir con las indicaciones de la FDS.","No","Si","No",null,"",null,"","","","7429-90-5\n1317-38-0\n1317-39-1","Aluminio en polvo\nOxido de cobre\nOxido de cobre (I)\n","30-60\n1-30\n1-<25\n","[List]","2025-07-16","50","[List]","","2025-07-25","Si","Si","Si","No","B&B MURILLO","[List]","",null,"Empresa Contratista",21963]
[null,"07 FDS YELLOW PINE DETERGENTE DESENGRASANTE DE USO.pdf","2020-09-18","07 FDS YELLOW PINE DETERGENTE DESENGRASANTE DE USO","","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS, Segun la FDS indica que deben de contar con duchas y lavaojos cercanas a la zona de trabajo, ya que segun lo peligros detallados puede provocar irritacion ocular.",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2020-09-18","37","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",15895]
[null,"F-ZN 50_Quality Drilling Fluids_FDS.pdf","2020-09-25","F-ZN 50","","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS. Asegurar una ventilación adecuada.","Cumplir con las recomendaciones de la FDS. ","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2021-11-17",null,"[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",16828]
[null,"Floticor DF 7063 _Clariant_FDS_v2.pdf","2020-09-28","Floticor DF-7063","Clariant","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS.","Cumplir con las indicaciones de la FDS.","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2020-09-30","82","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",15923]
[null,"40710908 _RPAG-125_BVA Inc._FDS.pdf","2020-10-07","RPAG 125 - ACEITE COMPRESOR A/C","BVA Inc.","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","40710908",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS","Cumplir con las indicaciones de la  FDS.","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2022-02-02","37","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17017]
[null,"MICROPOWER C_LGC GmbH_FDS.pdf","2020-10-13","Cera Licowax","LGC","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2020-11-10","66","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",15993]
[null,"40698294_BELZONA 1212 SOLIDIFICADOR_BELZONA_FDS.pdf","2020-10-27","GHS SOLIDIFICADOR 1212","","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","Si",null,"","","[Table]","40698294",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS, producto corrosivo, se debe de contar con duchas y lavaojos cercanos a la zona de trabajo, segun la FDS contiene Ac. Salicilico CAS 69-72-7, sospechoso de puede causar daño al feto, Controlar el uso en gestantes y lactantes. Difundir la FDS a todo el personal involucrado.","Cumplir con las indicaciones de la FDS.","No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2020-11-10","36","[List]","","2024-05-07","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",15982]
[null,"PRIDE FORMULA ANTIPOLVO_S.C. Johnson & Son S.A_FDS.pdf","2020-11-01","PRIDE FORMULA ANTIPOLVO","S.C.Johnson & Son S.A. deC.V. de Mexico/ S.C. Johnson & Son Colombiana S.A.","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","",false,"Otros","Gas inflamable","Aerosol",null,"Cumplir con las indicaciones de la FDS.",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2023-03-20","37","[List]","","2023-03-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17980]
[null,"HM003457_AQUACLEARAE_HALLIBURTON_FDS.pdf","2020-11-11","AQUA-CLEAR® AE","HALLIBURTON ENERGY SERVICE","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS, se debe de contar con Duchas/Lavaojos cercanos a la zona de trabajo.",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2021-06-11","18","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",16320]
[null,"AERO NR-7361 DEPRESSANT_Solvay_FDS.pdf","2020-11-13","AERO NR-7361 DEPRESSANT","Solvay","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS. Segun la FDS debe de contar con duchas y lavaojos cercanos a la zona de trabajo, producto corrosivo, en cuanto a la composicion proveedor envia carta de confidencialidad con la composicion de  ingredientes.","Proveedor envía carta confidencial donde indica los componentes.","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2020-11-22","82","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",16014]
[null,"HM006406_SYSTEMFLOC360_HALLIBURTON_FDS.pdf","2020-11-20","SYSTEM FLOC-360®","HALLIBURTON ENERGY SERVICES","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS, se deben de contar con duchas/Lavaojos cercanos a la zona de trabajo",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2021-06-11","18","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",16322]
[null,"40640124_LOCTITE 638 RETAINING CMPND 50ML_HENKEL_FDS .PDF","2020-11-25","40640124_LOCTITE 638 RETAINING CMPND 50ML_HENKEL_FDS ","40640124_LOCTITE 638 RETAINING CMPND 50ML_HENKEL_FDS ","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","40640124",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS.",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2022-03-24",null,"[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17175]
[null,"2660549_StablCal Formazin Turbidity Standard_800 NTU_HACH_FDS.pdf","2020-12-07","StablCal Formazin Turbidity Standard_800 NTU","HACH","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2022-03-08","40","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17104]
[null,"Limpiador de Frenos y Piezas 75A_Wurth_FDS.pdf","2020-12-10","Limpiador de Frenos y Piezas 75A","","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS. Asegurar una ventilación adecuada.\n","Cumplir con las recomendaciones de la FDS. ","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2021-11-19",null,"[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",16848]
[null,"OXIGENO_AIR PRODUCTS_FDS.pdf","2020-12-15","OXIGENO","Air Products Plc","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","",false,"Otros","Gas comprimido","Gaseoso",null,"Cumplir con las indicaciones de la FDS\nTomar las medidas necesarias porque el producto es un gas comprimido, puede provocar o agravar un incendio, comburente, peligro de explosión en caso de calentamiento.",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2022-12-17","37","[List]","","2023-02-21","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17751]
[null,"Reactivo de turbidez de líquidos 10 NTU Insitu Aqua Troll 600_GFS_FDS.pdf","2020-12-22","TURBIDITY STANDARD, 10 NTU","GFS Chemicals, Inc","Bajo: FDS indica producto no peligroso","No","No Aplica","No","No","[Table]","NA",false,"Insumo Laboratorio","No aplica","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS y de acuerdo a lo revisado por el area usuaria (Relaves), se debe de utilizar como minimo lo siguiente: \n•\tProtección de ojos: Lentes de uso general.\n•\tProtección de manos: Guantes nitrilo o neopreno (SMCV: 40632010, 40631988, 40632003, 40632004).\n•\tProtección para el cuerpo: Ropa de trabajo uso general.\n•\tProtección respiratoria: No se requiere siempre y cuando se mantenga un ambiente ventilado.\nAsegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.\n",null,"No","No","No",null,"",null,"","","","7732-18-5\n9003-70-7","Agua\nPERLAS DE COPOLÍMERO DE ESTIRENO Y DIVINILBENCENO","90 - 100\n<0.1","[List]","2025-07-17","52","[List]","","2025-07-30","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",21976]
[null,"40198310_AIR DUSTER_CHEM TOOLS_FDS.pdf","2021-01-01","40198310_AIE DUSTER","CHEM TOOLS","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","40198310",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2021-05-12","66","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",16262]
[null,"TOTAL GREASE_Drilling Fluids_FDS.pdf","2021-01-01","TOTAL GREASE","","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS. Asegurar una ventilación adecuada. Contar con lavaojos en la zona de manipulación.","Cumplir con lo indicado en la FDS","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2021-11-17",null,"[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",16834]
[null,"SULFIDIZANTE NU109_RENASA_FDS.pdf","2021-01-02","SULFIDIZANTE NU109","RENASA","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS, Se debe de contar con duchas/Lavaojos, cercanos a la zona de trabajo",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2021-09-16","82","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",16532]
[null,"AEROSOL DUSTER CRC_FDS.pdf","2021-01-05","AEROSOL ELIMINACION DE POLVO","CRC Industries, Inc","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo Indicado en la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2022-04-13","13","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17214]
[null,"40213520_HEXAFLORURO DE AZUFRE_LINDE PERÚ S.R.L_FDS.pdf","2021-01-11","HEXAFLORURO DE AZUFRE","LINDE PERÚ S.R.L","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","Sin comentarios","","","[Table]","40213520",false,"Otros","Gas comprimido","Gaseoso","Sin comentarios","Cumplir con las indicaciones de la FDS","Evaluar el  uso de productos alternativos al SF6, ya que es un gas de efecto invernadero","No","Si","No",null,"",null,"","","","2551-62-4","Hexafluoruro de azufre","99.5-100%","[List]","2024-02-12","31","[List]","","2024-02-14","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",19940]
[null,"ACROLON PARTE B_SHERWIN_FDS.pdf","2021-01-18","ACROLON 218 HS POLYURITHANE PARTE B","SHERWIN WILLIAMS COMPANY","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","",false,"Pintura","Toxico","Liquido",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS, se debe de contar con duchas/Lavaojos cercanos a la zona de trabajo.",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2022-11-11","33","[List]","","2023-02-21","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17671]
[null,"DL-10+SUPRESOR DE POLVO _MULTISERVICIOS DE ING SA_FDS.pdf","2021-01-31","DL-10+SUPRESOR DE POLVO","MULTISERVICIOS DE INGENIERIA","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS.",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2021-04-29","19","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",16229]
[null,"MOBIL SUPER MULTIGRADO 20W 50_Terpel Comercial del Perú_FDS.pdf","2021-02-03","MOBIL SUPER MULTIGRADO 20W-50","Terpel Comercial del Perú SR","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","Sin comentarios","","","[Table]","",false,"Lubricante","No aplica","Liquido","Sin comentarios",null,"Almacenar sobre segunda contención , los residuos generados se manejan como impregnados con hidrocarburos ","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2023-08-02","51","[List]","","2023-08-17","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",19259]
[null,"GLICERINA VEGETAL 99,5% USP_ALPHA QUIMICA_FDS.pdf","2021-02-13","GLICERINA VEGETAL 99,5% USP","Alpha Química Ltda","Bajo: FDS indica producto no peligroso","No",null,"","","[Table]","",false,"Insumo Laboratorio","No aplica","Liquido",null,"Cumplir con las indicaciones de la FDS.",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2023-05-03","60","[List]","","2023-05-05","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",18752]
[null,"Degreaser_EM30_aerosol_Interflon BV_FDS.pdf","2021-02-16","Desengrasante en spray Interflon Degreaser Em30","Interflon BV","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2021-06-15",null,"[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",16333]
[null,"40212593_EUTECTRODE XHD646_CASTOLIN EUTECTIC_FDS.pdf","2021-03-01","EUTECTRODE XHD646","Castolin Eutectic GmbH","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No",null,"","","[Table]","40212593",false,"Insumo Soldadura","Toxico","Solido",null,"Cumplir con las indicaciones de la FDS.",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2023-03-03","107","[List]","","2025-07-07","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17953]
[null,"40587748_BELZONA® 1391T SOLIDIFICADOR_BELZONA POLYMERICS LIMITED_FDS.pdf","2021-03-03","40587748_BELZONA® 1391T SOLIDIFICADOR","BELZONA POLYMERICS LIMITED","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","40587748",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS, se debe de contar con duchas/lavaojos cercanos a la zona de trabajo.",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2021-09-28","36","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",16624]
[null,"40215734, 40215724_NAZCA NOX 316L_SOLDEX S.A_FDS.pdf","2021-03-15","NAZCA NOX 316L","SOLDEXA","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","40215734, 40215724",false,"","No aplica","","Los humos de soldadura según la IARC son considerados como Cancerígenos, se debe de realizar el trabajo en ambientes ventilados y hacer uso de la protección respiratoria..","Cumplir con las recomendaciones de la FDS.",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2021-11-04",null,"[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",16771]
[null,"Potasio hidrogenoftalato_Millipore_FDS.PDF","2021-03-21","POTASIO HIDROGENOFTALATO","MILLIPORE","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS,\n",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2022-02-15",null,"[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17049]
[null,"CALDO LAURIL SULFATO_MERCK PERUANA_FDS.PDF","2021-03-22","Caldo Lauril Sulfato","MERCK PERUANA S.A","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2022-03-15","68","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17122]
[null,"Flottec X2911 Collector_Flottec_FDS.pdf","2021-03-30","Flottec X2911 Collector","Flottec","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","Sin comentarios","","","[Table]","",false,"Insumo Produccion","Toxico","Liquido","Sin comentarios","Cumplir con las indicaciones de la FDS","Los residuos generados se manejan como impregnados con productos químcios","No","Si","No",null,"",null,"","","","68551-20-2 ","Mezcla de isoalcanos","99-100 ","[List]","2024-03-27","82","[List]","","2024-04-02","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",20115]
[null,"40711521_Shell Gadus S3 V460XD 1_Shell_FDS.PDF","2021-04-10","GRASA SHELL GADUS S3 V460XD 1","SHELL","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","40711521",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2022-03-12","31","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17117]
[null,"ALCOHOL DE 75º_Qimlab Valle_FDS.pdf","2021-04-12","ALCOHOL DE 75º","Qimlab Valle","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"Insumo Laboratorio","Liquido inflamable","Liquido",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2022-06-09","49","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17344]
[null,"40219575_Shell Tellus S2 MX 46_Corporación Primax S.A._FDS.pdf","2021-04-19","40219575_Shell Tellus S2 MX 46_Corporación Primax S.A._FDS","40219575_Shell Tellus S2 MX 46_Corporación Primax S.A._FDS","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","40219575",false,"Lubricante","No aplica","Liquido",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS.",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2022-06-30","25","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17412]
[null,"40217719_SHELL TELLUS S2 VX 32_ CORPORACION PRIMAX SA_FDS.PDF","2021-04-19","40217719_SHELL TELLUS S2 VX 32_ CORPORACION PRIMAX SA_FDS","CORPORACION PRIMAX SA","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","40217719",false,"Lubricante","No aplica","Liquido",null,"No tiene componentes cancerígenos listados en el grupo1-IARC\nCumplir con las recomendaciones de la FDS.\n",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2022-04-25","6","[List]","","2023-02-27","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17244]
[null,"40198368_GRANOS O POLVOS ABRASIVOS_SINOGARNET_FDS.pdf","2021-04-26","GRANOS O POLVOS ABRASIVOS","SINOGARNET","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","40198368",false,"","No aplica","","Contiene un componente cancerígenos (Sílice) en un porcentaje menor o igual al 1% del producto total, por ello de acuerdo al procedimiento de SMCV, no se requieren establecer controles adicionales a los definidos en la FDS.","El producto tiene componentes cancerígenos listados en el grupo1-IARC: Sílice, cuarzo cristalino. Cumplir con las recomendaciones indicadas en la FDS. \n",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2021-04-28","116","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",16226]
[null,"EPOMAX ULTRA 100 BLANCO_RENNER COATINGS CHILE SPA_MSDS.PDF","2021-05-01","EPOMAX ULTRA 100 BLANCO","RENNER COATINGS CHILE SPA","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","",false,"Pintura","Liquido inflamable","Liquido",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS, se debe de restringuir el uso a gestantes y lactantes ya que tiene componentes como el Xileno CAS 1330-20-7, puede provocar daño al feto",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2022-09-07","51","[List]","","2023-03-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17542]
[null,"40231328_REYMATEK CP_SEQUITECSA SRL_FDS.pdf","2021-05-03","40231328_REYMATEK CP_SEQUITECSA SRL_FDS","40231328_REYMATEK CP_SEQUITECSA SRL_FDS","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","40231328",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-08-09","66","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",15122]
[null,"Maxiflow_IMERYS Chile SPA_FDS.pdf","2021-05-05","Maxiflow_IMERYS Chile SPA_FDS","IMERYS Chile SPA","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS, se debe de contar con duchas y Lavaojos cercanos a la zona de trabajo",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2022-04-22","116","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17234]
[null,"TEROKAL_RECORD56_TEKNO_FDS.pdf","2021-05-16","TEROKAL_RECORD56","TEKNO","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","Si","Uso restringido para las mujeres gestantes, FDS indica que tiene componentes como solvente alifatico (n hexano) CAS 110-54-3 y solvente aromatico CAS 108-88-3, Afecta la fertilidad y el desarrollo del\nFeto","","","[Table]","",false,"Pegamento","Liquido inflamable","Liquido","Sin comentarios","Cumplir con las indicaciones de la FDS","Los residuos generados se manejan como peligrosos. La siguiente actualización de la FDS debe estar de acuerdo al Sistema GLobalmente Armonizado ","No","No","No",null,"",null,"","","","9010-98-4\n68648-56-6 \n110-54-3 5\n108-88-3 \n141-78-6 ","Policloropreno \nResina Sintética\nSolvente Alifático\nSolvente Aromático \nEsteres ","17 – 23 \n 7 – 13 \n17 – 23 \n25 – 35 \n10 – 20","[List]","2023-12-22","33","[List]","","2023-12-27","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",19732]
[null,"Dióxido de Carbono_Oxyman Comercial_FDS.pdf","2021-05-17","Dióxido de Carbono","Oxyman Comercial S.A.C","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","",false,"Otros","Gas comprimido","Gaseoso",null,"Cumplir con las indicaciones de la FDS",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2023-03-31","51","[List]","","2023-04-03","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",18007]
[null,"40678742_Shell Rimula R5 LE 10W-40_Corporación Primax S.A._FDS.pdf","2021-05-24","40678742_Shell Rimula R5 LE 10W-40_Corporación Primax S.A._FDS","40678742_Shell Rimula R5 LE 10W-40_Corporación Primax S.A._FDS","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","40678742",false,"Lubricante","No aplica","Liquido",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2022-06-30","40","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17400]
[null,"40459095_BATERÍA DE ION-LI_DONGGUAN JIAZHI. ELECTRONIC TECHNOLOGY CO_FDS.pdf","2021-05-25","BATERÍA DE ION-LI","DONGGUAN JIAZHI. ELECTRONIC TECHNOLOGY CO","Bajo: FDS indica producto no peligroso","No","No Aplica","No","No","[Table]","40459095",false,"Otros","No aplica","Solido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","","12190-79-3\n1333-86-4\n16291-96-6\n24937-79-9\n9004-32-4\n96-49-1\n7429-90-5\n7440-50-8\n7440-02-0 ","Cobalto, Litio\nNegro de carbón\nCarbón\nResina de fluoruro de polivinilideno\nCarboximetilcelulosa sódica\n1.3-Dioxolan-2-ona\nAluminio\nCobre\nNíquel","39.35\n15.92\n0.99\n0.25\n0.32\n25.09\n6.1\n10.78\n1.2\n","[List]","2024-11-07","135","[List]","","2024-11-13","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",21068]
[null,"XTRADRILL STABILIZER_M&M_FDS.pdf","2021-06-03","XTRADRILL STABILIZER","","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS. Asegurar una ventilación adecuada.\n","Cumplir con lo indicado en la FDS. Asegurar una ventilación adecuada.\nConsiderar contar con duchas/lavaojos cercano a la zona de manipulación del producto químico\n","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2021-11-17",null,"[List]","","2023-02-23","Si","En revisión","Si","","",null,"",null,"",16845]
[null,"LECTRA SOLV-25-CHEM TOOLS SAC-FDS.pdf","2021-06-14","LECTRA SOLV-25","CHEM TOOLS SAC","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","Si",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Seguir las recomendaciones de la FDS\nEste producto contiene componentes con efectos negativos para el embrion/feto. No puede ser usado por mujeres gestantes o en periodo de lactancia.","Es un producto inflamable, cumplir con las indicaciones de la FDS","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2021-09-03","81","[List]","","2024-05-07","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",16506]
[null,"IPONLAC PRIMER PARTE A_Sherwin Williams_FDS.pdf","2021-06-17","IPONLAC PRIMER C.H. A","Sherwin Williams Chile S.A.","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS, se debe de contar con duchas y lavaojos cercanos a la zona de trabajo.","El producto es una pintura inflamable, se requier aplicar los controles indicados en la FDS.","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2021-09-24","68","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",16594]
[null,"CAT UTILITY GREASE_Terpel Comercial del Perú S.R.L._FDS.pdf","2021-06-25","CAT UTILITY GREASE","Terpel Comercial del Perú S.R.L.","Bajo: FDS indica producto no peligroso","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Lubricante","No aplica","Solido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS","Los residuos generados se manejan como impregnados con hidrocarburos ","No","No","No",null,"",null,"","",""," 68411-46-1\n12001-85-3\n 68457-79-4","1 - < 5%\n0.1 - < 1%\n1 - < 2.5%","BENCENAMINA, N-FENIL-, PRODUCTOS\nÁCIDOS NAFTÉNICOS, SALES DE ZINC\nDIALQUIL DITIOFOSFATO DE ZINC","[List]","2025-02-06","37","[List]","","2025-02-09","Si","Si","Si","","FERREYROS","[List]","",null,"Empresa Contratista",21381]
[null,"40548703_Cloruro de Potasio 3mol.L_Milipore Merck_FDS.pdf","2021-06-30","Cloruro de Potasio 3 mol/L","","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","40548703",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2021-09-14","66","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",16519]
[null,"40186133_ DEVCON® WEAR GUARD™ HIGH LOAD RESINA_ ITW PERFORMANCE POLYMERS_FDS.pdf","2021-07-04","40186133_ DEVCON® WEAR GUARD™ HIGH LOAD RESINA"," ITW PERFORMANCE POLYMERS","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","40186133",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS. \nAsegurar una ventilación adecuada.\n",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2021-09-02",null,"[List]","","2025-07-07","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",16499]
[null,"ULTRACORE 81Ni2A75 H_The Lincoln Electric Company_FDS.pdf","2021-07-13","UltraCore 81Ni2A75 H","The Lincoln Electric Company","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","En revisión",null,"","","[Table]","",false,"","No aplica","Liquido",null,"Cumplir con las indicaciones de la FDS.",null,"No","No","En revisión",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2023-05-25",null,"[List]","","2023-05-29","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",18803]
[null,"40215735_WEARSHIELD MANGJET_LINCOLN ELECTRIC_FDS.pdf","2021-07-14","WEARSHIELD MANGJET","LINCOLN ELECTRIC EUROPE","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No",null,"","","[Table]","40215735",false,"Insumo Soldadura","No aplica","Solido",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS.\nLos humos de soldadura son potenciales cancerígenos, es muy importante el uso de ventiladores/extractores en la zona de trabajo y la protección respiratoria.",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2022-07-11","37","[List]","","2025-07-07","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17433]
[null,"EXCALIBUR 310 4.0 MM_Lincoln_FDS.pdf","2021-07-20","EXCALIBUR 310 4.0 MM_Lincoln","Lincoln","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS.\nLos humos de soldadura son potenciales cancerígenos, es muy importante el uso de ventiladores/extractores en la zona de trabajo y la protección respiratoria.",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2021-09-27","37","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",16604]
[null,"Estándar de Conductividad 200uS.cm.06811_Supelco_FDS.pdf","2021-07-27","Estándar de Conductividad 200uS.cm.06811_Supelco_FDS","","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","Si",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS, restringuir el uso a gestantes y lactantes pues tiene componentes que pueden dañar al feto.",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2021-11-12","18","[List]","","2024-05-07","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",16799]
[null,"GRICAST 1 3.25 MM_Lincoln_FDS.pdf","2021-07-28","GRICAST 1 3.25 MM_Lincoln","Lincoln","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS.\nLos humos de soldadura son potenciales cancerígenos, es muy importante el uso de ventiladores/extractores en la zona de trabajo y la protección respiratoria.",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2021-09-27","30; 37; 80","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",16605]
[null,"XTRADRILL PAC_M&M_FDS.pdf","2021-08-02","XTRADRILL PAC","","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS. Asegurar una ventilación adecuada. Contar con lavaojos en la zona de manipulación.\n","Cumplir con lo indicado en la FDS","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2021-11-17",null,"[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",16842]
[null,"40217379_CLORATO DE POTASIO_AVANTOR PERFORMANCE MATERIALS_FDS.pdf","2021-08-09","CLORATO DE POTASIO","AVANTOR PERFORMANCE MATERIALS","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","Sin comentarios","","","[Table]","40217379",false,"Insumo Laboratorio","Material comburente","Solido","Sin comentarios","Cumplir con las indicaciones de la FDS\nmantener buena ventilacion","Los residuos generados son peligrosos","No","Si","No",null,"",null,"","","","3811-04-9","POTASSIUM CHLORATE ","90-100%","[List]","2023-12-26","66","[List]","","2023-12-27","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",19740]
[null,"EXTRACTOR RUG SHAMPOO_PROFESSIONAL CLEANING SA_FDS.pdf","2021-08-10","EXTRACTOR RUG SHAMPOO","PROFESSIONAL CLEANING SA","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","Fertilidad y Embrión","Contiene 2-BUTOXYETHANOL CAS (111-76-2), causa daños a la fertidad y embrion","No","No","[Table]","",false,"Desengrasante","No aplica","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS. PQ no debe ser usado por mujeres gestantes o en periodo de lactancia.",null,"No","No","No",null,"",null,"","","","-\n7758-29-4\n1300-72-7\n111-76-2 \n6834-92-0 \n7732-18-5","SURFACTANTES ANIÓNICOS \nSODIUM TRIPOLYPHOSPHATE\nSODIUM XYLENESULFONATE\n2-BUTOXYETHANOL\nSODIUM METASILICATE\nAGUA","0 - 5\n0 - 5\n5 - 10\n5 - 10\n5 - 10\n70 - 80","[List]","2024-11-25",null,"[List]","","2024-11-28","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",21168]
[null,"40631631_SENSOR DE CORTE, 2438 X 320 X 6.0_BRIDGESTONE_FDS.pdf","2021-08-17","40631631_SENSOR DE CORTE, 2438 X 320 X 6.0","BRIDGESTONE","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","Si",null,"","","[Table]","40631631",false,"","No aplica","",null,"Kit de 5 componentes, Cumplir con lo indicado en la FDS. Se debe de restringuir el uso a gestantes y lactantes ya que tiene componentes que pueden dañar al feto (Componente W21)","No está permitido verter el producto al medio ambiente","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2021-11-16","7","[List]","","2024-05-07","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",16821]
[null,"40229966_40229967_40229968_40229969_40229970_40230993_40230995_40233906_40482081_40495194_40513132_40513134_40419825_40482081_W21 CAUCHO DE ADHERENCIA_BRIDGESTONE_FDS.pdf","2021-08-17","W21 – Caucho de Adherencia"," Bridgestone Industrial Products America Inc.","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","Si",null,"","","[Table]","40229966_40229967_40229968_40229969_40229970_40230993_40230995_40233906_40482081_40495194_40513132_40513134_40419825_40482081",false,"Otros","Toxico","Solido",null,"Cumplir con las indicaciones de la FDS.\n Uso restringido a gestantes la FDS indica que presenta un componente Neodecanoico, ácido, sal de cobalto N° CAS (27253-31-2 ) afecta perjudicar la fertilidad o dañar al feto \n",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2023-02-27","10; 25; 31; 7","[List]","","2025-07-20","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17928]
[null,"Chevron Delo TorqForce SAE 60_CHevron_FDS.pdf","2021-08-20","ACEITE Delo TorqForce SAE 60","Chevron","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","",false,"Lubricante","No aplica","Liquido",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2022-08-11","37","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17496]
[null,"40221297_ GRASAUT_TECNOMINA_FDS.pdf","2021-09-01","GRASAUT","TECNOMINA SAC","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","Sin comentarios","","","[Table]","40221297",false,"Diluyente","Liquido inflamable","Liquido","Sin comentarios","Cumplir con las indicaciones de la FDS","Los residuos generados son peligrosos","No","Si","No",null,"",null,"","","","123-86-4\n8006-61-9"," N – Acetato\nSolvente ","80 \n20","[List]","2024-04-03","31","[List]","","2024-04-08","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",20126]
[null,"COOLING CLEANER-2000-FLUSH_CHEM TOOLS_FDS.pdf","2021-09-01","COOLING CLEANER-2000-FLUSH","CHEM TOOLS SAC","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","",false,"Aditivo","No aplica","Liquido",null,"Cumplir con las indicaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2022-12-17","37","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17752]
[null,"40713016_CEMENTO PORTLAND, CEMENTO ANDINO TIPO V_UNACEM PERÚ SA_FDS.pdf","2021-09-16","CEMENTO PORTLAND, CEMENTO ANDINO TIPO V","UNACEM PERÚ SA","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","40713016",false,"Otros","No aplica","Solido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS, Seguir las indicaciones de la seccion 8 de controles de exposicion y proteccion personal","Los residuos generados no son peligrosos","No","No","No",null,"",null,"","","","12168-85-3\n10034-77-2\n12042-78-3\n12068-35-8\n13397-24-5\n1317-65-3","Silicato Tricálcico \nSilicato Dicálcico\nAluminato Tricálcico\nFerroaluminato tetra cálcico\nCarbonato de Calcio (Caliza) \nSulfato de Calcio dihidrato (Yeso)","59.22%\n14.44%\n1.85%\n18.09%","[List]","2024-09-23","49","[List]","","2024-09-26","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",20870]
[null,"40217361_Solución Tampón pH 2.109433_Supelco_FDS.pdf","2021-09-23","40217361_Solución Tampón pH 2.109433","Supelco","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","40217361",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS. Segun indica la FDS  no contiene ningún ingrediente peligroso según la Reglamento (CE) No. 1907/2006","No ","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2021-11-15","18","[List]","","2025-08-03","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",16810]
[null,"Acido Clorhidrico_SUPELCO_FDS.pdf","2021-09-24","Ácido clorhídrico","SUPELCO","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","",false,"","No aplica","Liquido",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS",null,"No","No","Si",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2022-11-30","38","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17705]
[null,"PINTURA DE TRAFICO TTP115_SIGNO VIAL PERU_FDS.PDF","2021-10-01","PINTURA DE TRAFICO TTP115","SIGNO VIAL PERU SAC","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"Pintura","Liquido inflamable","Liquido",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS, se debe de contar con duchas/Lavaojos cercanos a la zona de trabajo",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2022-01-10","80","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",16932]
[null,"40709613_Teroson Bond 180 true PL_Henkel_FDS.PDF","2021-10-06","TEROSON BOND180 TRUE PL","Henkel","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","Si",null,"","","[Table]","40709613",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS, se debe restringuir el uso a gestantes y lactantes ya que contiene componentes  que puede dañar al feto.",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2021-12-20",null,"[List]","","2025-07-21","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",16900]
[null,"40229236_CUARZO GRANUALDO ½_PERU QUIMICOS_FDS.pdf","2021-10-14","40229236_CUARZO GRANUALDO ½_PERU QUIMICOS_FDS","40229236_CUARZO GRANUALDO ½_PERU QUIMICOS_FDS","","",null,"","","[Table]","40229236",false,"","No aplica","","SE DEBE: Comunicar los riesgos a los trabajadores expuestos y mantener medidas de higiene y seguridad.","El producto tiene componentes cancerígenos listados en el grupo1-IARC: Cuarzo. Cumplir con las recomendaciones indicadas en la FDS, en el adjunto controles requeridos.",null,"Si","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2021-11-03","66","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",16759]
[null,"Restaurador Metales_Wurth_FDS.pdf","2021-10-21","Restaurador Metales","Wurth","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS, se debe de contar con duchas/Lavaojos cercanos a la zona de trabajo.",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2022-01-01","66","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",16921]
[null,"GRASA DIELECTRICA 85 gr_Wurth Colombia SAS_FDS.pdf","2021-10-21","GRASA DIELECTRICA 85 gr","Wurth Colombia SAS","Bajo: FDS indica producto no peligroso","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Lubricante","No aplica","Solido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2024-10-23","33","[List]","","2024-10-29","Si","Si","Si","","SOLETANCHE BACHY","[List]","",null,"Empresa Contratista",21015]
[null,"EZ FINISH_FOURTHANE LTDA_FDS.pdf","2021-11-01","Producto","FOURTHANE LTDA","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","","El PQ contiene Formaldehido CAS 50-00-0, el cual es cancerigenos grupo 1 IARC, pero como el % de aporte es menos del 1% no se requieren controles adicionales para uso de PQ","Cumplir con lo indicado en la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2022-04-19","58","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17221]
[null,"40212004_Shell Omala S4 GXV 150_Corporación Primax S.A._FDS.PDF","2021-11-11","40212004_Shell Omala S4 GXV 150_Corporación Primax S.A._FDS","Corporación Primax S.A.","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","40212004",false,"Lubricante","No aplica","Liquido",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS, La FDS declara que no está clasificado como producto peligroso.","Almacenar sobre segunda contención ","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2022-06-30","25","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17396]
[null,"PALATAL A 430_BASF CHILE_FDS.pdf","2021-11-24","PALATAL A-430","BASF Chile S.A. ","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","Si",null,"","","[Table]","",false,"Otros","Liquido inflamable","Liquido",null,"Cumplir con las indicaciones de la FDS.\nRestringido a las mujeres gestantes: LA FDS contiene componentes como estireno CAS (100-42-5), que afecta la fertilidad y el desarrollo del Feto",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2023-04-17","41","[List]","","2024-05-07","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",18700]
[null,"MOIST METAL GRIP CURE_BETAPAINT_FDS  .pdf","2021-11-29","AGENTE DE CURADO DE PINTURA","BETA  PAINT","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","Si","Contiene Xileno (CAS 1330-20-7), Ethyl Benzene (CAS 100-41-4) y Comune (98-82-8) que Afecta la fertilidad y el desarrollo del Feto.","No","No","[Table]","",false,"Aditivo","Liquido inflamable","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS","Los residuos generados son peligrosos","No","Si","No",null,"",null,"","","","1330-20-7\n71-36-3\n100-41-4","Xileno\n1-Butanol",null,"[List]","2024-08-11","22","[List]","","2024-08-13","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",20659]
[null,"POLYCOAT780 INTELLI ION (A+B)_USC REVESTEK_FDS.pdf","2021-12-04","POLYCOAT 780 INTELLI-ION (A+B)","USC REVESTEK","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","Si","Uso restringido para las gestantes, la FDS contiene componentes Etilbenceno (100-41-4), Afecta la fertilidad y el desarrollo del Feto.","","","[Table]","",false,"Pintura","Liquido inflamable","Liquido",null,"Cumplir con las indicaciones de la FDS.",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2023-06-09","16","[List]","","2023-06-19","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",18866]
[null,"EPIROC COP OIL_EPIROC PERU_FDS.pdf","2021-12-21","EPIROC COP OIL","Epiroc Perú S.A","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","",false,"Lubricante","No aplica","Liquido",null,"Cumplir con las indcaciones de la FDS.",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2023-02-12",null,"[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17849]
[null,"PEGAMENTO ASFÁLTICO_PISOPAK PERU S.A.C._FDS.pdf","2022-01-01","PEGAMENTO ASFÁLTICO","PISOPAK PERU S.A.C.","Bajo: FDS indica producto no peligroso","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Aditivo","Liquido inflamable","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS","Los residuos generados son peligrosos","No","Si","No",null,"",null,"","","","8052-42-4\n64475-85-0","Asfalto\nSolvente Alifático","30 – 50%\n10 – 20%","[List]","2024-07-10","14","[List]","","2024-07-15","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",20571]
[null,"40124534_NITROGENO_ANSUL_FDS.pdf","2022-01-02","40124534_NITROGENO_ANSUL_FDS","ANSUL","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","40124534",false,"Otros","Gas comprimido","Gaseoso",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2022-12-12","37","[List]","","2023-02-21","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17728]
[null,"40261691_SQP-220_SOLUCIONES QUIMICAS DEL PERU SA_FDS.pdf","2022-01-03","40261691_SQP-220_SOLUCIONES QUIMICAS DEL PERU SA_FDS","SOLUCIONES QUIMICAS DEL PERU SA","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","40261691",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2022-04-25",null,"[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17241]
[null,"40215291_Diesel B5 S50_EXXONMOBIL OIL CORPORATION _FDS.pdf","2022-01-10","Diesel B5 S50","EXXONMOBIL OIL CORPORATION ","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","40215291",false,"Otros","Liquido inflamable","Liquido",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS, se debe de contar con duchas/Lavaojos cercanos a la zona de trabajo",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2022-05-02","28","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17265]
[null,"40217716_Shell Omala S2 GX 150_Corporación Primax S.A._FDS.PDF","2022-01-14","40217716_Shell Omala S2 GX 150_Corporación Primax S.A._FDS","Corporación Primax S.A.","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","40217716",false,"Lubricante","No aplica","Liquido",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS La FDS declara que no está clasificado como producto peligroso.","Almacenar sobre segunda contención ","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2022-06-30","37","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17391]
[null,"40726932_Klüberlectric KR 44 102_Lubricación Klüber München_FDS.pdf","2022-01-20","Klüberlectric KR 44-102","Lubricación Klüber München","Bajo: FDS indica producto no peligroso","No",null,"","","[Table]","40726932",false,"Lubricante","No aplica","Liquido",null,"Cumplir con las indicaciones de la FDS.\n",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2023-03-01","72","[List]","","2025-07-21","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17944]
[null,"40203942_ÁCIDO PERCLÓRICO_AVANTOR_FDS.pdf","2022-01-25","ACIDO PERCLORICO","Avantor Performance Materials, LLC","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No",null,"","","[Table]","40203942",false,"Insumo Laboratorio","Material comburente","Liquido",null,"Cumplir con las indicaciones de la FDS\nMantener buena ventilación.",null,"No","Si","Si",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2023-04-26","66","[List]","","2025-07-07","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",18726]
[null,"Citodur 1000_Lincoln Electric Mexicana S.A._FDS.pdf","2022-02-01","Citodur 1000","Lincoln Electric","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Insumo Soldadura","No aplica","Solido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FSD. \nAsegurar el uso correcto de los EPPs y contar con suficiente ventilación.","Las colillas de soldadura se manejan como residuos metálicos ","No","No","No",null,"",null,"","","","7439-89-6\n7440-47-3\n12001-26-2\n13463-67-7\n1312-76-1\n7439-96-5\n1317-65-3\n9004-34-6\n1344-09-8\n7789-75-5\n14808-60-7\n7782-42-5\n65996-61-4\n7440-21-3\n1309-37-1\n1314-23-4\n1344-28-1","Hierro\nCromo\nMica\nDioxido Titanio\nSilicato Potasio\nManganeso\nPiedra Caliza\nCelulosa, eter\nSilicato Sodio\nFloruruo calcio\nCuarzo/Silice\nGrafito\nPasta, Celulosa\nSilicio\nTrioxido hierro\nDioxido circonio\nOxido de aluminio","50 -<100\n20 -<50\n1 -<5\n1 -<5\n1 -<5\n1 -<5\n1 -<5\n0.1 - <1\n0.1 - <1\n0.1 - <1\n0.1 - <1\n0.1 - <1\n0.1 - <1\n0.1 - <1\n0.1 - <1\n0.1 - <1","[List]","2024-07-08","37","[List]","","2024-07-16","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",20552]
[null,"40417266_TIP TOP PRIMER PR 200_REMA TIP TOP AG_FDS.pdf","2022-02-11","40417266_TIP TOP PRIMER PR 200_REMA TIP TOP AG_FDS","REMA TIP TOP AG","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","Si",null,"","","[Table]","40417266",false,"Pintura","Liquido inflamable","Liquido","El PQ contiene Formaldehido CAS 50-00-0, el cual es cancerigenos grupo 1 IARC, pero como el % de aporte es menos del 1% no se requieren controles adicionales para uso de PQ.","Cumplir con lo indicado en la FDS. Se debe restringuir el uso a lactantes y gestantes, ya que la FDS contiene componentes como el Metilisobutilcetona CAS 108-10-1 y Tolueno CAS 108-88-3, que afecta la fertilidad y el desarrollo del Feto. Ademas se deben de contar con Lavaojos, cercanos a la zona de trabajo.",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2022-10-10","37","[List]","","2024-05-07","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17615]
[null,"Magnesium chloride hexahydrate EMPLURA_Sigma Aldrich_FDS.pdf","2022-02-21","Magnesium chloride hexahydrate EMPLURA","Sigma-Aldrich","Bajo: FDS indica producto no peligroso","No",null,"","","[Table]","",false,"Insumo Laboratorio","No aplica","Liquido",null,"Cumplir con las indicaciones de la FDS","Producto no peligroso","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2023-07-14","68","[List]","","2023-07-31","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",19136]
[null,"ESMALTE PATO BLANCO_QROMA_FDS.pdf","2022-02-28","ESMALTE PATO BLANCO_QROMA_FDS","QROMA","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","","Contiene silice, pero el estado fisico del producto es Liquido, por esta forma la exposición del personal se minimiza y se aprueba el producto.","Cumplir con lo indicado en la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2022-03-22","38","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17159]
[null,"CPS PRO SET VACUUM PUMP OIL_CPS PRODUCT IN_FDS.pdf","2022-03-03","CPS PRO SET VACUUM PUMP OIL","","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","",false,"Lubricante","No aplica","Liquido",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2022-11-28","37","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17701]
[null,"M Bond 200 Catalyst C_VISHAY MEASUREMENTS GROUP_FDS.pdf","2022-03-04","M-Bond 200 Catalyst C","VISHAY MEASUREMENTS GROUP GMBH","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No",null,"","","[Table]","",false,"Pegamento","No aplica","Liquido",null,"Cumplir con las indicaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2023-04-28",null,"[List]","","2023-05-01","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",18730]
[null,"FLOPAAM AN 118 SH_SNF_FDS.pdf","2022-03-10","FLOPAAM™ AN 118 SH_FDS_SDS","SNF","Bajo: FDS indica producto no peligroso","No","sin comentarios","","","[Table]","",false,"Insumo Laboratorio","No aplica","Solido","Sin comentarios","Cumplir con las indicaciones de la FDS","Aprobado para pruebas.  La FDS indica que no es peligroso","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2023-08-01","82","[List]","","2024-10-18","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",19243]
[null,"FLOPAAM AN 110 SH_SNF_FDS.pdf","2022-03-10","FLOPAAM™ AN 110 SH","SNF","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","Sin comentarios","","","[Table]","",false,"Insumo Laboratorio","No aplica","Solido","Sin comentarios","Cumplir con las indicaciones de la FDS","Aprobado para pruebas.  La FDS indica que no es peligroso","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2023-08-01","82","[List]","","2023-08-08","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",19241]
[null,"JET POX EPN HCR GFK_FCorporación Peruana de Productos Químicos_FDS.pdf","2022-03-11","JET POX EPN HCR GFK","Corporación Peruana de Productos Químicos S.A.","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","Sin comentarios","","","[Table]","",false,"Pintura","Liquido inflamable","Liquido","Sin comentarios","Cumplir indicaciones de la FDS","PUntura inflamable, los residuos generados son peligrosos","No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2023-09-07","46","[List]","","2023-09-13","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",19369]
[null,"BENTONITA NATURAL_INSUMEX_FDS.pdf","2022-03-15","BENTONITA NATURAL","INSUMEX","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","",false,"Otros","No aplica","Solido",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2022-11-24","33","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17692]
[null,"BENTONITA SODICA_PROMELSA_FDS.pdf","2022-03-18","BENTONITA SODICA","","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","",false,"Aditivo","No aplica","Solido","Contiene algunos componentes cancerígenos como sílice en un porcentaje igual  a 1% del producto total, por ello de acuerdo al procedimiento de SMCV, no se requieren establecer controles adicionales a los definidos en la FDS","Cumplir con lo indicado en la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2022-11-23","50","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17690]
[null,"40548763_ 40557018_ LEYBONOL LVO 420_LEYBOLD GMBH_FDS_V1.pdf","2022-04-01","LEYBONOL LVO 420","LEYBOLD GMBH","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","40548763_ 40557018",false,"Lubricante","No aplica","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS\nCumplir con lo indicado en la seccion 8 Controles de exposicion proteccion individual",null,"No","No","No",null,"",null,"","","","69991-67-9 ","Perfluoropolymethylisopropyl-ether","99.9","[List]","2024-10-04","36","[List]","","2024-10-09","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",20914]
[null,"40709237_40706353_FAMECORTE HP_FAMESA EXPLOSIVOS S.A.C._FDS.pdf","2022-04-12","Emulsión explosiva encartuchada","FAMESA EXPLOSIVOS S.A.C.","Alto: Listado de sustancias potencialmente peligrosas de SMCV","",null,"","","[Table]","40709237_40706353",false,"Insumo Voladura","Explosivo","Emulsion",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS. Producto explosivo.\nDifundir la FDS con personal involucrado en la tarea, mantener una copia de la FDS en campo.",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2022-09-22","107","[List]","","2023-02-21","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17572]
[null,"Gas de calibración, Kalibriergas N2_Dräger Safety Hispania_FDS.pdf","2022-04-14","Gas de calibración, Kalibriergas N2","Dräger Safety Hispania, S.A.","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","Sin comentarios","","","[Table]","",false,"Otros","Gas comprimido","Gaseoso","Sin comentarios","Cumplir con las indicaciones de la FDS",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","","7727-37-9 ","nitrógeno","> 99.99 %","[List]","2024-01-08","131","[List]","","2024-01-08","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",19792]
[null,"Gas de calibración, SO2 10 ppm, N2-Bal_Dräger Safety Hispania_FDS.pdf","2022-04-21","Gas de calibración, SO2 10 ppm, N2-Bal","Dräger Safety Hispania, S.A.","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","Sin comentarios","","","[Table]","",false,"Otros","No aplica","Gaseoso","Sin comentarios","Cumplir con las indicaciones de la FDS",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","","7727-37-9\n7446-09-5","Nitrógeno\nDióxido de azufre","> 99 %\n0 - 0.01 %","[List]","2024-01-08","130","[List]","","2024-01-08","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",19790]
[null,"40220438_LIMPIADOR DE FRENOS Y PIEZAS_WÜRTH PERU_FDS.PDF","2022-04-25","LIMPIADOR DE FRENOS Y PIEZAS","Würth Perú S.A.C.","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","Fertilidad y Feto",null,"","","[Table]","40220438",false,"Solvente","Liquido inflamable","Liquido",null,"Cumplir con las indicaciones de la FDS.\nMantener una buena ventilacion.\nLa FDS indica que contiene un componente CAS (67-63-0) Propan-2-ol  que afecta la fertilidad y desarrollo del\nembrión por seguridad mantener el producto alejado de las gestantes.",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","","92128-66-0\n67-63-0\n124-38-9\n","Hidrocarbonos, C6-C7,  n-alcanos, isoalcanos, cíclicos, < 5% n-hexano\nPropan-2-ol\nDióxido de carbono",">= 70 - < 90\n>= 5 - < 10\n>= 1 - < 5","[List]","2023-01-24","135","[List]","","2025-07-20","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17816]
[null,"SONAX Limpiador para la electrónica y contactos_SONAX_FDS.pdf","2022-05-02","SONAX Limpiador para la electrónica y contactos","SONAX GmbH","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","Si",null,"","","[Table]","",false,"Otros","No aplica","Liquido",null,"Cumplir con las indicaciones de la FDS.\n Mantener alejado a las gestantes,, en la FDS presenta un componente n-hexano CAS: 110-54-3 que puede causar efectos negativos a la fertilidad y el desarrollo del\nFeto",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2023-02-02",null,"[List]","","2024-05-07","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17833]
[null,"KIT Dura Coat Rubber-Flex 900_Dura Coat Industrial_FDS.pdf","2022-05-05","KIT Dura Coat Rubber-Flex 900","Dura Coat Industrial","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","Sin comentarios","","","[Table]","",false,"Otros","Corrosivo","Liquido","Sin comentarios","Cumplir con las indicaciones de la FDS","Los residuos generados son peligrosos, el producto es un kit ","No","Si","En revisión",null,"",null,"","","","100-51-6 \n110839-13-9\n1344-28-1\n1675-54-3 ","Alcohol bencílico\n4,4'-Isopropylidenediphenol, oligomeric reaction products \nwith 1-chloro-2,3- epoxypropane, reaction products with \nOxido de aluminio\nBisphenol A Resin ","1-25\n5-20\n20-60\n30-80","[List]","2023-12-01","58","[List]","","2023-12-05","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",19625]
[null,"40219360_LIEBHERR TELESKOPFETT 9613 PLUS_LUBRICANTE LIEBHERR_FDS.pdf","2022-05-11","LIEBHERR TELESKOPFETT 9613 PLUS","LUBRICANTE LIEBHERR","Bajo: FDS indica producto no peligroso","No","No Aplica","No","No","[Table]","40219360",false,"Lubricante","Toxico","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","","947-946-9\n4259-15-8\n128-37-0","Molybdenum trioxido\nBis(ditiofosfato) de cinc\n2,6-di-terc-butil-p-cresol","<10%\n≥2,5-≤5%\n≥0,25-≤0,5%","[List]","2025-03-28","37","[List]","","2025-03-30","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",21547]
[null,"MOBIL HYDRAULIC 10W_Terpel Comercial del Perú_FDS.pdf","2022-05-12","MOBIL HYDRAULIC 10W","Terpel Comercial del Perú SR","","No","Sin comentarios","","","[Table]","",false,"Lubricante","No aplica","Liquido","Sin comentarios","Cumplir con las indicaciones de la FDS","Almacenar sobre segunda contención ","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2023-08-02","51","[List]","","2023-08-18","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",19258]
[null,"MOBIL SHC POLYREX 462_Terpel Comercial del Perú S.R.L._FDS.pdf","2022-05-12","MOBIL SHC POLYREX 462","MOBIL SHC POLYREX 462","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Lubricante","No aplica","Semisolido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS","Los residuos generados se manejan como impregnados con hidrocarburos ","No","No","No",null,"",null,"","","","68187-67-7 \n471-34-1\n9002-88-4 ","AMINAS, C12-12-ALQUIL, \nACIDO CARBONICO, SAL DE CALCIO \nPOLIETILENO ","0.1 - < 1% \n1- < 5% \n1- < 5% ","[List]","2024-05-06","79","[List]","","2024-07-04","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",20239]
[null,"40175185_MOBIL ATF 220_Terpel Comercial del Perú_FDS.pdf","2022-05-12","MOBIL ATF 2220","Terpel Comercial del Perú S.R.L.","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","sin comentarios","","","[Table]","40175185",false,"Lubricante","Toxico","Liquido","sin comentarios","Cumplir con las indicaciones de la FDS","Los residuos generados se manejan como impregnados con hidrocarburos","No","Si","No",null,"",null,"","","","72623-87-1\n64742-54-7\n64742-65-0\n93882-40-7\n68457-79-4","ACEITES LUBRICANTES (PET), HIDROTRATADO CON BASE ACEITE NEUTRA..C20-50\nDESTILADO PARAFÍNICO PESADO FUERTEMENTEHIDROTRATADO\nDESTILADO PARAFINICO PESADO DESPARAFINADO POR SOLVENTE\nTIO ALQUIL ÉSTER ALQUÍLICO DE CADENA LARGA\nDIALQUIL DITIOFOSFATO DE ZINC","1 - < 5%\n30 - < 40%\n40 - < 50%\n0.1 - < 1%\n0.1 - < 1%","[List]","2023-12-27","107","[List]","","2024-10-18","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",19749]
[null,"40235702_MOBILGEAR 600 XP 680_TERPEL_FDS.pdf","2022-05-13","40235702_MOBILGEAR 600 XP 680_TERPEL_FDS ","TERPEL","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","40235702",false,"Lubricante","No aplica","Liquido",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2022-12-12","37","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17727]
[null,"40217716_Mobilgear 600 XP 150_Terpel Comercial del Perú_FDS.pdf.pdf","2022-05-13","MOBIGEAR 600 XP150","Terpel Comercial del Perú S.R.L","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","Sin comentarios","","","[Table]","40217716",false,"Lubricante","No aplica","Liquido","Sin comentarios","Cumplir con las indicaciones de la FDS","Los residuos generados s emanejan como impregnados con hidrocarburos ","No","No","No",null,"",null,"","","","68955-53-3\n112-90-3","AMINAS, C12-14-TERC-ALQUIL\nALQUENIL AMINA DE CADENA LARGA","0.1 - < 0.25% \n< 0.1% ","[List]","2023-12-15","41","[List]","","2025-03-24","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",19702]
[null,"40221026_NUTO H 68_TERPEL COMERCIAL DEL PERÚ_FDS.pdf","2022-05-13","NUTO H 68","Terpel Comercial del Perú S.R.L.","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No",null,"","","[Table]","40221026",false,"Lubricante","No aplica","Liquido",null,"Cumplir con las indicaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2023-07-10","37","[List]","","2023-07-18","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",19078]
[null,"Fourthane Silver Pulley Resina_Fourthane_FDS.pdf","2022-05-23","Fourthane Silver Pulley Resina","Fourthane","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","",false,"Aditivo","No aplica","Semisolido",null,"Cumplir con lo indicado  en la FDS\n la FDS indica contar con duchas de descontaminación y lava ojos ",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2022-12-14","58","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17736]
[null,"Kalibrierlösung CLY11-B 149,6 uS_Endress+Hauser_FDS (1).pdf","2022-05-24","Kalibrierlösung CLY11-B 149,6 uS","Endress+Hauser","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"Insumo Laboratorio","No aplica","Liquido",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2022-06-08","16","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17325]
[null,"MC-D623_Moly-Cop Adesur_FDS.pdf","2022-06-01","MC-D623","Moly-Cop Adesur","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","",false,"Insumo Laboratorio","No aplica","Liquido",null,"Cumplir con las indicaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2022-12-15","60; 82","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17741]
[null,"Microcem 12000_Mapei_FDS.pdf","2022-06-14","MICROCEM 12000","MAPEI S.p.A.","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","Sin comentarios","","","[Table]","",false,"Aditivo","No aplica","Solido","Sin comentarios","Cumplir con las indicaciones de la FDS","Los residuos generados se manejan como impregnados con productos químicos ","No","Si","No",null,"",null,"","","","65997-15-1","cimento portland","50-75","[List]","2023-12-01","33","[List]","","2023-12-05","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",19623]
[null,"MOLYKOTE® MKL-N Chain Grease Spray_DuPont Specialty Products GmbH & Co. KG_FDS.pdf","2022-06-14","MOLYKOTE® MKL-N Chain Grease Spray","DuPont Specialty Products GmbH & Co. KG","Bajo: FDS indica producto no peligroso","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Lubricante","Gas inflamable","Aerosol","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","","9003-29-6\n64742-48-9\n123-86-4\n108-65-6\n64742-55-8\n1241-94-7\n106-97-8\n74-98-6\n64742-65-0","Polibuteno\nnafta (petróleo), fracción\nacetato de n-butilo \nacetato de 2-metoxi-1-\naceite de base, sin especificar\nÁcido fosfórico, 2-etilhexil\nbutano\npropano\naceite de base, sin especificar",">= 10,0 - < 20,0 %\n>= 2,5 - < 10,0 %\n>= 1,0 - < 10,0 %\n>= 1,0 - < 10,0 %\n>= 1,0 - < 10,0 %\n>= 0,25 - < 1,0 %\n>= 50,0 - < 60,0 %\n>= 10,0 - < 20,0 %\n>= 1,0 - < 10,0 %","[List]","2024-12-13","16","[List]","","2024-12-16","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",21247]
[null,"ESBIND P6510_ESPECIALIDADES TECNICAS_FDS.pdf","2022-07-01","ESBIND P6510","ESTEC ESPECIALIDADES TECNICAS","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No",null,"","","[Table]","",false,"","No aplica","Liquido",null,null,null,"No","No","En revisión",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2023-05-26","82","[List]","","2023-05-29","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",18809]
[null,"N-ACETIL-DL-METIONINA_EVONIK_FDS.pdf","2022-07-01","N-ACETIL-DL-METIONINA","Evonik Rexim Pharmaceutical Co.","","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Otros","Corrosivo","Solido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","","1115-47-5 ","N-Acetil-DL-metionina",">=90 - <=100%","[List]","2024-12-27","46","[List]","","2025-06-14","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",21282]
[null,"40221810_MOBIL DELVAC 1 GEAR OIL 75W-90_Terpel Comercial del Perú_FDS.pdf","2022-07-12","40221810_MOBIL DELVAC 1 GEAR OIL 75W-90_FDS","Terpel Comercial del Perú S.R.L.","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","40221810",false,"Lubricante","No aplica","Liquido",null,"Cumplir con las indicaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2022-12-30","37","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17774]
[null,"DILUYENTE POLIURETANO_RENNER_RENNER COATINGS CHILE SPA_MSDS.pdf","2022-07-20","DILUYENTE POLIURETANO","RENNER COATINGS CHILE SPA","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","Si",null,"","","[Table]","",false,"Solvente","Liquido inflamable","Liquido",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS, se debe de restringuir el uso a gestantes y lactantes ya que tiene componentes como el Xileno CAS 1330-20-7, puede provocar daño al feto",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2022-09-07","51","[List]","","2024-05-07","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17538]
[null,"EPOMAX HS 720 Todos los colores_RENNER COATINGS CHILE SPA_MSDS.pdf","2022-07-20","EPOMAX HS 720 Todos los colores","RENNER COATINGS CHILE SPA","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","",false,"Pintura","Liquido inflamable","Liquido",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2022-09-07","51","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17541]
[null,"REZINC DFT 800 CA_RENNER_RENNER COATINGS CHILE SPA_MSDS.pdf","2022-07-20","REZINC DFT 800 CA","RENNER COATINGS CHILE SPA","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","Si",null,"","","[Table]","",false,"Aditivo","Liquido inflamable","Liquido",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS, se debe restringuir el uso a gestantes y lactantes ya que cuenta con componentes como el Metil Etilcetona CAS 78-93-3, que Afecta la fertilidad y el desarrollo del Feto\n",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2022-09-07","51","[List]","","2024-05-07","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17546]
[null,"40215220_LUBRICANTE GRAFLOSCON CA 901_ KLUBER_FDS-V2.pdf","2022-08-03","40215220_LUBRICANTE GRAFLOSCON CA 901","KLUBER","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","40215220",false,"Lubricante","Liquido inflamable","Liquido",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS, ",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2022-11-23","79","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17684]
[null,"40231930_Estándar multicatiónico 1_Estándares de alta pureza_FDS.pdf","2022-08-04","Estándar multicatiónico 1","Estándares de alta pureza","Bajo: FDS indica producto no peligroso","No","Sin comentarios","","","[Table]","40231930",false,"Insumo Laboratorio","No aplica","Liquido","Sin comentarios","Cumplir con la sindicaciones de la FDS","Los residuos generados  no son peligrosos","No","No","No",null,"",null,"","","","7732-18-5 ","agua, destilada, de conductividad o de pureza similar","99,825%","[List]","2024-03-18","52","[List]","","2024-03-22","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",20072]
[null,"M COAT D_VISHAY MEASUREMENTS GROUP_FDS.pdf","2022-08-16","M-COAT D","VISHAY MEASUREMENTS GROUP GMBH","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","Si","Uso restringido a las gestantes la FDS contiene Tolueno N° CAS (108-88-3 ) y Metil etil cetona N° CAS (78-93-3 ), Afecta la fertilidad y el desarrollo del Feto.","","","[Table]","",false,"Pegamento","Liquido inflamable","Liquido",null,"Cumplir con las indicaciones de la FDS.",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2023-04-28",null,"[List]","","2023-05-05","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",18728]
[null,"40175536_LOCTITE SF 7808_HENKEL PERUANA S.A._FDS.PDF","2022-08-19","LOCTITE SF 7808","HENKEL PERUANA SA","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","Si","Uso restringido a las mujeres gestantes la FDS contiene n-hexano CAS (110-54-3) 50-70% Susceptible de perjudicar la fertilidad o dañar al feto","","","[Table]","40175536",false,"Otros","Gas inflamable","Aerosol","Sin comentarios","Cumplir con las indicaciones de la FDS","Los residuos generados son peligrosos","No","Si","No",null,"",null,"","","","110-54-3\n74-98-6\n>= 10- < 20 %\n","n-hexano\nPropano\nbutano (< 0.1 % butadieno",">= 50- < 70 %\n>= 10- < 20 %\n106-97-8","[List]","2023-12-12","52","[List]","","2023-12-16","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",19666]
[null,"LIQUIDO DE FRENO DOT4 DE BAJA VISCOSIDAD_BMW GROUP_FDS.pdf","2022-08-25","LIQUIDO DE FRENO DOT4 DE BAJA VISCOSIDAD","BMW AG","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","Si","Contiene el PQ 2-(2-Metoxietoxi)etanol  (CAS:111-77-3) con sospecha que puede dañar el feto\n","No","No","[Table]","",false,"Aditivo","Toxico","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS","Los residuos generados son peligrosos","No","Si","No",null,"",null,"","","","30989-05-0\n110-97-4\n111-77-3","Ortoborato de tris[2-[2-(2-metoxietoxi)etoxi]etilo]\nDi-isopropanolamina\n2-(2-Metoxietoxi)etanol",">= 50 - < 70\n>= 1 - < 10\n>= 1 - < 3","[List]","2024-07-12","37","[List]","","2024-07-15","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",20573]
[null,"POLY 650 RD_XPLOMUD & DRILLING_FDS.pdf","2022-09-09","POLY 650 RD","XPLOMUD & DRILLING EIRL","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","\nSin comentarios","","","[Table]","",false,"Aditivo","No aplica","Solido","Sin comentarios","Cumplir con las indicaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","","9003-05-8","Poliacrilamida (poliacrilamide anion Type T-330 OUH ).","-","[List]","2023-10-23","18","[List]","","2023-11-06","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",19523]
[null,"40556352_COMPUESTO AISLAMIENTO ELECTRICO MOLYKOTE_DDP SPECIALTY ELECTRONIC MATERIALS_FDS.pdf","2022-09-16","Compuesto de Aislamiento Eléctrico MOLYKOTE® 4","DDP SPECIALTY ELECTRONIC MATERIALS","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","40556352",false,"Lubricante","No aplica","Liquido",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2023-01-10","37","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17777]
[null,"40237882_ARC BX5 (Parte B)_AW CHESTERTON COMPANY_FDS.pdf","2022-09-20","ARC BX5 (B)","CHESTERTON COMPANY","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","Sin comentarios","","","[Table]","40237882",false,"Aditivo","Corrosivo","Semisolido","Sin comentarios","Cumplir con las indicaciones de la FDS.","Los residuos generados son peligrosos","No","Si","No",null,"",null,"","","","57214-10-5\n1477-55-0\n15245-12-2\n64-17-5 \n1760-24-3 ","Polímero de formaldehído con 1,3- bencenodimetanamina y fenol\nm-Fenilenbis(metilamina) (Sinónimo: \nÁcido Nítrico, Sal de Calcio y Amonio\nEtanol\nN-( (trimetoxisilil)propil)etilenodiamina","10-20\n7-13\n1-5\n1-5\n0,1-0,9","[List]","2023-10-06","27","[List]","","2023-10-30","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",19495]
[null,"MTN PRO Pintura Galvanizada Galvanizado en frío_MONTANA COLORS_FDS.pdf","2022-09-28","MTN PRO Pintura Galvanizada Galvanizado en frío","MONTANA COLORS","","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Pintura","Gas inflamable","Aerosol","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","","106-97-8\n74-98-6\n141-78-6\n75-28-5\n7440-66-6\n123-86-4\n1314-13-2","Butano\nPropano\nAcetato de etilo⁽\nIsobutano\nCinc en polvo (estabilizado)\nAcetato de n-butilo\nÓxido de cinc","20 - <30 %\n20 - <30 %\n10 - <20 %\n10 - <20 %\n5 - <10 %\n2,5 - <5 %\n0,3 - <1 %","[List]","2025-03-21","16","[List]","","2025-03-24","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",21523]
[null,"FLOPAM AH 912 SH_SNF_FDS.pdf","2022-09-29","FLOPAM AH 912 SH","SNF SA","Bajo: FDS indica producto no peligroso","No","Sin comentarios","","","[Table]","",false,"Insumo Laboratorio","No aplica","Solido","Sin comentarios","Cumplir con las indicaciones de la FDS","Aprobado para pruebas.  La FDS indica que no es peligroso","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2023-08-01","82","[List]","","2023-08-08","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",19245]
[null,"40232332_ARC BX1 (parte B) ARC I BX1 (parteB)_ AW CHESTERTON COMPANY_FDS.pdf","2022-10-01","ARC BX1 (Parte B), ARC I BX1 (Parte B) ","A.W. CHESTERTON COMPANY","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","Sin comentarios","","","[Table]","40232332",false,"Aditivo","Corrosivo","Semisolido","sin comentarios","Cumplir con las indicaciones de la FDS","Los residuos son peligrosos","No","Si","No",null,"",null,"","","","100-51-6\n68411-71-2\n1761-71-3\n111-40-0\n109-55-7","Alcohol bencílico\n1,2-Etanodiamina, N-(2-aminoetil)-\n4,4'-Metilenbis(ciclohexilamina)\nDietilentriamina\n3-Aminopropildimetilamina\n","5 - 9\n4 - 6\n2 - 6\n1 - 3\n0,1 - 0,4","[List]","2023-10-06","27","[List]","","2023-10-30","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",19493]
[null,"NRX SDS NanoPrime_NANORUSTX_FDS.pdf","2022-10-05","NRXTM – NanoPrimeTM Primer","NANORUSTX LLC","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","\nSin comentarios","","","[Table]","",false,"Aditivo","No aplica","Liquido","Sin comentarios","Cumplir con las indicaciones de la FDS","Los residuos generados no son peligrosos","No","No","No",null,"",null,"","","","25133-97-5\n7732-18-5\n68186-88-9\n1314-13-2\n14265-44-2\n25265-77-4","Polímero acrílico\nAgua\nÓxido de hierro\nCompuestos de zinc\nCompuestos de fosfato\nAlcohol","40-60\n30-45\n7.00\n5-10\n5-10\n1.0","[List]","2023-10-02","22","[List]","","2024-05-08","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",19465]
[null,"Taurus TR9_TAURUS EPOXY_FDS.pdf","2022-10-15","Taurus TR9- Activador","TAURUS EPOXY","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No","","","[Table]","",false,"Aditivo","Corrosivo","Semisolido","Sin comentarios","Cumplir las indicaciones de la FDS","Los residuos generados se manejan como impregnados con productos químicos . El producto es un kit","No","Si","En revisión",null,"",null,"","","","100-51-6\n2855-13-2 \n110839-13-9 \n1477-55-0","Alcohol bencílico \n3-aminomethyl-3,5,5 \n4,4'-Isopropylidenediphenol, \nm-phenylenebis(methylamine) ","1-25%\n1-5%\n5-20%\n1-5%","[List]","2024-03-26","58","[List]","","2024-04-04","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",20107]
[null,"40478925_CP 679 A_HILTI PERU_FDS.pdf","2022-10-26","CP 679 A","HILTI PERU SA","Bajo: FDS indica producto no peligroso","No",null,"","","[Table]","4047892",false,"Pintura","No aplica","Liquido",null,"Cumplir con las indicaciones de la FDS","Declara Producto no peligroso","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2023-07-12","37","[List]","","2025-07-20","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",19110]
[null,"RESTORE PLUS EUROPE_FLEETGUARD_FDS.pdf","2022-11-02","RESTORE PLUS EUROPE","Fleetguard","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No",null,"","","[Table]","",false,"Diluyente","Toxico","Liquido",null,"Cumplir con las indicaciones de la FDS.",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2023-04-28",null,"[List]","","2023-05-03","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",18739]
[null,"POWERSIL PASTE AP_Wacker Chemie_FDS.pdf","2022-11-07","POWERSIL PASTE AP ","Wacker Chemie AG","Bajo: FDS indica producto no peligroso","No",null,"","","[Table]","",false,"Aditivo","No aplica","Semisolido",null,"Cumplir con las indicaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2023-07-04","66","[List]","","2023-07-10","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",19054]
[null,"40574548_LOCTITE EA 3463_HENKEL PERUANA_FDS.PDF","2022-11-11","LOCTITE EA 3463 known as LOCTITE FM METAL MAGIC 40Z EN","Henkel Peruana S.A.","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","Sin comentarios","","","[Table]","40574548",false,"Aditivo","Corrosivo","Liquido","Sin comentarios","Cumplir con las indicaciones de la FDS","Los residuos generados se manejan como impregnados con productos quimicos ","No","Si","No",null,"",null,"","","","14807-96-6\n25068-38-6\n65997-17-3\n72244-98-5\n90-72-2","talco (no contiene asbesto y <1% cuartzo)\nbisfenol-A-epiclorhidrina; resinas epoxi (peso molecular medio ≤ 700)\nVidrio, óxido, sustancias químicas\nPoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], 2,4,6-Tris(dimetilaminometil)fenol",">= 30- < 50 %\n>= 10- < 20 %\n>= 10- < 20 %\n>= 5- < 10 %\n>= 3- < 5 %","[List]","2023-09-27","31","[List]","","2023-10-06","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",19444]
[null,"40704239_PRE MIXED ICP SOLVENT COBALT_LGC STANDARDS SLU_FDS.PDF","2022-11-15","SOLVENTE PRE-MESCLADO ICP + COBALTO","LGC Standards SLU","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No",null,"","","[Table]","40704239",false,"","No aplica","Liquido",null,"Cumplir con las indicaciones de la FDS.",null,"No","Si","En revisión",null,"",null,"","","","64742-47-8","Kerosine","80 - 100","[List]","2023-05-24","37","[List]","","2025-07-21","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",18798]
[null,"Lana de Carzo_Elementar Analysensysteme_FDS.pdf","2022-11-22","Lana de Carzo"," Analysensysteme GmbH ","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","",false,"Insumo Laboratorio","No aplica","Solido",null,"Cumplir con las indicaciones de la FDS.",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2023-04-03","66","[List]","","2023-04-10","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",18017]
[null,"PLS_SMCV_FDS V5.pdf","2022-11-29","PLS","SMCV","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","",false,"Otros","Corrosivo","Liquido",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS, se debe de contar con duchas / Lavaojos cercanos a la zona de trabajo.",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2022-11-29","46","[List]","","2023-02-17","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17703]
[null,"ALCOHOL 70º_Laboratorio ALKOFARMA_FDS.pdf","2022-12-01","Alcohol gel_FDS","Laboratorio ALKOFARMA E.I.R.L.","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Desinfectante","Liquido inflamable","Liquido","No Aplica","Cumolir con las indicaciones de la FDS",null,"No","No","En revisión",null,"",null,"","","","64-17-5","ALCOHOL ETILICO","70%","[List]","2024-05-03","68","[List]","","2024-05-04","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",20225]
[null,"40507729_SODIO NITRATO_SCHARLAU_FDS.pdf","2022-12-05","SODIO NITRATO","SCHARLAU","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No",null,"","","[Table]","40507729",false,"Insumo Laboratorio","Material comburente","Solido",null,"Cumplir con las indicaciones de la FDS","Oxidante","No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2023-07-12","66","[List]","","2025-07-20","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",19109]
[null,"40221128_ACEITE PARA COMPRESOR CETUS PAO 32 46 68 100 150_CHEVRON PRODUCTS COMPANY_FDS.pdf","2022-12-07","ACEITE PARA COMPRESOR CETUS PAO 32 46 68 100 150","HEVRON PRODUCTS COMPANY","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No",null,"","","[Table]","40221128",false,"Lubricante","No aplica","Liquido",null,"Cumplir con las indicaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","","68411-46-1","N-Fenilbencenamina, productos de reacción con 2,4,4-trimetilpenteno","1 - < 3 % peso","[List]","2023-04-11","25; 22; 10","[List]","","2025-07-20","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",18677]
[null,"40202894_CAT COOLING SYSTEM CLEANER_ExxonMobil Petroleum & Chemical BV_FDS_V1.pdf","2022-12-08","CAT COOLING SYSTEM CLEANER","ExxonMobil Petroleum & Chemical BV","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","40202894",false,"Desengrasante","Toxico","Liquido","No Aplica","Cumplir con als indicaciones de la FDS","Almacenar sobre segunda acontención ","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2024-05-29","2","[List]","","2024-05-30","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",20414]
[null,"VIS_SMD_FDS.pdf","2022-12-15","VIS_SPuyang Chengxin Oilfield Chemical Co_FDS","","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","sin comentarios","","","[Table]","",false,"Aditivo","No aplica","Liquido","sin comentarios","Cumplir con las indicaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2023-11-29","18","[List]","","2023-12-12","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",19614]
[null,"40817843_Material para cubiertas para cintas con cables de acero_Shaw Almex Fusion Canada_FDS.pdf","2022-12-15","Material para cubiertas para cintas con cables de acero","Shaw Almex Fusion Canada","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","Fertilidad y Feto","contiene un componente Oxido de Zinc N° CAS (1314-13-2). Es posible que dañe la fertilidad o el feto.","","","[Table]","40824383",false,"Otros","Toxico","Solido",null,"Cumplir con las indicaciones de la FDS.\nRestringido para las gestantes: La FDS contiene un componente Oxido de Zinc N° CAS (1314-13-2). Es posible que dañe la fertilidad o el feto.",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","","1333-86-4\n64742-04-07 \n1314-13-2","Negro carbono \nAceite aromático\nÓxido de zinc ","33.0\n7.0\n1.0","[List]","2023-03-01","58","[List]","","2025-02-14","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",17939]
[null,"ESFLOC SNF 703 PLUS_SNF_FDS.pdf","2022-12-22","ESFLOC SNF 703 PLUS","ESTEC SNF","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Insumo Laboratorio","No aplica","Solido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS","Los envases vacios no son peligrosos","No","No","En revisión",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2024-05-15","82","[List]","","2024-05-16","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",20336]
[null,"Refrigerante R-507_Global Refrigerants (S) PTE LTD_FDS.pdf","2023-01-01","Refrigerante r-507","Global Refrigerants (S) PTE LTD","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","Sin comentarios","","","[Table]","",false,"Otros","Gas comprimido","Solido","Sin comentarios","Cumplir con las indicaciones de la FDS","Los cilindros vacios deben ser devueltos al proveedor","No","Si","No","[List]","",null,"","","","420-46-2\n354-33-6","1,1,1 - trifluoretano\npentafluoretano","50%\n50%","[List]","2024-01-11","51","[List]","","2024-01-16","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",19816]
[null,"Emulsión Asfáltica Catiónica de Rotura Lenta Tipo 1h_OTOYA MH_FDS.pdf","2023-01-01","Emulsión Asfáltica Catiónica de Rotura Lenta Tipo 1h","OTOYA MH SAC","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","Sin comentarios","","","[Table]","",false,"Aditivo","No aplica","Liquido","Sin comentarios","Cumplir con las indicaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","","8052-42-4\n7732-18-5\nxxxxxxxxx","Asfalto\nagua\nTensoactivos","57.0 - 70.0\n30.0 - 43.0\n0.10 - 10.0","[List]","2023-11-28","51","[List]","","2023-12-12","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",19608]
[null,"Maestrazo Thinner Acrílico_PINTURAS DEL PERU_FDS.pdf","2023-01-02","Maestrazo Thinner Acrílico","PINTURAS DEL PERU S.A","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","Si","Uso restringido para las gestantes FDS indica que tiene BUTILGLICOL CAS (111-76-2) al 50.1%, METANOL CAS (67-56-1) 33.2% , Tolueno CAS (108-88-3 10.8%, Afecta la fertilidad y desarrollo del\nembrión","","","[Table]","",false,"Diluyente","Liquido inflamable","Liquido","Sin comentarios","Cumplir con las indicaciones de la FDS","Los residuos generados son peligrosos. La siguiente actualizacion de la FDS debe estar de acuerdo al Sistema GLobalmente Armonizado ","No","Si","No",null,"",null,"","","","111-76-2\n67 - 56 - 1\n108-88-3\n105-46-4\n123-86-4\n79-20-9","BUTILGLICOL\nMETANOL\nTOLUOL\nSEC BUTILO\nAC. BUTILO\nMETILO","5.1\n33.1\n10.8\n4\n8.6\n11.2\n","[List]","2024-02-08","14","[List]","","2024-02-13","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",19932]
[null,"RENAFLOT DT25_Reactivos Nacionales_FDS.pdf","2023-01-05","RENAFLOT DT25","Reactivos Nacionales S.A. (RENASA)","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Insumo Laboratorio","Corrosivo","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS","Los residuos generados son peligrosos","No","No","No",null,"",null,"","","","27206-01-5","Diisoamilditiofosfato de sodio\n","100","[List]","2024-06-15","82","[List]","","2024-06-20","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",20477]
[null,"40748967_40749346_Batería de plomo ácido no derramable_EnerSys_FDS.pdf","2023-01-10","Batería de plomo ácido no derramable","EnerSys","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","Si"," Uso restringido para las mujeres gestantes, la FDS indica que tiene componentes como: plomo CAS (7439-92-1) 45-60%, Causa aborto espontáneo en mujeres.","","","[Table]","40748967_40749346",false,"Otros","No aplica","Liquido","Sin comentarios","Cumplir con las indicaciones de la FDS","Evaluaciónn al electrolito.  La bateria drenada es residuo de plomo ","No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2023-09-04","18","[List]","","2024-10-02","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",19355]
[null,"40733413_NITRATO DE PLATA P.A.-Q.P._ELMER JO ANAYA_FDS.pdf","2023-01-14","NITRATO DE PLATA","ELMER JO ANAYA","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No",null,"","","[Table]","40733413",false,"Aditivo","Material comburente","Solido",null,"Cumplir con las indicaciones de la FDS",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","","7761-88-8","Nitrato de Plata","99 - 100%","[List]","2023-07-18","66","[List]","","2025-07-21","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",19180]
[null,"EXABRONCE Il_SOLDEXA_FDS.pdf","2023-01-15","EXABRONCE Il","SOLDEXA S.A","","No","Sin comentarios","","","[Table]","",false,"Insumo Soldadura","No aplica","Solido","ninguno de los componentes se encuentran dentro del grupo 1 de la IARC y los porcentajes como el plomo son menores que el 0.1%","Cumplir las indicaciones de la FDS","Cumplir con las indicaciones de la FDS ","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2023-08-09","37","[List]","","2023-08-16","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",19298]
[null,"Free Chlorine Reagent_Hanna instruments_FDS.pdf","2023-01-19","Free Chlorine Reagent S.R.L.","Hanna Instruments","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","Sin comentarios","","","[Table]","",false,"Insumo Laboratorio","No aplica","Solido","Sin comentarios","Cumplir con las indicaciones de la FDS","Los residuos generados , considerando el uso correcto, podrian ser considerados no peligrosos ","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2023-07-31","68","[List]","","2023-08-03","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",19224]
[null,"40204712_PHP 40 PLUS _Especialidades Técnicas_FDS.pdf","2023-01-27","PHP 40 PLUS ","Especialidades Técnicas S.A.C.","Bajo: FDS indica producto no peligroso","No","Sin comentarios","","","[Table]","40204712",false,"Insumo Produccion","No aplica","Solido","Sin comentarios","Cumplir con las indicaciones de la FDS","Las bolsas vacias deben estar libres de remanentes para su reaprovechamiento","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2024-04-05","42","[List]","","2024-04-08","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",20131]
[null,"FLOPAM AN 945 SH_SNF_FDS.pdf","2023-01-27","FLOPAM™ AN 945 SH","SNF SA","Bajo: FDS indica producto no peligroso","No","sin comentarios","","","[Table]","",false,"Insumo Laboratorio","No aplica","Solido","sin comentarios","Cumplir con las indicaciones de la FDS","Aprobado como producto en prueba. La FDS indica que no es peligroso. ","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2023-08-01","82","[List]","","2023-08-08","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",19251]
[null,"CAT ELC (Extended Life Coolant)_ARTECO NV_FDS.pdf","2023-02-02","CAT ELC (Extended Life Coolant)","ARTECO NV","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","Si","Uso restringido para las mujeres gestantes, la FDS indica que contiene  2-Etilhexanoato de sodio 1CAS (9766-89-3) 0.1-3, Puede dañar al feto.","","","[Table]","",false,"Refrigerantes","No aplica","Liquido","Sin comentarios","Cumplir con las indicaciones de la FDS","Almacenar sobre segunda contención","No","Si","No",null,"",null,"","","","107-21-1\n19766-89-3\n29385-43-1\n10102-40-6","Etilenglicol \n2-Etilhexanoato de sodio \nMetil-1h-benzotriazol\nMolibdato de sodio dihidratado","≥ 34 - <80\n0,1 - < 3\n0,1 - < 1\n< 0,2\n","[List]","2024-03-22","37","[List]","","2024-03-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",20095]
[null,"40220438_PULIDOR PARA GRIETAS_WURTH PERU_FDS.pdf","2023-02-08","PULIDOR PARA GRIETAS","WURTH PERU SAC","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","Sin comentarios","","","[Table]","40220438",false,"Otros","Gas inflamable","Aerosol","Sin comentarios","Cumplir con las indicaciones de la FDS","Producto en aerosol, las latas vacias deben separarse ","No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2023-09-25","84; 25","[List]","","2023-10-09","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",19416]
[null,"Sikaflex 2C NS EZ MIX Parte B_Sika Perú_FDS.pdf","2023-02-10","Sikaflex 2C NS EZ MIX Parte B","Sika Perú","","Si","Uso restringido a las mujeres gestantes, contiene Xieleno CAS ( 1330-20-7) 2.5-10%, causa Toxicidad prenatal ","","","[Table]","",false,"Aditivo","Toxico","Liquido","Sin comentarios","Cumplir con las indicaciones de la FDS","Los residuos generados se manejan como  peligrosos","No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2023-08-10","68","[List]","","2023-08-16","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",19302]
[null,"DPD Reactivo para cloro libre_Hach Lange_FDS.pdf","2023-02-14","DPD, Reactivo para cloro libre","Hach Lange","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No",null,"","","[Table]","",false,"Insumo Laboratorio","No aplica","Solido",null,"Cumplir con las indicaciones de la FDS",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2023-07-16","68","[List]","","2023-07-26","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",19158]
[null,"40533684_OILEXPRESS 4 SYSTEM LIQUID DETERGENT ADDITIVE. 100ML_VHG_FDS.pdf","2023-02-20","OILEXPRESS 4 SYSTEM LIQUID DETERGENT ADDITIVE. 100ML","VHG","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","40533684",false,"Aditivo","Toxico","Liquido","No Aplica","Cumplir con lo indicado en la FDS, se debe de contar con duchas / Lavaojos cercanos a la zona de trabajo",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","","90194-27-7\n8042-47-5\n","\"Benzenesulfonic acid, C10-60-alkyl derivs., calcium salts\"\nWhite mineral oil, petroleum\n","40 - 60%\n40 - 60%\n","[List]","2024-09-26","37","[List]","","2024-09-27","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",20889]
[null,"PNeuma 100_Total Especialidades Argentina SA_FDS.pdf","2023-02-28","PNEUMA 100","Total Especialidades Argentina SA","Bajo: FDS indica producto no peligroso","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Lubricante","No aplica","Liquido","No Aplica","Cumplir con las FDS","Los residuos generados  se manejan como impregnagos con hidrocarburos ","No","No","No",null,"",null,"","","","1213789-63-9","C16-18-(números pares, saturados e insaturados)","<=0.1","[List]","2024-07-17","51","[List]","","2024-07-22","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",20580]
[null,"DIOXIDO DE CARBONO_INTRIAL GASES_FDS.pdf","2023-03-06","DIOXIDO DE CARBONO","INTRIAL GASES","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Otros","Gas comprimido","Gaseoso","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS","Los cilindros vacios se devuelven al proveedor","No","Si","No",null,"",null,"","","","124-38-9 ","Dióxido de Carbono","98 – 100","[List]","2025-05-07","51","[List]","","2025-05-13","Si","Si","Si","No","SC INGENIERIA Y CONTRUCCION","[List]","",null,"Empresa Contratista",21675]
[null,"40220438_REVELADOR DE FISURAS 400ML_WURTH_FDS_V2.pdf","2023-03-08","40220438_REVELADOR DE FISURAS 400ML","WURTH","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","Sin comentarios","","","[Table]","40220438",false,"Diluyente","Gas inflamable","Aerosol","sin comentarios","Cumplir con las indicaciones de la FDS",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","","67-64-1\n 74-98-6 \n106-97-8 \n75-28-5 ","Acetona \nPropano\nButano \nIsobutano "," >= 50 - < 70\n >= 10 - < 20\n>= 5 - < 10\n >= 1 - < 5\n","[List]","2024-01-30","84; 66; 25","[List]","","2024-04-26","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",19880]
[null,"40217999_LOCTITE(R) 620 RETAINING COMPOUND SLIP FIT_HENKEL PERUANA_FDS.PDF","2023-03-09","LOCTITE(R) 620 RETAINING COMPOUND SLIP FIT","HENKEL PERUANA S.A","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","Si","Sin comentarios","","","[Table]","40217999",false,"Otros","Toxico","Liquido","Sin comentarios","Cumplir con las indicaciones de la FDS","Los residuos generados son peligrosos","No","Si","No",null,"",null,"","","","3006-93-7","N,N'-m-Fenilendimaleimida\nProductos de reacción de 4,4'-isopropilidendifenol, ácido etoxilado y metacrílico",">= 10- < 20 %\n>= 2,5- < 5 %","[List]","2024-02-08","79","[List]","","2024-02-13","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",19912]
[null,"AERO 8989 PROMOTER_Cytec de Mexico_FDS.pdf","2023-03-21","Aero 8989 Promoter","Cytec de Mexico S.A. de C.V","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","Sin comentarios","","","[Table]","",false,"Insumo Laboratorio","Corrosivo","Liquido","Sin comentarios","Cumplir con las indicaciones de la FDS","Los residuos generados son peligrosos","No","Si","No",null,"",null,"","","","\n\n1310-73-2","ditiofosfato modificado \nMonotiofosfato\nhidróxido de sodio\n","40-70\n10-15\n1","[List]","2023-09-18","82","[List]","","2023-09-18","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",19395]
[null,"R410A_ZHEJIANG YONGHE REFRIGERANT_FDS.pdf","2023-03-23","R 410A","ZHEJIANG YONGHE REFRIGERANT","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","Sin comentarios","","","[Table]","",false,"Refrigerantes","Gas comprimido","Liquido","Sin comentarios","Cumplir con ls indicaciones de la FDS",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","","75-10-5\n354-33-6","Difluorometano (HFC 32) \nPentafluoroetano (HFC 125)\n","50\n50\n","[List]","2024-04-22","14","[List]","","2024-04-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",20179]
[null,"HMPA 100 Pellets aglutinante_HERZOG Maschinenfabrik_FDS.pdf","2023-03-28","HMPA 100_aglutinante","HERZOG Maschinenfabrik GmbH & Co.","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","",false,"Insumo Laboratorio","No aplica","Liquido",null,"Cumplir con las indicaciones de la FDS.",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2023-04-04","66","[List]","","2023-04-10","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",18019]
[null,"40497951_CGZN10_INORGANIC VENTURES_FDS_V2.pdf","2023-03-29","CGZN10","INORGANIC VENTURES","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","40497951",false,"Insumo Laboratorio","Corrosivo","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS","Los residuos generados son peligrosos","No","Si","No",null,"",null,"","","","7697-37-2\n7440-66-6  ","Ácido nítrico\nZinc","2\n1","[List]","2024-07-31","66; 52","[List]","","2024-08-05","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",20613]
[null,"Emulsion de Nitrato de Amonio Fortis_ORICA_FDS.pdf","2023-04-01","Emulsión Nitrato de Amonio Fortis ™ Eclipse","ORICA","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","Sin comentarios","","","[Table]","",false,"Insumo Voladura","Material comburente","Emulsion","Sin comentarios","Cumplir con las indicaciones de la FDS.\nEl azul de metilo debe ser usado por el medico tratante","Almacenar por separado, producto oxidante. ","No","Si","No",null,"",null,"","/Sites/CVE-IMS/_layouts/15/barcodeimagefromitem.aspx?ID=19289&list=c038307f-56e6-4d6c-bfd4-abea214b4b39","5265279997",null,null,null,"[List]","2023-08-08","107","[List]","","2023-09-05","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",19289]
[null,"Spectrus NX1100_Veolia Water Technologies & Solutions Peru _FDS.pdf.pdf","2023-04-01","Biocida Spectrus NX1100","Veolia Water Technologies & Solutions Peru S.A.","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","Sin comentarios","","","[Table]","",false,"Insumo Laboratorio","Corrosivo","Liquido","Sin comentarios","Cumplir con las indicaciones de la FDS","Los residuos generados son peligrosos corrosivos","No","Si","No",null,"",null,"","","","52-51-7 \n10377-60-3 \n55965-84-9 \n7786-30-3","2-Bromo-2-nitropropano-1,3-diol \nMagnesio nitrato \nMezcla de: 5-cloro-2-metil-4-\nMagnesio, cloruro ","2,5 - 10\n2,5 - 10\n2,5 - 10\n1 - 2,5","[List]","2024-03-25","60","[List]","","2024-04-04","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",20104]
[null,"USG Super (en forma de polvo). Copolímero de  metacrilato polieƟlenglicol_US Grout_FDS .pdf","2023-04-01","USG Super (en forma de polvo). Copolímero de  metacrilato/polieƟlenglicol ","US Grout, LLC.","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","Sin comentarios","","","[Table]","",false,"Aditivo","No aplica","Solido","Sin comentarios","cumplir con las indicaciones de la FDS","Los residuos generados no son peligrosos ","No","No","No",null,"",null,"","","","[Confidencial\n7631-86-9\n[Confidencial\nNo indica","Copolímero de metacrilato/polieƟlenglicol\nSílice amorfa\nMezcla de ésteres grasos de POE/éter\nAgua","[Confidencial] \n[Confidencial] \n[Confidencial] \n1-3","[List]","2023-12-20","33","[List]","","2023-12-26","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",19731]
[null,"40203429_Tiocianato de amonio_MERCK PERUANA_FDS.PDF","2023-04-10","Tiocionato de Amonio","MERCK PERUANA S.A. PE","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","Sin comentarios","","","[Table]","40203429",false,"Insumo Laboratorio","Corrosivo","Solido","Sin comentarios","Cumplir con las indicaciones de la FDS",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","","1762-95-4","Amonio tiocianato","100%","[List]","2024-02-02","66","[List]","","2024-02-19","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",19903]
[null,"40490194_ALIMAK COG GREASE_ALIMAK GROUP SWEDEN AB_FDS_V1.pdf","2023-04-20","ALIMAK COG GREASE","ALIMAK GROUP SWEDEN AB","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","40490194",false,"Lubricante","Toxico","Solido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","","1317-33-5\n64742-52-5\n64742-53-6\n4259-15-8\n8042-47-5\n64742-54-7\n-\n14808-60-7","Sulfuro de molibdeno (IV)\npesado hidrotratado\nnafténico ligero hidrotratado\nBis(2-etilhexilo)\nAceite mineral blanco\nparafina pesada hidrotratada\nAlquenil amina\nCuarzo",">0,099 - ≤100%\n37,62%\n20%\n0 - ≤3,5%\n2,415%\n1,75%\n0,175%\n0 - ≤0,1%","[List]","2024-08-21","31","[List]","","2024-08-26","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",20705]
[null,"Solución de almacenamiento para electrodos de pH y ORP_Hanna Instruments_FDS.pdf","2023-04-26","Solución de almacenamiento para electrodos de PH yORP","Hanna Instruments","Bajo: FDS indica producto no peligroso","No","Sin comentarios","","","[Table]","",false,"Insumo Laboratorio","No aplica","Liquido","Sin comentarios","Cumplir con las indicaciones de la FDS","La FDS indica que el producto no es peligroso","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2023-07-31","68","[List]","","2023-08-07","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",19226]
[null,"Calmagite Solution_Hanna instruments_FDS.pdf","2023-05-03","Calmagite Solution","Hanna instruments SRL","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No",null,"","","[Table]","",false,"Insumo Laboratorio","No aplica","Liquido",null,"Cumplir con las indicaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2023-07-14","68","[List]","","2023-08-29","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",19121]
[null,"Safranina en solución según Gram para la tincion de Gram_MERCK PERUANA_FDS.PDF","2023-05-07","Safranina en solucion segun Gram para la tincion de Gram","MERCK PERUANA","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No",null,"","","[Table]","",false,"Insumo Laboratorio","Liquido inflamable","Liquido","Etanol segun la IARC se considera como componentes a daños a la salud en bebidas alcoholicas","Cumplir con las indicaciones de la FDS","Cumplir con las indicaciones de la FDS","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2023-07-14","68","[List]","","2023-08-01","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",19126]
[null,"40173729_ACIDO SULFURICO ACEITE DE VITRIOLO_SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION_FDS.pdf","2023-05-15","ACIDO SULFURICO ACEITE DE VITRIOLO"," SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION","Alto: Listado de sustancias potencialmente peligrosas de SMCV","No",null,"","","[Table]","40173729",false,"Insumo Produccion","No aplica","Liquido",null,null,null,"No","No","En revisión",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2023-05-24","46","[List]","","2025-07-07","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",18802]
[null,"Ácido Nítrico 65%_Merck Peruana_FDS.PDF","2023-05-18","Acido nitrico 65%","Merck Peruana","","No",null,"","","[Table]","",false,"Insumo Laboratorio","Material comburente","Liquido",null,"Cumplir con las indicaciones de la FDS","Los residuos generados son peligrosos","No","Si","Si",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2023-07-16","68","[List]","","2023-08-08","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",19161]
[null,"Chemical Grout Liquida AV 100_Avanti International_FDS.pdf","2023-05-23","Chemical Grout Liquida AV 100_Avanti International_FDS","Avanti International","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","Fertilidad y Embrión","Contiene Sólido de acrilamida (CAS 79-06-1)","Si","No","[Table]","",false,"Aditivo","Toxico","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS\nEl producto no debe ser usado por mujeres gestantes",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","","79-06-1 \n110-26-9","Sólido de acrilamida\nAcrilamida, N,N’-metilenbis","36\n2","[List]","2025-01-17","33","[List]","","2025-02-26","Si","Si","Si","","",null,"Temporal","POR CONFIRMAR/POR CONFIRMAR","SMCV",21321]
[null,"Test en cubetas DQO para fotómetros de otros fabricantes Método fotométrico 0  1500_Merck Life Science_FDS.pdf","2023-05-26","Test en cubetas DQO para fotómetros de otros fabricantes Método fotométrico 0 - 1500 mg/l Spectroquant","Merck Life Science S.L.","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","Si","Uso restringido para las gestantes, la FDS contiene un componente dicromato de potasio CAS 7778-50-9, Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.","","","[Table]","",true,"Insumo Laboratorio","Corrosivo","Liquido","Sin comentarios","Cumplir las indicaciones de la FDS","Insumo fiscalizado autorizado solamente para EDAE","No","Si","Si",null,"",null,"","","","7664-93-9\n7783-35-9\n10294-26-5\n7778-50-9","Ácido sulfúrico\nSulfato de mercurio(II)\nPlata sulfato\ndicromato de potasio",">=70 -<90%\n>=0.25 -<1%\n>=0.25 -<1%\n>=0.3 -<1%","[List]","2023-12-28","68","[List]","","2023-12-28","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",19760]
[null,"HIPOCLORITO DE SODIO 7.8%_QUIMICOS Y LABORATORIO VALENCIA LLERENA_FDS.PDF","2023-06-06","HIPOCLORITO DE SODIO 7.8%","QUIMICOS Y LABORATORIO VALENCIA LLERENA S.R.LTDA.","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","Sin comentarios","","","[Table]","",false,"Otros","No aplica","Liquido","Sin comentarios","Cumplir con las indicaciones de la FDS","Los envases vacios deben ser enjuagados y estar libres de material remanente para su manejo","No","Si","No",null,"",null,"","","","7681-52-9\n1310-73-2","Hipoclorito de Sodio\nSoda Cáustica","5-2\n<0.1","[List]","2024-03-15","14","[List]","","2024-03-18","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",20065]
[null,"40215728_40215735_OK 67.43_SOLDEX_FDS.pdf","2023-06-11","OK-67.43","SOLDEX SA","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","\nSin comentarios","","","[Table]","40215728_40215735",false,"Insumo Soldadura","No aplica","Solido","Sin comentarios","Cumplir las indicaciones de la FDS\nUsar buena ventilacion",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2023-12-18","107","[List]","","2025-07-03","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",19711]
[null,"40175536_LOCTITE SF 5408 BELT DRESSING_HENKEL PERUANA_FDS.PDF","2023-06-20","LOCTITE SF 5408 BELT DRESSING","Henkel Peruana S.A","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","Sin comentarios","","","[Table]","40175536",false,"Aditivo","Gas inflamable","Aerosol","Sin comentarios","Cumplir con las indicaciones de la FDS","Las latas de aerosol se separan de los residuos peligrosos","No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2023-09-10","52","[List]","","2023-09-19","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",19379]
[null,"HIDRAFFIN GRANULADO_Donau Carbon_FDS.pdf","2023-06-21","HYDRAFFIN - Granulado","Donau Carbon GmbH / EFC SAC","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Otros","No aplica","Solido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•\tProtección de ojos: Lentes de seguridad de uso general.\n•\tProtección de manos: Guantes nitrilo o neopreno (SMCV: 40632010, 40631988, 40632003, 40632004)\n•\tProtección respiratoria: Respirador con filtros para material particulado como el 2078 (SMCV: 40203395).\n•\tProtección para el cuerpo: Trajes desechables (SMCV: 40263093,40262598, 40213709).\nAsegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.\n","Cumplir con las indicaciones de la FDS","No","No","No",null,"",null,"","","","7440-44-0","Carbon Activado","100","[List]","2025-07-23",null,"[List]","","2025-07-28","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",22004]
[null,"40517996_FTIR IN SERVICE LUBRICATION CONTROL STANDARD, 100MLS_LGC_FDS_V2.pdf","2023-06-28","FTIR IN SERVICE LUBRICATION CONTROL STANDARD, 100MLS","LGC","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","40517996",false,"Insumo Laboratorio","No aplica","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS\nSe debe de cumplir con lo indicado en la seccion 8 de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","","64742-54-7\n64742-65-0\n125643-61-0\n1333-86-4\n","\"Base oil : distillates hydrotreated heavy paraffinic\"\n\"Base oil : Distillates solvent-dewaxed\nheavy paraffinic\"\n\"A mixture of isomers of:C7-9-alkyl-3-(3,5-ditrans-butyl-4-hydrox yphenyl)propionate\"\nCarbon black\n","60 - 80\n3-<5\n3-<5\n0.1-<1\n","[List]","2024-09-26","37","[List]","","2024-10-04","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",20881]
[null,"Sodio acetato anhidro pa EMSURE ACS_SupelcoSigma_FDS.PDF","2023-07-10","Sodio acetato anhidro p.a. EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur","MERCK PERUANA S.A. PE","Bajo: FDS indica producto no peligroso","No","Sin comentarios","","","[Table]","",false,"Insumo Laboratorio","No aplica","Solido","Sin comentarios","Cumplir con las indicaciones de la FDS","Los residuos generados se manejan como residuos químicos ","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2023-08-21","66","[List]","","2023-08-28","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",19322]
[null,"ZINC CLAD IV parte A_Sherwin Williams Chile_FDS.pdf","2023-07-23","ZINC CLAD IV","Sherwin Williams Chile","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","Si","el PQ contiene xileno CAS (1330-20-7) al 10 y etilbenceno CAS(100-41-4) al 3% ","No","No","[Table]","",false,"Pintura","Liquido inflamable","Liquido","No Aplica","cumplir con las indicaciones de la FDS","Los residuos generados son peligrosos. EL producto es una pintura.","No","Si","No",null,"",null,"","","","7440-66-6\n1330-20-7\n100-41-4\n1318-02-1\n110-43-0\n68603-08-7","Polvo de Zinc \nxileno, mezcla de isómeros \nsílice cristalina \nEtilbenceno \nzeolitas \nHeptan-2-ona \nPolímero de hidrocarburo ","≥75 - ≤90 \n<10 \n ≤3 \n≤3 \n≤3 \n≤3 \n≤3 ","[List]","2024-05-17","68","[List]","","2024-05-20","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",20370]
[null,"STACIT BAS_SEQUITECSA_FDS.V2.pdf","2023-08-01","STACIT BAS","SEQUITECSA","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"","Corrosivo","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•\tProtección de ojos: Lentes tipo Googles para productos químicos.\n•\tProtección de manos: Guantes nitrilo o neopreno (SMCV: 40632010, 40631988, 40632003, 40632004).\n•\tProtección respiratoria: Respirador con filtros para vapores orgánicos (40226074) o respirador desechable vapores orgánicos 8577 u otro.\n•\tProtección de pies: Botas impermeables resistente a PQ (SMCV: 40745144, 40745145, 40745146, 40745147, 40745148, 40745149, 40745150, 40745151, 40745152, 40745143, 40745143)\n•\tProtección para el cuerpo: Trajes desechables resistente a ácidos (SMCV: 40233676, 40228887, 40228886) o (SMCV: 40745489, 40745488, 40745487, 40745490).\n\nAsegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.\n","El personal que lo manipula debe cumplir con las indicaciones de la FDS","No","Si","No",null,"",null,"","","","1310-58-3","Hidróxido de Potasio","40%","[List]","2025-07-24","116","[List]","","2025-07-28","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",22018]
[null,"MONTREAL BOMBA DE VACIO_OLEO MONTREAL CANADENSE_FDS.pdf","2023-08-07","MONTREAL BOMBA DE VACIO","OLEO MONTREAL CANADENSE LTDA","Bajo: FDS indica producto no peligroso","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Lubricante","No aplica","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS","El aceite residual debe estar libre de otros materiales","No","No","No",null,"",null,"","","","64742-54-7 ","Destilados de petróleo","100","[List]","2024-08-12","14","[List]","","2024-08-13","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",20660]
[null,"40213198_542 THREAD SEALANT_HENKEL COLOMBIANA S A A_FDS.PDF","2023-08-08","542 THREAD SEALANT","HENKEL COLOMBIANA S A A","","No","No Aplica","No","No","[Table]","40213198",false,"Otros","Toxico","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS","Los residuos generados son peligrosos","No","Si","No",null,"",null,"","","","25736-86-1\n80-15-9\n613-48-9\n609-72-3\n80-62-6\n130-15-4","Metacrilato de 2-hidroxietilo, etoxilado\nHidroperóxido de cumeno\nDietiltolouidina\nN,N-dimetil-o-toluidina\nMetacrilato de metilo\n1,4 Naftoquinona\n",">= 2,5- < 5 %\n>= 2,5- < 3 % \n>= 0,25- < 1 %\n>= 0,1- < 0,25 %\n>= 0,1- < 0,25 %\n>= 0- < 0,02 %","[List]","2025-03-05","37","[List]","","2025-05-21","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",21473]
[null,"Magnesio cloruro anhidro para síntesis_MERCK PERUANA_FDS.PDF","2023-08-17","Magnesio cloruro anhidro para síntesis","MERCK PERUANA S.A. PE","Bajo: FDS indica producto no peligroso","No","Sin comentarios","","","[Table]","",false,"Insumo Laboratorio","No aplica","Solido","Sin comentarios","Seguir las indicaciones de la FDS","Residuos químicos","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2023-08-21","66","[List]","","2023-08-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",19321]
[null,"40475329_  CGCU10_INORGANIC VENTURES_FDS.pdf","2023-08-21","CGCU10","INORGANIC VENTURES","","No","No Aplica","No","No","[Table]","40475329",false,"Insumo Laboratorio","Corrosivo","Liquido","No Aplica","Cumplir con lo indicado en la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","","7697-37-2 \n7697-37-2 ","Ácido nítrico\nCobre","3\n1","[List]","2024-07-03","52","[List]","","2024-07-04","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",20542]
[null,"n-Hexano_MERCK PERUANA_FDS.PDF","2023-08-24","n-Hexano para analisis EMSURE® ACS","MERCK PERUANA S.A. PE","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","Si","Uso completamente restringido para las mujeres gestantes, la FDS indica que tiene un componente  el n-Hexano CAS (110-54-3), puede perjudicar la fertilidad embrion y feto","","","[Table]","",false,"Insumo Laboratorio","Liquido inflamable","Liquido","Sin comentarios","Cumplir estrictamente con las indicaciones de la FDS","Insumo fiscalizado aprobado sólo para uso de ECAE","No","Si","Si",null,"",null,"","","","110-54-3","n-Hexano","<= 100 %","[List]","2023-12-29","68","[List]","","2024-01-18","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",19765]
[null,"7-3580 ..7-3581 EXTRA COOL_Thermal Dynamics Corporation_FDS.pdf","2023-08-31","7-3580 ..7-3581 EXTRA COOL","Thermal Dynamics Corporation","Bajo: FDS indica producto no peligroso","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Aditivo","No aplica","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS. y de acuerdo a lo indciado en la sección 8 (EPP) de superar los límites permisibles utilizar protección respiratoria contra vapores orgánicos e inorgánicos, gases ácidos, amoniaco ",null,"No","No","No",null,"",null,"","","","7732-18-5\n57-55-6\n95-14-7","Agua\nPropano-1,2-diol\nBenzotriazol ","40-70\n15-60\n<1","[List]","2024-09-06",null,"[List]","","2024-09-06","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",20797]
[null,"40202640_EXATUB 71_SOLDEX_FDS.pdf","2023-09-10","EXATUB 71","SOLDEX SA","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","Sin comentarios","","","[Table]","40202640",false,"Insumo Soldadura","No aplica","Solido","Sin comentarios","Cumplir con las indicaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2023-12-18","107; 91","[List]","","2023-12-27","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",19718]
[null,"40198332_DIAPRO ALLEGROLARGO 9 µM, DAC 3 µM, NAP B 1 µM, SAT 6 µM_STRUERS_FDS.pdf","2023-09-25","DIAPRO ALLEGROLARGO 9 µM, DAC 3 µM, NAP B 1 µM, SAT 6 µM","STRUERS","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","Sin comentarios","","","[Table]","40198332",false,"Aditivo","No aplica","Liquido","Sin comentarios","Cumplir con las indicaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","","56-81-5\n64366-70-7","Glicol\nPolímero de 2-metil oxirano  con oxirano, mono (2-etilhexil) éter","10-25\n3","[List]","2024-04-12","66","[List]","","2024-04-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",20157]
[null,"RTV102_MOMENTIVE_FDS.pdf","2023-10-01","RTV 102","Momentive Performance Materials USA LLC","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","Si","La FDS indica que se sospecha que perjudica a la fertilidad.","No","No","[Table]","",false,"Otros","No aplica","Solido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS","Los residuos generados son peligrosos","No","No","No",null,"",null,"","","","68611-44-9 10\n556-67-2 \n13463-67-7","Silane, dichlorodimethyl\nOctametilciclotetrasiloxano \n(1) DIÓXIDO DE TITANIO","10 - <20%\n1 - <3%\n1 - <5%","[List]","2024-05-03","79","[List]","","2024-05-06","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",20226]
[null,"F-CLEAR_CORE TECH_FDS.pdf","2023-10-05","F-CLEAR","CORE TECH S.A.","Bajo: FDS indica producto no peligroso","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Aditivo","No aplica","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS","Los residuos generados como envases vacíos, no son peligrosos","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2024-06-18","18","[List]","","2024-06-26","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",20486]
[null,"Sikaguard-5300 Antiácido PartB_SIKA_FDS.pdf","2023-10-12","Sikaguard 5300 Antiácido Part B","Sika Perú S.A.C","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Aditivo","Corrosivo","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS","El usuario envia Hoja técnica del producto","No","Si","No",null,"",null,"","","","64742-94-5\n57214-10-5\n1477-55-0 \n108-95-2\n91-20-3 \n111-40-0\n112-57-2","Nafta disolvente (petróleo), fracción aromática\nFormaldehyde, polymer with 1,3-benzenedimeth\nm-fenilenbis(metilamina)\nfenol\nnaftaleno\n2,2'-Iminodietilamina\n3,6,9-Triazaundecametilendiamina\n",">=30 - <50\n>=10 - <20\n>=10 - <20\n>=5- <10\n>=2.5 - <10\n>=1 - <3\n>=0.25 - <1","[List]","2024-06-28","16","[List]","","2024-07-18","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",20530]
[null,"DP-HS-1025_BASF CORPORATION_FDS.PDF","2023-10-12","DP-HS-1025","BASF CORPORATION","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Aditivo","No aplica","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","","25791-96-2 ","propoxilato de glicerol"," - <= 100.0% ","[List]","2024-05-17","116","[List]","","2024-05-20","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",20368]
[null,"Wire Rope Lubricant Low Viscosity US_Calumet Branded Product_FDS.pdf","2023-10-17","WIRE ROPE LUBRICANT LOW VISCOSITY","BELRAY","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","Sin comentarios","","","[Table]","",false,"Lubricante","No aplica","Liquido","Sin comentarios","Cumplir con las indicaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","","64742-65-0\n64742-47-8\n67784-80-9\n64741-95-3\n-","Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic\nDistillates (petroleum), hydrotreated light\naceite de haba de soja, metil éster\naceites residuales (petróleo), fracción desasfaltada con disolventes\nAmine Phosphate Compounds","≥50 - ≤73\n≥25 - ≤50\n≤5\n≤1.3\n<1","[List]","2023-10-18","25","[List]","","2023-11-06","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",19517]
[null,"Kluberalfa GR Y VAC 3_Kluber lubrication_FDS V2.pdf","2023-10-31","Fomblin","Kluber Lubrication","Bajo: FDS indica producto no peligroso","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Lubricante","No aplica","Semisolido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","","9002-84-0","Etileno, tetrafluoro, polimero",">=50 - <60","[List]","2025-04-09","66","[List]","","2025-04-09","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",21582]
[null,"Generadores Stat-X® de aerosoles condensados_Fireaway INC_ FDS.pdf","2023-11-01","Aerosol Fire Suppression Stat-X® ","Fireaway Inc.","Bajo: FDS indica producto no peligroso","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Otros","No aplica","Aerosol","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","","7757-79-1\n461-58-5\n9003-35-4","Nitrato de potasio \nDCDA (Cyanoguanidine)\nResina orgánica","75\n16\n8.5","[List]","2024-09-27","130","[List]","","2025-06-14","Si","Si","Si","","FIRENO","[List]","",null,"Empresa Contratista",20893]
[null,"Copper wire_Merck_FDS.pdf","2023-11-12","Alambre de cobre, electrolítico","Sigma Aldrich","Bajo: FDS indica producto no peligroso","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"","No aplica","Solido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS","Sin observaciones","No","No","No",null,"",null,"","","","7440-50-8\n","Cobre","<= 100 %","[List]","2024-11-18",null,"[List]","","2024-11-20","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",21114]
[null,"40644233_Calcio patron ICP trazable a SRM de NIST_MERCK PERUANA S.A. PE_FDS_V1.PDF","2023-11-28","Calcio patron ICP trazable a SRM de NIST","MERCK PERUANA S.A. PE","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","Sin comentarios","","","[Table]","40644233",false,"Insumo Laboratorio","Corrosivo","Liquido","Sin comentarios","Cumplir con las indicaiones de la FDS",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","","10124-37-5\n7697-37-2","Calcio nitrato\nAcido nítrico",">= 3 - < 10\n>= 1 - < 3 %","[List]","2024-04-25","66","[List]","","2024-05-01","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",20194]
[null,"40527436_NYTRO® 10 XN_Nynas AB_FDS.pdf","2023-11-28","40527436","Nynas AB","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","Sin comentarios","","","[Table]","40527436",false,"Lubricante","Toxico","Liquido","Sin comentarios","Cumplir con las indicaciones de la FDS","Los residuos se manejan por separado, el aceite residual deben ser manejado en coordinación con Medio Ambiente ","No","Si","No",null,"",null,"","","","64742-53-6\n128-37-0","Destilados (petróleo), fracción nafténica ligera tratada con hidrógeno \n2,6-di-terc-butil-p-cresol","≥97\n≤0,3","[List]","2024-01-29","37","[List]","","2024-04-26","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",19875]
[null,"MT  MICATROL_Mercantil_FDS.pdf","2023-12-03","MT-MICATROL","Mercantil","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","En revisión","Sin comentarios","","","[Table]","",false,"Aditivo","No aplica","Liquido","Sin comentarios","Cumplir con las indicaciones de la FDS","Cataliza la descomposición de compuestos químicos  para el tratamiento de agua ","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2023-12-05","68","[List]","","2023-12-18","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",19633]
[null,"MT ECOSYSTEM PLUS_Mercantil_FDS.pdf","2023-12-03","MT-ECOSYSTEM PLUS","Mercantil","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","Sin comentarios","","","[Table]","",false,"Aditivo","No aplica","Liquido","Sin comentarios","Seccion 1 no indica el uso del producto","Catalizador bio-organico ","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2023-12-05","68","[List]","","2024-10-18","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",19632]
[null,"RTV6708_Momentive Performance Materials GmbH_FDS.pdf","2023-12-11","RTV6708","Momentive Performance Materials GmbH","Bajo: FDS indica producto no peligroso","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Otros","No aplica","Solido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","","999-97-3 \n556-67-2\n541-02-6\n22673-19-4\n540-97-6\n111-92-2","hexametildisilazano\nOctametilciclotetrasiloxano\nDecamethylcy clopentasiloxane\nbisacetilaceto nato de dibutil\u0002esta#o\nDodecamethyl cyclohexasilox ane\ndibutilamina","1 - <5%\n1 - <2,5% \n0,1 - <1%\n0,1 - <0,3%\n0,1 - <1%\n0,1 - <1%","[List]","2025-04-19","37","[List]","","2025-04-23","Si","Si","Si","No","KOMATSU","[List]","",null,"Empresa Contratista",21611]
[null,"SILICONA SHINE PLUS_SPARTAN CHEMICAL PERÚ v6_PDF.pdf","2023-12-29","SILICONA SHINE PLUS","SPARTAN CHEMICAL PERÚ","Bajo: FDS indica producto no peligroso","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Otros","No aplica","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS.",null,"No","No","En revisión",null,"",null,"","","","9016-45-9","Silicona emulsionada",">40","[List]","2024-10-11","53","[List]","","2024-10-14","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",20935]
[null,"40224187_40684997_40210263_40489970_40639902_BATERÍAS DE PLOMO ÁCIDO - AGM - GEL_SHENZHEN RITAR POWER CO., LTD._FDS.pdf","2024-01-01","BATERÍAS DE PLOMO ÁCIDO - AGM - GEL","SHENZHEN RITAR POWER CO., LTD.","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","Aborto","Uso restringido para las muejres gestantes, la FDS indique que tiene componentes como plomo Pb 7439-92-1 al 60-70%, Puede dañar el desarrollo del cerebro e interfiere con la reproducción","No","No","[Table]","40224187_40684997_40210263_40489970_40639902",false,"Otros","No aplica","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS.\nAsegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar. \nSegun la FDS para la manipulacionde baterias dañadas, deben de utilizar guantes resitente a produtos quimicos tipo Nitrilo Neopreno y Lentes de seguridad de uso general.",null,"No","No","No",null,"",null,"","","","439-92-1,1309-60-0\n7440-70-2\n7440-31-5\n7664-93-9\n9003-56-9","El plomo y óxido de plomo\nCalcio\nEstaño\nÁcido sulfúrico\nABS\nAGM separador","60-70\n<0,15\n<1\n10-15\n5-10\n3-4","[List]","2025-07-08","37","[List]","","2025-07-20","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",21934]
[null,"Filler industrial cemento especial_Yura_FDS.pdf","2024-01-01","Filler industrial, filler mineral, material cementante, cemento especial","YURA S.A.","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","Sin comentarios","","","[Table]","",false,"Otros","No aplica","Liquido","Sin comentarios","Cumplir con las indicaciones de la FDS","La siguiente actualizacion de la FDS debe estar de acuerdo al Sistema GLobalmente Armonizado","No","No","No",null,"",null,"","","","65997-15-1\n14808-60-7\n1317-65-3\n7778-18-9","Clinker de Cemento Portland\nSílice cristalina, cuarzo\nCarbonato de Calcio\nSulfato de Calcio","10 - 30\n0,2 - 0,9\n0-15\n1 - 6","[List]","2024-03-25","50","[List]","","2024-03-27","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",20101]
[null,"40205236_LOCTITE PC 7227 GY_Henkel Peruana_FDS.pdf","2024-01-03","LOCTITE PC 7227 GY","Henkel Peruana S.A","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","Si","Uso restringido para las gestantes la FDS contiene componentes como Octametilciclotetrasiloxan CAS(556-67-2) >= 0,02- < 0,1 %, puede causar ","","","[Table]","40205236",false,"Pegamento","Corrosivo","Semisolido","Sin comentarios","Cumplir con las indicaciones de la FDS","Los residuos generados son peligrosos, el producto es un kit de 2 componentes","No","Si","No",null,"",null,"","","","409-21-2\n25068-38-6\n1344-28-1\n556-67-2\n","Carburo de silicio\nbisfenol-A-epiclorhidrina\nóxido de aluminio\nOctametilciclotetrasiloxano",">= 50- < 70 %\n>= 30- < 50 %\n>= 1- < 5 %\n>= 0,02- < 0,1 %","[List]","2024-01-04","37","[List]","","2024-01-16","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",19779]
[null,"40222570_DESENGRASANTE PARA TRABAJO PESADO_SOLUCIONES QUÍMICAS DEL PERÚ_FDS.pdf","2024-01-03","DESENGRASANTE PARA TRABAJO PESADO","SOLUCIONES QUÍMICAS DEL PERÚ S.A.","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","Sin comentarios","","","[Table]","40222570",false,"Desengrasante","Liquido inflamable","Liquido","Sin comentarios","cumplir con las indicaciones de la FDS",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","","Hidrocarburo Alifático \nNafta Hidrotratada ","64742-47-8\n64742-48-9\n","30 - 80\n30 - 80","[List]","2024-04-21","37","[List]","","2024-04-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",20176]
[null,"ALCOHOL ISOPROPILICO _IDDM INDUSTRIAL_FDS.pdf","2024-01-05","Alcohol Isopropílico","IDDM INDUSTRIAL","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","Si","Uso restringido para las gestantes, la FDS indica que contiene isopropanol CAS ( 67-63-0), puede afectar la embrion y feto","No","No","[Table]","",false,"Otros","Liquido inflamable","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS","La siguiente actualziación de la FDS debe estar de acuerdo al Sistema Globalmente Armonizado","No","Si","No",null,"",null,"","","","67-63-0"," ALCOHOL ISOPROPILICO","100","[List]","2024-05-06","14","[List]","","2024-05-08","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",20237]
[null,"XANTATO ISOBUTILICO DE SODIO_Reactivos Nacionales_FDS.pdf","2024-01-05","XANTATO ISOBUTILICO DE SODIO","Reactivos Nacionales S.A. (RENASA)","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Insumo Laboratorio","Solido inflamacion espontanea","Solido","No Aplica","Cumplir con las  idnciacion es de la FDS","Los  residuos  generados son peligrosos. Se recomienda que la siguiente actualización de la FDS esté de acuerdo al Sisema GLobalmente Armonizado.","No","Si","No",null,"",null,"","","","25306-75-6","Xantato Isobutilico de Sodio","100","[List]","2024-06-15","82","[List]","","2024-06-21","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",20474]
[null,"perma Multipurpose grease_perma-tec GmbH_FDS.pdf","2024-01-23","perma Multipurpose grease SF01","perma-tec GmbH & Co. KG,","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","Sin comentarios","No","No","[Table]","",false,"Lubricante","No aplica","Solido","sin comentarios","Cumplir con las indicaciones de la FDS","Los residuos generados se manejan como impregnados con hidrocarburos","No","No","No",null,"",null,"","","","NA","Aceite mineral","<3","[List]","2024-01-23",null,"[List]","","2024-10-21","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",19838]
[null,"NITROGENO_Tyco Fire Suppression & Building Products_FDS.pdf","2024-02-01","Nitrógeno","Tyco Fire Suppression & Building Products","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Otros","Gas comprimido","Gaseoso","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS","Los balones vacios se devuelven al proveedor","No","Si","No",null,"",null,"","","","7727-37-9","Nitrogeno","90-100%","[List]","2024-05-16","80","[List]","","2024-05-16","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",20349]
[null,"Serie Centra_Orica_FDS.pdf","2024-02-01","Serie Centra","Orica","","No","No Aplica","No","Si","[Table]","",false,"Insumo Voladura","Explosivo","Emulsion","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS","EL material debe ser almacenado en zonas  restringidas ","No","Si","No",null,"",null,"","","","6484-52-2\n-","Nitrato de amonio\nComponentes no peligrosos",">50\n<25%","[List]","2024-08-08","14","[List]","","2024-10-19","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",20649]
[null,"40668551_AERO MX-7021 PROMOTER_Cytec de Mexico_FDS.PDF","2024-02-08","AERO® MX-7021 PROMOTER","Cytec de Mexico S.A. ","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","Si","Uso restringido para las mujeres gestantes, la FDS indica que contiene  Tionocarbamato de N-alil-O-isobutilo CAS (86329-09-1) 40%, puede perjudicar la fertilidad o dañar el feto.","","","[Table]","40668551",false,"Insumo Produccion","Corrosivo","Liquido","Sin comentarios","Cumplir con las indicaiones de la FDS","Los envases vacios deben estar libres de material remanente","No","Si","En revisión",null,"",null,"","","","64742-47-8\n86329-09-1","destilados (petróleo), fracción ligera tratada con hidrógeno\nTionocarbamato de N-alil-O-isobutilo ","< 65\n< 40","[List]","2024-02-13","45","[List]","","2024-02-14","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",19944]
[null,"Shell Gadus S2 OG 40_Shell España_FDS.pdf","2024-02-21","Shell Gadus S2 OG 40","Shell España","Bajo: FDS indica producto no peligroso","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Lubricante","No aplica","Semisolido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","","68037-01-4 \n7429-90-5","Polialfaolefina\nAluminium paste \n"," 20 - 30\n1 - 5","[List]","2024-11-11","50","[List]","","2024-11-15","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",21078]
[null,"Shell Gadus S5 T460_Shell España_FDS.pdf","2024-02-21","Shell Gadus S5 T460","Shell España","Bajo: FDS indica producto no peligroso","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Lubricante","No aplica","Semisolido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","","-\n72676-55-2\n68411-46-1 \n95-38-5 ","Amino fosfato\nDerivado de mercaptotiadazol \nAlcarilamina\n2-(2-heptadec-8-enil-2-imidazolin\u0002","0,1 - 0,9\n0,1 - 0,9\n 0,5 - 2,9\n0 - 0,0249","[List]","2024-11-11","50","[List]","","2024-11-15","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",21079]
[null,"40834888_SAN-G APU_ Famesa_FDS.pdf","2024-03-02","SAN-G APU EMULSIÓN","FAMESA","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","40834888",false,"Insumo Voladura","Material comburente","Emulsion","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS","Emulsión utilizada en voladura, verificar compatibilidad durante el almacenamiento ","No","Si","No",null,"",null,"","","","6484-52-2 \n7631-99-4\n57-13-6 \n68476-30-2 \n62-56-6","Nitrato de Amonio\nNitrato de sodio\nurea\nperotelo\nthiourea","40,0–90,0% \n0,0–3,0%\n0,0–3,0%\n4,0–8,0%\n0,0 – 3,0% ","[List]","2025-01-30","107","[List]","","2025-06-10","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",21353]
[null,"MATDISPER 3100_Mathiesen_FDS_v2.pdf","2024-03-10","Dispersante","mathiesen","","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Aditivo","No aplica","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","","No peligroso, segun aplicacion SGA\nNo requerido, segun aplicacion SGA\n7732-18-5 ","terpolimero Acrilic\nMonómeros residuales \nAgua","43,0 - 44,0 %\n<= 250,0 PPM\n56,0 - 57,0 %","[List]","2024-12-26",null,"[List]","","2024-12-27","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",21280]
[null,"AERO 7152 PROMOTER_Cytec de Mexico_FDS.pdf","2024-03-20","AERO 7152 PROMOTER","Cytec de Mexico S.A. de C.V","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","Si","La FDS indica que tiene componentes como Tionocarbamato de N-alil-O-isobutilo No. CAS 86329-09-1, Se sospecha que puede perjudicar la fertilidad o dañar\nel feto.\n","","","[Table]","",false,"Insumo Laboratorio","Corrosivo","Liquido","Sin comentarios","Cumplir con las indicaciones de la FDS","Los residuos generados son peligrosos","No","Si","En revisión",null,"",null,"","","","86329-09-1\n108-11-2\n78-83-1\n","Tionocarbamato de N-alil-O-isobutilo \n4-metilpentan-2-ol\n2-metilpropan-1-ol \n","20-40\n10-20\n<5","[List]","2024-04-03","82","[List]","","2024-04-09","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",20125]
[null,"IRON CHIP_ELTRA_FDS.pdf","2024-04-03","Iron Chip","ELTRA","Bajo: FDS indica producto no peligroso","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Insumo Laboratorio","No aplica","Solido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","","7439-89-6","Hierro",null,"[List]","2024-09-19","66","[List]","","2024-09-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",20860]
[null,"MetAMINO_Evonik Corporation Nutrition & Care_FDS.PDF","2024-04-12","MetAMINO","Evonik Corporation Nutrition & Care","Bajo: FDS indica producto no peligroso","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Aditivo","No aplica","Solido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS","Es un aditivo para alimentos para animales,se aprueba la FDS por  pruebas metalurgicas, en estricto no requiere evaluaciónd de FDS, pero si la autorizaión de DIGESA.","No","No","No",null,"",null,"","","","59-51-8","DL-metionina",">=99%","[List]","2024-12-20","46","[List]","","2024-12-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",21263]
[null,"Azolla ZS 46_Total Especialidades Argentina SA _FDS.pdf","2024-04-17","Azolla ZS 46","Total Especialidades Argentina SA","Bajo: FDS indica producto no peligroso","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Lubricante","No aplica","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS","Los residuos generados se manejan como impregnados con hidrocarburos ","No","No","No",null,"",null,"","","","128-39-2","2,6-di-terc-butilfeno","<0.25","[List]","2024-07-17","51","[List]","","2024-07-22","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",20579]
[null,"Antracita_NORDICWATER ARGENTINA_FDS.pdf","2024-05-02","Antracita","NORDICWATER ARGENTINA SRL","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Otros","No aplica","Solido","No Aplica","cumplir con las indicaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","","Antracita","68187-59-7","80-90%","[List]","2024-05-02","68","[List]","","2024-10-18","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",20220]
[null,"40182039_40724546_40732364_40227897_40532260_NITRÓGENO_AIRGAS_FDS.pdf","2024-05-03","NITRÓGENO","AIRGAS USA, LLC AND ITS AFFILIATES","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","Sin comentarios","","","[Table]","40182039_40724546_40732364_40227897_40532260",false,"Otros","Gas comprimido","Gaseoso","Sin comentarios","Sin comentarios","Los balones vacíos se devuelven al proveedor","No","Si","No",null,"",null,"","","","7727-37-9","Nitrogeno","100%","[List]","2024-03-07","135","[List]","","2025-08-09","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",20030]
[null,"Sika Stabilizer-1005 Dust PE_Sika Peru S.A.C._FDS.pdf","2024-05-15","Sika® Stabilizer-1005 Dust PE","Sika Peru S.A.C.","Bajo: FDS indica producto no peligroso","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Otros","No aplica","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","","126-73-8 ","fosfato de tributilo",">= 0,1 - < 1","[List]","2024-12-20","46","[List]","","2024-12-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",21265]
[null,"40657963_Removedor de Sarro_DARYZA S.A.C._FDS.pdf","2024-05-22","Removedor de sarro","DARYZA","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","40657963",false,"Otros","No aplica","Liquido","No Aplica","Se debe cumplir con lo indicado en la FDS.","Los residuos generados son peligrosos","No","Si","No",null,"",null,"","","","7664-38-2\n77-92-9\n86438-79-1","Ac. Fosforico\nAc. Citrico\nCocamidopropil betaina","5.0-20.0\n25.0-35.0\n0.10-050","[List]","2024-07-10","45","[List]","","2025-07-09","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",20570]
[null,"Nazca Niquel_Soldexa_FDS.pdf","2024-05-30","Nazca Niquel","SOLDEXA","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Insumo Voladura","No aplica","Solido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FSD. \nAsegurar el uso correcto de los EPPs y contar con suficiente ventilación.","Las colillas de soldadura  se manejan como residuos metálicos ","No","No","No",null,"",null,"","","","7440-02-0\n513-77-9\n7789-75-5\n471-34-1\n7782-42-5\n1309-37-1\n65997-17-3\n14808-60-7\n546-93-0\n1309-48-4\n1305-78-8\n7439-95-4\n9004-34-6\n7439-89-6","Niquel\nCarbonato de bario\nFloruro Calcio\nCarbonato de calcio\nGrafito\nOxido de Hierro\nMe2O Silicate\nSilice/Cuarzo\nCarbonato Magnesio\nOx de Magnesio\nOx de calcio\nMagnesio\nCelulosa\nHierro","65-75\n5-10\n1.5-5\n1.5-5\n1.5-5\n1.5-5\n1.5-5\n1.5-5\n0.5-1.5\n0.5-1.5\n0.5-1.5\n<=0.5\n<=0.5\n<=0.5","[List]","2024-07-08","37","[List]","","2024-07-16","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",20555]
[null,"EXATUB E71T 1M_SOLDEXA_FDS.pdf","2024-06-01","EXATUB E71T - 1M_SOLDEXA_FDS","","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Insumo Soldadura","No aplica","Solido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS","Las colillas y mateerial residual se manejan como residuos metálicos ","No","No","No",null,"",null,"","","","7439-89-6\n13463-67-7\n14808-60-7\n7439-96-5\n1309-48-4\n7440-21-3\n1344-28-1\n7440-32-6\n12136-45-7\n1313-59-3","Hierro\nDióxido de Titanio\nSilice (Cuarzo)\nManganeso\nOxido de Magnesio\nSilicio\nOxido de aluminio\nTitanium powder\nPotassium oxyde\nSodium oxyde","70 - 80%\n<20 %\n<5 %\n<3 %\n<2 %\n<1.5 %\n<1 %\n< 0.3 %\n< 0.1 %\n< 0.1 %","[List]","2024-06-25","44; 37","[List]","","2025-06-14","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",20507]
[null,"Elaskon SK-U_Elaskon_FDS.pdf","2024-06-13","Elaskon SK-U","Elaskon","Bajo: FDS indica producto no peligroso","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Aditivo","Gas inflamable","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","","106-97-8\n74-98-6\n927-241-2","Butano\nPropano\nHydrocarbons, C9.C10, n.alkanes","35-<40\n15-<20\n15-<20","[List]","2024-11-11","50","[List]","","2024-11-13","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",21077]
[null,"GAS LICUADO DE PETROLEO_LIMA GAS_FDS.pdf","2024-06-20","GAS LICUADO DE PETROLEO","LIMA GAS","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Otros","Gas inflamable","Gaseoso","No Aplica","Cumplir con lo indicado en la FDS, se debe de seguir las recomendaciones de la seccion 8 de la FDS, se de contar con duchas cercanas a la zona de trabajo segun lo indicado en la FDS","Los balones vacios  deben ser devueltos al proveedor. La siguiente actualización de la FDS debe estar de acuerdo al Sistema Globalmente Armonizado ","No","Si","No",null,"",null,"","","","74-98-6\n68476-85-7\n106-97-8\n75-08-1 \n","Propano \nButano\nGLP\nEtil–Mercaptano\n(Odorizante) ","50 – 70,0 %\n50 – 30.0 %\n100 %\n14 ppm a 20 ppm \n","[List]","2024-10-10","6","[List]","","2024-10-11","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",20931]
[null,"CORDTEX™_Orica_FDS.pdf","2024-07-01","CORDTEX™","Orica","Alto: Listado de sustancias potencialmente peligrosas de SMCV","No",null,"No","No","[Table]","",false,"Insumo Voladura","Explosivo","Solido","No Aplica","Cumplir con las indicaicones de la FDS, hcer uso de los EPP segun FDS.  ","Su almacernamiento  debe ser en  lugares designados y específicos  (polvorines)","No","Si","No",null,"",null,"","","","78-11-5\n25038-59-9\n9010-79-1\n25853-85-4\n9002-86-2","Tetranitrato de pentaeritritol \nPoli (oxi - 1,2 - etanodiiloxicarbonil -1,4- \nPolímero de etileno y propileno \nPolietileno PE\nPolivinilcloruro","< 80%\n< 25%\n< 30%\n< 40%\n< 30% ","[List]","2024-08-07","14","[List]","","2024-10-19","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",20626]
[null,"BIG SHOT Con 2 Plus Cereza_Montgomery Manufacturing_FDS.pdf","2024-07-01","BIG SHOT Con 2 Plus Cereza","Montgomery Manufacturing Co.","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Aditivo","Toxico","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS","Los envases vacios deben estar excentos de remanents para su manejo o reaprovechamiento","No","Si","No",null,"",null,"","","","68424-85-1\n127087-87-0","Cloruro de alquildimetilbencilamonio (C12-16)\nPoli (oxi-1,2-etanodiilo), alfa-(4- nonifenil)-omega-","1-5\n1-5","[List]","2024-07-22","38","[List]","","2024-07-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",20593]
[null,"40509381_LNF Calibration Check Fluid 2806_AMETEK - Spectro Scientific_FDS_V1.pdf","2024-07-26","LNF Calibration Check Fluid 2806","AMETEK - Spectro Scientific","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","40509381",false,"Insumo Laboratorio","Toxico","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS","Los residuos generados son peligrosos","No","Si","No",null,"",null,"","","","64742-47-8\n128-37-0 \n115-86-6 ","destilados (petróleo), hidrotratados \nHidroxitolueno butilado \nTrifenilfosfato ","60 - 80\n0.25 - 0.99\n0.25 - 0.99","[List]","2024-06-10","101","[List]","","2024-06-13","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",20439]
[null,"CATALIZADOR OXIBOND DHS 907 RENNER_FDS.pdf","2024-08-12","CATALIZADOR OXIBOND","RENNER","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Aditivo","Corrosivo","Liquido","No Aplica","Cumplir co las indicaciones de la FDS","Los residuos generados son peligrosos","No","Si","No",null,"",null,"","","","285513-2 \n100-51-62","Ciclohexanometanamina, 5-amino- 1,3,3-trimetil-\nAlcohol bencilico ","30-50\n30-50","[List]","2024-08-12","22","[List]","","2024-08-13","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",20676]
[null,"40222071_Gasohol Regular_EXXONMOBIL_FDS.pdf","2024-08-16","GASOHOL REGULAR","EXXONMOBIL","Bajo: FDS indica producto no peligroso","No","No Aplica","No","No","[Table]","40222071",false,"Otros","Liquido inflamable","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS","Sin observaciones a la FDS. Los residuos generados son peligrosos.","No","Si","No",null,"",null,"","","","86290-81-5","Gasolina",">90 %","[List]","2024-11-20","37","[List]","","2024-11-20","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",21132]
[null,"CAI-NH_TSG_FDS.pdf","2024-09-01","Carbon Activado_CAI NH","THE SYNERGY GROUP SPA","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Otros","Solido inflamable","Solido","No Aplica","Cumplir con lo indicado en la FDS.\nLa FDS indica que se debe de contar con Duchas cercanas a la zona de trabajo. Seguir las indicaciones dadas en la seccion 8 de la FDS",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","","7440-44-0","Carbono Activado","100%","[List]","2024-10-01","51","[List]","","2024-10-07","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",20904]
[null,"40511037_MOBILGEAR 600 XP 220_EXXON MOBIL_FDS_V1.pdf","2024-09-03","MOBILGEAR 600 XP 220","EXXON MOBIL","Bajo: FDS indica producto no peligroso","No","No Aplica","No","No","[Table]","40511037",false,"Lubricante","No aplica","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS","EL aceite residual no debe mezclarse con otros materiales","No","No","No",null,"",null,"","","","68955-53-3","aminas, c12-14-terc-alquil","<0.25","[List]","2024-10-17","37","[List]","","2024-10-22","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",20959]
[null,"40511003_MOBIL DTE 25_EXXON MOBIL_FDS_V3.pdf","2024-09-03","MOBIL DTE 25","EXXON MOBIL","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","40511003",false,"Lubricante","No aplica","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS","El aceite residual debe estar excento de otros materiales para su reaprovechamiento ","No","No","No",null,"",null,"","","","57855-77-3\n128-37-0","ác. dinonilnaftalensulfónico, sal de calcio\n2,6- di-tert-butil-p-cresol","<1\n<0.25","[List]","2024-10-17","37","[List]","","2024-10-22","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",20956]
[null,"40215397_LOCTITE 242_HENKEL_FDS_V1.pdf","2024-09-17","LOCTITE 242","HENKEL","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","40215397",false,"Pegamento","Toxico","Liquido","No Aplica","Cumplir con lo indicado en la FDS, seguir lo indicado en la seccion 8 de la FDS Controles de exposición/protección persona","Los residuos generados son peligrosos","No","Si","No",null,"",null,"","","","112945-52-5\n25736-86-1\n80-15-9\n613-48-9\n79-41-4\n130-15-4\n","Metacrilato de 2-hidroxietilo, etoxilado\nSílice, amorfa, pirogénica, libre de cristales\nHidroperóxido de cumeno\nDietiltolouidina\nAcido metacrílico\n1,4 Naftoquinona\n",">= 2,5- < 5 %\n>= 1- < 5 %\n>= 1- < 2,5 %\n>= 0,25- < 1 % \n>= 0,1- < 0,25 %\n>= 0,025- < 0,1 %\n","[List]","2024-10-04","37","[List]","","2024-10-09","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",20915]
[null,"Agilent Cool Clear Coolant Fluid_Agilent_FDS.pdf","2024-09-18","Agilent Cool Clear Coolant Fluid","Agilent","Bajo: FDS indica producto no peligroso","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Refrigerantes","No aplica","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS","En la sección 2 se indica que el producto químico no es peligroso de acuerdo al Sistema GLobalmente Armonizado (SGA) ","No","No","No",null,"",null,"","","","No Aplica","No Aplica","No Aplica","[List]","2024-09-18","66","[List]","","2024-10-18","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",20853]
[null,"Reagent S-10975 Promoter_Cytec de Mexico_FDS.pdf","2024-10-04","S 10975_Syensqo_FDS","Cytec de Mexico","Bajo: FDS indica producto no peligroso","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Insumo Produccion","Liquido inflamable","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS","Los residuos generados son peligrosos","No","Si","No",null,"",null,"","","","64742-53-6\nsecreto comercial- archivado en carta\nsecreto comercial- archivado en carta\n64742-47-8\nsecreto comercial- archivado en carta\nsecreto comercial- archivado en carta","destilados (petróleo), fracción nafténic\nTiocarbonato\nTio éster\ndestilados (petróleo), fracción ligera\nAlcohol primario\nAlcohol de alquilo primario","30-60\n15-40\n10-30\n5-15\n1-7\n<= 3","[List]","2024-10-17","82","[List]","","2025-01-08","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",20970]
[null,"MC-C3320_ MOLYCOP_FDS.pdf","2024-10-22","MC-C3320","MOLYCOP","Bajo: FDS indica producto no peligroso","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Insumo Produccion","Toxico","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","","141-98-0\n2956-12-9","O-isopropil etiltiocarbamato\nDitiocarbonato de S-alilo O-pentil","50-70\n30-50","[List]","2024-10-22","82","[List]","","2024-10-24","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",20991]
[null,"40213695_SHIELD-BRIGHT 309L_SOLDEX S.A._FDS_V3.pdf","2024-10-25","SHIELD-BRIGHT 309L","SOLDEX S.A.","Bajo: FDS indica producto no peligroso","No","No Aplica","No","No","[Table]","40213695",false,"Insumo Soldadura","No aplica","Solido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","","7439-89-6\n7740-47-3\n7440-03-0\n13463-67-7\n7439-96-5\n7440-21-3\n1314-23-4\n14808-60-7\n7439-98-7\n7440-50-8\n12401-86-4\n7440-67-7\n16871-90-2\n7789-24-4\n7681-49-4\n15096-52-3\n1334-28-1\n1309-37-1\n12136-45-7","iron\ncrhomium\nnickel\ntitanium\nmanganese\nsilicon\nziconium\nquartz\nmolybdenum\ncooper\nsodium oxide\nzirconium\npotasium\nlithium\nsodium\ncryolite","45-100\n21-24\n10-12\n8-12\n1-3\n0.2-2\n0-2\n0-1\n0-0.5\n0-0.5\n0-0.5\n0-0.5\n0-0.5\n0-0.5\n0-0.5\n0-0.5","[List]","2025-02-12","31","[List]","","2025-02-16","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",21393]
[null,"MOBIL SHC GEAR 220_MOBIL_FDS.pdf","2024-11-05","MOBIL SHC GEAR 220","MOBIL","Bajo: FDS indica producto no peligroso","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Lubricante","No aplica","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS","Los contenedores vacíos pueden \ncontener residuos y ser por tanto peligrosos.","No","Si","No",null,"",null,"","","","68411-46-1\n8008-20-6\n597-82-0\n94270-86-7","bencenamina, n-fenil-, productos de reacción\nkerosene\ntofosfato de O,O,O-trifenio\n1h-benzotriazol-1-metanamina, n,n-bis(2"," <1\n≤0.3\n≤0.3\n<0.25","[List]","2025-03-25","26","[List]","","2025-03-28","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",21536]
[null,"JETHANE 650HS_Corporación Peruana de Productos Químicos S.A._FDS.pdf","2024-11-21","JETHANE 650HS V5_JET_FDS","Corporación Peruana de Productos Químicos S.A.","Bajo: FDS indica producto no peligroso","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Pintura","Liquido inflamable","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","","123-86-4\n64742-94-5\n13463-67-7 \n68476-25-5\n68611-44-9 \n1333-86-4","Acetato de n-butilo\nSolvente Nafta\nDióxido de titanio\nFeldespato\nSilice cristalina\nNegro de humo","10 - 18 \n2-8\n1-40\n7-15\n1-4\n0-5","[List]","2024-11-25","33","[List]","","2024-11-30","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",21175]
[null,"40837879_Tolueno_DutCH_FDS v2.pdf","2024-11-21","Tolueno","DutCH","Alto: Listado de sustancias potencialmente peligrosas de SMCV","Fertilidad y Embrión","Contiene TOLUENO (CAS 108-88-3) AL 100%","No","No","[Table]","40837879",false,"Insumo Laboratorio","Liquido inflamable","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS\nProducto no debe ser manipulado por mujeres gestantes","Insumo fiscalizado,  está dentro del RBF para SMCV","No","Si","Si",null,"",null,"","","","108-88-3","Tolueno","100","[List]","2025-03-05","37","[List]","","2025-05-21","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",21470]
[null,"Sikalastic HLM 5000R RG_Sika FDS Rev. 1.pdf","2024-12-03","Sikalastic HLM 5000RG ","Sika Peru SAC","Bajo: FDS indica producto no peligroso","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Otros","Toxico","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS","Los residuos generados son peligrosos","No","Si","No",null,"",null,"","","","106232-86-4\n108-67-8 \n301-10-0 ","Chlorinated paraffin\nmesitileno\nbis(2-etilhexanoato) de estaño",">= 10 - < 20\n>= 2,5 - < 10\n>= 0,1 - < 0,25","[List]","2024-12-04","50","[List]","","2024-12-05","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",21221]
[null,"40223129_445451_SHIP ASSY RL A 10 G_TYCO FIRE PROTECTION PRODUCTS_FDS.pdf","2024-12-09","445451_SHIP ASSY RL A 10 G","TYCO FIRE SUPPRESSION & BUILDING PRODUCTS","Bajo: FDS indica producto no peligroso","No","No Aplica","No","No","[Table]","40223129",false,"Otros","Gas comprimido","Gaseoso","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•\tProtección de ojos: No se requiere, según lo indicado en la FDS.\n•\tProtección de manos: Guantes de cuero para manipulación del extintor (SMCV: 40199106, 40199197,40222038, 40736582). La recomendación de uso de ropa protectora como botas, guantes de laboratorio, delantal entre otros se da para la manipulación del químico en caso de mantenimiento y recargas\nAsegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.","El producto es un extintor , la evaluación de compatibilidad se hace de acuerdo con el gas del cartucho ","No","No","No",null,"",null,"","","","8031-18-3\n7727-37-9","Tierra de Fuller\nNitrogeno","1-5%\n90-100%","[List]","2025-08-07","37","[List]","","2025-08-10","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",22092]
[null,"40215691_40087946_FORAY ABC MOD TECH MULTI PUPOSE DRY CHEMICAL STORED PRESSURE EXTINGUISHER_TYCO FIRE SUPPRESSION Y BUILDING PRODUCTS_FDS.pdf","2024-12-09","FORAY ABC MOD TECH MULTI PUPOSE DRY CHEMICAL STORED PRESSURE EXTINGUISHER","TYCO FIRE SUPPRESSION Y BUILDING PRODUCTS","Bajo: FDS indica producto no peligroso","No","No Aplica","No","No","[Table]","40087946_40215691",false,"Otros","Gas comprimido","Gaseoso","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•\tProtección de ojos: No se requiere, según lo indicado en la FDS.\n•\tProtección de manos: Guantes de cuero para manipulación del extintor (SMCV: 40199106, 40199197,40222038, 40736582). La recomendación de uso de ropa protectora como botas, guantes de laboratorio, delantal entre otros se da para la manipulación del químico en caso de mantenimiento y recargas\nAsegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.","Los usuarios deben cumplir con las indicaciones de la FDS.","No","Si","No",null,"",null,"","","","8031-18-3","Tierra de Fuller","1-5","[List]","2025-07-22","37","[List]","","2025-08-17","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",21996]
[null,"Nitrógeno gaseoso_Oxigeno Santa Clara SAC_FDS.pdf","2024-12-10","Nitrógeno gaseoso","Oxigeno Santa Clara SAC","","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Otros","Gas comprimido","Gaseoso","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","","7727-37-9","Nitrógeno","100","[List]","2025-04-05","37","[List]","","2025-04-09","Si","Si","Si","No","REDRILSA","[List]","",null,"Empresa Contratista",21575]
[null,"40199304_ TEROSON MS 930 GY_FDS.pdf","2024-12-11","TEROSON MS 930 GREY","HENKEL","","No","No Aplica","No","No","[Table]","40199304",false,"Pegamento","Toxico","Solido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","","1317-65-3\n13463-67-7\n52829-07-9","Carbonato cálcico\nDióxido de titanio\nsebacato de bis(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidilo",">= 30- < 50 %\n>= 5- < 10 %\n>= 0,25- < 1 %","[List]","2025-05-02","41; 6","[List]","","2025-05-02","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",21654]
[null,"SikaSwell S-2_SIKA_FDS.pdf","2024-12-17","SIKASWELL S-2 ","SIKA PERU","Bajo: FDS indica producto no peligroso","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Pegamento","No aplica","Semisolido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS","Revisar y cumplir con las indicaciones de la FDS.","No","No","No",null,"",null,"","","","77703-56-1\n932742-30-8\n68526-86-3","Urea,N,N''-(methylenedi-4,1-phenylene)bis[N\nHardener LI (Isophoronedialdimine) \nalcoholes, C11-14-iso-, ricos en C13",">= 2,5 - < 10\n>= 1 - < 2,5\n>= 0,25 - < 1","[List]","2025-01-14","51","[List]","","2025-01-17","Si","Si","Si","","STRACON PERU","[List]","",null,"Empresa Contratista",21313]
[null,"40489837_Roto Synthetic Fluid Xtend Duty_Atlas Copco Peruana SA_FDS.pdf","2024-12-23","Roto Synthetic Fluid Xtend Duty","Atlas Copco Peruana SA","Bajo: FDS indica producto no peligroso","No","No Aplica","No","No","[Table]","40489837",false,"Lubricante","No aplica","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indiaciones de la FDS","Almacenar en un área fría, seca y bien ventilada.","No","No","No",null,"",null,"","","","68411-46-1\n268567-32-4\n3115-49-9","1-2.9\n0.1-0.9\n<0.09","bencenamina,-N-fenil-,-productos-de-reacción-con\n3-(diisobutoxythiophosphoryls\nácido (4-nonilfenoxi)acético","[List]","2025-03-25","84","[List]","","2025-03-28","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",21534]
[null,"MOBILFLUID 424_Terpel Comercial del Perú _FDS.pdf","2024-12-26","MOBILFLUID 424","Terpel Comercial del Perú ","","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Lubricante","No aplica","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","","64742-65-0\n 64742-53-6\n68649-42-3\nPropietario\n597-82-0","destilado parafinico pesado desparafinado\ndestilado naftenico liviano hidrotratado\nalquil ditiofosfato de zinc\nc14-18 alfa-olefina epóxido, productos de rea\ntiofosfato de O,O,O-trifenilo","≥50 - ≤75\n≤3\n<2.5\n<1\n≤0.1","[List]","2025-05-06","51","[List]","","2025-05-08","Si","Si","Si","No","STRACON","[List]","",null,"Empresa Contratista",21667]
[null,"40261641_SQP- 994-B SOLVENTE DESENGRASANTE_SOLUCIONES QUÍMICAS DEL PERÚ SA_FDS.pdf","2025-01-01","SQP- 994-B SOLVENTE DESENGRASANTE","SOLUCIONES QUÍMICAS DEL PERÚ SA","","En revisión","No Aplica","No","No","[Table]","40261641",false,"","No aplica","Liquido","No Aplica",null,null,"No","No","En revisión",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2025-08-25","37","[List]","","2025-08-25","En revisión","En revisión","En revisión","En revisión","",null,"",null,"SMCV",22162]
[null,"PAC Control_MDF Fluidos Perú S.A._FDS.pdf","2025-01-01","PAC Control","MDF Fluidos Perú S.A","","En revisión","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"","No aplica","Liquido","No Aplica",null,null,"No","No","En revisión",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2025-08-26","18; 32","[List]","","2025-08-26","En revisión","En revisión","En revisión","En revisión","CONSORCIO JM","[List]","",null,"Empresa Contratista",22169]
[null,"Cemento Portland Puzolánico tipo IP alta durabilidad_Yura_FDS.pdf","2025-01-01","Cemento Portland Puzolánico tipo IP alta durabilidad","","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Insumo Construccion","No aplica","Solido","Contiene DIOXIDO DE SILICE a 3mg PTS/m3\nActualmente para uso de EECC OPEMIP","Cumplir con las inciaciones de la FDS\nPresentar controles establecidos para la manipulacion del PQ.\nSe debe contar con los siguientes controles:\n1.\tLista del personal expuesto al PQ.\n2.\tDifusión de la FDS al personal.\n3.\tCantidad de uso y frecuencia del PQ.\n4.\tPETS de trabajo del uso y manejo del PQ (incluyendo los EPP para la manipulación de acuerdo con la FDS)",null,"Si","No","No",null,"",null,"","","","14808-60-7\n1305-78-8","Dioxido de silicio\noxido de calcio","3mg PTS/m3\n10mg PTS/m3","[List]","2025-01-27","51","[List]","","2025-01-30","Si","Si","Si","","OPEMIP","[List]","Permanente",null,"Empresa Contratista",21337]
[null,"GRAVA DE CUARZO 1-2 _INV ESDEL_FDS.pdf","2025-01-02","GRAVA DE CUARZO 1/2","INVERSIONES ESDEL EIRL","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Otros","No aplica","Solido","El producto contiene 99.5% de silice, componente cancerígeno, se deben de seguir los controles implementados para el uso del PQ","EL PQ tiene componentes Cancerigenos Silice Cuarzo, se debe de cumplir con lo indicado en la FDS, se debe de difundir la FDS al equipo de trabajo.\nCumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS del fabricante deberá de utilizar como mínimo: \n•\tProtección de ojos: Lentes de seguridad tipo google para polvo (SMCV: 40606914).\n•\tProtección de manos: Guantes de látex (SMCV: MN 40745016, 40216710, 40745014).\n•\tProtección respiratoria: Respirador con filtro P100 tales como el 2097 (SMCV: 40226074), se recomienda usar equipos motorizados o autónomos para intervalos de exposición mayores de 1 hora.\n•\tProtección para el cuerpo: Trajes desechables (SMCV: 40263093,40262598, 40213709).\nAsegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.\n","Los envases vacios no son peligrosos","Si","No","No",null,"",null,"","","","14808-60-7\n1344-28-1\n1309-37-1\n13463-67-7","Sílice cristalina (cuarzo)\nOxido de Aluminio\nÓxido de Hierro\nOxido de Titanio","97.0 – 99.5\n0.0-1.0\n0.0-1.0\n0.0-0.5","[List]","2025-08-18",null,"[List]","","2025-08-20","Si","Si","Si","No","",null,"Temporal",null,"SMCV",22132]
[null,"ARENA DE CUARZO 0.50MM_INVERSIONES ESDEL EIRL_FDS.pdf","2025-01-02","ARENA DE CUARZO 0.50 MM","INVERSIONES ESDEL EIRL","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Otros","No aplica","Solido","El producto contiene 99.5% de silice, componente cancerígeno, se deben de seguir los controles implementados para el uso del PQ","EL PQ tiene componentes Cancerigenos Silice Cuarzo, se debe de cumplir con lo indicado en la FDS, se debe de difundir la FDS al equipo de trabajo.\nCumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS del fabricante deberá de utilizar como mínimo: \n•\tProtección de ojos: Lentes de seguridad tipo google para polvo (SMCV: 40606914).\n•\tProtección de manos: Guantes de látex (SMCV: MN 40745016, 40216710, 40745014).\n•\tProtección respiratoria: Respirador con filtro P100 tales como el 2097 (SMCV: 40226074), se recomienda usar equipos motorizados o autónomos para intervalos de exposición mayores de 1 hora.\n•\tProtección para el cuerpo: Trajes desechables (SMCV: 40263093,40262598, 40213709).\nAsegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.\n","Los residuos generados se manejan como no peligrosos ","Si","No","No",null,"",null,"","","","14808-60-7\n1344-28-1\n1309-37-1\n13463-67-7","Sílice cristalina (cuarzo)\nOxido de Aluminio\nÓxido de Hierro\nOxido de Titanio","98.0 – 99.5\n0.0-1.0\n0.0-1.0\n0.0-0.5","[List]","2025-08-14",null,"[List]","","2025-08-18","Si","Si","Si","No","",null,"Temporal",null,"SMCV",22125]
[null,"GRAVA DE CUARZO 0.5 x 0.25_INVERSIONES ESDEL EIRL_FDS.pdf","2025-01-02","GRAVA DE CUARZO 1/2 x 1/4","INVERSIONES ESDEL EIRL","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Otros","No aplica","Solido","El producto contiene 99.5% de silice, componente cancerígeno, se deben de seguir los controles implementados para el uso del PQ","EL PQ tiene componentes Cancerigenos Silice Cuarzo, se debe de cumplir con lo indicado en la FDS, se debe de difundir la FDS al equipo de trabajo.\nCumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS del fabricante deberá de utilizar como mínimo: \n•\tProtección de ojos: Lentes de seguridad tipo google para polvo (SMCV: 40606914).\n•\tProtección de manos: Guantes de látex (SMCV: MN 40745016, 40216710, 40745014).\n•\tProtección respiratoria: Respirador con filtro P100 tales como el 2097 (SMCV: 40226074), se recomienda usar equipos motorizados o autónomos para intervalos de exposición mayores de 1 hora.\n•\tProtección para el cuerpo: Trajes desechables (SMCV: 40263093,40262598, 40213709).\nAsegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.\n","Cumplir con las indicaciones de la FDS. Los resiudos generados no son peligrosos","Si","No","No",null,"",null,"","","","14808-60-7\n1344-28-1\n1309-37-1\n13463-67-7","Sílice cristalina (cuarzo)\nOxido de Aluminio\nÓxido de Hierro\nOxido de Titanio","97.0 – 99.5\n0.0-1.5\n0.0-1.0\n0.0-0.5","[List]","2025-08-14",null,"[List]","","2025-08-18","Si","Si","Si","No","",null,"Temporal",null,"SMCV",22128]
[null,"GRAVA DE CUARZO 0.75 x 0.5_INVERSIONES ESDEL EIRL_FDS.pdf","2025-01-02","GRAVA DE CUARZO 3/4 x 1/2","INVERSIONES ESDEL EIRL","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Otros","No aplica","Solido","El producto contiene 99.5% de silice, componente cancerígeno, se deben de seguir los controles implementados para el uso del PQ","EL PQ tiene componentes Cancerigenos Silice Cuarzo, se debe de cumplir con lo indicado en la FDS, se debe de difundir la FDS al equipo de trabajo.\nCumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS del fabricante deberá de utilizar como mínimo: \n•\tProtección de ojos: Lentes de seguridad tipo google para polvo (SMCV: 40606914).\n•\tProtección de manos: Guantes de látex (SMCV: MN 40745016, 40216710, 40745014).\n•\tProtección respiratoria: Respirador con filtro P100 tales como el 2097 (SMCV: 40226074), se recomienda usar equipos motorizados o autónomos para intervalos de exposición mayores de 1 hora.\n•\tProtección para el cuerpo: Trajes desechables (SMCV: 40263093,40262598, 40213709).\nAsegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.\n","Los residuos generados no son peligrosos. CUmplir con las indicaciones dela FDS.","Si","No","No",null,"",null,"","","","14808-60-7\n1344-28-1\n1309-37-1\n13463-67-7","Sílice cristalina (cuarzo)\nOxido de Aluminio\nÓxido de Hierro\nOxido de Titanio","97.0 – 99.5\n0.0-1.5\n0.0-1.0\n0.0-0.5","[List]","2025-08-14",null,"[List]","","2025-08-18","Si","Si","Si","No","",null,"Temporal",null,"SMCV",22129]
[null,"GRAVA DE CUARZO 0.125 x 0.0625_INVERSIONES ESDEL EIRL_FDS.pdf","2025-01-02","GRAVA DE CUARZO 1/8 x 1/16","INVERSIONES ESDEL EIRL","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Otros","No aplica","Solido","El producto contiene 99.5% de silice, componente cancerígeno, se deben de seguir los controles implementados para el uso del PQ","EL PQ tiene componentes Cancerigenos Silice Cuarzo, se debe de cumplir con lo indicado en la FDS, se debe de difundir la FDS al equipo de trabajo.\nCumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS del fabricante deberá de utilizar como mínimo: \n•\tProtección de ojos: Lentes de seguridad tipo google para polvo (SMCV: 40606914).\n•\tProtección de manos: Guantes de látex (SMCV: MN 40745016, 40216710, 40745014).\n•\tProtección respiratoria: Respirador con filtro P100 tales como el 2097 (SMCV: 40226074), se recomienda usar equipos motorizados o autónomos para intervalos de exposición mayores de 1 hora.\n•\tProtección para el cuerpo: Trajes desechables (SMCV: 40263093,40262598, 40213709).\nAsegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.\n","Los residuos generados no son peligrosos. Los  envases vacios no son residuos peligrosos","Si","No","No",null,"",null,"","","","14808-60-7\n1344-28-1\n1309-37-1\n13463-67-7","Sílice cristalina (cuarzo)\nOxido de Aluminio\nÓxido de Hierro\nOxido de Titanio","98.0 – 99.5\n0.0-1.0\n0.0-1.0\n0.0-0.5","[List]","2025-08-14",null,"[List]","","2025-08-18","Si","Si","Si","No","",null,"Temporal",null,"SMCV",22130]
[null,"ARENA DE CUARZO 0.50 MM - 1.50 MM_INVERSIONES ESDEL EIRL_FDS.pdf","2025-01-02","ARENA DE CUARZO 0.50 MM – 1.50 MM","INVERSIONES ESDEL EIRL","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Otros","No aplica","Solido","El producto contiene 99.5% de silice, componente cancerígeno, se deben de seguir los controles implementados para el uso del PQ","EL PQ tiene componentes Cancerigenos Silice Cuarzo, se debe de cumplir con lo indicado en la FDS, se debe de difundir la FDS al equipo de trabajo.\nCumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS del fabricante deberá de utilizar como mínimo: \n•\tProtección de ojos: Lentes de seguridad tipo google para polvo (SMCV: 40606914).\n•\tProtección de manos: Guantes de látex (SMCV: MN 40745016, 40216710, 40745014).\n•\tProtección respiratoria: Respirador con filtro P100 tales como el 2097 (SMCV: 40226074), se recomienda usar equipos motorizados o autónomos para intervalos de exposición mayores de 1 hora.\n•\tProtección para el cuerpo: Trajes desechables (SMCV: 40263093,40262598, 40213709).\nAsegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.\n",null,"Si","No","No",null,"",null,"","","","14808-60-7\n1344-28-1\n1309-37-1\n13463-67-7","Sílice cristalina (cuarzo)\nOxido de Aluminio\nÓxido de Hierro\nOxido de Titanio","98.0 – 99.5\n0.0-1.0\n0.0-1.0\n0.0-0.5","[List]","2025-08-18",null,"[List]","","2025-08-21","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",22133]
[null,"PYSCIDE 3375 _PRODUCTOS Y SERVICIOS_FDS.pdf","2025-01-02","PYSCIDE 3375 HIPOCLORITO DE SODIO","Productos y Servicios para la Industria S.A.C","Alto: Listado de sustancias potencialmente peligrosas de SMCV","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Aditivo","Corrosivo","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•Protección de ojos: Lentes tipo google de protección química y careta facial \nProtección de manos: Guantes de nitrilo (SMCV: MN 40632010, 40631988, 40632003, 40632004).\n•Protección respiratoria: Respirador con filtros para vapores inorgánicos (SMCV:  40194407).\n•Protección para el cuerpo: Trajes desechables resistente a químicos (SMCV: 40233676, 40228887, 40228886) o (SMCV: 40745489, 40745488, 40745487, 40745490).\n•Protección de pies: Zapatos de PVC con resistencia química (SMCV: 40745144, 40745145, 40745146, 40745147, 40745148, 40745149, 40745150, 40745151, 40745152, 40745143).\nAsegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.","Producto no fiscalizado, el personal debe cumplir con las indicaciones de la FDS.","No","Si","No",null,"",null,"","","","7681-52-9","Hipoclorito de Sodio","Aprox. 7.5 % w/w","[List]","2025-08-04",null,"[List]","","2025-08-05","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",22081]
[null,"40215720_394 NAZCA SOLDEXA Ed 04_FDS.pdf","2025-01-06","NAZCA 394 CORTE","SOLDEXA","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","40215720",false,"Insumo Soldadura","No aplica","Solido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS","El producto es una varilla de soldadura, los residuos generados se manejan como residuos metálicos ","No","No","No",null,"",null,"","","","9004-34-6\n7439-89-6 \n7439-96-5\n14808-60-7 ","Celulosa\nÓxidos de Fierro\nManganeso\nSilicatos Minerales","1 – 10 %\n1 – 10 %\n5 – 15 %\n0 – 5 %","[List]","2025-01-15","41","[List]","","2025-01-17","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",21315]
[null,"Castrol CRB Turbomax 15W-40 CI-4.SL.E7_BP Lubricants USA Inc_FDS.pdf","2025-01-14","Castrol CRB Turbomax 15W-40 CI-4.SL.E7","BP Lubricants USA Inc","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"","No aplica","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS","Almacenar sobre segunda contención.","No","No","No",null,"",null,"","","","64742-54-7\n64742-65-0\n64742-65-0\n64741-88-4\n68551-12-2\n74499-35-7","destilados (petróleo), fracción parafínica pesada\nestilados (petróleo), parafínica pesada\nDestilados (de petróleo), parafínicos pesados con\nDestilados (petróleo), parafínicos pesados\nAlcoholes, C12-16, etoxilados\nfenol, derivados tetrapropenílicos","≥75 - ≤90\n≤5\n≤5\n≤3\n≤0.19\n≤0.052","[List]","2025-04-29","37","[List]","","2025-05-04","Si","Si","Si","No","CONSORCIO JM","[List]","",null,"Empresa Contratista",21643]
[null,"Waterguard Gold_IngerWaterSolutions_FDS.pdf","2025-01-28","Waterguard Gold","Inger WaterSolutions S.A.","Bajo: FDS indica producto no peligroso","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Aditivo","No aplica","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","","63148-62-9","polidimetilsiloxano","-","[List]","2025-03-05","52","[List]","","2025-03-07","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",21468]
[null,"RheoStar 5000 D_Chemstar products company_fds.pdf","2025-02-01","Floculante","Chemstar Products Company","Bajo: FDS indica producto no peligroso","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Insumo Laboratorio","No aplica","Solido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•\tProtección de ojos: Lentes de seguridad de uso general.\n•\tProtección de manos: Guantes para químicos de nitrilo o neopreno (SMCV: 40632010, 40631988, 40632003, 40632004). \n•\tProtección respiratoria: Respirado con filtro para material particulado como el 2097 (SMCV: 40226074) o respirador desechable como el 8511 (SMCV: 40222514)\nAsegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.\n","Producto No Peligroso.","No","No","No",null,"",null,"","","","9049-76-7","Almidón Modificado\nAgua","90 - 95%\n1-8%","[List]","2025-08-05",null,"[List]","","2025-08-10","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",22087]
[null,"SikaInject 304 DE B_Sika_FDS.pdf","2025-02-05","SikaInject 304 DE B","Sika","Bajo: FDS indica producto no peligroso","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Otros","Material comburente","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","","7775-27-1","Peroxodisulfato de disodio",">= 80","[List]","2025-02-04","33","[List]","","2025-02-07","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",21363]
[null,"SikaInject 304 DE AII_Sika_FDS.pdf","2025-02-05","SikaInject 304 DE AII","Sika Peru","Bajo: FDS indica producto no peligroso","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Otros","Toxico","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","","220-688-8","Metacrilato de 2-dimetilaminoetilo 2867-47-2",">= 80","[List]","2025-02-04","33","[List]","","2025-02-10","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",21362]
[null,"SikaInject 304 DE AI_Sika_FDS.pdf","2025-02-05","SikaInject 304 DE Variotita AI","Sika Peru","Bajo: FDS indica producto no peligroso","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Otros","No aplica","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","","N.A bajor reglamento CE N 1272/2008",null,null,"[List]","2025-02-04","33","[List]","","2025-02-10","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",21361]
[null,"XTRA DRILL XANTIC_M&M Drilling Fluids Service SAC_FDS V1.pdf","2025-02-06","XTRA DRILL XANTIC","M&M Drilling Fluids Service SAC","Bajo: FDS indica producto no peligroso","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Aditivo","No aplica","Solido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS","La FDS indica que no es un producto peligroso. ","No","No","No",null,"",null,"","","","11138-66-2","Goma Xantan","100","[List]","2025-04-03","37","[List]","","2025-04-09","Si","Si","Si","No","XPLOMINE","[List]","",null,"Empresa Contratista",21562]
[null,"PACTROL_M&M Drilling Fluids Service SAC_FDS.pdf","2025-02-06","PACTROL","M&M Drilling Fluids Service SAC","Bajo: FDS indica producto no peligroso","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Otros","No aplica","Solido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS","La FDS indica que no es producto peligroso.","No","No","No",null,"",null,"","","","9004-32-4","Celulosa Polianiónica ","100","[List]","2025-04-03","37","[List]","","2025-04-07","Si","Si","Si","No","XPLOMINE","[List]","",null,"Empresa Contratista",21564]
[null,"40546166_PTG-4012_MINE SAFETY APPLIANCES COMPANY, LLC_FDS.pdf","2025-02-06","PTG-4012","MINE SAFETY APPLIANCES COMPANY, LLC","","No","No Aplica","No","No","[Table]","40546166",false,"Otros","Gas comprimido","Gaseoso","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS","Gas de calibración, se recomienda que  los  cilindros vaciós  se devuelvan al proveedor, de no ser así se deben despresurizar antes de su envio como residuo.","No","Si","No",null,"",null,"","","","7727-37-9\n7782-44-7\n10102-44-0","Nitrogeno\nOxigeno\nDioxido de nitrogeno","76-213-100\n19.5-23.5\n0-0.287","[List]","2025-03-05","37","[List]","","2025-03-10","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",21474]
[null,"AV 160 Supergel_Avanti International_FDS.pdf","2025-02-07","AV 160 Supergel","Avanti International","","Fertilidad y Embrión","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Otros","Toxico","Liquido",null,"Cumplir con las indicaciones de la FDS, el producto no debe ser manipulado por muejeres gestantes o en lactancia.",null,"No","No","No",null,"",null,"","","","26570-48-9\n110-26-9","Poli(oxi-1,2-etanodiilo), alfa-(1-oxo-2-propenil)-\nN-[(Prop-2-enoilamino) metil]pro","15\n1.1","[List]","2025-02-06","33","[List]","","2025-03-11","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",21372]
[null,"Bateria industrial de Ni Cd_ENERSYS_FDS.pdf","2025-02-10","Batería_industrial_de_níquel_cadmio_con_placas_de_bolsillo","","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","Fertilidad, Embrión y Feto","Continene Cadmio (7440-43-9) dañino para la reproduccion.\nContiene Cobalto (7440-48-4) que causa daños al feto y embrion.\n","No","No","[Table]","",false,"Otros","No aplica","Solido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS\nEl producto no puede ser utilizado por mujeres gestantes",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","","7440-02-0\n12054-48-7\n7440-43-9\n21041-95-2\n7439-89-6\nNC\n7440-48-4\n1310-58-3\n1310-66-3","Níquel\nNíquel (en forma de níquel e hidroxido de Ni)\nCadmio\nCadmio (en forma de cadmio e hidroxido de Cadm)\nHierro\nAcero inoxidable\nCobalto (en forma de hidróxido\nSolución de hidróxido de potasio\nSolución de hidróxido de litio ","9-10\n-\n8-10\n-\n20-25\n7-15\n0,2\n30-40\n< 1","[List]","2025-02-10","50","[List]","","2025-05-21","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",21391]
[null,"FLOMIN™ MSA BIS 1000 A _SNF_fds.pdf","2025-02-10","DISPERSANTE","SNF PERU SRL","Bajo: FDS indica producto no peligroso","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Insumo Laboratorio","No aplica","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","","-","-","-","[List]","2025-03-04","82","[List]","","2025-05-21","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",21465]
[null,"FLOMIN™ MSA 3037 CS A50_SNF_fds.pdf","2025-02-10","DISPERSANTE","SNF PERU SRL","Bajo: FDS indica producto no peligroso","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Insumo Laboratorio","No aplica","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS","La FDS indica que no es pelirgoso de acuerdo al Sistema Globalmente Armonizado ","No","No","No",null,"",null,"","","","-","-","-","[List]","2025-03-04","82","[List]","","2025-05-21","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",21463]
[null,"FLOMIN™ MSA 3000 _SNF_fds.pdf","2025-02-10","DISPERSANTE","SNF PERU SRL","","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Insumo Laboratorio","No aplica","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","","-","-","-","[List]","2025-03-04","82","[List]","","2025-05-21","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",21466]
[null,"40834930_MATRIZ BEN-03_INDUSTRIAS CACHIMAYO S.A_FDS V2.pdf","2025-02-11","MATRIZ BEN-03","INDUSTRIAS CACHIMAYO S.A.","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","40834930",false,"Insumo Voladura","Material comburente","Emulsion","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS\nAsegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.\nProtección de ojos: Lentes con protección lateral.\nProtección respiratoria: Respirador media cara con filtro para vapores y gases orgánicos\nProtección de mano: Guantes de nitrilo.\nProtección de cuerpo: Ropa de trabajo convecional.",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","","6484-52-2\n7732-18-5\n68476-30-2\n7429-90-5","Nitrato de amonio\nAgua\npetróleo\nAluminio grado ","menor a 32%\nmayor a 50%\nmenor a 9%\nmayor a 30%","[List]","2025-05-26","37","[List]","","2025-06-20","Si","Si","Si","No","ENAEX","[List]","",null,"Empresa Contratista",21745]
[null,"REVCHEM NVC GF 11 BLANCO_RENNER COATINGS PERÚ SAC_FDS V1.PDF","2025-02-20","REVCHEM NVC GF 11 BLANCO","RENNER COATINGS PERÚ SAC","","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Pintura","Toxico","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","","100-51-6\n135108-88-2\n13463-67-7\n65997-17-3","Alcohol bencilico \nMethyleneoxide Polimero\nDioxido de Titanio\nGlass Flake","10-30\n0-10\n20-40\n10-20","[List]","2025-03-04","50","[List]","","2025-03-07","Si","Si","Si","En revisión","IMCO","[List]","",null,"Empresa Contratista",21461]
[null,"40514445_L-84- VALVE REGULATED LEAD-ACID BATTERY – ABSORBED GLASS MAT VRLAAGM_C&D TECHNOLOGIES, INC_FDS.pdf","2025-02-24","L-84- VALVE REGULATED LEAD-ACID BATTERY – ABSORBED GLASS MAT VRLAAGM","C&D TECHNOLOGIES, INC","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","Aborto","Contenido de bateria compuesta por plomo (7439-92-1) al 70.7% ","No","No","[Table]","40514445",false,"Otros","Corrosivo","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS\nProducto no debe ser manipulado por mujeres gestantes o en periodo de lactancia","La evaluación de peligros  es para el electrolito","No","Si","En revisión",null,"",null,"","","","7439-92-1\n7664-93-9\n7440-31-5\n7440-70-2\n9003-07-0\n112926-00-8","Plomo\nÁcido sulfúrico 1.3 SG 40% p/p\nEstaño\nCalcio\nPolipropileno\nGel de sílice, precipitada, libre de cristales","70.7\n19.4\n0.35\n0.05\n7\n2.5","[List]","2025-03-06","37","[List]","","2025-03-10","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",21483]
[null,"Sika Antisol S.pdf","2025-02-27","Sika® Antisol® S","Sika Peru S.A.C.","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Aditivo","No aplica","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•\tProtección de ojos: Lentes de seguridad tipo google para químicos.\n•\tProtección de manos: Guantes para químicos de nitrilo (SMCV: 40632010, 40631988, 40632003, 40632004) u otro equivalente\n•\tProtección respiratoria: Respirador con filtro para gases ácidos como los 6003 (SMCV: 40194407) o desechable como el 8576 (SMCV: 40023756).\nAsegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.\n","Conocer y cumplir con las indicaciones de la FDS. EL producto es un agente de curado","No","No","No",null,"",null,"","","","1344-09-8","ácido silícico, sal de sodio ",">= 30 - < 50","[List]","2025-07-21","51","[List]","","2025-07-25","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",21988]
[null,"40216224_40216223_PINTURA ORGANICA_USC REVESTEK S.A.C._FDS.pdf","2025-02-28","PINTURA ORGANICA","USC REVESTEK S.A.C.","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","40216224_40216223",false,"Pintura","Liquido inflamable","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","","8032-32-4\n67-63-0\n123-86-4 \n9004-70-0\n63148-69-6","Nafta 100 \n2- Propanol\nN- Butil Acetato\nNitrocelulosa\nResina Alquídica, Glicerol Ftálico","25-30\n8-10\n18-20\n8-10\n15-20\n5-10","[List]","2025-04-25","37","[List]","","2025-07-03","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",21636]
[null,"SikaInject 304 SL_Sika_FDS.pdf","2025-02-28","SikaInject 304 SL_Sika_FDS","Sika Peru S.A.C.","Bajo: FDS indica producto no peligroso","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Otros","No aplica","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2025-02-28","33","[List]","","2025-03-02","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",21452]
[null,"40225653_CHEM AIR DUSTER 100_CHEM TOOLS S.A.C._FDS.pdf","2025-03-01","CHEM AIR DUSTER 100","CHEM TOOLS S.A.C.","","No","No Aplica","No","No","[Table]","40225653",false,"","No aplica","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS","EL componente está en el Anexo grupo F del  DS 019-2021 PRODUCE, el cual  establece disposiciones para la aplicación del Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono. EL consumo cero debe ser a partir del 2029, por ello se requiere buscar un insumo alternativo. Se aprueba hasta el 2026","No","No","En revisión",null,"",null,"","","","811-97-2","1,1,1,2-Tetrafluoroetano","100","[List]","2025-03-28","37","[List]","","2025-04-03","Si","Si","Si","En revisión","",null,"",null,"SMCV",21544]
[null,"40533693_SIKAFLEX - 227_SIKA PERU S.A.C._FDS.pdf","2025-03-07","SIKAFLEX - 227","SIKA PERU S.A.C.","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No",null,"No","No","[Table]","40533693",false,"Pegamento","Toxico","Semisolido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","","64742-82-1\n1330-20-7\n101-68-8","Nafta (petróleo), fracción pesada hidrodesulfurada\nXileno\nDiisocianato de 4,4'-metilen-difenilo",">= 1 - < 2,5\n>= 1 - < 2,5\n>= 0,1 - < 1","[List]","2025-04-11","37","[List]","","2025-04-13","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",21592]
[null,"CATALIZADOR REVCHEM NVC GF 11_RENNER COATINGS PERÚ SAC_FDS V2.pdf","2025-03-11","CATALIZADOR REVCHEM NVC GF 11","RENNER COATINGS PERÚ SAC","","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Pintura","Toxico","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","","9003-36-5","Resina Epoxica Novolaca","90-100","[List]","2025-03-12","50","[List]","","2025-03-14","Si","Si","Si","No","IMCO","[List]","",null,"Empresa Contratista",21506]
[null,"LixMS500-A_BASF_FDS.pdf","2025-03-12","LixMS 500-A","BASF Peruana S.A.","Bajo: FDS indica producto no peligroso","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Otros","No aplica","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS, esta no es considerada peligrosa de acuerdo a lo indicado en la seccion 2 por el fabricante del PQ.","La FDS indica que no es peligroso de acuerdo al SIstema globalmente Armonizado ","No","No","No",null,"",null,"","","","-","polieterpoliol","-","[List]","2025-04-09","116","[List]","","2025-05-07","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",21586]
[null,"Granalla De Cobre_ALARCON ARISTA S.A.C_FDS.pdf","2025-03-15","Granalla De Cobre","ALARCON ARISTA S.A.C","","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Otros","No aplica","Solido","No Aplica","Cumpir con las indicaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","","7440-50-8","Cobre","100","[List]","2025-04-08","50","[List]","","2025-04-11","Si","Si","Si","No","SERGEAR","[List]","",null,"Empresa Contratista",21578]
[null,"40478797_COMPUESTO MOLYKOTE 111_DDP SPECIALTY ELECTRONIC MATERIALS_FDS_V1.pdf","2025-03-19","COMPUESTO MOLYKOTE 111","DDP SPECIALTY ELECTRONIC MATERIALS","","No","No Aplica","No","No","[Table]","40478797",false,"Lubricante","No aplica","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•Protección de ojos: Lentes de seguridad usuario general.\n•Protección de manos: Guantes de nitrilo (SMCV: MN 40632010, 40631988, 40632003, 40632004).\n•Protección respiratoria: Respirador con filtros para vapores orgánicos como por ejemplo filtros 2097 (SMCV: MN 40226074) o desechables como el 8577 (SMCV: MN 40231620).\n•Protección para el cuerpo: Trajes de protección como por ejemplo el Chem max1 (SMCV: MN 40745489, 40745488, 40745487, 40745490), Alphatec 2000 (SMCV: MN 40682268).\n Asegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.","El personal debe conocer y cumplir con las indicaciones de la FDS","No","No","No",null,"",null,"","","","540-97-6","Dodecametil ciclohexasiloxano\n",">= 0,13 - <= 0,14 % ","[List]","2025-07-15","46","[List]","","2025-07-25","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",21956]
[null,"Sika Primer 206 G+P_Sika_FDS.pdf","2025-03-28","Sika Primer 206 G+P","Sika","","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Otros","Liquido inflamable","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de laFDS","Producto no controlado , según LISTADO DE PRODUCTOS NO CONTROLADOS A NIVEL NACIONAL (DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO SUPREMO N.° 268-2019-EF)","No","Si","No",null,"",null,"","","","141-78-6\n28182-81-2\n4151-51-3\n53880-05-0\n123-86-4\n905-588-0\n108-65-6","acetato de etil\nexano, 1,6-diisocianato-, homo\u0002polímero\niofosfato de tris(p\u0002isocianatofenilo)\nacetato de n-butilo \nMasa de reacción de etilbenceno \nacetato de 2-metoxi-1-metiletilo\nDi-isocianato de hexametileno",">= 5 - < 10\n>= 2,5 - < 5\n>= 1 - < 2,5\n>= 1 - < 2,5\n< 0,1","[List]","2025-04-29","50","[List]","","2025-05-04","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",21644]
[null,"40214888_40226118_FLUIDO HIDRÁULICO BIODEGRADABLE_HYDRAULIC TECHNOLOGIES USA LLC_FDS.pdf","2025-04-01","FLUIDO HIDRÁULICO BIODEGRADABLE","HYDRAULIC TECHNOLOGIES USA LLC","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","40214888_40226118",false,"Lubricante","Toxico","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS Asegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar. Protección de ojos: gafas tipo googles o mascara que cubra todo el rostro, Protección respiratoria: Respirador con filtro para vapores orgánicos P95 o cartuchos para vapores organicos, Protección de mano: Guantes de nitrilo. Protección de cuerpo:  trajes tyvek impermeable para quimicos,","Almacenar sobre bandejas de contención ","No","Si","No",null,"",null,"","","","64742-54-7 \n68411-46-1 ","Destilado, petróleo,  parafina pesada, hidrotratada N-fenilbencenamina, N.° EC productos de reacción con 2,4,4- trimetilpenteno","<100 %\n0,1 - 1 %\n","[List]","2025-06-27","37","[List]","","2025-07-03","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",21898]
[null,"Mineral de Cobre_Sociedad Minera Cerro Verde_fds.pdf","2025-04-08","Mineral de Cobre","SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A","Bajo: FDS indica producto no peligroso","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Otros","No aplica","Solido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","","7440-50-8\n1309-36-0\n7439-98-7 \n7439-92-1 \n7440-66-6 \n1344-28-1 \n7440-38-2\n7631-86-9","Cobre\nHierro (como pirita)\nMolibdeno\nPlomo\nZinc\nTrióxido de Aluminio\nArsenico\nSilicie","0.2-0.5 \n2 -5 \n0.01 – 0.02\n0.001\n0.001\n0.001\n0.0005\n80-90","[List]","2025-04-09","82","[List]","","2025-05-21","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",21584]
[null,"Disolvente (SG)_Yokohama Rubber Co, Ltd_FDS.pdf","2025-04-09","Disolvente (SG)","Yokohama Rubber Co, Ltd","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","Fertilidad, Feto y Prenatal","Contiene\ntolueno;108-88-3; 0.6%-0.8%\nxileno; 1330-20-7; 0,24%\nbenceno de etilo; 100-41-4; 0,15%\n","No","No","[Table]","",false,"Diluyente","Liquido inflamable","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS\nProducto no debe ser usado por mujeres en periodo de gestacion o lactancia",null,"No","No","No",null,"",null,"","","","110-54-3\n108-88-3\n1330-20-7\n 100-41-4\n110-82-7\n108-87-2\n142-82-5\n589-34-4\n111-65-9","Normal Hexano\ntolueno\ntolueno\nbenceno de etilo\nciclohexano\n Metilciclohexano\nHeptano normal\n3-metilhexano\noctanaje normal\n","3,0%\n0,6-0,8%\n0,24%\n0,15%\n18,0%\n13%\n10%\n4%\n1%","[List]","2025-04-09","51","[List]","","2025-04-13","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",21580]
[null,"DIAMOND DD PLUG_XPLOMUDS & DRILLING EIRL_FDS V2.pdf","2025-04-11","DIAMOND DD PLUG","XPLOMUDS & DRILLING EIRL","","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Aditivo","No aplica","Solido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","","9003-04-7","Poliacrilato Sódico","100","[List]","2025-04-14","37","[List]","","2025-04-18","Si","Si","Si","No","XPLOMINE","[List]","",null,"Empresa Contratista",21606]
[null,"POLY 650 RD_ XPLOMUD & DRILLING E.I.R.L._FDS V2.pdf","2025-04-11","POLY 650 RD","XPLOMUD & DRILLING E.I.R.L.","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Aditivo","No aplica","Solido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la fds",null,"No","No","No",null,"",null,"","","","9003-05-8","Poliacrilamida anion Type T-330 OUH","100%","[List]","2025-04-14","37","[List]","","2025-04-16","Si","Si","Si","No","XPLOMINE","[List]","",null,"Empresa Contratista",21605]
[null,"40115232_GEM25A_ERICO International Corporation_FDS.pdf","2025-04-14","GEM25A","ERICO International Corporation","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","40115232",false,"Aditivo","No aplica","Solido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•\tProtección de ojos: Lentes de seguridad y careta facial.\n•\tProtección de manos: Guantes nitrilo o neopreno (SMCV: 40632010, 40631988, 40632003, 40632004).\n•\tProtección respiratoria: Respirador con filtros para material particulado (SMCV: 40203395) o desechables como el 8511 (SMCV: 40222514).        \n•\tProtección de pies: Botas impermeables resistente a PQ (SMCV: 40745144, 40745145, 40745146, 40745147, 40745148, 40745149, 40745150, 40745151, 40745152, 40745143, 40745143)\n•\tProtección para el cuerpo: Trajes desechables (SMCV: 40263093,40262598, 40213709).\n\nAsegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.\n",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","","65997-15-1\n237-424-2\n","Cemento Portland\nNitrato de calcio","10-30\n<2.5","[List]","2025-04-29","72","[List]","","2025-07-28","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",21642]
[null,"Oxibond DHS 907 GF_RENNER COATINGS PERU_FDS.pdf","2025-04-15","OXIBOND DHS 907 GF Todos los colores","RENNER","","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Pintura","Liquido inflamable","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS Asegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar. Protección de ojos: gafas tipo googles, Protección respiratoria: Respirador con filtro para vapores  orgánicos Protección de mano: Guantes de nitrilo, neopreno. Protección de cuerpo: Zapatos de seguridad uso general, trajes tyvek impermeables para quimicos ","Es un material inflamable, los residuos se manejan como peligrosos","No","Si","No",null,"",null,"","","","9003-36-5\n1333-86-4\n67-63-0\n65997-17-3\n13463-67-7","Resina Epoxica Resina Epoxica \nNegro de Humo Negro de Humo\nAlcohol isopropílico\nGlass Flake \nDioxido de Titanio","30 - 55\n0 – 1\n5 - 10\n5 - 10\n5 - 24","[List]","2025-06-23","22; 10","[List]","","2025-06-29","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",21881]
[null,"DETERJET 20_Corporación Peruana de Productos Químicos S.A._FDS V5.pdf","2025-04-16","DETERJET 20","Corporación Peruana de Productos Químicos S.A.","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","Fertilidad y Embrión","Contiene 2 - butoxietanol (111-76-2) entre 1-5%","No","No","[Table]","",false,"Otros","Corrosivo","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS.\nProducto no debe ser usado por mujeres en periodo de gestación y/o lactancia.",null,"No","No","No",null,"",null,"","","","111-76-2","2 - butoxietanol","1-5","[List]","2025-05-08","50","[List]","","2025-05-09","Si","Si","Si","No","B&B MURILLO","[List]","",null,"Empresa Contratista",21683]
[null,"SILICONA EMULSIONADA SE_NICK_FDS V2.pdf","2025-05-01","SILICONA EMULSIONADA SE","NICK","Bajo: FDS indica producto no peligroso","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Otros","No aplica","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS Asegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar. Segun la FDS indica usar los sgtes EPP: Lentes de seguridad con proteccion lateral",null,"No","No","No",null,"",null,"","","","63148-62-9\n","Polidimetilsiloxano","100%","[List]","2025-07-02","38","[List]","","2025-07-06","Si","Si","Si","No","GRUAS Y TRANSPORTES SAN LORENOZO","[List]","",null,"Empresa Contratista",21919]
[null,"ANTIMIST Q_MANFE_FDS.pdf","2025-05-01","ANTIMIST Q","MANFE","Bajo: FDS indica producto no peligroso","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Aditivo","No aplica","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS\nAsegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.\nProtección de ojos: Gafas de seguridad.\nProtección de mano: Guantes de nitrilo.\nProtección de cuerpo: Ropa y zapato de trabajo rutinario.",null,"No","No","No",null,"",null,"","","","-","Saponinas triterpénicas","12 - 14,5 %","[List]","2025-05-16","116","[List]","","2025-06-20","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",21710]
[null,"40670608_PROSOLV SI8000_VEOLIA WATER TECHNOLOGIES & SOLUTIONS PERU S.A.._FDS.pdf","2025-05-05","PROSOLV SI8000","VEOLIA WATER TECHNOLOGIES & SOLUTIONS PERU S.A.","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","40670608",false,"Aditivo","Corrosivo","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","","1310-73-2","Hidróxido de sodio","1 - 2,5","[List]","2025-05-06","37","[List]","","2025-05-08","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",21672]
[null,"40489156_HP CRUSHER BACKING CL_HENKEL PERUANA S.A._FDS.pdf","2025-05-05","HP CRUSHER BACKING CL","HENKEL PERUANA S.A.","","No","No Aplica","No","No","[Table]","40489156",false,"Pegamento","Corrosivo","Liquido","No Aplica",null,"El producto es un kit de 2 componentes (resina y adhesivo), la evaluación  se hace  al componenete más peligroso","No","Si","No",null,"",null,"","","","14808-60-7\n25068-38-6\n1317-65-3\n26761-45-5\n8007-24-7\n2095-03-6","Cuarzo\n2,2-bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenil]propano\nCarbonato cálcico\n2, 3-Epoxi propil éster de ácidos trialquil\nanacardo, licor de cascara de nuez\n2,2'-[metilenbis(p-fenilenoximetilen)]bisoxiran","> 50 -< 70%\n>= 25 -< 30%\n>= 5 -< 10%\n>= 2,5 -< 5%\n>= 1 -< 3%\n>= 0,1 -<= 0,25 %","[List]","2025-05-06","37","[List]","","2025-06-14","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",21665]
[null,"40215187_40210264_40416674_40489970_40232446_40687262_40698266_40215189_40201907_40215186_Batería de Plomo Ácido_BATERIAS “ALFA” S. A._FDS.pdf","2025-05-19","Batería de Plomo Ácido","BATERIAS “ALFA” S. A.","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","Aborto","FDS contiene Plomo CAS (7439-92-1) puede probocar aborto a las mujeres","No","No","[Table]","40215187_40210264_40416674_40489970_40232446_40687262_40698266_40215189_40201907_40215186",false,"Otros","Corrosivo","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•\tProtección de ojos: Lentes de seguridad tipo google.\n•\tProtección de manos: Guantes para químicos de nitrilo o jebe (SMCV: 40675199). u otro equivalente\n•\tProtección respiratoria: Respirador con filtro para gases ácidos como los 6003 (SMCV: 40194407).\n•\tProtección para los pies: Zapato de uso general.\n•\tProtección para el cuerpo: En caso de derrame usar ropa de protección química como por ejemplo Chem Max (SMCV: 40745489, 40745488, 40745487, 40745490).\nAsegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.\n","Los riesgos se evaluan en base al electrolito","No","Si","No",null,"",null,"","","","7439-92-1\n7440-36-0\n7440-31-5 \n7440-70-2\n7440-38-2\n97664-93-9\n9003-07-0\n9002-88-4","Plomo\nAntimonio\nEstaño\nCalcio\nArsénico\nElectrolito -sulfúrico\nPolipropileno\nPolietileno - microporoso\n\n\n\n","54-62\n0.4\n0.16\n0.02\n0.01\n26-40\n05-12\n01-02\n","[List]","2025-05-22","84","[List]","","2025-07-24","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",21739]
[null,"40208233_40229705_JET 70MP_CORPORACIÓN PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS S.A._FDS.pdf","2025-05-20","JET 70MP","CORPORACIÓN PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS S.A.","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","40229705_40208233",false,"Pintura","Liquido inflamable","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•Protección de ojos: Lentes de seguridad tipo google.\n•Protección de manos: Guantes de nitrilo (SMCV: MN 40632010, 40631988, 40632003, 40632004).\n•Protección respiratoria: Respirador con filtros para vapores orgánicos como por ejemplo filtros 2097 (SMCV: MN 40226074) o desechables como el 8577 (SMCV: MN 40231620).\n•Protección para el cuerpo: Trajes de protección como por ejemplo el Chem max1 (SMCV: MN 40745489, 40745488, 40745487, 40745490), Alphatec 2000 (SMCV: MN 40682268).\n Asegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.","EL personal debe cumplir con las indicaciones de la FDS, los residuos generados son peligrosos.","No","Si","No",null,"",null,"","","","13463-67-7 \n1333-86-4\n14807-96-6\n123-86-4","Dióxido de titanio\nNegro de humo\nTalco (sin fibras de amianto)\nAcetato de N-Butilo ","15-30\n0-2\n15-25\n5-15\n\n","[List]","2025-07-30","37","[List]","","2025-08-17","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",22041]
[null,"40231674_ANTIESPUMANTE MC-P4000K_MOLY-COP ADESUR S.A_FDS.pdf","2025-05-23","ANTIESPUMANTE MC-P4000K","MOLY-COP ADESUR S.A.","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","40231674",false,"Insumo Produccion","No aplica","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•\tProtección de ojos: Lentes de seguridad tipo google para químicos.\n•\tProtección de manos: Guantes para químicos de nitrilo o neopreno (SMCV: 40632010, 40631988, 40632003, 40632004). u otro equivalente\n•\tProtección respiratoria: Respirador de media cara o cara completa con filtros gases (SMCV: 40194407)\n•\tProtección para los pies: Zapato de seguridad uso general (SMCV: 40232019, 40232020, 40232021, 40232022, 40232023, 40232005, 40232006, 40232079, 40232081, 40232082).\n•\tProtección para el cuerpo: Ropa de protección química como por ejemplo Chem Max (SMCV: 40745489, 40745488, 40745487, 40745490) u otro equivalente.\nAsegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.",null,"No","No","No",null,"",null,"","","","61788-61-2\n25322-69-4","Esteres de acidos grasos\nPolipropilenglicol ","50 - 75 %\n25 - 50 %","[List]","2025-07-04","37","[List]","","2025-07-31","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",21924]
[null,"40418703_COLECTOR DE MOLIBDENO MC-C33_MOLY-COP ADESUR S.A_FDS.pdf","2025-05-26","COLECTOR DE MOLIBDENO MC-C33","MOLY-COP ADESUR S.A.","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","40418703",false,"Insumo Produccion","Toxico","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•\tProtección de ojos: Lentes de seguridad tipo google para químicos.\n•\tProtección de manos: Guantes para químicos de nitrilo o neopreno (SMCV: 40632010, 40631988, 40632003, 40632004). u otro equivalente\n•\tProtección respiratoria: Respirador de media cara o cara completa con filtros para vapores orgánicos (SMCV: 40226074 o 40194407) o respirador desechable 8577 (SMCV: 40231620).\n•\tProtección para los pies: Zapato de seguridad antiestáticos (SMCV: 40232019, 40232020, 40232021, 40232022, 40232023, 40232005, 40232006, 40232079, 40232081, 40232082).\n•\tProtección para el cuerpo: Ropa de protección química como por ejemplo Chem Max (SMCV: 40745489, 40745488, 40745487, 40745490) u otro equivalente.\nAsegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.","Almacenar sobre contención ","No","Si","No",null,"",null,"","","","2956-12-9\n71-41-0","Ditiocarbonato de S-alilo O-pentilo\nAlcohol pentílico","80 - 90\n10 - 20\n","[List]","2025-07-04","37","[List]","","2025-07-30","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",21926]
[null,"40708939_ANTIESPUMANTE MC-P200B_MOLY-COP ADESUR S.A_FDS.pdf","2025-05-26","ANTIESPUMANTE MC-P200B","MOLY-COP ADESUR S.A.","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","40708939",false,"Insumo Produccion","Liquido inflamable","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•\tProtección de ojos: Lentes de seguridad tipo google para químicos.\n•\tProtección de manos: Guantes para químicos de nitrilo o neopreno (SMCV: 40632010, 40631988, 40632003, 40632004) u otro equivalente\n•\tProtección respiratoria: Respirador de media cara o cara completa con filtro para vapores orgánicos como los 6003 (SMCV: 40194407).\n•\tProtección para los pies: Zapato de uso general con propiedades antiestáticas (SMCV: 40232019, 40232020, 40232021, 40232022, 40232023, 40232005, 40232006, 40232079, 40232081, 40232082)\n•\tProtección para el cuerpo: Ropa de protección antiestática como por ejemplo Chem Max (SMCV: 40745489, 40745488, 40745487, 40745490) u otro equivalente\nAsegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","","25322-69-4\n71-36-2","Polipropilenglicol\nAlcohol alifático","20-60\n40-80","[List]","2025-07-04","37","[List]","","2025-07-22","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",21925]
[null,"HIDROXIDO_DE_AMONIO_V2_AVANTOR_FDS_.pdf","2025-05-26","HIDROXIDO DE AMONIO","AVANTOR","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Insumo Laboratorio","Corrosivo","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS\nAsegurar el uso de los EPP de acuerdo a las actividades a realizar.\nProtección de ojos: Gafas con protección lateral\nProtección de mano: Guantes Nitrilo\nProtección respiratoria: Respirador media cara con filtro para vapores organicos",null,"No","Si","Si",null,"",null,"","","","1336-21-6","Amoniaco","28 - 30%","[List]","2025-06-06","68","[List]","","2025-06-20","Si","Si","Si","No","EDAE",null,"Temporal","CONSORCIO EDAE / 30/07/2025","Empresa Contratista",21796]
[null,"MC-S30_MOLYCOP_FDS V1.pdf","2025-05-26","MC-S30","MOLYCOP","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Insumo Produccion","Toxico","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•\tProtección de ojos: Lentes de seguridad tipo google para químicos.\n•\tProtección de manos: Guantes para químicos de nitrilo o neopreno (SMCV: 40632010, 40631988, 40632003, 40632004). u otro equivalente\n•\tProtección respiratoria: Respirador de media cara o cara completa con filtros gases y vapores (SMCV: 40194407)\n•\tProtección para los pies: Zapato de seguridad uso general (SMCV: 40232019, 40232020, 40232021, 40232022, 40232023, 40232005, 40232006, 40232079, 40232081, 40232082).\n•\tProtección para el cuerpo: Ropa de protección química como por ejemplo Chem Max (SMCV: 40745489, 40745488, 40745487, 40745490) u otro equivalente.\nAsegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.\n",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","","1344-81-6\n1344-81-6","Polisulfuros de calcio\nAgua","25 - 55 %\n45 - 75 %\n","[List]","2025-06-17","45","[List]","","2025-07-31","Si","Si","Si","No","",null,"Permanente",null,"SMCV",21836]
[null,"40212287_OPTEON™ XL41 (R-454B) REFRIGERANTE_CHEMOURS NETHERLANDS B.V._FDS.pdf","2025-05-27","OPTEON™ XL41 (R-454B) REFRIGERANTE","CHEMOURS NETHERLANDS B.V.","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","40212287",false,"","No aplica","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•\tProtección de ojos: Lentes tipo google para químicos y careta facial.\n•\tProtección de manos: Guantes impermeables para químicos, material nitrilo (SMCV: 40632010, 40631988, 40632003, 40632004), así mismo, se debe de usar guantes criogénicos para aislar el frio (SMCV: 40209917).\n•\tProtección respiratoria: Para trabajos en condiciones normales, respirador con filtros para gases y vapores (SMCV: 40226074, 40194407).\n•\tProtección para el cuerpo: Traje desechable protección de cuerpo como por ejemplo 4530 3M (SMCV: 40453997, 40419670, 40454020).\n Asegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.","Reducir consumo de Difluorometano  (2029). Buscar producto alternativo, se aprueba  con esa condición.","No","No","En revisión",null,"",null,"","","","75-10-5\n754-12-1\n","Difluorometano# \n2,3,3,3-Tetrafluoropropeno#","68,9\n31.1\n","[List]","2025-06-27","37","[List]","","2025-07-22","Si","Si","Si","En revisión","",null,"",null,"SMCV",21903]
[null,"PYSFLOC_8040_Productos y Servicios Para la Industria S.A.C_FDS.pdf","2025-06-01","PYSFLOC 8040","Productos y Servicios Para la Industria S.A.C","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Aditivo","Corrosivo","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•\tProtección de ojos: Lentes de seguridad uso general y careta de protección.\n•\tProtección de manos: Guantes de nitrilo (SMCV: MN 40632010, 40631988, 40632003, 40632004).\n•\tProtección respiratoria: Protección respiratoria: Respirador con filtros para vapores y gases ácidos (SMCV: 40226074 o 40194407).\n•\tProtección para el cuerpo: Trajes de protección como por ejemplo el Chem max1 (SMCV: MN 40745489, 40745488, 40745487, 40745490), Alphatec 2000 (SMCV: MN 40682268).\n•\tProtección de pies: Botas impermeables (SMCV: 40726860, 40726861, 40726862, 40205135, 40202953, 40202954, 40202955, 40203157, 40688746, 40688748, 40688739).\n\nAsegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.\n","Los residuos generados son peligrosos.  El personal que manipula el insumo debe conocer y cumplir con las indicaciones de la FDS.","No","Si","No",null,"",null,"","","","39.0-42.0","Cloruro Ferrico","7705-08-0","[List]","2025-08-05",null,"[List]","","2025-08-07","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",22088]
[null,"TENSOL PLUS_Chem Tools SAC_FDS_V2.pdf","2025-06-01","TENSOL PLUS","Chem Tools SAC","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","Fertilidad y Feto","El P.Q. contiene el componente Tetracloroetileno con CAS 127-18-4 que no puede ser usado por una mujer en periodo de gestión y lactancia","No","No","[Table]","",false,"Diluyente","Liquido inflamable","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•\tProtección de ojos: Lentes de seguridad uso general.\n•\tProtección de manos: Guantes nitrilo o neopreno. \n•\tProtección respiratoria: Respirador con filtros para vapores orgánicos o respirador desechable vapores orgánicos 8577 u otro.\n•\tProtección de pies: Botas impermeables.\n•\tProtección para el cuerpo: Mandiles impermeables. \nAsegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.\n","El personal que manipula el producto debe conocer y cumplir cn las indicaiones de la FDS. Los residuos generados son peligrosos","No","Si","No",null,"",null,"","","","1330-20-7 / 108-88-3\n8052-41-3\n127-18-4","Hidrocarburos aromáticos\nDisolvente Stoddard\nTetracloroetileno",null,"[List]","2025-07-25","37","[List]","","2025-07-28","Si","Si","Si","No","LOPEZ SERVICIOS AMBIENTALES E. I.R.L","[List]","",null,"Empresa Contratista",22028]
[null,"40727755_40831198_40831404_Batería de plomo sellada_EnerSys Energy Products Inc._FDS.pdf","2025-06-04","Batería de plomo sellada","EnerSys Energy Products Inc.","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","Aborto","Uso restringido para las gestantes, la FDS indica que tiene plomo CAS (7439-92-1), Causa aborto espontáneo en mujeres","No","No","[Table]","40727755_40831198_40831404_",false,"Otros","Corrosivo","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•\tProtección de ojos: Lentes de seguridad tipo google para químicos.\n•\tProtección de manos: Guantes para químicos de nitrilo (SMCV: 40632010, 40631988, 40632003, 40632004) u otro equivalente.\n•\tProtección respiratoria: Respirador con filtro para gases ácidos como los 6003 (SMCV: 40194407) o desechable como el 8576 (SMCV: 40023756).\n•\tProtección de pies: Botas de PVC resistente a ácidos (SMCV: 40745144, 40745145, 40745146, 40745147, 40745148, 40745149, 40745150, 40745151, 40745152, 40745153, 40745143).\n•\tProtección para el cuerpo: Trajes desechables resistente a ácidos (SMCV: 40233676, 40228887, 40228886).\nAsegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.","Los peligros s evaluan de acuerdo a las características del electrolito","No","Si","No",null,"",null,"","","","7439-92-1\n1309-60-0\n7440-36-0\n7664-93-9\n9003-07-0\n9003-53-6\n9003-54-7\n9003-56-9\n9003-55-8\n9002-86-2\n9002-88-4\n251304-01-4","Plomo\nDioxido de plomo\nEstaño\nElectrolito (Ácido sulfúrico H2SO4/H2O)\nPolipropileno\nPoliestireno\nAcrilonitrilo estireno\nAcrilonitrilo butadieno estireno\nEstireno butadieno\nCloruro de polivinilo\nPolicarbonato goma dura, polietileno\nOxido de polietileno\n","45-60%\n15-25%\n0.1-0.2%\n15-20%\n5-10","[List]","2025-06-10","10","[List]","","2025-07-27","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",21804]
[null,"40208232_40208234_JET DURAMASTIC 2_CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUÍMICOS S.A._FDS.pdf","2025-06-04","JET DURAMASTIC 2","CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUÍMICOS S.A.","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","40208232_40208234_",false,"Pintura","Liquido inflamable","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•Protección de ojos: Lentes de seguridad tipo google.\n•Protección de manos: Guantes de nitrilo (SMCV: MN 40632010, 40631988, 40632003, 40632004).\n•Protección respiratoria: Respirador con filtros para vapores orgánicos como por ejemplo filtros 2097 (SMCV: MN 40226074) o desechables como el 8577 (SMCV: MN 40231620).\n•Protección para el cuerpo: Trajes de protección como por ejemplo el Chem max1 (SMCV: MN 40745489, 40745488, 40745487, 40745490), Alphatec 2000 (SMCV: MN 40682268).\n Asegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.","Los residuos generados se manejan como impregnados con PQ.  EL personal debe conocer y cumplir con las indicaciones de la FDS.","No","No","No",null,"",null,"","","","13463-67-7\n14807-96-6\n1333-86-4\n","Dióxido de titanio\nTalco (sin fibras de amianto)\nNegro de humo\n","15-30\n10-20\n0-2","[List]","2025-07-14","37","[List]","","2025-08-17","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",21949]
[null,"40208232_40490314_40229705_40208233_40208234_JET ECOPOXY 90_CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUÍMICOS S.A._FDS.pdf","2025-06-04","JET ECOPOXY 90","CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUÍMICOS S.A.","","No","No Aplica","No","No","[Table]","40208232_40490314_40229705_40208233_40208234",false,"Diluyente","Liquido inflamable","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•Protección de ojos: Lentes de seguridad tipo google.\n•Protección de manos: Guantes de nitrilo (SMCV: MN 40632010, 40631988, 40632003, 40632004).\n•Protección respiratoria: Respirador con filtros para vapores orgánicos como por ejemplo filtros 2097 (SMCV: MN 40226074) o desechables como el 8577 (SMCV: MN 40231620).\n•Protección para el cuerpo: Trajes de protección como por ejemplo el Chem max1 (SMCV: MN 40745489, 40745488, 40745487, 40745490), Alphatec 2000 (SMCV: MN 40682268).\n Asegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.","Los residuos generados se manejan como impregnados con PQ. CUmplir con las indicaciones de la FDS.","No","Si","No",null,"",null,"","","","78-83-1\n79-20-9\n67-56-1\n","Alcohol isobutilico\nAcetato de metilo\nAlcohol metilico\n","10-25\n18-30\n18-30","[List]","2025-07-14","37","[List]","","2025-08-17","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",21948]
[null,"Granalla De Cobre_INVERSIONES EMSE E.I.R.L._FDS.pdf","2025-06-04","Granalla De Cobre","INVERSIONES EMSE E.I.R.L.","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Otros","No aplica","Solido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS.\nAsegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar. \nSegun la FDS indica usar los sgtes EPP:  Lentes de seguridad o tipo googles, Guantes de cuero, calzado de seguridad, respiradores para polvo,  traje desechable de mantenimiento con capucha","EL manejo de los residuos generados por el uso debe coordinarse con la supervision de Medio Ambiente ","No","No","No",null,"",null,"","","","7440-50-8","COBRE","90 – 100 % ","[List]","2025-06-26","50","[List]","","2025-06-26","Si","Si","Si","No","IMCO","[List]","",null,"Empresa Contratista",21894]
[null,"40208232_40208234_JET POX DURAMASTIC 2 CATALIZADOR_CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUÍMICOS S.A._FDS.pdf","2025-06-04","JET POX DURAMASTIC 2 CATALIZADOR","CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUÍMICOS S.A.","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","Fertilidad y Feto","El PQ no debe de ser utilizado por gestantes ni lactantes","No","No","[Table]","40208232_40208234",false,"Pintura","Liquido inflamable","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•Protección de ojos: Lentes de seguridad tipo google.\n•Protección de manos: Guantes de nitrilo (SMCV: MN 40632010, 40631988, 40632003, 40632004).\n•Protección respiratoria: Respirador con filtros para vapores orgánicos como por ejemplo filtros 2097 (SMCV: MN 40226074) o desechables como el 8577 (SMCV: MN 40231620).\n•Protección para el cuerpo: Trajes de protección como por ejemplo el Chem max1 (SMCV: MN 40745489, 40745488, 40745487, 40745490), Alphatec 2000 (SMCV: MN 40682268).\n Asegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.","El personal debe conocer y cumplir con las indicaciones de la FDS, los residuos generados se manejan como impregnados con PQ.","No","Si","No",null,"",null,"","","","64-17-5\n14807-96-6\n108-88-3 ","Alcohol etílico\nTalco (sin fibras de amianto)\nTolueno","1-3\n25-45\n5-10","[List]","2025-07-14","37","[List]","","2025-08-17","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",21950]
[null,"40230052_Cloruro férrico líquido 40-42_DIAMOND_FDS_V2.pdf","2025-06-10","CLORURO FERRICO","DIAMOND","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","40230052",false,"Aditivo","Corrosivo","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS Asegurar el uso de los EPP de acuerdo a las actividades a realizar",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","","7705-08-0","Cloruro Ferrico","40-42%","[List]","2025-06-10","68","[List]","","2025-06-15","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",21808]
[null,"40767614_DISOLVENTE SV FLEX_VULCATEX_FDS.pdf","2025-06-24","DISOLVENTE SV FLEX","VULCATEX","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","Fertilidad y Feto","El P.Q. contiene el componente Metiletilcetona con CAS 78-93-3 que no puede ser usado por una mujer en periodo de gestión y lactancia","No","No","[Table]","40767614",false,"Desengrasante","Liquido inflamable","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS del fabricante deberá de utilizar como mínimo: \n•\tProtección de ojos: Lentes tipo google de protección química (SMCV: 40224276, 40682305, 40551362)\n•\tProtección de manos: Guantes de nitrilo como el Alphatec 58-735 de min. 0.4 mm (SMCV: 40641667, 40641674, 40743285, 40743284)\n•\tProtección respiratoria: Respirador con filtro para valores orgánicos como el 6003 (SMCV: 40194407) o desechable como el 8577 (SMCV: 40231620)\n•\tProtección para el cuerpo: Trajes desechables resistente a químicos (SMCV: 40233676, 40228887, 40228886) o (SMCV: 40745489, 40745488, 40745487, 40745490). \n•\tProtección de pies: Botas impermeables (SMCV: 40726860, 40726861, 40726862, 40205135, 40202953, 40202954, 40202955, 40203157, 40688746, 40688748, 40688739).\nAsegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.\n","Tiene un componente fiscalizado, sin embargo contiene  2-10% de composición, lo  cual no lo hace reportable como tal.","No","Si","No",null,"",null,"","","","78-93-3","Metiletilcetona","2% - 10%\n","[List]","2025-08-12",null,"[List]","","2025-08-17","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",22112]
[null,"40767614_DIISOCIANATO DE DIFENILMETANO SPEEDFLEX_VULCAFLEX_FDS.pdf","2025-06-24","DIISOCIANATO DE DIFENILMETANO","VULCAFLEX","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","40767614",false,"Pegamento","Toxico","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS del fabricante deberá de utilizar como mínimo: \n•\tProtección de ojos: Lentes tipo google de protección química (SMCV: 40224276, 40682305, 40551362)\n•\tProtección de manos: Guantes de nitrilo como el Alphatec 58-735 de min. 0.4 mm (SMCV: 40641667, 40641674, 40743285, 40743284)\n•\tProtección respiratoria: Respirador con filtro para valores orgánicos como el 6003 (SMCV: 40194407) o desechable como el 8577 (SMCV: 40231620)\n•\tProtección para el cuerpo: Trajes desechables resistente a químicos (SMCV: 40233676, 40228887, 40228886) o (SMCV: 40745489, 40745488, 40745487, 40745490). \n•\tProtección de pies: Botas impermeables (SMCV: 40726860, 40726861, 40726862, 40205135, 40202953, 40202954, 40202955, 40203157, 40688746, 40688748, 40688739).\nAsegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.\n","EL producto es parte de un kit, el personal que manipula debe conocer y cumplir con las indicaciones de la FDS.","No","Si","No",null,"",null,"","","","101-68-8","Diisocianato de 4,4'-difenilmetano","50% - 100%","[List]","2025-08-12","37","[List]","","2025-08-17","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",22109]
[null,"40767614_ACETATO DE ETÍLO PRIMER SPFLEX_VULCAFLEX_FDS.pdf","2025-06-24","ACETATO DE ETÍLO","VULCAFLEX","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","40767614",false,"Pegamento","Liquido inflamable","Liquido","No Aplica","•\tProtección de ojos: Lentes tipo google de protección química (SMCV: 40224276, 40682305, 40551362)\n•\tProtección de manos: Guantes de nitrilo como el Alphatec 58-735 de min. 0.4 mm (SMCV: 40641667, 40641674, 40743285, 40743284)\n•\tProtección respiratoria: Respirador con filtro para valores orgánicos como el 6003 (SMCV: 40194407) o desechable como el 8577 (SMCV: 40231620)\n•\tProtección para el cuerpo: Trajes desechables resistente a químicos (SMCV: 40233676, 40228887, 40228886) o (SMCV: 40745489, 40745488, 40745487, 40745490). \n•\tProtección de pies: Botas impermeables (SMCV: 40726860, 40726861, 40726862, 40205135, 40202953, 40202954, 40202955, 40203157, 40688746, 40688748, 40688739).\n","El producto es una mezcla que contiene hasta 10% de acetato de etilo , lo cual no lo hace reportable como insumo fiscalizado","No","Si","No",null,"",null,"","","","141-78-6\n87-90-1","Acetato de etilo\nÁcido tricloroisocianúrico","2% - 10%\n0% - 0.5%","[List]","2025-08-12","37","[List]","","2025-08-16","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",22108]
[null,"40767614_CATALIZADOR DE ACCION RAPIDA SPEEDFLEX FAST-ACTION CATALYST_VULCAFLEX_FDS.pdf","2025-06-24","40767614_CATALIZADOR DE ACCION RAPIDA SPEEDFLEX FAST-ACTION CATALYST_VULCAFLEX_FDS","VULCAFLEX","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","40767614",false,"Aditivo","Toxico","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS del fabricante deberá de utilizar como mínimo: \n•\tProtección de ojos: Lentes tipo google de protección química (SMCV: 40224276, 40682305, 40551362)\n•\tProtección de manos: Guantes de nitrilo como el Alphatec 58-735 de min. 0.4 mm (SMCV: 40641667, 40641674, 40743285, 40743284)\n•\tProtección respiratoria: Respirador con filtro para valores orgánicos como el 6003 (SMCV: 40194407) o desechable como el 8577 (SMCV: 40231620)\n•\tProtección para el cuerpo: Trajes desechables resistente a químicos (SMCV: 40233676, 40228887, 40228886) o (SMCV: 40745489, 40745488, 40745487, 40745490). \n•\tProtección de pies: Botas impermeables (SMCV: 40726860, 40726861, 40726862, 40205135, 40202953, 40202954, 40202955, 40203157, 40688746, 40688748, 40688739).\nAsegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.\n","El insumo es parte de kit. Los residuos generados son peligrosos","No","Si","No",null,"",null,"","","","68479-98-1","Dietiltoluenediamina","2% - 10%","[List]","2025-08-12","37","[List]","","2025-08-17","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",22111]
[null,"40208235_40482098_JET THINNER STD SIC_CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUÍMICOS S.A._FDS.pdf","2025-06-25","JET THINNER STD SIC","CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUÍMICOS S.A.","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","40208235- 40482098",false,"Diluyente","Liquido inflamable","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•Protección de ojos: Lentes de seguridad tipo google.\n•Protección de manos: Guantes de nitrilo (SMCV: MN 40632010, 40631988, 40632003, 40632004).\n•Protección respiratoria: Respirador con filtros para vapores orgánicos como por ejemplo filtros 2097 (SMCV: MN 40226074) o desechables como el 8577 (SMCV: MN 40231620).\n•Protección para el cuerpo: Trajes de protección como por ejemplo el Chem max1 (SMCV: MN 40745489, 40745488, 40745487, 40745490), Alphatec 2000 (SMCV: MN 40682268).\nAsegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.","El personal debe conocer  y cumplir con las indicaciones de la FDS ","No","Si","No",null,"",null,"","","","123-86-4\n64-17-5","Acetato de n-butilo\nAlcohol etilico\n","20-35\n30-50","[List]","2025-07-14","37","[List]","","2025-08-17","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",21954]
[null,"40229705_40208233_JET 70MP CATALIZADOR_CORPORACIÓN PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS S.A._FDS.pdf","2025-06-25","JET 70MP CATALIZADOR","CORPORACIÓN PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS S.A.","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","40229705_40208233",false,"Pintura","Liquido inflamable","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•Protección de ojos: Lentes de seguridad tipo google.\n•Protección de manos: Guantes de nitrilo (SMCV: MN 40632010, 40631988, 40632003, 40632004).\n•Protección respiratoria: Respirador con filtros para vapores orgánicos como por ejemplo filtros 2097 (SMCV: MN 40226074) o desechables como el 8577 (SMCV: MN 40231620).\n•Protección para el cuerpo: Trajes de protección como por ejemplo el Chem max1 (SMCV: MN 40745489, 40745488, 40745487, 40745490), Alphatec 2000 (SMCV: MN 40682268).\n Asegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.","El personal que manipula este insumo, debe conocer y cumplir con las indicaciones de la FDS..","No","Si","No",null,"",null,"","","","14807-96-6\n123-86-4 ","Talco (sin fibras de amianto)\nAcetato de N-Butilo","40-55\n1-20","[List]","2025-07-30","37","[List]","","2025-08-17","Si","Si","Si","En revisión","",null,"",null,"SMCV",22042]
[null,"TRANSFORMADOR DE OXIDO _Importadora Tecnica Industrial y Comercial SA_FDS V2.pdf","2025-06-26","Transformador de Oxido","CHEMA SAC","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Aditivo","Toxico","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS Asegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar. Protección de ojos: Lentes de seguridad, Protección respiratoria: Respirador con filtro para vapores  orgánicos Protección de mano: Guantes de PVC Protección de cuerpo:  trajes tyvek impermeable para quimicos ",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","","7732-18-5\n1401-55-4\n1003-07-2\n9010-92-8\n140-88-5 /79-41-4\n","Monóxido de dihidrógeno\nPolifenoles hidrolizables \nTiazol-3-ona\nEtenilbenceno /Ácido acrílico / Ácido metacrílico\nAcrilato de etilo /Ácido metacrílico\n\n","47.0 – 53.0\n5.0 – 10.0\n0.25 – 0.35\n35.0 – 45.0\n1.0 - 1.5","[List]","2025-06-26",null,"[List]","","2025-07-01","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",21892]
[null,"ANILINA COLOR AZUL_MARVA_FDS.pdf","2025-06-27","ANILINA","MARVA","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Aditivo","No aplica","Solido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•\tProtección de ojos: Lentes de seguridad uso general.\n•\tProtección de manos: Guantes de nitrilo (SMCV: MN 40632010, 40631988, 40632003, 40632004).\n•\tProtección respiratoria: Respiradores desechables N95 para material particulado como el modelo 8511 (SMCV: MN 40222514).\n•\tProtección para el cuerpo: Trajes desechables (SMCV: 40263093,40262598, 40213709).\nAsegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.\n","Cumplir con las indicaciones de la FDS","No","No","En revisión",null,"",null,"","","","3844-45-9\n","Sal disódica de la 4-( ( 4-(N-etil-p-sulfobencilamino)-\nfenil)-(2-sulfoniofenil)-metileno)-(1-(-N-etil-N-P-sulfobencil)-\nsup2,3-ciclo-hexadienoimina)\n",null,"[List]","2025-07-31","107","[List]","","2025-08-04","Si","Si","Si","En revisión","",null,"",null,"SMCV",22050]
[null,"40216215_ESMALTE PARA TRÁFICO_CORPORACIÓN PERUANA DE PRODUCTOS QUÍMICOS S.A._FDS.pdf","2025-06-27","ESMALTE PARA TRÁFICO","CORPORACIÓN PERUANA DE PRODUCTOS QUÍMICOS S.A.","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","Fertilidad y Feto","Cumplir con lo indicado en la FDS, El producto contiene un componente listado en la legislación peruana como el Tolueno por tener efectos negativos en el embrion/feto. El producto no puede ser usado por mujeres gestantes/lactantes.","No","No","[Table]","40216215",false,"Pintura","Liquido inflamable","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•Protección de ojos: Lentes de seguridad tipo google.\n•Protección de manos: Guantes de nitrilo (SMCV: MN 40632010, 40631988, 40632003, 40632004).\n•Protección respiratoria: Respirador con filtros para vapores orgánicos como por ejemplo filtros 2097 (SMCV: MN 40226074) o desechables como el 8577 (SMCV: MN 40231620).\n•Protección para el cuerpo: Trajes de protección como por ejemplo el Chem max1 (SMCV: MN 40745489, 40745488, 40745487, 40745490), Alphatec 2000 (SMCV: MN 40682268).\n Asegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.","Los residuos generados se manejan como impregnados con Productos Químicos","No","Si","No",null,"",null,"","","","13463-67-7\n471-34-1\n108-88-3\n1333-86-4 ","Dióxido de titanio\nCarbonato de Calcio\nTolueno\nNegro de Humo\n","3-10\n40-55\n5-10\n0-2","[List]","2025-08-19","37","[List]","","2025-08-23","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",22140]
[null,"40218103_ÓXIDO NITROSO_LINDE PERÚ S.R.L._FDS.pdf","2025-07-01","ÓXIDO NITROSO","LINDE PERÚ S.R.L.","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","40218103",false,"Otros","Gas comprimido","Gaseoso","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•\tProtección de ojos: Lentes de seguridad uso general. Use gafas y un protector facial cuando haga transvases.\n•\tProtección de manos: Guantes de cuero para manipulación de cilindros (SMCV: 40199106, 40199197,40222038, 40736582).Se debe de usar guantes criogenicos al hacer transvases o desconexiones (SMCV: 40209917)\n•\tProtección respiratoria: No es necesario en condiciones normales.\n•\tProtección de pies: Zapatos de uso general (SMCV: 40232019, 40232020, 40232021, 40232022, 40232023, 40232005, 40232006, 40232079, 40232081, 40232082).\nAsegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.\n","EL personal debe cumplir con las indicaciones de la FDS. Se recomienda que los balones vacíos sean devueltos al proveedor.","No","No","No",null,"",null,"","","","10024-97-2","Óxido Nitroso ","99.5 - 100","[List]","2025-07-24","37","[List]","","2025-07-28","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",22010]
[null,"Ultrabond ECO V4 Evolution_MAPEI Spain S.A_FDS.pdf","2025-07-01","Ultrabond ECO V4 Evolution","MAPEI Spain S.A","Bajo: FDS indica producto no peligroso","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Pegamento","No aplica","Liquido","No Aplica","El producto no se considera peligroso de acuerdo con el Reglamento CE 1272/2008 (CLP)\nCumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•\tProtección de ojos: No requiere para uso normal, caso contrario se debe de usar lentes de seguridad de uso general.\n•\tProtección de manos: Guantes de nitrilo espesor >= 0.35 como por ejemplo Guantes de nitrilo Alphatec (SMCV: 40641667, 40641674, 40743285, 40743284).\n•\tProtección respiratoria: No requiere para uso normal.\n\nAsegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.\n\n","Los residuos generados s emanejan como peligrosos","No","No","No",null,"",null,"","","","2634-33-5\n55965-84-9","1,2-bencisotiazol-3(2H)-ona\n5-cloro-2-metil-2H\u0002isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7]","≥0.01 - <0.016 %\n<0.0015 %","[List]","2025-08-18","51","[List]","","2025-08-23","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",22136]
[null,"40714641_FROTH PRO FP651_ECOLAB PERU HOLDINGS S.R.L._FDS.pdf","2025-07-02","FROTH PRO FP651","ECOLAB PERU HOLDINGS S.R.L.","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","Fertilidad y Feto","El producto no puede ser usado por mujeres gestantes ni en periodo de lacatancia","No","No","[Table]","40714641",false,"Insumo Produccion","Liquido inflamable","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•\tProtección de ojos: Lentes de seguridad tipo google para químicos y pantalla facial.\n•\tProtección de manos: Guantes para químicos de nitrilo o neopreno (SMCV: 40632010, 40631988, 40632003, 40632004). u otro equivalente\n•\tProtección respiratoria: Respirador con filtros para vapores orgánicos (SMCV: 40226074 o 40194407) o respirador desechable 8577 (SMCV: 40231620).\n•\tProtección para los pies: Zapato de uso general.\n•\tProtección para el cuerpo: Ropa de protección química como por ejemplo Chem Max (SMCV: 40745489, 40745488, 40745487, 40745490) u otro equivalente.\nAsegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.\n","EL personal que manipula este insumo debe conocer la información de la FDS","No","Si","No",null,"",null,"","","","-\n-\n123-72-8","C4-C16 Alcoholes, aldehídos, ésteres Patentado\nAlquilo Aldehído Patentado\nButanal \n","60 - 100\n10 - 30\n1 - 5","[List]","2025-07-09","37","[List]","","2025-07-30","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",21936]
[null,"40834892_EMULSION DL10 RX V2_INDUSTRIAS CACHIMAYO_FDS.pdf","2025-07-03","EMULSION EXPLOSIVA","INDUSTRIAS CACHIMAYO","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","40834892",false,"Insumo Voladura","Material comburente","Emulsion","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•\tProtección de ojos: Lentes de seguridad uso general.\n•\tProtección de manos: Guantes de nitrilo (SMCV: MN 40632010, 40631988, 40632003, 40632004).\n•\tProtección respiratoria: Respirador con filtros para vapores orgánicos como por ejemplo filtros 2097 (SMCV: MN 40226074) o desechables como el 8577 (SMCV: MN 40231620).\n•\tProtección para el cuerpo: Trajes desechables resistentes a químicos (SMCV: 40233676, 40228887, 40228886) o (SMCV: 40745489, 40745488, 40745487, 40745490).\nAsegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.\n","El personal debe cumplir con las indicaciones dela FDS","No","Si","No",null,"",null,"","","","6484-52-2\n7732-18-5\n68476-30-2\n7429-90-5","Nitrato de amonio\nAgua\nPetroleo\nEmulsificante","32%\n50%\n10%\n20%","[List]","2025-07-31","107","[List]","","2025-08-11","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",22052]
[null,"40221274_40205161_DIÓXIDO DE CARBONO_LINDE PERÚ S.R.L._FDS.pdf","2025-07-04","DIÓXIDO DE CARBONO","LINDE PERÚ S.R.L.","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","40205161_ 40221274",false,"Otros","Gas comprimido","Gaseoso","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•\tProtección de ojos: Lentes de seguridad uso general, Llevar gafas y un protector facial\ncuando trasvase o romper las conexiones de transferencia.\n•\tProtección de manos: Guantes aislantes criogénicos (SMCV: 40209917)\n•\tProtección de pies: Zapatos de uso general (SMCV: 40232019, 40232020, 40232021, 40232022, 40232023, 40232005, 40232006, 40232079, 40232081, 40232082).\nAsegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.\n","El personal debe conocer y cumplir con las indicaciones de la FDS. Los balones vacios se devuelven al proveedor","No","Si","No",null,"",null,"","","","124-38-9","Dióxido de carbono","99.5-100","[List]","2025-07-24","37","[List]","","2025-08-13","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",22015]
[null,"40557437_40211464_40218059_NITRÓGENO COMPRIMIDO_LINDE PERÚ S.R.L._FDS.pdf","2025-07-04","NITRÓGENO COMPRIMIDO","LINDE PERÚ S.R.L.","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","40557437_40211464_40218059",false,"Otros","Gas comprimido","Gaseoso","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•\tProtección de ojos: Lentes de seguridad uso general.\n•\tProtección de manos: Guantes de cuero para manipulación de cilindros (SMCV: 40199106, 40199197,40222038, 40736582). Se debe de usar guantes criogénicos al hacer transvases o desconexiones (SMCV: 40209917)\n•\tProtección respiratoria: No es necesario en condiciones normales.\n•\tProtección de pies: Zapatos de uso general (SMCV: 40232019, 40232020, 40232021, 40232022, 40232023, 40232005, 40232006, 40232079, 40232081, 40232082). Se debe usar protectores metatarsales (SMCV: 40770520 )\nAsegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.\n",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","","7727-37-9","Nitrógeno "," 99.5 - 100 ","[List]","2025-07-24","37","[List]","","2025-07-28","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",22011]
[null,"40523947_HELIO_LINDE PERÚ S.R.L._FDS.pdf","2025-07-04","HELIO","LINDE PERÚ S.R.L.","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","40523947",false,"Otros","Gas comprimido","Gaseoso","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•\tProtección de ojos: Lentes de seguridad uso general.\n•\tProtección de manos: Guantes de cuero para manipulación de cilindros (SMCV: 40199106, 40199197,40222038, 40736582).\n•\tProtección respiratoria: No es necesario en condiciones normales.\n•\tProtección de pies: Zapatos de uso general (SMCV: 40232019, 40232020, 40232021, 40232022, 40232023, 40232005, 40232006, 40232079, 40232081, 40232082), asi mismo se deben de usar protectores metatarsales (SMCV: 40770520)\nAsegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.\n","El personal debe conocer y cumplir con las indicaciones de la FDS. Los balones vacios se devuelven al proveedor","No","Si","No",null,"",null,"","","","7440-59-7","Helio (He) ","97.5 - 100\n","[List]","2025-07-24","37","[List]","","2025-07-28","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",22014]
[null,"40734781_ 40215288_OXÍGENO COMPRIMIDO_LINDE PERÚ S.R.L._FDS.pdf","2025-07-04","OXÍGENO COMPRIMIDO","LINDE PERÚ S.R.L.","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","40734781_ 40215288_",false,"Otros","Gas comprimido","Gaseoso","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•\tProtección de ojos: Lentes de seguridad uso general.\n•\tProtección de manos: Guantes de cuero para manipulacion de cilindros (SMCV: 40199106, 40199197,40222038, 40736582)\n•\tProtección de pies: Zapatos de uso general (SMCV: 40232019, 40232020, 40232021, 40232022, 40232023, 40232005, 40232006, 40232079, 40232081, 40232082).\nAsegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.\n","El personal debe conocer y cumplir con las indicaciones de la FDS. Los balones vacios se devuelven al proveedor","No","Si","No",null,"",null,"","","","7782-44-7","Oxígeno ","99.5 - 100 ","[List]","2025-07-24","37","[List]","","2025-08-05","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",22013]
[null,"40215285_ARGÓN_LINDE PERÚ S.R.L._FDS.pdf","2025-07-04","ARGÓN","LINDE PERÚ S.R.L.","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","40215285",false,"Otros","Gas comprimido","Gaseoso","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•\tProtección de ojos: Lentes de seguridad uso general.\n•\tProtección de manos: Guantes de cuero para manipulación de cilindros (SMCV: 40199106, 40199197,40222038, 40736582).\n•\tProtección respiratoria: No es necesario en condiciones normales.\n•\tProtección de pies: Zapatos de uso general (SMCV: 40232019, 40232020, 40232021, 40232022, 40232023, 40232005, 40232006, 40232079, 40232081, 40232082).\nAsegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.\n","El personal debe conocer y cumplir con las indicaciones de la FDS. Los balones vacios se devuelven al proveedor","No","Si","No",null,"",null,"","","","7440-37-1\n","Argon","95-100","[List]","2025-07-24","37","[List]","","2025-07-28","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",22012]
[null,"40204712_SNF 8161_SNF PERU S.A.C._FDS.pdf","2025-07-06","SNF 8161","SNF PERU S.A.C.","Bajo: FDS indica producto no peligroso","No","No Aplica","No","No","[Table]","40204712",false,"Insumo Produccion","No aplica","Solido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•\tProtección de ojos: Lentes de seguridad uso general.\n•\tProtección de manos: Guantes para químicos de nitrilo o neopreno (SMCV: 40632010, 40631988, 40632003, 40632004). u otro equivalente\n•\tProtección respiratoria: Respirador con filtros para material polvo (SMCV: 40226074) o cartuchos para gases (SMCV: 40194407) con prefiltro y retenedor (SMCV: 40203396 o 40194469)\n•\tProtección para los pies: Zapato de seguridad uso general (SMCV: 40232019, 40232020, 40232021, 40232022, 40232023, 40232005, 40232006, 40232079, 40232081, 40232082).\n•\tProtección para el cuerpo: Trajes desechables resistentes al polvo (SMCV: 40263093,40262598, 40213709).\nAsegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.\n","El personal que utilice este insumo químico leer y conocer el contenido de esta FDS","No","No","No",null,"",null,"","","","25987-30-8\n7732-18-5","Copolímero de acrilamida/acrilato de sodio\nAgua\n","≥88\n≤12\n","[List]","2025-07-08","37","[List]","","2025-07-31","Si","Si","Si","No","",null,"Permanente",null,"SMCV",21931]
[null,"40537165_RP 610_SNF PERU S.A.C._FDS.pdf","2025-07-06","RP 610","SNF PERU S.A.C.","Bajo: FDS indica producto no peligroso","No","No Aplica","No","No","[Table]","40537165",false,"Insumo Produccion","No aplica","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•\tProtección de ojos: Lentes de seguridad uso general.\n•\tProtección de manos: Guantes para químicos de nitrilo o neopreno (SMCV: 40632010, 40631988, 40632003, 40632004). u otro equivalente\n•\tProtección respiratoria: Respirador con filtros para material polvo (SMCV: 40226074) o cartuchos para gases (SMCV: 40194407) con prefiltro y retenedor (SMCV: 40203396 o 40194469)\n•\tProtección para los pies: Zapato de seguridad uso general (SMCV: 40232019, 40232020, 40232021, 40232022, 40232023, 40232005, 40232006, 40232079, 40232081, 40232082).\n•\tProtección para el cuerpo: Trajes desechables resistentes al polvo (SMCV: 40263093,40262598, 40213709).\nAsegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.\n","EL personal que utiliza este insumo debe conocer la información de la FDS.","No","No","No",null,"",null,"","","","  25987-30-8\n  7732-18-5\n","Copolímero de acrilamida/acrilato de sodio\nAgua\n","≥88\n≤12\n","[List]","2025-07-08","37","[List]","","2025-07-31","Si","Si","Si","No","",null,"Permanente",null,"SMCV",21932]
[null,"40201964_SULFHIDRATO DE SODIO EN SOLUCIÓN_INGENIERÍA VENTAS Y REPRESENTACIONES INTERNACIONALES PERÚ S.A.C._FDS.pdf","2025-07-08","SULFHIDRATO DE SODIO EN SOLUCIÓN","INGENIERÍA VENTAS Y REPRESENTACIONES INTERNACIONALES PERÚ S.A.C..","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","40201964",false,"Insumo Produccion","Corrosivo","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•\tProtección de ojos: Lentes de seguridad tipo google para químicos o pantalla facial\n•\tProtección de manos: Guantes para químicos de nitrilo o neopreno (SMCV: 40632010, 40631988, 40632003, 40632004). u otro equivalente\n•\tProtección respiratoria: Respirador de media cara o cara completa con filtros para vapores orgánicos (SMCV: 40226074 o 40194407) o respirador desechable 8577 (SMCV: 40231620).\n•\tProtección para los pies: Botas impermeables antiácidos (SMCV: 40745144, 40745145, 40745146, 40745147, 40745148, 40745149, 40745150, 40745151, 40745152, 40745143).\n•\tProtección para el cuerpo: Ropa de protección química como por ejemplo Chem Max (SMCV: 40745489, 40745488, 40745487, 40745490) u otro equivalente.\nAsegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.","Cumplir  con las indicaciones de la FDS, los residuos generados son peligrosos","No","Si","No",null,"",null,"","","","16721-80-5\n497-19-8\n1313-82-2","Sulfhidrato de sodio\nCarbonato de sodio\nSulfuro de Sodio","40-44\n< 1.5\n< 2.0","[List]","2025-07-10","7; 6","[List]","","2025-07-31","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",21941]
[null,"40550278_XANTATO ISOPROPILICO DE SODIO_MATHIESEN S.A.C._FDS.pdf","2025-07-08","XANTATO ISOPROPILICO DE SODIO","MATHIESEN S.A.C.","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","40550278",false,"Insumo Produccion","Solido inflamacion espontanea","Solido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•\tProtección de ojos: Lentes de seguridad tipo google para químicos.\n•\tProtección de manos: Guantes para químicos de nitrilo o neopreno (SMCV: 40632010, 40631988, 40632003, 40632004). u otro equivalente\n•\tProtección respiratoria: Respirador  con filtro para gases ácidos como los 6003 (SMCV: 40194407), con prefiltro y retenedor para polvo (40203396, 40194469) o cartucho 60923 (SMCV 40036526).\n•\tProtección para los pies: Zapato de uso general.\n•\tProtección para el cuerpo: Ropa de protección química como por ejemplo Chem Max (SMCV: 40745489, 40745488, 40745487, 40745490) u otro equivalente.\nAsegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.","Las bolsas vacias deben estar libres de material remanente.  para su manejo final. Los usuarios finales deben conocer el contenido de la FDS y aplicar lo indicado en el documento","No","Si","No",null,"",null,"","","","140-93-2","Xantato Isopropilico \nde Sodio","85-90","[List]","2025-07-14","7; 6","[List]","","2025-07-30","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",21947]
[null,"40547382_MATCOL TC-100_MATHIESEN S.A.C._FDS.pdf","2025-07-08","MATCOL TC-100","MATHIESEN S.A.C.","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","40547382",false,"Insumo Laboratorio","Toxico","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•\tProtección de ojos: Lentes tipo google para químicos.\n•\tProtección de manos: Guantes de nitrilo (SMCV: MN 40632010, 40631988, 40632003, 40632004).\n•\tProtección respiratoria: Respirador con filtros para vapores y gases ácidos P100 (SMCV: 40036526).\n•\tProtección para el cuerpo: Trajes desechables resistente a ácidos (SMCV: 40233676, 40228887, 40228886) o (SMCV: 40745489, 40745488, 40745487, 40745490).\n•\tProtección de pies: Zapatos de uso general (SMCV: 40232019, 40232020, 40232021, 40232022, 40232023, 40232005, 40232006, 40232079, 40232081, 40232082).\nAsegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.\n","El personal debe conocer el contenido de la FDS, y cumplir con las indicaciones. Almacenar sobre bandeja de contención.","No","Si","No",null,"",null,"","","","141-98-0","N-etil(propan-2-iloxi)carbotioamida","> 95 %","[List]","2025-07-14","7; 6","[List]","","2025-07-31","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",21946]
[null,"40739364_STABREX™ ST70_ECOLAB PERU HOLDINGS S.R.L._FDS.pdf","2025-07-15","3D TRASAR™ 3DT198","ECOLAB PERU HOLDINGS S.R.L.","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","40673031",false,"Aditivo","Corrosivo","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•Protección de ojos: Lentes de seguridad de uso general.\n•\tProtección de manos: Guantes de nitrilo (SMCV: MN 40632010, 40631988, 40632003, 40632004).\n•Protección respiratoria: Respirador con filtro Tipo B: Tipo de gas/vapor inorgánico como el modelo 6003 (SMCV: MN 40194407).\n•\tProtección para el cuerpo: Traje de protección química como el Chem max1 (SMCV: MN 40745489, 40745488, 40745487, 40745490) o Alphatec 4000 (SMCV: MN 40233676, 40228887, 40228886).\nAsegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.","El personal que manipula el producto debe cumplir con las indicaciones de la FDS.\nEl producto contiene un insumo fiscalizado, al estar en mezcla y por el % no lo hace reportable","No","Si","No",null,"",null,"","","","1310-73-2","Sal inorgánica\nHidróxido de sodio","10-30\n5-10\n","[List]","2025-07-18","37","[List]","","2025-07-31","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",21983]
[null,"40209641_SS-25 NC_NACH PERÚ S.A._FDS.pdf","2025-07-15","SS-25 NC","NACH PERÚ S.A.","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","40209641",false,"Diluyente","Liquido inflamable","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•\tProtección de ojos: Lentes de seguridad de uso general.\n•\tProtección de manos: Guantes de nitrilo (SMCV: 40641667, 40641674, 40743285, 40743284)\n•\tProtección respiratoria: Respirador con filtros para vapores y gases acidos (SMCV: 40226074 o 40194407).\n•\tProtección para el cuerpo: Trajes desechables (SMCV: 40263093,40262598, 40213709).\nAsegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.\n","El personal debe conocer y cumplir con las indicaciones de la FDS, almacenar sobre segunda contención.","No","Si","No",null,"",null,"","","","8052-41-3\n95-63-6","Solvente Stoddard\n1,2,4-Trimetilbenceno\n","80-100\n1-5","[List]","2025-07-22","37","[List]","","2025-07-28","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",21997]
[null,"40667849_NALCO 7330_ECOLAB PERU HOLDINGS S.R.L._FDS.pdf","2025-07-15","NALCO 7330","ECOLAB PERU HOLDINGS S.R.L.","","No","No Aplica","No","No","[Table]","40667849",false,"Insumo Produccion","Corrosivo","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•Protección de ojos: Lentes de uso general\n•Protección de manos: Guantes de nitrilo (SMCV: MN 40632010, 40631988, 40632003, 40632004).\n•Protección respiratoria: Respirador con filtro para valores organicos e inorganicos como el 6003 (SMCV: 40194407).\n•Protección para el cuerpo: Trajes desechables resistente a ácidos (SMCV: 40233676, 40228887, 40228886) o (SMCV: 40745489, 40745488, 40745487, 40745490).\n•\tProtección de pies: Zapatos de uso general (SMCV: 40232019, 40232020, 40232021, 40232022, 40232023, 40232005, 40232006, 40232079, 40232081, 40232082).\n Asegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.\n","l","No","Si","No",null,"",null,"","","","26172-55-4","Sal de magnesio\n5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-ona\nTiazole sustituido\nNitrato Cúprico\n","1-5\n1-5\n0.1-1\n<0.1","[List]","2025-07-24","37","[List]","","2025-08-03","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",22005]
[null,"40190963_SCALE-GUARD 9735_ECOLAB PERU HOLDINGS S.R.L._FDS.pdf","2025-07-15","NALCO 7330","ECOLAB PERU HOLDINGS S.R.L.","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","40667849",false,"Insumo Produccion","Corrosivo","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•Protección de ojos: Lentes tipo google para químicos y pantalla facial.\n•Protección de manos: Guantes de nitrilo (SMCV: MN 40632010, 40631988, 40632003, 40632004).\n•Protección respiratoria: Respirador con filtro para valores organicos e inorganicos como el 6003 (SMCV: 40194407).\n•Protección para el cuerpo: Trajes desechables resistente a ácidos (SMCV: 40233676, 40228887, 40228886) o (SMCV: 40745489, 40745488, 40745487, 40745490).\n•\tProtección de pies: Zapatos de uso general (SMCV: 40232019, 40232020, 40232021, 40232022, 40232023, 40232005, 40232006, 40232079, 40232081, 40232082).\n Asegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.\n","El personal debe cumplir con las indicaciones de la FDS.\nAlmacenar sobre segunda contención.","No","Si","No",null,"",null,"","","",null,"Fosfonato orgánico","5-10","[List]","2025-07-24","37","[List]","","2025-07-31","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",22007]
[null,"40673008_3D TRASAR™ 3DT222_ECOLAB PERU HOLDINGS S.R.L._FDS.pdf","2025-07-15","3D TRASAR™ 3DT222","ECOLAB PERU HOLDINGS S.R.L.","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","40673008",false,"Insumo Produccion","Corrosivo","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•Protección de ojos: Lentes de seguridad de uso general.\n•Protección de manos: Guantes de nitrilo (SMCV: MN 40632010, 40631988, 40632003, 40632004).\n•Protección respiratoria: Respirador con filtro B para gas/vapor inorgánico como el modelo 6003 (SMCV: MN 40194407).\n•Protección para los pies: Zapato uso general.\n•Protección para el cuerpo: Traje de protección química como el Chem max1 (SMCV: MN 40745489, 40745488, 40745487, 40745490) o Alphatec 4000 (SMCV: 40233676, 40228887, 40228886)\n Asegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.","El personal debe comocer el contenido de la FDS y cumplir con las indicaciones de la FDS.  LOs residuos generados se manejan como impregnados con PQ. Los envases vacios deben estar sin remanente.","No","Si","No",null,"",null,"","","","7664-38-2\n7647-01-0\n7646-85-7","Ácido fosfórico\nÁcido clorhídrico\nCloruro de zinc\nCarboxilato","1-5\n1-5\n1-5\n1-5","[List]","2025-07-18","37","[List]","","2025-07-31","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",21979]
[null,"40529954_TRASAR™ TRAC102_ECOLAB PERU HOLDINGS S.R.L._FDS.pdf","2025-07-15","TRASAR™ TRAC102","ECOLAB PERU HOLDINGS S.R.L.","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","40529954",false,"Aditivo","Corrosivo","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•\tProtección de ojos: Lentes de seguridad uso general.\n•\tProtección de manos: Guantes para químicos de nitrilo o neopreno (SMCV: 40632010, 40631988, 40632003, 40632004). u otro equivalente\n•\tProtección respiratoria: Respirador con filtro para valores orgánicos e inorgánicos como el 6003 (SMCV: 40194407).\n•\tProtección para los pies: Zapato de seguridad uso general (SMCV: 40232019, 40232020, 40232021, 40232022, 40232023, 40232005, 40232006, 40232079, 40232081, 40232082).\n•\tProtección para el cuerpo: Trajes desechables resistente a ácidos (SMCV: 40233676, 40228887, 40228886) o (SMCV: 40745489, 40745488, 40745487, 40745490).\nAsegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.\n","El personal que lo manipula debe conocer y cumplir con las indicaciones de la FDS. \nLos  envases vacios se manejan como peligrosos","No","Si","No",null,"",null,"","","","1330-43-4\n7775-19-1","Sal inorgánica\nDerivado de óxido de silicona\nTetraborato de sodio\nSal inorgánica\nMetaborato de sodio\nTriazol sustituido\nTiazol sustituido\n","1-5\n1-5\n1-5\n1-5\n0.1-1\n0.1-1\n0.1-1","[List]","2025-07-30","37","[List]","","2025-07-31","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",22049]
[null,"40260063_NALCO 1853_ECOLAB PERU HOLDINGS S.R.L._FDS.pdf","2025-07-16","NALCO 1853","ECOLAB PERU HOLDINGS S.R.L.","Bajo: FDS indica producto no peligroso","No","No Aplica","No","No","[Table]","40260063",false,"Aditivo","No aplica","Liquido","No Aplica","Seccion 2 de la FDS, indica que no es una sustancia o mezcla peligrosa Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•\tProtección de ojos: Lentes de seguridad de uso general.\n•\tProtección de manos: Guantes para químicos de nitrilo o neopreno (SMCV: 40632010, 40631988, 40632003, 40632004). \n•\tProtección respiratoria: No se requiere equipo de protección respiratorio, se debe de mantener área ventilada.\n•\tProtección para los pies: Zapatos de uso general (SMCV: 40232019, 40232020, 40232021, 40232022, 40232023, 40232005, 40232006, 40232079, 40232081, 40232082).\n•\tProtección para el cuerpo: Trajes de protección como por ejemplo el Chem max1 (SMCV: MN 40745489, 40745488, 40745487, 40745490).\nAsegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.\n","La sección 2 indica que no es peligroso de acuerdo con el Sistema Globalmente Armonizado.\nEl personal debe conocer y cumplir con las indicaciones de la FDS","No","No","No",null,"",null,"","","",null,"Polímero de oxialquilato ","10-30","[List]","2025-08-07","37","[List]","","2025-08-11","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",22099]
[null,"40261748_SURE-COOL™ 1321_ECOLAB PERU HOLDINGS S.R.L._FDS.pdf","2025-07-16","SURE-COOL™ 1321","ECOLAB PERU HOLDINGS S.R.L.","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","40261748",false,"Insumo Produccion","Corrosivo","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•\tProtección de ojos: Lentes de seguridad de uso general.\n•\tProtección de manos: Guantes para químicos de nitrilo o neopreno (SMCV: 40632010, 40631988, 40632003, 40632004). \n•\tProtección respiratoria: Respirador con filtros para gas/vapores ácidos como por ejemplo filtros 2097 (SMCV: MN 40226074) o desechables como el 8577 (SMCV: MN 40231620).\n•\tProtección para los pies: Zapatos de uso general (SMCV: 40232019, 40232020, 40232021, 40232022, 40232023, 40232005, 40232006, 40232079, 40232081, 40232082).\n•\tProtección para el cuerpo: Trajes de protección como por ejemplo el Chem max1 (SMCV: MN 40745489, 40745488, 40745487, 40745490).\nAsegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.\n","El personal debe conocer y cumplir con las indicaciones de la FDS.\nLos envases vacios deben estar libres de  remanente para su posterior manejo como residuo.","No","Si","No",null,"",null,"","","","13598-37-3\n7664-38-2","dihidrógeno fosfato de zinc \nÁcido fosfórico","25-30\n20-25\n","[List]","2025-08-07","31","[List]","","2025-08-09","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",22096]
[null,"40673031_3D TRASAR™ 3DT198_ECOLAB PERU HOLDINGS S.R.L._FDS.pdf","2025-07-16","3D TRASAR™ 3DT198","ECOLAB PERU HOLDINGS S.R.L.","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","40673031",false,"Insumo Produccion","Corrosivo","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•Protección de ojos: Lentes de seguridad de uso general y pantalla facial\n•Protección de manos: Guantes de nitrilo (SMCV: MN 40632010, 40631988, 40632003, 40632004).\n•Protección respiratoria: Respirador con filtro para vapor orgánico como el modelo 6003 (SMCV: MN 40194407).\n•Protección para el cuerpo: Traje de protección química como el Chem max1 (SMCV: MN 40745489, 40745488, 40745487, 40745490) o Alphatec 4000 (SMCV: 40233676, 40228887, 40228886).\n Asegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.","El personal debe conocer y cumplir con las indicaciones de la FDS. Los envases vacíos deben estar sin remanente","No","Si","No",null,"",null,"","","","64665-57-2","Toluiltriazol de sodio","30-60","[List]","2025-07-18","37","[List]","","2025-07-31","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",21982]
[null,"40525811_BIOCIDA NO OXIDANTE NALCO H-550_ECOLAB PERU HOLDINGS S.R.L._FDS.pdf","2025-07-16","BIOCIDA NO OXIDANTE NALCO H-550","ECOLAB PERU HOLDINGS S.R.L.","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","40525811",false,"Insumo Produccion","Corrosivo","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•Protección de ojos: Lentes de seguridad de uso general.\n•Protección de manos: Guantes de nitrilo (SMCV: MN 40632010, 40631988, 40632003, 40632004).\n•Protección respiratoria: Respirador con filtro para vapor orgánico como el modelo 6003 (SMCV: MN 40194407).\n•Protección para los pies: Zapato uso general.\n•Protección para el cuerpo: Traje de protección química como el Chem max1 (SMCV: MN 40745489, 40745488, 40745487, 40745490) o Alphatec 4000 (SMCV: 40233676, 40228887, 40228886).\n Asegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.","El personal debe conocer y cumplir las indicaciones de la FDS. \nLos residuos generados se manejan como impregnados con productos químicos","No","Si","No",null,"",null,"","","","111-30-8","Glutaraldehido","30-60","[List]","2025-07-18","37","[List]","","2025-07-31","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",21981]
[null,"40653315_NALCO PHREEDOM 5200M_ECOLAB PERU HOLDINGS S.R.L_FDS.pdf","2025-07-16","NALCO PHREEDOM 5200M","ECOLAB PERU HOLDINGS S.R.L.","Bajo: FDS indica producto no peligroso","No","No Aplica","No","No","[Table]","40653315",false,"Insumo Produccion","No aplica","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•Protección de ojos: Lentes de seguridad de uso general.\n•Protección de manos: Guantes de nitrilo (SMCV: MN 40632010, 40631988, 40632003, 40632004).\n•Protección respiratoria: Según la FDS no requiere.\n•Protección para el cuerpo: Según la FDS no requiere.\n Asegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.\n","La FDS indica que el producto no es peligroso","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2025-07-18","37","[List]","","2025-07-28","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",21980]
[null,"40670959_NALCO BLR-3715_ECOLAB PERU HOLDINGS S.R.L._FDS.pdf","2025-07-16","NALCO BLR-3715","ECOLAB PERU HOLDINGS S.R.L.","Bajo: FDS indica producto no peligroso","No","No Aplica","No","No","[Table]","40670959",false,"Insumo Laboratorio","No aplica","Liquido","No Aplica","Segun la seccion 2, indica que no es peligroso de acuerdo al Sistema Globalmente Armonizado.\nCumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•\tProtección de ojos: Lentes de seguridad uso general.\n•\tProtección de manos: Guantes de nitrilo (SMCV: MN 40632010, 40631988, 40632003, 40632004).\n•\tProtección respiratoria: Normalmente no se requiere, se debe de mantener zona ventilada.\n•\tProtección para el cuerpo: Ropa de uso general.\n•\tProtección de pies: Zapatos de uso general (SMCV: 40232019, 40232020, 40232021, 40232022, 40232023, 40232005, 40232006, 40232079, 40232081, 40232082).\n","Cumplir con las indicaciones de la FDS.\nLa sección 2 indica que no es peligroso de acuerdo al Sistema Globalmente Armonizado ","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2025-07-31","31","[List]","","2025-08-02","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",22053]
[null,"NALCO 9755_ECOLAB PERU HOLDINGS S.R.L._FDS.pdf","2025-07-16","NALCO 9755","ECOLAB PERU HOLDINGS S.R.L.","Bajo: FDS indica producto no peligroso","No","No Aplica","No","No","[Table]","NO",false,"Insumo Produccion","No aplica","Liquido","No Aplica","La FDS es considerada como no peligrosa segun SGA\nCumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•\tProtección de ojos: Lentes de seguridad de uso general.\n•\tProtección de manos: Guantes para químicos de nitrilo o neopreno (SMCV: 40632010, 40631988, 40632003, 40632004). \n•\tProtección respiratoria: No se requiere equipo de protección respiratorio, se debe de mantener área ventilada.\n•\tProtección para los pies: Zapatos de uso general (SMCV: 40232019, 40232020, 40232021, 40232022, 40232023, 40232005, 40232006, 40232079, 40232081, 40232082).\n•\tProtección para el cuerpo: No se requiere equipo especial de protección.\nAsegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.","La sección 2 de la FDS indica que no es producto peligroso de acurdo al Sistema Globalmente Armonizado.\nEl personal debe conocer y cumplir con las indicaciones de la FDS","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2025-08-07","31","[List]","","2025-08-11","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",22100]
[null,"40211365_NALCLEAR™ 8181_ECOLAB PERU HOLDINGS S.R.L._FDS.pdf","2025-07-16","NALCLEAR™ 8181","ECOLAB PERU HOLDINGS S.R.L.","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","40211365",false,"Insumo Produccion","No aplica","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•\tProtección de ojos: Lentes de seguridad uso general.\n•\tProtección de manos: Guantes para químicos de nitrilo o neopreno (SMCV: 40632010, 40631988, 40632003, 40632004).\n•\tProtección para el cuerpo: Normalmente no se requiere, se debe mantener la zona ventilada.\n•\tProtección para los pies: Zapato de seguridad uso general (SMCV: 40232019, 40232020, 40232021, 40232022, 40232023, 40232005, 40232006, 40232079, 40232081, 40232082).\n•\tProtección para el cuerpo: Normalmente no se requiere.\nAsegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.\n","El personal que manipula el insumo debe conocer y cumplir con las indicaciones de la FDS","No","Si","No",null,"",null,"","","","54742-47-8\n9005-67-8\n1303-86-2","Hidrocarburos, C11-C14, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos.\nSal inorgánica\nAlcohol oxialquilado\nMonostearato etoxilado de sorbitano\nÓxido de boro","10-30\n5-10\n1-5\n1-5\n0.1-1","[List]","2025-07-30","37","[List]","","2025-07-31","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",22048]
[null,"40718953_40718957_SODA CAUSTICA LIQUIDA 50%_QUIMPAC S.A._FDS.pdf","2025-07-18","SODA CAUSTICA LIQUIDA 50%","QUIMPAC S.A.","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","40718953_40718957",false,"Aditivo","Corrosivo","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•\tProtección de ojos: Careta facial.\n•\tProtección de manos: Guantes nitrilo o neopreno (SMCV: 40632010, 40631988, 40632003, 40632004).\n•\tProtección respiratoria: Respirador full face con filtros para gases ácidos (SMCV: 40194407).\n•\tProtección de pies: Zapatos de PVC con resistencia química (SMCV: 40745144, 40745145, 40745146, 40745147, 40745148, 40745149, 40745150, 40745151, 40745152, 40745153, 40745143).\n•\tProtección para el cuerpo: Trajes desechables resistente a ácidos (SMCV: 40233676, 40228887, 40228886) o (SMCV: 40745489, 40745488, 40745487, 40745490).\nAsegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.\n","El personal que manipula este insumo debe conocer y cumplir con las indicaciones de la FDS. Almacenar sobre segunda contención.\nEs un insumo fiscalizado","No","Si","Si",null,"",null,"","","","1310-73-2\n7732-18-5\n","Hidróxido de Sodio\nAgua","49.00 – 50.50%\n49.50 – 51.00%","[List]","2025-07-24","37","[List]","","2025-07-28","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",22023]
[null,"40834930_KALLPEX_INDUSTRIAS CACHIMAYO_FDS.pdf","2025-07-18","EMULSION EXPLOSIVA","INDUSTRIAS CACHIMAYO","Alto: Listado de sustancias potencialmente peligrosas de SMCV","No","No Aplica","No","No","[Table]","40834930",false,"Insumo Voladura","Material comburente","Emulsion","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•\tProtección de ojos: Lentes de seguridad uso general.\n•\tProtección de manos: Guantes de nitrilo (SMCV: MN 40632010, 40631988, 40632003, 40632004).\n•\tProtección respiratoria: Respirador con filtros para vapores orgánicos como por ejemplo filtros 2097 (SMCV: MN 40226074) o desechables como el 8577 (SMCV: MN 40231620).\n•\tProtección para el cuerpo: Ropa de usuario general prenda manga larga\nAsegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.\n","Insumo de voladura","No","Si","No",null,"",null,"","","","6484-52-2\n77-32-18-5\n68476-30-2\n7429-90-5","Nitrato de amonio\nAgua\nDIESEL B5 S-50\nAluminio\n","50%\n50%\n10%\n20%","[List]","2025-07-31","107","[List]","","2025-08-11","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",22051]
[null,"40733414_ÁCIDO SULFURICO PA-QP AL 97% - 98%_ELMER JO ANAYA_FDS.pdf","2025-07-21","ÁCIDO SULFURICO PA-QP AL 97% - 98%","ELMER JO ANAYA","Alto: Listado de sustancias potencialmente peligrosas de SMCV","No","No Aplica","No","No","[Table]","40733414",false,"Insumo Laboratorio","Corrosivo","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•\tProtección de ojos: Lentes tipo google y careta facial.\n•\tProtección de manos: Guantes de nitrilo resistente a ácidos (SMCV: 40641667, 40641674, 40743285, 40743284).\n•\tProtección respiratoria: Respirador con filtros para gases ácidos (SMCV: 40194407) o respirador desechable 8576 (SMCV: 40023756).\n•\tProtección de pies: Zapatos de PVC con resistencia química (SMCV: 40745144, 40745145, 40745146, 40745147, 40745148, 40745149, 40745150, 40745151, 40745152, 40745153, 40745143).\n•\tProtección para el cuerpo: Trajes desechables resistente a ácidos (SMCV: 40233676, 40228887, 40228886) o (SMCV: 40745489, 40745488, 40745487, 40745490).\nAsegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.\n","Insumo fiscalizado incluido en RIBF de SMCV . El personal debe cumplir con las indicaciones de la FDS","No","Si","Si",null,"",null,"","","","7647-01-0\n7732-18-5","Ácido Sulfúrico\nAgua","96.5-98.5\n1.5-3.5","[List]","2025-07-25","37","[List]","","2025-07-28","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",22027]
[null,"40726868_ÁCIDO CLORHIDRICO P.A.-Q.P. AL 37.5 +-0.5%_ELMER JO ANAYA_FDS.pdf","2025-07-21","ÁCIDO CLORHIDRICO P.A.-Q.P. AL 37.5 +-0.5%","ELMER JO ANAYA","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","40726868",false,"Insumo Laboratorio","Corrosivo","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•\tProtección de ojos: Lentes tipo google para químicos y pantalla facial.\n•\tProtección de manos: Guantes de nitrilo (SMCV: MN 40632010, 40631988, 40632003, 40632004).\n•\tProtección respiratoria: Respirador con filtro para valores orgánicos e inorgánicos como el 6003 (SMCV: 40194407).\n•\tProtección para el cuerpo: Trajes desechables resistente a ácidos (SMCV: 40233676, 40228887, 40228886) o (SMCV: 40745489, 40745488, 40745487, 40745490).\n•\tProtección de pies: Zapatos de PVC con resistencia química (SMCV: 40745144, 40745145, 40745146, 40745147, 40745148, 40745149, 40745150, 40745151, 40745152, 40745143).\nAsegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.\n","Insumo fiscalizado","No","Si","Si",null,"",null,"","","","7647-01-0\n7732-18-5","Ácido Clorhídrico\nAgua","37-38\n62-63 \n","[List]","2025-07-25","37","[List]","","2025-07-31","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",22026]
[null,"40212590_3205OA_Eutectic Corporation_FDS.PDF","2025-07-25","3205OA","Eutectic Corporation","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","40212590",false,"Insumo Soldadura","Toxico","Solido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•\tProtección de ojos: Lentes o gafas de seguridad con protección lateral.\n•\tProtección de manos: Guantes de cuero para soldar (SMCV: 40223157).\n•\tProtección respiratoria: Respirador con filtros para humos de soldar como el modelo 2097 (SMCV: 40226074).\n•\tProtección para el cuerpo: Ropa protectora de cuero para trabajos de soldadura (SMCV: 40215687, 40215682, 40651755, 40574069, 40233862, 40233853, 40215677).\nAsegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.\n","Insumo de soldadura","No","Si","No",null,"",null,"","","","7439-96-5 \n7440-47-3\n7440-02-0\n","Manganeso\nCromo\nNiquel","10-30\n7-13\n0.1-1","[List]","2025-07-31",null,"[List]","","2025-08-04","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",22060]
[null,"40205161_DIÓXIDO DE CARBONO LÍQUIDO (REFRIGERADO)_LINDE PERÚ S.R.L_FDS.pdf","2025-07-25","DIÓXIDO DE CARBONO LÍQUIDO (REFRIGERADO)","LINDE PERÚ S.R.L.","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","40205161",false,"Otros","Gas comprimido","Gaseoso","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•\tProtección de ojos: Lentes de seguridad uso general, Llevar gafas y un protector facial\ncuando trasvase o romper las conexiones de transferencia.\n•\tProtección de manos: Guantes aislantes criogénicos (SMCV: 40209917) u otro equivalente, guantes de cuero largos si se va a manipular un trasegado (SMCV: 40223157)\n•\tProtección de pies: Zapatos de uso general (SMCV: 40232019, 40232020, 40232021, 40232022, 40232023, 40232005, 40232006, 40232079, 40232081, 40232082).\nAsegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.\n","Los balones vacios deben ser devueltos al proveedor","No","Si","No",null,"",null,"","","","124-38-9 ","Dióxido de Carbono (Refrigerado)\n(Constituyente principal)","100%","[List]","2025-07-25","37","[List]","","2025-07-27","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",22030]
[null,"40711207_NALFLOTE 600-05_NALCO COMPANY_FDS.pdf","2025-07-29","NALFLOTE 600-05","NALCO COMPANY","Bajo: FDS indica producto no peligroso","No","No Aplica","No","No","[Table]","40711207",false,"Insumo Produccion","No aplica","Liquido","No Aplica","Sección 2 de la FDS, detalla que la FDS es no peligrosa.\nCumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•\tProtección de ojos: Lentes de seguridad de uso general.\n•\tProtección de manos: Guantes de nitrilo (SMCV: MN 40632010, 40631988, 40632003, 40632004).\n•\tProtección respiratoria: Normalmente no requiere protección respiratoria.\n•\tProtección para el cuerpo: Trajes desechables resistente a químicos (SMCV: 40233676, 40228887, 40228886) o (SMCV: 40745489, 40745488, 40745487, 40745490).\n•\tProtección de pies: Botas impermeables (SMCV: 40726860, 40726861, 40726862, 40205135, 40202953, 40202954, 40202955, 40203157, 40688746, 40688748, 40688739)\nAsegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.\n","La sección 2 de la FDS indica que el producto no es peligroso de  acuerdo con  Norma de Comunicación de Riesgos de OSHA ","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2025-08-07","31","[List]","","2025-08-24","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",22095]
[null,"40202328_CAL VIVA (ÓXIDO DE CALCIO)_CAL & CEMENTO SUR S.A._FDS.pdf","2025-07-30","CAL VIVA (ÓXIDO DE CALCIO)","CAL & CEMENTO SUR S.A.","Alto: Listado de sustancias potencialmente peligrosas de SMCV","No","No Aplica","No","No","[Table]","40202328",false,"Insumo Produccion","Corrosivo","Solido","La FDS indica que contiene componentes Dióxido de silicio N° CAS (14808-60-7) 1.0 - 5 % que se encuentra dentro del grupo 1 de la IARC, se solicito los controles a EECC. RACIEMSA, si otra area requiere utilizar este producto debera contactar con SSO","Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•\tProtección de ojos: Lentes o gafas de seguridad.\n•\tProtección de manos: Guantes de nitrilo (SMCV: MN 40632010, 40631988, 40632003, 40632004).\n•\tProtección respiratoria: Respirador full face o respirador media cara con filtro P100 como el 2097 (SMCV: 40226074)\n•\tProtección para el cuerpo: Trajes de protección como por ejemplo el Chem max1 (SMCV: MN 40745489, 40745488, 40745487, 40745490).\n•\tProtección de pies: Zapatos de uso general (SMCV: 40232019, 40232020, 40232021, 40232022, 40232023, 40232005, 40232006, 40232079, 40232081, 40232082).\nAsegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.\n","Es un insumo fiscalizado, el % autorizado para CV es de 80-87% en peso, se adjunta hoja técnica con  el detalle  de acuerdo con el RIBF.","Si","Si","Si",null,"",null,"","","","1305-78-8\n14808-60-7\n1309-48-4\n1344-28-1\n1309-37-1","Oxido cálcico\nDióxido de silicio\nÓxido de magnesio\nÓxido de aluminio\nÓxido de fierro (III) ","70 – 99 %\n1.0-5%\n1.0-2.0%\n0.5-2.0%\n0.4-1.0%","[List]","2025-07-31","31","[List]","","2025-08-24","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",22054]
[null,"40658152_CAL HIDRATADA (HIDRÓXIDO DE CALCIO)_CAL & CEMENTO SUR S.A._FDS.pdf","2025-07-30","CAL HIDRATADA (HIDRÓXIDO DE CALCIO)","CAL & CEMENTO SUR S.A.","Alto: Listado de sustancias potencialmente peligrosas de SMCV","No","No Aplica","No","No","[Table]","40658152",false,"Insumo Produccion","Corrosivo","Solido","La FDS indica que contiene componentes Dióxido de silicio N° CAS (14808-60-7) 1.0 - 5 % que se encuentra dentro del grupo 1 de la IARC, se solicito los controles a EECC. RACIEMSA, si otra area requiere utilizar este producto debera contactar con SSO","Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•\tProtección de ojos: Lentes o gafas de seguridad.\n•\tProtección de manos: Guantes de nitrilo (SMCV: MN 40632010, 40631988, 40632003, 40632004).\n•\tProtección respiratoria: Respirador full face o respirador media cara con filtro P100 como el 2097 (SMCV: 40226074)\n•\tProtección para el cuerpo: Trajes de protección como por ejemplo el Chem max1 (SMCV: MN 40745489, 40745488, 40745487, 40745490).\n•\tProtección de pies: Zapatos de uso general (SMCV: 40232019, 40232020, 40232021, 40232022, 40232023, 40232005, 40232006, 40232079, 40232081, 40232082).\nAsegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.\n","Es un insumo fiscalizado, el % aprobado para CV  80-82%, el cual no corresponde a lo indicado en la sección 3 de la FDS. ","Si","Si","Si",null,"",null,"","","","1305-62-0\n14808-60-7\n1309-48-4\n1344-28-1\n1309-37-1","Hidróxido de calcio\nDióxido de silicio\nÓxido de magnesio\nÓxido de aluminio\nÓxido de fierro (III) ","70 – 99 %\n1-5%\n1.0-2.0%\n0.5-2.0%\n0.4-1.0%","[List]","2025-07-31","31","[List]","","2025-08-24","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",22055]
[null,"622S DO_CASTOLIN EUTECTIC_FDS.PDF","2025-08-05","622S DO","CASTOLIN EUTECTIC","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Insumo Soldadura","Toxico","Solido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•\tProtección de ojos: Lentes o gafas de seguridad con protección lateral.\n•\tProtección de manos: Guantes de cuero para soldar (SMCV: 40223157).\n•\tProtección respiratoria: Respirador con filtros para humos de soldar como el modelo 2097 (SMCV: 40226074).\n•\tProtección para el cuerpo: Ropa protectora de cuero para trabajos de soldadura (SMCV: 40215687, 40215682, 40651755, 40574069, 40233862, 40233853, 40215677).\nAsegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.\n",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","","7440-02-0\n7440-47-3\n7439-96-5","Niquel\nCromo\nManganeso","45-70\n10-30\n3-7","[List]","2025-08-04",null,"[List]","","2025-08-10","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",22068]
[null,"40216222_VENCENAMEL VENCEDOR NUEVO ESMALTE LIQUIDO_CORPORACIÓN PERUANA DE PRODUCTOS QUÍMICOS S.A._FDS.pdf","2025-08-12","VENCENAMEL VENCEDOR NUEVO ESMALTE LIQUIDO","CORPORACIÓN PERUANA DE PRODUCTOS QUÍMICOS S.A.","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","40216222",false,"Pintura","Liquido inflamable","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•\tProtección de ojos: Lentes de seguridad tipo google.\n•\tProtección de manos: Guantes de nitrilo (SMCV: MN 40632010, 40631988, 40632003, 40632004).\n•\tProtección respiratoria: Respirador con filtros para vapores orgánicos como por ejemplo filtros 2097 (SMCV: MN 40226074) o desechables como el 8577 (SMCV: MN 40231620).\n•\tProtección para el cuerpo: Trajes de protección como por ejemplo el Chem max1 (SMCV: MN 40745489, 40745488, 40745487, 40745490), Alphatec 2000 (SMCV: MN 40682268).\n Asegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.","ALmacenar sobre segunda contención. Los residuos generados se manejan como impregnados con PQ.","No","Si","No",null,"",null,"","","","13463-67-7\n1333-86-4 \n64742-47-8\n7429-90-5\n64742-98-6","Dióxido de titanio \nNegro de humo \nAguarrás \nAluminio\nAromático 100 \n","0-12\n0-3\n55-62\n0-9\n0-2","[List]","2025-08-14","37","[List]","","2025-08-18","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",22124]
[null,"Roto-Glide Blue_Atlas Copco Perú S.A.C._FDS.pdf","2025-08-19","Roto-Glide Blue","Atlas Copco","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Lubricante","No aplica","Semisolido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•\tProtección de ojos: Lentes de seguridad uso general con protección lateral.\n•\tProtección de manos: Guantes de nitrilo (SMCV: MN 40632010, 40631988, 40632003, 40632004).\n•\tProtección respiratoria: Respirador de media cara con filtros para vapores orgánicos, gases ácidos, y particulado como por ejemplo filtros 7093C (SMCV: MN 40194470).\n•\tProtección para el cuerpo: Trajes de protección como por ejemplo el Chem max1 (SMCV: MN 40745489, 40745488, 40745487, 40745490), Alphatec 2000 (SMCV: MN 40682268).\n•\tProtección de pies: Botas impermeables (SMCV: 40726860, 40726861, 40726862, 40205135, 40202953, 40202954, 40202955, 40203157, 40688746, 40688748, 40688739).\nAsegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.\n","Los residuos generados se manejan como impregnados con hidrocarburos ","No","No","No",null,"",null,"","","","64742-65-0\n68187-67-7\n95-38-5","destilados (petróleo), fracción parafínica pesada desparafinada con disolvente\naminas,-C12-14-alquil,-isooctil-fosfatos\n2-(2-heptadec-8-enil-2-imidazolin-1-il)etanol\n(DMSO <3% w/w - IP346)\n\n","75-90\n0-3\n0-0.3","[List]","2025-08-18",null,"[List]","","2025-08-24","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",22134]
[null,"40508519_5% (W-W) DEVOLATILIZED DIESEL FUEL IN 75 CST HYDROCARBON OIL_LGC STANDARDS SLU_FDS.pdf","2025-08-20","5% (W-W) DEVOLATILIZED DIESEL FUEL IN 75 CST HYDROCARBON OIL","LGC STANDARDS SLU","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","40508519",false,"Lubricante","Toxico","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•\tProtección de ojos: Lentes de seguridad uso general con protección lateral o lentes tipo Goggles.\n•\tProtección de manos: Guantes de nitrilo (SMCV: MN 40632010, 40631988, 40632003, 40632004).\n•\tProtección respiratoria: En condiciones normales no se requiere.\n•\tProtección para el cuerpo: Trajes de protección para grasas y lubricantes tales como Micromax (SMCV: 40263093, 40262598, 40213709)\nAsegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.\n","Almacenar sobre segunda contención. El aceite residual debe estar libre de materiales para su reaprovechamiento","No","Si","No",null,"",null,"","","","8042-47-5\n68476-34-6","White mineral oil, petroleum\nGasoil : fuels, diesel","80-100\n5-<10","[List]","2025-08-21","37","[List]","","2025-08-24","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",22156]
[null,"NITROGENO_OXYMAN COMERCIAL S.A.C_FDS (2).pdf","2025-08-27","NITROGENO","OXYMAN COMERCIAL S.A.C.","","En revisión","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"","No aplica","Gaseoso","No Aplica",null,null,"No","No","En revisión",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2025-08-25",null,"[List]","","2025-08-25","En revisión","En revisión","En revisión","En revisión","SOLETANCHE BACHY PERU","[List]","",null,"Empresa Contratista",22165]

{"sheet":"5.CAPACITACIONES_AMBIENTALES","index":13,"n_rows":19,"n_cols":24,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[21,19,21,23],[21,4,21,18],[21,0,21,3],[23,19,23,23],[23,4,23,18],[23,0,23,3],[22,19,22,23],[22,4,22,18],[22,0,22,3],[19,19,19,23],[19,4,19,18],[19,0,19,3],[20,19,20,23],[20,4,20,18],[20,0,20,3],[16,0,16,23],[17,0,17,3],[18,0,18,3],[18,4,18,18],[17,4,17,18],[18,19,18,23],[17,19,17,23],[6,1,6,11],[7,1,7,11],[8,1,8,11],[14,0,14,23],[0,0,0,23],[2,0,3,0],[2,1,3,11],[2,12,2,23],[4,1,4,11],[5,1,5,11],[9,1,9,11],[1,0,1,23],[10,1,10,11],[11,1,11,11],[12,1,12,11],[13,1,13,11]]}
["VI. CAPACITACIONES AMBIENTALES"]
["Es obligatorio que el personal mantenga evidencia de la difusión de charlas semanales emitidas por la Gerencia de Medio Ambiente, a todo su personal."]
["N°","Tema",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Mes"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ene","Feb","Mar","Abr","May","Jun","Jul","Ago","Sep","Oct","Nov","Dic"]
[1,"Plan de Manejo Ambiental"]
[2,"Reglamento para la Excelencia Ambiental"]
[3,"Sistema de Gestión Ambiental en Sociedad Minera Cerro Verde",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"X"]
[4,"Requisitos Legales y Plan de contingencia: Manejo de Residuos y circularidad, Productos Químicos y Biodiversidad",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"X"]
[5,"Obligaciones Ambientales y la Gestión del Patrimonio Cultural",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"X"]
[6,"Otros* (Colocar nombre de la capacitación)"]
[7,"Otros* (Colocar nombre de la capacitación)"]
[8,"Otros* (Colocar nombre de la capacitación)"]
[9,"Otros* (Colocar nombre de la capacitación)"]
[10,"Otros* (Colocar nombre de la capacitación)"]
["*El D.S. N° 040-2014-MINAM establece las siguientes capacitaciones:  \na) Marco Legal Ambiental que regula el ejercicio de actividades mineras. \nb) Objetivos ambientales y principales obligaciones ambientales derivadas del estudio ambiental.\nc) Obligaciones ambientales especificas a ser cumplidas en el area de trabajo bajo su responsabilidad.\nd) Plan de contingencia en función de los riesgos de cada area o componente."]
[]
["VII. CONTROL DE CAMBIOS (Si Aplica)"]
["Version ",null,null,null,"Descripcion",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Fecha"]
["NA",null,null,null,"NA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA"]

{"sheet":"ANEXO_1","index":14,"n_rows":11,"n_cols":8,"rows_kept":11,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[8,0,10,0],[0,0,0,2],[2,0,4,0],[5,0,7,0],[0,4,0,11],[2,7,2,11],[4,5,4,6],[3,5,3,6],[2,5,2,6],[1,5,1,6],[4,7,4,11],[3,7,3,11],[1,7,1,11]]}
["TABLA 1. EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES ",null,null,null,"TABLA 2.CLASIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES "]
["CRITERIO","VALOR","SIGNIFICADO",null,"PUNTAJE TOTAL","CLASIFICACIÓN",null,"ACCIÓN REQUERIDA"]
["Impacto ambiental",1,"Leve. Daño local, reversible, sin afectación significativa a suelo/agua/aire. Duración corta (horas a un día), alcance limitado al sitio.",null,"7 - 9","Significativo",null,"Establecer e implmeentar controles específicos documentados. Realizar seguimiento periódico mediante inspecciones ambientales, registrar el cumplimiento en el informe trimestral del PMA. Incluir acciones correctivas si se detectan desviaciones."]
[null,2,"Moderado. Afectación limitada o temporal, requiere gestión. Duración de días a un mes, alcance limitado al sitio.",null,"4 - 6","Moderado",null,"Aplicar controles operacionales establecidos. Verificar su cumplimiento durante inspecciones de rutina y registrar el cumplimiento en el informe trimestral del PMA. Reevaluar si ocurren cambios en la operación, desviaciones frecuentes o actualizaciones normativas."]
[null,3,"Grave. Daño significativo a suelo, agua, aire o biodiversidad. Duración de meses a años, alcance que puede extenderse fuera del sitio.",null,3,"No significativo",null,"Mantener control bajo prácticas operativas estándar. No requiere seguimiento formal ni reporte trimestral, pero debe estar disponible para verificación durante inspecciones generales. Reevaluar si cambia el contexto operativo o regulatorio."]
["Control disponible",1,"Control total. Procedimientos definidos y aplicados consistentemente. Efectos fácilmente manejables y reversibles."]
[null,2,"Control parcial. Hay medidas, pero dependen del personal o son inconstantes. Efectos significativos pero reversibles con medidas correctivas."]
[null,3,"Difícil de controlar. No hay medios efectivos o es altamente variable. Efectos graves pero reversibles con esfuerzos significativos."]
["Requisito legal",1,"No regulado. Sin norma aplicable directa."]
[null,2,"Regulación general. Aplica normativa, pero sin sanción directa."]
[null,3,"Altamente regulado. Infracción genera sanciones o medidas coercitivas."]

{"sheet":"Seguimiento Trimestral_V1","index":15,"n_rows":71,"n_cols":19,"rows_kept":71,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[70,0,70,4],[69,0,69,4],[68,0,68,4],[67,0,67,4],[66,0,66,4],[56,0,62,4],[63,0,64,4],[41,5,41,14],[40,5,40,14],[45,5,45,14],[43,5,43,14],[44,5,44,14],[42,5,42,14],[50,5,50,14],[70,5,70,14],[69,5,69,14],[68,5,68,14],[67,5,67,14],[66,5,66,14],[59,5,59,14],[58,5,58,14],[57,5,57,14],[56,5,56,14],[55,5,55,14],[35,0,35,4],[34,0,34,4],[34,5,34,14],[38,0,41,4],[42,0,43,4],[36,0,37,4],[39,5,39,14],[38,5,38,14],[35,5,35,14],[36,5,36,14],[37,5,37,14],[65,0,65,4],[53,5,53,14],[52,5,52,14],[51,5,51,14],[44,0,55,4],[49,5,49,14],[48,5,48,14],[47,5,47,14],[46,5,46,14],[54,5,54,14],[65,5,65,14],[64,5,64,14],[63,5,63,14],[62,5,62,14],[61,5,61,14],[60,5,60,14],[33,0,33,18],[29,0,32,0],[29,1,32,5],[29,6,32,6],[29,7,32,11],[29,12,32,12],[29,13,32,18],[25,0,28,0],[25,1,28,5],[25,6,28,6],[25,7,28,11],[25,12,28,12],[25,13,28,18],[21,0,24,0],[21,1,24,5],[21,6,24,6],[21,7,24,11],[21,12,24,12],[21,13,24,18],[17,0,17,6],[17,7,17,10],[17,11,17,14],[17,15,17,18],[19,0,19,18],[20,0,20,18],[15,0,15,6],[15,7,15,10],[15,11,15,14],[15,15,15,18],[16,0,16,6],[16,7,16,10],[16,11,16,14],[16,15,16,18],[13,0,13,6],[13,7,13,10],[13,11,13,14],[13,15,13,18],[14,0,14,6],[14,7,14,10],[14,11,14,14],[14,15,14,18],[9,0,9,5],[9,6,9,10],[9,11,9,14],[9,15,9,18],[11,0,11,18],[12,0,12,6],[12,7,12,10],[12,11,12,14],[12,15,12,18],[6,0,6,5],[6,6,6,18],[7,0,7,5],[7,6,7,18],[8,0,8,5],[8,6,8,10],[8,11,8,14],[8,15,8,18],[0,0,2,18],[3,0,3,18],[4,0,4,5],[4,6,4,18],[5,0,5,5],[5,6,5,18]]}
["SEGUIMIENTO TRIMESTRAL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL"]
[]
[]
["I. INFORMACIÓN GENERAL"]
["Razón Social de la Empresa : ",null,null,null,null,null,{"$f":"'1.INF_GENERAL'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
["Nombre Comercial (Acrónimo):",null,null,null,null,null,{"$f":"'1.INF_GENERAL'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
["Rubro o Actividad:",null,null,null,null,null,{"$f":"'1.INF_GENERAL'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
["Código Único:",null,null,null,null,null,{"$f":"'1.INF_GENERAL'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
["Trimestre:",null,null,null,null,null,"Trimestre III",null,null,null,null,"Año:"]
["Apellidos y Nombres del responsable del Reporte de Medio Ambiente:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Correo de responsable del reporte:"]
[]
["II. CAPACITACIONES AMBIENTALES"]
["Tema",null,null,null,null,null,null,"Programado",null,null,null,"Ejecutado",null,null,null,"% de participacion del personal (0-100%)"]
["Plan de Manejo Ambiental",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF('1.INF_GENERAL'!#REF!=\"X\",\"Enero\",IF('1.INF_GENERAL'!#REF!=\"X\",\"Febrero\",IF('1.INF_GENERAL'!#REF!=\"X\",\"Marzo\",IF('1.INF_GENERAL'!#REF!=\"X\",\"Abril\",IF('1.INF_GENERAL'!#REF!=\"X\",\"Mayo\",IF('1.INF_GENERAL'!#REF!=\"X\",\"Junio\",IF('1.INF_GENERAL'!#REF!=\"X\",\"Julio\", IF('1.INF_GENERAL'!#REF!=\"X\",\"Agosto\",IF('1.INF_GENERAL'!#REF!=\"X\",\"Setiembre\",IF('1.INF_GENERAL'!#REF!=\"X\",\"Octubre\",IF('1.INF_GENERAL'!#REF!=\"X\",\"Noviembre\",IF('1.INF_GENERAL'!#REF!=\"X\",\"Diciembre\"))))))))))))","v":{"$error":"#REF!"}},null,null,null,"N.A."]
["Reglamento para la Excelencia Ambiental",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF('1.INF_GENERAL'!#REF!=\"X\",\"Enero\",IF('1.INF_GENERAL'!#REF!=\"X\",\"Febrero\",IF('1.INF_GENERAL'!#REF!=\"X\",\"Marzo\",IF('1.INF_GENERAL'!#REF!=\"X\",\"Abril\",IF('1.INF_GENERAL'!#REF!=\"X\",\"Mayo\",IF('1.INF_GENERAL'!#REF!=\"X\",\"Junio\",IF('1.INF_GENERAL'!#REF!=\"X\",\"Julio\", IF('1.INF_GENERAL'!#REF!=\"X\",\"Agosto\",IF('1.INF_GENERAL'!#REF!=\"X\",\"Setiembre\",IF('1.INF_GENERAL'!#REF!=\"X\",\"Octubre\",IF('1.INF_GENERAL'!#REF!=\"X\",\"Noviembre\",IF('1.INF_GENERAL'!#REF!=\"X\",\"Diciembre\"))))))))))))","v":{"$error":"#REF!"}},null,null,null,"N.A."]
["Sistema de Gestión Ambiental en SMCV",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF('1.INF_GENERAL'!#REF!=\"X\",\"Enero\",IF('1.INF_GENERAL'!#REF!=\"X\",\"Febrero\",IF('1.INF_GENERAL'!#REF!=\"X\",\"Marzo\",IF('1.INF_GENERAL'!#REF!=\"X\",\"Abril\",IF('1.INF_GENERAL'!#REF!=\"X\",\"Mayo\",IF('1.INF_GENERAL'!#REF!=\"X\",\"Junio\",IF('1.INF_GENERAL'!#REF!=\"X\",\"Julio\", IF('1.INF_GENERAL'!#REF!=\"X\",\"Agosto\",IF('1.INF_GENERAL'!#REF!=\"X\",\"Setiembre\",IF('1.INF_GENERAL'!#REF!=\"X\",\"Octubre\",IF('1.INF_GENERAL'!#REF!=\"X\",\"Noviembre\",IF('1.INF_GENERAL'!#REF!=\"X\",\"Diciembre\"))))))))))))","v":{"$error":"#REF!"}},null,null,null,"N.A."]
["Requisitos Legales y Plan de contingencia: Manejo de Residuos y circularidad, Productos Químicos y Biodiversidad",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF('1.INF_GENERAL'!#REF!=\"X\",\"Enero\",IF('1.INF_GENERAL'!#REF!=\"X\",\"Febrero\",IF('1.INF_GENERAL'!#REF!=\"X\",\"Marzo\",IF('1.INF_GENERAL'!#REF!=\"X\",\"Abril\",IF('1.INF_GENERAL'!#REF!=\"X\",\"Mayo\",IF('1.INF_GENERAL'!#REF!=\"X\",\"Junio\",IF('1.INF_GENERAL'!#REF!=\"X\",\"Julio\", IF('1.INF_GENERAL'!#REF!=\"X\",\"Agosto\",IF('1.INF_GENERAL'!#REF!=\"X\",\"Setiembre\",IF('1.INF_GENERAL'!#REF!=\"X\",\"Octubre\",IF('1.INF_GENERAL'!#REF!=\"X\",\"Noviembre\",IF('1.INF_GENERAL'!#REF!=\"X\",\"Diciembre\"))))))))))))","v":{"$error":"#REF!"}},null,null,null,"N.A."]
["Obligaciones Ambientales y la Gestión del Patrimonio Cultural",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF('1.INF_GENERAL'!#REF!=\"X\",\"Enero\",IF('1.INF_GENERAL'!#REF!=\"X\",\"Febrero\",IF('1.INF_GENERAL'!#REF!=\"X\",\"Marzo\",IF('1.INF_GENERAL'!#REF!=\"X\",\"Abril\",IF('1.INF_GENERAL'!#REF!=\"X\",\"Mayo\",IF('1.INF_GENERAL'!#REF!=\"X\",\"Junio\",IF('1.INF_GENERAL'!#REF!=\"X\",\"Julio\", IF('1.INF_GENERAL'!#REF!=\"X\",\"Agosto\",IF('1.INF_GENERAL'!#REF!=\"X\",\"Setiembre\",IF('1.INF_GENERAL'!#REF!=\"X\",\"Octubre\",IF('1.INF_GENERAL'!#REF!=\"X\",\"Noviembre\",IF('1.INF_GENERAL'!#REF!=\"X\",\"Diciembre\"))))))))))))","v":{"$error":"#REF!"}},null,null,null,"N.A."]
[]
["IV. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES, ASPECTOS AMBIENTALES, IMPACTOS AMBIENTALES Y CONTROLES OPERACIONALES"]
["Seleccione las actividades que se realizaron el presente trimestre:"]
[false,{"$f":"\"Actividad 1:\"&\" \"&'1.INF_GENERAL'!E13","v":"Actividad 1: Mantenimiento 1"},null,null,null,null,false,{"$f":"\"Actividad 2:\"&\" \"&'1.INF_GENERAL'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},null,null,null,null,false,{"$f":"\"Actividad 3:\"&\" \"&'1.INF_GENERAL'!E15","v":"Actividad 3: "}]
[]
[]
[]
[false,{"$f":"\"Actividad 4:\"&\" \"&'1.INF_GENERAL'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},null,null,null,null,false,{"$f":"\"Actividad 5:\"&\" \"&'1.INF_GENERAL'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},null,null,null,null,false,{"$f":"\"Actividad 6:\"&\" \"&'1.INF_GENERAL'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
[]
[]
[]
[false,{"$f":"\"Actividad 7:\"&\" \"&'1.INF_GENERAL'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},null,null,null,null,false,{"$f":"\"Actividad 8:\"&\" \"&'1.INF_GENERAL'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},null,null,null,null,false,"Otras actividades realizadas"]
[]
[]
[]
["Indicar los controles ambientales implementados en el trimestre:"]
["Aspecto Ambiental",null,null,null,null,"Controles Ambientales",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"N° Contrato / Servicio","Ejecutado","Frente de trabajo","N° Actividad"]
["Emisión de Gases de efecto invernadero",null,null,null,null,"Cumplir con el mantenimiento preventivo y/o correctivo de los equipos (Pe. Equipo liviano).",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,true,"C1, C2, Mina","1,3,5"]
["Emisión de Material Particulado (polvo)",null,null,null,null,"Regadío con Cisterna de Agua.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,false]
[null,null,null,null,null,"Verificar sistemas de supresión de polvo.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,false]
["Interacción con flora y fauna silvestre",null,null,null,null,"Conocer y cumplir con el Procedimiento de Ahuyentamiento de Fauna en las instalaciones de SMCV.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,false]
[null,null,null,null,null,"Reportar de forma inmediata el avistamiento y/o eventos relacionados con fauna a la Gerencia Medio Ambiente.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,true]
[null,null,null,null,null,"Respetar las señales de precaución en zonas de tránsito de fauna. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,true]
[null,null,null,null,null,"Cumplir con la prohibición de alimentar, manipular, capturar, enterrar y/o retirar a fauna silvestre o asilvestrada",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,false]
["Manejo de agua de uso doméstico",null,null,null,null,"Usar adecuadamente los baños químicos, lavamanos portátiles u otros servicios que requieran uso de agua doméstica.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,true]
[null,null,null,null,null,"Reportar de forma inmediata eventos ambientales relacionados al derrame/fuga de aguas de uso doméstico y/o aguas residuales.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,true]
["Manejo de Combustible y/o lubricantes y/o productos quimicos",null,null,null,null,"Mantener el área de trabajo libre de fugas y/o derrames de productos químicos y/o hidrocarburos.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,false]
[null,null,null,null,null,"Cumplir con el estándar de Manejo de Productos Químicos de SMCV.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,true]
[null,null,null,null,null,"Todos los productos deben tener su Ficha de Datos de Seguridad (FDS) en español, actualizadas y aprobadas con una antigüedad no mayor a 10 años. Además, se deben seguir todas las indicaciones establecidas en las FDS.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,false]
[null,null,null,null,null,"Almacenar los productos químicos teniendo en cuenta su compatibilidad entre sí y con el recipiente que los contiene, los envases deben estar en buen estado con etiquetas visibles y legibles.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,false]
[null,null,null,null,null,"Contar con la señalización reglamentaria de la zona de almacenamiento y contar con un kit para respuesta a derrames, validado por la Gerencia de Medio Ambiente, e inspeccionado por lo menos una vez al mes.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,true]
[null,null,null,null,null,"Los equipos auxiliares o componentes y piezas de repuesto que contienen Combustibles, Lubricantes y/o Productos Químicos., deben estar en áreas impermeabilizadas o contar con bandejas de contención (excepto vehículos).",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,false]
[null,null,null,null,null,"Almacenar los productos líquidos en áreas impermeabilizadas y/o sistemas de contención secundaria con un volumen mínimo del 110% de capacidad respecto al recipiente de mayor volumen, estos sistemas deben estar limpios y en buen estado.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,false]
[null,null,null,null,null,"Los productos químicos en estado sólidos no deberán almacenarse en contacto directo con el suelo.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,false]
[null,null,null,null,null,"Cumplir con la inspección técnica y/o mantenimiento programado de los equipos para un consumo eficiente de combustible.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,false]
[null,null,null,null,null,"El almacenamiento de cantidad mayor a 1 m³ hidrocarburos y otros productos derivados de hidrocarburos (OPDH) requieren autorizaciones de OSINERMING, para lo cual se debe coordinar con la Gerencia de Medio Ambiente.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,true]
[null,null,null,null,null,"Inspeccionar semanalmente los materiales peligrosos, incluyendo segundas contenciones, sumideros, drenajes, etc., para asegurar el buen estado y funcionamiento, según el Estándar de Inspección de Herramientas, Equipos e Instalaciones de SMCV.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,false]
[null,null,null,null,null,"Reportar de forma inmediata eventos ambientales relacionados al derrame/fuga de Combustibles, Productos Químicos u otros.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,false]
["Manejo de residuos Peligrosos y/o No Peligrosos y/o RAEE",null,null,null,null,"Mantener el área de trabajo ordenado y libre de residuos.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,false]
[null,null,null,null,null,"Segregar los residuos de acuerdo con el Plan de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos. (Código de colores)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,false]
[null,null,null,null,null,"Para el almacenamiento de los residuos en el punto de generación se deben usar recipientes (bolsas, sacos, entre otros) con dimensión, forma y material que evite pérdidas o fugas. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,false]
[null,null,null,null,null,"Los residuos, a excepción de los residuos de comida, son trasladados y dispuestos en la plataforma de Residuos San José, con recursos propios de la empresa contratista.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,false]
[null,null,null,null,null,"Los residuos deben ser acondicionados de tal manera, que se minimicen los riesgos durante su carga, transporte y descarga.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,false]
[null,null,null,null,null,"Los residuos no deben rebasar la capacidad del sistema de almacenamiento.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,false]
[null,null,null,null,null,"Prohibido transportar residuos en vehículos de transporte de pasajeros, alimentos u otros destinados al uso humano y/o animal. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,false]
["Uso de Energía Eléctrica",null,null,null,null,"Apagar los equipos y luces que no se estén utilizando.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,false]
[null,null,null,null,null,"Los grupos de generación eléctrica, de manera individual o acumulada, que superen la potencia de 500KW requieren autorización del MINEM, para lo cual se debe coordinar con la Gerencia de Medio Ambiente.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,false]
["Uso de Papel y/o Cartón",null,null,null,null,"Segregar los residuos de papel y cartón en el recipiente de color azul, libres de restos de alimentos, hidrocarburos, concentrados, productos químicos, entre otros. Desarmar las cajas de cartón.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,false]
["Colocar otros aspectos ambientales",null,null,null,null,"Colocar otros controles ambientales",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,false]
["Colocar otros aspectos ambientales",null,null,null,null,"Colocar otros controles ambientales",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,false]
["Colocar otros aspectos ambientales",null,null,null,null,"Colocar otros controles ambientales",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,false]
["Colocar otros aspectos ambientales",null,null,null,null,"Colocar otros controles ambientales",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,false]
["Colocar otros aspectos ambientales",null,null,null,null,"Colocar otros controles ambientales",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,false]