{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":18,"sheets":["0.PMA","Sheet2","Sheet3","Sheet4","Sheet5","Sheet6","Sheet7","Sheet8","1.INF_GENERAL","2.DESCRIPCION_INSTALACIONES","3.CONTROL_OPER","4.PRODUCTOS_QUIMICOS","Libreria_PQ","5.CAPACITACIONES_AMBIENTALES","Guia_Evaluacion de AA","Anexo 02_Seguimiento Trim AA","Anexo 2_Sgto. Trim Capacitacion","Seguimiento Trimestral_V1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":9,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":44,"comments":2,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"0.PMA","index":0,"n_rows":45,"n_cols":17,"rows_kept":45,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[91,0,91,5],[91,6,91,12],[91,13,91,19],[91,20,91,23],[93,0,93,5],[93,6,93,12],[93,13,93,19],[93,20,93,23],[92,0,92,5],[92,6,92,12],[92,13,92,19],[92,20,92,23],[1,1,1,22],[6,16,7,22],[3,1,7,6],[3,7,5,22],[96,0,96,5],[96,6,96,12],[96,13,96,19],[96,20,96,23],[95,0,95,5],[95,6,95,12],[95,13,95,19],[95,20,95,23],[94,0,94,5],[94,6,94,12],[94,13,94,19],[94,20,94,23],[6,7,7,15],[10,1,16,22],[28,1,30,7],[31,1,33,7],[28,8,30,22],[31,8,33,22],[44,8,45,15],[44,1,45,7],[34,16,35,22],[36,16,39,22],[40,16,43,22],[44,16,45,22],[36,1,39,7],[40,1,43,7],[34,8,35,15],[36,8,39,15],[40,8,43,15],[34,1,35,7]]}
[]
[null,"ANEXO 2 - FORMATO DE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)"]
[]
[null,"INSERTAR LOGO DE LA EMPRESA",null,null,null,null,null,"PLAN DE MANEJO AMBIENTAL"]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"CÓDIGO: ",null,null,null,null,null,null,null,null,"VERSIÓN N°: 01"]
[]
[]
[]
[null,"NOMBRE DE LA EMPRESA"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Fecha de Elaboracion:",null,null,null,null,null,null,"dd-mm-aaaa"]
[]
[]
[null,"Elaborado por:",null,null,null,null,null,null,"Cargo(s)"]
[]
[]
[null,"ACTUALIZADO POR:",null,null,null,null,null,null,"REVISADO POR:",null,null,null,null,null,null,null,"APROBADO POR:"]
[]
[null,"Firma:",null,null,null,null,null,null,"Firma:",null,null,null,null,null,null,null,"Firma:"]
[]
[]
[]
[null,"Nombre y apellido\nCargo",null,null,null,null,null,null,"Nombre y apellido\nCargo",null,null,null,null,null,null,null,"Nombre y apellido\nCargo"]
[]
[]
[]
[null,"Fecha: dd-mm-aaaa",null,null,null,null,null,null,"Fecha: dd-mm-aaaa",null,null,null,null,null,null,null,"Fecha: dd-mm-aaaa"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":1,"n_cols":1,"rows_kept":1,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[91,0,91,5],[91,6,91,12],[91,13,91,19],[91,20,91,23],[93,0,93,5],[93,6,93,12],[93,13,93,19],[93,20,93,23],[92,0,92,5],[92,6,92,12],[92,13,92,19],[92,20,92,23],[95,0,95,5],[95,6,95,12],[95,13,95,19],[95,20,95,23],[94,0,94,5],[94,6,94,12],[94,13,94,19],[94,20,94,23],[97,0,97,5],[97,6,97,12],[97,13,97,19],[97,20,97,23],[96,0,96,5],[96,6,96,12],[96,13,96,19],[96,20,96,23],[99,0,99,5],[99,6,99,12],[99,13,99,19],[99,20,99,23],[98,0,98,5],[98,6,98,12],[98,13,98,19],[98,20,98,23],[101,0,101,5],[101,6,101,12],[101,13,101,19],[101,20,101,23],[100,0,100,5],[100,6,100,12],[100,13,100,19],[100,20,100,23],[103,0,103,5],[103,6,103,12],[103,13,103,19],[103,20,103,23],[102,0,102,5],[102,6,102,12],[102,13,102,19],[102,20,102,23],[105,0,105,5],[105,6,105,12],[105,13,105,19],[105,20,105,23],[104,0,104,5],[104,6,104,12],[104,13,104,19],[104,20,104,23],[107,0,107,5],[107,6,107,12],[107,13,107,19],[107,20,107,23],[106,0,106,5],[106,6,106,12],[106,13,106,19],[106,20,106,23],[109,0,109,5],[109,6,109,12],[109,13,109,19],[109,20,109,23],[108,0,108,5],[108,6,108,12],[108,13,108,19],[108,20,108,23],[111,0,111,5],[111,6,111,12],[111,13,111,19],[111,20,111,23],[110,0,110,5],[110,6,110,12],[110,13,110,19],[110,20,110,23],[113,0,113,5],[113,6,113,12],[113,13,113,19],[113,20,113,23],[112,0,112,5],[112,6,112,12],[112,13,112,19],[112,20,112,23],[115,0,115,5],[115,6,115,12],[115,13,115,19],[115,20,115,23],[114,0,114,5],[114,6,114,12],[114,13,114,19],[114,20,114,23],[117,0,117,5],[117,6,117,12],[117,13,117,19],[117,20,117,23],[116,0,116,5],[116,6,116,12],[116,13,116,19],[116,20,116,23],[119,0,119,5],[119,6,119,12],[119,13,119,19],[119,20,119,23],[118,0,118,5],[118,6,118,12],[118,13,118,19],[118,20,118,23],[121,0,121,5],[121,6,121,12],[121,13,121,19],[121,20,121,23],[120,0,120,5],[120,6,120,12],[120,13,120,19],[120,20,120,23],[123,0,123,5],[123,6,123,12],[123,13,123,19],[123,20,123,23],[122,0,122,5],[122,6,122,12],[122,13,122,19],[122,20,122,23],[125,0,125,5],[125,6,125,12],[125,13,125,19],[125,20,125,23],[124,0,124,5],[124,6,124,12],[124,13,124,19],[124,20,124,23],[127,0,127,5],[127,6,127,12],[127,13,127,19],[127,20,127,23],[126,0,126,5],[126,6,126,12],[126,13,126,19],[126,20,126,23],[129,0,129,5],[129,6,129,12],[129,13,129,19],[129,20,129,23],[128,0,128,5],[128,6,128,12],[128,13,128,19],[128,20,128,23],[131,0,131,5],[131,6,131,12],[131,13,131,19],[131,20,131,23],[130,0,130,5],[130,6,130,12],[130,13,130,19],[130,20,130,23],[133,0,133,5],[133,6,133,12],[133,13,133,19],[133,20,133,23],[132,0,132,5],[132,6,132,12],[132,13,132,19],[132,20,132,23],[135,0,135,5],[135,6,135,12],[135,13,135,19],[135,20,135,23],[134,0,134,5],[134,6,134,12],[134,13,134,19],[134,20,134,23],[137,0,137,5],[137,6,137,12],[137,13,137,19],[137,20,137,23],[136,0,136,5],[136,6,136,12],[136,13,136,19],[136,20,136,23],[139,0,139,5],[139,6,139,12],[139,13,139,19],[139,20,139,23],[138,0,138,5],[138,6,138,12],[138,13,138,19],[138,20,138,23],[141,0,141,5],[141,6,141,12],[141,13,141,19],[141,20,141,23],[140,0,140,5],[140,6,140,12],[140,13,140,19],[140,20,140,23],[143,0,143,5],[143,6,143,12],[143,13,143,19],[143,20,143,23],[142,0,142,5],[142,6,142,12],[142,13,142,19],[142,20,142,23],[145,0,145,5],[145,6,145,12],[145,13,145,19],[145,20,145,23],[144,0,144,5],[144,6,144,12],[144,13,144,19],[144,20,144,23],[147,0,147,5],[147,6,147,12],[147,13,147,19],[147,20,147,23],[146,0,146,5],[146,6,146,12],[146,13,146,19],[146,20,146,23],[149,0,149,5],[149,6,149,12],[149,13,149,19],[149,20,149,23],[148,0,148,5],[148,6,148,12],[148,13,148,19],[148,20,148,23],[151,0,151,5],[151,6,151,12],[151,13,151,19],[151,20,151,23],[150,0,150,5],[150,6,150,12],[150,13,150,19],[150,20,150,23],[153,0,153,5],[153,6,153,12],[153,13,153,19],[153,20,153,23],[152,0,152,5],[152,6,152,12],[152,13,152,19],[152,20,152,23],[155,0,155,5],[155,6,155,12],[155,13,155,19],[155,20,155,23],[154,0,154,5],[154,6,154,12],[154,13,154,19],[154,20,154,23],[157,0,157,5],[157,6,157,12],[157,13,157,19],[157,20,157,23],[156,0,156,5],[156,6,156,12],[156,13,156,19],[156,20,156,23],[159,0,159,5],[159,6,159,12],[159,13,159,19],[159,20,159,23],[158,0,158,5],[158,6,158,12],[158,13,158,19],[158,20,158,23],[161,0,161,5],[161,6,161,12],[161,13,161,19],[161,20,161,23],[160,0,160,5],[160,6,160,12],[160,13,160,19],[160,20,160,23],[163,0,163,5],[163,6,163,12],[163,13,163,19],[163,20,163,23],[162,0,162,5],[162,6,162,12],[162,13,162,19],[162,20,162,23],[165,0,165,5],[165,6,165,12],[165,13,165,19],[165,20,165,23],[164,0,164,5],[164,6,164,12],[164,13,164,19],[164,20,164,23],[167,0,167,5],[167,6,167,12],[167,13,167,19],[167,20,167,23],[166,0,166,5],[166,6,166,12],[166,13,166,19],[166,20,166,23],[169,0,169,5],[169,6,169,12],[169,13,169,19],[169,20,169,23],[168,0,168,5],[168,6,168,12],[168,13,168,19],[168,20,168,23],[171,0,171,5],[171,6,171,12],[171,13,171,19],[171,20,171,23],[170,0,170,5],[170,6,170,12],[170,13,170,19],[170,20,170,23],[173,0,173,5],[173,6,173,12],[173,13,173,19],[173,20,173,23],[172,0,172,5],[172,6,172,12],[172,13,172,19],[172,20,172,23],[175,0,175,5],[175,6,175,12],[175,13,175,19],[175,20,175,23],[174,0,174,5],[174,6,174,12],[174,13,174,19],[174,20,174,23],[177,0,177,5],[177,6,177,12],[177,13,177,19],[177,20,177,23],[176,0,176,5],[176,6,176,12],[176,13,176,19],[176,20,176,23],[179,0,179,5],[179,6,179,12],[179,13,179,19],[179,20,179,23],[178,0,178,5],[178,6,178,12],[178,13,178,19],[178,20,178,23],[181,0,181,5],[181,6,181,12],[181,13,181,19],[181,20,181,23],[180,0,180,5],[180,6,180,12],[180,13,180,19],[180,20,180,23],[183,0,183,5],[183,6,183,12],[183,13,183,19],[183,20,183,23],[182,0,182,5],[182,6,182,12],[182,13,182,19],[182,20,182,23],[185,0,185,5],[185,6,185,12],[185,13,185,19],[185,20,185,23],[184,0,184,5],[184,6,184,12],[184,13,184,19],[184,20,184,23],[187,0,187,5],[187,6,187,12],[187,13,187,19],[187,20,187,23],[186,0,186,5],[186,6,186,12],[186,13,186,19],[186,20,186,23],[189,0,189,5],[189,6,189,12],[189,13,189,19],[189,20,189,23],[188,0,188,5],[188,6,188,12],[188,13,188,19],[188,20,188,23],[208,0,208,5],[208,6,208,12],[208,13,208,19],[208,20,208,23],[207,0,207,5],[207,6,207,12],[207,13,207,19],[207,20,207,23],[203,0,203,5],[203,6,203,12],[203,13,203,19],[203,20,203,23],[204,0,204,5],[204,6,204,12],[204,13,204,19],[204,20,204,23],[206,0,206,5],[206,6,206,12],[206,13,206,19],[206,20,206,23],[205,0,205,5],[205,6,205,12],[205,13,205,19],[205,20,205,23],[202,0,202,5],[202,6,202,12],[202,13,202,19],[202,20,202,23],[201,0,201,5],[201,6,201,12],[201,13,201,19],[201,20,201,23],[200,0,200,5],[200,6,200,12],[200,13,200,19],[200,20,200,23],[199,0,199,5],[199,6,199,12],[199,13,199,19],[199,20,199,23],[198,0,198,5],[198,6,198,12],[198,13,198,19],[198,20,198,23],[197,0,197,5],[197,6,197,12],[197,13,197,19],[197,20,197,23],[196,0,196,5],[196,6,196,12],[196,13,196,19],[196,20,196,23],[195,0,195,5],[195,6,195,12],[195,13,195,19],[195,20,195,23],[194,0,194,5],[194,6,194,12],[194,13,194,19],[194,20,194,23],[190,0,190,5],[190,6,190,12],[190,13,190,19],[190,20,190,23],[193,0,193,5],[193,6,193,12],[193,13,193,19],[193,20,193,23],[192,0,192,5],[192,6,192,12],[192,13,192,19],[192,20,192,23],[191,0,191,5],[191,6,191,12],[191,13,191,19],[191,20,191,23]]}
["Mantener el área de trabajo libre de fugas y/o derrames de productos químicos y/o hidrocarburos.\r\nCumplir con el estándar de Manejo de Productos Químicos de SMCV.\r\nTodos los productos deben tener su Ficha de Datos de Seguridad (FDS) en español, actualizadas y aprobadas con una antigüedad no mayor a 10 años. Además, se deben seguir todas las indicaciones establecidas en las FDS."]

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":1,"n_cols":1,"rows_kept":1,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["Apagar los equipos y luces que no se estén utilizando.\r\nLos grupos de generación eléctrica, de manera individual o acumulada, que superen la potencia de 500KW requieren autorización del MINEM, para lo cual se debe coordinar con la Gerencia de Medio Ambiente."]

{"sheet":"Sheet4","index":3,"n_rows":1,"n_cols":1,"rows_kept":1,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["Usar adecuadamente los baños químicos, lavamanos portátiles u otros servicios que requieran uso de agua doméstica.\r\nReportar de forma inmediata eventos ambientales relacionados al derrame/fuga de aguas de uso doméstico y/o aguas residuales."]

{"sheet":"Sheet5","index":4,"n_rows":1,"n_cols":1,"rows_kept":1,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["Regadío con Cisterna de Agua.\r\nVerificar sistemas de supresión de polvo."]

{"sheet":"Sheet6","index":5,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}

{"sheet":"Sheet7","index":6,"n_rows":1,"n_cols":1,"rows_kept":1,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["Regadío con Cisterna de Agua.\r\nVerificar sistemas de supresión de polvo."]

{"sheet":"Sheet8","index":7,"n_rows":1,"n_cols":1,"rows_kept":1,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["Usar adecuadamente los baños químicos, lavamanos portátiles u otros servicios que requieran uso de agua doméstica.\r\nReportar de forma inmediata eventos ambientales relacionados al derrame/fuga de aguas de uso doméstico y/o aguas residuales."]

{"sheet":"1.INF_GENERAL","index":8,"n_rows":102,"n_cols":17,"rows_kept":102,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,14],[2,0,2,4],[2,5,2,14],[3,0,3,4],[3,5,3,14],[1,0,1,4],[1,5,1,14],[10,8,11,8],[10,9,10,11],[10,12,11,12],[10,13,11,13],[10,14,11,14],[10,3,11,3],[10,4,11,4],[10,5,11,5],[10,6,11,6],[10,7,11,7],[15,0,15,14],[16,2,16,3],[16,0,16,1],[16,5,16,14],[4,0,4,4],[7,0,7,4],[7,5,7,14],[8,0,8,14],[9,0,9,14],[4,5,4,14],[6,0,6,4],[6,5,6,14],[5,0,5,4],[5,5,5,14],[10,0,11,0],[10,1,10,2]]}
["I. INFORMACIÓN GENERAL"]
["Objetivo y Alcance:",null,null,null,null,"El presente Plan de Manejo Ambiental tiene como propósito establecer las medidas de prevención, control y mitigación necesarias para gestionar adecuadamente los impactos ambientales asociados a las actividades que realiza la empresa contratista en el marco de su participación en las operaciones de Sociedad Minera Cerro Verde.\nEste plan aplica de manera integral a todas las actividades ejecutadas por la empresa contratista en la operación, incluyendo contratos y órdenes de servicio vigentes, independientemente de su duración, ubicación o alcance. Su cumplimiento es obligatorio para todo el personal propio y subcontratado, y está alineado con la normativa ambiental aplicable, los compromisos contractuales y los requisitos del sistema de gestión ambiental de Sociedad Minera Cerro Verde."]
["Razón Social de la Empresa : "]
["Nombre Comercial (Acrónimo):"]
["Rubro o Actividad:"]
["Descripcion de la empresa:"]
["Gerencia General:",null,null,null,null,"Administración"]
["Código Único:",null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.CONCAT(\"PMA\",\"-\",UPPER(LEFT(F7,4)),\"-\",F4)","v":"PMA-ADMI-"}]
[]
["II. INFORMACIÓN DE CONTRATO/SERVICIO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," "]
["N°","Tipo",null,"N° Contrato / Servicio","Título Contrato/Orden de Servicio","Fecha de Inicio\n(dd/mm/aaaa)","Fecha de Fin\n(dd/mm/aaaa)","Administrador de contrato","Placa de Vehículos","Número de Trabajadores",null,null,"Responsable Medio Ambiente (EECC)","Correo electrónico (EECC)","Numero de telefono (EECC)"]
[null,"Contrato","OS",null,null,null,null,null,null,"Propios","Subcontratistas","Nombre empresa(s) Subcontratista(s)"]
[1]
[]
[]
["III. CAMBIOS RELEVANTES DEL TRIMESTRE"]
["Trimestre:",null,"1er Trimestre",null,"Comentario","Describir si durante el trimestre se adquirio un nuevo contrato u orden de servicio, nueva instalacion, camionetas, etc."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Aspectos AMBIENTALES","Impacto ambiental","Controles ambientales",null,"Manejo_de_agua_industrial","Emisión_de_Material_Particulado","Interacción_con_flora_y_fauna_silvestre","Manejo_de_Combustible_o_lubricantes","Manejo_de_residuos_Peligrosos",null,"Manejo_de_RAEE","Uso_de_Papel_o_Cartón"]
[null,"Manejo_de_ácido_sulfurico","Afectación en la calidad del suelo y/o agua","Reportar las fugas/derrames a Medio Ambiente.\nSe cuenta con un área de almacenamiento con contención secundaria con un volumen mínimo de 110% de la capacidad en relación con el recipiente de mayor volumen.\nSe cuenta con sensor de nivel del  tanque de almacenamiento de ácido sulfúrico.\nInspección de válvulas.",null,"Se utiliza eficientemente la cantidad de agua necesaria para humectar mineral según lo requiera el proceso.","Regadío con Cisterna de Agua.","Conocer y cumplir con el Procedimiento de Ahuyentamiento de Fauna en las instalaciones de SMCV.","Mantener el área de trabajo libre de fugas y/o derrames de productos químicos y/o hidrocarburos.","Mantener el área de trabajo ordenado y libre de residuos.",null,"Mantener el área de trabajo ordenado y libre de residuos.","Segregar los residuos de papel y cartón en el recipiente de color azul, libres de restos de alimentos, hidrocarburos, concentrados, productos químicos, entre otros. "]
[null,"Manejo_de_agua_industrial","Afectación en la calidad del suelo y/o agua subterránea","Se utiliza eficientemente la cantidad de agua necesaria para humectar mineral según lo requiera el proceso.\nMantenimiento del camión cisterna.",null,"Mantenimiento del camión cisterna.","Verificar sistemas de supresión de polvo.","Reportar de forma inmediata el avistamiento y/o eventos relacionados con fauna a la Gerencia Medio Ambiente.","Cumplir con el estándar de Manejo de Productos Químicos de SMCV.","Segregar los residuos de acuerdo con el Plan de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos. (Código de colores)",null,"Segregar los residuos de acuerdo con el Plan de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos. (Código de colores)","Desarmar las cajas de cartón."]
[null,"Disposición_de_Relaves","Afectación en la calidad del suelo y/o agua subterránea. Afectacion a terceros","Mantenimiento de tuberías y sistemas de descarga.\nAsegurar limpieza de contactos del talud natural con la presa.\nAsegurar distribución uniforme del relave. \nAsegurar el espesor y compactación de la capa de relave en Talud y Preparación de descarga de la Corona según parametros de diseño.\nControl de calidad de la compactación de las arenas depositadas en el muro de la presa  y otros parámetros.",null,null,null,"Respetar las señales de precaución en zonas de tránsito de fauna. ","Todos los productos deben tener su Ficha de Datos de Seguridad (FDS) en español, actualizadas y aprobadas con una antigüedad no mayor a 10 años. Además, se deben seguir todas las indicaciones establecidas en las FDS.","Para el almacenamiento de los residuos en el punto de generación se deben usar recipientes (bolsas, sacos, entre otros) con dimensión, forma y material que evite pérdidas o fugas. ",null,"Para el almacenamiento de los residuos en el punto de generación se deben usar recipientes (bolsas, sacos, entre otros) con dimensión, forma y material que evite pérdidas o fugas. "]
[null,"Manejo_de_soluciones_ácidas","Afectación en la calidad del suelo y/o agua subterránea","Se cuenta con segunda contención.\nMantener limpios los canales de derivación.\nVerificar el estado de tuberías.\nReportar las fugas/derrames a Medio Ambiente.",null,null,null,"Cumplir con la prohibición de alimentar, manipular, capturar, enterrar y/o retirar a fauna silvestre o asilvestrada.","Contar con la señalización reglamentaria de la zona de almacenamiento y contar con un kit para respuesta a derrames, validado por la Gerencia de Medio Ambiente, e inspeccionado por lo menos una vez al mes.\nLos equipos auxiliares o componentes y piezas de repuesto que contienen Combustibles, Lubricantes y/o Productos Químicos, deben estar en áreas impermeabilizadas o contar con bandejas de contención (excepto vehículos).\nAlmacenar los productos líquidos en áreas impermeabilizadas y/o sistemas de contención secundaria con un volumen mínimo del 110% de capacidad respecto al recipiente de mayor volumen, estos sistemas deben estar limpios y en buen estado.\nCumplir con la inspección técnica y/o mantenimiento programado de los equipos para un consumo eficiente de combustible.\nEl almacenamiento de cantidad mayor a 1 m³ hidrocarburos y otros productos derivados de hidrocarburos (OPDH) requieren autorizaciones de OSINERMING, para lo cual se debe coordinar con la Gerencia de Medio Ambiente.","Prohibido rebasar la capacidad del sistema de almacenamiento primario. ",null,"Prohibido rebasar la capacidad del sistema de almacenamiento primario. "]
[null,"Emisión_de_Material_Particulado","Afectación en la calidad del aire, suelo y/o agua","Regadío con Cisterna de Agua.\nVerificar sistemas de supresión de polvo.",null,null,null,null,"Inspeccionar semanalmente los materiales peligrosos, incluyendo segundas contenciones, sumideros, drenajes, etc., para asegurar el buen estado y funcionamiento, según el Estándar de Inspección de Herramientas, Equipos e Instalaciones de SMCV.\n","Los residuos deben ser acondicionados de tal manera, que se minimicen los riesgos durante su carga, transporte y descarga.",null,"Los residuos deben ser acondicionados de tal manera, que se minimicen los riesgos durante su carga, transporte y descarga."]
[null,"Emisión_de_Gases_de_efecto_invernadero","Afectación de la calidad del aire","Cumplir con el mantenimiento preventivo y/o correctivo de los equipos (Pe. Equipo liviano).",null,null,null,null,"Reportar de forma inmediata eventos ambientales relacionados al derrame/fuga de Combustibles, Productos Químicos u otros.","Los residuos, a excepción de los residuos de comida, son trasladados y dispuestos en la plataforma de Residuos San José, con recursos propios de la empresa contratista.",null,"Los residuos, a excepción de los residuos de comida, son trasladados y dispuestos en la plataforma de Residuos San José, con recursos propios de la empresa contratista."]
[null,"Interacción_con_flora_y_fauna_silvestre","Pérdida de especies de interés","Conocer y cumplir con el Procedimiento de Ahuyentamiento de Fauna en las instalaciones de SMCV.\nReportar de forma inmediata el avistamiento y/o eventos relacionados con fauna a la Gerencia Medio Ambiente.\nRespetar las señales de precaución en zonas de tránsito de fauna. \nCumplir con la prohibición de alimentar, manipular, capturar, enterrar y/o retirar a fauna silvestre o asilvestrada.",null,null,null,null,null,"Prohibido transportar residuos en vehículos de transporte de pasajeros, alimentos u otros destinados al uso humano y/o animal. ",null,"Prohibido transportar residuos en vehículos de transporte de pasajeros, alimentos u otros destinados al uso humano y/o animal. "]
[null,"Manejo_de_agua_de_uso_doméstico","Disminución del recurso hídrico, Afectación en la calidad del suelo y/o agua","Usar adecuadamente los baños químicos, lavamanos portátiles u otros servicios que requieran uso de agua doméstica.\nReportar de forma inmediata eventos ambientales relacionados al derrame/fuga de aguas de uso doméstico y/o aguas residuales."]
[null,"Manejo_de_Combustible_o_lubricantes","Disminución de recursos no renovables (combustible) , Afectación en la calidad del Suelo, Agua y/o Aire","Mantener el área de trabajo libre de fugas y/o derrames de productos químicos y/o hidrocarburos.\nCumplir con el estándar de Manejo de Productos Químicos de SMCV.\nTodos los productos deben tener su Ficha de Datos de Seguridad (FDS) en español, actualizadas y aprobadas con una antigüedad no mayor a 10 años. Además, se deben seguir todas las indicaciones establecidas en las FDS.\nContar con la señalización reglamentaria de la zona de almacenamiento y contar con un kit para respuesta a derrames, validado por la Gerencia de Medio Ambiente, e inspeccionado por lo menos una vez al mes.\nLos equipos auxiliares o componentes y piezas de repuesto que contienen Combustibles, Lubricantes y/o Productos Químicos, deben estar en áreas impermeabilizadas o contar con bandejas de contención (excepto vehículos).\nAlmacenar los productos líquidos en áreas impermeabilizadas y/o sistemas de contención secundaria con un volumen mínimo del 110% de capacidad respecto al recipiente de mayor volumen, estos sistemas deben estar limpios y en buen estado.\nCumplir con la inspección técnica y/o mantenimiento programado de los equipos para un consumo eficiente de combustible.\nEl almacenamiento de cantidad mayor a 1 m³ hidrocarburos y otros productos derivados de hidrocarburos (OPDH) requieren autorizaciones de OSINERMING, para lo cual se debe coordinar con la Gerencia de Medio Ambiente.\nInspeccionar semanalmente los materiales peligrosos, incluyendo segundas contenciones, sumideros, drenajes, etc., para asegurar el buen estado y funcionamiento, según el Estándar de Inspección de Herramientas, Equipos e Instalaciones de SMCV.\nReportar de forma inmediata eventos ambientales relacionados al derrame/fuga de Combustibles, Productos Químicos u otros."]
[null,"Manejo_de_Productos_Químicos","Disminución de recursos no renovables (combustible) , Afectación en la calidad del Suelo, Agua y/o Aire","Mantener el área de trabajo libre de fugas y/o derrames de productos químicos.\nCumplir con el estándar de Manejo de Productos Químicos de SMCV.\nTodos los productos deben tener su Ficha de Datos de Seguridad (FDS) en español, actualizadas y aprobadas con una antigüedad no mayor a 10 años. Además, se deben seguir todas las indicaciones establecidas en las FDS.\nAlmacenar los productos químicos teniendo en cuenta su compatibilidad entre sí y con el recipiente que los contiene, los envases deben estar en buen estado con etiquetas visibles y legibles.\nContar con la señalización reglamentaria de la zona de almacenamiento y contar con un kit para respuesta a derrames, validado por la Gerencia de Medio Ambiente, e inspeccionado por lo menos una vez al mes.\nLos equipos auxiliares o componentes y piezas de repuesto que contienen Combustibles, Lubricantes y/o Productos Químicos., deben estar en áreas impermeabilizadas o contar con bandejas de contención (excepto vehículos).\nAlmacenar los productos líquidos en áreas impermeabilizadas y/o sistemas de contención secundaria con un volumen mínimo del 110% de capacidad respecto al recipiente de mayor volumen, estos sistemas deben estar limpios y en buen estado.\nLos productos químicos en estado sólidos no deberán almacenarse en contacto directo con el suelo.\nInspeccionar semanalmente los materiales peligrosos, incluyendo segundas contenciones, sumideros, drenajes, etc., para asegurar el buen estado y funcionamiento, según el Estándar de Inspección de Herramientas, Equipos e Instalaciones de SMCV.\nReportar de forma inmediata eventos ambientales relacionados al derrame/fuga de Combustibles, Productos Químicos u otros."]
[null,"Manejo_de_residuos_Peligrosos","Afectación sobre la calidad del suelo","Mantener el área de trabajo ordenado y libre de residuos.\nSegregar los residuos de acuerdo con el Plan de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos. (Código de colores)\nPara el almacenamiento de los residuos en el punto de generación se deben usar recipientes (bolsas, sacos, entre otros) con dimensión, forma y material que evite pérdidas o fugas. \nProhibido rebasar la capacidad del sistema de almacenamiento primario. \nLos residuos deben ser acondicionados de tal manera, que se minimicen los riesgos durante su carga, transporte y descarga.\nLos residuos, a excepción de los residuos de comida, son trasladados y dispuestos en la plataforma de Residuos San José, con recursos propios de la empresa contratista.\nProhibido transportar residuos en vehículos de transporte de pasajeros, alimentos u otros destinados al uso humano y/o animal. "]
[null,"Manejo_de_residuos_No_Peligrosos","Afectación sobre la calidad del suelo","Mantener el área de trabajo ordenado y libre de residuos.\nSegregar los residuos de acuerdo con el Plan de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos. (Código de colores)\nPara el almacenamiento de los residuos en el punto de generación se deben usar recipientes (bolsas, sacos, entre otros) con dimensión, forma y material que evite pérdidas o fugas. \nProhibido rebasar la capacidad del sistema de almacenamiento primario. \nLos residuos deben ser acondicionados de tal manera, que se minimicen los riesgos durante su carga, transporte y descarga.\nLos residuos, a excepción de los residuos de comida, son trasladados y dispuestos en la plataforma de Residuos San José, con recursos propios de la empresa contratista.\nProhibido transportar residuos en vehículos de transporte de pasajeros, alimentos u otros destinados al uso humano y/o animal. "]
[null,"Manejo_de_RAEE","Afectación sobre la calidad del suelo","Mantener el área de trabajo ordenado y libre de residuos.\nSegregar los residuos de acuerdo con el Plan de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos. (Código de colores)\nPara el almacenamiento de los residuos en el punto de generación se deben usar recipientes (bolsas, sacos, entre otros) con dimensión, forma y material que evite pérdidas o fugas. \nProhibido rebasar la capacidad del sistema de almacenamiento primario. \nLos residuos deben ser acondicionados de tal manera, que se minimicen los riesgos durante su carga, transporte y descarga.\nLos residuos, a excepción de los residuos de comida, son trasladados y dispuestos en la plataforma de Residuos San José, con recursos propios de la empresa contratista.\nProhibido transportar residuos en vehículos de transporte de pasajeros, alimentos u otros destinados al uso humano y/o animal. "]
[null,"Uso_de_Energía_Eléctrica","Disminución de recursos energéticos, Afectación en la calidad del aire","Apagar los equipos y luces que no se estén utilizando.\nLos grupos de generación eléctrica, de manera individual o acumulada, que superen la potencia de 500KW requieren autorización del MINEM, para lo cual se debe coordinar con la Gerencia de Medio Ambiente."]
[null,"Uso_de_Papel_o_Cartón","Deforestación. Afectación en la calidad del suelo, agua y aire durante su producción.","Segregar los residuos de papel y cartón en el recipiente de color azul, libres de restos de alimentos, hidrocarburos, concentrados, productos químicos, entre otros. Desarmar las cajas de cartón."]
[]
[]
[null,"Lista de actividades:"]
[null,{"$f":"E13","v":0}]
[null,{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,{"$f":"E14","v":0}]
[null,{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]

{"sheet":"2.DESCRIPCION_INSTALACIONES","index":9,"n_rows":16,"n_cols":28,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,27],[1,0,1,27],[2,0,3,0],[2,1,3,3],[2,4,2,7],[2,8,3,9],[2,10,3,11],[2,16,3,17],[2,18,3,19],[2,20,3,21],[3,4,3,5],[3,6,3,7],[2,12,3,13],[2,22,3,23],[2,24,3,24],[2,27,3,27],[6,0,6,27],[4,1,4,3],[4,10,4,11],[4,8,4,9],[4,4,4,5],[4,6,4,7],[4,16,4,17],[4,18,4,19],[4,20,4,21],[4,12,4,13],[5,25,5,26],[5,22,5,23],[5,20,5,21],[5,18,5,19],[5,16,5,17],[5,4,5,5],[9,5,9,8],[7,0,7,27],[8,5,8,8],[8,24,8,27],[8,0,9,3],[9,24,9,27],[9,10,9,16],[8,10,8,16],[9,18,9,22],[8,18,8,22],[15,0,16,27],[11,24,11,27],[13,0,13,27],[14,0,14,3],[14,4,14,27],[10,0,11,3],[10,24,10,27],[12,0,12,27],[10,5,10,8],[11,5,11,8],[11,10,11,16],[10,10,10,16],[11,18,11,22],[10,18,10,22],[2,14,3,15],[4,14,4,15],[2,25,3,26],[4,22,4,23],[4,25,4,26],[5,1,5,3],[5,14,5,15],[5,12,5,13],[5,10,5,11],[5,8,5,9],[5,6,5,7]]}
["III. DESCRIPCIÓN DE INSTALACIONES Y UBICACION"]
["Descripción de Instalaciones (Campamento)"]
["N°","Ubicación Refencial",null,null,"UTM WGS84",null,null,null,"N° de Oficinas",null,"N° de Comedores",null,"N° de Baños Químicos",null,"N° de Baños Fijos",null,"N° de Lavamanos",null,"N° de Vestuarios ",null,"N° de Talleres",null,"N° Almacenes de Combustibles",null,"N° Puntos de Acopio Residuos","N° de Almacenes de Materiales",null,"N° Almacenes de Productos Químicos "]
[null,null,null,null,"Coordenada Este",null,"Coordenada Sur"]
[1]
[2]
[]
["Indicar el número de frentes de trabajo y las zonas donde se ubican:"]
["Número de frentes de trabajo*:",null,null,null,null,"Enlozada",null,null,null,null,"PAD 4A",null,null,null,null,null,null,null,"Cerro Negro",null,null,null,null,null,"Truckshop"]
[null,null,null,null,null,"Concentradora C1",null,null,null,null,"PAD 1X",null,null,null,null,null,null,null,"Concentradora C2",null,null,null,null,null,"Otros (Colocar área)"]
[1,null,null,null,null,"Lixiviación",null,null,null,null,"PAD 4B",null,null,null,null,null,null,null,"Linga",null,null,null,null,null,"Otros (Colocar área)"]
[null,null,null,null,null,"Tajo CV y/o SR",null,null,null,null,"Planta SX-EW",null,null,null,null,null,null,null,"San Jose (Plataforma RRSS)",null,null,null,null,null,"Otros (Colocar área)"]
["*Incluir una nota si presenta frentes de trabajo en toda la UM."]
["Mapas de ubicación de instalaciones (Campamento/Conteiner/Frente de trabajo en CV)"]
["Denominación:"]
["Colocar imagen de Google Earth de la ubicación del campamento, con alguna referencia de algun componente principal de la UPCV"]

{"sheet":"3.CONTROL_OPER","index":10,"n_rows":48,"n_cols":25,"rows_kept":48,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,8],[0,0,0,8],[1,0,1,8],[3,1,3,7],[4,1,4,7],[5,1,5,7],[2,1,2,7],[2,8,5,8],[7,8,8,8],[7,7,8,7],[7,2,8,2],[7,1,8,1],[7,0,8,0],[7,3,7,6]]}
["IV. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES, ASPECTOS AMBIENTALES, IMPACTOS AMBIENTALES Y CONTROLES OPERACIONALES"]
["Seleccione los aspectos ambientales y controles operacionales de sus actividades:"]
["Aspecto Ambiental:"]
["Impacto Ambiental:",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(B3,A31:C48,2,FALSE),\" \")","v":" "}]
["Actividades:"]
["Control Operacional:"]
[]
["Actividad(es) ","Aspecto Ambiental (AA)"," Impacto Ambiental","Evaluación de Aspecto Ambiental ",null,null,null,"Control Operacional","Otro Control Operacional"]
[null,null,null,"Requisito Legal ","Control Disponible","Impacto Ambiental","Clasificación de AA "]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF((D10+E10+F10)>=7,\"Significativo\",IF((D10+E10+F10)>=4,\"Moderado\",IF((D10+E10+F10)>=1,\"No Significativo\",\" \")))","v":" "}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF((D11+E11+F11)>=7,\"Significativo\",IF((D11+E11+F11)>=4,\"Moderado\",IF((D11+E11+F11)>=1,\"No Significativo\",\" \")))","v":" "}]
[null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF((D27+E27+F27)>=7,\"Significativo\",IF((D27+E27+F27)>=4,\"Moderado\",IF((D27+E27+F27)>=1,\"No Significativo\",\" \")))","v":" "}]
[null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null," "]
["Aspectos AMBIENTALES","Impacto ambiental","Controles ambientales",null,null,null," ",null,"Fuga_o_derrame_de_ácido_sulfúrico_durante_recepción_transporte_o_almacenamiento","Consumo_de_agua_para_uso_industrial","Fuga_derrame_o_filtración_de_soluciones_ácidas","Emisión_de_Material_Particulado","Emisión_de_Gases_de_efecto_invernadero","Interacción_con_flora_y_fauna_silvestre","Consumo_de_agua_para_uso_doméstico","Consumo_de_Combustible_o_lubricantes","Fuga_o_derrame_de_Productos_Químicos_durante_recepción_almacenamiento_uso","Generación_almacenamiento_transporte_y_disposición_de_residuos_Peligrosos","Generación_almacenamiento_transporte_y_disposición_de_residuos_No_Peligrosos","Generación_almacenamiento_transporte_y_disposición_de_RAEE","Uso_de_Energía_Eléctrica","Emisión_de_Gases_de_soldadura","Fuga_o_derrame_de_combustible_durante_la_recepción_almacenamiento_o_uso","Fuga_o_derrame_de_lubricantes_grasas_aceites_durante_la_recepción_almacenamiento_o_uso","Generacion_de_agua_residual_domestica"]
["Fuga_o_derrame_de_ácido_sulfúrico_durante_recepción_transporte_o_almacenamiento","Afectación en la calidad del suelo y/o agua","Reportar las fugas/derrames a Medio Ambiente.\nSe cuenta con un área de almacenamiento con contención secundaria con un volumen mínimo de 110% de la capacidad en relación con el recipiente de mayor volumen.\nSe cuenta con sensor de nivel del  tanque de almacenamiento de ácido sulfúrico.\nInspección de válvulas.",null,null,null," ",null,"Reportar las fugas/derrames a Medio Ambiente.","Se utiliza eficientemente la cantidad de agua necesaria para humectar mineral según lo requiera el proceso.","Se cuenta con segunda contención.","Regadío con Cisterna de Agua.","Cumplir con el mantenimiento preventivo y/o correctivo de los equipos (Pe. Equipo liviano).","Conocer y cumplir con el Procedimiento de Ahuyentamiento de Fauna en las instalaciones de SMCV.","Usar adecuadamente los baños químicos, lavamanos portátiles u otros servicios que requieran uso de agua doméstica.","Mantenimiento preventivo y/o correctivo de los equipos (pe. Equipo liviano, cisternas, etc).","Mantener el área de trabajo libre de fugas y/o derrames de productos químicos.","Mantener el área de trabajo ordenado y libre de residuos.","Mantener el área de trabajo ordenado y libre de residuos.","Mantener el área de trabajo ordenado y libre de residuos.","Apagar los equipos y luces que no se estén utilizando.","Utilizar electrodos de menor diámetro siempre que sea posible para reducir el desprendimiento de humos.","Inspección previa de vehículos y equipos antes de la recepción o uso de combustible.","Almacenamiento en áreas techadas, con piso impermeable y bordes de contención.","Mantenimiento periódico de instalaciones sanitarias, para evitar fugas o sobrecargas."]
["Consumo_de_agua_para_uso_industrial","Disminución del recurso hídrico","Se utiliza eficientemente la cantidad de agua necesaria para humectar mineral según lo requiera el proceso.\nMantenimiento del camión cisterna.",null,null,null," ",null,"Se cuenta con un área de almacenamiento con contención secundaria con un volumen mínimo de 110% de la capacidad en relación con el recipiente de mayor volumen.","Mantenimiento del camión cisterna.","Mantener limpios los canales de derivación.","Verificar sistemas de supresión de polvo.",null,"Reportar de forma inmediata el avistamiento y/o eventos relacionados con fauna a la Gerencia Medio Ambiente.","Reportar de forma inmediata eventos ambientales relacionados al derrame/fuga de aguas de uso doméstico y/o aguas residuales.",null,"Cumplir con el estándar de Manejo de Productos Químicos de SMCV.","Segregar los residuos de acuerdo con el Plan de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos. (Código de colores)","Segregar los residuos de acuerdo con el Plan de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos. (Código de colores)","Segregar los residuos de acuerdo con el Plan de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos. (Código de colores)","Los grupos de generación eléctrica, de manera individual o acumulada, que superen la potencia de 500KW requieren autorización del MINEM, para lo cual se debe coordinar con la Gerencia de Medio Ambiente.","Evitar el uso de los siguientes tipos de soldadura: electrodo sumergido y decapantes ácidos que generan emisiones de fluoruros y cloruros.","Abastecimiento en areas impermeabilizadas y/o uso de bandejas de contención.","Uso de bandejas de goteo en zonas de trabajo con maquinaria o equipos hidráulicos.","Instalación de dispositivos de ahorro de agua, como grifos con sensores o inodoros de doble descarga."]
["Fuga_derrame_o_filtración_de_soluciones_ácidas","Afectación en la calidad del suelo y/o agua subterránea","Se cuenta con segunda contención.\nMantener limpios los canales de derivación.\nVerificar el estado de tuberías.\nReportar las fugas/derrames a Medio Ambiente.",null,null,null," ",null,"Se cuenta con sensor de nivel del  tanque de almacenamiento de ácido sulfúrico.",null,"Verificar el estado de tuberías.",null,null,"Respetar las señales de precaución en zonas de tránsito de fauna. ",null,null,"Todos los productos deben tener su Ficha de Datos de Seguridad (FDS) en español, actualizadas y aprobadas con una antigüedad no mayor a 10 años. Además, se deben seguir todas las indicaciones establecidas en las FDS.","Para el almacenamiento de los residuos en el punto de generación se deben usar recipientes (bolsas, sacos, entre otros) con dimensión, forma y material que evite pérdidas o fugas. ","Para el almacenamiento de los residuos en el punto de generación se deben usar recipientes (bolsas, sacos, entre otros) con dimensión, forma y material que evite pérdidas o fugas. ","Para el almacenamiento de los residuos en el punto de generación se deben usar recipientes (bolsas, sacos, entre otros) con dimensión, forma y material que evite pérdidas o fugas. ",null,null,"Mantenimiento preventivo y/o correctivo de los equipos (pe. Equipo liviano, cisternas, etc).","Etiquetado adecuado de todos los recipientes con nombre del producto, fecha y riesgos.","Registro de mantenimiento y limpieza de sistemas de tratamiento."]
["Emisión_de_Material_Particulado","Afectación en la calidad del aire, suelo y/o agua","Regadío con Cisterna de Agua.\nVerificar sistemas de supresión de polvo.",null,null,null,null,null,"Inspección de válvulas.",null,"Reportar las fugas/derrames a Medio Ambiente.",null,null,"Cumplir con la prohibición de alimentar, manipular, capturar, enterrar y/o retirar a fauna silvestre o asilvestrada.",null,null,"Almacenar los productos químicos teniendo en cuenta su compatibilidad entre sí y con el recipiente que los contiene, los envases deben estar en buen estado con etiquetas visibles y legibles.","Prohibido rebasar la capacidad del sistema de almacenamiento primario. ","Prohibido rebasar la capacidad del sistema de almacenamiento primario. ","Prohibido rebasar la capacidad del sistema de almacenamiento primario. ",null,null,"Disponibilidad de kits antiderrames.","Mantenimiento preventivo de equipos para evitar fugas por desgaste o fallas.","Inspecciones periódicas de las instalaciones sanitarias y de tratamiento."]
["Emisión_de_Gases_de_efecto_invernadero","Afectación de la calidad del aire (Calentamiento Global)","Cumplir con el mantenimiento preventivo y/o correctivo de los equipos (Pe. Equipo liviano).",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Contar con la señalización reglamentaria de la zona de almacenamiento y contar con un kit para respuesta a derrames, validado por la Gerencia de Medio Ambiente, e inspeccionado por lo menos una vez al mes.","Los residuos deben ser acondicionados de tal manera, que se minimicen los riesgos durante su carga, transporte y descarga.","Los residuos deben ser acondicionados de tal manera, que se minimicen los riesgos durante su carga, transporte y descarga.","Los residuos deben ser acondicionados de tal manera, que se minimicen los riesgos durante su carga, transporte y descarga.",null,null,"Reportar de forma inmediata eventos ambientales relacionados al derrame/fuga de Combustibles u otros.","Uso de herramientas adecuadas para trasvasije (bombas manuales, embudos, etc.)."]
["Interacción_con_flora_y_fauna_silvestre","Disminución de especies endémicas o protegidas","Conocer y cumplir con el Procedimiento de Ahuyentamiento de Fauna en las instalaciones de SMCV.\nReportar de forma inmediata el avistamiento y/o eventos relacionados con fauna a la Gerencia Medio Ambiente.\nRespetar las señales de precaución en zonas de tránsito de fauna. \nCumplir con la prohibición de alimentar, manipular, capturar, enterrar y/o retirar a fauna silvestre o asilvestrada.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Los equipos auxiliares o componentes y piezas de repuesto que contienen Combustibles, Lubricantes y/o Productos Químicos., deben estar en áreas impermeabilizadas o contar con bandejas de contención (excepto vehículos).","Los residuos, a excepción de los residuos de comida, son trasladados y dispuestos en la plataforma de Residuos San José, con recursos propios de la empresa contratista.","Los residuos, a excepción de los residuos de comida, son trasladados y dispuestos en la plataforma de Residuos San José, con recursos propios de la empresa contratista.","Los residuos, a excepción de los residuos de comida, son trasladados y dispuestos en la plataforma de Residuos San José, con recursos propios de la empresa contratista.",null,null,null,"Kits antiderrame disponible, verificacion mensual del check list de los productos."]
["Consumo_de_agua_para_uso_doméstico","Disminución del recurso hídrico, Afectación en la calidad del suelo y/o agua","Usar adecuadamente los baños químicos, lavamanos portátiles u otros servicios que requieran uso de agua doméstica.\nReportar de forma inmediata eventos ambientales relacionados al derrame/fuga de aguas de uso doméstico y/o aguas residuales.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Almacenar los productos líquidos en áreas impermeabilizadas y/o sistemas de contención secundaria con un volumen mínimo del 110% de capacidad respecto al recipiente de mayor volumen, estos sistemas deben estar limpios y en buen estado.","Prohibido transportar residuos en vehículos de transporte de pasajeros, alimentos u otros destinados al uso humano y/o animal. ","Prohibido transportar residuos en vehículos de transporte de pasajeros, alimentos u otros destinados al uso humano y/o animal. ","Prohibido transportar residuos en vehículos de transporte de pasajeros, alimentos u otros destinados al uso humano y/o animal. ",null,null,null,"Contenedores para residuos peligrosos claramente identificados y en buen estado."]
["Consumo_de_Combustible_o_lubricantes","Consumo de recursos naturales, emisión de gases de efecto invernadero","Mantenimiento preventivo y/o correctivo de los equipos (pe. Equipo liviano, cisternas, etc)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Los productos químicos en estado sólidos no deberán almacenarse en contacto directo con el suelo.",null,"Segregar los residuos de papel y cartón en el recipiente de color azul, libres de restos de alimentos, hidrocarburos, concentrados, productos químicos, entre otros. Desarmar las cajas de cartón."]
["Fuga_o_derrame_de_Productos_Químicos_durante_recepción_almacenamiento_uso","Afectación en la calidad del Suelo, Agua Subterránea y/o Aire","Mantener el área de trabajo libre de fugas y/o derrames de productos químicos.\nCumplir con el estándar de Manejo de Productos Químicos de SMCV.\nTodos los productos deben tener su Ficha de Datos de Seguridad (FDS) en español, actualizadas y aprobadas con una antigüedad no mayor a 10 años. Además, se deben seguir todas las indicaciones establecidas en las FDS.\nAlmacenar los productos químicos teniendo en cuenta su compatibilidad entre sí y con el recipiente que los contiene, los envases deben estar en buen estado con etiquetas visibles y legibles.\nContar con la señalización reglamentaria de la zona de almacenamiento y contar con un kit para respuesta a derrames, validado por la Gerencia de Medio Ambiente, e inspeccionado por lo menos una vez al mes.\nLos equipos auxiliares o componentes y piezas de repuesto que contienen Combustibles, Lubricantes y/o Productos Químicos., deben estar en áreas impermeabilizadas o contar con bandejas de contención (excepto vehículos).\nAlmacenar los productos líquidos en áreas impermeabilizadas y/o sistemas de contención secundaria con un volumen mínimo del 110% de capacidad respecto al recipiente de mayor volumen, estos sistemas deben estar limpios y en buen estado.\nLos productos químicos en estado sólidos no deberán almacenarse en contacto directo con el suelo.\nInspeccionar semanalmente los materiales peligrosos, incluyendo segundas contenciones, sumideros, drenajes, etc., para asegurar el buen estado y funcionamiento, según el Estándar de Inspección de Herramientas, Equipos e Instalaciones de SMCV.\nReportar de forma inmediata eventos ambientales relacionados al derrame/fuga de Combustibles, Productos Químicos u otros.",null,null,null," ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Inspeccionar semanalmente los materiales peligrosos, incluyendo segundas contenciones, sumideros, drenajes, etc., para asegurar el buen estado y funcionamiento, según el Estándar de Inspección de Herramientas, Equipos e Instalaciones de SMCV."]
["Generación_almacenamiento_transporte_y_disposición_de_residuos_Peligrosos","Afectación en la calidad del suelo, aire y/o agua ","Mantener el área de trabajo ordenado y libre de residuos.\nSegregar los residuos de acuerdo con el Plan de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos. (Código de colores)\nPara el almacenamiento de los residuos en el punto de generación se deben usar recipientes (bolsas, sacos, entre otros) con dimensión, forma y material que evite pérdidas o fugas. \nProhibido rebasar la capacidad del sistema de almacenamiento primario. \nLos residuos deben ser acondicionados de tal manera, que se minimicen los riesgos durante su carga, transporte y descarga.\nLos residuos, a excepción de los residuos de comida, son trasladados y dispuestos en la plataforma de Residuos San José, con recursos propios de la empresa contratista.\nProhibido transportar residuos en vehículos de transporte de pasajeros, alimentos u otros destinados al uso humano y/o animal. ",null,null,null," ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Reportar de forma inmediata eventos ambientales relacionados al derrame/fuga de Combustibles, Productos Químicos u otros."]
["Generación_almacenamiento_transporte_y_disposición_de_residuos_No_Peligrosos","Afectación en la calidad del suelo, aire y/o agua ","Mantener el área de trabajo ordenado y libre de residuos.\nSegregar los residuos de acuerdo con el Plan de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos. (Código de colores)\nPara el almacenamiento de los residuos en el punto de generación se deben usar recipientes (bolsas, sacos, entre otros) con dimensión, forma y material que evite pérdidas o fugas. \nProhibido rebasar la capacidad del sistema de almacenamiento primario. \nLos residuos deben ser acondicionados de tal manera, que se minimicen los riesgos durante su carga, transporte y descarga.\nLos residuos, a excepción de los residuos de comida, son trasladados y dispuestos en la plataforma de Residuos San José, con recursos propios de la empresa contratista.\nProhibido transportar residuos en vehículos de transporte de pasajeros, alimentos u otros destinados al uso humano y/o animal. \nSegregar los residuos de papel y cartón en el recipiente de color azul, libres de restos de alimentos, hidrocarburos, concentrados, productos químicos, entre otros. Desarmar las cajas de cartón."]
["Generación_almacenamiento_transporte_y_disposición_de_RAEE","Afectación sobre la calidad del suelo","Mantener el área de trabajo ordenado y libre de residuos.\nSegregar los residuos de acuerdo con el Plan de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos. (Código de colores)\nPara el almacenamiento de los residuos en el punto de generación se deben usar recipientes (bolsas, sacos, entre otros) con dimensión, forma y material que evite pérdidas o fugas. \nProhibido rebasar la capacidad del sistema de almacenamiento primario. \nLos residuos deben ser acondicionados de tal manera, que se minimicen los riesgos durante su carga, transporte y descarga.\nLos residuos, a excepción de los residuos de comida, son trasladados y dispuestos en la plataforma de Residuos San José, con recursos propios de la empresa contratista.\nProhibido transportar residuos en vehículos de transporte de pasajeros, alimentos u otros destinados al uso humano y/o animal. "]
["Uso_de_Energía_Eléctrica","Disminución de recursos energéticos, Afectación en la calidad del aire","Apagar los equipos y luces que no se estén utilizando.\nLos grupos de generación eléctrica, de manera individual o acumulada, que superen la potencia de 500KW requieren autorización del MINEM, para lo cual se debe coordinar con la Gerencia de Medio Ambiente."]
["Emisión_de_Gases_de_soldadura","Afectación en la calidad del aire","Utilizar electrodos de menor diámetro siempre que sea posible para reducir el desprendimiento de humos.\nEvitar el uso de los siguientes tipos de soldadura: electrodo sumergido y decapantes ácidos que generan emisiones de fluoruros y cloruros."]
["Fuga_o_derrame_de_combustible_durante_la_recepción_almacenamiento_o_uso","Afectación en la calidad del Suelo, Agua Subterránea","Inspección previa de vehículos y equipos antes de la recepción o uso de combustible.\nUso de bandejas de contención durante la transferencia de combustible.\nEtiquetado claro y señalización en zonas de almacenamiento y transferencia.\nMantenimiento periódico de tanques, mangueras, válvulas y equipos de bombeo.\nAlmacenamiento en áreas con piso impermeable y con sistemas de drenaje controlado.\nDisponibilidad de kits de emergencia para derrames."]
["Fuga_o_derrame_de_lubricantes_grasas_aceites_durante_la_recepción_almacenamiento_o_uso","Afectación en la calidad del Suelo, Agua Subterránea","Almacenamiento en áreas techadas, con piso impermeable y bordes de contención.\nUso de bandejas de goteo en zonas de trabajo con maquinaria o equipos hidráulicos.\nEtiquetado adecuado de todos los recipientes con nombre del producto, fecha y riesgos.\nMantenimiento preventivo de equipos para evitar fugas por desgaste o fallas.\nUso de herramientas adecuadas para trasvasije (bombas manuales, embudos, etc.).\nKits antiderrame disponible, verificacion mensual del check list de los productos.\nContenedores para residuos peligrosos claramente identificados y en buen estado."]
["Generacion_de_agua_residual_domestica","Afectación en la calidad del suelo y/o agua","Mantenimiento periódico de instalaciones sanitarias, para evitar fugas o sobrecargas.\nInstalación de dispositivos de ahorro de agua, como grifos con sensores o inodoros de doble descarga.\nRegistro de mantenimiento y limpieza de sistemas de tratamiento.\nInspecciones periódicas de las instalaciones sanitarias y de tratamiento."]

{"sheet":"4.PRODUCTOS_QUIMICOS","index":11,"n_rows":17,"n_cols":22,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[8,12,8,16],[8,17,8,20],[4,17,4,19],[5,0,5,3],[6,0,6,3],[5,4,5,13],[5,14,5,19],[6,4,6,19],[11,13,11,19],[8,6,8,11],[8,21,8,23],[11,20,11,23],[0,0,0,23],[1,0,1,23],[2,0,2,3],[2,4,2,19],[3,0,3,3],[3,4,3,19],[2,20,6,23],[4,0,4,3],[4,4,4,7],[4,8,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,16],[13,0,13,5],[13,6,13,12],[13,13,13,19],[7,0,7,23],[8,0,8,5],[13,20,13,23],[12,0,12,5],[12,6,12,12],[12,13,12,19],[12,20,12,23],[11,0,11,5],[11,6,11,12],[10,0,10,5],[10,6,10,12],[10,13,10,19],[10,20,10,23],[9,0,9,5],[9,6,9,11],[9,12,9,16],[9,17,9,20],[9,21,9,23]]}
["V.  PRODUCTOS QUÍMICOS"]
["Seleccione los productos químicos que utiliza en su empresa"]
["Buscar Producto Quimico:",null,null,null,""]
["Codigo SAP:",null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(TRIM(E3),Libreria_PQ!B:AU,11,FALSE),\" \")","v":" "}]
["Aprobado MA:",null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(TRIM(E3),Libreria_PQ!B:AU,39,FALSE),\" \")","v":" "},null,null,null,"Aprobado SSO:",null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(TRIM(E3),Libreria_PQ!B:AU,38,FALSE),\" \")","v":" "},null,null,"Aprobado:",null,null,{"$f":"IF(AND(E5=\"Si\",L5=\"Si\"),\"Sí\",\"No\")","v":"No"}]
["Fecha de aprobación:",null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(TRIM(E3),Libreria_PQ!B:AU,2,FALSE),\" \")","v":" "},null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E6<=DATE(YEAR(TODAY())-10,MONTH(TODAY()),DAY(TODAY())), \"FDS Necesita Actualizarse\", \"\")","v":""}]
["Peligrosidad:",null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(TRIM(E3),Libreria_PQ!B:AU,14,FALSE),\" \")","v":" "}]
[]
["Producto Químico",null,null,null,null,null,"Código SAP",null,null,null,null,null,"Peligrosidad",null,null,null,null,"Aprobado MA y SSO",null,null,null,"Fecha de aprobación"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," "]

{"sheet":"Libreria_PQ","index":12,"n_rows":3398,"n_cols":47,"rows_kept":1125,"cut":true,"hidden":true,"merged":[],"bounds":{"rows_first":500,"rows_last":125,"rows_between":500,"halvings":2}}
["Type","Name","Fecha Revisión FDS","Producto","Fabricante/Proveedor","RiesgoSSO_CV","Tóxicos para la reproducción","Comentarios Tóxicos para la reproducción","Mutagenicas","Antídoto/ Tratamiento Medico","AreaUsuaria","SAP","Exclusivo","ClasificacionUso","ClasificacionPeligro","EstadoFisico","Comentarios Sustancias Cancerígenas","Comentarios Evaluación SSO","Comentarios Evaluacion MA","Dañino para la Salud","Peligroso","IQPF","SolicitadoPara","TipoEnvase","CantidadEnvase","UnidadEnvase","Barcode","Barcode Value","N° CAS","Componente","% Concentración","Created By","Creado","AreaUsuaria:ID","Modified By","Sign-off status","Modified","¿Aprobado?","¿Aprobado por SSO?","¿Aprobado por MA?","PFAS","Nombre de la EECC","Admin. de Contrato CV","Temporal o Permanente","Empresas / Fechas","Solicitado Por","ID"]
[null,"40222465_Super salco detergent.pdf","2016-01-07","Super salco detergent","Salisbury by Honeywell","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","40222465",false,"Otros","Corrosivo","Liquido",null,null,null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-06-26",null,"[List]","","2025-10-09","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",10030]
[null,"40582610_BELZONA 9111 ESPAÑOL_FDS.pdf","2016-01-13","40582610_BELZONA® 9111","BELZONA","","",null,"","","[Table]","40582610",false,"Otros","No aplica","Liquido",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-07-04","31","[List]","","2025-10-09","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",10096]
[null,"40658186_PTG-4142_NO2 EN NITROGENO_PRAXAIR_FDS.PDF","2016-01-14","PTG-4142_DIOXIDODENITROGENO EN NITROGENO","PRAXAIR","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","40658186",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS","el producto es un gas","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-07-03",null,"[List]","","2023-02-22","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",14991]
[null,"40476300_PTG-4008(19.5 - 23.5%) OXIGENO EN  NITROGEN_PRAXAIR_FDS.pdf","2016-01-14","40476300_PTG-4008(19.5 - 23.5%) OXIGENO EN  NITROGEN","PRAXAIR","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","40476300",false,"Otros","Gas comprimido","Gaseoso",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-08-22","66","[List]","","2025-09-24","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",15175]
[null,"40210263_ BATERIA PS, PSH, PSG, PHR, PG, PDC y DCG_POWER SONIC_FDS.pdf","2016-01-26","40210263_ BATERIA PS, PSH, PSG, PHR, PG, PDC y DCG_POWER SONIC_FDS","POWER SONIC","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","Si",null,"","","[Table]","40210263",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS. Si a consecuencia de un golpe o de un uso no conforme se produce daño a la batería, los compuestos de ac. Sulfurico u otros productos peligrosos pueden afectar la salud de los expuestos.",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2021-11-15","135","[List]","","2025-07-07","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",16813]
[null,"40233096_BATERÍA DE PLOMO-ÁCIDO, LLENO DE ÁCIDO SULFÚRICO DILUIDO_MOLL BATTERIEN_FDS.pdf","2016-02-01","40233096_BATERÍA DE PLOMO-ÁCIDO, LLENO DE ÁCIDO SULFÚRICO DILUIDO","MOLL BATTERIEN","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","40233096",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones dela FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-04-25",null,"[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",14789]
[null,"Mezcla Oxígeno (0.1ppm a 23.5%) Nitrógeno_ PRAXAIR_FDS.pdf","2016-02-01","Mezcla de Oxígeno y Nitrógeno Balance","Praxair","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"Otros","Gas comprimido","Gaseoso",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2022-04-25","16","[List]","","2023-03-24","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17246]
[null,"40203617_Resirene HIPS_Resirene_FDS.pdf","2016-02-01","Resirene HIPS","Resirene","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","40203617",false,"Otros","No aplica","Solido",null,"No tiene componentes cancerígenos listados en el grupo1-IARC.\nCumplir con las recomendaciones de la FDS.","Producto aprobado, cumplir con lo indicado en la FDS.","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-12-28",null,"[List]","","2025-10-09","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",14264]
[null,"7647010_DEOXQUIM 11.pdf","2016-02-01","MSDS DEOXQUIM 11","DYSCHEM","","",null,"No","","[Table]","",false,"Otros","No aplica","Liquido",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2016-07-07","31","[List]","","2025-08-29","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",6884]
[null,"JET TAR EPOXY 780 PF NEGRO.pdf","2016-02-03","JET TAR EPOXY 780 PF NEGRO","CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS S.A","","",null,"No","","[Table]","No aplica",false,"Pintura","Liquido inflamable","Liquido",null,null,null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2016-06-07","8","[List]","","2025-08-28","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",6702]
[null,"SKL-SP2_MAGNAFLUX_FDS.pdf","2016-02-04","SKL-SP2","MAGNAFLUX","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"No","","[Table]","No aplica",false,"Lubricante","Toxico","Liquido","NA","NA","NA","No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2016-11-07",null,"[List]","","2025-09-18","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",7636]
[null,"Nitrógeno_Indura_FDS.pdf","2016-02-04","NITRÓGENO INDURA","INDURA","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2020-01-23","79","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",15557]
[null,"40221026_Chevron Rando HD 32_68 us 160205_FDS.pdf","2016-02-05","Chevron Rando HD 32_68","CHEVRON","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","40221026",false,"Lubricante","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-02-14",null,"[List]","","2025-09-18","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",8484]
[null,"Aka poly Water Free DiaDoublo_AKASEL Aps_FDS.pdf","2016-02-06","Aka-Poly Water-free, DiaDouble Water-Free","AKASEL","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"Insumo Laboratorio","No aplica","Liquido",null,null,"Aprobado, cumplir con las indicaciones de la FDS","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-02-25",null,"[List]","","2025-10-10","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",14414]
[null,"SILICONA PARA TABLERO_VISTONY_FDS.PDF","2016-02-08","SILICONA PARA TABLERO","Vistony","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS.",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2022-04-11","79","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17213]
[null,"Agua para bateria_Compañia Industrial Vistony_FDS.pdf","2016-02-08","Agua de bateria_VISTONY_FDS","Compañia Industrial Vistony SAC.","Bajo: FDS indica producto no peligroso","No","Sin comentarios","","","[Table]","",false,"Aditivo","No aplica","Liquido","Sin comentarios","Cumplir con las indicaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2023-09-04","37","[List]","","2023-09-19","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",19356]
[null,"Silicona para tablero_Compañia Industrial Vistony_FDS.pdf","2016-02-08","Silicona para tablero","Compañia Industrial Vistony SAC","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","Sin comentarios","","","[Table]","",false,"Aditivo","No aplica","Liquido","Sin comentarios","Cumplir con las indicaciones de la FDS","Producto no peligroso","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2023-08-02","51","[List]","","2024-10-18","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",19260]
[null,"AFLOJATODO EN SPRAY_VISTONY_FDS.pdf","2016-02-08","AFLOJATODO EN SPRAY","VISTONY","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"Diluyente","Gas comprimido","Aerosol","NA","NA","NA","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-11-09",null,"[List]","","2025-10-09","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",13973]
[null,"LIQUIDO RADIADOR VERDE_VISTONY_FDS.pdf","2016-02-08","LIQUIDO RADIADOR VERDE","VISTONY","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2021-08-31",null,"[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",16489]
[null,"LIQUIDO RADIADOR ROJO_VISTONY_FDS.pdf","2016-02-08","LIQUIDO RADIADOR ROJO","VISTONY","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2021-08-31",null,"[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",16488]
[null,"Auxiliar de Arranque_Vistony_FDS.PDF","2016-02-08","Auxiliar de Arranque Vistony","Vistony","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS.",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2021-07-09",null,"[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",16374]
[null,"Grasa Lithium Blue EP2_Vistony_FDS.pdf","2016-02-08","Grasa Lithium Blue EP2","Vistony","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","Sin comentarios","","","[Table]","",false,"Lubricante","","Semisolido","Sin comentarios","Cumplir con las indicaciones de la FDS","EL producto es una grasa, declaran que no contiene sustancias peligrosas","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2021-12-16","49","[List]","","2025-08-29","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"",16897]
[null,"Lana de Fibra de Vidrio_FIBBER GLASS_FDS.pdf","2016-02-09","Lana de fibra de vidrio-Fiber Glass Colombia S.A.","Fiber Glass Colombia S.A.","","",null,"No","","[Table]","No aplica",false,"Otros","No aplica","Solido",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2016-09-27","39","[List]","","2025-09-18","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",7308]
[null,"Removedor Veloz X7000_ANYPSA CORPORATION S.A._FDS.pdf","2016-02-11","REMOVEDOR VELOZ X7000","ANYPSA CORPORATION S.A.","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","Si","Se debe de restringuir el uso a gestantes y lactantes","No","No","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","","No aplica","Cumplir con lo indicado en la FDS, cumplir con el uso de Equipo de proteccion asignado acorde a lo indicado en la seccion 8","Cumplir con las indicaciones de la FDS. Verificar compatibilidad  durante el almacenamiento","No","No","No",null,"",null,"","","","75-09-2\n7664-41-7\n1330-20-7","cloruro de Metileno\nNH4 OH al 26%\nXiol Alcohol Industrial\n","79-82\n0.92\n1.47","[List]","2022-03-30","79","[List]","","2024-04-30","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17186]
[null,"LATEX PREMIUM DURAKOLOR_ANYPSA_FDS.PDF","2016-02-11","LATEX PREMIUM DURAKOLOR","","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS","Aprobado,  el producto no es peligroso.","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-12-17","14","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",15477]
[null,"Toyota Líquido para Frenos Tipo DOT3-LF3 _CCI MANUFACTURING_FDS.pdf","2016-02-12","TOYOTA LIQUIDO PARA FRENOS DOT3 LF3","CCI MANUFACTURING IL CORPORATION","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"Aditivo","Corrosivo","Liquido",null,null,null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2016-12-15",null,"[List]","","2025-10-10","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",8027]
[null,"VERSACHEM MEGA GRIS 85 GR_ITW PERMATEX_FDS.pdf","2016-02-14","VERSACHEM MEGA GRIS 85 GR","ITW PERMATEX","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","",false,"","No aplica","Liquido",null,"Cumplir con las indicaciones de la FDS.\nLa FDS indica cuando el producto se calienta a temperaturas superiores a 300 grados F.  en la presencia de aire, puede formar este producto vapores de formaldehído. El formaldehído es un posible cancerígeno y una piel y respiratoria conocida sensibilizador.",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2022-12-20","37","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17756]
[null,"Grasa de litio multipropósito de presión extrema Moly Graph_ CRC INDUSTRIES_C_FDS.pdf","2016-02-18","Grasa de Litio Multipropósito de Presión Extrema Moly-Graph","CRC Industries, Inc.","Bajo: FDS indica producto no peligroso","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Lubricante","Toxico","Solido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","","64742-52-5 \n68649-42-3\n57855-77-3","estilados (petróleo), nafténicos\nfósforoditioico, ácido, 68649-42-3 1 - 3 O,O-di-C1-1\ncalcium ","80 - 90\n1 - 3\n< 1","[List]","2024-12-13","51","[List]","","2024-12-16","Si","Si","Si","","STRACON","[List]","",null,"Empresa Contratista",21249]
[null,"OREPREP F507 Spanish  02192016.pdf","2016-02-19","OrePrep F-507 Frother","Solvay (Cytec)","","",null,"No","","[Table]","No aplica",false,"Insumo Produccion","Toxico","Liquido",null,null,null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2016-10-31","66","[List]","","2025-09-18","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",7596]
[null,"AERO MX 3513 PROMOTER.pdf","2016-02-22","AERO MX 3513 PROMOTER","Solvay","","",null,"No","","[Table]","No aplica",false,"Insumo Produccion","No aplica","Liquido",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2016-10-21","66","[List]","","2025-09-18","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",7536]
[null,"Molibdato, Reactivo 2429600.pdf","2016-02-23","Molibdato, Reactivo","HACH","","",null,"No","","[Table]","No aplica",false,"Insumo Laboratorio","Toxico","Solido",null,null,null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2016-05-20","66","[List]","","2025-08-28","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",6555]
[null,"Reactivo Ácido _HACH_FDS.pdf","2016-02-23","Reactivo Ácido 2107469","HACH","","",null,"No","","[Table]","No aplica",false,"Insumo Laboratorio","Corrosivo","Solido",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2016-05-20",null,"[List]","","2025-09-18","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",6557]
[null,"ENDURECEDOR PARA ESM. EPOXI TEKNO_Corporación Peruana de Productos Químicos S.A._FDS.pdf","2016-02-23","Endurecedor para esm. EPOXI Tekno","Coporacion Peruana de Productos Químicos S.A.","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","Si","No Aplica","No","No","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","","No aplica","Cumplir con las recomendaciones de la FDS.\nEl producto contiene xileno, no puede ser usado por gestantes ni mujeres en periodo de lactancia","Contiene xileno, la sección 14 indica que es una pintura.","No","No","No",null,"",null,"","","","1330-20-7 \n110-80-5 \n71-36-3 ","Xileno, mezcla de isómeros \n2-Etoxietanol \nAlcohol n-butílico ","x\nx\nx","[List]","2019-07-09",null,"[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",15013]
[null,"EGTA SOLUCION_HACH_FDS.pdf","2016-02-24","2.1 Set Reactivo para Dureza de Calcio y Magnesio (2229726)","","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"No","","[Table]","No aplica",false,"Insumo Laboratorio","Corrosivo","Liquido","NA","NA","NA","No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2016-09-28","17","[List]","","2025-09-18","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",7350]
[null,"BUFFER_SOLUTION-PH-10.pdf","2016-02-24","Solución Amortiguadora pH 10.01 ± 0.02","","","",null,"No","","[Table]","No aplica",false,"Insumo Laboratorio","No aplica","Liquido",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2016-07-12","17","[List]","","2025-09-15","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",6932]
[null,"Solucion Amortiguadora pH 2.0 45233_HACH_FDS.pdf","2016-02-24","3.4 Reactivos para la determniación de Carbono TOC (45233)","HACH","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"No","","[Table]","No aplica",false,"Insumo Laboratorio","Corrosivo","Liquido","NA","NA","NA","No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2016-09-28","17","[List]","","2025-09-18","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",7358]
[null,"TOC Rango Bajo, Ampollas Indicadoras2789510_HACH_FDS.pdf","2016-02-24","TOC RANGO BAJO AMPOLLAS INDICADORAS ","HACH","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"No","","[Table]","No aplica",false,"Insumo Laboratorio","Toxico","Liquido","NA","NA","NA","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2016-09-28","17","[List]","","2025-09-18","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",7355]
[null,"Froth Pro 511_FDS.pdf","2016-02-25","Froth Pro 511","Nalco","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS, se debe de contar con duchas/lavaojos cercanos a la zona de trabajo. Se envia carta de confidencialidad de los componentes","Cumplir con las indicaciones de la FDS. Líquido inflamable","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2021-08-12","82","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",16439]
[null,"NALCLEAR™ 7768_NALCO_FDS.pdf","2016-02-29","NALCLEAR™ 7768_NALCO_FDS","NALCO","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir lo indicado en la FDS, proveedor envia informacion sobre componentes, ninguno cancerigeno ni que represente daño al feto.",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2020-11-10",null,"[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",15986]
[null,"40582191_HS AGESOLV 360 PLUS_CHEM_FDS.PDF","2016-03-01","AGESOLV 360 / PLUS","CHEM TOOLS S.A.C.","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","40582191",false,"Desengrasante","Liquido inflamable","Liquido",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-09-20",null,"[List]","","2025-09-16","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",10621]
[null,"MCFroth H-1012_,OLYCOP_FDS.pdf","2016-03-01","Glicol H-1012","Molycop","","No",null,"No","","[Table]","No aplica",false,"Otros","Corrosivo","Liquido",null,null,null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2016-11-02","101","[List]","","2025-09-25","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",7605]
[null,"IPANOL_CHEM TOOLS_FDS.pdf","2016-03-01","IPANOL","CHEM TOOLS","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"Desengrasante","Liquido inflamable","Liquido","NA","NA","NA","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-03-04","43","[List]","","2025-10-10","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",14471]
[null,"CL-D5 SOLUTION_PALINTEST LIMITED_FDS.pdf","2016-03-02","CL-D5 SOLUTION","PALINTEST LIMITED","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-04-03","22","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",14670]
[null,"CL-D20 SOLUTION_PALINTEST LIMITED_FDS.pdf","2016-03-02","CL-D20 SOLUTION","PALINTEST LIMITED","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-04-03","22","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",14671]
[null,"PYSCLEAN 0113L.pdf","2016-03-08","PYSCLEAN 0113L","Pysein","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"Insumo Laboratorio","Corrosivo","Liquido","NA","NA","NA","No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-06-26",null,"[List]","","2025-10-09","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",9984]
[null,"STABYL TA_FUCHS_FDS.pdf","2016-03-08","STABYL TA","","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"Lubricante","No aplica","Liquido",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS, la FDS indica no tener componentes cancerigenos",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2022-05-07",null,"[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17274]
[null,"40658386_COMPUESTO DE JUNTAS DE TUBERÍA X PANDO_X PANDO PIPE PRODUCTS COMPANY_FDS.pdf","2016-03-09","COMPUESTO DE JUNTAS DE TUBERÍA X-PANDO ","X-Pando Products Company","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","Sin comentarios","","","[Table]","40658386",false,"Aditivo","Toxico","Solido","Sin comentarios","Cumplir con las indicaciones de la FDS","Residuos impregnados con PQ ","No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2023-09-01","27","[List]","","2023-09-04","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",19344]
[null,"TOPEX SELLOFLEX_SOUDAL_FDS.pdf","2016-03-18","TOPEX SELLOFLEX","Sudal","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","Si","El producto contiene xileno y etilbenceno, producto regulados por Peru. No puede ser usado por gestantes.","No","No","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","","No aplica","cumplir con las indicaciones de la FDS","Cumplir con las indicaciones de la FDS","No","Si","No",null,"",null,"","","","101-68-8\n1330-20-7\n100-41-4","diisocianato de 4,4’-metilendifenilo\nXileno\nEtilbenceno","0.1%<C<1%\n1%<C<10%\n1%<C<5%","[List]","2020-01-28","14","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",15580]
[null,"SOUDAFLEX 40 FC_SOUDAL_FDS.pdf","2016-03-18","SOUDAFLEX 40 FC","SOUDAL N.V.","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","Si","El producto no puede ser usado por gestantes o mujeres en periodo de lactancia.","No","No","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","","No aplica","Cumplir con la recomendaciones de la FDS. ",null,"No","No","No",null,"",null,"","","","101-68-8\n1330-20-7\n100-41-4","diisocianato de 4,4’-metilendifenilo\nXileno\nEtilbenceno","0.1%<C<1%\n1%<C<10%\n1%<C<5%","[List]","2019-04-25","51","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",14790]
[null,"40217793_Chevron Moly Grease EP us 160321.pdf","2016-03-21","Chevron Moly Grease EP 1, 2","Chevron","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","40217793",false,"Lubricante","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-02-23",null,"[List]","","2025-09-17","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",11654]
[null,"BOMAG COOLANT ADDTIVE_FUCHS SCHMIERSTOFFE GMBH_PDF.pdf","2016-03-21","BOMAG COOLANT ADDTIVE","FUCHS SCHMIERSTOFFE GMBH","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","",false,"Aditivo","No aplica","Liquido",null,"Cumplir las indicaciones de la FDS.\nProcure una ventilación adecuada",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2023-02-24","37","[List]","","2023-03-06","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17915]
[null,"40223245_LUBRICANT BLUE PARA PASTA DE DIAMANTE.PDF","2016-03-21","LUBRICANT BLUE PARA PASTA DE DIAMANTE","STRUERS","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","40223245",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-02-14",null,"[List]","","2025-09-18","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",8496]
[null,"44515-69 Sodium Potassium Ionic Strength Adjustor 100_HACH_FDS.pdf","2016-03-24","44515-69 Sodium Potassium Ionic Strength Adjustor 100 ","HACH","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"Insumo Laboratorio","Toxico","Liquido","NA","NA","NA","No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-07-02",null,"[List]","","2025-10-09","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",12760]
[null,"MP HD LITHIUM COMPLEX GREASE_CHEMTOOL INCORPORATED_FDS.pdf","2016-03-29","MP HD LITHIUM COMPLEX GREASE","CHEMTOOL INCORPORATED","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS, se debe de contar con duchas / Lavaojos cercanos a la zona de trabajo",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2022-04-20","44","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17226]
[null,"Potasio Cloruro de Solucion patrón.pdf","2016-03-30","Potasio Cloruro de Solucion patrón","HACH","","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"Insumo Laboratorio","No aplica","Liquido",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-05-08",null,"[List]","","2025-09-15","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",9418]
[null,"Ultimeg 372#_AEV LIMITED_FDS.pdf","2016-03-31","ULTIMEG 2000 372#","AEV LIMITED","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","Si","Cumplir con lo indicado en la FDS, se debe de RESTRINGUIR el uso a gestantes y lactantes ya que contiene componentes que puede causar daño al feto","No","No","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","","No Aplica",null,null,"No","Si","No",null,"",null,"","","","1330-20-7\n96-29-7\n26530-20-1","Xylene\n2-BUTANONA-OXIMA \n2-OCTIL-2H-ISOTIAZOL-3-ONA","30-60%\n<1%\n<1%","[List]","2022-03-11","14","[List]","","2024-05-02","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17113]
[null,"BENTONITA SODICA POLVO_GTM_FDS.pdf","2016-04-01","BENTONITA SODICA POLVO","GTM","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"Otros","No aplica","Solido",null,"No tiene componentes cancerígenos listados en el grupo1-IARC, Cumplir con las recomendaciones de la FDS.","Aprobado, cumplir con las recomendaciones de la FDS.","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-12-14","51","[List]","","2025-10-09","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",14212]
[null,"MOLYKOTE L-1246_DOW CORNING_FDS.pdf","2016-04-01","MOLYKOTE L-1246","Dow Corning","","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"Lubricante","Toxico","Liquido",null,null,null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-01-27",null,"[List]","","2025-09-24","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",8331]
[null,"Gas de calibracion MSA-Oxígeno, Metano, Monóxido de carbono , Sulfuro de hidrógeno, en Balance nitrogenado_CALGAZ_FDS.pdf","2016-04-01","Gas de calibracion MSA-Oxígeno, Metano, Monóxido de carbono , Sulfuro de hidrógeno, en Balance nitrogenado","CALGAZ","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-07-12","129","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",15039]
[null,"Alambres Tubulares autoprotegidos (SSFCAW)_Lincoln.pdf","2016-04-01","ALAMBRES TUBULARES AUTOPROTEGIDOS","LINCOLN ELECTRIC EUROPE","","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"Insumo Soldadura","No aplica","Solido",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-09-08","39","[List]","","2025-09-16","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",10549]
[null,"40236321_Catalizador FOURTHANE RED.PDF","2016-04-01","SISTEMA REPARACION CORREAS FOURTHANE","FOURTHANE","","",null,"No","","[Table]","40236321",false,"Otros","No aplica","Liquido",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2016-05-25","31","[List]","","2025-08-29","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",6616]
[null,"DISOLV-60_CHEMTOOLS_FDS.pdf","2016-04-01","DISOLV-60","CHEM TOOLS S.A.C.","","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"Desengrasante","Liquido inflamable","Liquido",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-01-11",null,"[List]","","2025-09-18","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",8211]
[null,"40236321_Resina FOURTHANE RED.PDF","2016-04-01","SISTEMA REPARACION CORREAS FOURTHANE","FOURTHANE","","",null,"No","","[Table]","40236321",false,"Otros","No aplica","Liquido",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2016-05-25","31","[List]","","2025-08-28","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",6618]
[null,"AEROPHINE 3422 PROMOTER.pdf","2016-04-01","Aerophine 3422","Cytec","","",null,"No","","[Table]","No aplica",false,"Insumo Laboratorio","No aplica","Liquido",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2016-10-19","66","[List]","","2025-09-18","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",7512]
[null,"FLOMIN C 5437_FLOMIN_FDS.pdf","2016-04-06","Flomin C 5437","Flomin Inc","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"No","","[Table]","No aplica",false,"Insumo Laboratorio","Corrosivo","Liquido","NA","NA","NA","No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2016-07-05","66","[List]","","2025-08-29","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",6865]
[null,"OREPREP F 541 PROMOTER.pdf","2016-04-07","OREPREP F 541 Frother","Solvay","","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-02-27",null,"[List]","","2025-09-15","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",8624]
[null,"Dextrina_DerivadosdelmaizSA_FDS.pdf","2016-04-08","Dextrina","Derivados del maiz SA","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2020-03-26",null,"[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",15675]
[null,"CAB-O-SIL-M-5-pdf msds.pdf","2016-04-10","CAB-O-SIL","ACROS ORGANICS ","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"Otros","No aplica","Solido","El producto contiene silice amorfa, este tipo de silice no esta clasificada como cancerígena del grupo I, segun IARC.","Cumplir con las recomendaciones de la FDS","Cumplir con las indicaciones de la FDS.","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-02-28","116","[List]","","2025-10-10","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",14455]
[null,"AEROFLOAT MX 505 PROMOTER.pdf","2016-04-14","AEROFLOAT MX 505 PROMOTER","Solvay","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"Insumo Laboratorio","No aplica","Liquido","NA","NA","NA","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-02-27","66","[List]","","2025-09-18","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",8629]
[null,"Ferrolin 8603_Kurita Iberica S.L._FDS.pdf","2016-04-14","Ferrolin_8603_(E-ES)","","","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"Aditivo","No aplica","Liquido",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-08-22",null,"[List]","","2025-09-15","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",10456]
[null,"40200903_40547382_HOSTAFLOT X 023_CLARIANT_FDS.pdf","2016-04-22","Hostaflot X 023","CLARIANT","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"No","","[Table]","40200903, 40547382",false,"Otros","No aplica","Liquido",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2016-06-06","72","[List]","","2025-08-29","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",6675]
[null,"INTELTROX_Intelli - Industria terminales eléctricos Ltda_FDS.pdf","2016-04-28","INTELTROX","Intelli - Industria terminales eléctricos Ltda","Bajo: FDS indica producto no peligroso","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Lubricante","Toxico","Semisolido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS",null,"No","Si","En revisión",null,"",null,"","","","409-21-2\n7439-92-1\n64742-65-0","carburo de PR-120 silicio\npolvo Ultrazinco Zinc\nGrasa Industrial - GMA-2 ","10 a 20%\n20 a 40%\nresto","[List]","2025-03-28","37","[List]","","2025-03-30","Si","Si","Si","En revisión","IMCO","[List]","",null,"Empresa Contratista",21548]
[null,"Desengrasante Extra RM 31_AKFRED KARCHER_FDS.pdf","2016-04-28","Desengrasante Extra RM 31","Alfred Kärcher GmbH & Co. KG","","",null,"No","","[Table]","No aplica",false,"Desengrasante","Corrosivo","Liquido",null,null,null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2016-07-01",null,"[List]","","2025-09-18","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",6852]
[null,"HIDROXIDO DE SODIO_ELTRA_FDS.pdf","2016-05-02","HIDROXIDO DE SODIO","ELTRA","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-04-09",null,"[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",14704]
[null,"40224398_Batería plomo- ácido, llena de ácido sulfúrico diluido_ Johnson Controls_FDS.pdf","2016-05-02","Batería plomo- ácido, llena de ácido sulfúrico diluido","Johnson Controls","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","40224398",false,"Otros","Corrosivo","Solido",null,null,null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-09-28",null,"[List]","","2025-10-09","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",13609]
[null,"PTG 4129_PRAXAIR_FDS.pdf","2016-05-04","Propano en Aire","","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"Otros","Gas comprimido","Gaseoso",null,"El producto puede desplazar el oxigeno del medio ambiente. Almacene y use en area ventilada. Revise la necesidad de contar con detetores de O2, de acuerdo a una evaluación de riesgos","CUmplir con las indicaciones de la FDS.","No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-02-19","25","[List]","","2025-10-10","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",14394]
[null,"Solucion de llenado de electrodos de referencia 900001_Thermo scientific_FDS.pdf","2016-05-04","Solucion de llenado de electrodos de referencia 900001","Thermo Scientific","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-03-25",null,"[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",14621]
[null,"40463192_ HYDROGEN PEROXIDE AQUEOUS SOLUTION_PEROXIDOS DO BRASIL_FDS.pdf","2016-05-07","40463192_ HYDROGEN PEROXIDE AQUEOUS SOLUTION_PEROXIDOS DO BRASIL_FDS","Solvay","","",null,"","","[Table]","40463192",false,"","No aplica","",null,null,"Seguir lo indicado en la FDS y disponer de segunda contención para su almacenamiento.","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-07-15",null,"[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",15041]
[null,"SikaTitan® SOLO_SIKA_FDS.pdf","2016-05-07","SikaTitan R SOLO","","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-05-31",null,"[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",14891]
[null,"G A 238_BRUGAROLAS SA_FDS.PDF","2016-05-09","G.A. 238","BRUGAROLAS, S.A.","Bajo: FDS indica producto no peligroso","No",null,"","","[Table]","",false,"Lubricante","No aplica","Semisolido",null,"Cumplir con las indicaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2023-07-10","33","[List]","","2023-08-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",19094]
[null,"Komatsu AXO 80_ENEX S.A_FDS.pdf","2016-05-12","Komatsu AXO 80","Empresa Nacional de Energía ENEX S.A.","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS","Almacenar sobre bandeja de contención","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2021-09-14",null,"[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",16522]
[null,"MCFroth H-102.pdf","2016-05-17","MCFroth H-102","Molycop","","",null,"No","","[Table]","No aplica",false,"Insumo Produccion","Liquido inflamable","Liquido",null,null,null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2016-06-06","60","[List]","","2025-08-28","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",6673]
[null,"40211738_LOCTITE 567_HENKEL_FDS.pdf","2016-05-18","ADHESIVO, LOCTITE, MASTER PIPE SEALANT","HENKEL","","",null,"No","","[Table]","40211738",false,"Pegamento","Toxico","Semisolido",null,null,null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2016-09-22","31","[List]","","2025-09-18","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",7280]
[null,"40661709 Solvent 140F_TARR_FDS.pdf.pdf","2016-05-18","40661709 Solvent 140F_TARR","TARR","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","40661709",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-07-15",null,"[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",15042]
[null,"Solvente 140_Ktec_FDS.pdf","2016-05-18","Solvente 140_Ktec","","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-10-04",null,"[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",15304]
[null,"40556352_DOW CORNING TORAY DC 4 ELECTRICAL INSULATING COMPOUND_DOW CORNING ROAD_FDS.pdf","2016-05-19","ELECTRICAL INSULATING COMPOUND","DOW CORNING","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"No","","[Table]","40556352 ",false,"Lubricante","No aplica","Semisolido",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2016-09-28",null,"[List]","","2025-09-18","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",7323]
[null,"FLOMIN C 5460_FLOMIN_FDS.pdf","2016-05-20","Flomin C 5460","Flomin Inc.","","",null,"No","","[Table]","No aplica",false,"Insumo Laboratorio","Corrosivo","Liquido",null,null,null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2016-07-05","82","[List]","","2025-09-18","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",6866]
[null,"MEZCLA A7+ RESIN_RED HEAD_FDS.PDF","2016-05-23","MEZCLA A7+ RESIN","RED HEAD","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","","Contiene silice, pero el estado fisico del producto es pastoso, por esta forma la exposición del personal se minimiza y se aprueba el producto.","Cumplir con las recomendaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-07-26","49","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",15085]
[null,"40237496_QUIN-CIP-D_QUINCY COMPRESSOR_FDS.pdf","2016-05-24"," QUIN-CIP-D","Quincy Compressor","","",null,"","","[Table]","40237496",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS, se debe contar con duchas/lavaojos cercanos a la zona de trabajo.",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2021-09-17","135","[List]","","2024-10-18","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",16551]
[null,"40217797_Chevron Soluble Oil B, T1, T2 us 160525.pdf","2016-05-25","Chevron Soluble Oil B, T1, T2 ","CHEVRON","","",null,"","","[Table]","40217797",false,"Lubricante","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-02-14",null,"[List]","","2025-09-15","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",8487]
[null,"40618354_ROCKET SYLAN GREASE 3_Lubrificanti_FDS.PDF","2016-05-26","ROCKET SYLAN GREASE 3","Lubrificanti","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","40618354",false,"Lubricante","No aplica","Semisolido",null,"La FDS declara que no está clasificado como producto peligroso.","FDS traducida, el producto es una grasa, producto no peligrosa. Se requiere cumplir con las recomendaciones de la FDS.","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-12-04",null,"[List]","","2025-10-09","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",14185]
[null,"H-14033-32 FDS Ciclohexanona.pdf","2016-05-27","Ciclohexanona","HACH","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","","NA","NA","NA","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-06-21","59; 60; 66; 101","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",12648]
[null,"40585000_ESPUMANTE H-75C, MEZCLA DE ACOHOLES_MOLY-COPADESUR_FDS.pdf","2016-05-30","MCFroth H-75C","Moly-Cop","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No",null,"No","","[Table]","40585000",false,"","Liquido inflamable","",null,null,null,"No","Si","No",null,"",null,"","","","68609-68-7\n645-62-5 \n108-11-2","Ethylhexil alcohol\nMezcla de Esteres, aldehídos\nMezcla de alcoholes ligeros","30 – 50\n20 – 30\n20 – 30","[List]","2016-06-13","7; 6","[List]","","2025-08-28","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",6724]
[null,"Refrigerante R134a_Harp International_FDS.pdf","2016-06-01","Refrigerante R134a","Harp International Ltd Gelligirion Industrial Estate Pontypridd","","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,null,"A partir del 2028 el consumo debe ser cero","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-05-08",null,"[List]","","2025-09-15","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",9401]
[null,"BONN EPOXI 4534_CHEMIFABRIK PERU_FDS.pdf","2016-06-01","BONN EPOXI 4534","CHEMIFABRIK PERU SA","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","Fertilidad, Embrión, Feto y Prenatal","a FDS indica que tiene componentes xileno N°CAS (108-38-3) y SOLVENTE CELLOSOLV N° CAS ( 109-86-4), Afecta la fertilidad y el desarrollo del Feto  y toxicidad prenatal.","","","[Table]","",false,"Pintura","Liquido inflamable","Liquido","No aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS.\nRestringido a las gestantes: l",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2023-03-14",null,"[List]","","2024-10-18","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17966]
[null,"40625153_ALCOHOL ISOPROPILICO_QUIMICA MARTELL_FDS.pdf","2016-06-01","ALCOHOL ISOPROPILICO","QUIMICA MARTELL","","No",null,"","","[Table]","40625153",false,"Diluyente","Liquido inflamable","Liquido",null,null,null,"No","Si","No",null,"",null,"","","","67-63-0","2- propanol\n","100","[List]","2017-09-05","39","[List]","","2025-09-24","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",10522]
[null,"KNAUF Pintura Spray.pdf","2016-06-01","KNAUF PINTURA SPRAY","KNAUF","","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"Pintura","Gas inflamable","Aerosol",null,null,null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-11-23","39","[List]","","2025-09-16","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",11068]
[null,"EXAGEL-E_EXSA_FDS.pdf","2016-06-01","EXAGEL-E","EXSA","Alto: Listado de sustancias potencialmente peligrosas de SMCV","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"Insumo Voladura","Explosivo","Emulsion",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS.\nEl producto es explosivo",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2020-02-04","107","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",15590]
[null,"EXSAL PLUS_EXSA_FDS.pdf","2016-06-01","EXSAL PLUS","EXSA S.A.","Alto: Listado de sustancias potencialmente peligrosas de SMCV","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS.\nEl producto es explosivo",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2020-02-28","107","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",15636]
[null,"BIOWASH 49_CHEMTOOLS_FDS.pdf","2016-06-01","BIOWASH-49","CHEM TOOLS SAC","Bajo: FDS indica producto no peligroso","No","Sin comentarios","","","[Table]","",false,"Aditivo","No aplica","Liquido","Sin comentarios",null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2023-08-21","37","[List]","","2023-08-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",19317]
[null,"H-21066-69 FDS ZincoVer 5.pdf","2016-06-02","ZincoVer 5","HACH","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","","NA","NA","NA","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-06-21",null,"[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",12652]
[null,"40231930_Dionex Six Cation_Thermo Fisher_FDS.pdf","2016-06-07","Dionex Six Cation","Thermo Fisher","","",null,"","","[Table]","40231930",false,"Otros","Corrosivo","Liquido",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-10-24",null,"[List]","","2025-10-09","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",13822]
[null,"JET TAR EPOXY 780 PF CATALIZADOR.pdf","2016-06-07","JET TAR EPOXY 780 PF CATALIZADOR","CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS S.A. ","","",null,"No","","[Table]","No aplica",false,"Pintura","Liquido inflamable","Liquido",null,null,null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2016-06-07","8","[List]","","2025-08-28","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",6701]
[null,"40230690_SOLVENTE SHELLSOL 2046 AR_PORTLAND_FDS.pdf","2016-06-09","SOLVENTE SHELLSOL 2046 AR","SHELLCHM","Alto: Listado de sustancias potencialmente peligrosas de SMCV","",null,"","","[Table]","40230690",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS, se debe de contar con Duchas/Lavaojos, cercanos a la zona de trabajo.","Se cuenta con un comunicado donde se evalua y concluye que no es un producto controlado como insumo fiscalizado","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2021-03-16","116","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",16165]
[null,"40217373_SODIO CIANURO PURO_MERCK_FDS.pdf","2016-06-10","Sodio cianuro puro","Merck","","",null,"","","[Table]","40217373",false,"Insumo Laboratorio","No aplica","Solido","NA","NA","NA","No","Si","Si",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-04-18",null,"[List]","","2025-10-09","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",9132]
[null,"N-Aliltiourea_MERCK_FDS.pdf","2016-06-10","N-ALILTIOUREA","MERCK CHEMICALS","","",null,"No","","[Table]","No aplica",false,"Insumo Laboratorio","Corrosivo","Liquido",null,null,null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2016-09-21","42","[List]","","2025-09-18","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",7276]
[null,"TiosulfatodeAmonio_TessenderloKerleyInc_FDS.pdf","2016-06-10","Tiosulfato de Amonio","Tessenderlo Kerley, Inc.","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2020-03-30",null,"[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",15677]
[null,"JET POX HIGH RESISTANT CATALIZADOR_CPPQ_FDS.pdf","2016-06-10","JET POX HIGH RESISTANT CATALIZADOR","CPPQ","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","Si","Limitar el uso a gestantes y lactantes ya que contiene componentes que pueden dañar al feto","No","No","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","","No aplica","Cumplir con lo indicado en la FDS, Limitar el uso a gestantes y lactantes ya que contiene componentes que pueden dañar al feto","EL producto es una pintura, se confirma información con proveedor","No","Si","No",null,"",null,"","","","78-93-3 ","78-93-3"," X","[List]","2021-04-17",null,"[List]","","2024-05-02","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",16211]
[null,"ALKI-Foam_Parker Hannifin_FDS.pdf","2016-06-13","ALKI-FOAM","ALKI-Foam","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Aditivo","Corrosivo","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","","1310-73-2 \n68515-73-1\n6834-92-0 \n","Hidróxido de sodio \nC8 - C10 Alquilpoliglucósido \nMetasilicato del sodio Sodium \n","32.30\n2.10\n1.00\n","[List]","2024-05-24","14","[List]","","2024-05-27","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",20389]
[null,"MULTI SPRAY_SOUDAL NV_FDS.pdf","2016-06-14","Multi Spray","SOUDAL N.V. ","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","",false,"Otros","Gas inflamable","Aerosol",null,"Cumplir con las indicaciones de la FDS",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2023-03-28","37","[List]","","2023-04-04","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17999]
[null,"Shell Omala S4 GX 220_Shell CAPSA_FDS.PDF","2016-06-14","Shell Omala S4 GX 220","Shell CAPSA","Bajo: FDS indica producto no peligroso","No","Sin comentarios","","","[Table]","",false,"Lubricante","No aplica","Liquido","sin comentarios","Cumplir con las indicaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2024-04-09","44","[List]","","2024-04-24","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",20141]
[null,"NALCOLYTE™ 8100_NALCO_FDS.pdf","2016-06-15","NALCOLYTE™ 8100_NALCO_FDS","","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS","El documento envido es una FDS actualizada, no varía la composicion indicada. Por ello se aprueba el producto.","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2020-11-10",null,"[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",15987]
[null,"FLOTTWEG HG GREASE_FUCHS_FDS.PDF","2016-06-15","FLOTTWEG HG GREASE","","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"Lubricante","Toxico","Liquido","NA","NA","NA","No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-06-15","31","[List]","","2025-10-09","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",9943]
[null,"PASTA DE SILICONA_WACKER_FDS.pdf","2016-06-17","SILICONE PASTE P 12","Wacker Chemie AG","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"Otros","No aplica","Solido",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-11-29","101","[List]","","2025-09-16","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",11110]
[null,"ECO-C desinfectante virucida_Environment Solutions_FDS.pdf","2016-06-20","Eco-C Desinfectante Virucida","Environment Solutions Group S.A.C","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS, producto de desinfeccion.",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2021-03-17",null,"[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",16177]
[null,"2047 one cleaner disinfectant _ESG SAC_FDS.pdf","2016-06-20","2047 ONE Cleaner Disinfectant","Environment Solutions Group S.A.C","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS. Producto de desinfeccion",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2021-03-17",null,"[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",16176]
[null,"ESTÁNDAR DE CALIBRACIÓN DE 200 NTU_HACH_FDS.pdf","2016-06-22","26604-42 StablCal® Turbidity Standard, 200 NTU","","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS, se debe de trabajar en zonas ventiladas",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2022-03-15","68","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17126]
[null,"Megaplex XD3 Grease_Phillips 66 Lubricants_FDS.pdf","2016-06-22","Megaplex XD3 Grease","Phillips 66 Lubricants","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","",false,"Lubricante","No aplica","Liquido",null,"Cumplir con las indicaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2023-03-10","37","[List]","","2023-03-20","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17965]
[null,"40229243_KOLOR KUT WATER FINDING PASTE.pdf","2016-06-23","KOLOR KUT WATER FINDING PASTE","KOLOR KUT","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","40229243",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-07-05",null,"[List]","","2025-09-24","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",12822]
[null,"LimpiacontactoLOCTITE SF_HENKEL_FDS.pdf","2016-06-23","LOCTITE SF FLAM CNT CLNR","HENKEL","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"Desengrasante","Gas inflamable","Aerosol","NA","NA","NA","No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-05-03",null,"[List]","","2025-10-09","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",12223]
[null,"JETHANE 650 HCR_CPPQ_FDS.pdf","2016-06-24","JETHANE 650 HCR","CPPQ","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","Si","se debe de restriguir el uso dee gestantes y lactantes, ya que cuenta con componentes que pueden dañar al Feto.","No","No","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","","El producto contiene silice, cancerígeno del grupo 1-IARC, pero debido a que está en liquido, imposibilita el daño, ya que la exposición se da por inhalacion de polvo, via respiratoria.","Cumplir con lo indicado con la FDS, ",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","","64742-94-5\n13463-67-7 \n14808-60-7 \n111-15-9 \n1330-20-7\n108-65-6\n 68611-44-9\n1333-86-4 ","Solvente Nafta \nDióxido de titanio\nSílice cristalina (cuarzo) \nAcetato de 2-etoxietilo \nXileno, mezcla de isómeros \nAcetato monometil eter del propilenglicol \nSílice cristalina \nNegro de humo ","x\nx\nx\nx\nx\nx\nx\nx\nx","[List]","2021-04-17",null,"[List]","","2024-05-02","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",16214]
[null,"H-21058-69 FDS Reactivo CuVer 1.pdf","2016-06-28","Reactivo CuVer 1","HACH","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","","NA","NA","NA","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-06-21",null,"[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",12650]
[null,"SCHNELLREINIGER 500 mL (3318)_LIQUI MOLY_FDS.pdf","2016-06-28","SCHNELLREINIGER 500 mL","LIQUI MOLY","","",null,"No","","[Table]","No aplica",false,"Otros","Gas inflamable","Aerosol",null,null,null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2016-08-19",null,"[List]","","2025-09-18","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",7101]
[null,"MOLYVER_2__REACTIVO_PARA_MOLIBDENO_HACH_FDS.pdf","2016-06-29","MOLYVER_2__REACTIVO_PARA_MOLIBDENO","HACH","","",null,"No","","[Table]","No aplica",false,"Insumo Laboratorio","Toxico","Liquido",null,null,null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2016-08-23",null,"[List]","","2025-09-17","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",7145]
[null,"40647414_BOMAG COOLANT ADDTIVE_FUCHS SCHMIERSTOFFE GMBH_FDS.pdf","2016-06-30","BOMAG COOLANT ADDTIVE","","Bajo: FDS indica producto no peligroso","No",null,"","","[Table]","40647414",false,"Refrigerantes","Toxico","Liquido",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-09-17","37","[List]","","2025-09-24","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",15271]
[null,"Silicato de sodio _CHEM SUPPLY_FDS.pdf","2016-07-01","Silicato de sodio-Chem Supply","Chemsupply","","",null,"No","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2016-09-01",null,"[List]","","2025-09-18","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",7200]
[null,"40230053_Chemlok 2010_QUIMTIA_FDS.pdf","2016-07-01","CHEMLOK 2010","QUIMTIA S.A.","","",null,"","","[Table]","40230053",false,"Aditivo","No aplica","Solido",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-05-18",null,"[List]","","2025-09-17","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",12372]
[null,"HS CONDUC-TECK Cu-Cu.pdf","2016-07-01","CONDUC-TECK Cu-Cu","CHEM TOOLS","","",null,"No","","[Table]","No aplica",false,"Otros","No aplica","Solido",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2016-07-08","17","[List]","","2025-08-29","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",6896]
[null,"40205236_LOCTITE 987.32 Resina_HENKEL_FDS.pdf","2016-07-01","Nordbak Brushable Ceramic Grey","Henkel","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","40205236",false,"Otros","No aplica","Solido",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-11-30","31","[List]","","2025-09-16","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",11113]
[null,"LOCTITE PC9313 PA 25LB_FDS.pdf","2016-07-01","LOCTITE PC9313 PA 25LB","Henkel Chile Ltda","","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"Otros","No aplica","Semisolido",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-09-01","8","[List]","","2025-09-15","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",10498]
[null,"LOCTITE PC9313 PB 25LB_HENKEL_FDS.pdf","2016-07-01","LOCTITE PC9313 PB 25LB","Henkel Chile Ltda","","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"Otros","Corrosivo","Semisolido",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-09-01","8","[List]","","2025-09-15","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",10500]
[null,"Carbon Activado Granulado 6x12_QGoycochea_FDS.pdf","2016-07-01","Carbón Activado Granulado 6X12","Quimicos Goicochea SAC","","",null,"No","","[Table]","No aplica",false,"Otros","Toxico","Solido",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2016-08-29","48","[List]","","2025-08-29","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",7171]
[null,"40223590_LOCTITE 963 73 ENDURECEDOR_HENKEL_FDS.PDF","2016-07-01","Nordbak Fast Cure Wearing CMPD - 963 73 ENDURECEDOR","HENKEL","","",null,"No","","[Table]","40223590",false,"Pegamento","Corrosivo","Semisolido",null,null,null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2016-10-19","31","[List]","","2025-09-18","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",7508]
[null,"PC 7350 400 ml - ParteA_HENKEL_FDS.pdf","2016-07-01","LOCTITE PC 7350 400ml – PARTE A","Henkel Chile Ltda","","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"Pegamento","Toxico","Liquido",null,null,null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-09-12","8","[List]","","2025-10-09","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",10557]
[null,"Nitrito de sodio _HOLCHEM_FDS.pdf","2016-07-01","Nitrito de sodio","","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-08-12","26","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",15144]
[null,"40223590_LOCTITE 963 73 RESINA_HENKEL_FDS.PDF","2016-07-01","Nordbak Fast Cure Wear Resin - 963 73 RESINA","HENKEL","","",null,"No","","[Table]","40223590",false,"Otros","No aplica","Semisolido",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2016-10-19","31","[List]","","2025-09-18","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",7506]
[null,"40218000_569 Thread Sealant High Strength Hydraulic Sealant_HENKEL_FDS.pdf","2016-07-01","569 Thread Sealant High Strength Hydraulic Sealant","HENKEL","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","40218000",false,"Otros","No aplica","Liquido","NA","NA","NA","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2016-12-27","31","[List]","","2025-09-18","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",8127]
[null,"40174717_ Tierra de diatomeas calcinada con fundente_DICALITE_FDS.pdf","2016-07-04","Tierra de diatomeas calcinada con fundente","DICALITE","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","40174717",false,"Otros","Toxico","Solido","El usuario adjunta procedimiento de trabajo, se requiere comunicar las caracteristicas de este producto y controles al personal expuesto","El producto contiene un componente cancerígeno listados en el grupo1-IARC Silice Cuarzo. Tomar en cuenta las recomendaciones de la FDS sobre EPP y señalización. Considerar contar con lavaojos cercano a la zona de manipulación del producto químico.\n","Aprobado, cumplir con las recomendaciones de la FDS.","Si","Si","No",null,"",null,"","","","68855-54-9\n14464-46-1\n14808-60-7","Tierra de diatomeas calcinada con fundente\nSílice, cristobalita\nCuarzo","100\nHasta 60\nHasta 5","[List]","2018-12-21","116","[List]","","2025-10-09","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",14242]
[null,"40411854_ETANOL ABSOLUTO PARA ANLISI EMSURE_MERCK_FDS.pdf","2016-07-05","Etanol absoluto para análisis EMSURE ","MERCK","","",null,"No","","[Table]","40411854",false,"Insumo Laboratorio","Liquido inflamable","Liquido",null,null,null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2016-04-12","66","[List]","","2025-10-31","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",2204]
[null,"42120003_ENCENDEDOR DE COCINA A GAS T.PISTOLA.pdf","2016-07-08","Encendedor","FLAMUP","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No",null,"","","[Table]","42120003",false,"","No aplica","",null,"Seguir las recomendaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2021-11-26",null,"[List]","","2025-10-10","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"",16861]
[null,"40026652_SILICONA TRANSPARENTE 732_FDS.pdf","2016-07-10","DOW CORNING(R) 732 MULTI-PURPOSE SEALANT CLEAR","Dow Corning","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","40026652",false,"Lubricante","No aplica","Semisolido",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-02-21",null,"[List]","","2025-09-16","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",11611]
[null,"40235929_ESP SE 002 TermoBacking High Performance Backing Compound Resina.pdf","2016-07-11","CEMENTO ADHESIVO EPOXICO TERMOBACKING","THERMOCHEMICAL","","",null,"No","","[Table]","40235929",false,"Otros","No aplica","Liquido",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2016-08-22","31","[List]","","2025-10-09","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",7106]
[null,"40235929_ESP TR 002 TermoBacking High Performance Backing_THERMOCHEMICAL_FDS.pdf","2016-07-11","CEMENTO ADHESIVO EPOXICO TERMOBACKING","THERMOCHEMICAL","","",null,"No","","[Table]","40235929",false,"Otros","Corrosivo","Liquido",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2016-08-22","31","[List]","","2025-10-09","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",7105]
[null,"40235929_ESP SE 002 TermoBacking High Performance Backing Compound Catalizador.pdf","2016-07-11","CEMENTO ADHESIVO EPOXICO TERMOBACKING","THERMOCHEMICAL","","",null,"No","","[Table]","40235929",false,"Pegamento","Corrosivo","Liquido",null,null,null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2016-08-22","31","[List]","","2025-10-09","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",7107]
[null,"40208805_MEZCLA DE REFRIGERANTE_HYPERTHERM_FDS.pdf","2016-07-13","Mezcla de refrigerante de antorcha PG al 30","Hypertherm","","",null,"","","[Table]","40208805",false,"Refrigerantes","No aplica","Liquido",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-02-20","55","[List]","","2025-09-16","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",11601]
[null,"LOCTITE PC 7350 - ParteB_HENKEL_FDS.pdf","2016-07-14","LOCTITE PC 7350 400ml – PARTE B","Henkel Chile Ltda","","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"Otros","Toxico","Liquido",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-09-12","8","[List]","","2025-09-16","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",10559]
[null,"AL-M SOLUTION_PALIENTEST LIMITED_FDS.pdf","2016-07-18","AL-M SOLUTION","PALIENTEST LIMITED","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-04-03","22","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",14666]
[null,"LOCTITE PC 7350 POLYOL  - Parte B_HENKEL_FDS.pdf","2016-07-19","Loctite PC 7350 POLYOL  - Parte B","Henkel Corporation ","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"Otros","Toxico","Liquido","NA","NA","NA","No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-08-07","8","[List]","","2025-10-09","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",10358]
[null,"Solucion de relleno Cl- 900017_Thermo_FDS.pdf","2016-07-22","Solucion de relleno 900017","Thermo ","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS. No es una sustancia o mezcla peligrosa según el Sistema Globalmente Armonizado (GHS)",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2020-12-23","66","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",16073]
[null,"5190-9425_ KIT IntelliQuant Multi-element Standar_Agilent_FDS.PDF","2016-07-25","IntelliQuant Multi-element Standard #1","Agilent","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Es un Kit, cumplir con lo indicado en la FDS, contienen componentes corrosivos","Es un kit de 3 componentes, cada uno de ellos es una mezcla de componentes en solución acuosa de acuerdo a los certificados y descripción en la sección 3.","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2021-05-13","66","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",16267]
[null,"CRC LIMPIADOR DE CONTACTOS_FDS.pdf","2016-07-26","LIMPIADOR DE CONTACTOS CRC","CRC","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"Desengrasante","Gas comprimido","Gaseoso","NA","NA","NA","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-01-05","8","[List]","","2025-10-09","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",11220]
[null,"Scania Coolant Concentrate_SCANIA_FDS.pdf","2016-07-28","Scania Coolant Concentrate_SCANIA_FDS","SCANIA","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS.","Cumplir con las indicaciones de la FDS","No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2020-12-10","30","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",16048]
[null,"40226060_SILICATO DE SODIO_DIAMOND_FDS.pdf","2016-08-01","SILICATO DE SODIO-DIAMOND","DIAMOND","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","40226060",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-01-31","72","[List]","","2025-09-15","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",8361]
[null,"Quantum GL1-140 35 lb_Calumet Packaging_FDS.pdf","2016-08-02","Quantum GL1-140 35 LB","Calumet Packaging","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"Lubricante","No aplica","Liquido","No aplica","No tiene componentes cancerígenos listados en el grupo1-IARC\nCumplir con las recomendaciones de la FDS. Contar con lavaojos en la zona de manipulación.\n","Aprobado, almacenar sobre segunda contención. Contar con kit para derrames.","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-11-12",null,"[List]","","2025-10-09","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",14020]
[null,"QUANTUM GL1-90 35 LB_Calumet Packaging_FDS.pdf","2016-08-02","QUANTUM GL1-90 35 LB","Calumet Packaging","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"Lubricante","No aplica","Liquido",null,null,"Aprobado, almacenar sobre segunda contención. Contar con kit para derrames.","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-11-08","8","[List]","","2025-10-09","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",13945]
[null,"Aka Cure Slow_AKASEL_FDS.pdf","2016-08-04","Aka Cure Slow","Akasel","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS.","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-02-25",null,"[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",14418]
[null,"Aka Cure Quick_AKASEL_FDS.pdf","2016-08-04","Aka Cure Quick","","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS. El producto puede causar irritación a la piel.\nDifundir la FDS al personal involucrado\nMantener copia de FDS en campo","Cumplir con las indicaciones de la FDS.","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-02-25",null,"[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",14417]
[null,"40217329_40545135_40277356_Acetona_Avantor_FDS.pdf","2016-08-06","Acetona Avantor","Avantor","","",null,"No","","[Table]","40217329, 40545135, 40277356",false,"Solvente","Liquido inflamable","Liquido",null,null,null,"No","No","Si",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2016-10-17",null,"[List]","","2025-09-18","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",7486]
[null,"40414252_Estandar de Cloro_941707_Thermo Scientific_FDS.pdf","2016-08-09","Estandar cloro 1000 Themo","Thermo Scientific","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","40414252",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS, se debe de contar con duchas/Lavaojos, cercanos a la zona de trabajo",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2021-06-25","66","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",16347]
[null,"CATALIZADOR POLIURETANO_PINTURAS TRICOLOR_FDS.pdf","2016-08-09","CATALIZADOR POLIURETANO","TRICOLOR","","",null,"No","","[Table]","No aplica",false,"Pintura","Liquido inflamable","Liquido",null,null,null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2016-08-16","8; 39","[List]","","2025-08-29","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",7091]
[null,"POTASIO_1__BOLSAS_DE_POLVO.pdf","2016-08-10","POTASIO_1__BOLSAS_DE_POLVO","HACH","","",null,"No","","[Table]","No aplica",false,"Aditivo","Corrosivo","Solido",null,null,null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2016-08-23","17","[List]","","2025-09-24","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",7137]
[null,"EDTA Solucion 1M 2241926_HACH_FDS.pdf","2016-08-10","EDTA SOLUCION  1M","HACH","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"No","","[Table]","No aplica",false,"Insumo Laboratorio","Toxico","Liquido","NA","NA","NA","No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2016-09-28","17","[List]","","2025-09-18","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",7353]
[null,"Calcio y Magnesio Solucion Indicadora2241832_HACH_FDS.pdf","2016-08-10","Calcio y Magnesio. SOlución indicadora 2241832","HACH","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"No","","[Table]","No aplica",false,"Insumo Laboratorio","Toxico","Liquido","NA","NA","NA","No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2016-09-28","17","[List]","","2025-09-18","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",7352]
[null,"SULFAVER4 REACTIVO.pdf","2016-08-10","SULFAVER4 REACTIVO","HACH","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"No","","[Table]","No aplica",false,"Aditivo","Toxico","Liquido",null,null,null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2016-08-23",null,"[List]","","2025-09-15","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",7134]
[null,"MOLYVER_3_REACTIVO_DE_MOLIBDENO_HACH_FDS.pdf","2016-08-10","MOLYVER_3_REACTIVO_DE_MOLIBDENO","HACH","","",null,"No","","[Table]","No aplica",false,"Insumo Laboratorio","Toxico","Liquido",null,null,null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2016-08-23",null,"[List]","","2025-09-17","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",7147]
[null,"MOLYVER_1_REACTIVO_DE_MOLIBDENO.pdf","2016-08-10","MOLYVER_1_REACTIVO_DE_MOLIBDENO","HACH","","",null,"No","","[Table]","No aplica",false,"Insumo Laboratorio","Corrosivo","Liquido",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2016-08-23","17","[List]","","2025-09-17","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",7143]
[null,"Ross electrodo de referencia 810007_Thermo scientific_FDS.pdf","2016-08-10","Ross electrodo de referencia 810007","","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-03-25",null,"[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",14620]
[null,"POTASIO_3__REACTIVO_HACH MEXICO_FDS.pdf","2016-08-10","POTASIO_3__REACTIVO","HACH","","",null,"No","","[Table]","No aplica",false,"Insumo Laboratorio","Toxico","Solido",null,null,null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2016-08-23","17","[List]","","2025-08-29","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",7141]
[null,"40212056_BORAX DECAHIDRATADO_ETI_FDS.pdf","2016-08-15","BÓRAX DECAHIDRATADO","ETI MADEN MINES AND PRODUCTS","Bajo","",null,"","","[Table]","40212056",false,"Aditivo","Toxico","Solido",null,null,null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-08-02",null,"[List]","","2025-10-09","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",13064]
[null,"Spirax S4 AX 85W-140.pdf","2016-08-15","Spirax S4 AX 85W-140","Nexo Lubricantes S.A.","","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"Lubricante","No aplica","Liquido",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-05-03","39","[List]","","2025-09-15","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",9367]
[null,"PERSULFATO TOC 2790166_HACH_FDS.pdf","2016-08-17","PERSULFATO TOC 2790166","HACH","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"No","","[Table]","No aplica",false,"Insumo Laboratorio","Material comburente","Liquido","NA","NA","NA","No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2016-09-28","66","[List]","","2025-09-18","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",7357]
[null,"JET ECOPOL_CPPQ_FDS.pdf","2016-08-18","JET ECOPOL","","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS\nDifundir FDS al personal involucrado en el uso/manipulación.\nMantener copia de FDS en campo.",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2021-04-17",null,"[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",16209]
[null,"40108677_LPS Force 842_ITW_FDS.pdf","2016-08-18","LPS Force 842","ITW","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","Si",null,"","","[Table]","40108677",false,"Otros","Gas inflamable","Aerosol","El producto contiene un componente listado en la legislación peruana por tener efectos negativos en el embrion/feto. El producto no puede ser usado por mujeres gestantes/lactantes.","NA","NA","No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-09-03",null,"[List]","","2025-10-09","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",13394]
[null,"KMK GALVABRILLO_KMK HIDRAULICA Y SERVICIOS_FDS.pdf","2016-08-18","KMK GALVABRILLO","KMK HIDRAULICA Y SERVICIOS SA","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Pintura","Gas inflamable","Aerosol","No aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS","Las latas de aerosol se separan de los demás residuos para su manejo.","No","Si","No",null,"",null,"","","","115-10-6\n9003-01-4\n7440-66-6\n95-47-6","dimethyl ether\nacrylic resin\nzinc power\nxylene","42-47\n5-10\n16-20\n12-15","[List]","2024-04-30","68","[List]","","2024-05-03","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",20209]
[null,"40574129_CLORO (0.0001 % - 0.04%) EN NITRÓGENO_CALGAZ_FDS.pdf","2016-08-19","40574129_CLORO (0.0001 % - 0.04%) EN NITRÓGENO","CALGAZ","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","40574129",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-07-05","10; 41; 42; 43","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",15002]
[null,"SELLADOR AISLANTE 1601-C.pdf","2016-08-21","Sellante Aislante Eléctrico 3M 1601, Claro","","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS.\nEl producto no puede ser usado por gestantes, ni mujeres en periodo de lactancia","Aprobado, contiene insumos fiscalizados, no reportable ya que es un aerosol.","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-07-11",null,"[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",15030]
[null,"Chisel Paste_POWER TOOLS_FDS.pdf","2016-08-22","Chisel Paste ","Atlas Copco","","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"Otros","No aplica","Solido",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-01-12",null,"[List]","","2025-09-16","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",11307]
[null,"40657963_Ejekutor_CPPQ S.A_FDS.pdf","2016-08-25","Ejekutor","CPPQ S.A (TEKNO)","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","40657963",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-04-03",null,"[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",14662]
[null,"ÁCIDO ASCORBICO_HACH_FDS.pdf","2016-08-25","ÁCIDO ASCORBICO","","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"No","","[Table]","No aplica",false,"Insumo Laboratorio","No aplica","Solido","NA","NA","NA","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2016-09-28",null,"[List]","","2025-09-18","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",7332]
[null,"40200439_40201964_Sodium Hydrosulfide Solution_TDC_FDS.pdf","2016-08-26","Sodium Hydrosulfide Solution","TDC","Alto: Listado de sustancias potencialmente peligrosas de SMCV","",null,"","","[Table]","40201964_40200439",false,"Insumo Produccion","Corrosivo","Liquido",null,null,null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-08-17",null,"[List]","","2025-10-09","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",13199]
[null,"40198368_Galaxy Garnet_Opta Minerals Inc_FDS.pdf","2016-08-29","Galaxy Garnet","Opta Minerals Inc.","","",null,"","","[Table]","40198368",false,"Otros","No aplica","Solido",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-09-04",null,"[List]","","2025-10-09","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",10513]
[null,"40625153_SAPOLIO ALCOHOL ISOPROPILICO AEROSOL_INTRADEVCO IDUSTRIAL SA_FDS.pdf","2016-08-29","40625153_SAPOLIO ALCOHOL ISOPROPILICO AEROSOL","INTRADEVCO IDUSTRIAL SA","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","40625153",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS. Producto inflamable.","Producto inflamable","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-08-01","66","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",15099]
[null,"Orfom D8 Depressant MSDS en español.pdf","2016-08-31","Orfom D8","Chevron Phillps","Alto: Listado de sustancias potencialmente peligrosas de SMCV","",null,"No","","[Table]","No aplica",false,"Lubricante","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2016-09-01","66","[List]","","2025-09-18","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",7198]
[null,"40575769_PRILLEX ULD _ENAEX_FDS.pdf","2016-08-31","PRILLEX ULD","ENAEX S.A.","Alto: Listado de sustancias potencialmente peligrosas de SMCV","",null,"","","[Table]","40575769",false,"Insumo Voladura","Material comburente","Solido",null,null,null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-01-29",null,"[List]","","2025-09-24","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",11427]
[null,"Orfom CO210 Collector_CHEVRON_FDS.pdf","2016-08-31","Orfom CO210","Chevron Phillips","Alto: Listado de sustancias potencialmente peligrosas de SMCV","",null,"No","","[Table]","No aplica",false,"Insumo Produccion","Toxico","Liquido",null,null,null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2016-09-01",null,"[List]","","2025-09-18","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",7196]
[null,"40213520_HEXAFLUORURO DE AZUFRE SF6_Praxair Perú S.A. _FDS.pdf","2016-09-01","HEXAFLUORURO DE AZUFRE","Praxair","","",null,"","","[Table]","40213520",false,"Otros","Gas comprimido","Gaseoso",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-03-08",null,"[List]","","2025-09-17","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",11813]
[null,"RESINA_FOURTHANE_ROJO LB_FDS.pdf","2016-09-01","Producto","FOURTHANE","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","Si","Se debe de restringuir el uso a gestantes y lactantes ya que tiene componentes que pueden dañar al feto ","No","No","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","Liquido","No aplica","Cumplir con lo indicado en la FDS, ",null,"No","No","No",null,"",null,"","","","9050-83-3 \n108-88-3 \n9082-00-2\n","Poly(oxy-1,4- \nMetilbenceno \nGlycerol propoxilate-B- ethoxylate","60 – 95% \n<0,5%\n <5%\n","[List]","2022-04-19","58","[List]","","2024-08-19","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17220]
[null,"SIGMACOVER 350 BASE GREY 5177_PPG INDUSTRIAL_FDS.pdf","2016-09-06","SIGMACOVER 350 BASE GREY 5177","PPG INDUSTRIAL","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-04-11","51","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",14726]
[null,"Sikafill Techo 5 Fibra_HT.pdf","2016-09-06","Sikafill Techo 5 Fibra","Sika Peru","","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-11-04","35","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",15371]
[null,"SIGMACOVER 350 HARDENER_ PPG INDUSTRIAL_FDS.pdf","2016-09-06","SIGMACOVER 350 HARDENER","PPG INDUSTRIAL","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","Si","El producto no puede ser usado por gestantes ni en mujeres en periodo de lactancia.","No","No","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","","No aplica","Cumplir con las recomendaciones de la FDS. El producto no puede ser usado por gestantes ni en mujeres en periodo de lactancia.","Cumplir con las indicaciones de la FDS","No","No","No",null,"",null,"","","","68082-29-1\n1330-20-7\n78-83-1\n100-51-6\n90-72-2\n90640-67-8","atty acids, C18-unsatd.,\nfatty acids and triethylenetetramine\nXilenos, mezcla isómeros \nAlcohol isobutilico \nalcohol bencilico \n2,4,6-tris(dimetilaminometil)fenol \nEtilbenceno \naminas, polietilenpoli","68082-29-1\n1330-20-7\n78-83-1\n100-51-6\n 90-72-2\n100-41-4\n90640-67-8","[List]","2019-04-11","51","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",14727]
[null,"Test Solucion_HI7020_Hanna_FDS.pdf","2016-09-08","HI7020 Hanna Solucion","Hanna","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2021-06-25","66","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",16344]
[null,"AMERLOCK 2-400 NEUTRAL TINT RESIN.pdf","2016-09-09","AMERLOCK 2/400 NEUTRAL TINT RESIN","PPG INDUSTRIES, INC","","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"Pintura","Liquido inflamable","Liquido",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-07-07","39","[List]","","2025-10-09","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",10135]
[null,"Shell Omala S2 G 460_Shell CAPSA_FDS.PDF","2016-09-12","Shell Omala S2 G 460","Shell CAPSA","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-08-23","14","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",15196]
[null,"AEROPHINE 3418A PROMOTER.pdf","2016-09-12","AEROPHINE 3418A PROMOTER_CYTEC_FDS","Solvay ","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"Insumo Laboratorio","Toxico","Liquido","NA","NA","NA","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-01-13","66","[List]","","2025-09-18","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",8228]
[null,"40199493_Uretano aplicable con llana TU_Shaw Almex Fusion Canada_FDS.pdf","2016-09-14","Uretano aplicable con llana TU (Parte A)","Shaw Almex","","",null,"","","[Table]","40199493",false,"Aditivo","Toxico","Liquido",null,null,null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-12-14","8","[List]","","2025-09-16","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",11144]
[null,"Permatex Form-A-Empaquetadura No. 1 Sellador_PERMATEX_FDS.pdf","2016-09-15","Permatex Form-A-Empaquetadura","PERMATEX","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","Fertilidad, Embrión y Feto","contiene 2-propano (CAS:67-63-0) 1-5%; metanol (CAS: 67-56-1) 0.1-1.0% y 4-Metilpentan-2-ona (108-10-1) 0.1-1.0%","No","No","[Table]","",false,"Otros","Toxico","Semisolido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS\nPQ no debe ser usado por mujeres gestantes o en periodo de lactancia.",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","","8050-09-7\n64-17-5\n67-63-0\n67-56-1\n108-10-1","colofonia\netanol\n2-propanol\nmetanol\n4-Metilpentan-2-ona","20-30\n10-30\n1-5\n0.1-1.0\n0.1-1.0","[List]","2024-12-12","50","[List]","","2024-12-15","Si","Si","Si","","BYB MURILLO","[List]","",null,"Empresa Contratista",21239]
[null,"PUROLITE C100_PUROLITE LTD_FDS.pdf","2016-09-15","Purolite C100","Purolite Ltd.","","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"Insumo Laboratorio","No aplica","Solido",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-12-14",null,"[List]","","2025-09-16","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",11140]
[null,"Shallow Shell™ SSTC60_PUROLITE_FDS.pdf","2016-09-15","Shallow Shell SSTC60","Purolite Ltd.","","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"Otros","No aplica","Solido",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-12-14",null,"[List]","","2025-09-16","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",11142]
[null,"Purolite SSTPPC60_FDS.pdf","2016-09-15","Shallow Shell SSTPPC60","Purolite","","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"Aditivo","No aplica","Solido",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-09-07",null,"[List]","","2025-09-16","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",10541]
[null,"LOCTITE EA 9466_HENKEL_FDS.pdf","2016-09-16","LOCTITE EA 9466","","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"Otros","No aplica","Semisolido",null,"El expediente contiene las FDS de dos compontens, que forman el producto final.\nConsiderar, cercanía a zona de duchas/lavaojos. La preparación/utilización debe realizarse en zona ventilada, si ésta es mínima, utilizar respiradores con cartucho para vapores orgánicos. \n\n","Son 2 FDS, se debe cumplir con los requerimientos de la FDS.","No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-02-28","10","[List]","","2025-10-10","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",14465]
[null,"Sellstrom Redi- Sep_Sellstrom manufacturing_FDS.pdf","2016-09-26","Sellstrom Redi- Sep","Sellstrom manufacturing","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","Sin comentarios","","","[Table]","",false,"Aditivo","No aplica","Liquido","sin comentarios",null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","","NA","NA","10","[List]","2024-02-01","37","[List]","","2024-10-22","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",19889]
[null,"Limpiador Acero Inoxidable_3M_FDS.pdf","2016-09-29","Limpiador y Pulidor de Acero Inoxidable","3M","","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"Desengrasante","Gas inflamable","Aerosol",null,null,null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-01-10","43","[List]","","2025-09-16","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",11276]
[null,"Grasa EP Lithium Multipropósito_Compañía Industrial Vistony_FDS.pdf","2016-10-01","Grasa EP Lithium Multipropósito","Compañía Industrial Vistony S.A.C.","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","",false,"Lubricante","No aplica","Semisolido",null,"Cumplir con las indicaciones de la FDS.\n",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2023-04-04","37","[List]","","2023-04-10","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",18020]
[null,"40202309_ARCILLAPURE-FLO Supreme Pro-Active II_OIL-DRI_FDS.pdf","2016-10-01","PURE-FLO Supreme Pro-Active II","Oil-Dri Corporation","","",null,"","","[Table]","40202309",false,"Otros","Toxico","Solido",null,null,null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-09-18",null,"[List]","","2025-09-16","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",10612]
[null,"Liquido para frenos DOT 3_Compañia Industrial Vistony_FDS.pdf","2016-10-01","Liquido para frenos DOT-3","Compañía Industrial Vistony S.A.C.","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","",false,"Aditivo","No aplica","Liquido",null,"Cumplir con las indicacisones de la FDS.\n",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2023-04-14","84","[List]","","2023-04-19","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",18695]
[null,"GRASA WHITE LITHIUM GREASE_VISTONY_FDS.pdf","2016-10-01","Grasa lubricante de jabón de litio en Spray","VISTONY","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2022-01-28","66","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17005]
[null,"MC-C2002_MOLY COP_FDS.pdf","2016-10-01","MC-C2002 ","Moly-Cop Adesur S.A.","","No",null,"No","","[Table]","No aplica",false,"Insumo Produccion","No aplica","Liquido",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2016-11-11",null,"[List]","","2025-09-25","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",7703]
[null,"C9400 series_HP_FDS.pdf","2016-10-03","DesignJet T1300 Ink Cartridge Yellow","HP","","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"Otros","No aplica","Liquido",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-03-07","27; 55","[List]","","2025-09-17","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",11794]
[null,"DesignJet T1300 Ink Cartridge Cyan.pdf","2016-10-03","DesignJet T1300 Ink Cartridge Cyan","HP","","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"Otros","No aplica","Liquido",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-03-07","55","[List]","","2025-10-09","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",11787]
[null,"OREPREP F501 Spanish 10032016.pdf","2016-10-03","OrePrep F-501 Frother","Solvay (Cytec)","","",null,"No","","[Table]","No aplica",false,"Insumo Produccion","Corrosivo","Solido",null,null,null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2016-10-31","66","[List]","","2025-09-18","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",7594]
[null,"Quantum HD Fleet SAE CI4 15W40_Calumet Packaging_FDS.pdf","2016-10-05","Quantum HD Fleet SAE CI4 15W40","Calumet Packaging","","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"Lubricante","No aplica","Liquido",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-11-08","8","[List]","","2025-10-09","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",13947]
[null,"40654105_LPS® F-104 (AEROSOL)_ITW PRO BRANDS_FDS.pdf","2016-10-10","40654105_LPS® F-104 (AEROSOL)","ITW PRO BRANDS_FDS","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","40654105",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones del FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-07-01","8","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",14982]
[null,"Solucion tampon 4pH_Merck_FDS.pdf","2016-10-11","Solucion Tampon pH 4","Merck","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS","Cumplir con las indicaciones de la FDS.","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-02-26",null,"[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",14440]
[null,"PROPANO COMERCIAL_REPSOL_FDS.pdf","2016-10-13","PROPANO COMERCIAL","","Alto: Listado de sustancias potencialmente peligrosas de SMCV","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"Insumo Laboratorio","Gas inflamable","Gaseoso",null,"Considerar que se debe contar con duchas y lavaojos","Considerar que es un gas inflamable.  Se debe cumplir con los lineamientos indicados en la FDS.","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-02-14","51","[List]","","2025-10-10","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",14379]
[null,"ASFALTO LÍQUIDO RC-250 RELAPASA.pdf","2016-10-13","REPSOL ASFALTO LIQUIDO RC–250 RELAPASA","REPSOL","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"Aditivo","Liquido inflamable","Liquido","NA","NA","NA","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-06-28","39","[List]","","2025-10-09","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",12688]
[null,"40203867_GAS LICUADO DE PETROLEO_REFINERIA LA PAMPILLA_FDS.pdf","2016-10-13","GAS LICUADO DE PETROLEO","REFINERIA LA PAMPILLA SAA","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No",null,"","","[Table]","40203867",false,"","No aplica","Gaseoso",null,"Cumplir con las indicacionesde la FDS.",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2023-06-04",null,"[List]","","2025-07-07","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",18842]
[null,"Butano Comercial_REPSOL BUTANO_FDS.pdf","2016-10-13","Butano comercial ","REPSOL BUTANO","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","Sin comentarios","","","[Table]","",false,"Otros","Gas inflamable","Aerosol","Sin comentarios","Cumplir con las indicaciones de la FDS","Los residuos generados son peligrosos, las latas vacias de aaerosol se manejan separados de otros residuos","No","Si","No",null,"",null,"","","","68512-91-4","Hidrocarburos, ricos en C3-4, destilado del petróleo;Gases de petróleo. (1,3 butadieno < 0.1%)\n","99","[List]","2023-12-11","38","[List]","","2023-12-11","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",19645]
[null,"Diesel B5_REPSOL_FDS.pdf","2016-10-13","DIESEL B5","REPSOL","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Otros","Liquido inflamable","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de ls FDS",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","","68334-30-5","Combustibles, gasóleo\n","95","[List]","2024-08-07","51","[List]","","2025-07-31","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",20634]
[null,"SULFATO DE BARIO_MERCK_FDS.pdf","2016-10-13","Sulfato de Bario","Merck","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-02-26",null,"[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",14443]
[null,"DOW CORNING (R) 3145 RTV MIL-A-46146_Dow Corning_FDS.pdf","2016-10-17","DOW CORNING (R) 3145","Dow Corning","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS, se debe de contar con duchas/ Lavaojos cercanos a la zona de trabajo. RESTRINGUIR el uso a gestantes y lactantes porque contiene componentes que pueden dañar al feto",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2022-03-10","49","[List]","","2023-03-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17110]
[null,"Sikafill Techo 5 fibra_FDS.pdf","2016-10-19","Sikafill Techo 5 Fibra","Sika Peru","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"A pesar de no declarar CAS de componentes, se acepta el producto porque el riesgo para salud es bajo. Segun lo indicado en la FDS","Se indica que el producto no es peligroso.","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-11-04",null,"[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",15370]
[null,"DURTEX A_SEQUITECSA_FDS.pdf","2016-10-20","Durtex A","SEQUITECSA SRL","","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"Insumo Laboratorio","Toxico","Solido",null,null,null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-09-29",null,"[List]","","2025-09-24","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",10697]
[null,"FUNDENTE DE PLATA EN POLVO_COBRES ALEADOS_FDS.pdf","2016-10-24","FUNDENTE DE PLATA EN POLVO","COBRES ALEADOS","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2020-01-13","51","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",15512]
[null,"BENCINA BLANCA_QUIMICA UNIVERSAL_FDS.pdf","2016-10-31","Bencina Blanca","Quimica Universal","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"Diluyente","Liquido inflamable","Liquido",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-10-28","129","[List]","","2025-09-17","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",15349]
[null,"MOLYKOTE(R) D-321 R_DOW CORNING_FDS.pdf","2016-10-31","MOLYKOTE(R) D-321 R SPRAY","","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS","Aprobado, considerar que es un producto inflamable.","No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2020-02-07","79","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",15596]
[null,"BASE_EPOXICO-TITANIC - ANIPSA-FDS.pdf","2016-11-01","PINTURA ARICORROSIVA PARA USO MARINO","ANIPSA","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","Si"," se debe restringuir el uso a gestantes y Lactantes ya que contiene componentes como el Xilol que causan Daño al feto.","No","No","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","","No aplica","Cumplir con lo indicado en la FDS,",null,"No","No","No",null,"",null,"","","","1330-20-7","Xilol","13.42","[List]","2021-09-16","135","[List]","","2024-05-02","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",16538]
[null,"Argon_Indura_FDS.pdf","2016-11-01","ARGON","INDURA","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"Otros","Gas comprimido","Gaseoso","NA","NA","NA","No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-06-26","39","[List]","","2025-10-09","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",12685]
[null,"LACA PIROXILINA PREMIUM_ANYPSA_FDS.pdf","2016-11-02","LACA PIROXILINA PREMIUM","ANYPSA","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","",false,"Pintura","Liquido inflamable","Liquido",null,"Cumplir con las indicaciones de la FDS.\n Mantener buena ventilacion al area de trabajo",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2023-02-20","51","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17886]
[null,"BASE AL ACEITE MAESTRO_ANYPSA_FDS.pdf","2016-11-02","Base al aceite maestro","","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2021-10-27","38","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",16716]
[null,"MAESTRAZO THINNER ACRÍLICO AUTOMOTRIZ REFORZADO AC 350_ANYPSA_FDS.pdf","2016-11-02","MAESTRAZO THINNER ACRÍLICO AUTOMOTRIZ REFORZADO AC 350","ANYPSA","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","",false,"Solvente","Liquido inflamable","Liquido",null,"Cumplir con las indicaciones de la FDS.\nMantener alejado de las Gestantes, la FDS contiene componente Metanol N° CAS 67-56-1 Afecta la fertilidad y desarrollo del embrión ",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2023-02-20","51","[List]","","2025-06-09","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17887]
[null,"BASE ZINCROMATO MAESTRO_ANYPSA_FDS.pdf","2016-11-02","Base zincromato maestro.","","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS,",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2021-10-27",null,"[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",16718]
[null,"LACA SELLADORA CLASICA_ANYPSA_FDS.pdf","2016-11-02","Laca selladorea clásica","","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","Si","se debe de restringuir el uso a gestantes y lacatantes,  ya que contiene componentes que pueden causar daño al feto","No","No","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","Semisolido","No aplica","Cumplir con lo indicado en la FDS, ","El producto no es un solvente","No","No","No",null,"",null,"","","","108-88-3\n67-64-1\n123-86-4\n9004-70-0","Tolueno\nAcetona\nAcetato de butilo\nNitrocelulosa","x\nx\nx\nx","[List]","2021-10-27","14","[List]","","2024-08-19","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",16721]
[null,"40218669_LPS CHAIN MATE 02416_ITW_FDS.pdf","2016-11-02","LPS ChainMate","ITW Pro Brands","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","40218669",false,"Lubricante","Gas inflamable","Aerosol",null,null,null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-05-04","31","[List]","","2025-09-24","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",12239]
[null,"DISOLVENTE EPOXICO RECUBRIMIENTOS TITANIC_ANYPSA_FDS.pdf","2016-11-02","DISOLVENTE EPOXICO - RECUBRIMIENTOS INDUSTRIALES MARINOS","ANYPSA","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS.",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2021-10-27","38","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",16730]
[null,"BARNIZ_DOBLE_ACCION_HIDRO-REPELENTE_FDS.pdf","2016-11-02","BARNIZ_DOBLE_ACCION_HIDRO-REPELENTE_ANYPSA_FDS","ANYPSA","","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS. Evitar el contacto con la piel y ojos, utilizar calzado y ropa antiestatica (Algodon)",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2020-12-28","14","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",16077]
[null,"ESMALTE SINTÉTICO MAESTRO_ANYPSA _FDS.pdf","2016-11-02","ESMALTE SINTÉTICO MAESTRO","ANYPSA CORPORATION S.A","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","",false,"Pintura","Liquido inflamable","Liquido",null,"Cumplir con las indicaciones de la FDS.",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2023-02-20","51","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17878]
[null,"DECOR TINTES PARA MADERA_ANYPSA_FDS.pdf","2016-11-02","DECOR TINTES PARA MADERA","ANYPSA CORPORATION S.A","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","Si"," MAntener distancia a las gestantes, la FDS contiene un ingrediente Butil Glicol N° CAS 111-76-2 ( 2-Butoxietanol ) Afecta la fertilidad y desarrollo del embrión","No","No","[Table]","",false,"Pintura","Liquido inflamable","Liquido","No aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS.\n","EL producto es una pintura","No","Si","No",null,"",null,"","","","67-64-1\n141-78-6\n111-76-2","Acetona\nAcetato de Etilo\nButil Glicol\n","36.37\n38.58\n18.12","[List]","2023-02-20","51","[List]","","2024-05-02","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17877]
[null,"SKL-SP2 Aerosol_MAGNAFLUX_FDS.pdf","2016-11-03","SKL-SP2 Aerosol","MAGNAFLUX","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"No","","[Table]","No aplica",false,"Otros","Gas inflamable","Gaseoso","NA","NA","NA","No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2016-11-07","39","[List]","","2025-09-18","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",7634]
[null,"ACEITE SHELL TELLUS S2 M68_SHELL_FDS.pdf","2016-11-03","ACEITE SHELL TELLUS S2 M68","Shell","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"Lubricante","No aplica","Liquido","NA","NA","NA","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-11-12","14","[List]","","2025-10-09","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",13999]
[null,"Aka Resin_AKASEL_FDS.pdf","2016-11-04","Aka Resin","Akasel","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS\nDifundir la FDS al personal involucrado\nMantener copia de la FDS en campo","cumplir con las indicaciones de la FDS","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-02-25",null,"[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",14419]
[null,"REMOVEDOR DE OXIDO_CHEMA_FDS.pdf","2016-11-07","REMOVEDOR DE OXIDO","CHEMA","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"Otros","Corrosivo","Liquido",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS","Cumplir con las indicaciones de la FDS.","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-03-04","51","[List]","","2025-10-10","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",14485]
[null,"40494161_SOLUCION TAMPON HI 7001_HANNA INSTRUMENTS_FDS.pdf","2016-11-07","Solución Tampón HI 7001","Hanna Instruments","","",null,"","","[Table]","40494161",false,"Insumo Laboratorio","No aplica","Liquido","NA","NA","NA","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-05-18","52","[List]","","2025-10-09","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",9521]
[null,"SP_MSDS_-_EA1_Nov_2016_1.pdf","2016-11-09","EA1","Earth Alive Clean Technologies","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-02-16",null,"[List]","","2025-09-15","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",8530]
[null,"Reductor 33_USC REVESTEK_FDS.pdf","2016-11-10","Reductor #33","USC Revestek, S.A.C.","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","Si","Restrigido para las gestantes la FDS contiene componentes como 2 2-propanol CAS( 67-63-0), Acetato de 2-etoxietilo  CAS (111-15-9), Afecta la fertilidad y desarrollo del embrión.","","","[Table]","",false,"Otros","Liquido inflamable","Liquido",null,"Cumplir con las indicaciones de la FDS",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2023-06-09","16","[List]","","2023-06-19","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",18869]
[null,"40660468_Gleitmo 100_LUBRITECH_FDS.pdf","2016-11-10","Gleitmo 100","FUCHS LUBRITECH GmbH","","",null,"","","[Table]","40660468",false,"Lubricante","No aplica","Liquido",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-05-25","27","[List]","","2025-09-17","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",12432]
[null,"40624905_Purolite MB400_Purolite_FDS.pdf","2016-11-11","Purolite MB400","Purolite","Medio: Cancerígeno o IQPF","",null,"","","[Table]","40624905",false,"Aditivo","Toxico","Liquido",null,"No tiene componentes cancerígenos listados en el grupo1-IARC\nCumplir con las recomendaciones de la FDS.","Aprobado, cumplir con las recomendaciones de la FDS.","No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-12-07","81","[List]","","2025-10-09","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",14196]
[null,"40217711_ Shell Spirax S2 A 85W-140_Nexo Lubricantes S.A_FDS.pdf","2016-11-17","40217711_ Shell Spirax S2 A 85W-140","Nexo Lubricantes S.A","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","40217711",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS","Utilizar bandejas de contención durante le uso y almacenamiento, así como tambien contar con kits para derrames.","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-04-24","101","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",14782]
[null,"PERCLOROETILENO_PEGAQUIM_FDS.pdf","2016-11-20","PERCLOROETILENO","PEGAQUIM","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","","El producto contiene percloroetileno, el cual tiene efectos negativos en el feto/embrion. NO puede ser usado por mujeres gestantes/lactantes","No tiene componentes cancerígenos listados en el grupo1-IARC\nCumplir con las recomendaciones de la FDS\n","Aprobado, el producto es un adhesivo. Cumplir con las recomendaciones de la FDS.","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-12-31","14","[List]","","2025-10-09","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",14270]
[null,"GLEITMO 100 S SPRAY_FLUCH_FDS.pdf","2016-11-23","GLEITMO 100 SPRAY","FLUCH LUBRITECH","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-08-02",null,"[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",15105]
[null,"CAT-FLOC 8103 PLUS_NALCO_FDS.pdf","2016-11-24","CAT-FLOC™ 8103 PLUS_NALCO_FDS","","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2020-11-10",null,"[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",15988]
[null,"AMERCOAT 450H CURE.pdf","2016-11-30","AMERCOAT 450H CURE","PPG INDUSTRIES, INC","","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"Pintura","Liquido inflamable","Liquido",null,null,null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-07-07","39","[List]","","2025-10-09","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",10125]
[null,"HI7040-2_Solución Oxigeno Cero_HANNA_FDS.pdf","2016-11-30","HI7040-2_Solución Oxigeno Cero","Hanna Instruments","","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"Insumo Laboratorio","Toxico","Liquido",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-09-19",null,"[List]","","2025-09-16","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",10617]
[null,"SOLIREP_SOLIP SAC_FDS.PDF","2016-12-01","SOLIREP","SOLIP SAC","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-04-24",null,"[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",14784]
[null,"ABSOLYTE GP VO_STRYTEN_FDS.pdf","2016-12-01","ABSOLYTE GP","STRYTEN","Alto: Listado de sustancias potencialmente peligrosas de SMCV","Aborto","Contine plomo (7439-92-1) al 71-73%. \ncontiene Arsenico (Arsénico) al 0.003-0.004%\n","No","No","[Table]","",false,"Otros","Corrosivo","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indiacciones de la FDS\nProducto no debe ser usado por mujeres gestantes","Los residuos generados son peligrosos. La evaluación del peligro se reaaliza al electrolito de la bateria","No","Si","En revisión",null,"",null,"","","","7439-92-1\n7440-31-5\n7440-70-2\n7440-38-2\n7440-50-8\n7440-22-4\n7664-93-9\n9003-07-0","Plomo\nEstaño\nCalcio\nArsénico\nCobre\nPlata\nElectrolito (ácido sulfúrico\nPolipropileno","71-73\n0,2-0,4\n0,01-0,02\n0,003-0,004\n0,1-0,9\n0,003-0,004\n18-24\n1-8\n1-3","[List]","2024-12-26","68","[List]","","2024-12-27","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",21279]
[null,"Transmission Dual 9 FE 75W-90_Total España SAU_FDS.pdf","2016-12-01","Transmission Dual 9 FE 75W-90","Total España SAU","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"Lubricante","No aplica","Liquido",null,"La FDS declara que no está clasificado como producto peligroso.","Aprobado, la FDS declara que el producto no está clasificado como peligroso de acuerdo con el Reglamento (CE) No. 1272/2008. Cumplir con las recomendaciones de la FDS.","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-12-18",null,"[List]","","2025-10-09","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",14228]
[null,"ULTRACLEAR_OIL-DRI_FDS.pdf","2016-12-01","FDS Ayuda de clarificación ULTRA CLEAR","OIL DRI","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2021-08-21",null,"[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",16457]
[null,"03050677_HI7042S - Electrolyte fill Solution_Hanna Instruments_FDS.pdf","2016-12-02","03050677_Electrolyte fill Solution","Hanna Instruments S.R.L.","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","",false,"Insumo Laboratorio","No aplica","Liquido",null,"Cumplir con las indicaciones de la FDS.","Es una solución para limpieza de electrodo de oxigeno disuelto. presentacion frasco de 30ml. La FDS indica que no es peligroso¿","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2023-01-25","18","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17820]
[null,"C9397_HP_FDS.pdf","2016-12-03","DesignJet T1300 Ink Cartridge Photoblack","","","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"Otros","No aplica","Liquido",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-03-07","27; 55","[List]","","2025-09-17","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",11793]
[null,"Carbono Nitrogeno Muestras de Calibracion_Leco_FDS.pdf","2016-12-07","Carbono Nitrogeno Muestras de Calibracion","Leco","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-04-11",null,"[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",14723]
[null,"40178881_SPECIFIX, RESINA PARA BRIQUETAS, 1 LT_FDS.pdf","2016-12-08","SPECIFIX RESIN","Struers","","",null,"","","[Table]","40178881",false,"Otros","Toxico","Liquido",null,null,null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-07-21","52","[List]","","2025-09-24","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",10251]
[null,"40214257_SPECIFIX-40_STRUERS_FDS.pdf","2016-12-08","SPECIFIX - 40 CURING AGENT","Struers","","",null,"","","[Table]","40214257",false,"Aditivo","Corrosivo","Liquido",null,null,null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-07-21",null,"[List]","","2025-09-24","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",10249]
[null,"40223416_SPECIFIX 20_strues_fds.pdf","2016-12-09","SPECIFIX - 20 CURING AGENT","Struers","","",null,"","","[Table]","40223416",false,"Otros","Corrosivo","Liquido",null,null,null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-07-21","52","[List]","","2025-09-15","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",10247]
[null,"SDS_Heavy_Duty_2017_Español.pdf","2016-12-12","SELLANTE DE NEUMATICOS","AIR SEAL PRODUCTS","","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"Otros","No aplica","Liquido",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-05-12",null,"[List]","","2025-09-15","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",9472]
[null,"40628480_Celulosa microcristalina_Merck_FDS.pdf","2016-12-12","Celulosa microcristalina para cromatografía en capa fina","Merck","","",null,"","","[Table]","40628480",false,"Insumo Laboratorio","No aplica","Solido",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-02-20",null,"[List]","","2025-09-16","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",11595]
[null,"Pentosin super DOT 4 bremsflussigkeit_CRP Industries_FDS.pdf","2016-12-13","Pentosin Super DOT 4 bremsflussigkeit","CRP Industries","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","Si","Uso restringido para las gestantes, la FDS contiene componentes Bisfenol A CAS ( 80-05-7),  puede perjudicar la fertilidad o daña al feto.","","","[Table]","",false,"Aditivo","Toxico","Liquido","Sin comentarios","Cumplir con las indicaciones de la FDS","Los residuos generados son peligrosos ","No","Si","No",null,"",null,"","","","9004-77-7\n143-22-6\n111-46-6\n110-97-4\n80-05-7","Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-butyl-ω-hydroxy-\n2-[2-(2-butoxietoxi)etoxi]etanol\n2,2'-oxidietanol\n1,1'-iminodipropan-2-ol\nbisfenol A","5-<10%\n5-<10%\n2.5-5%\n1-2.5%\n0.1-<1%","[List]","2023-11-22","47","[List]","","2023-11-29","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",19593]
[null,"HI721-0 Iron HR Reagent (HI 72125).pdf","2016-12-14","HI721-0 Iron HR Reagent (HI 72125)","HANNA","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"Insumo Laboratorio","Corrosivo","Solido","NA","NA","NA","No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-07-05",null,"[List]","","2025-10-09","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",12846]
[null,"CAT DEO 10W30_ExxonMobil_FDS.pdf","2016-12-14","CAT DEO 10W-30 (DIESEL ENGINE OIL)","ExxonMobil","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"Lubricante","No aplica","Liquido",null,"No tiene componentes cancerígenos listados en el grupo1-IARC","Almacenar sobre bandejas de contención, considerar kit para derrames.","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-12-06",null,"[List]","","2025-10-09","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",14187]
[null,"CAT ELC CONCENTRATE_ARTECO NV_FDS.PDF","2016-12-16","CAT ELC CONCENTRATE","ARTECO NV","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-04-02","22","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",14650]
[null,"40639996  Calcio patron ICP.pdf","2016-12-16","40639996  Calcio patrón ICP trazable a SRM de NIST Ca(NO₃)₂ en HNO₃ 2-3 % 1000 mg/l Ca CertiPUR","Merck","","",null,"","","[Table]","40639996 ",false,"Insumo Laboratorio","Corrosivo","Liquido",null,null,null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-02-20",null,"[List]","","2025-09-16","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",11591]
[null,"HILTI FIRESTOP SEALANT CFS-S SIL SL GG_ HILTI_ FDS.pdf","2016-12-21","HILTI FIRESTOP SEALANT CFS-S SIL SL GG","HILTI","","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"Otros","Toxico","Liquido",null,null,null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-11-16","41","[List]","","2025-10-09","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",14054]
[null,"PAÑO DE LIMPIEZA_Chance Company_FDS.pdf","2016-12-21","Paño de limpieza ","Chance Company","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No",null,"","","[Table]","",false,"Otros","No aplica","Liquido",null,"Cumplir con las indicaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2023-06-27","16","[List]","","2023-07-11","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",18919]
[null,"LANA MINERAL DE ROCA_KNAUF INSULATION_FDS.PDF","2016-12-21","LANA MINERAL DE ROCA","KNAUF INSULATION","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-04-12","49","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",14730]
[null,"SIKAFLEX 11FC_ SIKA_FDS.pdf","2016-12-26","SIKAFLEX 11FC","SIKA","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-09-10","51","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",15246]
[null,"LUBRISET G MSDS.PDF","2016-12-28","LUBRISET G","SEQUITECSA","","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2016-12-28",null,"[List]","","2025-09-15","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",8135]
[null,"TW-45CF SOLDADURA DE PLATA_COBRES ALEADOS_FDS.pdf","2017-01-01","TW-45CF SOLDADURA DE PLATA_","COBRES ALEADOS","","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2020-01-13","51","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",15511]
[null,"Resina Gelco Blanco G220AA1800_AOC_FDS.pdf","2017-01-01","Resina Gelco Blanco G220AA1800","AOC","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"Otros","Liquido inflamable","Liquido","NA","NA","NA","No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-05-30","8; 20","[List]","","2025-10-09","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",12479]
[null,"COOL-GARD II_BARDAHL_FDS.pdf","2017-01-01","COOL-GARD II","BARDAHL LUBRICANTES ARGENTINA S.A","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","Si"," se deben de contar con duchas /Lavaojos cercanos a la zona de trabajo, se debe de restringuir el uso a gestantes y lactantes ya que contienen componentes que pueden dañar al feto","No","No","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","","No Aplica","Cumplir con lo indicado en la FDS,",null,"No","No","No",null,"",null,"","","","107-21-1\n7732-18-5\n-\n3734-33-6","Etilenglicol\nagua\nEtilenglicol\nBenzoato de denatonio","35-40\n45-50\n10-15\n0.1\n","[List]","2022-04-20","44","[List]","","2024-05-02","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17229]
[null,"Solucion de limpieza pae electrodos de PH Y ORP  HI 7074.pdf","2017-01-01","HI 7074 Solución de Limpieza para Electrodos de PH y ORP","Hanna Instruments","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"Otros","No aplica","Liquido",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-03-01",null,"[List]","","2025-09-15","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",8650]
[null,"OXIDO NITROSO_INDURA_FDS.pdf","2017-01-02","Oxido Nitroso","Indura","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2020-02-11","66","[List]","","2025-10-10","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",15607]
[null,"ALCOHOL ETILICO 96_QUIMPUR_FDS.pdf","2017-01-02","ALCOHOL ETILICO 96","QUIMPUR","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS. ",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2020-07-29","28","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",15847]
[null,"WIP-2D.pdf","2017-01-02","SQP-WIP-2D  limpia vidrios","SQP","","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"Desengrasante","No aplica","Liquido",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-12-01",null,"[List]","","2025-09-16","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",11122]
[null,"HCE_Thejo Engineering Latinoamérica_FDS.PDF","2017-01-02","EDURECEDOR","","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2020-10-30","37","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",15968]
[null,"40666240_EMULSION EXPLOSIVA EXSALINE_FDS.pdf","2017-01-03","40666240_EMULSION EXPLOSIVA EXSALINE","","Alto: Listado de sustancias potencialmente peligrosas de SMCV","",null,"","","[Table]","40666240",false,"Insumo Voladura","Explosivo","Solido",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS.\nEl producto es explosivo, solo lo manipula personal autorizado",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-10-24","17","[List]","","2025-09-24","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",15342]
[null,"40203258_PH 7.00 BUFFER_THERMO SCIENTIFIC_FDS_V2.pdf","2017-01-04","PH 7.00 BUFFER","THERMO SCIENTIFIC","Bajo: FDS indica producto no peligroso","No","No Aplica","No","No","[Table]","40203258",false,"Insumo Laboratorio","No aplica","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","","7732-18-5\n7732-18-5\n7778-77-0\n30007-47-7\n1934-21-0","Agua\nÁcido fosfórico, sal de 1:2\nÁcido fosfórico, sal de 1:1\n5-Bromo-5-Nitro-1,3-Dioxane\nÁcido - 1H-pirazol-3-carboxílico","90 - 100%\n0 - 10%\n0 - 10%\n0 - 10%\n0 - 10%","[List]","2024-12-19","66; 16","[List]","","2024-12-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",21261]
[null,"40505504_ LUBRICANTE VICTAULIC_FDS.pdf","2017-01-04","40505504_ LUBRICANTE VICTAULIC","VICTAULIC","Bajo: FDS indica producto no peligroso","No",null,"","","[Table]","40505504",false,"Lubricante","No aplica","Liquido",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS","Cumplir con las indicaciones de la FDS.","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-03-01","49","[List]","","2025-10-10","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",14468]
[null,"RC 967_Resco_FDS.pdf","2017-01-07","RC 967","Resco","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"Insumo Produccion","Liquido inflamable","Liquido","NA","NA","NA","No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-09-28","44","[List]","","2025-10-09","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",13637]
[null,"SF 71MC_CILTEST WELDING WIRE_FDS.pdf","2017-01-10","SOLDADURA SF-71MC_CILTEST WELDING WIRE_FDS","SF 71MC_CILTEST WELDING WIRE_FDS","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","Sin comentarios","","","[Table]","",false,"Insumo Soldadura","No aplica","Solido","Sin comentarios","Cumplir con las indicaciones de la FDS","Las colillas de soldadura se manejan como residuos metálicos ","No","No","No",null,"",null,"","","","7439-89-6\n13463-67-7\n7439-96-5","Hierro2,3\nDióxido de titanio3\nManganeso2,3","85-95\n6-10\n2-3","[List]","2024-02-20","37","[List]","","2024-02-28","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",19983]
[null,"009507_DUSTREAT DC6109.pdf","2017-01-10","DUSTREAT DC6109","","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"Aditivo","No aplica","Liquido","NA","NA","NA","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-12-27",null,"[List]","","2025-10-09","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",14254]
[null,"AMC EZEE TROL_AMC_FDS.pdf","2017-01-11","AMC EZEE TROL","","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Seguir las recomendaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2021-11-22",null,"[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",16851]
[null,"40715283_ LOCTITE LB 8042 BLANCO_Henkel_FDS.pdf","2017-01-12","40715283_ LOCTITE LB 8042 BLANCO_Henkel_","Henkel","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","40715283",false,"Lubricante","No aplica","Semisolido",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS, se debe de contar con duchas/Lavaojos cercanos a la zona de trabajo",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2022-11-03","79","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17645]
[null,"40587748_BELZONA® 1391T BASE_BELZONA POLYMERICS LIMITED_FDS.pdf","2017-01-12","40587748_BELZONA® 1391T BASE","BELZONA POLYMERICS LIMITED","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","40587748",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS, se debe de contar con duchas/Lavaojos cercanos a la zona de trabajo.",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2021-09-28","36","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",16625]
[null,"40237329_UT-X PACKET B_MAGNAFLUX_FDS.pdf","2017-01-13","40237329_UT-X PACKET B","MAGNAFLUX_FDS","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","40237329",false,"Aditivo","No aplica","Solido",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-05-08",null,"[List]","","2025-08-28","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",14843]
[null,"JETSHIELD_JET_FDS.pdf","2017-01-17","JETSHIELD_JET_FDS","JETSHIELD","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS","Es una pintura inflamable.","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-04-16","51","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",14747]
[null,"Prevenox _SEQUITECSA_FDS.pdf","2017-01-17","PREVENOX","SEQUITECSA SRL","","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"Aditivo","Toxico","Liquido",null,null,null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-10-31",null,"[List]","","2025-09-16","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",10918]
[null,"Duraplate UHS_Parte A_FDS.pdf","2017-01-17","Duraplate UHS_Parte A","","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","","El producto tiene un componente cancerígeno listado en el grupo1-IARC Silice. La forma de ingreso y daño a la salud se da por inhalación de material particulado. El producto viene en estado liquido. ","Cumplir con lo indicado en la FDS, se debe de contar con duchas y lavaojos cercanos a la zona de trabajo.",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2021-05-24","36","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",16304]
[null,"JD COOL GARD II_JOHN DREERE_FDS.pdf","2017-01-17","JD COOL GARD II","John Deere GmbH & Co. KG ","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","Si","Uso Restringido a las gestantes, La FDS indica que contiene componentes disodium tetraborate CAS 1330-43-4 1 al 5%,   puede causar daño a las gestantes embrion y feto.","","","[Table]","",false,"","No aplica","Liquido",null,"Cumplir con las indicaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2023-06-07","130","[List]","","2023-06-08","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",18858]
[null,"PEGAMENTO PVC_OATEY_FDS.pdf","2017-01-18","PEGAMENTO PVC","OATEY","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","Si","Uso restringido para las mujeres gestantes, la FDS indica que tiene componentes como: CAS 109-99-9 Tetrahidrofurano 0-60% y CAS 78-93-3 Metiletilcetona 0-40%, Afecta la fertilidad y el desarrollo del Feto.\n\n","","","[Table]","",false,"Pegamento","Liquido inflamable","Liquido","Sin comentarios","Cumplir con las indicaciones de la FDS","Los residuos generados son peligrosos","No","Si","No",null,"",null,"","","","109-99-9\n78-93-3\n108-94-1\n67-64-1\n9002-86-2\n112945-52-5","Tetrahidrofurano\nMetiletilcetona \nCiclohexanona\n Acetona \nPVC (cloroetileno, polímero) \nSílice amorfo","0-60\n0-40\n0-30\n0-20\n10-20\n0-5","[List]","2023-12-22","33","[List]","","2023-12-27","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",19733]
[null,"Delo 400 SAE 15W-40_Chevron_ENE-2017_FDS.pdf","2017-01-19","DELO 400 MGX SAE 15W-40","CHEVRON","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"Lubricante","No aplica","","NA","NA","NA","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-04-06","8","[List]","","2025-10-09","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",12052]
[null,"Grava_FILTER MEDIA_FDS.pdf","2017-01-20","Gravas Piedras Siliceas Canto Rodado ","","","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"Otros","No aplica","Solido",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-09-04",null,"[List]","","2025-10-09","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",10515]
[null,"40204785_Cool 3_Buehler_FDS.pdf","2017-01-20","Cool 3","Buehler","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","40204785",false,"Insumo Laboratorio","No aplica","Liquido","NA","No tiene componentes cancerígenos listados en el grupo1-IARC.\nCumplir con las recomendaciones de la FDS. Considerar contar con duchas/lavaojos cercano a la zona de manipulación del producto químico\n","Producto aprobado, el Código de almacenamiento es 10-13. No es insumo fiscalizado.","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-11-26","66","[List]","","2025-10-09","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",14101]
[null,"Lubricante 3M.pdf","2017-01-23","Lubricante Silicon 3M","3M","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"Lubricante","Gas inflamable","Aerosol","NA","NA","NA","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-05-30",null,"[List]","","2025-10-09","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",12499]
[null,"Cylinder Oil 400-5_SP_msds 2017.pdf","2017-01-23","CITGO Cylinder Oil 400-5","CITGO ","","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-03-31",null,"[List]","","2025-09-15","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",8938]
[null,"SUMADUR FC HS PLUS CINZA RAL 7040 CP.A_SHERWIM-WILLIAMS_FDS.pdf","2017-01-24","SUMADUR FC HS PLUS CINZA RAL 7040 CP.A","SHERWIN-WILLIAMS","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"Pintura","Liquido inflamable","Liquido","Contiene silice, pero el producto es liquido, se desetima forma de daño.\nNo puede ser usar por gestantes/lactante.","NA","NA","No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-10-30",null,"[List]","","2025-10-09","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",13878]
[null,"LOCTITE MR GS2 GASKET SEALANT_Henkel Corporation_FDS.pdf","2017-01-24","LOCTITE MR GS2 GASKET SEALANT known as LOCTITE GS #2 7FO EN","Henkel Corporation","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Otros","Toxico","Semisolido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS.","Los residuos generados son peligrosos ","No","Si","No",null,"",null,"","","","1332-58-7\n68187-84-8\n8050-09-7\n79-20-9\n13463-67-7\n14808-60-7\n1333-86-4 ","Kaolin\nAceite de ricino, oxidado\nColofonia\nAcetato de metilo\nDioxido de titanio\nCuarzo\nNegro de carbón","50 - 60\n10-20\n10-20\n10-20\n1-5\n0.1-1\n0.1-1","[List]","2024-10-18","14","[List]","","2024-11-19","Si","Si","Si","","KOMATSU","[List]","",null,"Empresa Contratista",20977]
[null,"40412301_-5000PPM HYDROGEN SULPHIDE IN NITROGEN_MSA_FDS_V1.pdf","2017-01-26","40412301_-5000PPM HYDROGEN SULPHIDE IN NITROGEN_MSA_FDS_V1","40412301_-5000PPM HYDROGEN SULPHIDE IN NITROGEN_MSA_FDS_V1","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","40412301",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2022-03-03","82","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17083]
[null,"40217532_CARBON DIOXIDE_TYCO FIRE PROYECTION PRODUCTS_FDS.pdf","2017-01-26","40217532_CARBON DIOXIDE","TYCO FIRE PROYECTION PRODUCTS","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","40217532",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2020-02-14","72; 79; 80","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",15613]
[null,"KemFoamX 8188_Kemira_FDS.pdf","2017-01-26","KemFoamX 8188","Kemira","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS, La FDS indica que no es una sustancia peligrosa de acuerdo al Sistema Globalmente Armonizado (SGA)","La FDS indica que no es una sustancia peligrosa de acuerdo al Sistema Globalmente Armonizado","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2020-09-30","82","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",15926]
[null,"40235082_GEL SILICA_Sigma-Aldrich _FDS.PDF","2017-01-28","Silicagel HD","Chemwatch","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","40235083 40235082 40235407",false,"Otros","No aplica","Solido",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-03-09",null,"[List]","","2025-09-17","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",11824]
[null,"2241732 Alkali Solution_HACH_FDS.pdf","2017-01-30","2.2 Set Reactivo para Dureza de Calcio y Magnesio (2241732)","HACH","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"Insumo Laboratorio","Corrosivo","Liquido","NA","NA","NA","No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-02-02",null,"[List]","","2025-09-24","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",8385]
[null,"40230460_NUCLEOTEC 2222 N_ EUTECTIC CORPORACIÓN_FDS.pdf","2017-02-01","40230460_ NUCLEOTEC 2222 N","EUTECTIC CORPORACIÓN","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","Sin comentarios","","","[Table]","40230460",false,"Insumo Soldadura","Toxico","Solido","Sin comentarios","Cumplir con las indicaciones de la FDS",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-08-12","37","[List]","","2025-08-29","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",15137]
[null,"Concentrado Cobre - Cerro Verde.pdf","2017-02-01","CONCENTRADO DE COBRE – Cerro Verde","","Alto: Listado de sustancias potencialmente peligrosas de SMCV","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"Otros","No aplica","Solido","Contiene algunos componentes cancerígenos como arsénico, cadmio, sílice en un porventaje igual o menor a 1% del producto total, por ello de acuerdo al procedimiento de SMCV, no se requieren establecer controles adicionales a los definidos en la FDS","Cumplir con las recomendaciones de la FDS.","NA","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-06-23","52; 66; 72; 98","[List]","","2025-10-09","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",9971]
[null,"40230459_NUCLEOTEC 2222 N_ EUTECTIC CORPORACIÓN_FDS.pdf","2017-02-01","40230459_NUCLEOTEC 2222 N","EUTECTIC CORPORACIÓN","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","Sin comentarios","","","[Table]","40230459",false,"Insumo Soldadura","Toxico","Solido","Sin comentarios","Cumplir con las indicaciones de la FDS",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-08-12","72","[List]","","2025-08-29","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",15136]
[null,"ACETILENO_INDURA_FDS.pdf","2017-02-01","ACETILENO","INDURA","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS","Considerar que es un gas inflamable.","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-07-26","49","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",15084]
[null,"Resina F737-BBX-00.pdf","2017-02-01","Resina F737-BBX-00","AOC","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","Si","El producto no puede ser usado por gestantes ni mujeres en periodo de lactancia.","No","No","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","Liquido","No Aplica","Cumplir con las recomendaciones de la FDS. ",null,"No","No","No",null,"",null,"","","","100-42-5","Estireno "," 37.9","[List]","2019-04-22","116","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",14753]
[null,"MOBIL DELVAC MX 15W-40_EXXONMOBIL PETROLEUM Y CHEMICAL BVBA_FDS.pdf","2017-02-03","MOBIL DELVAC MX 15W-40","EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL BVBA","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"Lubricante","No aplica","Liquido","NA","NA","NA","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-10-18",null,"[List]","","2025-10-09","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",13779]
[null,"MOBIL SUPER 1000 20W-50_EXXONMOBIL DEL PERU S.RL_FDS.pdf","2017-02-03","MOBIL SUPER 1000 20W-50","EXXONMOBIL DEL PERU S.RL","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"Lubricante","No aplica","Liquido","NA","NA","NA","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-10-18","39","[List]","","2025-10-09","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",13785]
[null,"1364504_E_EpoKwick-FC-Resin_ES.pdf","2017-02-05","EpoKwick FC Resin","Buehler","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2020-01-20","66","[List]","","2025-10-10","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",15520]
[null,"Gear Chain and Cable Lubricant_HENKEL_FDS.pdf","2017-02-07","Gear Chain and Cable Lubricant","Henkel","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS","Material inflamable, cumplir con las indicaciones de la FDS.","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2020-10-03","72","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",15933]
[null,"40512580_FLUID TRANS_ATLAS COPCO_FDS.pdf","2017-02-09","40512580_FLUID TRANS","ATLAS COPCO","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","40512580",false,"Lubricante","No aplica","Liquido",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS","Almacenar sobre bandeja de contención.","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-04-26",null,"[List]","","2025-10-10","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",14802]
[null,"Sika Abraroc.pdf","2017-02-09","Cemento Sika Abraroc","Sika","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"Otros","No aplica","Solido",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-04-05","31","[List]","","2025-10-09","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",8994]
[null,"40219575_40217724_40230256_Chevron Rando HD 32_68 us 170210.pdf","2017-02-10","Rando HD 32, 46, 68","Chevron","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","40219575, 40217724, 40230256",false,"Lubricante","No aplica","Liquido",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-02-23","31","[List]","","2025-10-09","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",11644]
[null,"40206164_635 Retaining Compound Split Fit_HenkelCorporation_FDS.pdf","2017-02-11","635 Retaining Compound Split Fit","Henkel","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","40206164",false,"Pegamento","Corrosivo","Liquido",null,null,null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-03-08","8","[List]","","2025-10-09","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",11807]
[null,"Chevron GST OIL_Chevron_FDS.pdf","2017-02-13","Chevron GST OIL","Chevron","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"Lubricante","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS","Cumplir con las indicaciones de la FDS.","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-04-03",null,"[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",14652]
[null,"40610345_MINIAX, MINIAX KS, VENTILAX, BRANDAX VS, BRANDAX KS PERFUME-AX_BJÖRNAX AB_FDS.pdf","2017-02-13","40610345_MINIAX, MINIAX KS, VENTILAX, BRANDAX VS, BRANDAX KS PERFUME-AX","BJÖRNAX AB","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","40610345",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-07-05",null,"[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",15001]
[null,"Solución estándar de hidróxido de sodio 0.01N.pdf","2017-02-15","Solución estándar de hidróxido de sodio 0.01N","HACH","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"Otros","Liquido inflamable","Liquido",null,null,null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-04-19",null,"[List]","","2025-09-15","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",9168]
[null,"Reactivo de ácido.pdf","2017-02-15","Reactivo de ácido","HACH","","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"Insumo Laboratorio","Corrosivo","Solido",null,null,null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-04-19",null,"[List]","","2025-10-09","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",9181]
[null,"40649775_PH-PUFFERLÖSUNG 7_ENDRESS+HAUSER_FDS.pdf","2017-02-16","40649775_PH-PUFFERLÖSUNG 7","ENDRESS+HAUSER","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","40649775",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-08-26",null,"[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",15200]
[null,"40541017_CERAN XM 220_TOTAL AMERICAS SA_FDS.pdf","2017-02-16","40541017_CERAN XM 220","TOTAL AMERICAS SA","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","40541017",false,"Lubricante","No aplica","Solido",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS.",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2021-01-29",null,"[List]","","2025-10-10","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",16110]
[null,"ALCOHOL 70°_DIFEM LAB_FDS.pdf","2017-02-16","Alcohol 70","DIFEM LABORATORIOS","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS, producto para desinfeccion",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2021-11-09","33","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",16787]
[null,"40749487_RimexcelAP_FuchsLubricants_FDS.pdf","2017-02-20","Rimexcel AP","","Bajo: FDS indica producto no peligroso","No",null,"","","[Table]","40749487",false,"","No aplica","",null,"Se acepta el producto a pesar que no declara CAS de uno de sus componentes, porque la FDS indica que no es peligrosos. Es un lubricante.","Aprobado, la FDS indica que el producto es un lubricante y no es peligroso.","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-12-30","37","[List]","","2025-07-21","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",15493]
[null,"40566332_NITRATO DE PLATA, TITULADOR 0.493 N_HACH MEXICOFDS.pdf","2017-02-21","Nitrato de Plata, Titulador 0.0493 N","Hach","","",null,"","","[Table]","40566332",false,"Insumo Laboratorio","No aplica","Liquido",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-05-09","52","[List]","","2025-09-15","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",9423]
[null,"40217849_Chevron Regal R O 22-680 us 170222.pdf","2017-02-22","Regal R&O 32 ISOCLEAN","Chevron","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","40217849",false,"Lubricante","No aplica","Liquido",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-06-07",null,"[List]","","2025-09-15","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",9869]
[null,"LOCTITE 594 SUPERFLEX  WHITE RTV.pdf","2017-02-22","LOCTITE 594 SUPERFLEX  WHITE RTV","HENKEL CORPORATION","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"Otros","Corrosivo","Semisolido","NA","NA","NA","No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-06-28","17","[List]","","2025-10-09","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",12725]
[null,"ARC 5 ES_FDS.pdf","2017-02-22","ARC 5 ES","CHESTERTON","","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"Aditivo","Toxico","Solido",null,null,null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-01-23","31","[List]","","2025-10-09","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",11395]
[null,"40565090_851-99 ManVer 2_HACHLANGE_FDS.pdf","2017-02-23","851-99 ManVer 2","HACH","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","40565090",false,"Insumo Laboratorio","Toxico","Liquido","NA","NA","NA","No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-07-02","17","[List]","","2025-10-09","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",12758]
[null,"40572525_STS DRY SCRUBBER MEDIA - ESP_FDS.pdf","2017-03-01","STS DRY SCRUBBER MEDIA","De Nora Water Technologies Inc","","",null,"","","[Table]","40572525",false,"Otros","No aplica","Solido",null,null,null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-07-24",null,"[List]","","2025-10-09","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",10269]
[null,"40204780_MasterPrep_Buehler_FDS.pdf","2017-03-01","MasterPrep","Buehler","Medio: Cancerígeno o IQPF","",null,"","","[Table]","40204780",false,"Insumo Laboratorio","Toxico","Liquido","No Aplica","No tiene componentes cancerígenos listados en el grupo1-IARC.\nCumplir con las recomendaciones de la FDS. Considerar contar con duchas/lavaojos cercano a la zona de manipulación del producto químico\n","No es peligroso para el transporte, capacitar al personal en la información de la FDS.","No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-11-26","66","[List]","","2025-10-09","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",14103]
[null,"40659904_SLURREXAP_EXSA_FDS.pdf","2017-03-01","SLURREX AP","EXSA S.A.","Alto: Listado de sustancias potencialmente peligrosas de SMCV","",null,"","","[Table]","40659904",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS","Seguir las indicaciones de la FDS.","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-07-18","26; 107","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",15066]
[null,"Pel Plug TR30_PDS_FDS.pdf","2017-03-03","Pel Plug TR30","PDSCO","","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"Aditivo","No aplica","Solido",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-08-17",null,"[List]","","2025-09-24","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",10438]
[null,"UltrAN 70 Tropical_Yara AB_FDS.pdf","2017-03-03","ANFO","Yara AB Industrial","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","",false,"Insumo Voladura","Oxidante","Solido",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS, se debe de contar con duchas, Lavaojos, cercanos a la zona de trabajo",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2022-11-09","107","[List]","","2024-10-18","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17665]
[null,"40235667_Gulf Transcrest I _Gulf_FDS.pdf","2017-03-03","40235667_Gulf Transcrest I _Gulf","GULF","","",null,"","","[Table]","40235667",false,"Otros","No aplica","Liquido",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-05-16","31","[List]","","2025-09-15","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",9501]
[null,"40201993_Vaseline _Molyduval_FDS.pdf","2017-03-06","Vaselina","Molyduval GmbH","Bajo: FDS indica producto no peligroso","No",null,"","","[Table]","40201993",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-06-12","52","[List]","","2025-07-07","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",14936]
[null,"VISCOPLUS FOR OIL 300ML_LIQUIMOLY_FDS.pdf","2017-03-07","VISCOPLUS FOR OIL 300 ML","LIQUIMOLY","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS, se cambia tipo a actualizacion por evaluacion de una FDS mas vigente",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2021-04-29",null,"[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",16230]
[null,"Aceite para Sistemas Hidráulicos Centrales_LIQUI MOLY_FDS.pdf","2017-03-07","ACEITE HIDRAULICO PARA SISTEMAS CENTRALES","LIQUI MOLY","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"Otros","Toxico","Liquido","NA","NA","NA","No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-05-08",null,"[List]","","2025-10-09","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",9403]
[null,"CAT 2352449 - Molibdeno 1, Reactivo_HACH_FDS.pdf","2017-03-09","23524-49 Molibdeno 1, Reactivo","HACH","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"Insumo Laboratorio","Toxico","Liquido","NA","NA","NA","No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-07-02",null,"[List]","","2025-10-09","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",12742]
[null,"HIGH VACUUM GREASE_ Dow Corning_FDS.pdf","2017-03-10","High vacuum grease","Dow Corning","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","",false,"Lubricante","No aplica","Liquido",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2022-11-10","66","[List]","","2025-10-10","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"",17668]
[null,"40217412_ANTRACITA_HYDROTECH PERU IMPORT E.I.R.L_FDS.pdf","2017-03-11","ANTRACITA HYDROTECH","HYDROTECH PERU IMPORT","","",null,"","","[Table]","40217412",false,"Otros","No aplica","Solido",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-02-05",null,"[List]","","2025-09-16","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",11496]
[null,"Monómero Estireno_LYONDELL_FDS.pdf","2017-03-14","Estireno Yondellbasell","LYONDELL","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","Si"," se debe de contar don duchas y lavaojos cercanos a la zona de trabajo, El producto no puede ser usado por mujeres lactantes/gestantes.","No","No","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","Liquido","No Aplica","Cumplir con lo indicado en la FDS,",null,"No","No","No",null,"",null,"","","","100-42-5\n98-29-3 ","Estireno \nP-Tertiary Butyl Catechol ","99.8 %\n 0.001 - 0.0055 %","[List]","2021-06-13","66","[List]","","2024-08-21","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",16330]
[null,"PXc 1100_Pixon_FDS.pdf","2017-03-15","PXc 1100","PIXON","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS.","La FDS indica que no es peligroso de acuerdo a SGA y norma OSHA (29 CFR 1910.1200)","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2021-04-20","116","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",16215]
[null,"40648923_LPS TAPMATIC GOLD CUTTING FLUID 40312_ITW PRO BRANDS_FDS.pdf","2017-03-20","LPS TAPMATIC GOLD CUTTING FLUID 40312","ITW PRO BRANDS_FDS","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","40648923",false,"Desengrasante","Gas inflamable","Aerosol",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-02-27","28; 66","[List]","","2025-10-10","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",14447]
[null,"40504964_TEXINE CHL – CE03.pdf","2017-03-20","TEXINE CHL – CE03","VEYANCE TECHNOLOGIES","","",null,"","","[Table]","40504964",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-03-27","31","[List]","","2025-09-15","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",8895]
[null,"Polvo de Carburo de Silicio_Buehler_FDS.pdf","2017-03-20","Polvo de Carburo de silicio","Buehler","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"Otros","No aplica","Solido",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS\nDifundir la FDS con el personal involucrado en la tarea\nMantener la FDS en campo.",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-02-26",null,"[List]","","2025-10-10","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",14435]
[null,"40633591_PURlogic TOP CONCGREY - 500 ML_Adolf Wuerth_fds.pdf","2017-03-21","PURlogic TOP CONCGREY - 500 ML","Adolf Wuerth GmbH","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","40633591",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS. Asegurar una ventilación adecuada.\nConsiderar contar con duchas/lavaojos cercano a la zona de manipulación del producto químico\n",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2021-11-23","31","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",16855]
[null,"Sulfito Sodico Anhydro A_BASF_FDS.pdf","2017-03-21","Sulfito Sodico Anhydro A","BASF","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-03-26",null,"[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",14626]
[null,"Esmalte al agua profesional tricolor_Pinturas Tricolor SA_FDS.pdf","2017-03-22","Esmalte al agua profesional tricolor","Pinturas Tricolor SA","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Seguir las recomendaciones que se indica en la FDS.","LA FDS indica que no aplica como peigroso de acuerdo al SGA, es una pintura en base agua.","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2020-05-27","21","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",15728]
[null,"Solution NB31_Phoenix_FDS.pdf","2017-03-24","Solution NB31 Phoenix","Phoenix Conveyor Belt Systems GmbH","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"Otros","Liquido inflamable","Liquido",null,null,null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-08-16","8","[List]","","2025-10-09","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",10436]
[null,"DERAKANE MOMENTUM 411-350 RESIN DR444  - Ashland - FDS.pdf","2017-03-26","DERAKANE MOMENTUM 411","Ashland","","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"Otros","Liquido inflamable","Liquido",null,null,null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-10-10",null,"[List]","","2025-10-09","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",13747]
[null,"Sikaflex Primer-429_Sika Corporation_FDS.pdf","2017-03-29","Sikaflex Primer-429","","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","Si","se debe de restringuir el uso a gestantes y lactantes ya que tiene componentes como el Xileno y Etilbenceno que pueden probocar daño al feto.","No","No","[Table]","",false,"Otros","Liquido inflamable","Liquido","No Aplica","Cumplir con lo indicado en la FDS, ","El producto es un imprimante","No","Si","No",null,"",null,"","","","68958-67-8 \n1330-20-7 \n108-65-6 \n100-41-4 \n584-84-9","Aromatic Polyisocyanate-Prepolymer \nxileno \nacetato de 2-metoxi-1-metiletilo etilbenceno \n2,6-diisocianato de tolueno ",">= 50 - < 100 %\n>= 20 - < 25 %\n>= 10 - < 20 %\n>= 5 - < 10 %\n>= 0.1 - < 1 %","[List]","2022-07-04","16","[List]","","2024-05-02","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17418]
[null,"SOLUCION DE NITRITO DE SODIO_OMS_FDS.pdf","2017-03-30","Solucion Nitrito de Sodio","","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"Insumo Voladura","Material comburente","Liquido",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-11-26","107","[List]","","2025-09-24","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",15428]
[null,"SHELL HELIX HX5 SN 20W-50_EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ENEX_FDS.pdf","2017-03-30","SHELL HELIX HX5 SN 20W-50","EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ENEX S.A.","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No aplica","No","No","[Table]","",false,"Lubricante","Toxico","Liquido","No aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS","Almacenar sobre segunda contención","No","Si","No",null,"",null,"","","","-\n-","poliol, poliofelin poliamina\nalcarilamina","1-3\n1-3","[List]","2024-04-29","14","[List]","","2025-08-29","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"",20201]
[null,"40212057_NITRATO DE POTASIO_GTM_FDS.pdf","2017-04-01","NITRATO DE POTASIO","GTM","Medio","",null,"","","[Table]","40212057",false,"Insumo Laboratorio","Material comburente","Solido",null,null,null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-08-02",null,"[List]","","2025-10-09","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",13066]
[null,"Lubricante Nicoll_Nicoll Inc_FDS.pdf","2017-04-01","Lubricante SDS Nicoll","Nicoll Inc","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","",false,"Lubricante","No aplica","Liquido",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2022-08-26","51","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17515]
[null,"ACUMER 9210_FDS.pdf","2017-04-05","ACUMER 9210","DOW PERU S.A.","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS.  ","La FDS indica que el producto no es peligroso.","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2020-10-21","82","[List]","","2025-09-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",15955]
[null,"Adesilex-PG1-Comp.-B_MAPEI-SPAIN-S.A._FDS.pdf","2017-04-05","Adesilex-PG1-Comp.-B","MAPEI SPAIN S.A.","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","",false,"Pegamento","Corrosivo","Solido",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS, se debe de contar con duchas/Lavaojos cercanos a la zona de trabajo.",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2022-07-15","10","[List]","","2023-02-21","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17447]
[null,"NITRATO DE AMONIO GRADO ANFO.pdf","2017-04-06","NITRATO DE AMONIO GRADO ANFO","ENAEX","","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"Insumo Voladura","Material comburente","Solido",null,null,null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-04-06",null,"[List]","","2025-09-15","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",8995]
[null,"Release Agent_Buehler_FDS.pdf","2017-04-13","Realease Agent","Buehler","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-02-26",null,"[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",14438]
[null,"Purolite IP4_PUROLITE LTD_FDS.pdf","2017-04-14","Purolite IP4","Purolite Ltd","","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"Aditivo","No aplica","Solido",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-01-23",null,"[List]","","2025-10-09","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",11392]
[null,"SUPERFLOC 8398_KEMIRA_FDS.pdf","2017-04-17","SUPERFLOC 8398","","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS, se debe de contar con duchas y lavaojos cercanos a la zona de trabajo.",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2021-05-12","68","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",16259]
[null,"SUPERFLOC C 498HMW_KEMIRA_FDS.pdf","2017-04-17","SUPERFLOC C-498HMW","","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS, se debe de contar con duchas y lavaojos cercanos a la zona de trabajo",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2021-05-12","68","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",16260]
[null,"BELZONA 4111 AGREGADO_BELZONA_FDS.pdf","2017-04-18","BELZONA 4111 AGREGADO","","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-10-16",null,"[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",15329]
[null,"40578576_DOWFAXT 2A1 Surfactant_dow araguez_FDS.PDF","2017-04-18","DOWFAXT 2A1","Dow Peru","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No",null,"","","[Table]","40578576",false,"Otros","Corrosivo","Liquido",null,null,null,"No","Si","No",null,"",null,"","","","7732-18-5\n119345-04-9\n7757-82-6","Agua\nBenceno, 1,1-oxibis, derivados de tetrapropilenosulfonados\nSulfato sódico","52,0%\n46,0%\n1,0%","[List]","2017-07-24","66","[List]","","2025-09-15","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",10270]
[null,"Molibdato de Reactivo 3 de Sílice.pdf","2017-04-19","Molibdato de Reactivo 3 de Sílice","HACH","","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"Insumo Laboratorio","Corrosivo","Liquido",null,null,null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-04-19",null,"[List]","","2025-09-15","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",9194]
[null,"Spirax S4 AX 80W-90.PDF","2017-04-19","Spirax S4 AX 80W-90","Nexo Lubricantes S.A.","","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"Lubricante","No aplica","Liquido",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-05-03","39","[List]","","2025-09-15","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",9365]
[null,"GRASA CONSISTENTE EN SPRAY_Würth España S.A._FDS.pdf","2017-04-19","GRASA CONSISTENTE EN SPRAY","Würth España S.A.","Bajo: FDS indica producto no peligroso","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Lubricante","Gas inflamable","Aerosol","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS","Las latas vacias de aerosol deben ser separadas de los demás residuos ","No","Si","No",null,"",null,"","","","No asignado\nNo asignado\n1219010-04-4\n3115-49-9\n67-64-1\n110-54-3","Hidrocarbonos, C6-C7, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos\nHidrocarbonos, C7, n-alcanos\nN-C16-18-alquil-(par) C18 insa\nAcido (4-nonilfenoxi)acético\nAcetona\nn-Hexano",">= 10 - < 20\n>= 10 - < 20\n>= 1 - < 2,5\n>= 1 - < 2,5\n>= 1 - < 10\n>= 0,25 - < 1","[List]","2024-10-23","33","[List]","","2024-10-29","Si","Si","Si","","SOLETANCHE BACHY","[List]","",null,"Empresa Contratista",21014]
[null,"Cloruro de Sodio, Solución Estándar.pdf","2017-04-19","Cloruro de Sodio, Solución Estándar","HACH","","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-04-19","17","[List]","","2025-09-15","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",9174]
[null,"Ácido Cítrico.pdf","2017-04-19","Ácido Cítrico","HACH","","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"Insumo Laboratorio","Toxico","Solido",null,null,null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-04-19","17","[List]","","2025-09-15","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",9177]
[null,"El Reactivo de molibdato.pdf","2017-04-19","El Reactivo de molibdato","HACH","","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"Insumo Laboratorio","No aplica","Solido",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-04-19",null,"[List]","","2025-09-15","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",9179]
[null,"BlueDEF Diesel Exhaust Fluid_Old World Industries_FDS.pdf","2017-04-21","BlueDEF Diesel Exhaust Fluid","Old World Industries, LLC","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"Aditivo","No aplica","Liquido","NA","NA","NA","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-10-16","28","[List]","","2025-10-09","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",13774]
[null,"40712039_Pegamento instantaneo KLEBFIX 20 gr_Würth_FDS.PDF","2017-04-21","Pegamento instantaneo 20 gr_","wurth ","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","40712039",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS, se debe de contar con duchas / Lavaojos cercanos a la zona de trabajo.",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2022-03-17",null,"[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17145]
[null,"Acelerador de metal de cobre_Leco_FDS.pdf","2017-04-24","Acelerador de metal de cobre","","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-04-11",null,"[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",14724]
[null,"KIT Ceramica epoxico JB Weld_3M_FDS.pdf","2017-04-24","Cerámica_epoxico_JB Weld","3M","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","Si","Uso restringido para las gestantes, la FDS indica que se sospecha que perjudica la fertilidad y el feto","","","[Table]","",false,"Aditivo","Corrosivo","Liquido","Sin comentarios","Cumplir con las indicaciones de la FDS",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","","100-51-6 \n12751-22-3 ","Alcohol bencílico \nFOSFURO DE HIERRO ","20 - 30\n35 - 55","[List]","2024-03-12","38","[List]","","2024-03-15","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",20058]
[null,"METLPRO SSPR 6PK LATAM COLD GALVIN COMPN_RUST OLEU_FDS.pdf","2017-04-25","METLPRO SSPR 6PK LATAM COLD GALVIN COMPN","RUST OLEUM","Medio: Cancerígeno o IQPF","Si","El producto contiene componentes que generan efectos negativos en el embrion/feto. No puede ser usado por mujeres gestantes/lactantes.\nEl producto contiene componentes que generan efectos negativos en el embrion/feto. ","No","No","[Table]","No aplica",false,"Aditivo","Gas inflamable","Aerosol","No aplica","No tiene componentes cancerígenos listados en el grupo1-IARC.\n","El producto es un aerosol inflamable. Implementar las recomendaciones de almacenamiento, uso y compatibilidad de la FDS.","No","Si","No",null,"",null,"","","","7440-66-6\n123-86-4\n74-98-6 \n64742-47-8 \n106-97\n1330-20-7 \n1314-13-2\n8052-41-3 \n100-41-4","Cinc\nAcetato de n-Butilo \nPropano \nN-Butano \nXileno \nÓxido de zinc \nSolvente Stoddard\nEtilobenceno ","25-50\n10-25 \n10-25\n2.5-10 \n2.5-10 \n2.5-10 \n1.0-2.5 \n1.0-2.5 \n0.1-1.0","[List]","2018-11-26","49","[List]","","2025-10-09","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",14098]
[null,"40224246_DURACLEAR DS-920-OG (TB) MLB32752909_CPI_FDS.pdf","2017-04-25","DURACLEAR DS-920-OG","CPI FLUID ENGINEERING","","",null,"","","[Table]","40224246",false,"Lubricante","No aplica","Liquido",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-10-24","31","[List]","","2025-09-16","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",10887]
[null,"272078_METLPRO SSPR 6PK LATAM GL_RUST_OLEUM_FDS.pdf","2017-04-25","EA METLPRO SSPR 6PK LATAM GL","RUST-OLEUM","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","Si","e debe de restringuir el uso a gestantes y lactantes, producto contiene componentes que pueden causar daño al feto, ","No","No","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","","No Aplica","Cumplir con lo indicado en la FDS, s",null,"No","Si","No",null,"",null,"","",""," 67-64-1  \n74-98-6 \n106-97-8 \n616-38-6 \n123-86-4  \n1330-20-7  \n64742-49-0  \n1317-80-2 \n5131-66-8 \n100-41-4\n1309-37-1 \n1333-86-4 ","Acetona\nPropano \nN-Butano 1\nCarbonato de Diméthyle\nAcetato de n-Butilo \nXileno \nDestilados, Hydrotreated, Ligero \nDióxido de Titanio \nÉter de Monobutyl del Glicol de Propileno \nEtilobenceno \nÓxido De Hierro \nNegro de Carbón ","25-50 \n10-25\n 2.5-10 \n2.5-10 \n2.5-10\n2.5-10 \n2.5-10 \n1.0-2.5 \n1.0-2.5 \n1.0-2.5 \n1.0-2.5 \n0.1-1.0 ","[List]","2021-07-09",null,"[List]","","2024-05-02","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",16377]
[null,"272093_METLPRO SSPR 6PK LATAM CLEAN_RUST OLEUM_FDS.pdf","2017-04-25","EA METLPRO SSPR 6PK LATAM CLEAN","Rust-Oleum","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","Si","se debe de restringuir el uso a gestantes y lactantes, producto contiene componentes que pueden causar daño al feto, ","No","No","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","","No Aplica","Cumplir con lo indicado en la FDS, ","El producto es un aerosol inflamable.","No","No","No",null,"",null,"","","","64742-47-8\n74-98-6 \n14807-96-6 \n106-97-8 \n13463-67-7\n123-86-4 \n67-64-1 \n1330-20-7\n7727-43-7 \n7779-90-0 \n100-41-4 \n96-29-7","Destilado Liviano Hidrotratado Propano\nTalco (silicato de magnesio hidratado) N-Butano \nDióxido de Titanio \nAcetato de n-Butilo \nAcetona\nXileno \nSulfato de Bario \nFosfato de Cinc \nEtilobenceno\nMethyl ethyl ketoxime"," 10-25 \n10-25\n10-25 \n2.5-10 \n2.5-10 \n2.5-10\n2.5-10 \n2.5-10 \n1.0-2.5\n1.0-2.5\n0.1-1.0 \n 0.1-1.0 ","[List]","2021-07-09",null,"[List]","","2024-05-02","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",16376]
[null,"HDS DBS10-Espanol.pdf","2017-04-27","DBS10","RST ","","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"Aditivo","No aplica","Liquido",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-04-27",null,"[List]","","2025-09-15","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",9279]
[null,"Tiocianato de Amonio_Himedia_FDS.pdf","2017-04-27","Tiocianato de Amonio_","HiMedia Laboratories Pvt. Ltd. ","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","40203429",false,"Insumo Laboratorio","No aplica","Liquido",null,"Cumplir con las indicaciones de la FDS.",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2023-02-06","66","[List]","","2025-10-10","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"",17839]
[null,"POXBAK HIGH PERFORMANCE PARTE A_FDS.pdf","2017-04-28","POXBAK HIGH PERFORMANCE PARTE A","E. SALAS INGENIEROS S.A","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"Otros","No aplica","Liquido","El producto contiene  sílice, cancerigeno declarado en grupo 1-IARC, sin embargo la forma de presentación del producto (liquido) no genera exposición. ","El producto contiene un componente cancerígeno, pero la via de ingreso al organismo es através del polvo que ingresa por via respiratoria. El producto viene en el liquido, eliminando esta forma de exposición. Se requiere cumplir con las recomendaciones de la FDS.","NA","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-05-04","8","[List]","","2025-10-09","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",9376]
[null,"IPETC_FDS_IXOM (DSP-009).pdf","2017-04-28","IPETC","IXOM S.A.","","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"Insumo Laboratorio","Liquido inflamable","Liquido",null,null,null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-04-28",null,"[List]","","2025-09-15","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",9285]
[null,"Ultimeg 2020 Hardener_AEV LIMITED_FDS.pdf","2017-04-28","Ultimeg 2020 Hardener","AEV LIMITED","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"Pegamento","No aplica","Liquido",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS.",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2022-03-11","14","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17115]
[null,"40198368_Granate malla 30 – 40_Smith & Loveless INC_FDS.pdf","2017-05-01","Granate malla 30 – 40","Smith & Loveless","","",null,"","","[Table]","40198368",false,"Otros","No aplica","Solido",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-06-19",null,"[List]","","2025-09-15","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",9954]
[null,"2017 0706 Sp SDS-Cerro Verde MoS2 ES.pdf","2017-05-01","Concentrado de molibdeno-Cerro Verde","Cerro Verde ","","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"Otros","No aplica","Solido","NA","NA","NA","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-07-19","66; 72; 98","[List]","","2025-10-09","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",10232]
[null,"ALCOHOL ETILICO RECTIFICADO 85°_La Cooper SAC_FDS.pdf","2017-05-01","Alcohol Etílico Rectificado 85°","Laboratorios La Cooper S.A.C.","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir lo recomendado en la FDS.",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2021-05-14","53","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",16271]
[null,"SDS-Cerro Verde MoS2 SKU 11000019-ES.pdf","2017-05-01","Concentrado de Molibdeno","Climax Molybdenum Company ","","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-05-18","52; 72; 98","[List]","","2025-09-15","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",9528]
[null,"Sal para estabilizado de caminos_Sociedad punta de Lobos_FDS.pdf","2017-05-02","Road Salt","Sociedad Punta de Lobos","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","",false,"Aditivo","No aplica","Solido",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2022-07-26","98","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17463]
[null,"1364499_A_Epowick-FC-Hardener_ES.pdf","2017-05-02","EpoKwick FC Hardener","Buehler","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Seguir la recomendaciones indicadas en la FDS","Cumplir con las indicaciones de la FDS","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2020-06-08","66","[List]","","2025-10-10","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",15737]
[null,"MASTER SEAL 615_BASF_FDS.pdf","2017-05-03","MASTER SEAL 615","BASF","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"Aditivo","No aplica","Liquido","NA","NA","NA","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-08-17","39","[List]","","2025-10-09","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",13191]
[null,"Cobalto patrón ICP trazable a SRM.PDF","2017-05-04","Cobalto patrón ICP trazable a SRM ","MERCK","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"Insumo Laboratorio","Corrosivo","Liquido","NA","NA","NA","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-02-01","52","[List]","","2025-10-09","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",11476]
[null,"40212108_COPPER SMALL RODS_HONEYWELL_FDS.pdf","2017-05-07","Copper small rods","Honeywell","","",null,"","","[Table]","40212108",false,"Insumo Laboratorio","No aplica","Solido",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-07-26",null,"[List]","","2025-10-09","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",13029]
[null,"Cloruro de Sodio, Solución estándar1000μScm.pdf","2017-05-08","Cloruro de Sodio, Solución estándar1000μScm","HACH","","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"Insumo Laboratorio","No aplica","Liquido",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-05-08","17","[List]","","2025-09-15","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",9412]
[null,"40575501, 40670385_40418781_DETONADOR ELECTRONICO, EXTREME I-KON III.pdf","2017-05-08","40575501, 40670385_40418781_DETONADOR ELECTRONICO, EXTREME I-KON III","ORICA","Alto: Listado de sustancias potencialmente peligrosas de SMCV","",null,"","","[Table]","40575501_40418781_40670385",false,"Insumo Voladura","Explosivo","Solido",null,null,null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-12-18",null,"[List]","","2025-10-09","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",11160]
[null,"Cloruro de Sodio, Solución estándar100μScm.pdf","2017-05-08","Cloruro de Sodio, Solución estándar100μScm","HACH","","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"Insumo Laboratorio","No aplica","Liquido",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-05-08",null,"[List]","","2025-10-09","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",9416]
[null,"De amino F reactivo de ácido.pdf","2017-05-08","De amino F reactivo de ácido","HACH","","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"Aditivo","Corrosivo","Liquido",null,null,null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-05-08","17","[List]","","2025-09-24","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",9414]
[null,"23954-66 Ammonia Cyanurate Reagent_HACH_FDS.pdf","2017-05-08","23954-66 Ammonia Cyanurate Reagent ","HACH LANGE GmbH","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"Insumo Laboratorio","Corrosivo","Solido","NA","NA","NA","No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-08-10","42","[List]","","2025-10-09","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",10411]
[null,"NALCLEAR™ 7763_NALCO_FDS.pdf","2017-05-09","NALCLEAR™ 7763_NALCO_FDS","NALCO","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS, Envian carta con informacion de componentes","Se envia carta con información de los componentes","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2020-11-10",null,"[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",15983]
[null,"Sika Masiflex_ Sika Perú S.A.C._FDS.pdf","2017-05-10","Sika Masiflex"," Sika Perú S.A.C.","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","Si","contiene Estireno (CAS 100-42-5) que afecta a ña fertilidad y desarrollo del embrion.","No","No","[Table]","",false,"Otros","No aplica","Semisolido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS. restringido para mujeres en periodo de gestacion o lactancia, puesto que contiene Estireno (CAS 100-42-5) que afecta a ña fertilidad y desarrollo del embrion.","La siguiente actualización de la FDS debe estar de acuerdo al Sistema GLobalmente Armonizado ","No","No","No",null,"",null,"","","","100-42-5","Estireno","10-25","[List]","2024-08-28","50","[List]","","2024-09-03","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",20747]
[null,"40226712_COBRE SOLUCIÓN PATRÓN TRAZABLE A SRM DE NIST CU(NO₃)₂ EN HNO₃ 0,5MOLxL 1000 MGxL CU CERTIPUR®_MERCK_FDS.pdf","2017-05-11","40226712_COBRE SOLUCIÓN PATRÓN TRAZABLE A SRM DE NIST CU(NO₃)₂ EN HNO₃ 0,5MOLxL 1000 MGxL CU CERTIPUR®","MERCK","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","40226712",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-08-07","66","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",15118]
[null,"Probador detector de humos Solo_Detectortesters_FDS.pdf","2017-05-12","Probador detector de humos Solo","Detectortesters","","",null,"No","","[Table]","No aplica",false,"Otros","Gas comprimido","Aerosol",null,null,null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2016-04-12","101","[List]","","2025-08-28","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",2459]
[null,"40230690_ORFOM SX  80_CHEVRON_FDS.pdf","2017-05-15","ORFOM® SX 80 SOLVENT EXTRACTION DILUENT","CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL COMPANY LP","Alto: Listado de sustancias potencialmente peligrosas de SMCV","",null,"","","[Table]","40230690",false,"Lubricante","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS. \nConsiderar cercanía a duchas/lavaojos en la zona de trabajo.",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-03-01","116","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",14466]
[null,"Cloruro de aluminio hexahidrato_Honewey_140517.pdf","2017-05-15","Cloruro de aluminio hexahidratado","Honeywell","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"Insumo Laboratorio","No aplica","Solido",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-09-11","66","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",15249]
[null,"CHEMALAC EXTRA_IMPORTADORA TECNICA INDUSTRIAL Y COMERCIAL_FDS.pdf","2017-05-17","CHEMALAC EXTRA","IMPORTADORA TECNICA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","Si","Uso restringido a las mujeres gestantes la FDS indica que contiene di metil benceno CAS (1330-20-7), afecta al embrion y feto","No","No","[Table]","",false,"Aditivo","Liquido inflamable","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS","Los residuos generados son peligrosos","No","No","No",null,"",null,"","","","1330-20-7\n141-78-6","Di-metil-benceno \nAcetoxietano ","23-24\n23-24","[List]","2024-06-17","14","[List]","","2024-06-20","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",20478]
[null,"Catalizador Macropoxy 851 (Comp. B)Catalizador Macropoxy 851 (Comp. B).pdf","2017-05-17","MACROPOXY 851 CATALIZADOR (Comp. B)","SHERWIN WILLIAMS","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"Pintura","Liquido inflamable","Liquido","NA","NA","NA","No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-05-02",null,"[List]","","2025-10-09","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",9312]
[null,"40637277_Oro - solución patrón trazable _Merck_FDS.PDF","2017-05-17","Patron oro merck","merck","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No",null,"","","[Table]","40637277",false,"Insumo Laboratorio","Corrosivo","Liquido","NA","NA","NA","No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-09-28",null,"[List]","","2025-10-09","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",13635]
[null,"CHEMAYOLIC INTERIORES_CHEMA_FDS.pdf","2017-05-19","CHEMAYOLIC INTERIORES","CHEMA","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2022-02-25","25","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17076]
[null,"CHEMAYOLIC BLANCO FLEXIBLE_CHEMA_FDS.pdf","2017-05-19","CHEMAYOLIC BLANCO FLEXIBLE","CHEMA","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"Aditivo","No aplica","Solido","NA","NA","NA","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-08-21","39","[List]","","2025-10-09","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",13224]
[null,"CHEMAYOLIC EXTERIORES PORCELANATOS Y GRES PORCELANICOS_CHEMA_FDS.pdf","2017-05-19","CHEMAYOLIC EXTERIORES PORCELANATOS Y GRES PORCELANICOS","CHEMA","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"Otros","No aplica","Solido","NA","NA","NA","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-08-17","39","[List]","","2025-10-09","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",13184]
[null,"SikaWall-330 Estuka Acrílico PE_Sika_FDS.pdf","2017-05-21","SikaWall-330 Estuka Acrílico PE,","Sika Perú S.A.C.","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2022-03-29","25","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17183]
[null,"Anarajando de metilo_MERCK_FDS.pdf","2017-05-22","Anaranjado de metilo (C.I. 13025) indicador ACS,Reag. Ph Eur","Merck","","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"Insumo Laboratorio","Toxico","Solido",null,null,null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-02-20",null,"[List]","","2025-09-16","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",11582]
[null,"40459420_Chevron TorqForce SAE 30,50, 10W 170523.pdf","2017-05-23","Delo TorqForce SAE 30, 50, 10W","Chevron","","",null,"","","[Table]","40459420",false,"Lubricante","No aplica","Liquido",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-03-06",null,"[List]","","2025-09-17","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",11767]
[null,"Aceite Delo torque force Sae 30_ Chevron_FDS.pdf","2017-05-23","Aceite Delo Torque Force Sae 30","Chevron","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"Lubricante","No aplica","Liquido","NA","Cumplir con las recomendaciones del FDS","Producto no peligroso, cumplir con las recomendaciones de la FDS.","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-01-18",null,"[List]","","2025-10-09","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",14356]
[null,"40733848_Batería de plomo ácido no derramable_Exide Technologies_FDS.pdf","2017-05-24","Batería de plomo ácido no derramable","Exide Technologies ","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","Si","Uso restrindo a las muejres gestantes, la FDS indica que tiene componente de plomo CAS (7439-92-1), Causa aborto espontáneo en mujeres.","","","[Table]","40733848",false,"Otros","Corrosivo","Liquido","Sin comentarios","Cumplir indicaciones de la FDS","Evaluación de la parte solida y el electrolito. ","No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2023-09-05","37","[List]","","2025-07-21","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",19358]
[null,"Shell Spirax S2ATF D2_Nexo Lubricantes SA_FDS.PDF.PDF.PDF","2017-05-24","Shel Spirax S2ATF D2","Nexo Lubricantes SA","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"Lubricante","No aplica","Liquido","NA","Cumplir con las recomendaciones de la FDS","El producto es un aceite, la FDS indica que no es peligroso. Cumplir con las indicaciones de la FDS.","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-01-17",null,"[List]","","2025-10-09","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",14352]
[null,"Aceite de motor VDS-4.5 15W-40_VOLVO_FDS.PDF","2017-05-29","ACEITE DE MOTOR VDS 4.5 15W40","VOLVO","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2020-02-20",null,"[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",15623]
[null,"CHEMA BITUMEN_CHEMA_FDS.pdf","2017-05-29","CHEMA BITUMEN","CHEMA ","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-03-28","51","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",14634]
[null,"MULTIUSOS FORTE_MELAVINYL S.A.C._FDS.pdf","2017-05-31","MULTIUSOS FORTE","MELAVINYL S.A.C","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS.",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2020-02-04","50","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",15591]
[null,"Silicona acética roja alta temperatura_TEK BOND_FDS.pdf","2017-06-01","SILICONA ACÉTICA ROJA ALTA TEMPERATURA","ATB Ind. e Com. de Adesivos S/A","Bajo: FDS indica producto no peligroso","No",null,"","","[Table]","",false,"Otros","Toxico","Semisolido",null,"Cumplir con las indicaciones de la FDS",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2023-05-03",null,"[List]","","2023-05-17","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",18751]
[null,"Shell Omala S2 G 220_Shell CAPSA_FDS.PDF","2017-06-01","Shell Omala S2 G 220","Shell CAPSA","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-08-23","14","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",15195]
[null,"Silicona Acetica transparente construcción_ATB Ind. e Com. de Adesivos SA_FDS.pdf","2017-06-01","Silicona Acetica transparente construcción_TEKBOND_FDS","ATB Ind. e Com. de Adesivos SA","","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Pegamento","Toxico","Liquido","No Aplica","Cumplir con las recomendaciones de la Hoja de Seguridad","Los residuos generados no son peligrosos","No","Si","No",null,"",null,"","","","3148-60-7\n64742-47-8\n7631-86-9\n63148-62-9\n4253-34-3","Dimetilsiloxano hidroxiterminado\nAceite de queroseno tratado con hidrógeno\nSílice\nPolidimetilsiloxano\nMetiltriacetoxisilano","30–70\n10–30\n5–20\n5–20 \n3–8","[List]","2024-06-24","44; 37","[List]","","2024-06-26","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",20495]
[null,"40233660_QuinSyn XP_QUINCY_FDS.pdf","2017-06-01","QuinSyn XP","QUINCY","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","40233660",false,"Otros","No aplica","Liquido","NA","NA","Aprobado. Mantener en segunda contención, se requiere se cuente con kit para derrames.","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-11-09","31","[List]","","2025-10-09","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",13983]
[null,"ALKAN E_CHEMTOOLS_FDS.pdf","2017-06-01","Pasta Anticorrosiva Conductora de Uso Eléctrico","CHEMTOOLS","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Se prueba el producto a pesar que no declara CAS porque en la FDS indica que no contiene insumos de riesgo. Cumplir con las recomendaciones de la FDS","La FDS indica que no es peligroso.","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-07-11","25","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",15031]
[null,"FRAGUA SANSON_ IMPORTADORA TECNICA INDUSTRIAL Y COMERCIAL_FDS.pdf","2017-06-02","FRAGUA SANSON"," IMPORTADORA TECNICA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","Sin comentarios","","","[Table]","",false,"Aditivo","No aplica","Solido","Sin comentarios","Cumplir las indicaciones de la FDS","Los residuos generados no son peligrosos","No","No","No",null,"",null,"","","","65997-15-1","Cemento Pórtland","100","[List]","2024-02-27","14","[List]","","2024-02-28","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",20012]
[null,"40414301_Fluoruro solucion patron_Merck_FDS.pdf","2017-06-02","Fluoruro solucion patron","Merck","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","40414301",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS","CUmplir con las indicaciones de la FDS","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-04-15",null,"[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",14731]
[null,"MINE-Treat® 1321 Dust Control Application_Green Chemicals_FDS.pdf","2017-06-03","Mining Treatment Product - Dust Control Application","GREEN Chemicals","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","",false,"Aditivo","Corrosivo","Liquido",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS","Producto para pruebas de control de polvo, la FDS indica que es peligroso, evaluar si se puede optar por otro producto que no tenga impactos sobre el medio ambiente ","No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2022-12-12",null,"[List]","","2023-02-21","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17730]
[null,"AUTO WAY 115_USC REVESTEK_FDS.pdf","2017-06-04","AUTOWAY 115","USC REVESTEK S.A.C.","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","Si","Uso restringido a la mujer gestante, la FDS contiene componentes como PROPANOL CAS# 6 7 - 6 3 - 0, Afecta la fertilidad y desarrollo del embrión ","","","[Table]","",false,"Otros","Liquido inflamable","Liquido","No ingresan al grupo 1 de la IARC","Cumplir con las indicaciones de la FDS",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2023-06-09","16","[List]","","2023-06-19","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",18868]
[null,"HEMPADUR MASTIC 45889_HEMPEL PERU_FDS.pdf","2017-06-05","HEMPADUR MASTIC 45889","HEMPEL","","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"Pintura","Liquido inflamable","Liquido",null,null,null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-01-23","39","[List]","","2025-10-09","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",11379]
[null,"HEMPELS CURING AGENT 95880_HEMPEL_FDS.pdf","2017-06-05","HEMPELS CURING AGENT 95880","HEMPEL","","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"Pintura","Liquido inflamable","Liquido",null,null,null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-01-23","39","[List]","","2025-10-09","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",11381]
[null,"HEMPATHANE HS 55619_HEMPEL_FDS.pdf","2017-06-05","HEMPATHANE HS 55619","HEMPEL","","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"Pintura","Liquido inflamable","Liquido",null,null,null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-01-23","39","[List]","","2025-09-16","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",11383]
[null,"HEMPELS CURING AGENT 97050_HEMPEL_FDS.pdf","2017-06-05","HEMPELS CURING AGENT 97050","HEMPEL","","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"Pintura","Liquido inflamable","Liquido",null,null,null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-01-23","39","[List]","","2025-09-16","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",11385]
[null,"Potasio peroxodisulfato p.a._Merck_FDS.pdf","2017-06-05","Potasio peroxodisulfato p.a.","Merck","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","","NA","NA","NA","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-03-21","66","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",14595]
[null,"Volvo Engine Oil VDS 4.5 15W 40 _AB VOLVO_FDS.PDF","2017-06-07","Volvo Engine Oil VDS - 4.5 15W-40 ","","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","En revisión","Sin comentarios","","","[Table]","",false,"Lubricante","No aplica","Liquido","Sin comentarios","Cumplir con las indicaciones de la FDS","Almacenar sobre bandejas de contención, los residuos generados se manejan como impregnados con hidrocarburos.","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2023-08-01","37","[List]","","2023-08-07","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",19234]
[null,"Volvo Engine Oil VDS - 4.5 15W-40_VOLVO_FDS.PDF","2017-06-07","Volvo Engine Oil VDS - 4.5 15W-40","VOLVO","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS, Asegurar una ventilación adecuada.",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2021-08-25","14","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",16473]
[null,"40569665_1897-36 Phenolphthalein Solution 0,1%_HANCH LANGE_FDS.pdf","2017-06-08","CAT 189736 - Phenolphthalein Solution 0.1","HACH","Bajo: FDS indica producto no peligroso","No",null,"","","[Table]","40569665",false,"Insumo Laboratorio","No aplica","Liquido","NA","NA","NA","No","No","No",null,"",null,"","","","57-55-6\n77-09-8\n","1,2-Propanodiol \nfenolftaleína ","90 - 100 %\n< 0,1 %\n","[List]","2018-07-02",null,"[List]","","2025-10-09","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",12749]
[null,"Refrigerante R410A_Quimobásicos_FDS.pdf","2017-06-08","Refrigerante R410A","Quimobásicos","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS","EL producto no está en la lista del DS 033-2000 ITINCI","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-04-22","25","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",14750]
[null,"GENETRON® 407C_Quimobásicos_FDS.pdf","2017-06-08","GENETRON® 407C","Quimobásicos","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","",false,"Otros","Gas comprimido","Gaseoso",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS, se debe de contar con duchas / Lavaojos cercanos a la zona de trabajo.",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2022-09-28","16","[List]","","2023-02-21","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17589]
[null,"Refrigerante 134A_Quimobásicos_FDS.pdf","2017-06-08","Refrigerante 134A","Quimobásicos","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS","No está en la lista del DS 033-2000 ITINCI","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-04-22","25","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",14751]
[null,"Genetron 422D_QUIMOBASICOS_FDS.pdf","2017-06-08","GENETRON 422D","Quimobásicos, S.A.","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","",false,"Otros","Gas comprimido","Gaseoso",null,null,"Considerar que para el 2029 el consumo debe ser cero","No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2023-02-16",null,"[List]","","2023-02-20","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17863]
[null,"Azul de metileno_MERCK_FDS.pdf","2017-06-09","Azul de metileno","Merck","","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"Insumo Laboratorio","Toxico","Solido",null,null,null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-04-02",null,"[List]","","2025-10-09","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",11990]
[null,"Titriplex III.pdf","2017-06-09","Titriplex III","Merck","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"Insumo Laboratorio","Toxico","Solido","NA","NA","NA","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-09-22","52","[List]","","2025-10-09","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",10647]
[null,"LOCTITE 565 LOW STRENGTH.pdf","2017-06-10","LOCTITE 565 LOW STRENGTH","HENKEL CORPORATION","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"Pegamento","Toxico","Liquido","NA","NA","NA","No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-06-28","17","[List]","","2025-10-09","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",12720]
[null,"40173898_LOCTITE SF 7629_HENKEL_FDS.pdf","2017-06-13","LOCTITE SF 7629","Henkel","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","40173898",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS","Considerar que es un material corrosivo.","No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2020-01-23","79","[List]","","2025-07-07","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",15554]
[null,"40230789_Chevron Regal R O 22_680 us 170614.pdf","2017-06-14","REGAL R&O 220","Chevron","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","40230789",false,"Lubricante","No aplica","Liquido",null,null,"Almacenar sobre segunda contención.","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-10-16",null,"[List]","","2025-09-16","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",10805]
[null,"Níquel solución patrón trazable_Merck_FDS.pdf","2017-06-15","Níquel solución patrón trazable","Merck","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","","NA","NA","NA","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-03-21","66","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",14588]
[null,"Níquel patrón ICP trazable a_Merck_FDS.pdf","2017-06-15","Níquel patrón ICP trazable a","Merck","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","","NA","NA","NA","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-03-21","52; 66","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",14587]
[null,"Yodo_merck_FDS.pdf","2017-06-15","Yodo","Merck","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"Insumo Laboratorio","Corrosivo","Liquido","NA","NA","NA","No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-09-04","52","[List]","","2025-10-09","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",13415]
[null,"Dimetilglioxima para análisis_Merck_FDS.pdf","2017-06-15","Dimetilglioxima para análisis","Merck","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","","NA","NA","NA","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-03-21","66","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",14577]
[null,"Potasio hidrogenodiyodato_merck_FDS.pdf","2017-06-15","Potasio hidrogenodiyodato","MERCK","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"Insumo Laboratorio","Material comburente","Solido","NA","NA","NA","No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-09-04","52","[List]","","2025-10-09","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",13417]
[null,"40216511_Cobre patrón ICP referible a SRM de NIST, Cu(NO₃)₂ en HNO₃ 2-3% 10000 mgl Cu CertiPUR®_Merck_FDS_V2.PDF","2017-06-15","Cobre patrón ICP referible a SRM de NIST, Cu(NO₃)₂ en HNO₃ 2-3% 10000 mgl Cu CertiPUR®","Merck","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","40216511",false,"","No aplica","",null,"Cumplir las indicaciones de la FDS","Cumplir las indicaciones de la FDS","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2020-07-08","66","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",15811]
[null,"40494019_EXTRAN MA 02 NEUTRO_MERCK_FDS.pdf","2017-06-15","40494019 Extran MA 02 líquido, neutro, concentrado","Merck","","",null,"","","[Table]","40494019",false,"Insumo Laboratorio","Toxico","Liquido",null,null,null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-10-03",null,"[List]","","2025-09-16","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",10734]
[null,"Potasio Cloruro 104936_Merck_FDS.PDF","2017-06-15","Potasio Cloruro p.a. EMSURE","MERCK","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","",false,"Insumo Laboratorio","No aplica","Liquido",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2022-06-27","38","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17378]
[null,"40548677_Amonio fluoruro p.a. EMSURE® ACS_Merck_FDS_V2.PDF","2017-06-16","Amonio fluoruro p.a. EMSURE® ACS","Merck","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","40548677",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS. Producto altamente toxico, Contar con duchas y lavaojos cercanos a la zona de trabajo.",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2020-07-03",null,"[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",15771]
[null,"40227510_Cinc solución patrón trazable a SRM de NIST Zn(NO₃)₂ en HNO₃ 0,5 moll 1000 mgl Zn Certipur®_Merck_FDS_V2.PDF","2017-06-16","Cinc solución patrón trazable a SRM de NIST Zn(NO₃)₂ en HNO₃ 0,5 moll 1000 mgl Zn Certipur®","Merck","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","40227510",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS. Producto corrosivo.",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2020-07-08","66","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",15804]
[null,"106014 Etilmetilcetona (2-butanona) EMPLURA.pdf","2017-06-16","Etilmetilcetona (2-butanona)","MERCK","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"Insumo Laboratorio","Liquido inflamable","Liquido","NA","NA","NA","No","Si","Si",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-03-16","52","[List]","","2025-10-09","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",11892]
[null,"Rodamina B_Merck_FDS.pdf","2017-06-16","Rodamina B","Merck","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","","NA","NA","NA","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-03-21","66","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",14597]
[null,"Cesio cloruro pa_Merck_FDS.pdf","2017-06-16","Cesio cloruro pa","Merck","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","","NA","NA","NA","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-03-21","66","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",14572]
[null,"MUREXIDA.pdf","2017-06-16","MUREXIDA","MERCK","","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"Insumo Laboratorio","No aplica","Solido",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-09-22","52","[List]","","2025-09-16","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",10639]
[null,"Z MEMBRANA BLANCO.pdf","2017-06-19","Z MEMBRANA BLANCO","Z ADITIVOS","","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"Aditivo","No aplica","Liquido",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-09-26",null,"[List]","","2025-10-09","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",10669]
[null,"40212057_NITRATO DE POTASIO_MERCK_FDS.pdf","2017-06-20","40212057_NITRATO DE POTASIO_MERCK","Merck","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","40212057",false,"Insumo Laboratorio","Material comburente","Liquido","NA","NA","NA","No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-10-19",null,"[List]","","2025-10-09","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",13805]
[null,"BUFFER pH 7-00_Xylem Analytics Germany GmbH_FDS.pdf","2017-06-20","TEP 7 Solución tamponada técnico pH 7","Xylem Analytics Germany GmbH","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","",false,"Insumo Laboratorio","No aplica","Liquido",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS, el PQ no cuenta con componentes peligrosos",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2022-06-27","95","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17375]
[null,"BUFFER pH 10-00_Xylem Analytics Germany GmbH_FDS.pdf","2017-06-20","TEP 10 Solución tamponada Técnico pH 10","Xylem Analytics Germany GmbH","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","",false,"Insumo Laboratorio","No aplica","Liquido",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS, el PQ no cuenta con conpomentes peligrosos",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2022-06-27","95","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17376]
[null,"KS 5 uS@cm_300580_Conductivity standard 5 uS@cm_Spanish-PDF.pdf","2017-06-20","Conductivity standard 5 uS@c","WTW","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-07-02","66","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",14985]
[null,"BUFFER pH 4-01_Xylem Analytics Germany GmbH_FDS.pdf","2017-06-20","BUFFER pH 4-01_ TEP 4","Xylem Analytics Germany GmbH","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","",false,"Insumo Laboratorio","No aplica","Liquido",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS, el PQ no cuenta con componentes peligrosos",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2022-06-27","95","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17374]
[null,"40227787_HEMPATHANE TOPCOAT_HEMPEL_FDS.PDF","2017-06-21","HEMPATHANE TOPCOAT 55219","HEMPEL","","",null,"","","[Table]","40227787",false,"Pintura","Liquido inflamable","Liquido",null,null,null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-03-12","8; 55","[List]","","2025-10-09","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",11846]
[null,"40227788_HEMPEL'S CURING AGENT 9537000000 es-ES.PDF","2017-06-21","HEMPEL'S CURING AGENT 95370","HEMPEL","","",null,"","","[Table]","40227788",false,"Pintura","Liquido inflamable","Liquido",null,null,null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-03-12","31","[List]","","2025-09-17","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",11844]
[null,"40227785_HEMPEL'S CURING AGENT 9504000000 es-ES.PDF","2017-06-21","HEMPEL'S CURING AGENT 95040","HEMPEL","","",null,"","","[Table]","40227785",false,"Pintura","Liquido inflamable","Liquido",null,null,null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-03-12","31","[List]","","2025-09-17","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",11842]
[null,"Rojo de metilo_Merck_FDS.pdf","2017-06-21","Rojo de metilo","Merck","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","","NA","NA","NA","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-03-21","66","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",14598]
[null,"40546165_GAS DE CALIBRACION CO2 O2 EN NITROGENO_MSA_FDS.pdf","2017-06-21","40546165_GAS DE CALIBRACION CO2 O2 EN NITROGENO","MSA","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","40546165",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2021-09-21","66","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",16561]
[null,"SUPER PORCELANA CHEMA V01_FDS.pdf","2017-06-21","SUPER PORCELANA CHEMA V01_FDS","CHEMA","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2020-12-30","14","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",16081]
[null,"Virutas de Cobre_Leco_FDS.pdf","2017-06-21","Virutas de Cobre","Leco","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir las recomendaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-04-11",null,"[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",14722]
[null,"HEMPEL'S POLYENAMEL 55107_PINTURAS HEMPEL SAU_FDS.pdf","2017-06-22","HEMPEL'S POLYENAMEL 55107","PINTURAS HEMPEL SAU","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","Si","El producto contiene un componente listado en la legislación peruana por tener efectos negativos para el embrion/feto. El producto no puede ser usado por mujeres gestantes/lactantes.","No","No","[Table]","No aplica",false,"Pintura","Liquido inflamable","Liquido","No aplica","El producto no puede ser usado por mujeres gestantes/lactantes","NA","No","Si","No",null,"",null,"","","","64742-95-6\n64742-95-6\n123-86-4\n41556-26-7\n141-32-2\n27813-02-1\n79-10-7\n100-42-5","Alquilbenceno C9-C10\nAlquilbenceno C9-C10\nacetato de n-butilo\nPentametilpiperidinderivado\nAcrilato de n-butilo\nMetacrilato de hidroxipropilo\nAcido acrílico\nEstireno ","≥25 - ≤50\n≥5 - ≤10\n≥5 - ≤10\n<1\n<1\n<1\n≤0.3\n≤0.3\n","[List]","2018-08-24","39","[List]","","2025-10-09","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",13274]
[null,"Z CRON_ Z aditivo_FDS.pdf","2017-06-25","Z CRON-Actualización","Z ADITIVO","","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"Otros","No aplica","Liquido",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-09-26","39","[List]","","2025-09-16","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",10671]
[null,"MC-S700.pdf","2017-06-26","MC-S700","Molycop Adesur S.A.","","No",null,"","","[Table]","No aplica",false,"Insumo Laboratorio","No aplica","Liquido",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-06-26",null,"[List]","","2025-10-09","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",10034]
[null,"MC-S701.pdf","2017-06-26","MC-S701","Molycop Adesur S.A.","","No",null,"","","[Table]","No aplica",false,"Insumo Laboratorio","No aplica","Liquido",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-06-26","66","[List]","","2025-09-25","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",10032]
[null,"MC-S703.pdf","2017-06-26","MC-S703","Molycop Adesur S.A.","","No",null,"","","[Table]","No aplica",false,"Insumo Laboratorio","No aplica","Liquido",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-06-26",null,"[List]","","2025-10-09","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",10036]
[null,"40650141_GRASA MOLYBOND GA50_GRASA MOLYBOND GA50_FDS.pdf","2017-06-27","GRASA MOLYBOND GA50","GRASA MOLYBOND GA50","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","40650141",false,"Lubricante","No aplica","Semisolido","NA","Por parte de SSO, está aprobado. A pesar de no declarar todos los componentes, es una grasa y la FDS indica que es un producto no peligroso. ","NA","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-02-18",null,"[List]","","2025-10-10","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",14384]
[null,"40662723_Tolueno para análisis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur_Merck.PDF","2017-06-28","40662723_Tolueno para análisis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur_Merck","MERCK","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","Si","El producto no puede ser usado por gestantes ni mujeres en periodo de lactancia.","No","No","[Table]","40662723",false,"Insumo Produccion","Liquido inflamable","Liquido","No aplica","Cumplir con las recomendaciones de la FDS. ","Insumo fiscalizado que cuenta con la autorización de SUNAT","No","No","Si",null,"",null,"","","","108-88-3 ","Tolueno","100%","[List]","2019-05-31",null,"[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",14896]
[null,"HARDTOP FLEXI CA_Codelpa Peru SAC_FDS.pdf","2017-06-29","HARDTOP FLEXI CA","Codelpa Peru SAC","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","Si"," se debe de restringuir el uso a gestantes y lactantes ya que tiene componentes como Xileno CAS 1330-20-7, Etilbenceno CAS 100-41-4, Tolueno CAS 108-88-3, que puede causar daño al feto","No","No","[Table]","",false,"Pintura","Liquido inflamable","Liquido","No aplica","Cumplir con lo indicado en la FDS,",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","","1330-20-7\n123-86-4\n100-41-4\n7779-90-0\n64742-95-6\n41556-26-7\n82919-37-7\n108-88-3\n80-62-6","xileno\nAcetato de Butilo\netilbenceno\ntricinc bis(ortofosfato\nnafta disolvente (petróleo),\nsebacato de bis(1,2,2, 6\nmethyl 1,2,2,6,6\nTolueno\nmetacrilato de metilo","10-25\n10-18\n10\n5\n1.8\n1\n0.3\n0.3\n0.3\n0.3","[List]","2022-09-16","16","[List]","","2024-05-02","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17559]
[null,"HARDTOP FLEXI CB_Codelpa Peru SAC_FDS.pdf","2017-06-29","HARDTOP FLEXI CB","Codelpa Peru SAC","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","Si","se debe de restringuir el uso a gestantes y lactantes ya que tiene componentes como Xileno CAS 1330-20-7, Etilbenceno CAS 100-41-4, que puede causar daño al feto","No","No","[Table]","",false,"Pintura","Liquido inflamable","Liquido","No aplica","Cumplir con lo indicado en la FDS, ",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","","28182-81-2\n108-65-6\n1330-20-7\n100-41-4\n822-06-0\n","Hexamethylene diisocyanate\nacetato de 1-metil-2-metoxietilo\nxileno\netilbenceno\n1,6-diisocianato de hexametileno\n","50-75\n10-25\n10\n3.6\n0.3","[List]","2022-09-16","16","[List]","","2024-05-02","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17560]
[null,"VASELINA SÓLIDA_GTM_FDS.pdf","2017-07-01","VASELINA SÓLIDA","","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"Otros","No aplica","Semisolido",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-03-12","25","[List]","","2025-10-10","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",14518]
[null,"CATALIZADOR_FOURTHANE R02_FDS.pdf","2017-07-01","Producto","FOURTHANE","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2022-04-18","58","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17217]
[null,"LÍQUIDO DE FRENOS AUTOMEC SILICONA DOT5_AUTOMEC_FDS.pdf","2017-07-01","LÍQUIDO DE FRENOS AUTOMEC SILICONA DOT5_AUTOMEC","Automec Equipment & Parts Ltd","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS.","Cumplir con las indicaciones de la FDS.","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2020-11-19","37","[List]","","2024-10-18","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",16009]
[null,"SOLVO RUST SUPER PENETRATING OIL_HENKEL_FDS.pdf","2017-07-02","SOLVO RUST SUPER PENETRATING OIL","HENKEL","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"Lubricante","Gas inflamable","Aerosol",null,"No tiene componentes cancerígenos listados en el grupo1-IARC.\nCumplir con las recomendaciones de la FDS.\n","Aprobado, la FDS  indica que es un aerosol inflamble, se requiere cumplir con las recomendaciones indicadas.","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-01-02","14","[List]","","2025-10-09","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",14281]
[null,"AERO MX 6222 Spanish.pdf","2017-07-03","AERO MX 6222 Promoter","Solvay ","","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"Insumo Laboratorio","No aplica","Liquido",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-07-03",null,"[List]","","2025-09-15","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",10077]
[null,"40527436_NYTRO 10 XN_NYNAS_FDS.pdf","2017-07-04","40527436_NYTRO 10 XN_NYNAS_FDS","40527436_NYTRO 10 XN_NYNAS_FDS","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","40527436",false,"Lubricante","Toxico","Liquido",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2022-01-03","66","[List]","","2025-10-10","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",16924]
[null,"M714C_Contitech_FDS.pdf","2017-07-04","M714C","Contitech Australia","","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Pegamento","Liquido inflamable","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS\nAsegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.\nProtección de ojos: Googles.\nProtección respiratoria: Respirador con filtro para vapores y gases orgánicos\nProtección de mano: Guantes de nitrilo.\nProtección de cuerpo: Zapatos antiestático",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","","64742-49-0","Nafta , luz hidrotratada","100","[List]","2025-05-28","42; 41","[List]","","2025-06-20","Si","Si","Si","No","AQP industrial","[List]","",null,"Empresa Contratista",21762]
[null,"LOCTITE SI 5999 known as 5999 GREY_Henkel Corporation_FDS.pdf","2017-07-04","LOCTITE SI 5999 known as 5999 GREY","Henkel Corporation","Bajo: FDS indica producto no peligroso","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Otros","Toxico","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS","Los residuos generados son peligrosos","No","Si","No",null,"",null,"","","","471-34-1\n2224-33-1\n7631-86-9\n7429-90-5\n34206-40-1\n96-29-7","Carbonato de calcio\nButan-2-ona-O,O',O''\nDioxido de silicio\nAluminio\nbutan-2-ona-O,O',O'',O'''\nButanona-oxima","20 - 30\n5 - 10\n1 - 5\n0.1 - 1\n0.1 - 1\n1 - 5","[List]","2024-08-28","14","[List]","","2024-09-02","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",20754]
[null,"FLOCULANTE AN 923_SDS FLOPAM_FDS.pdf","2017-07-05","FLOCULANTE ANIONICO","SNF Inc","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS.\nLa FDS indica que el producto no es peligroso",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-10-02",null,"[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",15298]
[null,"THINNER HEMPEL 08080_FDS.pdf","2017-07-05","THINNER HEMPEL 08080","","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","Si","Se debe de contar con duchas y lavaojos cercanos a la zona de trabajo. Restringuir el uso a Gestantes y lactantes, el PQ contienen componentes que pueden afectar al Feto.","No","No","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","Liquido","No aplica","Cumplir con lo indicado en la FDS. ","Producto inflamable. Insumo fiscalizado aprobado para CV","No","No","Si",null,"",null,"","","","1330-20-7\n100-41-4","Xileno\nEtilbenceno","≤90\n10-25","[List]","2021-05-04","49","[List]","","2024-08-21","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",16235]
[null,"40204712_PHP-40 PLUS_SNF_FDS.PDF","2017-07-05","PHP-40 PLUS","SNF","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","40204712",false,"Aditivo","No aplica","Solido",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-08-03","6","[List]","","2025-10-09","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",10321]
[null,"Mercurio patrón ICP trazable a SRM_MERCK_FDS.PDF","2017-07-05","Mercurio patrón ICP trazable a SRM","MERCK","","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"Insumo Laboratorio","Corrosivo","Liquido",null,null,null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-02-01",null,"[List]","","2025-09-16","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",11477]
[null,"THINNER HEMPEL 08450_FDS.pdf","2017-07-05","THINNER HEMPEL 08450","","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","Si",". Se debe de contar con duchas y lavaojos cercanos a la zona de trabajo. Restringuir el uso a Gestantes y lactantes, el PQ contienen componentes que pueden afectar al Feto.","No","No","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","Liquido","No aplica","Cumplir con lo indicado en la FDS","Insumo fiscalizado aprobado para CV","No","Si","Si",null,"",null,"","","","1330-20-7\n71-36-3 \n100-41-4\n64742-95-6\n95-63-6\n526-73-8","Xileno \nButan-1-ol \nEtilbenceno \nAlquilbenceno C9-C10\n1,2,4-trimetilbenceno \n1,2,3-trimetilbenceno "," ≥50 - ≤75\n ≥10 - ≤25\n≥10 - ≤19\n≥3 - ≤5\n≥3 - ≤4,8\n ≥1 - ≤3","[List]","2021-05-04","49","[List]","","2024-08-21","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",16236]
[null,"40217532_FORAY® ABC MULTI-PURPOSE DRY CHEMICAL_TYCO FIRE PROTECTION PRODUCTS_FDS.pdf","2017-07-11","40217532_FORAY® ABC MULTI-PURPOSE DRY CHEMICAL","TYCO FIRE PROTECTION PRODUCTS","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","40217532",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2020-02-14","72; 79; 80","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",15612]
[null,"AERO 7020 Spanish (rev).pdf","2017-07-14","AERO 7020","Cytec/Solvay","","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"Otros","No aplica","Liquido",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-07-14",null,"[List]","","2025-09-15","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",10200]
[null,"FAST ORANGE PUMICE LOTION_Permatex_FDS.pdf","2017-07-24","FAST ORANGE PUMICE LOTION","Permatex","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2021-10-15","136","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",16677]
[null,"40207705_Ácido fluorhídrico 40% p.a. EMSURE® ISO, Reag. Ph Eur_Merck_FDS_V2.PDF","2017-07-28","Ácido fluorhídrico 40% p.a. EMSURE® ISO, Reag. Ph Eur","Merck","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa",";#Si;#","Afecta la fertilidad embrion y feto","No","Si","[Table]","40207705",false,"","No aplica","","No aplica","Cumplir con las recomendaciones indicadas en la FDS.",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","","7664-39-3 ","Acido fluorhídrico","(>= 25 % - < 50 % )","[List]","2020-07-06","66","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",15784]
[null,"Sodio patrón ICP trazable_Merck_FDS.pdf","2017-08-02","Sodio patrón ICP trazable","Merck","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","","NA","NA","NA","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-03-21","66","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",14600]
[null,"Refrigerante R407C_Chemours_FDS.pdf","2017-08-10","Refrigerante R407C","","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"Refrigerantes","Gas comprimido","Gaseoso",null,"El producto puede rapidamente desplazar el oxigeno y causar asfixia, cumplir con las recomendaciones de la FDS. Difundirla al personal involucrado en la manipulación y almacenamiento del producto","El producto es una gas  refrigerante que no tiene dentro de sus  componentes  sustancias agotadoras de la  capa de ozono controladas en Perú, de acuerdo al D.S N° 033-2000-ITINCI.","No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-02-18","25","[List]","","2025-10-10","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",14387]
[null,"CPY20-K_EndressHauser_FDS.pdf","2017-08-12","CPY20-K","EndressHauser","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"Insumo Laboratorio","No aplica","Liquido","NA","Notar que este PQ no puede ser usado por personal en estado de gestación ya que puede perjudicar la fertilidad o dañar el feto.",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-02-15",null,"[List]","","2025-10-10","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",14382]
[null,"40507729_SODIO NITRATO P.A. EMSURE® ACS, ISO, REAG. PH EUR_MERCK_FDS.pdf","2017-08-17","40507729_SODIO NITRATO P.A. EMSURE® ACS, ISO, REAG. PH EUR","MERCK","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","40507729",false,"Insumo Laboratorio","Material comburente","Solido",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS","Seguir las indicaciones de la FDS del producto.","No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-06-11","66","[List]","","2025-10-10","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",14922]
[null,"Solucion Acuosa de Nitrato_Famesa Explosivos S.A.C._FDS.pdf","2017-08-25","Solucion Acuosa de Nitrato","","Alto: Listado de sustancias potencialmente peligrosas de SMCV","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"Insumo Voladura","Material comburente","Emulsion",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS.\nDifundir la FDS con personal involucrado en la tarea, mantener una copia de la FDS en campo.",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-03-18","107","[List]","","2025-10-10","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",14531]
[null,"DesignJet T1300 Ink Cartridge Magenta_HP_FDS.pdf","2017-08-27","DesignJet T1300 Ink Cartridge Magenta","HP","","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"Otros","No aplica","Liquido",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-03-07","55","[List]","","2025-09-17","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",11791]
[null,"SPRAY DE CONSERVACIÓN PARA INOXIDABLE, 400ML_ Würth España_ FDS.PDF","2017-08-30","WURTH SPRAY MANTENIMIENTO ACERO INOXIDABLE"," Würth España S.A.","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","",false,"Solvente","Gas inflamable","Aerosol",null,"Cumplir con las indicaciones de la FDS.",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2023-02-07","79","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17843]
[null,"Red Head® C6+ Parte B_Red Head_FDS.PDF","2017-09-07","Red Head C6+ Parte B","ITW  Red Head","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","","La FDS contiene Silice cristalina Cuarzo, componente cancerigeno segun la IARC grupo 1, al estar en estado Liquido, no se espera que el producto pueda contener particulas respirables, al igual que el Oxido de vidrio.","Seguir las recomendaciones de la FDS, ademas segun lo indicado en ella, deben de contar cerca del area de trabajo con duchas y lavaojos, producto corrosivo.","Cumplir con las indicaciones de la FDS.","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2020-07-05","49","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",15780]
[null,"SIKADUR 35 H MOD LV - COMP.A_SIKA PERU_FDS.pdf","2017-09-10","SIKADUR 35 H MOD LV - COMP.A","SIKA PERU","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"Otros","Toxico","Liquido","NA","Cumplir con las recomendaciones de la FDS. La evaluación aplica para el componente A y B","NA","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-09-07",null,"[List]","","2025-10-09","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",13457]
[null,"Superlimpiador de parabrisas_WURTH_FDS.pdf","2017-09-18","10892 333 -SUPER LIMPIADOR DE PARABRISAS 32 ML.","Würth Perú S.A.C.","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"Diluyente","Toxico","Liquido","NA","NA","NA","No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-04-26","8","[List]","","2025-10-09","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",12177]
[null,"LUBRICANTE PARA TRANSMISIÓN MECANICA TOYOTA 75W-90_IDEMITSU KOSAN_FDS.pdf","2017-09-20","LUBRICANTE PARA TRANSMISIÓN MECÁNICA TOYOTA 75W-90","IDEMITSU KOSAN","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"El numero CAS del componente con aporte de 90% figura en la sección 8.\nCumplir con las recomendaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-04-04",null,"[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",14693]
[null,"40219526_AGUA DESIONIZADA_LA LOGISTICA_FDS.pdf","2017-10-02","Agua Desionizada","L.A LOGISTICA QUIMICA E.I.R.L","","",null,"","","[Table]","40219526",false,"Insumo Laboratorio","No aplica","Liquido",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-10-12","52","[List]","","2025-09-16","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",10787]
[null,"Cuarzo filtrante NW-DS_NORDICWATER ARGENTINA_FDS.pdf","2017-10-06","Cuarzo filtrante","Nordic Water","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","Sin comentarios","","","[Table]","",false,"Otros","No aplica","Solido","Se adjuntan los controles, solo lo podra utilizar Manejo de Aguas","Cumplir con las indicaciones de la FDS\n\nLos controles para el uso de este Producto ya fueron adjuntados","Los residuos generados no son peligrosos ","Si","No","No",null,"",null,"","","","14808-60-7","cuarzo","90%","[List]","2024-02-01","68","[List]","","2024-02-14","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",19893]
[null,"Chevron Hydraulic Oil AW 32, 46, 68_Chevron_FDS.pdf","2017-10-16","Chevron Hydraulic Oil AW 32, 46, 68","Chevron","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"Lubricante","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-04-03",null,"[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",14653]
[null,"40662980_40662947_ S-26 ACTIVADOR_ARCOR_FDS.pdf","2017-11-01","40662980_40662947_ S-26 ACTIVADOR_ARCOR","","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","40662980_40662947",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS.\nEl producto cuenta con dos partes.",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-09-02","43","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",15226]
[null,"PLASTIMUL_MAPEI_FDS.pdf","2017-11-02","PLASTIMUL","MAPEI","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"Aditivo","No aplica","Solido","El producto contiene un componente cancerígeno, su forma de ingreso es por inhalación del material particulado; el producto viene en pasta, eliminando esta via de ingreso. No requiere controles adicionales a los definidos en la FDS","Cumplir con las recomendaciones de la FDS","NA","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-08-08","51","[List]","","2025-10-09","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",13110]
[null,"LOCTITE SF 7649_LOCTITE_FDS.PDF","2017-11-05","LOCTITE SF 7649","Henkel Corporation","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS.\nEl producto es un aerosol inflamable.","Es un aerosol inflamable","No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2020-01-20","80","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",15529]
[null,"CAT 21224-26 PAN Indicator.pdf","2017-11-16","CAT 21224-26 PAN Indicator","HACH","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","Si","El producto tiene un componente que genera efectos negativos en el embrion/feto, listada en la lesgislación peruana. El producto no puede ser usado por gestantes/lactantes","No","No","[Table]","No aplica",false,"Insumo Laboratorio","Corrosivo","Liquido","No aplica","El producto no puede ser usado por gestantes/lactantes","NA","No","Si","No",null,"",null,"","","","7732-18-5\n68-12-2\n631-61-8\n9036-19-5","Agua\nN,N-dimetilformamida\nAmonio acetato\nTriton X-114","50-60%\n20-30 %\n15-25%\n5-15%\n","[List]","2018-07-05","17","[List]","","2025-10-09","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",12842]
[null,"SOLDARCO 11_SOLDEX S.A._FDS.pdf","2017-11-16","SOLDARCO 11","SOLDEX S.A","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","",false,"Insumo Soldadura","No aplica","Solido",null,"El producto genera humos de soldadura considerado como agente cancerígeno a partir del 2018, es por ello que se requiere el uso de sistemas de ventilación/extracción local y uso de protección respiratoria",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2022-08-25","51","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17511]
[null,"Sikaflex Universal_Sika Perú S.A.C._FDS.pdf","2017-11-17","Sikaflex Universal","Sika Perú ","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"Otros","Toxico","Semisolido",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2022-06-15","16","[List]","","2023-02-21","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17352]
[null,"CAT 2122326 - Alkaline Cyanide Reagent.pdf","2017-11-27","CAT 2122326 - Alkaline Cyanide Reagent","HACH","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"Insumo Laboratorio","Corrosivo","Liquido","NA","NA","NA","No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-07-02","17","[List]","","2025-10-09","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",12751]
[null,"40524139_HIPOCLORITO DE SODIO_PYSEIN_FDS.pdf","2017-11-28","Hipoclorito de sodio 7.5","PYSEIN","","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"Otros","Corrosivo","Liquido",null,null,null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-11-28","17","[List]","","2025-09-16","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",11106]
[null,"Sulfato de Magnesio Heptahidratado.pdf","2017-12-06","SULFATO DE MAGNESIO HEPTAHIDRATADO","METROTEST","","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"Otros","No aplica","Solido",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2017-06-26",null,"[List]","","2025-09-15","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",10002]
[null,"Azul de bromofenol.pdf","2017-12-12","Azul de bromofenol","MERCK","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"Insumo Laboratorio","No aplica","Solido","NA","NA","NA","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-04-20",null,"[List]","","2025-10-09","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",12118]
[null,"3D TRASAR  3DT404_Nalco .pdf","2017-12-19","3D TRASAR  3DT404_Nalco ","NALCO","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Seguir las recomendaciones de la FDS","Producto corrosivo","No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2020-03-11",null,"[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",15653]
[null,"40522867_METATRON 57 NLGI 2_METATRON MFG. CO_FDS.pdf","2018-01-01","40522867_METATRON 57 NLGI 2_METATRON MFG. CO_FDS","40522867_METATRON 57 NLGI 2_METATRON MFG. CO_FDS","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","40522867",false,"Lubricante","Toxico","Semisolido",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2022-05-06","6","[List]","","2025-10-10","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"",17272]
[null,"Cloro Granulado_Aris Industrial_FDS.pdf","2018-01-01","Cloro Granulado","Aris Industrial","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-04-09","130","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",14706]
[null,"PYSFLOC 7150_PYSEIN_FDS.pdf","2018-01-02","PYSFLOC 7150","PYSEIN","","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"Aditivo","Corrosivo","Liquido",null,null,null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-03-23",null,"[List]","","2025-09-17","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",11922]
[null,"AMC CR 650_AMC_FDS.pdf","2018-01-11","AMC CR 650","","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Seguir las recomendaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2021-11-24",null,"[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",16856]
[null,"Sikaflex 2C SL Comp A_SKA PERU_FDS.pdf","2018-01-11","Sikaflex 2C SL Comp A","Sika Perú S.A.","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"Aditivo","Toxico","Semisolido",null,null,null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-01-11","39","[List]","","2025-09-16","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",11286]
[null,"Caldo m-Endo, Ampollas_FDS.pdf","2018-01-26","Caldo m-Endo, Ampollas","HACH","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"Insumo Laboratorio","No aplica","Liquido","NA","NA","NA","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-05-24",null,"[List]","","2025-10-09","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",12425]
[null,"MOBIL SHC POLYREX 462_EXXON MOBIL PETROLEUM & CHEMICAL BVBA_FDS.pdf","2018-02-01","MOBIL SHC POLYREX 462_EXXON MOBIL PETROLEUM & CHEMICAL BVBA_FDS","EXXON MOBIL PETROLEUM & CHEMICAL BVBA","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","Sin comentarios","","","[Table]","",false,"Lubricante","No aplica","Solido","Sin comentarios","Cumplir con las indicaciones de la FDS","Los residuos generados se manejan como impregnados con hidrocarrburos ","No","No","No",null,"",null,"","","","68187-67-7 \n471-34-1 \n9002-88-4","AMINAS, C12-14-ALQUIL\nÁCIDO CARBÓNICO, SAL DE CALCIO \nPOLIETILENO ","0.1 - < 1% \n1 - < 5% \n1 - < 5% \n","[List]","2024-04-01","37","[List]","","2024-04-02","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",20118]
[null,"40504964_KIT EMPALME, CORREA TRANSP. 84, EP1750_CONTITEC_FDS_V1.pdf","2018-02-01","KIT EMPALME, CORREA TRANSP. 84, EP1750","MADESA","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","40504964",false,"","No aplica","",null,"Es un KIT, No tiene componentes cancerígenos listados en el grupo1-IARC.\nCumplir con las recomendaciones de la FDS.\nUse el producto en ambiente ventilado, con protección respiratoria y protección para piel",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2022-01-05","7","[List]","","2025-10-10","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"",16925]
[null,"Magnafloc 336 SDS Sp_BASF_FDS.pdf","2018-02-07","Magnafloc 336 SDS Sp_BASF_FDS","BASF","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-04-26",null,"[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",14808]
[null,"INDUSTRIAL SUPREME - ALL WEATHER PROTECTION LOW CONDUCTIVITY ANTIFREEZE COOLANT_Star Brite Europe_FDS.pdf","2018-02-12","INDUSTRIAL SUPREME - ALL WEATHER PROTECTION LOW CONDUCTIVITY","MILLER","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","Sin comentarios","","","[Table]","",false,"Refrigerantes","Toxico","Liquido","Sin comentarios","Cumplir con las indicaciones de la FDS","Los residuos generadps no se deben mezclar con el aceite usado","No","Si","No",null,"",null,"","","","107-21-1 \n111-46-6 \n2634-33-5","Etilenglicol \n2,2'-Oxidietanol \n1,2-Bencisotiazol-3(2H)-ona ","50-75\n1-<5\n<0.05","[List]","2024-03-19","37","[List]","","2024-04-26","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",20079]
[null,"X60_-_B_E-es.pdf","2018-02-19","X60 – B","Hottinger Baldwin Messtechnik","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"Pegamento","Liquido inflamable","Liquido","NA","NA","NA","No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-05-16",null,"[List]","","2025-10-09","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",12346]
[null,"40226714_Hierro solución patrón trazable a SRM de NIST Fe(NO₃)₃ en HNO₃ 0,5 moll 1000 mgl Fe Certipur®_Merck_FDS_V2.PDF","2018-02-20","Hierro solución patrón trazable a SRM de NIST Fe(NO₃)₃ en HNO₃ 0,5 moll 1000 mgl Fe Certipur®","Merck","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","40226714",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS.",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2020-07-08","66","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",15802]
[null,"40676235 EMULSION MATRIZ FORTIS ADVANTAGE ANE.pdf","2018-03-01","40676235 EMULSION MATRIZ FORTIS ADVANTAGE ANE","ORICA","Alto: Listado de sustancias potencialmente peligrosas de SMCV",";#No;#","No aplica","No","Si","[Table]","40676235",false,"","No aplica","","No aplica","Seguir las recomendaciones indicadas en la FDS","Cumplir con las indicaciones de la FDS, considerar que es un material comburente, verificar la compatibilidad.","No","Si","No",null,"",null,"","","","6484-52-2\n7631-99-4\n68334-30-5\n8012-95-1\n","Nitrato de amonio  \nNitrato de sodio \nCombustibles diese\nAceite mineral Aceite mineral"," > 60 %\n< 25 % \n< 10 %\n<10 %\n","[List]","2020-03-13","107","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",15658]
[null,"OATEY EP42 LO VOC CPVC HEAVY DUTY INDUSTRIAL GRAY CEMENT_OATEY_FDS.pdf","2018-03-01","OATEY EP42 LO VOC CPVC HEAVY DUTY INDUSTRIAL GRAY CEMENT","OATEY","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"Pegamento","Liquido inflamable","Liquido",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS","Considerar que es un adhesivo inflamable.","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-05-23","49","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",14862]
[null,"SIKAGUARD 63 CL COMP A Y B_SIKA_FDS.pdf","2018-03-05","SIKAGUARD 63 CL COMP A Y B","SIKA","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"KIT de 2 componentes, cumplir con lo indicado en la FDS","Kit de 2 componentes, para la clasificaión se considera el corrosivo.","No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2022-03-08","51","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17100]
[null,"Hyperion 6000 AW 32_Calumet Packaging_FDS.pdf","2018-03-08","Hyperion 6000 AW 32","Calumet Packaging","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS, Se deben de contar Duchas/Lavaojos, cercanos a la zona de trabajo.",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2021-03-08","14","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",16157]
[null,"Sodio fluoruro p.a._Merck_FDS.pdf","2018-03-21","Sodio fluoruro p.a.","Merck","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No aplica","No","Si","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","","No aplica","NA","NA","No","No","No",null,"",null,"","","","7681-49-4","Fluoruro de sodio ","7681-49-4","[List]","2019-03-21","66","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",14582]
[null,"Duraplate 8200_THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY_FDS.pdf","2018-03-26","Duraplate 8200","THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","","El producto tiene un componente cancerígeno listado en el grupo1-IARC (Silice) La forma de ingreso y daño a la salud se da por inhalación (Polvo). El producto esta en estado liquido. No aplica establecer mas controles que los definidos en la FDS","Cumplir con lo indicado en la FDS, se debe de contar con Duchas / Lavaojos cercanos a la zona de trabajo",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2022-04-19",null,"[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17222]
[null,"R404A - NATIONAL REFRIGERANTS INC FDS.pdf","2018-04-01","R404A - NATIONAL REFRIGERANTS INC FDS","NATIONAL REFRIGERANTS INC ","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS, la FDS recomienda contar con duchas y lavaojos cercanos a la zona de trabajo","Los balones vacios de este gas deben ser devueltos al proveedor.","No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2020-11-12","37","[List]","","2025-07-03","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",15996]
[null,"40221810_Delo Syn-Gear XDM SAE 75W-90_Chevron_FDS.pdf","2018-04-04","Delo Syn-Gear XDM SAE 75W-90","Chevron","Bajo","",null,"","","[Table]","40221810",false,"Lubricante","No aplica","Liquido",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-09-11",null,"[List]","","2025-10-09","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",13493]
[null,"MICROESFERAS DE VIDRIO_MICROESFERAS CHIYE_FDS.pdf","2018-04-05","MICROESFERAS DE VIDRIO","MICROESFERAS CHIYE (HEBEI) CO.","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2021-11-09","80","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",16778]
[null,"R1605_CHEMetrics_FDS.pdf","2018-04-09","R1605_CHEMetrics_FDS","CHEMetrics","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2020-04-07",null,"[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",15683]
[null,"40511952_DELTA-LUBE-6_AERZEN_FDS.pdf","2018-04-10","DELTA LUBE 6","Aerzener Maschinenfabrik GmbH","Bajo: FDS indica producto no peligroso","No",null,"","","[Table]","40511952",false,"Lubricante","No aplica","Liquido",null,"Cumplir con las indicaciones de la FDS.",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2023-02-17","31","[List]","","2025-10-10","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",17871]
[null,"AL-D10 SOLUTION_PALINTEST_FDS_Rv02.pdf","2018-04-17","AL-D10 SOLUTION","PALINTEST","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-04-09","22","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",14705]
[null,"R508B - NATIONAL REFRIGERANTS INC FDS.pdf","2018-05-01","R508B - NATIONAL REFRIGERANTS INC FDS","NATIONAL REFRIGERANTS INC","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2020-11-12","37","[List]","","2025-07-03","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",15995]
[null,"40261415_785 LUBRICANTE SEPARADOR_CHESTERTON_FDS.pdf","2018-05-03","40261415_785 LUBRICANTE SEPARADOR","CHESTERTON","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","40261415",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS","Seguir las indicaciones de la FDS.","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-06-11",null,"[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",14930]
[null,"40844436_763 Transformador de oxido_Chesteron_FDS.pdf","2018-05-03","763 Transformador de Oxido (a granel)","CHESTERTON","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","40844436",false,"Aditivo","Liquido inflamable","Liquido",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS. El PQ es corrosivo e Inflamable",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2021-11-11","2","[List]","","2025-10-10","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"",16794]
[null,"Basic Violet_Shangai Unicolor Chemical_FDS.pdf","2018-05-10","Basic Violet","Shangai Unicolor Chemical","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"Insumo Laboratorio","No aplica","Solido","NA","NA","NA","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-02-05","26","[List]","","2025-10-09","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",14369]
[null,"Test Cloro (cloro total)_Merck_FDS.pdf","2018-05-23","Test Cloro (cloro total)_Merck_FDS","Merck","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"Insumo Laboratorio","Toxico","Solido",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2020-01-07","95","[List]","","2025-09-24","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",15504]
[null,"CLEANBLADE GTC1000_SUEZ_FDS.pdf","2018-05-27","CLEANBLADE GTC1000","SUEZ","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","",false,"Aditivo","No aplica","Liquido",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2022-07-15","16","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17448]
[null,"Fourthane Silver Endurecedor _Fourthane_FDS.pdf","2018-06-01","Producto","","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2022-04-18","58","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17216]
[null,"GEL COAT BLANCO_BASF CHILE_FDS.pdf","2018-06-05","GEL COAT BLANCO","BASF Chile S.A.","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","Si",null,"","","[Table]","",false,"Otros","No aplica","Liquido",null,"Cumplir con las indicaciones de la FDS.\nRestringido a las mujeres gestantes: LA FDS contiene componentes como estireno CAS (100-42-5), que afecta la fertilidad y el desarrollo del Feto",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2023-04-17","41","[List]","","2024-05-07","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",18701]
[null,"Solucion de Bisulfito de Amonio_Tessenderlo Kerley_FDS.pdf","2018-06-06","Solucion de Bisulfito de Amonio_Tessenderlo Kerley_FDS","Tessenderlo Kerley, Inc.","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,null,"Cumplir con las indicaciones de la FDS","No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2020-03-11",null,"[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",15652]
[null,"Kits de CK_Uraseal_FDS.pdf","2018-06-11","Kits de CK","Uraseal Inc.","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Otros","Toxico","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS","Los residuos generados no son peligrosos","No","Si","No",null,"",null,"","","","101-68-8\n9016-87-9\n26447-40-5\n5736-09-6\n25686-28-6\n5873-54-1","Diisocianato  de  4,4'-metilendifenilo Éster  de  polimetilenopolifenileno  \nDiisocianato  de  metilendifenilo\nÁcido  isociánico,  éster  de   \nBenceno,  1,1'-metilenbis[4-\ndifenilmetano-2,4'-diisocianato","50-70\n25-50\n7-10\n1-3\n1-3\n0-0.2","[List]","2024-05-22","33","[List]","","2024-05-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",20377]
[null,"Solvente Dieléctrico-SL_FDS.pdf","2018-06-15","SOLVENTE DIELECTRICO","CATERPILLAR","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa",";#Si;#","Se debe de restringuir el uso a gestantes y lactantes ya que tiene componentes que puede dañar  al feto.","No","No","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","","No aplica","Cumplir con lo indicado en la FDS. Se debe de contar con duchas/Lavaojos cercanos a la zona de trabajo.",null,"No","No","No",null,"",null,"","","","064742-48-9 \n75-09-02 \n127-18-4 ","Destilados de petróleo \nSolventes clorados \nSolvente clorado ","xx\nxx\nxx","[List]","2022-01-05",null,"[List]","","2024-05-06","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",16926]
[null,"40231175_Sodio cloruro p.a. EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur_Merck_FDS_V2.PDF","2018-06-20","Sodio cloruro p.a. EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur","Merck","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","40231175",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS.",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2020-07-06","66","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",15792]
[null,"Cemento Vulcanizante_Myers_FDS.pdf","2018-06-25","Cemento Vulcanizante","","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS, se debe de contar con duchas / Lavaojos cercanos a la zona de trabajo.",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2022-01-17",null,"[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",16947]
[null,"Sikaflex11FC_Sika Chile_FDS.pdf","2018-06-27","Sikaflex® 11 FC+","Sika S.A. Chile","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","sin comentarios","","","[Table]","",false,"Otros","Toxico","Liquido","Sin comentarios","Cumplir las indicaciones de la FDS",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","","9002-86-2 \n932742-30-8 \n41556-26-7 ","Polivinilcloruro \nHardener LH (isoforonadialdimina)\nsebacato \n",">= 1 - < 10\n>= 0,1 - < 1\n0,1 - < 1","[List]","2024-04-11","14","[List]","","2024-05-06","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",20152]
[null,"CastoMag 45554_Castolin Ibérica_FDS.pdf","2018-07-05","CastoMag 45554","Castolin Ibérica S.L.U. ","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","Si","Uso restringido a las mujeres gestantes, la FDS indica que tiene componente de manganeso CAS (7439-96-5),Puede dañar el desarrollo del cerebro e interfiere con la reproducción.","","","[Table]","",false,"Insumo Soldadura","Toxico","Solido","sin comentarios","\nCumplir con las indicaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","","7440-47-3\n7440-02-0\n7439-96-5\n","cromo\nníquel\nmanganeso\n","10-50\n5-10\n5-10","[List]","2023-09-20","66","[List]","","2023-09-22","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",19406]
[null,"AERO MX 991 PROMOTER_Solvay_FDS.pdf","2018-07-12","AERO MX 991 PROMOTER","Solvay","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"Insumo Produccion","Liquido inflamable","Liquido","NA","NA","NA","No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-09-11",null,"[List]","","2025-10-09","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",13498]
[null,"Solvente ICP Premezclado Personalizado_VHG_FDS.pdf.pdf","2018-07-20","Solvente ICP Premezclado Personalizado_VHG","VHG","","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"Insumo Laboratorio","Toxico","Liquido",null,null,"Cumplir con las indicaciones de la FDS.","No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-11-19",null,"[List]","","2025-09-24","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",15411]
[null,"AERO MX 2422 PROMOTER_Solvay_FDS.pdf","2018-07-31","AERO MX 2422 PROMOTER","Solvay","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"Insumo Produccion","Liquido inflamable","Liquido","NA","NA","NA","No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-09-11","66","[List]","","2025-10-09","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",13502]
[null,"40217248_THOR-GEL-HEXACIANOFERRATO (II) DE COBRE (II)_ PARA-RAYOS S.A.C_FDS.pdf","2018-08-01","40217248_THOR-GEL-HEXACIANOFERRATO (II) DE COBRE (II)","PARA-RAYOS S.A.C","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","40217248",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS","Cunplir con las indicaciones de la FDS.","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-08-05",null,"[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",15109]
[null,"40230749_DELO ELC ANTIFREEZE COOLANT PREMIXED 50 50_Chevron_FDS.pdf","2018-08-06","40230749_DELO ELC ANTIFREEZE COOLANT PREMIXED 50 50","Chevron","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","40230749",false,"Lubricante","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS","Solicitado por Ventas, sin embargo es codigo stock 40230749. Esta fDS es más actualizada","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2021-10-15","136","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",16675]
[null,"40173347_Acid Mist Suppressant FC-1100_3M™_FDS_V2.pdf","2018-08-13","Acid Mist Suppressant FC-1100","3M™","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","40173347",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS.","Cumplir con las indicaciones de la FDS","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2020-07-09","60; 116","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",15818]
[null,"40205238_635 Retaining Compound Slip Fit_HenkelChile_FDS.pdf","2018-08-14","635 Retaining Compound Slip Fit","Henkel","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","40205238",false,"Aditivo","Corrosivo","Liquido","NA","NA","NA","No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2018-09-03",null,"[List]","","2025-10-09","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",13382]
[null,"Cemento PL 285 Profesional_PEGATEX_FDS.pdf","2018-08-21","Cemento PL 285 Profesional","Pegatex Artecola S.A.S","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa",";#Si;#","Mantener con restricciones a las Gestantes, en la FDS presenta un componente Tolueno CAS (108–88–3) que afecta la fertilidad y el desarrollo del Feto","No","No","[Table]","",false,"Pegamento","Liquido inflamable","Liquido","No aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS.\n","EL producto es un cemento, pegamento ","No","Si","No",null,"",null,"","","","108 – 88 – 3\n64742 –47-8","Tolueno \nDisolvente ","20 - 40 % \n20 - 40 %","[List]","2023-01-31",null,"[List]","","2024-05-06","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17828]
[null,"40216505_tri-Sodio citrato dihidrato p.a. EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur_Merck_FDS_V2.PDF","2018-08-24","tri-Sodio citrato dihidrato p.a. EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur","Merck","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","40216505",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2020-07-03","66","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",15763]
[null,"Acido Citrico Monohidratado_Merck_FDS.pdf","2018-08-28","Acido Citrico Monohidratado","Merck","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","","NA","NA","NA","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-03-21","66","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",14561]
[null,"standar Cobalto 1000 ppm_Perkin elmer_FDS.pdf","2018-08-30","Standar Cobalto 1000 ppm","Perkin Elmer","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"Insumo Laboratorio","Toxico","Liquido",null,null,null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-03-19",null,"[List]","","2025-10-10","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",14543]
[null,"Sika Lastomer 95_Sika Colombia_FDS.pdf","2018-09-07","Sika Lastomer","","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","Sin comentarios","","","[Table]","",false,"Aditivo","No aplica","Liquido","Sin comentarios","Cumplir con las indicaciones de la FDS","Los residuos generados no son peligrosos","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2024-03-08","14","[List]","","2024-03-12","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",20031]
[null,"CATALIZADOR MACROPOXY 646_SHERWIN WILLIAMS_FDS.pdf","2018-09-12","CATALIZADOR MACROPOXY 646","SHERWIN WILLIAMS","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa",";#Si;#","El producto contiene un componente listado con efectos negativos para el embrion/feto. ","No","No","[Table]","No aplica",false,"Pintura","Liquido inflamable","Liquido","No aplica","El producto no puede ser usado por por mujeres gestantes/lactantes.","NA","No","Si","No",null,"",null,"","","","14808-60-7\n25068-38-6\n71-36-3\n108-10-1\n1330-20-7\n100-41-4\n111-76-2","sílice cristalina \nproducto de reacción\nButan-1-ol\n4-metilpentan-2-ona\nXileno\nEtilbenceno ≤3 \n2-butoxietanol ≤3 ","≥50 - ≤75\n≥10 - <25\n≤9.9\n≤3 \n≤3\n≤3\n≤3","[List]","2018-09-28","51","[List]","","2025-10-09","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",13616]
[null,"Lithiumplex XP 2_Akron_FDS.pdf","2018-09-17","Grasa lubricante","AKRON","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2021-07-30",null,"[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",16419]
[null,"standar Manganeso 1000 ppm_Perkin elmer_FDS.pdf","2018-09-19","standar Manganeso 1000 ppm","","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"Insumo Laboratorio","Toxico","Liquido",null,null,null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-03-19",null,"[List]","","2025-10-10","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",14545]
[null,"BENTONITA SODICA_TIERRA GEL_FDS.pdf","2018-09-24","BENTONITA SODICA","TIERRA GEL","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","","Contiene algunos componentes cancerígenos como sílice en un porcentaje igual  a 1% del producto total, por ello de acuerdo al procedimiento de SMCV, no se requieren establecer controles adicionales a los definidos en la FDS","Cumplir lo indicado en la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2021-06-01","51","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",16314]
[null,"SILICONA CRISTAL_DARYZA SAC_FDS.pdf","2018-10-01","SILICONA CRISTAL","","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","",false,"Otros","Liquido inflamable","Liquido",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2022-09-13","37","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17554]
[null,"standar Calcio 1000 ppm_Perkin elmer_FDS.pdf","2018-10-04","standar Calcio 1000 ppm","Perkin Elmer","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-03-19",null,"[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",14550]
[null,"MOLIBDENO 1_HACH_FDS.pdf","2018-10-08","MOLIBDENO 1","HACH","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"Insumo Laboratorio","Toxico","Solido",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-04-03",null,"[List]","","2025-10-09","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",14682]
[null,"HYPERFLOC AF 306 US MS_SNF Inc_FDS.pdf","2018-10-12","HYPERFLOC AF 306 US MS_SNF Inc_FDS","","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS.\nEl producto no puede ser usado por gestantes o mujeres en periodo de lactancia.","La seccion 2 indica que no esta clasificado de acuerdo al parrafo (d) del reglamento 29CFR 1910.1200, que indica si un producto es peligroso. Ademas la seccion 15 indica que contien acrilamida. Se infiere que no contiene insumos fiscalizados","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-04-26",null,"[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",14801]
[null,"Fluido de Silicona para Desmolde MOLYKOTE_DUPONT_FDS.pdf","2018-10-16","Fluido de Silicona para Desmolde MOLYKOTE® 316","DUPONT","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Otros","Liquido inflamable","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•\tProtección de ojos: Lentes de seguridad de uso general con protección lateral.\n•\tProtección de manos: Guantes nitrilo como por ejemplo Microflex (SMCV: 40632010, 40631988, 40632003, 40632004).\n•\tProteccion respiratoria: Respirador Full face con vapores orgánicos como por ejemplo filtros 2097 (SMCV: MN 40226074).\n•\tProtección para el cuerpo: Trajes desechables resistente a químicos (SMCV: 40233676, 40228887, 40228886) o (SMCV: 40745489, 40745488, 40745487, 40745490).\nAsegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.\n","Los residuos generados son peligrosos","No","Si","No",null,"",null,"","","","64742-48-9","Nafta (petróleo), fracción pesada tratada con Hidrogeno",">= 83.0 - <= 85.0 %\n","[List]","2025-09-17",null,"[List]","","2025-09-22","Si","Si","Si","No","SGS",null,"",null,"Empresa Contratista",22262]
[null,"GRILUMIN 14 Azul 3.25 MM_Lincoln_FDS.pdf","2018-10-17","GRILUMIN 14 Azul","Lincoln","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS.\nLos humos de soldadura son potenciales cancerígenos, es muy importante el uso de ventiladores/extractores en la zona de trabajo y la protección respiratoria.",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2021-09-27","30; 37; 80","[List]","","2025-07-07","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",16607]
[null,"MEMBRANA ASFALTICA _ KOVERTECH_ FDS.pdf","2018-10-30","MEMBRANA ASFALTICA"," KOVERTECH","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Seguir las recomendaciones de las FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2020-03-02","51","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",15637]
[null,"Lana de Vidrio_Leco_FDS.pdf","2018-11-06","Lana de Vidrio","Leco","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-04-15",null,"[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",14732]
[null,"PTOUCH 2X +6X340GM FLAT BLACK_ RUST OLEUM_ FDS.pdf","2018-11-09","PTOUCH 2X +6X340GM FLAT BLACK","RUST OLEUM","Medio: Cancerígeno o IQPF",";#Si;#","Sin comentarios","No","No","[Table]","No aplica",false,"Desengrasante","Gas inflamable","Aerosol","Producto no puede ser usado por mujeres gestantes/lactantes","De la revisión de los componentes declarados en la FDS se concluye que no cuentan con componentes cancerígenos listados en el grupo1-IARC. El producto contiene componentes que generan efectos negativos en el embrion/feto. No puede ser usado por mujeres gestantes/lactantes.\nTomar en cuenta las recomendaciones de la FDS sobre EPP y señalización.","El producto es un aerosol inflamable,  seguir cumplir con las recomendaciones de la FDS","No","Si","No",null,"",null,"","","","67-64-1\n74-98-6 \n64742-47-8 \n106-97-8  \n14807-96-6 \n64742-49-0\n64742-95-6 \n1330-20-7 \n95-63-6 \n64742-89-8\n1333-86-4 \n100-41-4 \n123-86-4 ","Acetona \nPropano \nDestilado Liviano Hidrotratado\nN-Butano \nTalco (silicato de magnesio hidratado) \nDestilados, Hydrotreated, Ligero \nSolvente Aromatico\nXileno \n1,2,4-Trimetilobenceno \nHidrocarburo Alifático \nNegro de Carbón \nEtilobenceno \n","34\n18\n11\n8.3\n5.2\n3.6\n2.2\n1.5\n1.1\n0.9\n0.8\n0.3","[List]","2018-11-26","41","[List]","","2025-10-10","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",14100]
[null,"SILICONA VERSACHEM MEGA GREY_PERMATEX_FDS.pdf","2018-11-28","VERSACHEM MEGA GREY","","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","","El producto contiene Aluminio cancerígeno del grupo 1-IARC, en un valor inferior al 2% del producto total, por la forma de presentación del producto no se hace necesario definir controles.","El producto contiene Alumino, el daño se produce por respirar material particulado en concentraciones superiores a los limites permisibles, pero el este producto viene en pasta,  eliminado la forma de ingreso. Se debe cumplir con las recomendaciones de la FDS, ademas segun la FDS recomienda que cuenten con Duchas y lavaojos cercanas a la zona de trabajo, difundir la FDS a todo el personal que tendra contacto con este PQ.",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2020-09-07","68","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",15870]
[null,"Sellador de Silicona S997_Ledar_FDS.pdf","2018-12-01","Sellador de Silicona S997","LEDAR","Bajo: FDS indica producto no peligroso","No","No aplica","","","[Table]","",false,"Aditivo","No aplica","Liquido","No aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS.",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2023-02-24","33","[List]","","2024-10-18","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17914]
[null,"Silirub 2+_Soudal_FDS.pdf","2018-12-07","Silirub 2+","Soudal N.V","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No aplica","No","No","[Table]","",false,"","No aplica","Liquido","No aplica","cumplir con las indicaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","","37859-55-5","2-pentanona,O,O',O'","≥ 1 – < 5","[List]","2024-04-29","14","[List]","","2024-05-03","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",20202]
[null,"1 GRAY_MAGNAFLUX_FDS.pdf","2018-12-14","#1 GRAY","MAGNAFLUX","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","Solido",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS","Los residuos generados no son peligrosos.","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-12-02","37","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",15443]
[null,"ACEITE HP_ANDREAS STIHL_FDS.pdf","2018-12-18","Aceite mineral altamente refinado (I Otros medios de P 346 DMSO Extracto < 3%) y aditivos.","ANDREAS STIHL AG & Co.KG","Bajo: FDS indica producto no peligroso","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Lubricante","No aplica","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2024-11-22","46","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",21145]
[null,"40237309_REACTIVO DE CLORO LIBRE DPD_HACH COMPANY_FDS.pdf","2018-12-27","40237309_REACTIVO DE CLORO LIBRE DPD","HACH COMPANY","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","40237309",false,"Insumo Laboratorio","Toxico","Liquido",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-08-22","68","[List]","","2025-09-24","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",15180]
[null,"DELIMER PLUS_SPARTAN CHEMICAL PERU_FDS.pdf","2019-01-01","DELIMER PLUS","SPARTAN CHEMICAL PERU","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"Otros","Corrosivo","Liquido","NA","NA","NA","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-02-13",null,"[List]","","2025-10-09","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",14375]
[null,"40569666_SULFITO 1 REACTIVO_HEXIS CIENTIFICA LTDA_FDS.pdf","2019-01-03","40569666_SULFITO 1 REACTIVO","HEXIS CIENTIFICA LTDA","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","40569666",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-08-13","68","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",15153]
[null,"BOHLER FOX 7018_FDS .pdf","2019-01-07","Electrodo para soldar","BOHLER","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS.\nLos humos de soldadura son potenciales cancerígenos, es muy importante el uso de ventiladores/extractores en la zona de trabajo y la protección respiratoria.",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2021-07-01",null,"[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",16356]
[null,"REACTIVO CLORO LIBRE DPD_HACH_FDS.pdf","2019-01-10","Reactivo de Cloro Libre DPD","HACH","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","",false,"Insumo Laboratorio","Toxico","Liquido",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS, se debe de contar con duchas/Lavaojos cercanos a la zona de trabajo",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2022-06-27","95","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17379]
[null,"40549388_CS24 30 UGG IN 75 CST HYDROCARBON OIL_SPECTRO SCIENTIFIC_FDS.pdf","2019-01-22","40549388_CS24 30 UGG IN 75 CST HYDROCARBON OIL","SPECTRO SCIENTIFIC","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","40549388",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-05-08","66","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",14844]
[null,"Molibdeno 2 Reactivo de molibdato de gama baja_HACH_FDS_Rv2.pdf","2019-01-28","Molibdeno 2 Reactivo de molibdato de gama baja","HACH","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-05-27","22","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",14882]
[null,"LPS 3.pdf","2019-02-02","LPS 3","ITW Pro Brands","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-07-11",null,"[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",15034]
[null,"V MAR 3_GCP APPLIED TECHNOLOGIES_FDS.pdf","2019-02-06","V-MAR 3","GCP Applied Technologies","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","Sin comentarios","","","[Table]","",false,"Aditivo","Toxico","Liquido","Sin comentarios","Cumplir con las indicaciones de la FDS","Los residuos generados son peligrosos","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2023-09-08","33","[List]","","2023-09-08","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",19371]
[null,"40220996_PEGAMENTO KLEBFIX_WÜRTH PERÚ SAC_FDS.pdf","2019-02-15","40220996_PEGAMENTO KLEBFIX","WÜRTH PERÚ SAC","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","40220996",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-10-02","41; 42; 43","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",15296]
[null,"DASAUT.pdf","2019-02-15","DASAUT","INVETISA","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS","Producto usado para pruebas en control de polvo.","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-06-20","98","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",14959]
[null,"Resina Epoxica L .Toolcraft_FDS.pdf","2019-02-25","Resina Epoxica L Toolcraft","Toolcraft","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS.",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2020-10-19","35","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",15952]
[null,"40218055_ACETILENO ABSORCION ATOMICA (HDSP N° P-4559)_PRAXAIR PERÚ SRL_FDS.pdf","2019-02-28","40218055_ACETILENO ABSORCION ATOMICA (HDSP N° P-4559)","PRAXAIR PERÚ SRL_FDS","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","40218055",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-07-24","66","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",15076]
[null,"40547606_Tulsion MB-160_THERMAX LTD_FDS.pdf","2019-03-01","40547606_Tulsion MB-160","THERMAX LTD","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","40547606",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2020-02-12",null,"[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",15611]
[null,"MOBIL SUPER TRC - PRO 15W-40_EXXONMOBIL_fds.pdf","2019-03-08","MOBIL SUPER TRC - PRO 15W-40","Exxon Mobil","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2022-03-18","50","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17146]
[null,"LOCTITE 480.pdf","2019-03-27","Loctite 480","Henkel","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"La FDS esta en ingles, corrigieron la observación. La FDS ya esta en español. No cambiaron la version por ello el documento se chancó.",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-11-06",null,"[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",15376]
[null,"ACONDICIONADOR DE METALES_CHEMICAL MINING S.A._FDS.PDF","2019-04-01","ACONDICIONADOR DE METALES_CHEMICAL MINING S.A._FDS","","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-09-04","2","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",15227]
[null,"40201109_Exatub 81 Ni2_SOLDEX SA_FDS.pdf","2019-04-03","Exatub81 Ni2","","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","40201109",false,"","No aplica","",null,"El producto genera humos de soldadura considerado como agente cancerígeno a partir del 2018, es por ello que se requiere el uso de sistemas de ventilación/extracción local y uso de protección respiratoria",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-03-04","80","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",14472]
[null,"Chemizorb 101595_Supelco_FDS.pdf","2019-04-08","Chemizorb H+ MERCK","Merck - Supelco","","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS.",null,"En revisión","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2021-07-20","66","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",16393]
[null,"LOCTITE 454 PRISM GEL.pdf","2019-04-16","ADHESIVO INSTANTANEO GEL LOCTITE 454","LOCTITE","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"Pegamento","Toxico","Liquido",null,null,null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-11-07","37","[List]","","2025-09-24","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",15380]
[null,"JET PATCH EPOXY GRIS_CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS_FDS.pdf","2019-04-25","JET PATCH EPOXY GRIS","CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-05-27","49","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",14879]
[null,"Aero MX-3601 Promoter_CYTEC CHILE_FDS.pdf","2019-04-29","Aero MX-3601 Promoter","CYTEC CHILE Ltda","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","Sin comentarios","","","[Table]","",false,"Insumo Produccion","Liquido inflamable","Liquido","Sin comentarios","Cumplir con las indicaciones de la FDS","Los residuos generados son peligrosos","No","Si","No",null,"",null,"","","","64742-53-6\npatentado\npatentado\n64742-47-8","Destilados de petroleo\nester de xantato\nxanthic acid ester\ndestilados de petroleo","30-60\n20-40\n10-15\n5-10","[List]","2024-01-10","60","[List]","","2024-01-18","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",19809]
[null,"40715553_Dura Coat Abrasion 306_FDS.pdf","2019-05-05","Dura Coat Abrasion 306","DURA COAT","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","40715553",false,"Otros","Corrosivo","Liquido",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS, se debe de contar con duchas/Lavaojos cercanos a la zona de trabajo.",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2022-06-24","31","[List]","","2023-03-20","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17372]
[null,"40578587_SOLUCIÓN ACUOSA DE ORGANOFOSFONATOS, TRIAZOL, POLÍMEROS SINTÉTICOS, MOLIBDATO DE SODIO_AQA QUIMICA SA V1_FDS.pdf","2019-05-10","40578587_SOLUCIÓN ACUOSA DE ORGANOFOSFONATOS, TRIAZOL, POLÍMEROS SINTÉTICOS, MOLIBDATO DE SODIO","AQA QUIMICA SA V1_FDS","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","40578587",false,"Solvente","No aplica","Liquido",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS","Cumplir con las indicaciones de la FDS.","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-06-25","45","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",14969]
[null,"40215334_TIP TOP RUBBER T2 A_REMA TIP TOP_FDS.pdf","2019-05-10","40215334_TIP TOP RUBBER T2 A","REMA TIP TOP","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","40215334",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-12-03",null,"[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",15456]
[null,"40501554_ph 7.00 BUFFER_THERMO FISHER_FDS.pdf","2019-05-18","PH 7.00 BUFFER","THERMO FISHER","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","40501554",false,"Insumo Laboratorio","No aplica","Liquido",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2021-07-27",null,"[List]","","2025-10-10","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"",16414]
[null,"40200905_FLOMIN C 3330_ESPECIALIDADES TECNICAS SAC_FDS.pdf","2019-05-24","FLOMIN C 3330","Especialidades Tecnicas S.A.C.","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","40200905",false,"Insumo Produccion","No aplica","Solido",null,"Cumplir con las indicaciones de la FDS.\n",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2023-03-23","7; 6","[List]","","2025-07-07","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17988]
[null,"EZ MUD DP_Halliburton_FDS.pdf","2019-05-28","EZ MUD DP","","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS. Asegurar una ventilación adecuada.","Cumplir con las recomendaciones de la FDS. ","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2021-11-17",null,"[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",16835]
[null,"40539205_Conductividad Estándar_OAKTON_FDS_V1.pdf","2019-06-02","Conductividad Estándar","OAKTON","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","40539205",false,"Insumo Laboratorio","No aplica","Liquido",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS. La FDS indica que el PQ tiene un peligro bajo para un uso normal.",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2020-07-31","66","[List]","","2025-10-10","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",15848]
[null,"AERO MX 2415 PROMOTER_Solvay_FDS.pdf","2019-06-07","AERO MX 2415 PROMOTER","Solvay","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS, Se debe de contar con duchas y lavaojos cercanos a la zona de trabajo.",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2020-11-22","82","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",16013]
[null,"Shell Rimula R2 Multi 25W-50_Comercial Importadora_FDS.pdf","2019-06-19","Shell Rimula R2 Multi 25W-50","Comercial Importadora","Bajo: FDS indica producto no peligroso","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Lubricante","No aplica","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","","70024-69-0\n64742-53-6, 64742-54-7,64742-55-8","Sulfonato de calcio\nAceite base inter\u0002cambiable de baja viscosidad","< 0.99\n0-99","[List]","2024-10-31",null,"[List]","","2024-11-04","Si","Si","Si","","Consorcio JM","[List]","",null,"Empresa Contratista",21040]
[null,"Motorcraft Motor Oils_PHILLIPS 66 LUBRICANTS_FDS.pdf","2019-06-25","Motorcraft Motor Oils","Phillips 66 Lubricants","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS","Almacenar sobre contención","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-09-13",null,"[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",15262]
[null,"40203885_Yoduro de potasio 3162_Avantor_FDS.pdf","2019-06-25","Yoduro de potasio","Avantor","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","Si",null,"","","[Table]","40203885",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS, se debe de contar con duchas/lavaojos cercanos a la zona de trabajo.","Cumplir con las indicaciones de la FDS","No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2020-12-22","66","[List]","","2024-05-07","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",16072]
[null,"CGSI 1000 μgmL CGSI1 - 500ML_FDS.pdf","2019-07-03","CGSI 1000 μgmL CGSI1 - 500ML","Inorganic Ventures","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,null,"Producto no peligroso, se actualiza el nombre de acuerdo a lo indicado en la FDS.","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2020-02-21","66","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",15627]
[null,"40649925_ABM75 BARRA SELLANTE_HOTTINGER BALDWIN MESSTECHNIK GMBH_FDS_V1.pdf","2019-07-10","40649925_ABM75 BARRA SELLANTE","HOTTINGER BALDWIN MESSTECHNIK GMBH","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","40649925",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-09-13",null,"[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",15255]
[null,"Balance de nitrógeno - Dióxido de carbono 2 - 20 Monóxido de carbono 01 - 05 Óxido nítrico 01ppm - 025 (gama de 5 componentes)_LINDE_FDS.pdf","2019-07-11","Balance de nitrógeno - Dióxido de carbono 2 - 20 Monóxido de carbono 01 - 05 Óxido nítrico 01ppm - 025 (gama de 5 componentes)","Linde","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","Si",null,"","","[Table]","",false,"Otros","Gas comprimido","Gaseoso",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS, se debe de restringuir el uso a gestantes y lacatantes ya que tiene componentes que pueden dañar al feto.",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2022-08-02","16","[List]","","2024-05-07","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17476]
[null,"KUEHLERFROSTSCHUTZ KFS 12 _ Liqui Moly_FDS.pdf","2019-07-24","KUEHLERFROSTSCHUTZ KFS 12 - Liqui Moly_FDS","Liqui Moly","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","Si",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS. Segun la FDS indica que puede haber daño al feto, restringuir el uso a gestantes y lactantes. Difundir la FDS cuanto se utilice","Cumplir con las indicaciones de la FDS","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2020-12-10","30","[List]","","2024-05-07","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",16046]
[null,"40226155_THERMINOL 66_Eastman Chemical Company_FDS.pdf","2019-07-28","Therminol 66","Eastman Chemical Company","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No",null,"","","[Table]","40226155",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS, se debe de contar con duchas / Lavaojos cercanos a la zona de trabajo",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2022-04-19","41","[List]","","2025-07-20","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",17223]
[null,"Líquido de transmisión para embrague doble_Ford Motor Company_FDS_V2.pdf","2019-08-01","Líquido de transmisión para embrague doble","Ford Motor Company","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS","Aprobado, la sección 15 indica la reglamentación refrente a los componentes peligrosos.","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-08-27",null,"[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",15208]
[null,"Aceite simp drive 1002_FLOTTWEG SE_FDS.pdf","2019-08-10","ACEITE SIMP DRIVE FLOTTWEG 1002.195.00-02","FLOTTWEG SE.","Bajo: FDS indica producto no peligroso","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Lubricante","No aplica","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS","Almacenar sobre segunda contención","No","No","No",null,"",null,"","","","110-25-8","(Z)-N-methyl-N-(1-oxo\u00029-octadecenyl)glycine","0.1 - 0.25","[List]","2025-03-11","35","[List]","","2025-05-21","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",21497]
[null,"SikaGrout 110_Sika Perú_FDS.pdf","2019-08-15","SikaGrout 110","SIKA","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","",false,"Aditivo","No aplica","Solido",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2022-07-04","16","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17419]
[null,"HARDNESS BUFFER_HANNA_FDS.pdf","2019-09-09","HARDNESS BUFFER","HANNA","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS.",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2022-03-16","68","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17131]
[null,"40126331_CAT COMPACTOR OIL_Terpel Comercial del Perú_FDS.pdf","2019-09-09","CAT COMPACTOR OIL","Terpel Comercial del Perú S.R.L.","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","sin comentarios","","","[Table]","40126331",false,"Lubricante","No aplica","Liquido","Sin comentarios","Cumplir con las indicaciones de la FDS","Almacenar sobre segunda contención, los residuos generados se maneajn como impregnados con hidrocarburos ","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2023-09-01","37","[List]","","2024-10-21","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",19348]
[null,"Estándar Conductividad12880.HI7030_HANNA_FDS.pdf","2019-09-18","Estándar Conductividad HI7030","","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2021-11-04","18","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",16761]
[null,"40222235_LOCTITE ACTIVADOR 7471_HENKEL_FDS.pdf","2019-09-24","40222235_LOCTITE ACTIVADOR 7471_HENKEL_FDS","HENKEL","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","40222235",false,"Aditivo","Gas inflamable","Aerosol",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS","Material inflamable","No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-10-31",null,"[List]","","2025-09-24","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",15365]
[null,"40696389_Acido tetrafluoroborico_Sigma Aldrich_FDS.pdf","2019-09-29","40696389_Acido tetrafluoroborico_Sigma Aldrich","Sigma","Alto: Listado de sustancias potencialmente peligrosas de SMCV",";#No;#","No aplica","No","Si","[Table]","40696389",false,"","No aplica","","No aplica","El producto es corrosivo.\nCumplir con las recomendaciones de la FDS.\nEl primer tratamiento de primeros auxilios es con pasta de gluconato cálcico.\nCapacitar a los trabajadores en la FDS y los controles por la exposición.",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","","16872-11-0","Fluoroboric acid",">= 50 - < 70%\n","[List]","2020-02-19","66","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",15615]
[null,"BATERIA VRLA_VICTRON ENERGY_FDS.pdf","2019-10-02","BATERIA VRLA","VICTRON ENERGY","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS. Si a consecuencia de un golpe o de un uso no conforme se produce daño a la batería, los compuestos de arsenico u otros productos peligrosos pueden afectar la salud de los expuestos.","Cumplir con las indicaciones de la FDS, las baterias en desuso deben almacenarse sobre segunda contención y separados de otros residuos.","No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2020-09-22",null,"[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",15905]
[null,"Colma Fix 32 Part A_Sika Peru_FDS.pdf","2019-10-07","Colma Fix-32 Part A","Sika Peru S.A.C. ","","",null,"","","[Table]","",false,"Aditivo","Toxico","Solido",null,"Cumplir con las indicaciones de la FDS.",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2023-03-28","14","[List]","","2023-03-31","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",18000]
[null,"LoctiteSF770_Henkel_fds.PDF","2019-10-10","LOCTITE SF770","Henkel","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado con la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2021-05-07","37","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",16250]
[null,"F-TROL_Quality Drilling_FDS.pdf","2019-10-15","F-TROL","","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS,",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2022-02-14",null,"[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17046]
[null,"ACEITE DE MOTOR DE MEZCLA SINTÉTICA_FORD MOTOR COMPAÑY_FDS.pdf","2019-10-21","ACEITE DE MOTOR DE MEZCLA SINTÉTICA_FORD MOTOR COMPAÑY_FDS","Ford Motor Company","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No",null,"","","[Table]","",false,"Lubricante","No aplica","Liquido",null,"Cumplir con las indicaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2023-07-17","37","[List]","","2023-07-26","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",19171]
[null,"40237992_STOP IT PIPE REPAIR TAPE_INDUMAR PRODUCTS INC_FDS.pdf","2019-10-25","40237992_STOP IT PIPE REPAIR TAPE_INDUMAR PRODUCTS INC_FDS","INDUMAR PRODUCTS INC","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","40237992",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS, se debe de contar con duchas y Lavaojos cercanos a la zona de trabajo",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2021-11-10","6","[List]","","2025-05-15","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",16791]
[null,"SOLUCION CALMAGITE_HANNA_FDS.pdf","2019-10-29","CALMAGITE SOLUTION","HANNA INSTRUMENTS","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2022-03-16","68","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17137]
[null,"ACEITE SHELL_Helix_HX3_20W-50_FDS.PDF","2019-11-13","Helix HX3 20W-50","SHELL España S.A.","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","",false,"Lubricante","No aplica","Liquido",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2022-06-27","95","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17384]
[null,"PHP 60_SNF_FDS.pdf","2019-11-19","PHP 60","SNF Inc.","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"Insumo Produccion","No aplica","Liquido",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS.","La FDS indica que el producto no es peligroso.","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2020-09-01",null,"[List]","","2025-09-17","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",15862]
[null,"MC-C200_Moly Cop Adesur_FDS.pdf","2019-12-02","MC-C200_Moly Cop Adesur_FDS","Moly-Cop Adesur S.A","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Seguir las recomendaciones de la FDS","Cumplir con las indicaciones de la FDS. Es un líquido inflamable.","No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2020-03-11",null,"[List]","","2025-09-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",15648]
[null,"MC-C3005_Moly Cop Adesur_FDS.pdf","2019-12-02","MC-C3005_Moly Cop Adesur_FDS","Moly-Cop Adesur S.A.","Bajo: FDS indica producto no peligroso","No",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Seguir las recomendaciones de la FDS","Cumplir con las indicaciones de la FDS, producto inflamable.","No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2020-03-11",null,"[List]","","2025-09-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",15649]
[null,"MC-C3386_FDS.pdf","2019-12-02","MC-C3386","MOLYCOP","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Seguir las recomendaciones de las FDS.","Cumplir con las indicaciones de la FDS. Producto tóxico e inflamable.","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2020-06-21","82","[List]","","2025-09-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",15748]
[null,"ESMALTE PLUS_CHEMICAL MINING S.A._FDS_V02.pdf","2019-12-09","ESMALTE PLUS_CHEMICAL MINING S.A._FDS_V02","","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","Si",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS.\nEl producto contiene tolueno, no puede ser usado por gestantes ni mujeres en periodo de lactancia.",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-09-14","28","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",15266]
[null,"TIP TOP CEMENT SVS VULC_REMA TIP TOP AG_FDS.pdf","2019-12-19","TIP TOP CEMENT SVS VULC","REMA TIP TOP AG","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"Pegamento","Liquido inflamable","Liquido",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2019-10-01",null,"[List]","","2025-09-24","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",15295]
[null,"Serie X-Booster_ENAEX_FDS.pdf","2019-12-30","Serie X-Booster","ENAEX Servicios S.A. ","Alto: Listado de sustancias potencialmente peligrosas de SMCV","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS. Producto explosivo.\nDifundir la FDS con personal involucrado en la tarea, mantener una copia de la FDS en campo.","Explosivo ","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2020-08-21","26","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",15854]
[null,"WER MP2_MORKEN GROUP_FDS.pdf","2020-01-01","WER MP2","MORKEN PERU SAC","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS.",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2022-02-16","52","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17051]
[null,"PQ Fiscalizados.pdf","2020-01-01","Solución Ácido Nítrico 50%","SGS","","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,null,null,"En revisión","No","Si",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2021-11-06","18","[List]","","2024-10-18","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",16775]
[null,"F-LUBE_CORE TECH S.A._FDS.pdf","2020-01-07","F-LUBE","CORE TECH S.A.","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"Lubricante","No aplica","Liquido",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS","FDS indica que no es peligroso","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2022-06-20","79","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17362]
[null,"Sikaflex 11FC-Plus Colores_Sika Perú_FDS.pdf","2020-01-09","Sikaflex11FC-Plus  Colores","Sika Perú S.A.C.","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","Sin comentarios","","","[Table]","",false,"Pegamento","Toxico","Semisolido","Sin comentarios","Cumplir con las indicaciones de la FDS",null,"No","Si","En revisión",null,"",null,"","","","77703-56-1 \n915-687-0 \n932742-30-8 ","Urea,N,N''\nSebacato de pentametilpiperidilo \nEndurecedor LI (Isoforondiamina) ","2.5 – 5.0\n0.025 – 2.5\n0.025 – 2.5","[List]","2024-04-11","14","[List]","","2024-04-24","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",20153]
[null,"Argon G8000-70001_Agilent_FDS.pdf","2020-01-20","Argon","Agilent","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","",false,"Insumo Laboratorio","Gas comprimido","Gaseoso",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS, se debe de ciontar duchas/Lavaojos cercanos a la zona de trabajo.",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2022-07-14","66","[List]","","2023-02-21","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17439]
[null,"SDS NALCO PK9516.pdf","2020-02-04","NALCO® PK9516_NALCO_FDS","NALCO","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2020-11-10",null,"[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",15992]
[null,"Nitrato de amonio industrial baja densidad_FERTINAL_FDS.pdf","2020-02-10","Nitrato de amonio industrial baja densidad","FERTINAL","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","Sin comentarios\n","","","[Table]","",false,"Insumo Voladura","Material comburente","Solido","Sin comentarios","Cumplir con las indicaciones de la FDS","Cumplir con las indicaciones de la FDS. Las bolsas vacias pueden reaprovecharse, deben estar libre de contenido","No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2023-09-08","107","[List]","","2023-09-12","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",19374]
[null,"Shell Air Tool Oil S2 A 100_Corporación Primax S.A._FDS.pdf","2020-02-18","Shell Air Tool Oil S2 A 100","","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"Lubricante","No aplica","Liquido",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS. \nAsegurar una ventilación adecuada.\n",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2022-06-01",null,"[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17308]
[null,"DUSTWORX SUPRESOR DE POLVO.pdf","2020-02-24","DUSTWORX","","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2020-02-24","98","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",15631]
[null,"Rubber solution RB_ContiTech Chile_FDS.pdf","2020-02-26","Rubber solution RB","ContiTech Chile S.A.","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","Sin comentarios","","","[Table]","",false,"Pegamento","Liquido inflamable","Liquido","sin comentarios","Cumplir con las indicaciones de la FDS","Es un líquido inflamable, los residuos generados son peligrosos","No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2023-08-03","41; 42","[List]","","2024-10-18","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",19267]
[null,"EUCO SURESHOT AF_QSI_FDS.pdf","2020-03-01","EUCO SURESHOT AF","QSI","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS. \nConsiderar contar con duchas/lavaojos cercano a la zona de manipulación del producto químico.",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2021-08-31",null,"[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",16484]
[null,"CSSO-HDS-002   EXSANEL Detonador No Eléctrico Conector Unidireccional SP.pdf","2020-03-02","DETONADOR NO ELECTRICO EXSANEL","","Alto: Listado de sustancias potencialmente peligrosas de SMCV","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS. Producto Explosivo. ",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2020-10-16","107","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",15949]
[null,"Nalco 1856_Ecolab Argentina_FDS.pdf","2020-03-11","Nalco 1856","Ecolab","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","Sin comentarios","","","[Table]","",false,"Aditivo","Toxico","Liquido","Sin comentarios","Cumplir con las indicaciones de la FDS.\nPuede provocar defectos genéticos.\n","Cumplir con las indicaciones de la FDS. Los residuos generados se manejan como peligrosos","No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2023-08-08","68","[List]","","2023-08-14","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",19287]
[null,"40411854_Etanol absoluto para análisis EMPARTA® ACS_Supelco_FDS_V2.PDF","2020-03-19","Etanol absoluto para análisis EMPARTA® ACS","Supelco","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","40411854",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS.",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2020-07-06","66; 82","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",15795]
[null,"SHELL HD COOLANT 50-50__SHELL_FDS.pdf","2020-03-23","Shell HD Premium N Antifreeze/Coolant Pre-Diluted 50/50","","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS. Segun la FDS, sus componentes puede causar daño al feto en personas embarazadas, restringuir el uso.",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2020-09-09",null,"[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",15872]
[null,"1606 DUOLEC INDUSTRIAL GEAR OIL_Lubrication Engineers _FDS.pdf","2020-03-30","Lubricante","Lubrication Engineers Inc.","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","",false,"Lubricante","No aplica","Liquido",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS.",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2022-08-02","23","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17473]
[null,"Ursa Super Plus EC SAE 15W-40_Chevron_FDS.pdf","2020-04-03","Ursa Super Plus EC SAE 15W-40","Chevron","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","\nSincomentarios","","","[Table]","",false,"Lubricante","No aplica","Liquido","Sin comentarios","Cumplir con las indicaciones de la FDS","Almacenar sobre segunda contención ","No","No","No",null,"",null,"","","","Mescla","Aceite mineral altamente refinado (c15-C50)","70-99%","[List]","2024-02-15","51","[List]","","2024-02-19","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",19964]
[null,"Solución de lavado 1 concentrado_LuminUltra_FDS V2.pdf","2020-04-08","Solución de lavado 1 concentrado","","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS, se debe de contar con duchas/Lavaojos cercanos a la zona de trabajo",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2021-03-23","68","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",16192]
[null,"SOLVO-50-CHEM TOOLS-FDS.pdf","2020-04-15","SOLVO-50","CHEM TOOLS SAC","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2021-09-16","35","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",16529]
[null,"FS01_HBM_FDS.pdf","2020-04-16","FS01","","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","Si",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS. Contiene Alcohol Isopropilo Nro CAS 67-63-0, el cual puede  afectar la fertilidad y desarrollo del embrión, se debe de restringir uso en gestantes y lactantes. Difundir la FDS a todo el personal que utilice el PQ.","Cumplir con las indicaciones de la FDS","No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2020-10-30",null,"[List]","","2024-05-07","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",15972]
[null,"WELD KLEEN 350 ANTI-SPATTER LIQUID_WELD AID PRODUCTS_FDS.pdf","2020-04-30","WELD KLEEN 350 ANTI-SPATTER LIQUID_WELD AID_FDS","Weld-Aid Products","Bajo: FDS indica producto no peligroso","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Insumo Soldadura","No aplica","Solido","No Aplica",null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2024-05-14","37","[List]","","2024-05-16","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",20333]
[null,"PYSCLOR 6132_PYSEIN.pdf","2020-05-02","PYSCLOR 6132_PYSEIN","PYSEIN","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS, producto corrosivo. Contar con Duchas y Lavaojos cercanos a la zona de trabajo.","Se envía respuesta de consulta a SUNAT, sbre reportabilidad como IQPF","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2020-09-05","16","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",15865]
[null,"11470- DEVCON WEARGUARD FINE LOAD RESINE Y HARDENER_ITW Performance Polymers_FDS.pdf","2020-05-04","Compuesto Antiabrasivo","ITW Performance Polymers","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","",false,"Otros","Corrosivo","Liquido",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS. Se debe de contar con duchas y Lavaojos cercanos a la zona de trabajo, Asegurar una ventilación adecuada.\nKit 2 componentes","El producto es un kit compuesto por una resina y un endurecedor. ","No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2022-07-25",null,"[List]","","2023-02-21","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17457]
[null,"Aceite aislante Nytro Taurus.pdf","2020-05-19"," 4501586432_Aceite aislante Nytro Taurus_FDS","NYNAS","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS"," 4501586432_Aceite aislante Nytro Taurus_FDS","No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2020-05-19","81","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",15717]
[null,"9832 DUOLEC SYN GEAR LUBRICANT_Lubrication Engineers_FDS.pdf","2020-05-21","9832 DUOLEC SYN GEAR LUBRICANT ","LUBRICATION ENGINEERS/SERLUB","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","",false,"Lubricante","No aplica","Liquido",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS.",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2022-09-20","25","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17565]
[null,"JOTUN THINNER N 37 _ JOTUN_ FDS.pdf","2020-05-23","JOTUN THINNER N 37","JOTUN","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS.\nEl producto es inflamable.",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2020-02-19","51","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",15617]
[null,"Limpiador de Contactos Electrónicos_WEICON GmbH & Co. KG_FDS.pdf","2020-06-02","Limpiador de Contactos Electrónicos_WEICON","WEICON GmbH & Co. KG","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","",false,"Solvente","Gas inflamable","Aerosol",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS, se debe de contar con Duchas/Lavaojos cercanos a la zona de trabajo.",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2022-12-07",null,"[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17721]
[null,"ULTCOV 2X SSPR 6PK LATAM GLS WHITE_Rust Oleum Corporation_FDS.pdf","2020-06-15","ULTCOV 2X +SSPR 6PK LATAM GLS WHITE","Rust-Oleum Corporation","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","Si",null,"","","[Table]","",false,"Aditivo","Gas inflamable","Aerosol",null,"Cumplir con las indacaciones de la FDS.\nRestringido para las gestantes: LA FDS indica que tiene componentes Xileno CAS N° (1330-20-7), Etilobenceno N° CAS  (100-41-4)  Toxicidad prenatal, Afecta la fertilidad y el desarrollo del Feto.\nLa FDS indica Use equipo de ventilacion a prueba de explosiones.","Establecer controles adecuados para el uso y almacenamiento ","No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2023-03-04","37","[List]","","2024-05-07","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17955]
[null,"Isobutileno (0,0005% - 1,34%), Oxígeno (19,5 - 23,5%) en equilibrio Nitrógeno_Mine Safety Appliances Company_FDS.pdf","2020-06-24","Isobutileno (0,0005% - 1,34%), Oxígeno (19,5 - 23,5%) en equilibrio Nitrógeno","Mine Safety Appliances Company","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"Otros","Gas comprimido","Gaseoso",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2022-06-09","130","[List]","","2023-02-17","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17332]
[null,"Shell Tellus S2 V32_Corporación Primax_FDS.pdf","2020-06-26","Shell Tellus S2 V32","Corporación Primax","Bajo: FDS indica producto no peligroso","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Lubricante","No aplica","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS.",null,"No","No","No",null,"",null,"","","","No asigando, son varios CAS","Aceite base intercambiable de baja viscosidad ","0-90","[List]","2024-11-11","50","[List]","","2024-11-16","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",21080]
[null,"40238291_TURBIDEX_HYDRO SOURCE LLC_FDS.pdf","2020-06-30","TURBIDEX"," HYDRO SOURCE LLC","Bajo: FDS indica producto no peligroso","No","No Aplica","No","No","[Table]","40238291",false,"Otros","No aplica","Solido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","","12173-10-3","Zeolita clinoptilolita / Potasio, Calcio, Aluminosilicato de sodio","100","[List]","2024-08-12","39","[List]","","2024-08-13","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",20661]
[null,"40198377_ULTRA SOLVE 40_NCH PERU SA_FDS.pdf","2020-07-10","40198377_ULTRA SOLVE 40","NCH PERU SA","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","40198377",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS, se deben de contar con duchas y lavaojos cercanos a la zona de trabajo.",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2021-03-01",null,"[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",16149]
[null,"LIMPIA VIDRIOS_DARYZA S.A.C_FDS_V1.pdf","2020-07-15","LIMPIA VIDRIOS","DARYZA S.A.C","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2020-08-06",null,"[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",15849]
[null,"40198368_ARENA GRANATE IG_OPTA.pdf","2020-07-20","ARENA GRANATE IG","OPTA ","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","40198368",false,"","No aplica","","Contiene un componente cancerígenos (Sílice, cuarzo cristalino CAS 14808-60-7) en un porcentaje menor al 1% del producto total, por ello de acuerdo al procedimiento de SMCV, no se requieren establecer controles adicionales a los definidos en la FDS.","El producto tiene componentes cancerígenos listados en el grupo1-IARC: Sílice, cuarzo cristalino. Cumplir con las recomendaciones indicadas en la FDS",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2021-04-26","116","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",16223]
[null,"40216506_ACETATO DE AMONIO_AVANTOR_FDS.pdf","2020-07-23","ACETATO DE AMONIO","AVANTOR","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","40216506",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS, se deben de contar con duchas / Lavaojos cercanos a la zona de trabajo.",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2021-12-10","66","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",16891]
[null,"H M TOALLAS LIMPIADORAS MOISTORE EATER_CHANCE COMPANY_ FDS.pdf","2020-07-27","H.M. Toallitas limpiadoras Moisture Eater II ™","CHANCE COMPANY","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No",null,"","","[Table]","",false,"Otros","Liquido inflamable","Liquido",null,"cumplir con las indicaciones  de la FDS",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2023-06-27","16","[List]","","2023-07-11","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",18921]
[null,"SOLVENTE DE LIMPIEZA ACETATO DE ETILO_ FOURTHANE LTDA_FDS.pdf","2020-08-01","SOLVENTE DE LIMPIEZA ACETATO DE ETILO","FOURTHANE LTDA","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","",false,"Solvente","Liquido inflamable","Liquido",null,"Cumplir con las indicaciones de FDS.\nLa hoja FDS indica disponer con de lava ojos y duchas de seguridad se encuentran cerca del lugar de trabajo.","Es parte del kit  Fourthane Red LB, el cual no esta considerado como Producto No Controlado, evaluación con asesor IQPF. ","No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2022-12-14","58","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17735]
[null,"GMC BLUE_ GMC_FDS.pdf","2020-08-18","GMC BLUE","GMC","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS.",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2021-05-04",null,"[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",16242]
[null,"Water Soluble Dye Tracer_Dober Chemical Corp _FDS.pdf","2020-08-20","Water Soluble Dye Tracer","Dober Chemical Corp","Bajo: FDS indica producto no peligroso","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Aditivo","No aplica","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS\n",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2024-05-15","37","[List]","","2024-05-20","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",20334]
[null,"40674209_ALCOHOL ETÍLICO 70º_PERU QUIMICOS_FDS.pdf","2020-08-31","40674209_ALCOHOL ETÍLICO 70º","PERU QUIMICOS","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","40674209",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS, producto para desinfeccion.",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2020-09-07","1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 12; 15; 17; 18; 19; 20; 21; 35; 37; 40; 42; 45; 46; 50; 52; 66; 101","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",15866]
[null,"NEOPLAST 8500HP_QSI_FDS.pdf","2020-09-01","NEOPLAST 8500 HP","QSI","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Seguir las recomendaciones de la FDS","La FDS indica que es un poliacrílico vinilo, el cual no es peligroso, además se adjunta hoja técnica.","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2021-09-02",null,"[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",16500]
[null,"CATALIZADOR EPOXICO TITANIC- ANYPSA-FDS.pdf","2020-09-05","CATALIZADOR EPOXICO ","ANYPSA","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS.",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2021-09-16","135","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",16537]
[null,"Material de soldadura nVent ERICO Cadweld, F20 – 115_ERICO International Corporation_FDS V2.pdf","2020-09-16","Material de soldadura nVent ERICO Cadweld, F20 – 150_ERICO International Corporation_FDS V2.pdf","ERICO International Corporation","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Insumo Soldadura","Solido inflamable","Solido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•\tProtección de ojos: careta de soldar\n•\tProtección de manos: Guantes de cuero para soldar/calorífugos\n•\tProtección respiratoria: Respirador con filtros para polvo y humos de metal.\n•\tProtección para el cuerpo: Ropa de cuero que cubra brazos y piernas.\n Asegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.\n","El personal debe conocer y cumplir con las indicaciones de la FDS","No","Si","No",null,"",null,"","","","7429-90-5\n1317-38-0\n1317-39-1","Aluminio en polvo\nOxido de cobre\nOxido de cobre (I)\n","30-60\n1-30\n1-<25\n","[List]","2025-07-16","50","[List]","","2025-07-25","Si","Si","Si","No","B&B MURILLO","[List]","",null,"Empresa Contratista",21965]
[null,"Material de soldadura nVent ERICO Cadweld, F20 – 90_ERICO International Corporation_FDS V2.pdf","2020-09-16","Material de soldadura nVent ERICO Cadweld, F20 – 150_ERICO International Corporation_FDS V2.pdf","ERICO International Corporation","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Insumo Soldadura","Solido inflamable","Solido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•\tProtección de ojos: careta de soldar\n•\tProtección de manos: Guantes de cuero para soldar/calorífugos\n•\tProtección respiratoria: Respirador con filtros para polvo y humos de metal.\n•\tProtección para el cuerpo: Ropa de cuero que cubra brazos y piernas.\n Asegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.\n","El personal debe conocer y cumplir con las indicaciones de la FDS.","No","Si","No",null,"",null,"","","","7429-90-5\n1317-38-0\n1317-39-1","Aluminio en polvo\nOxido de cobre\nOxido de cobre (I)\n","30-60\n1-30\n1-<25\n","[List]","2025-07-16","50","[List]","","2025-07-25","Si","Si","Si","No","B&B MURILLO","[List]","",null,"Empresa Contratista",21963]
[null,"Battery Optima_R & J Batteries_FDS.pdf","2020-09-18","Baterias de Plomo-acido","R & J Batteries Pty Ltd","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","Si","Uso restringido para las muejres gestantes, la FDS indique que tiene componentes como plomo Pb 7439-92-1 al 30-40%, Puede dañar el desarrollo del cerebro e interfiere con la reproducción","","","[Table]","",false,"Otros","Corrosivo","Liquido","Sin observaciones","Cumplir con las indicaciones de la FDS","Las baterias en desuso son reaprovechables . La evaluación de peligro se realiza en base al electrolito ","No","Si","No",null,"",null,"","","","7439-92-1\n68411-78-9\n7664-93-9\n9003-56-9\n9003-07-0","plomo Pb\nóxido de plomo PbO\nácido sulfúrico\ncomo ácido sulfúrico <51%\ncopolímero de estireno / butadieno / acrilonitrilo\npolipropileno","30-40\n30-40\n10-15\n5-8\n5-8","[List]","2023-12-05","18","[List]","","2023-12-06","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",19636]
[null,"40174717_DIATOMITA CALCINADA COMO FUNDENTE_IMERYS DIATOMITA S.A. DE C.V._FDS.pdf","2020-09-23","DIATOMITA CALCINADA COMO FUNDENTE","IMERYS DIATOMITA S.A. DE C.V.","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","40174717",false,"Otros","Toxico","Solido","El producto contiene un componente cancerígeno listados en el grupo1-IARC Silice Cuarzo >1 % de concentracion por lo que requiere controles adcionales para el uso del PQ","Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•\tProtección de ojos: Lentes de seguridad tipo google\n•\tProtección de manos: Guantes para químicos de nitrilo o neopreno (SMCV: 40632010, 40631988, 40632003, 40632004). \n•\tProtección respiratoria: Respirado con filtro para material particulado como el 2097 (SMCV: 40226074) o respirador desechable como el 8511 (SMCV: 40222514)\nAsegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.\n","Cumplir con las indicaciones de la FDS","Si","Si","No",null,"",null,"","","","68855-54-9\n14464-46-1 \n14808-60-7","DIATOMITA (DE) CALCINADA\nCRISTOBALITA\nCUARZO","100\n<77\n<1","[List]","2025-07-16","46","[List]","","2025-08-11","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",21967]
[null,"Floticor DF 7063 _Clariant_FDS_v2.pdf","2020-09-28","Floticor DF-7063","Clariant","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS.","Cumplir con las indicaciones de la FDS.","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2020-09-30","82","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",15923]
[null,"OREPREP D-275_Solvay_FDS.pdf","2020-10-02","OREPREP D-275 Solvay","Solvay","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS. Se deben de contar con duchas y lavaojos cercanos a la zona de trabajo.",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2021-02-08","82","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",16117]
[null,"Hipoclorito de Sodio_Cloro Express _FDS.pdf","2020-10-20","HIPOCLORITO DE SODIO","Cloro Express S.A.C.","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS. ",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2020-10-20","37","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",15953]
[null,"40511033_MOBILITH SHC 460_TERPEL COMERCIAL DEL PERÚ SRL_FDS.pdf","2020-10-20","40511033_MOBILITH SHC 460","TERPEL COMERCIAL DEL PERÚ SRL","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","40511033",false,"Lubricante","No aplica","Semisolido",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS","Almacenar sobre segunda contención","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2021-10-11",null,"[List]","","2025-10-10","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",16642]
[null,"11823 DEPRESSANT_CYTEC INDUSTRIES INC._FDS.pdf","2020-10-30","MSD_S11823 DEPRESSANT","CYTEC INDUSTRIES INC.","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2022-04-11",null,"[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17206]
[null,"Detonador electrónico DaveyTronic_Enaex_FDS.pdf","2020-11-01","Detonador electrónico DaveyTronic","ENAEX","Alto: Listado de sustancias potencialmente peligrosas de SMCV","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Seguir las recomendaciones de la FDS","Almacenar en polvorines autorizados","No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2021-08-25","107","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",16470]
[null,"HM003467_AQUACLEARMGA_HALLIBURTON_FDS.pdf","2020-11-11","AQUA-CLEAR® MGA","HALLIBURTON ENERGY SERVICE","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS, se deben de contar con duchas/Lavaojos cercanos a la zona de trabajo",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2021-06-11","18","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",16321]
[null,"FLUORESCEINA_LABORATORIE MAT_FDS.pdf","2020-11-17","FLUORESCEINA","LABORATORIE MAT","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","Liquido",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS, se debe de contar con duchas/Lavaojos cercanos a la zona de trabajo",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2022-05-06",null,"[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17273]
[null,"NALCO 8134_NALCO_FDS.pdf","2020-11-20","8134_NALCO_FDS","","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS, producto con componentes corrosivos. Contar con duchas y lavaojos cercanos a la zona de trabajo",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2020-11-23",null,"[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",16016]
[null,"40203941_Acido acetico glacial 9508-05_Avantor_FDS.pdf","2020-12-01","Acido acetico glacial","Avantor","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","40203941",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS, segun la FDS se deben de contar con duchas y lavaojos, cercanos a la zona de trabajo.","Considerar que es un materia inflamable y corrosivo.","No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2020-12-22","66","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",16068]
[null,"40712038_Pegamento instantaneo 2 gr_Würth_FDS.PDF","2020-12-11","Pegamento instantaneo 2 gr","wurth","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","40712038",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS, se debe de contar con duchas / Lavaojos cercanos a la zona de trabajo.",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2022-03-17",null,"[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17144]
[null,"MASTERRHEOBUILD 1003_MASTER BUILDERS SOLUTIONS_FDS.pdf","2020-12-12","MASTERRHEOBUILD 1003","MASTER BUILDERS SOLUTIONS","Bajo: FDS indica producto no peligroso","No",null,"","","[Table]","",false,"Aditivo","No aplica","Liquido",null,"Cumplir con las indicaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2023-07-31","33","[List]","","2023-07-31","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",19221]
[null,"40104611_FLUIDO FR3_CARGILL_FDS.pdf","2020-12-21","40104611_FLUIDO FR3_CARGILL_FDS","40104611_FLUIDO FR3_CARGILL_FDS","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","40104611",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS.","Cumplir con las indicaciones de la FDS","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2022-03-07",null,"[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17094]
[null,"Reactivo de turbidez de líquidos 10 NTU Insitu Aqua Troll 600_GFS_FDS.pdf","2020-12-22","TURBIDITY STANDARD, 10 NTU","GFS Chemicals, Inc","Bajo: FDS indica producto no peligroso","No","No Aplica","No","No","[Table]","NA",false,"Insumo Laboratorio","No aplica","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS y de acuerdo a lo revisado por el area usuaria (Relaves), se debe de utilizar como minimo lo siguiente: \n•\tProtección de ojos: Lentes de uso general.\n•\tProtección de manos: Guantes nitrilo o neopreno (SMCV: 40632010, 40631988, 40632003, 40632004).\n•\tProtección para el cuerpo: Ropa de trabajo uso general.\n•\tProtección respiratoria: No se requiere siempre y cuando se mantenga un ambiente ventilado.\nAsegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.\n",null,"No","No","No",null,"",null,"","","","7732-18-5\n9003-70-7","Agua\nPERLAS DE COPOLÍMERO DE ESTIRENO Y DIVINILBENCENO","90 - 100\n<0.1","[List]","2025-07-17","52","[List]","","2025-07-30","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",21976]
[null,"E6011_Lincoln_FDS.pdf","2020-12-29","E6011","Lincoln","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS.\nLos humos de soldadura son potenciales cancerígenos, es muy importante el uso de ventiladores/extractores en la zona de trabajo y la protección respiratoria.",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2021-09-27","84","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",16601]
[null,"SULFIDIZANTE NU505_RENASA_FDS.pdf","2021-01-02","SULFIDIZANTE NU505","RENASA","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS, Se debe de contar con duchas/Lavaojos, cercanos a la zona de trabajo.",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2021-09-16","82","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",16534]
[null,"SULFIDIZANTE NU109_RENASA_FDS.pdf","2021-01-02","SULFIDIZANTE NU109","RENASA","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS, Se debe de contar con duchas/Lavaojos, cercanos a la zona de trabajo",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2021-09-16","82","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",16532]
[null,"MOBIL-SHC-634-_EXXON MOBIL_FDS.pdf","2021-01-05","MOBIL SHC 634","EXXON MOBIL","Bajo: FDS indica producto no peligroso","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Lubricante","No aplica","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","","68037-01-4\n945-730-9 \n132983-41-6 ","Dec-1-eno, homopolímero, Dec-1-eno\nMASA DE REACCIÓN DE DIFENIL FOSFATO 3-aftaleno, productos de reacción con tetradeceno","5 - < 10%\n0.1 - < 1%\n10 - < 20% ","[List]","2024-11-22","68","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","EDAE",null,"",null,"Empresa Contratista",21148]
[null,"Interflon_Grease_OG_aerosol_Interflon BV_FDS.pdf","2021-01-07","Grasa en aerosol Interflon","Interflon BV","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS. Aerrosol extremadamente inflamable",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2021-06-15","14","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",16335]
[null,"PÚRPURA DE BROMOCRESOL_MERCK PERUANA_FDS.PDF","2021-01-20","Púrpura de bromocresol indicador ACS,Reag. ","MERCK PERUANA S.A. PE","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2022-03-16","68","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17133]
[null,"Senatel Series_Orica_FDS.pdf","2021-02-01","SENATEL PULSAR 12.5 KG","ORICA","Alto: Listado de sustancias potencialmente peligrosas de SMCV","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS. Segun lo indicado en la FDS se debe de contar con duchas/Lavaojos cercanos a la zona de trabajo.\nUsar topa de trabajo hecha de algodón, evitar la acumulación de cargas estáticas","Almacenamiento en polvorines.","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2021-05-01","107","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",16233]
[null,"ENDURECEDOR CHEMI EPOXY CH 72 PARTE B_CHEMICAL_FDS.pdf","2021-02-01","ENDURECEDOR CHEMI EPOXY CH 72 PARTE B","CHEMICAL","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","Si",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","","Contiene silice, pero el producto es trixotropico (Liquido denso), se desetima forma de daño.","Cumplir con lo indicado en la FDS. \nNo puede ser usar por gestantes/lactante.","Verificar la clasificación para el transporte.","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2021-03-01","51","[List]","","2024-05-07","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",16150]
[null,"40724549_MI-GLOW-778S_Circle Systems_FDS.pdf","2021-02-03","MI-GLOW-778S","Circle Systems_FDS","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","40724549",false,"Insumo Laboratorio","Toxico","Liquido","No Aplica","Cumplir con lo indicado en la FDS","Los residuos generados son peligrosos","No","Si","No",null,"",null,"","","","10043-35-3\n1317-61-9\n577-11-7","Acido Borico\nOxido de Hierro\nAcido Butendiodico, sal de sodio del ester de sulfo-1,4-bis(2-etilhexilo)","<5\n<1\n<1","[List]","2024-10-11",null,"[List]","","2024-10-14","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",20938]
[null,"Degreaser_EM30_aerosol_Interflon BV_FDS.pdf","2021-02-16","Desengrasante en spray Interflon Degreaser Em30","Interflon BV","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2021-06-15",null,"[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",16333]
[null,"PRO ONE SYNTHETIC EP 1 GREASE_Pro 1 One Lubrication Australia_FDS.pdf","2021-02-22","PRO-ONE® SYNTHETIC EP-1 GREASE","Pro-1-One Lubrication Australia PTY LTD","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","\nSin comentarios","","","[Table]","",false,"Lubricante","Toxico","Liquido","Sin comentarios","Cumplir con las indicaciones de la FDS\n- Imprimir la FDS que se encuentra en español","EL aceite residual debe estar libre de otros residuos","No","Si","No",null,"",null,"","","","xxxxxxxx\n26264-06-2","Aceites sintéticos\nDodecilbencenosulfonato\nde calcio","60-100%\n0.0-3.0%","[List]","2023-10-17","81","[List]","","2023-10-19","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",19514]
[null,"40221810_Shell Spirax S6 AXME 75W-90_Corporación Primax S.A._FDS.pdf","2021-03-04","40221810_Shell Spirax S6 AXME 75W-90_Corporación Primax S.A._FDS","40221810_Shell Spirax S6 AXME 75W-90_Corporación Primax S.A._FDS","","",null,"","","[Table]","40221810",false,"Lubricante","No aplica","Liquido",null,"La FDS declara que no está clasificado como producto peligroso.",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2022-06-30","98","[List]","","2024-10-18","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17411]
[null,"Sodio sulfito anhidro 106657_Millipore_FDS.pdf","2021-03-14","Sodio sulfito anhidro 106657","","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS.",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2021-10-29","18","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",16741]
[null,"BELZONA B9611_Belzona Polimerycs Limited_FDS.pdf","2021-03-19","belzona 9611","Belzona Polimerycs Limited","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"Pegamento","Toxico","Solido",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS, se debe de contar con duchas lavaojos cercanos a la zona de trabajo",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2022-05-10",null,"[List]","","2023-02-21","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17279]
[null,"CALDO LAURIL SULFATO_MERCK PERUANA_FDS.PDF","2021-03-22","Caldo Lauril Sulfato","MERCK PERUANA S.A","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2022-03-15","68","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17122]
[null,"POLIESTIRENO EXPANDIBLE_Group Reld E.I.R.L_FDS.pdf","2021-03-22","Perlas de Poliestireno Expandido","","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2021-06-18","107","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",16339]
[null,"Flottec X2911 Collector_Flottec_FDS.pdf","2021-03-30","Flottec X2911 Collector","Flottec","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","Sin comentarios","","","[Table]","",false,"Insumo Produccion","Toxico","Liquido","Sin comentarios","Cumplir con las indicaciones de la FDS","Los residuos generados se manejan como impregnados con productos químcios","No","Si","No",null,"",null,"","","","68551-20-2 ","Mezcla de isoalcanos","99-100 ","[List]","2024-03-27","82","[List]","","2024-04-02","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",20115]
[null,"Limpiador de contactos 3 en uno Tecnico_ WD-40_FDS.pdf","2021-04-06","Limpiador de contactos 3 en uno Tecnico","WD-40 company","Bajo: FDS indica producto no peligroso","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Desengrasante","Gas inflamable","Aerosol","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS","Almacenar en gabinetes normados ","No","Si","No",null,"",null,"","","","64742-49-0\n64741-66-8\n540-84-1\n124-38-9","Heptano\nHidrocarburo isoparafí\u0002nico \n2,2,4-Trimetilpentano\nDióxido de carbono","70-80%\n10-20% \n<20%\n1-5%\n\n","[List]","2025-03-11","16","[List]","","2025-03-16","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",21492]
[null,"3.5 VOC ACRYLIC ALKYD ENAMEL BLENDING WHITE_SHERWIN WILLIAMS_FDS.pdf","2021-04-12","3.5 VOC ACRYLIC ALKYD ENAMEL BLENDING WHITE","","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS, se debe de contar con duchas /Lavaojos cercanos a la zona de trabajo. Asegure la ventilacion adecuada. Se debe de restringuir el uso a gestantes / lactantes ya que contiene componentes que pueden dañar al feto",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2022-01-19","79","[List]","","2023-03-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",16951]
[null,"LOCTITE PC 7332_HENKEL PERUANA_FDS.pdf","2021-04-16","LOCTITE PC 7332 KIT","HENKEL PERUANA","Bajo: FDS indica producto no peligroso","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Pegamento","Corrosivo","Semisolido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS","El producto es un kit: adhesivo y resina. La evaluación de peligro se hace de acuerdo al componente más peligroso.","No","Si","No",null,"",null,"","","","409-21-2\n28064-14-4\n1344-28-1\n9003-36-5\n17557-23-2","Carburo de silicio\nResina RP Bisfenol F-epiclorhidrina, Masa\nóxido de aluminio\nResina de epiclorodrina\nÉter neopentilglicol diglicidilo","55- 65 %\n10- 20 %\n5- 15 %\n5- 15 %\n1- 10 %\n","[List]","2025-03-27","58","[List]","","2025-05-21","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",21540]
[null,"SUMATANE HS PARTE B_SHERWIN WILLIAMS _FDS.pdf","2021-04-19","SUMATANE HS PARTE B_SHERWIN WILLIAMS _FDS","SHERWIN WILLIAMS","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"Pintura","Liquido inflamable","Liquido",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS, se debe de contar con duchas lavaojos cercanos a la zona de trabajo.",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2022-04-06",null,"[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17198]
[null,"HIDROGENO_AIR PRODUCTS PERÚ_FDS.pdf","2021-04-22","HIDROGENO","AIR PRODUCTS PERÚ S.A. ","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No",null,"","","[Table]","",false,"Aditivo","Gas inflamable","Gaseoso",null,"Cumplir con las indicaciones de la FDS",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2023-07-04","16","[List]","","2023-07-10","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",19056]
[null,"Draula H_Compañía Industrial Vistony_FDS.pdf","2021-05-01","Draula H","Compañía Industrial Vistony S.A.C.","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","Sin comentarios","","","[Table]","",false,"Lubricante","No aplica","Liquido","Sin comentarios","Cumplir con las indicaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2023-07-26","37","[List]","","2023-08-01","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",19217]
[null,"EPOMAX ULTRA 100 BLANCO_RENNER COATINGS CHILE SPA_MSDS.PDF","2021-05-01","EPOMAX ULTRA 100 BLANCO","RENNER COATINGS CHILE SPA","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","",false,"Pintura","Liquido inflamable","Liquido",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS, se debe de restringuir el uso a gestantes y lactantes ya que tiene componentes como el Xileno CAS 1330-20-7, puede provocar daño al feto",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2022-09-07","51","[List]","","2023-03-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17542]
[null,"40215742_CELLOCORD AP 4.0 MM_OERLIKON_FDS.pdf","2021-05-05","CELLOCORD AP 4.0 MM","OERLIKON","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No",null,"","","[Table]","40215742",false,"Insumo Soldadura","No aplica","Solido",null,"Cumplir con las indicaciones de la FDS.",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2023-04-12",null,"[List]","","2025-07-07","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",18687]
[null,"Kalibrierlösung CLY11-A 74,0 uS_Endress+Hauser_FDS.pdf","2021-05-12","Kalibrierlösung CLY11-A 74,0 uS","Endress+Hauser","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","Liquido",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS.",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2022-05-02","25","[List]","","2023-02-24","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17260]
[null,"Sigmafast 278 Base Off White_PPG Industries Colombia Ltda_FDS.pdf","2021-05-18","Sigmafast 278 Base Off White","PPG Industries Colombia Ltda","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","",false,"Pintura","Liquido inflamable","Liquido","El producto tiene un componente cancerígeno listado en el grupo1-IARC Silice Cuarzo. La forma de ingreso y daño a la salud se da por inhalación de material particulado. El producto viene en estado liquido. No aplica establecer mas controles para uso.","Cumplir con lo indicado en la FDS, se debe de contar con duchas/Lavaojos cercanos a la zona de trabajo, se debe de restringuir el uso de gestantes y lactantes ya que tiene componentes como el Xileno y Etilbenceno, que pueden causar daño al feto.",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2022-11-03","16","[List]","","2023-03-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17642]
[null,"V MAR 4H_GCP APPLIED TECHNOLOGIES_FDS.pdf","2021-05-20","V-MAR 4H","GCP Applied Technologies","Bajo: FDS indica producto no peligroso","No","Sin comentarios","","","[Table]","",false,"Aditivo","No aplica","Liquido","Sin comentarios","Cumplir con las indicaciones de la FDS","Los residuos generados no son peligrosos  si no están impregnados con oros materiales ","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2023-09-08","33","[List]","","2023-09-08","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",19372]
[null,"40678742_Shell Rimula R5 LE 10W-40_Corporación Primax S.A._FDS.pdf","2021-05-24","40678742_Shell Rimula R5 LE 10W-40_Corporación Primax S.A._FDS","40678742_Shell Rimula R5 LE 10W-40_Corporación Primax S.A._FDS","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","40678742",false,"Lubricante","No aplica","Liquido",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2022-06-30","40","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17400]
[null,"Aire cero_NorLab_FDS.pdf","2021-05-31","Aire cero","NorLab","Bajo: FDS indica producto no peligroso","No",null,"","","[Table]","",false,"Otros","Gas comprimido","Gaseoso",null,null,null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2023-07-13","129","[List]","","2023-07-13","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",19114]
[null,"Refrigerante de Larga Duración Toyota_CCI Manufacturing_FDS.pdf","2021-06-12","Refrigerante de Larga Duración Toyota","CCI Manufacturing_","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Refrigerantes","Toxico","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","","107-21-1\n111-46-6 \npatentado\n7732-18-5 ","Etilenglicol\nDietilenglicol\nÁcido inorgánico hidratado, sales \nagua ","85-92%\nmenor 5%\nmenor 5%\nmenor 5%","[List]","2025-02-18","37","[List]","","2025-02-23","Si","Si","Si","No","CONAUTO","[List]","",null,"Empresa Contratista",21404]
[null,"E308L-16_Lincoln_FDS.pdf","2021-06-15","E308L-16_Lincoln","Lincoln","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS.\nLos humos de soldadura son potenciales cancerígenos, es muy importante el uso de ventiladores/extractores en la zona de trabajo y la protección respiratoria.",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2021-09-27","37; 80","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",16600]
[null,"EMULTEC ROTURA LENTA MODIFICADA CON POLIMERO CSS-1HP_TDM ASFALTOS S.A.C._FDS.pdf","2021-06-21","EMULTEC ROTURA LENTA MODIFICADA CON POLIMERO CSS-1HP","TDM ASFALTOS S.A.C.","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","",false,"Otros","No aplica","Liquido",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS.",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2022-08-05","51","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17481]
[null,"Neumoaceite 100_AKRON_FDS.pdf","2021-06-28","Aceite Lubricante","AKRON","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS","Almacenar sobre bandejas de contención","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2021-07-30","6","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",16418]
[null,"ZINC CLAD IV-80 PARTE C_Sherwin-Williams Perú S.R.L._FDS.pdf","2021-07-02","ZINC CLAD IV-80 PARTE C","Sherwin-Williams Perú S.R.L.","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","",false,"Otros","Solido inflamable","Solido",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS, se debe de contar con duchas / Lavaojos cercanos a la zona de trabajo.",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2022-11-23","51","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17687]
[null,"40732364_PRODUCTO QUÍMICO SECO KIDDE 90 DE MULTIUSO (ABC)_KIDDE RESIDENTIAL & COMMERCIAL_FDS.pdf","2021-07-08","PRODUCTO QUÍMICO SECO KIDDE 90 DE MULTIUSO (ABC)","KIDDE RESIDENTIAL & COMMERCIAL","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","Sin comntarios","","","[Table]","40732364_",false,"Otros","Gas comprimido","Solido","Sin comentarios","Cumplir las indicaciones de la FDS","EL peligro se evalua como agente presurizado","No","Si","No",null,"",null,"","","","471-34-1 \n1332-58-7 \n12001-26-2 ","Carbonato de calcio \nArcilla \nMica "," 1 a 5 %\n0,5 a 1,5 %\n0,5 a 1,5 %","[List]","2024-02-14","135","[List]","","2024-02-19","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",19959]
[null,"Ultidry Alumina_Atlas Copco Peruana_FDS.pdf","2021-07-14","Ultidry Alumina","Atlas Copco Peruana SA","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","40235083",false,"","No aplica","Liquido",null,"Cumplir con las indicaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2022-12-22",null,"[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17767]
[null,"GRINOX 10 2.4 MM_Lincoln_FDS.pdf","2021-07-17","GRINOX 10 2.4 MM_Lincoln","Lincoln","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS.\nLos humos de soldadura son potenciales cancerígenos, es muy importante el uso de ventiladores/extractores en la zona de trabajo y la protección respiratoria.",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2021-09-27","30; 37; 80","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",16608]
[null,"EXCALIBUR 310 4.0 MM_Lincoln_FDS.pdf","2021-07-20","EXCALIBUR 310 4.0 MM_Lincoln","Lincoln","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS.\nLos humos de soldadura son potenciales cancerígenos, es muy importante el uso de ventiladores/extractores en la zona de trabajo y la protección respiratoria.",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2021-09-27","37","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",16604]
[null,"Estandar de conductividad 5000uS.cm.59962_Supelco_FDS.pdf","2021-07-27","Estandar de conductividad 5000uS.cm.59962","","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","Si",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS, restringuir el uso a gestantes y lactantes pues tiene componentes que pueden dañar al feto.",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2021-11-12","33","[List]","","2024-05-07","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",16800]
[null,"40215734_GRINOX-210_LINCOLN ELECTRI_FDS.PDF","2021-07-28","GRITEC-GRINOX-210","LINCOLN ELECTRIC EUROPE","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No",null,"","","[Table]","40215734",false,"Insumo Soldadura","No aplica","Solido","Cumplir con las recomendaciones de la FDS.\nLos humos de soldadura son potenciales cancerígenos, es muy importante el uso de ventiladores/extractores en la zona de trabajo y la protección respiratoria.","Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•\tProtección de ojos: Careta de soldador con filtro 12 o más (SMCV:MN 40159474 o 40759614)\n•\tProtección de manos: Guantes de soldador (SMCV: MN 40223157).\n•\tProteccion respiratoria: Respirador con filtros para vapores contra humos de soldadura como por ejemplo filtros 2097 (SMCV: MN 40226074)\n•\tProtección para el cuerpo: Ropa de cuero como casaca, delantal, pantalon, gorro demin y otros como (SMCV: MN 40215687, 40215682, 40651755, 40574069, 40233862, 40233853, 40223223).\nAsegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.\n",null,"No","No","No",null,"",null,"","","","7439-89-6\n7440-47-3\n7440-02-0\n13463-67-7\n68476-25-5\n1317-65-3\n7439-98-7\n1312-76-1\n7439-96-5\n14808-60-7\n1302-78-9\n7789-75-5\n16984-48-8\n1344-28-1\n7631-86-9\n1309-37-1\n1314-23-4\n1592-23-0\n471-34-1\n1310-66-3\n9004-32-4\n7440-21-3","Hierro\nCromo y cromo aleaciones o compuestos (como Cr)\nNíquel\nDióxido de titanio (de origen natural)\nMinerales del grupo del feldespato\nPiedra caliza\nMolibdeno\nSilicato de potasio\nManganeso\nCuarzo\nBentonita\n","20 - <50%\n10 - <20%\n5 - <10%\n5 - <10%\n5 - <10%\n1 - <5%\n1 - <5%\n1 - <5%\n1 - <5%\n0.1 - <1%\n0.1 - <1%\n0.1 - <1%\n0.1 - <1%","[List]","2022-07-11","37","[List]","","2025-10-26","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17432]
[null,"XTRADRILL PAC_M&M_FDS.pdf","2021-08-02","XTRADRILL PAC","","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con las recomendaciones de la FDS. Asegurar una ventilación adecuada. Contar con lavaojos en la zona de manipulación.\n","Cumplir con lo indicado en la FDS","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2021-11-17",null,"[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",16842]
[null,"40217721_LÍQUIDO ADHESIVO_CHEVRON_FDS.pdf","2021-08-03","40217721_LÍQUIDO ADHESIVO","CHEVRON","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","40217721",false,"Lubricante","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2021-10-22",null,"[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",16711]
[null,"DIAFLOC 5004MR_DIAMOND_FDS.pdf","2021-08-09","DIAFLOC 5004MR","Diamond","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS, no se indican los nros CAS pero en la seccion detalla que ningún ingrediente peligroso según los criterios de OSHA.",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2022-01-10","82","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",16930]
[null,"40632739_ANTENA CORREA 1829 X 320 X 8.0_BRIDGESTONE_FDS.pdf","2021-08-17","40632739_ANTENA CORREA 1829 X 320 X 8.0","BRIDGESTONE","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","40632739",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS, se debe de contar con duchas y lavaojos cercanos a la zona de trabajo",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2021-10-20","7","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",16703]
[null,"40681259_40681260_X15 S-FXS_BRIDGESTONE_CORPORATION_FDS.pdf","2021-08-17","X15 - S-FXS: Caucho de cubierta especial.","Bridgestone Corporation","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No",null,"","","[Table]","40681259_40681260",false,"Otros","No aplica","Solido",null,"Cumplir con las indicaciones de la FDS.\nLa FDS indica prestar atención a la ventilación, cuando sea usado en áreas cerradas.",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2023-02-27","7","[List]","","2025-07-21","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17932]
[null,"40229966_40229967_40229968_40229969_40229970_40233906_40495194_40631631_40631641_40632739_40229966_40229967_40229968_40229969_40229970_40233906_40495194_40631631_40631641_40632739_40419825_40482081_E50 BREAKER_BRIDGESTONE CORPORATION_FDS.pdf","2021-08-17","E50 – Breaker: Tela de refuerzo. ","Bridgestone Corporation","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No",null,"","","[Table]","40229966_40229967_40229968_40229969_40229970_40233906_40495194_40631631_40631641_40632739_40229966_40229967_40229968_40229969_40229970_40233906_40495194_40631631_40631641_40632739_40419825_40482081",false,"Otros","Toxico","Solido",null,"Cumplir con las indcaciones de la FDA\nla FDS indica prestar atención a la ventilación, cuando sea usado en áreas cerradas.\nContar con un lavaojos y ducha de seguridad.",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2023-02-27","10; 25; 31; 7","[List]","","2025-07-20","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17921]
[null,"Chevron Delo TorqForce SAE 60_CHevron_FDS.pdf","2021-08-20","ACEITE Delo TorqForce SAE 60","Chevron","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","",false,"Lubricante","No aplica","Liquido",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2022-08-11","37","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17496]
[null,"CARBURO DE CALCIO-PYS EQUIPOS EIRL_FDS V1.pdf","2021-09-01","CARBURO DE CALCIO","PYS EQUIPOS EIRL","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Otros","Solido inflamable","Solido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","","75-20-7\n1305-62-0","Carburo de Calcio\nHidróxido de Calcio","70% - 80%\nMenos de 5%","[List]","2025-04-22","51","[List]","","2025-04-23","Si","Si","Si","No","Stracon","[List]","",null,"Empresa Contratista",21614]
[null,"Cemento Andino Tipo I_UNACEM Perú_FDS.pdf","2021-09-16","Cemento Portland, Cemento, Cemento Andino Tipo I, Cemento Andino Premium Tipo I.","UNACEM Perú S.A.","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","Sin comentarios","","","[Table]","",false,"Otros","No aplica","Solido","Sin comentarios","Cumplir con las indicaciones de la FDS","Los residuos  no son peligrosos","No","No","No",null,"",null,"","","","12168-85-3\n10034-77-2\n12042-78-3\n12068-35-8\n13397-24-5\n1317-65-3","Silicato Tricálcico\nSilicato Dicálcico\nAluminato Tricálcico\nFerroaluminato tetra cálcico\nSulfato de Calcio dihidrato (Yeso)\nCarbonato de Calcio (Caliza)","xx\nxx\nxx\nxx\nxx\nxx","[List]","2023-11-07","51","[List]","","2023-11-17","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",19557]
[null,"M Bond Curing Agent 10A_VISHAY MEASUREMENTS GROUP_FDS.pdf","2021-09-17","M-Bond Curing Agent 10A ","VISHAY MEASUREMENTS GROUP UK LTD","","No","No aplica","","","[Table]","",false,"Pegamento","Toxico","Liquido","No aplica",null,null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2023-04-28",null,"[List]","","2024-10-18","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",18735]
[null,"40202589_Shell Spirax S5 CFD M 60_Corporación Primax S.A._FDS.pdf","2021-09-22","40202589_Shell Spirax S5 CFD M 60_Corporación Primax S.A._FDS","Corporación Primax S.A.","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","40202589",false,"Lubricante","No aplica","Liquido",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS, La FDS declara que no está clasificado como producto peligroso.","Almacenar sobre segunda contención","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2022-06-30","107","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17410]
[null,"P-25 PINTURA IGNIFUGA_INQUIFESAC_FDS.pdf","2021-10-01","P-25 Pintura Ignífuga","INQUIFESAC","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","\nSin comentarios","","","[Table]","",false,"Pintura","No aplica","Liquido","Sin comentarios","Cumplir con las indicaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","","9011-14-7\n14807-96-6\n64741-88-4",null,null,"[List]","2024-02-28","107","[List]","","2024-02-28","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",20013]
[null,"LÍQUIDO LIMPIADOR DE LENTES MCR_SHELBY GROUP INTERNATIONAL_FDS.pdf","2021-10-01","LÍQUIDO LIMPIADOR DE LENTES MCR_SHELBY GROUP INTERNATIONAL_FDS","","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","Sin comentarios","","","[Table]","",false,"Aditivo","No aplica","Liquido","Sin comentarios","Cumplir con las indicaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2024-03-22","37","[List]","","2024-03-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",20100]
[null,"40222443_OPEN GEAR LUBE 595NC_PETRON CORPORATION_FDS.pdf","2021-10-12","40222443_OPEN GEAR LUBE 595NC","PETRON CORPORATION","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","40222443",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS","Cumplir con las indicaciones de la FDS","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2021-10-19",null,"[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",16686]
[null,"40513134_40513153_40513613_40514886_40515056_40644319_40681259_40681260_40688089_40697160_CUBIERTA DE CAUCHO C10_BRIDGESTONE CORPORATION_FDS.pdf","2021-10-13","Cubierta de caucho (C10)-caucho de marcar color blanco.","Bridgestone Corporation","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No",null,"","","[Table]","40513134_40513153_40513613_40514886_40515056_40644319_40681259_40681260_40688089_40697160",false,"Otros","Toxico","Liquido",null,"Cumplir con las identificaciones de la FDS.\nLa FDS indica prestar atención a la ventilación, cuando sea usado en áreas  cerradas. contar con una estacion de lava ojos y duchas.\n",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2023-02-27","10; 25; 31; 7","[List]","","2025-10-10","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",17918]
[null,"40218020_ CHEVRON SRI GREASE 2_ CHEVRON PRODUCTS COMPANY_FDS.pdf","2021-10-19","40218020_ CHEVRON SRI GREASE 2","CHEVRON PRODUCTS COMPANY_FDS","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","40218020",false,"Lubricante","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS,","Almacenar sobre segunda contención ","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2021-12-03",null,"[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",16877]
[null,"NAVIGATOR HQ GL-4 75W-90_REPSOL-FDS.pdf","2021-10-21","MSDS NAVIGATOR HQ GL-4 75W-90","REPSOL LUBRICANTES Y ESPECIALIDADES, S.A.","Bajo: FDS indica producto no peligroso","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Lubricante","No aplica","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","","64742-54-7\n64742-65-0\n64742-56-9\n931-384-6","Destilados (petróleo), parafínicos\nDestilados(petróleo), fracción pesada\nDestilados (petróleo), parafínicos\nProductos de reacción de","64,5 - 68,6\n0 - 4,1\n0 - 4,1\n0,4 - 1,0","[List]","2025-03-11","51","[List]","","2025-03-14","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",21501]
[null,"EZ FINISH_FOURTHANE LTDA_FDS.pdf","2021-11-01","Producto","FOURTHANE LTDA","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","","El PQ contiene Formaldehido CAS 50-00-0, el cual es cancerigenos grupo 1 IARC, pero como el % de aporte es menos del 1% no se requieren controles adicionales para uso de PQ","Cumplir con lo indicado en la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2022-04-19","58","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17221]
[null,"Servolenkungsöl_Mercedes-Benz_FDS.pdf","2021-11-05","Servolenkungsöl","Mercedes-Benz AG","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","sin comentarios","","","[Table]","",false,"Lubricante","No aplica","Liquido","Sin comentarios","Cumplir con las indicaciones de la FDS","Almacenar sobre segunda contención, los residuos generados s emanejan como impregnados con hidrocarburos ","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2023-12-07",null,"[List]","","2023-12-12","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",19644]
[null,"40199304_TEROSON MS 930NA GY 290 ML CART_HENKEL PERUANA_FDS.PDF","2021-11-24","40199304_TEROSON MS 930NA GY 290 ML CART","HENKEL","","Si","Uso restringido para las mujeres gestantes, la FDS indica que tiene dibutildibutoxiestannano CAS (3349-36-8), puede causar toxicidad para la reproducción","","","[Table]","40199304",false,"Aditivo","Toxico","Semisolido","Sin comentarios","Cumplir con las indicaciones de la FDS","Los residuos generados son peligrosos","No","Si","No",null,"",null,"","","","1317-65-3\n13463-67-7\n57-11-4\n52829-07-9\n3349-36-8","Carbonato cálcico\ndióxido de titanio\nÁcido esteárico\nsebacato de bis(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidilo\ndibutildibutoxiestannano",">= 30- < 50 %\n>= 5- < 10 %\n>= 1- < 5 %\n>= 0,25- < 1 %\n>= 0,1- < 0,25 %","[List]","2023-09-27","42; 41; 43","[List]","","2023-10-30","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",19432]
[null,"GELYMIN 70FD_AMTEX_FDS.pdf","2021-11-26","GELYMIN 70FD","AMTEX","","",null,"","","[Table]","",false,"Aditivo","No aplica","Solido",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS.",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2022-08-01","46","[List]","","2024-10-18","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17466]
[null,"SUPERFLOC RH4832_KEMIRA_FDS.pdf","2021-12-02","SUPERFLOC RH4832","KEMIRA/CHEMSUPPLY","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Insumo Laboratorio","No aplica","Solido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","","124-04-9\n5329-14-6","Acido adipico\nAcido aminosulfonico","2.5\n2.5","[List]","2024-05-15","82","[List]","","2024-05-16","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",20344]
[null,"40217791_Shell Omala S2 GX 220_Corporación Primax S.A._FDS.PDF","2021-12-15","40217791_Shell Omala S2 GX 220_Corporación Primax S.A._FDS","Corporación Primax S.A.","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","40217791",false,"Lubricante","No aplica","Liquido",null,"La FDS declara que no está clasificado como producto peligroso.\nCumplir con las recomendaciones de la FDS.","Almacenar sobre segunda contención ","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2022-06-30","40","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17392]
[null,"TIP TOP SOLUTION STL-NL4_REMA TIP TOP AG_FDS.pdf","2021-12-23","TIP TOP SOLUTION STL-NL4","REMA TIP TOP AG","","En revisión","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Pegamento","Liquido inflamable","Liquido","No Aplica",null,null,"No","Si","En revisión",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2026-01-12","51","[List]","","2026-01-14","","En revisión","Si","No","ECHEVERRIA IZQUIERDO MONTAJES INDUSTRIALES","[List]","",null,"Empresa Contratista",22704]
[null,"DILUYENTE EPOXICO P33 NC_SHERWIN WILLIAMS PERU_FDS.pdf","2022-01-01","DILUYENTE EPOXICO P33 NC","SHERWIN WILLIAMS PERU","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","Si","La FDS indica que contiene xieleno CAS (1330-20-7). etilbenceno al 10%, CAS (100-41-4) al 10%, cumeo CAS (98-82-8) al 5%, afecta el desarrollo del feto, fertilidad, embrion  y daño prenatal, ","No","No","[Table]","",false,"Solvente","Liquido inflamable","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicacioens de la FDS","Los residuos generados son peligrosos","No","Si","No",null,"",null,"","","","71-36-3\n95-63-6\n64742-95-6 \n1330-20-7 \n100-41-4 \n108-67-8 \n98-82-8 \n526-73-8 ","Butan-1-ol \n1,2,4-trimetilbenceno\nnafta disolvente, \nxileno, mezcla de isómeros\nEtilbenceno \n1,3,5-Trimetilbenceno \nCumeno\n1,2,3-Trimetilbenceno ","25-39\n10-25\n10-25\n10\n10\n10\n5\n3","[List]","2024-05-02","37","[List]","","2024-05-03","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",20222]
[null,"Titanium High Impact Wearing Compound FAST CURE- PARTE A_POLYGEM_FDS.pdf","2022-01-01","Compuesto Antiabrasivo","","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","",false,"Otros","No aplica","Liquido",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS, se debe de contar con una estacion de lavaojos, cercanos a la zona de trabajo",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2022-08-17","46","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17503]
[null,"EMULSIÓN ASFÁLTICA CATIÓNICA DE ROTURA LENTA CSS-1H_CONTRATISTAS GENERALES S.A_FDS.pdf","2022-01-03","EMULSIÓN ASFÁLTICA CATIÓNICA DE ROTURA LENTA CSS-1H","CONTRATISTAS GENERALES S.A","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","",false,"Otros","No aplica","Liquido",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2022-07-18","51","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17449]
[null,"AR 1400_Reactivos Nacionales_FDS .pdf","2022-01-05","AR 1400","Reactivos Nacionales S.A. (Renasa)","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Insumo Laboratorio","Corrosivo","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS","Los residuos generados son peligrosos","No","Si","No",null,"",null,"","","","33619-92-0","Benzotiazol-2-tiol\n","100","[List]","2024-06-15","82","[List]","","2024-06-21","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",20468]
[null,"40215291_Diesel B5 S50_EXXONMOBIL OIL CORPORATION _FDS.pdf","2022-01-10","Diesel B5 S50","EXXONMOBIL OIL CORPORATION ","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","40215291",false,"Otros","Liquido inflamable","Liquido",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS, se debe de contar con duchas/Lavaojos cercanos a la zona de trabajo",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2022-05-02","28","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17265]
[null,"SUPER HD TITANIUM SAE 15W-40 CI-4_Isopetrol Lubricants del Perú_FDS.pdf","2022-01-17","SUPER HD TITANIUM SAE 15W-40 CI-4_CAM2 LUBRICANTS_FDS","Isopetrol Lubricants del Perú S.A.C","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Lubricante","No aplica","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS","Almacenar sobre segunda contención.","No","No","No",null,"",null,"","","","64742-54-7 \n 84605-29-8 ","Aceite mineral altamente refinado  \nAlquil ditiofosfato de cinc                                                                                                                                              ","80-90\n0'.6-1.2","[List]","2024-05-10",null,"[List]","","2024-05-13","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",20252]
[null,"REAGENT S 11954 PROMOTER_FDS.pdf","2022-01-27","S-11954 PROMOTER","Solvay","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS, se debe de contar con duchas y lavaojos cercanos a la zona de trabajo.",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2022-03-04","82","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17090]
[null,"Batería S3, S4, S5, S6 (AMS, EFB, AGM)_BOSCH_FDS.pdf","2022-01-31","Batería S3, S4, S5, S6 (AMS, EFB, AGM)","","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","",false,"Otros","Corrosivo","Liquido",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2022-09-07","79","[List]","","2023-02-21","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17549]
[null,"POLYSEAL POLY LCM_XPLOMUD & DRILLING_FDS.pdf","2022-02-08","POLYSEAL - POLY LCM","XPLOMUDS & DRILLING EIRL","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","Sin comentarios","","","[Table]","",false,"Aditivo","No aplica","Solido","Sin comentarios","Cumplir las indicaciones de la FDS","Los envases vacios deben estar libres de material para su reaprovechamiento","No","No","No",null,"",null,"","","","9003-04-7","SODIUM POLYACRILATE COPOLYMER ","100","[List]","2024-02-22","37","[List]","","2024-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",19998]
[null,"Magnesium chloride hexahydrate EMPLURA_Sigma Aldrich_FDS.pdf","2022-02-21","Magnesium chloride hexahydrate EMPLURA","Sigma-Aldrich","Bajo: FDS indica producto no peligroso","No",null,"","","[Table]","",false,"Insumo Laboratorio","No aplica","Liquido",null,"Cumplir con las indicaciones de la FDS","Producto no peligroso","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2023-07-14","68","[List]","","2023-07-31","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",19136]
[null,"40024097_40086124_CAT HYDRAULIC OIL ADDITIVE_ExxonMobil de Mexico _FDS.pdf","2022-02-25","CAT HYDRAULIC OIL ADDITIVE","ExxonMobil de Mexico S.A de C.V","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","40024097",false,"Lubricante","No aplica","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS","Almacenar sobre segunda contención.","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2024-05-20","2","[List]","","2026-01-14","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",20372]
[null,"ESMALTE PATO ROJO TOLOUIDINA_QROMA_FDS.pdf","2022-02-28","ESMALTE PATO ROJO TOLOUIDINA","QROMA","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"","No aplica","","Contiene silice, pero el estado fisico del producto es Liquido, por esta forma la exposición del personal se minimiza y se aprueba el producto.","Cumplir con lo indicado en la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2022-03-22","38","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17158]
[null,"CPS PRO SET VACUUM PUMP OIL_CPS PRODUCT IN_FDS.pdf","2022-03-03","CPS PRO SET VACUUM PUMP OIL","","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","",false,"Lubricante","No aplica","Liquido",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2022-11-28","37","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17701]
[null,"M BOND 200 ADHESIVE_VISHAY MEASUREMENTS GROUP_FDS.pdf","2022-03-04","M-Bond 200 Adhesive ","VISHAY MEASUREMENTS GROUP GMBH ","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No",null,"","","[Table]","",false,"Aditivo","No aplica","Liquido",null,"Cumplir con las indicaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2023-04-28",null,"[List]","","2023-05-01","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",18732]
[null,"40216464_MOLYLUBE GEAR TAC TACKY OPEN GEAR LUBRICANT MEDIUM LIGHT_CALUMET BRANDED PRODUCTS_FDS.pdf","2022-03-08","MOLYLUBE GEAR TAC TACKY OPEN GEAR LUBRICANT MEDIUM LIGHT","CALUMET BRANDED PRODUCTS, LLC","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","40216464",false,"Lubricante","No aplica","Liquido",null,"Cumplir con las indicaciones edla FDS.",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2023-02-27","31","[List]","","2025-07-07","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17916]
[null,"POLIACRILAMIDA HANGRUI_FDS_.pdf","2022-03-10","Poliacrilamida Floculante","Henan Hangrui Environmental Protection Technology Co","Bajo: FDS indica producto no peligroso","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Aditivo","No aplica","Solido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS","Los residuos generados no son peligrosos","No","No","En revisión",null,"",null,"","","","9003-05-8\n9003-05-8","Poliacrilamida\nPoliacrilamida","≥98%\n≤2%","[List]","2024-09-19","52","[List]","","2024-10-18","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",20855]
[null,"JET PRO SEALER_Corporación Peruana de Productos Químicos_FDS.pdf","2022-03-11","JET PRO SEALER","Corporación Peruana de Productos Químicos S.A","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","Sin comentarios","","","[Table]","",false,"Pintura","Liquido inflamable","Liquido","Sin comentarios","Cumplir con las indicaciones de la FDS","Los residuos generados son peligrosos","No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2023-09-07","46","[List]","","2023-09-13","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",19365]
[null,"BENTONITA NATURAL_INSUMEX_FDS.pdf","2022-03-15","BENTONITA NATURAL","INSUMEX","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","",false,"Otros","No aplica","Solido",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2022-11-24","33","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17692]
[null,"40549387_Ag, Al, B, Ba, Bi, Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, In, Li, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Sb, Si, Sn, Ti, V, Zn10 µgIg in 75 cSt Hydrocarbon Oil_VHG LGC_FDS.pdf","2022-03-17","Ag, Al, B, Ba, Bi, Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, In, Li, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Sb, Si, Sn, Ti, V, Zn @ 10 µg/g in 75 cSt Hydrocarbon Oil","VHG LGC","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","Sin comentarios","","","[Table]","40549387",false,"Otros","Toxico","Liquido","Sin comentarios","Cumplir con las indicaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","","8042-47-5","White mineral oil, petroleum","80-100","[List]","2024-02-13",null,"[List]","","2025-07-21","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",19946]
[null,"40198330_40198331_40198328_DIAPRO_STRUERS_FDS.pdf","2022-03-29","DIAPRO","Struers Sucursal en España","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No",null,"","","[Table]","40198330_40198331_40198328",false,"","No aplica","Liquido",null,"Cumplir con las indicaciones de la FDS\nLa FDS indica que se debe manter una ventilacion usual",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2023-06-04",null,"[List]","","2025-07-07","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",18841]
[null,"Batería de arranque de plomo ácido_BATERIAS PANASONIC_FDS.pdf","2022-04-01","Batería de arranque de plomo ácido_BATERIAS PANASONIC_FDS","GS Yuasa Energy Co., Ltd :","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","Si","Uso restringido para las gestantes, La FDS contiene componentres como  plomo CAS (Plomo   50~68%   7439-92-1), Causa abortos espontaneo a las mujeres.","","","[Table]","",false,"Otros","Corrosivo","Liquido",null,"Cumplir con las indicaciones de la FDS","El peligro se evalua de acuerdo al electrolito de la bateria ","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2023-06-26","37","[List]","","2023-06-30","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",18913]
[null,"Gas de calibración, Kalibriergas N2_Dräger Safety Hispania_FDS.pdf","2022-04-14","Gas de calibración, Kalibriergas N2","Dräger Safety Hispania, S.A.","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","Sin comentarios","","","[Table]","",false,"Otros","Gas comprimido","Gaseoso","Sin comentarios","Cumplir con las indicaciones de la FDS",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","","7727-37-9 ","nitrógeno","> 99.99 %","[List]","2024-01-08","131","[List]","","2024-01-08","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",19792]
[null,"SikaGrout 295 AD_Sika Perú_FDS.pdf","2022-04-19","SikaGrout-295 AD","Sika Perú S.A.C.","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No",null,"","","[Table]","",false,"","No aplica","Liquido",null,"Cumplir con las indicaciones de la FDS",null,"No","No","En revisión",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2023-05-24",null,"[List]","","2023-05-30","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",18799]
[null,"40220438_40211054_LIMPIADOR DE FRENOS Y PIEZAS_WÜRTH PERU_FDS.PDF","2022-04-25","LIMPIADOR DE FRENOS Y PIEZAS","Würth Perú S.A.C.","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","Fertilidad y Feto",null,"","","[Table]","40220438_40211054",false,"Solvente","Liquido inflamable","Liquido",null,"Cumplir con las indicaciones de la FDS.\nMantener una buena ventilacion.\nLa FDS indica que contiene un componente CAS (67-63-0) Propan-2-ol  que afecta la fertilidad y desarrollo del\nembrión por seguridad mantener el producto alejado de las gestantes.",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","","92128-66-0\n67-63-0\n124-38-9\n","Hidrocarbonos, C6-C7,  n-alcanos, isoalcanos, cíclicos, < 5% n-hexano\nPropan-2-ol\nDióxido de carbono",">= 70 - < 90\n>= 5 - < 10\n>= 1 - < 5","[List]","2023-01-24","135","[List]","","2025-09-07","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17816]
[null,"SUPERFLOC C 491HMW_KEMIRA_FDS.pdf","2022-04-27","SUPERFLOC C 491HMW","Kemira Chemicals Brasil Ltda","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","No aplica",false,"Insumo Laboratorio","No aplica","Solido",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS, se debe de contar don duchas/lavaojos cercanos a la zona de trabajo",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2022-04-28","68","[List]","","2023-02-27","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17252]
[null,"MC-S31_Molycop_FDS.pdf","2022-05-04","MC-S31","Molycop","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No",null,"","","[Table]","No aplica",false,"Insumo Laboratorio","Corrosivo","Liquido",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS, se debe de contar con Duchas/ Lavaojos cercanos en la zona de trabajo",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2022-05-30","82","[List]","","2025-09-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17299]
[null,"Alcohol Isopropílico Al 53°_Daryza_FDS.pdf","2022-05-05","Alcohol Isopropílico Al 53°","Daryza SAC","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","Si","Uso restringido para las mujeres gestantes, el PQ contiene ALCOHOL ISOPROPÍLICO CAS (67-63-0) al 50-55%,  Afecta la fertilidad y desarrollo del embrión","","","[Table]","",false,"Desinfectante","Liquido inflamable","Liquido","Sin comentarios","Cumplir con las indicaciones de la FDS","Se recomienda que la siguiente actualizacion de la FDS esté de acuerdo al Sistema Globalmente Armonizado","No","Si","No",null,"",null,"","","","67-63-0 ","Alcohol Isopropilico","50-55%","[List]","2024-01-29","131","[List]","","2024-02-08","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",19867]
[null,"40219360_LIEBHERR TELESKOPFETT 9613 PLUS_LUBRICANTE LIEBHERR_FDS.pdf","2022-05-11","LIEBHERR TELESKOPFETT 9613 PLUS","LUBRICANTE LIEBHERR","Bajo: FDS indica producto no peligroso","No","No Aplica","No","No","[Table]","40219360",false,"Lubricante","Toxico","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","","947-946-9\n4259-15-8\n128-37-0","Molybdenum trioxido\nBis(ditiofosfato) de cinc\n2,6-di-terc-butil-p-cresol","<10%\n≥2,5-≤5%\n≥0,25-≤0,5%","[List]","2025-03-28","37","[List]","","2025-03-30","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",21547]
[null,"Delvac Extended Life 5050_Exxon Mobil_FDS.pdf","2022-05-12","MOBIL DELVAC EXTENDED LIFE","","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","",false,"Refrigerantes","Toxico","Liquido",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2022-08-11","37","[List]","","2023-02-21","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17495]
[null,"40212004_MOBIL SHC 629_MOBIL_FDS.pdf","2022-05-12","40212004_MOBIL SHC 629_MOBIL_FDS","MOBIL","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","40212004",false,"Lubricante","No aplica","Liquido",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2022-11-07","37","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17649]
[null,"40734454_MOBIL VACUOLINE 533_EQUIPOS MAGNETICOS Y VIBRATORIO_FDS.pdf","2022-05-12","40734454_MOBIL VACUOLINE 533","EQUIPOS MAGNETICOS Y VIBRATORIO SAC","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","Sin comentarios","","","[Table]","40734454",false,"Lubricante","No aplica","Liquido","Sin comentarios","Cumplir con las indicaciones de la FDS","Almacenar sobre bandeja de contención ","No","No","No",null,"",null,"","","","2215-35-2 \n57855-77-3","2-PENTANOL, 4-METIL\nSULFONATO DE CALCIO"," 0.1 - < 1% \n0.1 - < 1% ","[List]","2024-04-03","35; 42","[List]","","2024-04-08","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",20127]
[null,"40221026_NUTO H 68_TERPEL COMERCIAL DEL PERÚ_FDS.pdf","2022-05-13","NUTO H 68","Terpel Comercial del Perú S.R.L.","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No",null,"","","[Table]","40221026",false,"Lubricante","No aplica","Liquido",null,"Cumplir con las indicaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2023-07-10","37","[List]","","2023-07-18","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",19078]
[null,"40217712_MOBILTRANS HD 10W_Terpel Comercial del Perú_FDS.pdf","2022-05-13","40217712_MOBILTRANS HD 10W","Terpel Comercial del Perú S.R.L","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","40217712",false,"Lubricante","No aplica","Liquido",null,"Cumplir con las indicaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2023-01-23","37","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17815]
[null,"40235702_MOBILGEAR 600 XP 680_TERPEL_FDS.pdf","2022-05-13","40235702_MOBILGEAR 600 XP 680_TERPEL_FDS ","TERPEL","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","40235702",false,"Lubricante","No aplica","Liquido",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2022-12-12","37","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17727]
[null,"40215749_ISO CORE RA SnPb(Ag)(Cu)_FELDER_FDS.pdf","2022-05-16","FELDER GMBH","FELDER","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","Si","Uso restringido para las mujeres gestantes, la FDS indica que contiene un componente de plomo CAS(7439-92-1) 38%, Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto. Puede perjudicar a los niños alimentados con\nleche materna.","","","[Table]","40215749",false,"Insumo Soldadura","Toxico","Solido","sin comentarios","Cumplir con lo indicado en la FDS, Asegurar una ventilación adecuada.","Los residuos generados se manejan como metalicos","No","Si","No",null,"",null,"","","","7440-31-5\n7439-92-1\n440-50-8\n7440-22-4\n8050-09-7\n","estaño\nplomo\ncobre\nplata \ncolofonia\n","<62%\n<38%\n0-2%\n0-4%\n<1%","[List]","2023-10-11","72","[List]","","2023-10-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",19507]
[null,"Fourthane Silver Pulley Resina_Fourthane_FDS.pdf","2022-05-23","Fourthane Silver Pulley Resina","Fourthane","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","",false,"Aditivo","No aplica","Semisolido",null,"Cumplir con lo indicado  en la FDS\n la FDS indica contar con duchas de descontaminación y lava ojos ",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2022-12-14","58","[List]","","2023-02-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17736]
[null,"RocStar_Chemstar Products Company_FDS.pdf","2022-06-01","RocSTar","Chemstar Products Company","Bajo: FDS indica producto no peligroso","No","Sin cometarios","","","[Table]","",true,"Insumo Laboratorio","No aplica","Solido","Sin comentarios","Cumplir indicaciones de la FDS","Producto para prueba","No","No","En revisión",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2023-09-27","82","[List]","","2023-09-27","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",19428]
[null,"DYNAMON SP 48_Mapei Perú_FDS.pdf","2022-06-01","DYNAMON SP 48","Mapei Perú","Bajo: FDS indica producto no peligroso","No","Sin comentarios","","","[Table]","",false,"Aditivo","No aplica","Liquido","sin comentarios","Cumplir con las indicaciones de la FDS\n",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2023-12-26","33","[List]","","2023-12-27","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",19739]
[null,"MOLYKOTE® MKL-N Chain Grease Spray_DuPont Specialty Products GmbH & Co. KG_FDS.pdf","2022-06-14","MOLYKOTE® MKL-N Chain Grease Spray","DuPont Specialty Products GmbH & Co. KG","Bajo: FDS indica producto no peligroso","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Lubricante","Gas inflamable","Aerosol","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","","9003-29-6\n64742-48-9\n123-86-4\n108-65-6\n64742-55-8\n1241-94-7\n106-97-8\n74-98-6\n64742-65-0","Polibuteno\nnafta (petróleo), fracción\nacetato de n-butilo \nacetato de 2-metoxi-1-\naceite de base, sin especificar\nÁcido fosfórico, 2-etilhexil\nbutano\npropano\naceite de base, sin especificar",">= 10,0 - < 20,0 %\n>= 2,5 - < 10,0 %\n>= 1,0 - < 10,0 %\n>= 1,0 - < 10,0 %\n>= 1,0 - < 10,0 %\n>= 0,25 - < 1,0 %\n>= 50,0 - < 60,0 %\n>= 10,0 - < 20,0 %\n>= 1,0 - < 10,0 %","[List]","2024-12-13","16","[List]","","2024-12-16","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",21247]
[null,"Cloro líquido_QUIMPAC_FDS.pdf","2022-06-17","CLORO LIQUIDO ","QUIMPAC S.A","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No",null,"","","[Table]","",false,"Aditivo","Gas toxico","Gaseoso",null,"Cumplir con las indicaciones de la FDS","EL cloro tiene varios peligros, almacenar por separado de otros insumos quimicos ","No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2023-07-07","68","[List]","","2023-07-13","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",19071]
[null,"40639354_40504964_RUBBER BOND_MADESA_FDS.pdf","2022-06-28","RUBBER BOND","MADESA","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","Si","Uso restringido para las gestantes, la FDS contien un componente n-hexano CAS (110-54-3), Susceptible de perjudicar la fertilidad o daño al feto","","","[Table]","40639354",false,"Pegamento","Liquido inflamable","Liquido","Sin comentaruios","Cumplir con las indicaciones de la FDS","Los residuos generados so peligrosos","No","Si","No",null,"",null,"","","",null,"2-Metilhexano\n3-Metilhexano\nn-heptano\nn-hexano",null,"[List]","2023-10-25","26","[List]","","2023-11-06","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",19531]
[null,"GL-1 SAE140_Isopetrol Lubricants del Perú_FDS.pdf","2022-07-10","CAM 2 GL-1 SAE140","Isopetrol Lubricants del Perú S.A.C. ","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","Sin comentarios","","","[Table]","",false,"Lubricante","No aplica","Liquido","Sin comentarios","Cumplir con las indcaciones de la FDS","El aceite residual debe estar libre de otros materiales , para su reaprovechamiento. Almacenar sobre bandeja de contención.","No","No","No",null,"",null,"","","","64742-54-7  \n 64742-62-7 ","Aceite mineral altamente refinado \nAceite residual (mineral) desparafinado por solventes","10 - 20 \n80 - 90 ","[List]","2024-03-08","5","[List]","","2024-10-18","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",20035]
[null,"Hostaflot NP 107_CLARIANT CHILE_FDS.PDF","2022-07-12","Hostoflot NP 107","CLARIANT (CHILE) LTDA.","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","Sin comentarios","","","[Table]","",false,"Insumo Produccion","Toxico","Liquido","Sin comentarios","Cumplir con las indicaciones de la FDS","Los residuos generados se manejan como impregnados con productos químicos ","No","Si","No",null,"",null,"","","","141-98-0\n111-46-6\n25322-69-4\n68609-68-7\n78-83-1","O-Isopropil-N-Etil tionocarbamato\n2,2'-Oxidietanol\nPoli[oxi(metil-1,2-etanodiilo)], alfa-hidroxi-omega-hidroxi-\n1-Hexanol, 2-etil-, fabricación de, subproductos de, residuos de destilación\nIsobutanol\n",">= 50 - < 70\n>= 30 - < 50\n>= 5 - < 10\n>= 5 - < 10\n>= 3 - < 5","[List]","2023-10-05","82","[List]","","2023-10-11","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",19478]
[null,"Hydraulic Premium F-AW 46_Aceites Industriales Limitada_FDS.pdf","2022-07-18","Hydraulic Premium F-AW 46","Aceites Industriales Limitada","Bajo: FDS indica producto no peligroso","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Lubricante","No aplica","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS","EL aceite residual debe estar libre de otros materiales para su reaprovechamiento","No","No","No",null,"",null,"","","","68649-42-3\n220795-13-1","Ditiofosfato de zinc alquilado\nSales de ácido alquil hidroxibenzoico","<0.5\n<0.5","[List]","2024-09-10","50","[List]","","2024-09-11","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",20815]
[null,"DILUYENTE POLIURETANO_RENNER_RENNER COATINGS CHILE SPA_MSDS.pdf","2022-07-20","DILUYENTE POLIURETANO","RENNER COATINGS CHILE SPA","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","Si",null,"","","[Table]","",false,"Solvente","Liquido inflamable","Liquido",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS, se debe de restringuir el uso a gestantes y lactantes ya que tiene componentes como el Xileno CAS 1330-20-7, puede provocar daño al feto",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2022-09-07","51","[List]","","2024-05-07","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17538]
[null,"SONAX SX 90 PLUS_SONAX_FDS.pdf","2022-07-20","SONAX SX 90 PLUS","SONAX GmbH","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","",false,"Aditivo","Toxico","Liquido","Cumplir con las indicaciones de la FDS.",null,null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2023-01-30","14","[List]","","2023-02-21","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17826]
[null,"Kit de calibración de estándares de turbidez estática, turbidímetro portátil 2100QQIS, viales sellados_HACH_FDS.pdf","2022-07-28","Kit 2971205 (contiene los productos: 2660501, 2684801, 2684901 y 2961801)","HACH","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","",false,"Insumo Laboratorio","Toxico","Liquido",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS, es un kit de 4 componentes, se debe de contar con duchas y lavaojos cercanos a la zona de trabajo.",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2022-10-28","16","[List]","","2023-02-21","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17639]
[null,"40231930_Estándar multicatiónico 1_Estándares de alta pureza_FDS.pdf","2022-08-04","Estándar multicatiónico 1","Estándares de alta pureza","Bajo: FDS indica producto no peligroso","No","Sin comentarios","","","[Table]","40231930",false,"Insumo Laboratorio","No aplica","Liquido","Sin comentarios","Cumplir con la sindicaciones de la FDS","Los residuos generados  no son peligrosos","No","No","No",null,"",null,"","","","7732-18-5 ","agua, destilada, de conductividad o de pureza similar","99,825%","[List]","2024-03-18","52","[List]","","2024-03-22","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",20072]
[null,"BATERIA DE PLOMO ACIDO_ETNA_FDS.pdf","2022-08-10","Bateria de plomo ácido ","","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","Aborto","Contiene plomo (CAS:7439-92-1) AL 60-70%","No","No","[Table]","",false,"Otros","Corrosivo","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS\nProducto no puede ser manipulado por mujeres en periodo de gestacion o lactancia.\nAsegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.\nProtección de ojos: Gafas con protección lateral/facial\nProtección de mano: Guantes de goma o plástico resistente a ácidos (al llenar baterias)\nProtección respiratoria: Respirador media cara con filtro para vapores orgánicos\nProtección de cuerpo: Ropa de protección contra acido, botas de goma.\n","Las baterias  usadas se almacenan sobre bandejas. La evaluación de compatibilidad y peligro se realiza de acuerdo a las características del electrolito ","No","No","No",null,"",null,"","","","7439-92-1\n1309-60-0\n1309-60-0\n7446-14-2\n7664-93-9\n9002-88-4\n9003-07-0","Plomo\nDioxido de plomo\nSulfato de plomo\nElctrolito\npolietileno (material de separador)\nPolipropileno (material de caja y cubierta)",null,"[List]","2025-05-13",null,"[List]","","2025-11-07","Si","Si","Si","No","FIRENO","[List]","",null,"Empresa Contratista",21696]
[null,"40175536_LOCTITE SF 7808_HENKEL PERUANA S.A._FDS.PDF","2022-08-19","LOCTITE SF 7808","HENKEL PERUANA SA","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","Si","Uso restringido a las mujeres gestantes la FDS contiene n-hexano CAS (110-54-3) 50-70% Susceptible de perjudicar la fertilidad o dañar al feto","","","[Table]","40175536",false,"Otros","Gas inflamable","Aerosol","Sin comentarios","Cumplir con las indicaciones de la FDS","Los residuos generados son peligrosos","No","Si","No",null,"",null,"","","","110-54-3\n74-98-6\n>= 10- < 20 %\n","n-hexano\nPropano\nbutano (< 0.1 % butadieno",">= 50- < 70 %\n>= 10- < 20 %\n106-97-8","[List]","2023-12-12","52","[List]","","2023-12-16","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",19666]
[null,"OXIGENO COMPRIMIDO_INTRIAL_FDS.pdf","2022-08-24","OXIGENO COMPRIMIDO","INTRIAL","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","Sin comentarios","","","[Table]","",false,"Otros","Gas comprimido","Gaseoso","Sin comentarios","Cumplir con las indicaciones de la FDS","Los balones vacíos se devuelven al proveedor ","No","Si","No",null,"",null,"","","","7782-44-7","Oxigeno","99,5 – 100","[List]","2023-10-10","51","[List]","","2023-10-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",19506]
[null,"PEGAMENTO WEBER.COL FLEXIBLE BLANCO_Saint-Gobain Productos para la Construcción _FDS.pdf","2022-09-01","PEGAMENTO WEBER.COL FLEXIBLE BLANCO","Saint-Gobain Productos para la Construcción S.A.C","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","Sin comentarios","","","[Table]","",false,"Pegamento","Corrosivo","Liquido","Sin comentarios","Cumplir con las indicaciones de la FDS","Los residuos generados se manejan como imprenados con productos químicos ","No","Si","No",null,"",null,"","","","65997-15-1\n471-34-1","carbonato de calcio\nCemento","xx\n25-35","[List]","2023-11-14","51","[List]","","2023-12-20","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",19567]
[null,"40549418_SMA-900-200G (002)_METEK_FDS.pdf","2022-09-13","OIL","METEK","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","40549418",false,"Lubricante","Toxico","Liquido",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS.",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2022-09-13","66","[List]","","2023-02-21","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17555]
[null,"8 A RED_MAGNAFLUX_FDS.pdf","2022-09-13","#8 A Red","MAGNAFLUX","","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Aditivo","No aplica","Solido","No Aplica","Cumplir con lo indicado en la FDS","Los residuos generados no son peligrosos","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2024-06-24","37","[List]","","2025-06-14","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",20494]
[null,"40237882_ARC BX2 (Parte A) (GY RD),_AW CHESTERTON COMPANY_FDS.pdf","2022-09-20","ARC BX2 (Parte A) (GY, RD), ARC BX5 (MX5) (Parte A) (GY, RD)","A.W. CHESTERTON COMPANY","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","Sin comentarios","","","[Table]","40237882",false,"Aditivo","Toxico","Semisolido","Sin comentarios","Cumplir con las indicaciones de la FDS","Los residuos generados son peligrosos","No","No","No",null,"",null,"","","","25068-38-6\n100-51-6\n1302-74-5\n409-21-2\n1309-37-1\n13463-67-7","Resinas epoxi (peso molecular\nAlcohol bencílico\nÓxido de aluminio\nCarburo de silicio\nÓxido de hierro\nDióxido de titanio","10-17\n1-5\n15-40\n3-7\n0-5\n0,1-0,9","[List]","2023-10-06","27","[List]","","2023-10-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",19496]
[null,"40489156_LOCTITE PC 9020 5 GA ES_HENKEL PERUANA_FDS.pdf","2022-09-23","40489156_LOCTITE PC 9020 5 GA ES","HENKEL PERUANA","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","Si","Udo restringido a las mujeres gestantes la FDS indica que tiene roducto de reacción: bisfenol-A-epiclorhidrina; resinas epoxi (peso molecular medio ≤ 700) CAS(25068-38-6) y Carbonato cálcico CAS (1317-65-3), afecta a la Toxicidad para la reproducción","","","[Table]","40489156",false,"","No aplica","Liquido","\nSin comentarios","Cumplir con las indicaciones de la FDS","Los residuos generados se manejan como impregnados con productos químicos ","No","Si","No",null,"",null,"","","","14808-60-7\n25068-38-6\n1317-65-3\n26761-45-5\n8007-24-7\n2095-03-6","Cuarzo (SiO2)\nproducto de reacción: bisfenol-A epiclorhidrina\nCarbonato cálcico\n2, 3-Epoxi propil éster de ácidos trialquil acéticos mezclados\nanacardo, licor de cascara de nuez\n2,2'-[metilenbis(p fenilenoximetilen)]",">= 50- < 70 %\n>= 25- < 30 %\n>= 5- < 10 %\n>= 2,5- < 5 % \n>= 1- < 3 %\n","[List]","2023-09-27","6","[List]","","2023-10-06","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",19440]
[null,"40494476_40650261_ARC 855 (Parte A)_AW CHESTERTON COMPANY_FDS.pdf","2022-09-30","ARC 855 (A)","CHESTERTON COMPANY","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","\nSin comentarios","","","[Table]","40494476, 40650261",false,"Aditivo","Toxico","Liquido","Sílice (Cuarzo) CAS (14808-60-7) 1-5% se encuentra en estado liquido viscoso, no genera daños a la salud.","Cumplir con las indicaciones de la FDS",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","","9003-36-5\n25068-38-6\n409-21-2\n7782-42-5\n14808-60-7\n13463-67-7","Resinas epoxi (peso molecular medio <= 700) \nResinas epoxi (peso molecular medio <= 700)\nCarburo de silicio \nGrafito\nSílice (Cuarzo) \nDióxido de titanio","10-30 \n10-30 \n15-40\n1-5\n1-5\n0-4","[List]","2023-10-06","22","[List]","","2025-10-10","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",19499]
[null,"40232332_ARC BX1 (PARTE A)_AW CHESTERTON COMPANY_FDS.pdf","2022-10-02","ARC BX1 PARTE (A)","CHESTERTON COMPANY","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","Sin comentarios","","","[Table]","40232332",false,"Aditivo","Toxico","Semisolido","Sin comentarios","Cumplir con las indicaciones de la FDS","Los residuos generados son peligrosos ","No","Si","No",null,"",null,"","","","9003-36-5\n100-51-6\n92797-42-7\n409-21-2\n14808-60-7","Resinas epoxi (peso molecular medio <= 700)\nAlcohol bencílico\nBauxita (Al2O3.xH2O), calcinada\nCarburo de silicio\nSílice (Cuarzo)\n",null,"[List]","2023-10-06","27","[List]","","2023-12-14","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",19494]
[null,"NRX SDS NanoPrime_NANORUSTX_FDS.pdf","2022-10-05","NRXTM – NanoPrimeTM Primer","NANORUSTX LLC","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","\nSin comentarios","","","[Table]","",false,"Aditivo","No aplica","Liquido","Sin comentarios","Cumplir con las indicaciones de la FDS","Los residuos generados no son peligrosos","No","No","No",null,"",null,"","","","25133-97-5\n7732-18-5\n68186-88-9\n1314-13-2\n14265-44-2\n25265-77-4","Polímero acrílico\nAgua\nÓxido de hierro\nCompuestos de zinc\nCompuestos de fosfato\nAlcohol","40-60\n30-45\n7.00\n5-10\n5-10\n1.0","[List]","2023-10-02","22","[List]","","2024-05-08","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",19465]
[null,"Batería de Plomo Ácido_HYUNDAI SUNGWOO SOLITE_FDS.pdf","2022-10-19","Batería de Plomo Ácido","HYUNDAI SUNGWOO SOLITE CO., LTD.","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","Si",null,"","","[Table]","",false,"","No aplica","Liquido",null,"Cumplir con las indicaciones de la FDS\nMantener alejado y fuera de la manipulacion de las mujeres gestantes en la FDS en su numero CAS 7439-92-1  contiene el  PLOMO. La FDS indica que este producto causa efectos negativos al feto, embrion. la FDS indica que contiene presencia de, electrolito (neblina de ácidos inorgánicos fuertes conteniendo ácido sulfúrico), arsenico.",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2022-12-21","37","[List]","","2024-05-07","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17764]
[null,"40415595_POLVO DE IGNICION NP_BURNDY LLC_FDS.pdf","2022-10-25","POLVO DE IGNICION NP","BURNDY LLC","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","40415595",false,"Insumo Soldadura","Solido inflamable","Solido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•\tProtección de ojos: Lentes tipo google para protección química.\n•\tProtección de manos: Guantes nitrilo o neopreno (SMCV: 40632010, 40631988, 40632003, 40632004).\n•\tProtección respiratoria: Respirador con filtro para material particulado (SMCV: 40203395).\nAsegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.\n","Cumplir con las indicaciones de la FDS.","No","Si","No",null,"",null,"","","","1317-38-0\n7429-90-5\n1317-61-9 \n","Óxido cúprico\nAluminio (Gases o Polvo)\nAluminio","15-40\n30-60\n15-40","[List]","2025-07-24","37","[List]","","2025-07-28","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",22022]
[null,"Pasta de montaje MV3 para accesorios de cable_NKT_FDS.pdf","2022-10-27","Pasta de montaje MV3 para accesorios de cable","NKT","Bajo: FDS indica producto no peligroso","No","Sin comentarios","No","No","[Table]","",false,"Otros","No aplica","Solido","Sin comentarios","Cumplir con las indicaciones de la FDS","Residuo  No peligroso","No","No","No",null,"",null,"","","","NA","NA","NA","[List]","2024-02-01","37","[List]","","2024-10-22","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",19890]
[null,"POWERSIL PASTE AP_Wacker Chemie_FDS.pdf","2022-11-07","POWERSIL PASTE AP ","Wacker Chemie AG","Bajo: FDS indica producto no peligroso","No",null,"","","[Table]","",false,"Aditivo","No aplica","Semisolido",null,"Cumplir con las indicaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2023-07-04","66","[List]","","2023-07-10","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",19054]
[null,"ChemizorbHF_Merck_FDS.PDF","2022-11-09","Chemizorb HF absorbente y neutralizante para acido fluorhidrico","Merck","Bajo: FDS indica producto no peligroso","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Insumo Laboratorio","No aplica","Solido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS","Sin observaciones","No","No","No",null,"",null,"","","","471-34-1","Calcium carbonate",">= 20 - < 30","[List]","2024-11-18",null,"[List]","","2024-11-21","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",21117]
[null,"40574548_LOCTITE EA 3463_HENKEL PERUANA_FDS.PDF","2022-11-11","LOCTITE EA 3463 known as LOCTITE FM METAL MAGIC 40Z EN","Henkel Peruana S.A.","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","Sin comentarios","","","[Table]","40574548",false,"Aditivo","Corrosivo","Liquido","Sin comentarios","Cumplir con las indicaciones de la FDS","Los residuos generados se manejan como impregnados con productos quimicos ","No","Si","No",null,"",null,"","","","14807-96-6\n25068-38-6\n65997-17-3\n72244-98-5\n90-72-2","talco (no contiene asbesto y <1% cuartzo)\nbisfenol-A-epiclorhidrina; resinas epoxi (peso molecular medio ≤ 700)\nVidrio, óxido, sustancias químicas\nPoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], 2,4,6-Tris(dimetilaminometil)fenol",">= 30- < 50 %\n>= 10- < 20 %\n>= 10- < 20 %\n>= 5- < 10 %\n>= 3- < 5 %","[List]","2023-09-27","31","[List]","","2023-10-06","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",19444]
[null,"Lana de Carzo_Elementar Analysensysteme_FDS.pdf","2022-11-22","Lana de Carzo"," Analysensysteme GmbH ","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","",false,"Insumo Laboratorio","No aplica","Solido",null,"Cumplir con las indicaciones de la FDS.",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2023-04-03","66","[List]","","2025-10-10","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"",18017]
[null,"Fichas de Cuarzo_Elementar Analysensysteme_FDS.pdf","2022-11-22","Fichas de Cuarzo","Elementar Analysensysteme GmbH","Bajo: FDS indica producto no peligroso","",null,"","","[Table]","",false,"Insumo Laboratorio","No aplica","Solido",null,"Cumplir con las indicaciones de la FDS.",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2023-04-03","66","[List]","","2025-10-10","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"",18018]
[null,"40215407_SOLDIMIX 10 MINUTOS PARTE A Y B_INDUSTRIAL BETA_FDS.pdf","2022-11-26","SOLDIMIX 10 MINUTOS PARTE A Y B","Industrial Beta S.A.","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No",null,"","","[Table]","40215407",false,"Otros","Corrosivo","Liquido",null,"Cumplir con las indicaciones de la FDS.",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2023-03-31","37; 27","[List]","","2025-07-07","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",18006]
[null,"PLS_SMCV_FDS V5.pdf","2022-11-29","PLS","SMCV","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","",null,"","","[Table]","",false,"Otros","Corrosivo","Liquido",null,"Cumplir con lo indicado en la FDS, se debe de contar con duchas / Lavaojos cercanos a la zona de trabajo.",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2022-11-29","46","[List]","","2023-02-17","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17703]
[null,"40172187_COBRE II SULFATO PENTAHIDRATO_SCHARLAU_FDS.pdf","2022-12-05","COBRE II SULFATO PENTAHIDRATO","SCHARLAU","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No",null,"","","[Table]","40172187",false,"Insumo Laboratorio","No aplica","Solido",null,"Cumplir con las indicaciones de la FDS.",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2023-07-12","66","[List]","","2025-07-07","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",19101]
[null,"ANTIPROYECCIONES PARA SOLDADURA AMBRO SOL W506_AMBRO-SOL_FDS.pdf","2022-12-06","ANTIPROYECCIONES PARA SOLDADURA AMBRO-SOL W506_AMBRO-SOL_FDS","AMBRO-SOL SRL SOCIETA' BENEFIT","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","Sin comentarios","","","[Table]","",false,"Aditivo","Gas inflamable","Liquido","Sin comentarios","Cumplir con las indicaciones de la FDS","Las latas de aerosol se manejan por separado de los demás residuos","No","Si","No",null,"",null,"","","","74-98-6\n106-97-8\n84961-70-6\n75-28-5","Propano\nButano\nBenceno, derivados monoalquil C10-13, residuos de destilación\nIsobutano","55 ≤ x < 59\n23 ≤ x < 27\n11 ≤ x < 15\n3 ≤ x < 5","[List]","2024-02-19","28","[List]","","2024-02-19","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",19979]
[null,"40216468_CINC NITRATO EN ACIDO NITRICO_SCHARLAU_FDS.pdf","2022-12-07","CINC NITRATO EN ACIDO NITRICO","SCHARLAU","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No",null,"","","[Table]","40216468",false,"Insumo Laboratorio","Corrosivo","Liquido",null,"Cumplir con las indicaciones de la FDS","Corrosivo","No","Si","No",null,"",null,"","","","7697-37-2","ácido nítrico","≥2-<5%","[List]","2023-07-12","66","[List]","","2025-07-14","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",19103]
[null,"MASILLA EPOXICA CAUCHO NATURAL (50-60 Shore A) Componentes A y B_Tecnocaucho_FDS.pdf","2022-12-12","MASILLA EPOXICA CAUCHO NATURAL (50-60 Shore A) Componentes A y B","Tecnocaucho SAC","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","Si","Uso restringido a las gestantes, la FDS contiene componentes como 2 metil, mezcla de isomeros y resinas CAS (1330-20-7), Puede causar Toxicidad prenatal. ","","","[Table]","",false,"Otros","Liquido inflamable","Semisolido",null,"Cumplir con las indicaciones de la FDS","Material inflamable","No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2023-08-04","51","[List]","","2023-08-09","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",19268]
[null,"POLY XCD_Puyang Chengxin Oilfield Chemica_FDS.pdf","2022-12-15","POLY XCD","uyang Chengxin Oilfield Chemica","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","Sin comentarios","","","[Table]","",false,"","No aplica","Liquido","Sin comentarios","Cumplir con las indicaciones de la FDS",null,"No","No","En revisión",null,"",null,"","","","11138-66-2\n9004-34-6\n900482-4","Polisacárido goma\ncelulosa derivada\nSurfactante activo anionico","60-80\n10-30\n5-10","[List]","2023-11-29","18","[List]","","2023-12-05","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",19615]
[null,"IMPRIMADOR PARA CABLES DE ACERO DE EMPALME EN CALIENTE HSP_Shaw Almex Fusion Canada_FDS.pdf","2022-12-17","IMPRIMADOR PARA CABLES DE ACERO DE EMPALME EN CALIENTE HSP","Shaw Almex Fusion Canada","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","Si",null,"","","[Table]","",false,"Pegamento","Liquido inflamable","Liquido",null,"Cumplir con las indicaciones de la FDS.\nRestriccion a las Gestantes: La FDS contiene componentes Xileno N° CAS (1330-20-7), Etilbenceno N° CAS (100-41-4) Afecta la fertilidad, el desarrollo del Feto y toxicidad prenatal.","El producto es un adhesivo","No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2023-03-01","58","[List]","","2024-05-07","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17938]
[null,"40824390_40824383_Cemento de empalme caliente HC1_Shaw Almex Fusion Canadá_FDS.pdf","2022-12-24","Cemento de empalme caliente HC1","Shaw Almex Fusion Canadá","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","Fertilidad y Feto","Contiene Tolueno (CAS 108-88-3) AL 40-70%","","","[Table]","40824390_40824383",false,"Pegamento","Liquido inflamable","Liquido",null,"Cumplir con las indicaciones de la FDS.\nRestriccion para las gestantes: La FDS contiene el componente Tolueno N° CAS (108-88-3), Afecta la fertilidad y el desarrollo del Feto .\n","Es un pegamento","No","Si","No",null,"",null,"","","","108-88-3\n141-78-6 \n142-82-5 ","Tolueno\nEtil acetato\nHeptanos","40-70\n10-30\n70-13","[List]","2023-03-01","58","[List]","","2025-03-26","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",17937]
[null,"Refrigerante R-507_Global Refrigerants (S) PTE LTD_FDS.pdf","2023-01-01","Refrigerante r-507","Global Refrigerants (S) PTE LTD","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","Sin comentarios","","","[Table]","",false,"Otros","Gas comprimido","Solido","Sin comentarios","Cumplir con las indicaciones de la FDS","Los cilindros vacios deben ser devueltos al proveedor","No","Si","No","[List]","",null,"","","","420-46-2\n354-33-6","1,1,1 - trifluoretano\npentafluoretano","50%\n50%","[List]","2024-01-11","51","[List]","","2024-01-16","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",19816]
[null,"40216229_40624651_40231228_40231232_40197050_40223265_40231226_40231227_40223163_40231229_40231231_ABRO PINTURAS EN SPRAY_ABRO INDUSTRIES,._FDS.pdf","2023-01-01","ABRO PINTURAS EN SPRAY","ABRO INDUSTRIES, INC.","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","Si","Uso restringido para las gestantes, la FDS contiene componentes  como Tolueno CAS (108-88-3), Etilbenceno CAS (100-41-4), Xileno CAS (1330-20-7), 2 propanol CAS( 67-63-0), Metilisobutilcetona (108-10-1), Afecta la fertilidad y el desarrollo del Feto.","","","[Table]","40216229_40624651_40231228_40231232_40197050_40223265_40231226_40231227_40223163_40231229",false,"Pintura","Gas inflamable","Aerosol","Sin comentarios","Cumplir con las indicaciones de la FDS","Segregar llas latas vacias de aerosol","No","Si","En revisión",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2024-02-12","50","[List]","","2025-09-10","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",19941]
[null,"40216213_ANTICORROSIVO KITOX MAESTRO_ANYPSA_FDS.pdf","2023-01-02","ANTICORROSIVO KITOX MAESTRO","ANYPSA","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","Sin comentarios","","","[Table]","40216213",false,"Pintura","Liquido inflamable","Liquido","Sin comentarios","Cumplir con las indicaciones de la FDS","El producto es una pintura, los residuos son considerados peligrosos.","No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2023-08-29","85","[List]","","2023-09-04","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",19338]
[null,"ANTISPATER EN SPRAY WELD_CORPORACION WELMYN EIRL_FDS.pdf","2023-01-05","ANTISPATER EN SPRAY WELD_CORPORACION WELMYN EIRL_FDS","","","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Otros","Gas comprimido","Aerosol","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS","Las latas vacias de aerosol deben ser segregados de los demás esiduos.","No","Si","En revisión",null,"",null,"","",""," 8008-20-6\n124-38-9","diclorometano \nDióxido de carbono","75-100 \n 1-5","[List]","2024-05-28","37","[List]","","2024-06-11","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",20397]
[null,"M BOND AE RESIN_VISHAY MEASUREMENTS GROUP_FDS.pdf","2023-01-06","M-Bond AE Resin","VISHAY MEASUREMENTS GROUP GMBH","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No aplica","Si","No","[Table]","",false,"Aditivo","Corrosivo","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS.\nMantener buena ventilacion en todo momento.",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","","1675-54-3 \n25085-99-8\n2210-79-9 \n108-46-3","Bis-[4-(2,3- epoxipropoxi)phenyl]\nBisphenol A Diglycidyl Ether\n2,3-Epoxypropyl o-tolyl ether\nResorcinol ","50 - < 75\n15 – < 25\n3 - < 5\n3 - < 5","[List]","2023-04-28",null,"[List]","","2024-05-06","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",18729]
[null,"40734066_ACIDO ACETICO GLACIAL P.A.-Q.P. AL 99.7 % MIN_ELMER JO ANAYA_FDS.pdf","2023-01-14","ACIDO ACETICO GLACIAL","ELMER JO ANAYA","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No",null,"","","[Table]","40734066",false,"Aditivo","Corrosivo","Liquido",null,"Cumplir con las indicaciones de la FDS",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2023-07-18","66","[List]","","2025-08-03","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",19177]
[null,"EXABRONCE Il_SOLDEXA_FDS.pdf","2023-01-15","EXABRONCE Il","SOLDEXA S.A","","No","Sin comentarios","","","[Table]","",false,"Insumo Soldadura","No aplica","Solido","ninguno de los componentes se encuentran dentro del grupo 1 de la IARC y los porcentajes como el plomo son menores que el 0.1%","Cumplir las indicaciones de la FDS","Cumplir con las indicaciones de la FDS ","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2023-08-09","37","[List]","","2023-08-16","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",19298]
[null,"40212212_YESO DE CONSTRUCCIÓN_KRL SOLUTIONS & TRADING_FDS.pdf","2023-01-19","YESO DE CONSTRUCCIÓN","KRL SOLUTIONS & TRADING SAC","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","\nSin comentarios","","","[Table]","40212212",false,"Aditivo","No aplica","Solido","Sin comentarios","Cumplir con las indicaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","","7778-18-9","Sulfato de calcio Bihidratado.","85-90%","[List]","2024-02-27","7","[List]","","2024-02-28","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",20009]
[null,"40681760_VHG OIL 75 500_LGC STANDARDS SLU_FDS.PDF","2023-01-20","VHG-OIL-75-500","LGC STANDARDS SLU","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","\nSin comentarios","","","[Table]","40681760",false,"Lubricante","Toxico","Liquido","Sin comentarios","Cumplir con las indicaciones de la FDS","Los residuos generados se manejan como impregnados con hidrocarburos","No","Si","No",null,"",null,"","","","8042-47-5 ","White mineral oil, petroleum ","80-100","[List]","2023-12-01","27; 84","[List]","","2023-12-05","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",19620]
[null,"FLOPAM AN 905 SH_SNF_FDS.pdf","2023-01-27","FLOPAM™ AN 905 SH","SNF","Bajo: FDS indica producto no peligroso","No","Sin comentarios","","","[Table]","",false,"Insumo Laboratorio","No aplica","Solido","Sin comentarios","Cumplir con las indicaciones de la FDS","Aprobado para pruebas.  La FDS indica que no es peligroso","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2023-08-01",null,"[List]","","2023-08-08","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",19246]
[null,"40203885_POTASIO YODURO_SCHARLAB SL_FDS.pdf","2023-01-30","POTASIO YODURO","SCHARLAB","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","Sin comentarios","","","[Table]","40203885",false,"Insumo Laboratorio","Toxico","Solido","Sin comentarios","cumplir con las indicaciones de la FDS","Los residuos generados se manejan comoo peligrosos","No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2023-09-25","66","[List]","","2023-09-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",19415]
[null,"ESOC BI3_Especialidades Técnicas_FDS.pdf","2023-02-05","ESOC BI3","Especialidades Técnicas S.A.C.","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","Sin comentarios","","","[Table]","",false,"Otros","No aplica","Liquido","Sin comentarios","Cumplir con las indicaciones de la FDS","Los residuos generados no son peligrosos","No","No","No",null,"",null,"","","","7440-50-8\n7439-96-5\n7440-66-6","Cobre (Cu)\nManganeso (Mn)\nZinc (Zn)","0.2%\n0.8%\n0.9%","[List]","2024-01-16","68","[List]","","2024-01-18","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",19822]
[null,"Sikadur-31 HMG Part B_Sika Perú SAC_FDS.pdf","2023-02-07","Sikadur-31 Hi-Mod Gel Part B","Sika Perú S.A.C","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Aditivo","No aplica","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS\n","Los residuos generados son peligrosos","No","Si","No",null,"",null,"","","","64742-94-5\n100-51-6 \n88375-39-7 \n90-72-2 \n1477-55-0\n38294-69-8 \n\n\n","Nafta disolvente (petróleo), fracción aromática \npesada; queroseno, sin especificar\nalcohol bencílico\nTriethylenetetramine, propoxylated \n2,4,6-tris(dimetilaminometil)fenol \nm-fenilenbis(metilamina)\nAdduct TTA (Epoxy Amine Adduct)\n\n\n",">= 2,5 - < 10\n>= 1 - < 10\n>= 3- < 10\n>= 1 - < 3\n>= 1 - < 2.5\n>= 0.25- < 1\n","[List]","2024-09-18","16","[List]","","2024-09-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",20852]
[null,"BOD Nutrient Buffer Pillows_Hach Lange_FDS.pdf","2023-02-14","BOD Nutrient Buffer Pillows","Hach Lange","Bajo: FDS indica producto no peligroso","No",null,"","","[Table]","",false,"Insumo Laboratorio","No aplica","Liquido",null,"Cumplir con lass indicaciones de la",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2023-07-16","68","[List]","","2023-07-26","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",19159]
[null,"PolySeed BOD Innoculum_Hach Lange_FDS.pdf","2023-02-14","PolySeed BOD Innoculum","Hach Lange","Bajo: FDS indica producto no peligroso","No",null,"","","[Table]","",false,"Insumo Laboratorio","No aplica","Solido",null,"Cumplir con las indicaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2023-07-16","68","[List]","","2023-07-24","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",19146]
[null,"N Aliltiourea para sintesis_Merck Peruana_FDS.PDF","2023-02-24","N-Aliltiourea para sintesis","Merck Peruana","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","Sin comentarios","","","[Table]","",false,"Insumo Laboratorio","Toxico","Solido","Sin comentarios","Cumplir con las indicaciones de la FDS","Revisar y cumplir con las indicaciones de la FDS , los residuos generados son peligrosos ","No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2023-07-16","68","[List]","","2023-08-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",19154]
[null,"40059832_KITS DE EMPALME DE CABLE DE RESINA EN LÍNEA SCOTCHCAST ™ DE 3M® CON RESINA 3M®SCOTCHCAST ™ 4N_3M_FDS_V2.pdf","2023-03-01","KITS DE EMPALME DE CABLE DE RESINA EN LÍNEA SCOTCHCAST ™ DE 3M® CON RESINA 3M®SCOTCHCAST ™ 4N","3M","","No","No Aplica","No","No","[Table]","40059832",false,"Otros","Corrosivo","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS. Realizar evaluación de la exposición para el uso de los EPP.\nAsí mismo, en relación al uso de los EPP de protección de mano se tiene el guante resistente a químicos ácidos y riesgo eléctrico. Y el Tybek químico ALphatec 4000, ambos catalogados.","Los  residuos generados son peligrosos. EL producto es un kit","No","Si","No",null,"",null,"","","","61788-44-1\n140-31-8\n64742-11-6\nSecreto Comercial\nSecreto Comercial\nSecreto Comercial\n64741-80-6\nSecreto Comercial\n90-72-2\n112-24-3\n71074-89-0\n1333-86-4\n25085-99-8\n68609-97-2","Fenol\nN-AMINOETILPIPERAZINA\nÁcidos alquilos\nÁcidos alquilos\namina cicloalifática\ncrudo (petróleo)\nDestilados de Petróleo\nTris\nTrietilentetramina\nBIS\nNegro de Carbón\nPolímero 2,2-Bis\nOXIRANO","25 - 70\n5 - 22\n5-20\n5-17\n4-10\n1-8\n1-7\n1-7\n1-5\n<=2\n<=1\n<1\n80 - 100\n0-20","[List]","2024-08-21","46; 16","[List]","","2024-08-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",20707]
[null,"YESO DE CONSTRUCCIONES_DISTRIBUIDORA DE YESO CASA BLANCA_FDS.PDF","2023-03-01","YESO DE CONSTRUCCIONES CASA BLANCA","DISTRIBUIDORA DE YESO CASA BLANCA","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No",null,"","","[Table]","",false,"Aditivo","No aplica","Solido",null,"Cumplir con las indicaciones de pla FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2023-07-10",null,"[List]","","2023-07-18","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",19093]
[null,"DIOXIDO DE CARBONO_INTRIAL GASES_FDS.pdf","2023-03-06","DIOXIDO DE CARBONO","INTRIAL GASES","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Otros","Gas comprimido","Gaseoso","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS","Los cilindros vacios se devuelven al proveedor","No","Si","No",null,"",null,"","","","124-38-9 ","Dióxido de Carbono","98 – 100","[List]","2025-05-07","51","[List]","","2025-05-13","Si","Si","Si","No","SC INGENIERIA Y CONTRUCCION","[List]","",null,"Empresa Contratista",21675]
[null,"40718957_SODA CAUSTICA LIQUIDA 50%_BRENNTAG_FDS.pdf","2023-03-10","SODA CAUSTICA LIQUIDA 50%","BRENNTAG","Bajo: FDS indica producto no peligroso","No","No Aplica","No","No","[Table]","40718957",false,"Aditivo","Corrosivo","Liquido","No Aplica","Cumplir con las idnicaciones de la FDS","Es un insumo fiscalizado, la concentracion de este producto está dentro de lo autorizado en RBIF de SMCV","No","Si","Si",null,"",null,"","","","1310-73-2","Hidróxido de sodio","50","[List]","2024-11-25","31","[List]","","2024-11-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",21163]
[null,"40668086_THERMINOL® FF_EASTMAN CHEMICAL COMPANY_FDS_V2.pdf","2023-03-13","THERMINOL® FF","EASTMAN CHEMICAL COMPANY","","No","No Aplica","No","No","[Table]","40668086",false,"","No aplica","Liquido","No Aplica","Asegurar contar con lavado de ojos y duchas cerca del lugar de trabajo.\n\nA confirmacion del fabricante el texto para los componentes de la seccion 3 y 8, el texto correcto es : Subproductos de benceno, tratado con etileno.",null,"No","No","En revisión",null,"",null,"","","","68608-82-2 ","benceno, tratado con etileno, subproductos de",">= 90 - <= 100","[List]","2024-11-06","37","[List]","","2025-06-14","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",21056]
[null,"AERO 8989 PROMOTER_Cytec de Mexico_FDS.pdf","2023-03-21","Aero 8989 Promoter","Cytec de Mexico S.A. de C.V","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","Sin comentarios","","","[Table]","",false,"Insumo Laboratorio","Corrosivo","Liquido","Sin comentarios","Cumplir con las indicaciones de la FDS","Los residuos generados son peligrosos","No","Si","No",null,"",null,"","","","\n\n1310-73-2","ditiofosfato modificado \nMonotiofosfato\nhidróxido de sodio\n","40-70\n10-15\n1","[List]","2023-09-18","82","[List]","","2023-09-18","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",19395]
[null,"1 butanol_Sigma Aldrich_FDS.PDF","2023-03-22","1-BUTANOL P.A.","Sigma Aldrich","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Insumo Laboratorio","Liquido inflamable","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•\tProtección de ojos: Lentes de seguridad de seguridad tipo google ajustadas al contorno del rostro.\n•\tProtección de manos: Guantes de nitrilo de 0.4 mm (Ej. Alphatec) (SMCV: MN 40641667, 40641674, 40743285, 40743284).\n•\tProteccion respiratoria: Respirador full face con filtros para vapores orgánicos (Ej. 2097) (SMCV: MN 40226074).\n•\tProtección para el cuerpo: Traje protector antiestático y retardante de la flama (SMCV: 40453997, 40419670, 40454020)\nAsegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.\n","En caso de vertido accidental no dejar que el producto entre en el sistema de alcantarillado. Riesgo de explosión. \nLos residuos generados se deben de disponer como residuos peligrosos. \n","No","Si","No",null,"",null,"","","","71-36-3\n","n-Butanol\n","<= 100 %","[List]","2025-11-13","66","[List]","","2025-11-21","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",22516]
[null,"40834886_SAN-G-WALL_Famesa_ FDS.pdf","2023-03-25","SAN-G-WAL","FAMESA EXPLOSIVOS S.A.C.","Bajo: FDS indica producto no peligroso","No","No Aplica","No","No","[Table]","40834886",false,"Insumo Voladura","Material comburente","Semisolido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","","6484-52-2 \n7631-99-4\n57-13-6\n9003-53-6\n62-56-6","Nitrato de Amonio\nNitrato de Sodio \nUrea\nPerlas de poliestireno\nThiourea","40,0– 90,0%\n0,0–3,0%\n0,0 – 3,0%\n0,15 – 1,50%\n0,0 – 3,0%","[List]","2025-01-30","107","[List]","","2025-06-10","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",21347]
[null,"MT 6506_MAGNATRADE CORPORATION_FDS.pdf","2023-03-31","MT 6506","MAGNATRADE CORPORATION","Bajo: FDS indica producto no peligroso","No","Sin comentarios","","","[Table]","",false,"Aditivo","No aplica","Solido","Sin comentarios","Cumplir con las indicaciones de la FDS","Cumplir las indicaciones de la FDS","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2023-07-26","68","[List]","","2023-08-02","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",19214]
[null,"40844519_Biomate MBC2881_Veolia Water Technologies & Solutions Peru_FDS.pdf","2023-03-31","BIOCIDA BIOMATE MBC2881","Veolia Water Technologies & Solutions Peru S.A","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","Si","Uso restringido para las mujeres gestantes la FDS indica que contiene Bromuro de sodio CAS (7647-15-6), puede perfudicar la fertilidad o dañar el feto","","","[Table]","40844519",false,"Aditivo","Corrosivo","Liquido","sin comentarios",null,null,"No","Si","No",null,"",null,"","","","10222-01-2 \n7647-15-6","2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide \nBromuro de sodio "," 20 - 40\n 2,5 - 10","[List]","2024-04-09","60","[List]","","2025-10-10","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"",20144]
[null,"40844582_Spectrus OX909_Veolia Water Technologies & Solutions Peru_FDS.pdf.pdf","2023-04-01","Biocida Spectrus OX909","Veolia Water Technologies & Solutions Peru S.A","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","Sin comentarios","","","[Table]","40844582",false,"Insumo Laboratorio","Corrosivo","Liquido","Sin comentarios","Cumplir con las indicaciones de la FDS","Los reisduos generados son peligrosos corrosivos","No","Si","En revisión",null,"",null,"","","","13863-41-7\n13845-18-6 \nPropietario\n1310-73-2 ","Bromina clorido \nSulfamidato de sodio \nCOMPLEJO HALOGENICO \nHidróxido de sodio ","10 - 20\n10 - 20\n2,5 - 10\n 2,5 - 10","[List]","2024-03-25","60","[List]","","2025-12-19","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",20105]
[null,"Colector MC C505_Mol Cop Adesur_FDS.pdf","2023-04-03","Colector- MC-C505","Molycop","Bajo: FDS indica producto no peligroso","No",null,"","","[Table]","",false,"","No aplica","Liquido",null,"Cumplir con las indicaciones de la FDS.",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2023-06-02","60","[List]","","2023-06-07","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",18837]
[null,"40203429_Tiocianato de amonio_MERCK PERUANA_FDS.PDF","2023-04-10","Tiocionato de Amonio","MERCK PERUANA S.A. PE","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","Sin comentarios","","","[Table]","40203429",false,"Insumo Laboratorio","Corrosivo","Solido","Sin comentarios","Cumplir con las indicaciones de la FDS",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","","1762-95-4","Amonio tiocianato","100%","[List]","2024-02-02","66","[List]","","2024-02-19","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",19903]
[null,"40698294_BASE BELZONA 1212_BELZONA INC_FDS.pdf","2023-04-17","BASE BELZONA 1212","Belzona Inc.","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","Si","Restringido para gestantes, la FDS contiene componentes  ÉTER TRIGLICIDÍLICO DE TRIMETILOLPROPANO N° CAS (30499-70-8) 10-30%,  Puede perfudicar la fertilidad y dañar al feto.","","","[Table]","40698294",false,"Aditivo","No aplica","Semisolido",null,"Cumplir con las indicaciones de la FDS.",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2023-05-09",null,"[List]","","2025-08-03","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",18775]
[null,"BELZONA® 1221 (SUPER E METAL) SOLIDIFICADOR _BELZONA _FDS.pdf","2023-04-18","BELZONA 1221 (SUPER E-METAL) BASE","BELZONA ","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","Sin comentarios","","","[Table]","",false,"Aditivo","Toxico","Semisolido","Sin comentarios","Cumplir con las indicaciones de la FDS.","Los residuos generados son peligrosos","No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2023-09-07","16","[List]","","2023-09-18","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",19362]
[null,"Belzona 1814 Solidificador_Belzona Polymerics Limited_FDS.pdf","2023-04-27","BELZONA 1814 SOLIDIFICADOR","Belzona Polymerics Limited","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","Fertilidad y Feto","El componente 2-PIPERAZIN-1-ILETILAMINA, CAS 140-31-8 con concentración de 5-10%","No","No","[Table]","",false,"Otros","Corrosivo","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS..","Los residuos generados son peligrosos","No","Si","No",null,"",null,"","","","9046-10-0\n61788-44-1\n140-31-8","Amina de polialqueno\nFenol estirenado\n2-piperazin-1-iletilamina","30-60\n<25\n5-10","[List]","2024-07-19","35","[List]","","2024-07-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",20592]
[null,"40122607_LIX 984N C _ BASF PERUANA_FDS.PDF","2023-05-05","LIX® 984N-C ","BASF Peruana S.A","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","Si",null,"","","[Table]","40122607",false,"Insumo Produccion","Corrosivo","Liquido",null,"Cumplir con las indicaciones de la FDS.\nMantener alejado de las gestantes, La FDS indica que tienes componentes como: Benzaldehyde, 2-hydroxy-5-nonyl-, oxime, branched CAS (50849-47-3), etanona, 1-(2-hidroxi-5-terc-nonilfenilo)-,oxima, ramificado (68517-09-9), 4-nonilfenol, ramificado CAS(84852-15-3), tolueno CAS( 108-88-3), 1-Hidroxi-4-nonil-2-acetil-benzol\nCAS (115851-77-9) que afectan a la fertilidad, feto)\n\n",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2023-02-24","116","[List]","","2025-07-07","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",17911]
[null,"DIESEL B5 S50_PETROPERÚ_FDS.pdf","2023-05-08","DIESEL B5 S50","Petroperú","Alto: Listado de sustancias potencialmente peligrosas de SMCV","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Otros","Liquido inflamable","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS",null,"No","Si","No",null,"",null,"Galón","","",null,null,null,"[List]","2024-05-27","28","[List]","","2024-05-29","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",20391]
[null,"BLUE CABIN_Productos y Servicios de mantenimiento_FDS.pdf","2023-05-10","Blue Cabin","Productos y Servicios de Mantenimiento SRL","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","Sin comentarios","","","[Table]","",false,"Aditivo","No aplica","Liquido","Sin comentarios","Cumplir con las indicaciones de la FDS","Para limpieza de BQP, los residuos generados se manejan como No peligrosos","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2023-08-07","38","[List]","","2023-08-17","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",19278]
[null,"40173729_ACIDO SULFURICO ACEITE DE VITRIOLO_SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION_FDS.pdf","2023-05-15","ACIDO SULFURICO ACEITE DE VITRIOLO"," SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION","Alto: Listado de sustancias potencialmente peligrosas de SMCV","No",null,"","","[Table]","40173729",false,"Insumo Produccion","No aplica","Liquido",null,null,null,"No","No","En revisión",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2023-05-24","46","[List]","","2025-07-07","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",18802]
[null,"Coolant -45 C_Vanchem Performance Chemicals_FDS. Versión2.pdf","2023-05-17","Coolant -45 C","Vanchem Performance Chemicals","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Refrigerantes","Toxico","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•\tProtección de ojos: Lentes de seguridad uso general.\n•\tProtección de manos: Guantes de nitrilo Microflex 93-260 (SMCV: MN 40632010, 40631988, 40632003, 40632004).\n•\tProtección respiratoria: Respirador full face con filtros para vapores orgánicos y P100 como por ejemplo filtros 2097 (SMCV: MN 40226074).\n•\tProtección para el cuerpo: Trajes desechables resistente a químicos (SMCV: 40233676, 40228887, 40228886) o (SMCV: 40745489, 40745488, 40745487, 40745490).\nAsegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.\n","El personal debe conocer y cumplir con las indicaciones de la FDS.  El material en desuso se maneja como residuo líquido de taller, se envia a disposición final","No","Si","No",null,"",null,"","","","107-21-1 ","Etilenglicol","40-70%","[List]","2025-08-12","51","[List]","","2025-08-13","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",22115]
[null,"TNT811R1 LM_HACH COMPANY_FDS.pdf","2023-05-24","TNT811R1-LM","HACH Company","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","Si","Uso restringido para las gestantes, la FDS indica que tiene componente Ac. Borico CAS (10043-35-3),  Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto","","","[Table]","",false,"Insumo Laboratorio","Corrosivo","Liquido","Sin comenatrios","- Cumplir con las indicaciones de la FDS\n- Contar con duchas y lava ojos para este producto","Los residuos generados se manejan como peligrosos","No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2023-08-23","68","[List]","","2023-08-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",19327]
[null,"40767614_CONJUNTO DE POLÍMEROS LÍQUIDOS SPEDFLEX_VULCAFLEX_FDS.pdf","2023-05-25","CONJUNTO DE POLÍMEROS LÍQUIDOS SPEDFLEX","VULCAFLEX","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","Fertilidad y Feto","El P.Q. contiene el componente Metiletilcetona con CAS 78-93-3 que no puede ser usado por una mujer en periodo de gestión y lactancia","No","No","[Table]","40767614",false,"","No aplica","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS del fabricante deberá de utilizar como mínimo: \n•\tProtección de ojos: Lentes tipo google de protección química (SMCV: 40224276, 40682305, 40551362)\n•\tProtección de manos: Guantes de nitrilo como el Alphatec 58-735 de min. 0.4 mm (SMCV: 40641667, 40641674, 40743285, 40743284)\n•\tProtección respiratoria: Respirador con filtro para valores orgánicos como el 6003 (SMCV: 40194407) o desechable como el 8577 (SMCV: 40231620)\n•\tProtección para el cuerpo: Trajes desechables resistente a químicos (SMCV: 40233676, 40228887, 40228886) o (SMCV: 40745489, 40745488, 40745487, 40745490). \n•\tProtección de pies: Botas impermeables (SMCV: 40726860, 40726861, 40726862, 40205135, 40202953, 40202954, 40202955, 40203157, 40688746, 40688748, 40688739).\nAsegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.\n","EL producto es un pegamento de caucho, viscoso. No le da características de solvente","No","No","No",null,"",null,"","","","101-68-8\n68479-98-1\n78-93-3\n141-78-6\n87-90-1","Diisocianato de 4,4'-difenilmetano\nDietiltoluenodiamina\nMetiletilcetona\nAcetato de etilo\nÁcido tricloroisocianúrico \n","50%- 100%\n2%- 10%\n2%- 10%\n2%- 10%\n0%- 0.5%\n","[List]","2025-08-12","37","[List]","","2025-08-17","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",22110]
[null,"RTV106_MOMENTIVE_FDS.pdf","2023-06-02","RTV106","Momentive Performance Materials USA LLC","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa",";#Si;#","La FDS indica que se sospecha que puede dañar la fertilidad","No","No","[Table]","",false,"Otros","No aplica","Solido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS","Los residuos generados son peligrosos","No","No","No",null,"",null,"","","","68583-49-3\n4253-34-3\n1309-37-1\n556-67-2","Cyclotetrasiloxane, \nMethyltriacetoxysilane\ntrióxido de dihierro\nOctametilciclotetrasiloxano\n.","10 - <20%\n3 - <5%\n1 - <5%\n1 - <3%","[List]","2024-05-03","79","[List]","","2024-05-06","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",20227]
[null,"40215728_40215735_OK 67.43_SOLDEX_FDS.pdf","2023-06-11","OK-67.43","SOLDEX SA","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","\nSin comentarios","","","[Table]","40215728_40215735",false,"Insumo Soldadura","No aplica","Solido","Sin comentarios","Cumplir las indicaciones de la FDS\nUsar buena ventilacion",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2023-12-18","107","[List]","","2025-07-03","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",19711]
[null,"Valvoline Transmission T0-4 SAE 10W_Valvoline GlobalOperations_FDS.pdf","2023-06-13","Valvoline Transmission T0-4 SAE 10W","Valvoline Global Operations","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","Fertilidad y Feto"," El PQ tiene como componente  al Distillates (Petroleum) CAS 64742-54-7 en % del >=40-<50 % y Catalitic parafffinic oil (Petroleum) CAS 64742-70-7 en % del >=40-<50 %","No","No","[Table]","",false,"Lubricante","Toxico","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS, el PQ no puede ser usando en mujeres embarazadas o en periodo de lactancia debido a que el PQ tiene como componente el  Distillates (Petroleum) CAS 64742-54-7 y Catalitic parafffinic oil (Petroleum) CAS 64742-70-7","Almacenar sobre segunda contención. El aceite residual no debe ser mezclado con otros residuos líquidos","No","Si","No",null,"",null,"","","","64742-54-7 \n64742-70-7 "," Distillates (Petroleum) \n Catalitic parafffinic oil (Petroleum)","% del >=40-<50 %\n% del >=40-<50 %","[List]","2024-09-30",null,"[List]","","2024-10-04","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",20898]
[null,"REAGENT S 11851 PROMOTER_Cytec de Mexico_FDS.pdf","2023-06-26","REAGENT S 11851 PROMOTER","Cytec de Mexico S.A.","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No aplica","Si","No","[Table]","",false,"Insumo Laboratorio","Liquido inflamable","Liquido","No aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS","Colector para pruebas en laboratorio , es un liquido inflamable. De ser positiva la prueba y hacer uso  industrial, se requiere evlauar  el almacenamiento.","No","No","No",null,"",null,"","","","108-11-2 \n39142-36-4 \n71-36-3 ","4-metilpentan-2-ol\n Tionocarbamato de n-butioxicarbonil\nbutan-1-ol","25-55\n15-60\n1-10","[List]","2023-07-09","60","[List]","","2024-05-06","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",19075]
[null,"40770513_40739036_LGEV 2_SKF MPT_FDS_V1.pdf","2023-07-03","LGEV 2","SKF MPT","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","40770513_40739036",false,"Aditivo","No aplica","Liquido","No Aplica","Cumplir  con las indicaciones de la FDS","Los residuos generados no son peligrosos ","No","No","No",null,"",null,"","","","68411-46-1\n939-700-4\n91273-04-0","bencenamina, N-fenil-,productos de reacción\nDerivado de tolutriazol \nN, N-Bis(2-etilhexil)-((1,2,4-triazol-1-","0,25 -< 1 %\n0,1 -< 0,25 %\n0 -< 0,1 %","[List]","2024-06-24","10","[List]","","2025-11-26","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",20500]
[null,"LHDF 900_SKF MPT_FDS.pdf","2023-07-04","LHDF 900","SKF MPT","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","Sin comentarios","","","[Table]","",false,"Lubricante","No aplica","Liquido","Sin comentarios","Cumplir con las indicaciones de la FDS","Los residuos generados se manejan como impregnados con hidrocarburos , el aceite residual no debe mezclarse con otros residuos ","No","No","No",null,"",null,"","","","278-012-2","Aceites lubricantes ","10-<20%","[List]","2024-02-22","42","[List]","","2024-02-22","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",19996]
[null,"Sodio acetato anhidro pa EMSURE ACS_SupelcoSigma_FDS.PDF","2023-07-10","Sodio acetato anhidro p.a. EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur","MERCK PERUANA S.A. PE","Bajo: FDS indica producto no peligroso","No","Sin comentarios","","","[Table]","",false,"Insumo Laboratorio","No aplica","Solido","Sin comentarios","Cumplir con las indicaciones de la FDS","Los residuos generados se manejan como residuos químicos ","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2023-08-21","66","[List]","","2025-10-10","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"",19322]
[null,"DMI-65_Quantum Filtration Medium USA_FDS.pdf","2023-07-16","DMI-65","Quantum Filtration Medium USA","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Otros","No aplica","Solido","La FDS indica que contiene componentes Silice cuarzo N° CAS (14808-60-7) >98 % que se encuentra dentro del grupo 1 de la IARC, se solicito los controles a EECC, si otra area requiere utilizar este producto debera contactar con SSO","Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•\tProtección de ojos: Lentes tipo google de proteccion quimica.\n•\tProtección de manos: Guantes de nitrilo (SMCV: MN 40632010, 40631988, 40632003, 40632004).\n•\tProtección respiratoria: Respirado con filtro P100 como el 2097 (SMCV: 40226074)\n•\tProtección para el cuerpo: Trajes desechables (SMCV: 40263093,40262598, 40213709).\n•\tProtección de pies: Zapatos de uso general (SMCV: 40232019, 40232020, 40232021, 40232022, 40232023, 40232005, 40232006, 40232079, 40232081, 40232082).\nAsegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.\n","Cumplir con las indicaciones de la FDS","Si","No","No",null,"",null,"","","","14808-60-7\n11129-60-5\n471-34-1","sílice cristalina - Cuarzo\nóxido de manganeso\ncarbonato de calcio\n",">98\n<1\n<1","[List]","2025-07-23",null,"[List]","","2025-08-03","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",22001]
[null,"40200590_KIT SCOTCH WELD ADHESIVO PLÁSTICO DP8005 PARTE A Y B V2.0_3M_FDS.pdf","2023-08-01","KIT SCOTCH WELD ADHESIVO PLÁSTICO DP8005 PARTE A Y B","3M","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","Si","PQ parte B: es de uso restringido para las gestantes contiene un componente Metacrilato de tetrahidrofurfurilo CAS (2455-24-5), alcohol tetrahidrofurfuril CAS (97-99-4), Puede perjudicar la fertilidad o el feto.","Si","No","[Table]","40200590",false,"Pegamento","Corrosivo","Liquido","No aplica","cumplir con las indicaciones de la FDS","Los residuos generados son peligrosos","No","Si","No",null,"",null,"","","","2455-24-5 \nSecreto Comercial \n688-84-6 \n21282-97-3\n20882-04-6  \nSecreto Comercial \n64265-57-2 \n223674-50-8\n67762-90-7 ","Metacrilato de Tetrahidrofurfurilo \nPolímero de acrilato\nMetacrilato 2-Etilhexilo\nÉster etílico de [(2-metil-1-oxo\nModificador de Impacto \nPoliéster adipato \nAziridina Polifuncional \nComplejo Amino Borano \nSílice Amorfa\n","30 - 70\n10 - 30\n10 - 30\n1 - 15\n1 - 10\n40-70\n20-40\n5-20\n0.5-1.5","[List]","2023-09-19","25","[List]","","2024-05-06","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",19403]
[null,"40198875_KIT LOCTITE AA 330_HENKEL PERUANA_FDS.PDF","2023-08-03","LOCTITE AA 330 DEPEND 25ML KIT","HENKEL PERUANA S.A.","","Si","EL KIT es de uso restringido para las mujeres gestantes, la FDS indica que tiene Metacrilato de tetrahidrofurfurilo CAS (2455-24-5), alcohol tetrahidrofurfurilico CAS (97-99-4), n-hexano CAS (110-54-3), perjudica la fertilidad o dañar al feto","","","[Table]","40198875",false,"Aditivo","Gas inflamable","Aerosol","Sin comentarios","Cumplir con las indicaciones de la FDS","Los residuos generados son peligrosos","No","Si","No",null,"",null,"","","","2455-24-5\n97-99-4\n79-41-4\n67-63-0\n110-82-7\n110-54-3","Metacrilato de tetrahidrofurfurilo\nalcohol tetrahidrofurfurilico\nAcido metacrílico\nPropan-2-ol\nCiclohexano\nn-hexano",">= 30- < 50 %\n>= 0,1- < 1 %\n>= 5- < 10 %\n>= 10- < 20 %\n>= 2,5- < 5 %\n>= 0,1- < 0,25 %","[List]","2023-10-01","36; 43; 42; 41","[List]","","2023-10-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",19464]
[null,"MC C109_MOLY COP ADESUR_FDS.pdf","2023-08-07","MC-C109","Moly-Cop Adesur S.A.","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","Sin comentarios","","","[Table]","",false,"Insumo Laboratorio","Corrosivo","Liquido","sin comentarios","Cumplir con las indicaciones de la FDS","Aprobado para pruebas, comunicar si se usará a escala industrial ","No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2023-08-25","82","[List]","","2023-08-28","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",19333]
[null,"POLIESTIRENO EXPANDIBLE_TECNOLOGIA DEL TECNOPOR _FDS V4.pdf","2023-08-15","POLIESTIRENO EXPANDIBLE","TECNOLOGIA DEL TECNOPOR ","Bajo: FDS indica producto no peligroso","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Insumo Voladura","No aplica","Solido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS Asegurar el uso de los EPP de acuerdo a las actividades a realizar","Esferas de polimero utilizadas en voldaura ","No","No","No","[List]","",null,"","","","9003-53-6\n","Poliestireno Expandible",">160,000 g/mol\n","[List]","2025-06-09","37","[List]","","2025-06-15","Si","Si","Si","No","ORICA","[List]","",null,"Empresa Contratista",21800]
[null,"40211922_LOCTITE 243 50 mL_HENKEL PERUANA_FDS.PDF","2023-08-23","LOCTITE 243 50 mL","Henkel Peruana S.A.","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","Sin comentarios","","","[Table]","40211922",false,"Pegamento","Toxico","Liquido","Sin comentarios","Cumplir con las indicaciones de la FDS","Los residuos se manejan como impregnados con productos químicos ","No","Si","No",null,"",null,"","","","2082-81-7\n101-37-1\n94108-97-1\n68611-44-9\n9002-88-4\n25736-86-1","dimetacrilato de tetrametileno\n2,4,6-trialiloxi-1,3,5-triazina\ndiacrilato de 2-[[2,2-bis[[(1 oxoalil)oxi]metil]butoxi]metil]-2-etil-1,3-propanodiilo\nSílice, superficie tratada con diclorodimetilsilano\nMetacrilato de 2-hidroxietilo, etoxilado\n",">= 25- < 30 %\n>= 5- < 10 %\n>= 2,5- < 5 %\n>= 1- < 5 %\n>= 1- < 5 %\n>= 1- < 2,5 %","[List]","2023-10-01","82","[List]","","2023-10-06","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",19454]
[null,"n-Hexano_MERCK PERUANA_FDS.PDF","2023-08-24","n-Hexano para analisis EMSURE® ACS","MERCK PERUANA S.A. PE","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","Si","Uso completamente restringido para las mujeres gestantes, la FDS indica que tiene un componente  el n-Hexano CAS (110-54-3), puede perjudicar la fertilidad embrion y feto","","","[Table]","",false,"Insumo Laboratorio","Liquido inflamable","Liquido","Sin comentarios","Cumplir estrictamente con las indicaciones de la FDS","Insumo fiscalizado aprobado sólo para uso de ECAE","No","Si","Si",null,"",null,"","","","110-54-3","n-Hexano","<= 100 %","[List]","2023-12-29","68","[List]","","2024-01-18","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",19765]
[null,"40222237_LOCTITE PC 7222 WEAR RESISTANT PUTTY_HENKEL PERUANA_FDS.PDF","2023-08-30","LOCTITE PC 7222 WEAR RESISTANT PUTTY KNOWN AS LOCTITE® NORDBAK® WEAR RESISTA","HENKEL PERUANA","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","Si","Uso restringido a las mujeres gestantes, la FDS indica que tiene nonifenol, ramificado CAS (84852-15-3) y 4,4'-ISOPROPILIDENDIFENOL CAS (80-05-7),","","","[Table]","40222237",false,"Aditivo","Corrosivo","Liquido",null,"Cumplir con las indicaciones de la FDS","El producto es un kit, compuesto por 2 productos, se realiza la evaluación para ambos productos","No","Si","No",null,"",null,"","","","1344-28-1\n84852-15-3\n111-40-0\n112945-52-5\n68411-71-2\n80-05-7","óxido de aluminio\nnonifenol, ramificado\nDietilentriamina\nSílice, amorfa, pirogénica, libre de cristales\n1,2-Etanodiamina, N-(2-aminoetil)-, producto de reacción con bisfenol A \n diglicidil éter homopolímero\n4,4'-ISOPROPILIDENDIFENOL\n",">= 50- < 70 %\n>= 3- < 5 %\n>= 3- < 5 %\n>= 1- < 5 %\n>= 1- < 5 %\n>= 1- < 2,5 %\n","[List]","2023-09-27","37","[List]","","2023-10-11","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",19439]
[null,"7-3580 ..7-3581 EXTRA COOL_Thermal Dynamics Corporation_FDS.pdf","2023-08-31","7-3580 ..7-3581 EXTRA COOL","Thermal Dynamics Corporation","Bajo: FDS indica producto no peligroso","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Aditivo","No aplica","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS. y de acuerdo a lo indciado en la sección 8 (EPP) de superar los límites permisibles utilizar protección respiratoria contra vapores orgánicos e inorgánicos, gases ácidos, amoniaco ",null,"No","No","No",null,"",null,"","","","7732-18-5\n57-55-6\n95-14-7","Agua\nPropano-1,2-diol\nBenzotriazol ","40-70\n15-60\n<1","[List]","2024-09-06",null,"[List]","","2024-09-06","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",20797]
[null,"40508518_VHG MA4 400G_LGC STANDARDS SLU_FDS.PDF","2023-09-20","VHG-MA4-400G","LGC STANDARDS SLU","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","Sin comentarios","","","[Table]","40508518",false,"Lubricante","Toxico","Liquido","Sin comentarios","Cumplir con las indicaciones de la FDS",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","","8042-47-5","White mineral oil, petroleum","80-100","[List]","2023-12-01","27; 84","[List]","","2025-10-10","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",19619]
[null,"Electrolyte KNO3_Metrohm_FDS.pdf","2023-09-25","Electrolyte KNO3","Metrohm","Bajo: FDS indica producto no peligroso","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"","No aplica","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS",null,"No","No","En revisión",null,"",null,"","","","7757-79-1","nitrato de potasio","≤10","[List]","2024-08-22","66","[List]","","2024-08-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",20723]
[null,"CLEANBLADE GTC1000_VEOLIA_FDS.pdf","2023-09-25","CLEANBLADE GTC1000","VEOLIA","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","Sin comentarios","","","[Table]","",false,"Otros","No aplica","Liquido","Sin comentarios","Cumplir con las indicaciones de la FDS","Los residuos generados se manejan como residuos de productos químicos ","No","No","No",null,"",null,"","","","69227-21-0\n5131-66-8\n111-42-2","alcohol graso alcoxilado\npropilenglicol n bull eter\ndietanolamina","10-20\n2.5-10\n0.1-1","[List]","2023-10-31","16","[List]","","2023-11-06","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",19542]
[null,"SORBSIL C_INEOS Silicas Ltd._FDS_V1.pdf","2023-10-01","SORBSIL C","INEOS Silicas Ltd.","","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Otros","No aplica","Solido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS\nAsegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.\nProtección de ojos: Lentes de seguridad.\nProtección respiratoria: Respirador cara con filtro para partículas.\nProtección de mano: Guantes de neopreno o nitrilo.\nProtección de cuerpo: Ropa de protección impermeable.","Sin observaciones ","No","No","No",null,"",null,"","","","112926-00-8","Sílica amorfa sintética","10 mg/m3","[List]","2025-05-19","81","[List]","","2025-06-20","Si","Si","Si","No","HITACHI ENERGY PERU S.A.","[List]","",null,"Empresa Contratista",21717]
[null,"ACETILENO DISUELTO_INTRIAL_FDS.pdf","2023-10-06","ACETILENO DISUELTO","INTRIAL","","No","Sin comentarios","","","[Table]","",false,"Otros","Gas inflamable","Gaseoso","Sin comentarios","Cumplir con las indicaciones de la FDS","Los cilindros vacíos se devuelven al proveedor ","No","Si","No",null,"",null,"","","","74-86-2","Acetileno disuelto","100","[List]","2023-11-20","33","[List]","","2023-11-29","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",19581]
[null,"DP-HS-1025_BASF CORPORATION_FDS.PDF","2023-10-12","DP-HS-1025","BASF CORPORATION","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Aditivo","No aplica","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","","25791-96-2 ","propoxilato de glicerol"," - <= 100.0% ","[List]","2024-05-17","116","[List]","","2024-05-20","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",20368]
[null,"Solución de digestión para COD 20-1500_FDS_HACH.pdf","2023-10-17","Solución de digestión para COD","HACH","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","Sin comentarios","","","[Table]","",false,"Insumo Laboratorio","Corrosivo","Liquido","Sin comentarios","Cumplir con las indicaciones de la FDS",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","","7664-93-9\n7783-35-9 \n10294-26-5 \n7738-94-5 ","Ácido sulfúrico \nÁcido sulfúrico, sal de mercurio (II) \nÁcido sulfúrico, sal de diplata (1) \nÁcido crómico (H2CrO4) ","80 - 90%\n<1%\n<1%\n<1%","[List]","2024-03-13","68","[List]","","2024-03-15","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",20059]
[null,"Gas de calibración, SO2 2.5 ppm, Aire-Bal_Dräger Safety Hispania_FDS.pdf","2023-10-18","Gas de calibración, SO2 2.5 ppm, Aire-Bal","Dräger Safety Hispania, S.A.","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","sin comentarios","","","[Table]","",false,"Otros","Gas comprimido","Gaseoso","Sin comentarios","Cumplir con las indicaciones de la FDS",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","","7727-37-9\n7782-44-7\n7446-09-5\n","Nitrógeno\nOxigeno\nDióxido de azufre","> 74 %\n18 %\n0 - 0.1 %","[List]","2024-01-08","131","[List]","","2024-01-08","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",19794]
[null,"40771034_DELO 400 XLE SAE 15W - 40_CHEVRON PETROLEUM COMPANY_FDS.pdf","2023-11-01","DELO 400 XLE SAE 15W-40","CHEVRON PETROLEUM COMPANY","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","Sin comentarios","","","[Table]","40771034",false,"Lubricante","No aplica","Liquido","Sin comentarios","Cumplir con las indicaciones de la FDS","EL aceite usado debe estar libre de otros materiales para su posterior reaprovechamiento ","No","No","No",null,"",null,"","","","64742-54-7 \n 72623-87-1 \n","Destilados, parafínicos pesados hidrotratados \nAceites lubricantes, petróleo, C20-50, basados en aceite neutro tratado con hidrógeno"," 65 - 75 % en peso\n10 - 20 % en peso","[List]","2024-03-11","45","[List]","","2024-07-30","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",20049]
[null,"Shell Rimula R4 MV 15W-40_Corporación Primax S.A_FDS.PDF","2023-11-05","Aceite de motor","Corporación Primax S.A.","Bajo: FDS indica producto no peligroso","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Lubricante","No aplica","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•\tProtección de ojos: Lentes de seguridad uso general.\n•\tProtección de manos: Guantes de nitrilo de 0.35 mm (Ej. Alphatec 58-735) (SMCV: MN 40641667, 40641674, 40743285, 40743284).\n•\tProteccion respiratoria: Respirador con filtros para vapores orgánicos (Ej. 2097) (SMCV: MN 40226074) o desechables como él (Ej. 8577) (SMCV: 40231620).\n•\tProtección para el cuerpo: Generalmente no se requiere protección para la piel aparte de la ropa / indumentaria normal de trabajo.\nAsegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.\n","Almacenar sobre segunda contención","No","No","No",null,"",null,"","","","64742-54-7\n125643-61-0\n36878-20-3\n113706-15-3\n84605-29-8\n75975-85-8\n70024-69-0","Aceite base intercambiable de baja viscosidad\nÉster fenólico alquilado\nAlcaril amina \nDialquil ditiofosfato de zinc\nDialquil ditiofosfato de zinc\nSulfonato alcarílico de calcio\nSulfonato de calcio\n\n","0 - 90\n0 - 5\n0 - 5\n0 - 2.4\n0 - 2.4\n0 - 0.9\n0 - 0.9\n","[List]","2025-12-30",null,"[List]","","2025-12-31","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",22691]
[null,"Copper wire_Merck_FDS.pdf","2023-11-12","Alambre de cobre, electrolítico","Sigma Aldrich","Bajo: FDS indica producto no peligroso","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"","No aplica","Solido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS","Sin observaciones","No","No","No",null,"",null,"","","","7440-50-8\n","Cobre","<= 100 %","[List]","2024-11-18",null,"[List]","","2024-11-20","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",21114]
[null,"40644233_Calcio patron ICP trazable a SRM de NIST_MERCK PERUANA S.A. PE_FDS_V1.PDF","2023-11-28","Calcio patron ICP trazable a SRM de NIST","MERCK PERUANA S.A. PE","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","Sin comentarios","","","[Table]","40644233",false,"Insumo Laboratorio","Corrosivo","Liquido","Sin comentarios","Cumplir con las indicaiones de la FDS",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","","10124-37-5\n7697-37-2","Calcio nitrato\nAcido nítrico",">= 3 - < 10\n>= 1 - < 3 %","[List]","2024-04-25","66","[List]","","2024-05-01","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",20194]
[null,"40223131_ AGENTE EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO ABC_ AMEREX CORPORATION_FDS_V2.pdf","2023-11-30","AGENTE EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO ABC","AMEREX CORPORATION","Bajo: FDS indica producto no peligroso","No","No Aplica","No","No","[Table]","40223131",false,"Otros","Gas comprimido","Solido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","","7722-76-1\n7783-20-2\n8031-18-3\n12001-26-2 \n63148-57-2\n1317-65-3\n112926-00-8 \n5468-75-7","Fosfato monoamónico\nSulfato amónico\nGreda aluminosilicato de magnesi\nMica-aluminosilicato-de-potasio\nAceite de silicona polysiloxane metílico del\nCarbonato cálcico\nCeolita, sílice sintética amorfa precipitada\nAmarillo 14 del pigmento - tinte diazo","55-75\n20-40\n<3\n1-2\n<1\n<1\n<1\n<1","[List]","2024-07-24","135","[List]","","2024-07-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",20602]
[null,"40217532_40223129_445454_SHIP ASSY RL A 20 G_TYCO FIRE SUPPRESSION Y BUILDING PRODUCTS_FDS.pdf","2023-12-03","445454_SHIP ASSY RL A 20 G","TYCO FIRE SUPPRESSION Y BUILDING PRODUCTS","Bajo: FDS indica producto no peligroso","No","No Aplica","No","No","[Table]","40217532_40223129",false,"Otros","Gas comprimido","Gaseoso","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•\tProtección de ojos: No se requiere, según lo indicado en la FDS.\n•\tProtección de manos: Guantes de cuero para manipulación del extintor (SMCV: 40199106, 40199197,40222038, 40736582). La recomendación de uso de ropa protectora como botas, guantes de laboratorio, delantal entre otros se da para la manipulación del químico en caso de mantenimiento y recargas\nAsegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.","EL producto es un extintor de incendios, la evaluación se realiza al gas a presión . El material de extinción es la tierra fuller ","No","Si","No",null,"",null,"","","","8031-18-3\n7727-37-9","Tierra de Fuller\nNitrogeno","1-5\n90-100%","[List]","2025-07-16","37","[List]","","2025-08-10","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",21962]
[null,"40206704_LGMT 3_SKF MPT_FDS_V1.pdf","2023-12-04","LGMT 3","SKF MPT","","No","No Aplica","No","No","[Table]","40206704",false,"Lubricante","No aplica","Semisolido","No Aplica","Se debe cumplir con lo indicado en la FDS","Los  residuos generados se manejan como impregnados con hidrocarburos ","No","No","No",null,"",null,"","","","68412-26-0","Dibutilditiocarbamato de\nmolibdeno","1,00 -< 5,00 %","[List]","2024-06-24","16; 52","[List]","","2025-06-14","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",20502]
[null,"Batería de electrolito absorbido_Surrette Battery Company_FDS.pdf","2023-12-06","Batería de electrolito absorbido","Surrette Battery Company","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","Si","Uso restringido para las muejres gestantes, la FDS indique que tiene componentes como plomo Pb 7439-92-1 al 60-70%, Puede dañar el desarrollo del cerebro e interfiere con la reproducción ","","","[Table]","",false,"Otros","Corrosivo","Liquido","Sin comentarios","Cumplir con las indicaciones de la FDS","La bateria en desuso es reaprovechable. Los peligros se evalúan para el electrolito","No","Si","No",null,"",null,"","","","7439-92-1\n7664-93-9\n7440-70-2\n7440-31-5\n7440-38-2","Plomo oxido de plomo\nAcido sulfurico (electrolito\nCalcio\nEstaño\nArsenico (inorganico)",null,"[List]","2023-12-06","18","[List]","","2023-12-06","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",19642]
[null,"F-KLAY_CORE TECH_FDS.pdf","2023-12-15","F-KLAY","CORE TECH S.A.","Bajo: FDS indica producto no peligroso","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Aditivo","No aplica","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS","Los residuos generados como envases vacios no son peligrosos","No","No","No",null,"",null,"","","","xxxxxx","Mezcla Patentada","75-100","[List]","2024-06-18","18","[List]","","2024-06-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",20485]
[null,"SILICONA SHINE PLUS_SPARTAN CHEMICAL PERÚ v6_PDF.pdf","2023-12-29","SILICONA SHINE PLUS","SPARTAN CHEMICAL PERÚ","Bajo: FDS indica producto no peligroso","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Otros","No aplica","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS.",null,"No","No","En revisión",null,"",null,"","","","9016-45-9","Silicona emulsionada",">40","[List]","2024-10-11","53","[List]","","2024-10-14","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",20935]
[null,"CEMENTO HIDRAULICO TIPO HE - YURA PRO_ YURA SA_FDS.pdf","2024-01-01","CEMENTO HIDRAULICO TIPO HE - YURA PRO","YURA SA","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Otros","No aplica","Solido","El PQ contiene Sílice cristalina cuarzo (CAS14808-60-7) al 0.2 -1.5%","Se debe cumplir con las indicaciones de la FDS. \nPQ con aprobación temporal al 10/11/2024 para uso de 50 bolsas, se solicito la ampliacion de vigencia por ampliacion de servicio","Las bolsas vacias se manejan como residuos no peligrosos ","Si","No","No",null,"",null,"","","","65997-15-1\n14808-60-7\n1317-65-3\n7778-18-9","Clinker de cemento portland\nSilice crsitalina, cuarzo\ncarbonato de calcio\nsulfato de calcio","71-80\n0.2-1.5\n0-5\n1-6","[List]","2024-09-02","51","[List]","","2024-10-10","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",20783]
[null,"BIO VIS XG_AMERICAN DRILLING FLUIDS S.A DE C.V_FDS.pdf","2024-01-01","BIO VIS XG","AMERICAN DRILLING FLUIDS S.A DE C.V","Bajo: FDS indica producto no peligroso","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Aditivo","Toxico","Solido","No Aplica","Se debe cumplir con las indicaciones de la FDS.",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","","1138-66-2","Goma Xanthana ","98.0-100.0","[List]","2024-07-08","18","[List]","","2024-07-12","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",20563]
[null,"40124534_40223129_CARBON DIOXIDE_ANSUL _FDS.pdf","2024-01-02","CARBON DIOXIDE","ANSUL","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","Sin comentarios","","","[Table]","40223129_40124534",false,"Otros","Gas comprimido","Gaseoso","Sin comentarios","Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•\tProtección de ojos: No se requiere, según lo indicado en la FDS.\n•\tProtección de manos: Guantes de cuero para manipulación del extintor (SMCV: 40199106, 40199197,40222038, 40736582). La recomendación de uso de ropa protectora como botas, guantes de laboratorio, delantal entre otros se da para la manipulación del químico en caso de mantenimiento y recargas\nAsegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.","Los cilindros vacios deben ser devueltos al proveedor","No","Si","No",null,"",null,"","","","124_38_9","CARBON DIOXIDE","90-100%","[List]","2024-02-01","135","[List]","","2025-12-24","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",19892]
[null,"40207705_ACIDO FLUORHIDRICO_SCHARLAB SL_FDS.pdf","2024-01-04","ACIDO FLUORHIDRICO","SCHARLAB","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","40207705",false,"Insumo Laboratorio","Corrosivo","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS","Loa residuos generados son peligrosos","No","Si","No",null,"",null,"","",""," 7664-39-3","ácido fluorhídrico","25-50%","[List]","2024-12-31","66","[List]","","2025-01-02","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",21289]
[null,"XANTATO ISOBUTILICO DE SODIO_Reactivos Nacionales_FDS.pdf","2024-01-05","XANTATO ISOBUTILICO DE SODIO","Reactivos Nacionales S.A. (RENASA)","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Insumo Laboratorio","Solido inflamacion espontanea","Solido","No Aplica","Cumplir con las  idnciacion es de la FDS","Los  residuos  generados son peligrosos. Se recomienda que la siguiente actualización de la FDS esté de acuerdo al Sisema GLobalmente Armonizado.","No","Si","No",null,"",null,"","","","25306-75-6","Xantato Isobutilico de Sodio","100","[List]","2024-06-15","82","[List]","","2024-06-21","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",20474]
[null,"POLYFOAM_PTC_FDS.pdf","2024-01-05","POLYFOAM","PTC SAC","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","Sin comentarios","","","[Table]","",false,"Aditivo","No aplica","Liquido","Sin comentarios","Cumplir con las indicaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","","9004-82-4\n26635-75\n7732-18-5 ","Anionic Surfactants \nNon-Ionic Surfactants \nWater ","<20%-30%>\n<5%-10%>\n <60%-75%>","[List]","2024-02-19","33","[List]","","2024-03-18","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",19980]
[null,"perma Multipurpose grease_perma-tec GmbH_FDS.pdf","2024-01-23","perma Multipurpose grease SF01","perma-tec GmbH & Co. KG,","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","Sin comentarios","No","No","[Table]","",false,"Lubricante","No aplica","Solido","sin comentarios","Cumplir con las indicaciones de la FDS","Los residuos generados se manejan como impregnados con hidrocarburos","No","No","No",null,"",null,"","","","NA","Aceite mineral","<3","[List]","2024-01-23",null,"[List]","","2024-10-21","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",19838]
[null,"FilterMax 414FM_ECOLAB PERU HOLDINGS_FDS.pdf.pdf","2024-01-29","FilterMax 414FM","ECOLAB PERU HOLDINGS S.R.L.","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","Sin comentarios","","","[Table]","",false,"Insumo Produccion","Corrosivo","Liquido","sin comentarios","Cumplir con las indicaciones de la FDS","Los residuos generados son peligrosos, ","No","Si","No",null,"",null,"","","","Patentado\n64-17-5\n104-76-7","Sal de ácido sulfónico orgánico\nEtanol\n2-Etilhexanol","30 - 60\n1 - 5\n1 - 5","[List]","2024-02-15","60","[List]","","2024-02-19","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",19972]
[null,"PRIMER FLEX 6080 A_Artlux_FDS.PDF","2024-02-02","PRIMER FLEX 6080 A","Artlux, S.A.","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","\nSin comentarios","","","[Table]","",false,"Aditivo","Toxico","Liquido","Sin comentarios","Cumplir con las indicaciones de la FDS","Los residuos generados son peligrosos","No","Si","No",null,"",null,"","","","101-68-8 \n9016-87-9\n108-32-7\n5873-54-1 ","4,4'-methylenediphenyl dii-socyanate\nDiphenylmethanediisocya-nate, polymeric\nPropylene carbonate \n2,4'-MethylenediphenylDiisocyanate\n","25 – 55%\n25 – 55%\n5-25%\n≤ 10","[List]","2024-01-26","14","[List]","","2024-05-06","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",19861]
[null,"Scania Coolant Ready-Mix_Scania CV AB_FDS.pdf","2024-02-05","Scania Coolant Ready-Mix","Scania CV AB","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Refrigerantes","Toxico","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","","Ethylene Glycol","107-21-1 ","40-50 ","[List]","2024-12-11","136","[List]","","2024-12-16","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",21234]
[null,"Mack Gear Oil GO-J 80W-90_VOLVO_FDS.pdf","2024-02-09","Mack Gear Oil GO-J 80W-90","AB VOLVO","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Lubricante","No aplica","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•\tProtección de ojos: Lentes de seguridad de uso general.\n•\tProtección de manos: Guantes de nitrilo de 0.35 mm de grosor como el Alphatec (SMCV: MN 40641667, 40641674, 40743285, 40743284).\n•\tProteccion respiratoria: Respirador con filtros para vapores orgánicos como por ejemplo filtros 2097 (SMCV: MN 40226074) o desechables como el 8577 (SMCV: MN 40231620).\n•\tProtección para el cuerpo: Generalmente no se requiere protección para la piel aparte de la ropa / indumentaria normal de trabajo.\n\nAsegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.\n","El aceite residual debe estra libre de otros materiales para su reaprovechamiento.","No","No","No",null,"",null,"","","","68937-96-2\n91745-46-9 \n95-38-5\n","Polisulfuro dialquílico\nAmino fosfato 2-(2-heptadec-8-enil\u00022-imidazolin-1- il)etanol\n\n","1-3\n1-2.4\n0.1-0.24","[List]","2025-09-24","44","[List]","","2025-09-28","Si","Si","Si","No","COTRANS EIRL","[List]","",null,"Empresa Contratista",22314]
[null,"Shell Gadus S2 OG 40_Shell España_FDS.pdf","2024-02-21","Shell Gadus S2 OG 40","Shell España","Bajo: FDS indica producto no peligroso","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Lubricante","No aplica","Semisolido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","","68037-01-4 \n7429-90-5","Polialfaolefina\nAluminium paste \n"," 20 - 30\n1 - 5","[List]","2024-11-11","50","[List]","","2024-11-15","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",21078]
[null,"40714537_EMULNOR BAG_ Famesa_FDS.pdf","2024-03-01","EMULNOR BAG","FAMESA","","No","No Aplica","No","No","[Table]","40714537",false,"Insumo Voladura","No aplica","Solido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS","Producto explosivo, almacenar en polvorines autorizados ","No","Si","No",null,"",null,"","","","6484-52-2 \n7631-99-4\n7429-90-5 \nNA\n62-56-6\n1338-43-8\n4742-51-4","Nitrato de Amonio\nNitrato de Sodio\nAluminio\nMicroesferas\nThiourea\nEmulsificante\nParafina","40,0 – 90,0\n5,0 – 40,0\n0,0 – 15,0\n0,0 – 5,0\n0,0 – 3,0\n0,0 – 5,0\n0,0 – 10,0\n","[List]","2025-01-30","107","[List]","","2025-09-24","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",21340]
[null,"40834888_SAN-G APU_ Famesa_FDS.pdf","2024-03-02","SAN-G APU EMULSIÓN","FAMESA","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","40834888",false,"Insumo Voladura","Material comburente","Emulsion","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS","Emulsión utilizada en voladura, verificar compatibilidad durante el almacenamiento ","No","Si","No",null,"",null,"","","","6484-52-2 \n7631-99-4\n57-13-6 \n68476-30-2 \n62-56-6","Nitrato de Amonio\nNitrato de sodio\nurea\nperotelo\nthiourea","40,0–90,0% \n0,0–3,0%\n0,0–3,0%\n4,0–8,0%\n0,0 – 3,0% ","[List]","2025-01-30","107","[List]","","2025-06-10","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",21353]
[null,"40414301_FLUORIDE STANDARD - 100 PPM F_REACTIVOS PARA ANALISIS SAC_FDS.pdf","2024-03-11","FLUORIDE STANDARD - 100 PPM F","REACTIVOS PARA ANALISIS SAC","","No","No Aplica","No","No","[Table]","40414301",false,"Insumo Laboratorio","No aplica","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS","Actualización de documento con N°940907 como código de parte del proveedor .","No","No","No",null,"",null,"","","","231-791-2\n231-667-8","Agua\nFluoruro de sodio","90 - 100%\n0 - 10%","[List]","2025-03-05","37","[List]","","2025-03-10","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",21478]
[null,"Bateria de electrolito_Surrete Battery Co_FDS.pdf","2024-03-21","Baterias Rolls AGM","Surrette Battery Co. Ltd","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","Si","Uso restringido a las mujeres gestantes, la FDS indica que tiene plomo inorganico CAS (7439-92-1) 65-75%,  Causa aborto espontáneo en mujeres.","","","[Table]","",false,"Otros","Corrosivo","Liquido","Sin comentarios","Cumplir con las indicaciones de la FDS",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","","7439-92-1\n7440-31-5\n7664-93-9\n","plomo inorganico\nEstaño\nAcido Sulfurico","65-75\n0.5\n16-21\n","[List]","2024-03-21",null,"[List]","","2024-03-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",20089]
[null,"40217711_Shell Spirax S2 A 85W-140_Corporación Primax S.A._FDS (1).PDF","2024-03-27","Shell Spirax S2 A 85W-140","Corporación Primax S.A.","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","40217711",false,"Lubricante","No aplica","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•\tProtección de ojos: Lentes de seguridad usuario general.\n•\tProtección de manos: Guantes de nitrilo, neopreno, PVC. Deben ser mayores a 0.35 mm SMCV: MN 40641667, 40641674, 40743285, 40743284).\n•\tProtección respiratoria: Respirador con filtros para vapores orgánicos como por ejemplo filtros 2097 (SMCV: MN 40226074) o desechables como el 8577 (SMCV: MN 40231620).\n•\tProtección para el cuerpo: Trajes de protección química.\nAsegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.\n","Almacenar sobre segunda contención. El aceite residual debe estra libre de otros materiales para su reaprovechamiento.","No","No","No",null,"",null,"","","","64742-53-6, 64742-54-7, 64742-55-8, 64742-56-9, 64742-65-0, 68037-01-4, 72623-86-0, 72623-87-1, 8042-47-5, 848301-69-9, 68649-12-7, 151006-60-9, 163149-28-8, 64741-88-4, \n64741-89-5.\n68937-96-2\n112-90-3\n","Aceite base intercambiable de baja viscosidad \nPolysulfides, di-tert-Bu\nAlquenilamina","0-99\n0-3\n0.05-0.49\n","[List]","2025-10-03","80","[List]","","2025-10-06","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",22349]
[null,"IRON CHIP_ELTRA_FDS.pdf","2024-04-03","Iron Chip","ELTRA","Bajo: FDS indica producto no peligroso","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Insumo Laboratorio","No aplica","Solido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","","7439-89-6","Hierro",null,"[List]","2024-09-19","66","[List]","","2024-09-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",20860]
[null,"AV 101 catalizador_Avanti International_FDS.pdf","2024-04-12","Catalizador T+ AV 101_Avanti International_FDS","Avanti International","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Aditivo","No aplica","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","","102-71-6\n111-42-2","Trietanolamina\nDietanolamina","70-79\n0,1-0,3","[List]","2025-01-17","33","[List]","","2025-01-21","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",21322]
[null,"EUCO WR 7_QSI Perú_FDS.pdf","2024-04-27","EUCO WR 75","","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","N.A.","","","[Table]","",false,"Aditivo","No aplica","Liquido","N.A.","cumplir con las indicaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2024-04-27",null,"[List]","","2024-05-01","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",20197]
[null,"Sika Viscocrete SCC 3800_Sika_FDS.pdf","2024-05-01","Sika Viscocrete SCC 3800","Sika MBCC Perú S.A.","Bajo: FDS indica producto no peligroso","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Aditivo","No aplica","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS","Los residuos generados no son peligrosos","No","No","No",null,"",null,"","","","No Aplica","No Aplica","No Aplica","[List]","2024-09-30","33","[List]","","2024-10-18","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",20900]
[null,"PLASTCON RF_Soluciones Químicas para la Minería y la Construcción_FDS.pdf","2024-05-08","PLASTCON RF","Soluciones Químicas para la Minería y la Construcción S. A. C.","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Aditivo","No aplica","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS","Los residuos generados no son peligrosos","No","No","No",null,"",null,"","","","55965-84-9","5-chloro-2-methyl-isothiazol-3-one and ",">= 0.002 - < 0.03","[List]","2024-06-17","14","[List]","","2024-06-20","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",20479]
[null,"POLYXCD Bio Polimero Viscosificador_Puyang Chengxin Oilfield Chemical Co., Ltd_FDS.pdf","2024-05-10","POLYXCD Bio Polimero Viscosificador","Puyang Chengxin Oilfield Chemical Co., Ltd","","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Otros","No aplica","Solido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","","11138-66-2 \n9004-34-6 \n9004-82-4 ","Goma xantica \nCelulosa derivada\nSurfactante activo aniónico","60-80%\n10 – 30%\n5 – 10%","[List]","2025-04-25","37","[List]","","2025-04-27","Si","Si","Si","No","XPLOMINE","[List]","",null,"Empresa Contratista",21625]
[null,"MATCOL M665_MATHIIESEN_FDS.pdf","2024-05-25","MATCOL M665_MATHIESEN_FDS","MATHIESEN","Bajo: FDS indica producto no peligroso","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Insumo Produccion","Toxico","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","","2956-12-9\n71-41-0","Ácido carbonoditioico, O-pentyl S-Propeny\nAlcohol pentílico","30% ~ 80%\n8% ~ 25%\n","[List]","2024-10-21","82","[List]","","2024-10-21","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",20982]
[null,"DURAPLATE 8200 PARTE B_SHERWIN WILLIANS_PDF.pdf","2024-05-28","EPOXY HARDENER DURATEPLATE 8200","SHERWIN WILLIANS","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Pintura","Corrosivo","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS","Los residuos generados son peligrosos","No","Si","No",null,"",null,"","","","1761-71-3\n100-51-6\n25338-55-0\n1477-55-0","4,4'-metilenbis(ciclohexilamina)\nAlcohol benzílico\nDimethyl(aminomethyl)pheno\nm-Xileno a,a-diamina","≥25 - ≤50\n≥25 - ≤30\n≤4.9\n≤1.9","[List]","2024-08-09","22","[List]","","2024-08-12","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",20656]
[null,"40215733_40215723_40215730_40215738_NAZCA NOX 308L_SOLDEX S.A_FDS.pdf","2024-05-30","NAZCA NOX 308L","SOLDEX S.A","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","40215733_40215723_40215730_40215738",false,"Insumo Soldadura","No aplica","Solido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS","Las colilllas de soldadura se manejan como residuos metálicos ","No","No","No",null,"",null,"","","","7439-89-6\n7440-47-3\n13463-67-7\n7440-02-0\n14808-60-7\n65997-17-3\n471-34-1\n7439-96-5\n1344-28-1\n7789-75-5\n9004-34-6\n12136-45-7\n1309-37-1\n1305-78-8\n1313-59-3","Hierro\nChromium\nDioxido de Titanio\nNickel\nSilice (Cuarzo)\nMe2O silicate\nCalcium carbonate\nManganeso\nOxido de aluminio\nFluoruro Cálcico\nCellulose\nPotassium oxyde\nOxido de Hierro(III)\nOxido de Calcio\nSodium oxyde","44 - 48 %\n15 - 18 %\n10 - 14 %\n5 - 8 %\n5.5-8%\n3 - 6 %\n2 - 4 %\n1.5 - 2.5%\n1.5 -3 %\n0.5 - 2 %\n1 %\n<1 %\n< 0.5 %\n< 0.5 %\n< 0.5 %","[List]","2024-06-11","31","[List]","","2025-12-29","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",20445]
[null,"EXATUB E71T 1M_SOLDEXA_FDS.pdf","2024-06-01","EXATUB E71T - 1M_SOLDEXA_FDS","","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Insumo Soldadura","No aplica","Solido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS","Las colillas y mateerial residual se manejan como residuos metálicos ","No","No","No",null,"",null,"","","","7439-89-6\n13463-67-7\n14808-60-7\n7439-96-5\n1309-48-4\n7440-21-3\n1344-28-1\n7440-32-6\n12136-45-7\n1313-59-3","Hierro\nDióxido de Titanio\nSilice (Cuarzo)\nManganeso\nOxido de Magnesio\nSilicio\nOxido de aluminio\nTitanium powder\nPotassium oxyde\nSodium oxyde","70 - 80%\n<20 %\n<5 %\n<3 %\n<2 %\n<1.5 %\n<1 %\n< 0.3 %\n< 0.1 %\n< 0.1 %","[List]","2024-06-25","44; 37","[List]","","2025-06-14","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",20507]
[null,"BAYFERROX 420_LANXESS Deutschland GmbH Production, Technology, Safety & Environment_FDS.pdf","2024-06-06","BAYFERROX 420","LANXESS Deutschland GmbH Production, Technology, Safety & Environment","Bajo: FDS indica producto no peligroso","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Pintura","No aplica","Solido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","","-","-","-","[List]","2025-01-15","25; 10","[List]","","2025-01-17","Si","Si","Si","","AQP INDUSTRIAL SERVICE","[List]","",null,"Empresa Contratista",21316]
[null,"40718957 _SODA CÁUSTICA_DIAMOND_FDS_V2.pdf","2024-06-24","SODA CÁUSTICA","DIAMOND","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","40718957",false,"Aditivo","Corrosivo","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS","Insumo fiscalizado, aprobado para CV","No","Si","Si",null,"",null,"","","","1310-73-2 ","Hidróxido de sodio","49-50.38 %","[List]","2024-06-24","60","[List]","","2024-06-24","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",20493]
[null,"John Deere Plus 50 IITM 15W40_Northland Productos_FDS.pdf","2024-06-25","John Deere Plus 50 IITM 15W40","Northland Productos","","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Lubricante","No aplica","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS","La FDS indica que no es producto peligroso.","No","No","No",null,"",null,"","","","64742-65-0\n64741-88-4\n64741-89-5 ","Distillates, petroleum, solvent-dewaxed heavy\nDistillates, petroleum, solvent-refined heavy p\nDistillates, petroleum, solvent-refined heavy p","0.1 - 5\n0.1 - 5\n0.1 - 5","[List]","2025-04-04","16","[List]","","2025-06-14","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",21572]
[null,"40709585 Teroson Bond All-in-one Primer_Henkel Iberica_FDS.pdf","2024-07-11","TEROSON BOND ALL-IN-ONE PRIMER","HENKEL","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","Si","El PQ contiene Butanona (CAS 78-93-3), con 20%-40% de concentración que Afecta la fertilidad y el desarrollo del Feto. por lo que no debe ser usados por mujeres gestantes y lactantes. ","No","No","[Table]","40709585",false,"Aditivo","Liquido inflamable","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nPQ no debe ser usado por gestantes y lactantes debido a que contiene (Butanona (CAS 78-93-3))","EL producto no esta controlado, es un insumo utilizado para fijación de parabrisas","No","Si","No",null,"",null,"","","","78-93-3\n141-78-6\n123-86-4\n4151-51-3\n9017-01-0\n26006-20-2\n4083-64-1","butanona\nAcetato de etilo\nAcetato de butilo\ntiofosfato de tris\nHomopolímero 1,3-diisocianato\n2,4-Toluene diisocyanate \nácido acrílico\n4-Isocianatosulfoniltolueno","20- 40 %\n20- 40 %\n 5- < 10 % \n 1- < 5 % \n0,1- < 1 % \n0,1- < 1 % \n0,1- < 1 % \n0,1- < 1 % ","[List]","2024-09-10","50","[List]","","2024-10-19","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",20814]
[null,"Klueberlub_BE_41-1501_KLM_FDS.pdf","2024-07-29","Klüberlub BE 41-1501","","Bajo: FDS indica producto no peligroso","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Lubricante","Toxico","Solido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","","91648-65-6\n95-38-5 \n64742-62-7\n8052-42-4\n7620-77-1\n64742-52-5\n64742-65-0 \n1317-33-5","1,3,4-Thiadiazolidina-2,5-ditión\n2-(2-heptadec-8-enyl-\nAceites residuales\nAsfalto\nlitio 12-hidroxiestearato\nDestilados (petróleo),pesado\nDestilados (petróleo),\nmolibdeno disulfuro",">= 1 - < 2,5\n>= 1 - < 2,5\n>= 50 - < 70\n>= 10 - < 20\n>= 1 - < 10\n>= 1 - < 10\n>= 1 - < 10\n>= 1 - < 10","[List]","2024-11-07",null,"[List]","","2024-11-13","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",21070]
[null,"OK TIGROD 12.64_SOLDEX SA_FDS.pdf","2024-08-05","OK TIGROD 12.64","SOLDEXA S.A","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Insumo Soldadura","No aplica","Solido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS.\nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo:\n\nProtección de ojos: Careta de soldador con filtro 12 o más (SMCV: MN 40159474 o 40759614)\nProtección de manos: Guantes de soldador (SMCV: MN 40223157)\nProtección respiratoria: Respirador con filtros para vapores contra humos de soldadura como por ejemplo filtros 2097 (SMCV: MN 40226074)\nProtección para el cuerpo: Ropa de cuero como casaca, delantal, pantalón, gorro denim y otros como (SMCV: MN 40215687, 40215682, 40515575, 40574069, 40233862, 40233853, 40223322)\n\nAsegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.","Las colillas de soldadura s emanejan como residuos metálicos","No","No","No",null,"",null,"","","","7439-89-6\n7440-21-3\n7439-96-5\n7440-50-8\n7440-47-3\n7440-02-0\n\n\n","Iron\nSilicon\nManganeso\nCobre\nCromo\nNiquel","0-90%\n1-2%\n1-2%\n0-0.5%\n0-0.5%\n0-0.5%","[List]","2025-09-19",null,"[List]","","2025-10-15","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",22292]
[null,"CATALIZADOR OXIBOND DHS 907 RENNER_FDS.pdf","2024-08-12","CATALIZADOR OXIBOND","RENNER","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Aditivo","Corrosivo","Liquido","No Aplica","Cumplir co las indicaciones de la FDS","Los residuos generados son peligrosos","No","Si","No",null,"",null,"","","","285513-2 \n100-51-62","Ciclohexanometanamina, 5-amino- 1,3,3-trimetil-\nAlcohol bencilico ","30-50\n30-50","[List]","2024-08-12","22","[List]","","2024-08-13","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",20676]
[null,"40227818_SQP-700_SOLUCIONES QUIMICAS DEL PERU S.A._FDS_V2.pdf","2024-09-01","SQP-700","SOLUCIONES QUIMICAS DEL PERU S.A.","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","Si","[Table]","40227818",false,"Diluyente","Toxico","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","","75-09-2\n64-17-5\n102-71-6","Cloruro de Metileno\nAlcohol Etílico\nTrietanolamina","40 - 10\n2 - 10\n1 - 20","[List]","2024-10-21","31","[List]","","2024-10-25","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",20988]
[null,"AGUA_DESTILADA_ADESCO_FDS.pdf","2024-09-01","AGUA DESTILADA","","","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"","No aplica","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS \nAsegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar. ",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2025-06-27",null,"[List]","","2025-06-30","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",21900]
[null,"40511003_MOBIL DTE 25_EXXON MOBIL_FDS_V3.pdf","2024-09-03","MOBIL DTE 25","EXXON MOBIL","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","40511003",false,"Lubricante","No aplica","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS","El aceite residual debe estar excento de otros materiales para su reaprovechamiento ","No","No","No",null,"",null,"","","","57855-77-3\n128-37-0","ác. dinonilnaftalensulfónico, sal de calcio\n2,6- di-tert-butil-p-cresol","<1\n<0.25","[List]","2024-10-17","37","[List]","","2025-10-10","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",20956]
[null,"40217791_40511037_MOBILGEAR 600 XP 220_EXXON MOBIL_FDS_V1.pdf","2024-09-03","MOBILGEAR 600 XP 220","EXXON MOBIL","Bajo: FDS indica producto no peligroso","No","No Aplica","No","No","[Table]","40511037",false,"Lubricante","No aplica","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS","EL aceite residual no debe mezclarse con otros materiales","No","No","No",null,"",null,"","","","68955-53-3","aminas, c12-14-terc-alquil","<0.25","[List]","2024-10-17","37","[List]","","2025-11-21","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",20959]
[null,"SIKA IGOLFLEX  175_SIKA PERU_FDS.pdf","2024-09-12","SIKA IGOLFLEX 175","SIKA PERU","Bajo: FDS indica producto no peligroso","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Aditivo","No aplica","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","","8052-42-4","Asfalto",">= 50 - < 70","[List]","2024-10-16","51","[List]","","2024-10-18","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",20955]
[null,"Sikalastic 648PE Part A-SIKA-FDS.pdf","2024-09-23","Sikalastic 648PE Part A","SIKA","","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Aditivo","Toxico","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","","26447-40-5\n101-68-8","diisocianato de metilen-difenilo \nDiisocianato de 4,4'-metilen-difenilo ",">= 30 - < 5\n>= 20 - < 30","[List]","2025-03-03","51","[List]","","2025-03-06","Si","Si","Si","No","ByB Murillo","[List]","",null,"Empresa Contratista",21458]
[null,"Reagent S-11147 Promoter_Cytec de Mexico_FDS.pdf","2024-10-11","S 11147_Syensqo_FDS","Cytec de Mexico","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Insumo Produccion","Corrosivo","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS","Los residuos generados son peligrosos","No","Si","No",null,"",null,"","","","86329-09-1\n64742-53-6\n104-76-7\n78-83-1\n64742-47-8\n61790-60-1\n591-82-2\n102-82-9\n2956-12-9\n61789-79-5\n68783-24-4","Tionocarbamato de N-alil-O-isobutilo\ndestilados (petróleo)\n2-etilhexan-1-ol\n2-metilpropan-1-ol\nestilados (petróleo) con H\naminas\nisotiocianato de alilo","40-60\n20-30\n5 - 10\n< 10\n< 10\n<= 0,7\n< 0,8\n","[List]","2024-10-17","82","[List]","","2024-10-21","Si","Si","Si","","",null,"",null,"",20971]
[null,"40016195_40217824_LOCTITE 518_HENKEL PERUANA S.A._FDS_V1.pdf","2024-10-14","LOCTITE 518","HENKEL PERUANA S.A.","Bajo: FDS indica producto no peligroso","No","No Aplica","No","No","[Table]","40016195_40217824",false,"Pegamento","Toxico","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","","16926-87-7\n7779-31-9\n868-77-9\n112945-52-5\n20882-04-6\n114-83-0\n79-41-4\n24615-84-7\n79-10-7\n","Metacrilato de 3-fenoxi-2-hidr\nmetacrilato de 3,3,5-trimetilcic\nMetacrilato de 2-hidroxietilo\nSílice, amorfa, pirogénica, libre de cristales\nSucinato metacriloxietilo\n1-Acetilo-2-Fenilhidrazina\nAcido metacrílico\nácido acrílico substituida\nácido acrílico",">= 10- < 20 %\n>= 5- < 10 %\n>= 5- < 10 %\n>= 5- < 10 %\n>= 0,1- < 1 % \n>= 0,1- < 1 % \n>= 0,1- < 0,25 %\n>= 0,1- < 0,25 %\n>= 0,1- < 0,25 % ","[List]","2024-11-04","79","[List]","","2025-09-24","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",21049]
[null,"40511953_MOBIL DTE 10 EXCEL 46_TERPEL COMERCIAL DEL PERÚ SRL_FDS_V1.pdf","2024-11-02","MOBIL DTE 10 EXCEL 46","TERPEL COMERCIAL DEL PERÚ SRL","Bajo: FDS indica producto no peligroso","No","No Aplica","No","No","[Table]","40511953",false,"Lubricante","No aplica","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•\tProtección de ojos: Lentes de seguridad con protectores laterales.\n•\tProtección de manos: Guantes impermeables y resistente a químicos tales como de nitrilo (Ej. Microflex) (SMCV: MN 40632010, 40631988, 40632003, 40632004).\n•\tProtección respiratoria: Respirador medio cara con filtros para vapores orgánicos (Ej. 2097) (SMCV: MN 40226074).\n•\tProtección para pies: Zapatos de uso general (SMCV: 40232019, 40232020, 40232021, 40232022, 40232023, 40232005, 40232006, 40232079, 40232081, 40232082).\nAsegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.\n","Almacenar sobre segunda contención ","No","No","No",null,"",null,"","","","64742-54-7\n72623-86-0\n","destilado parafínico pesado fuertemente hidrotratado\naceites lubricantes (petróleo), basados en aceite neutro tratado con hidrógeno\n","≥25 - ≤50\n≤3","[List]","2025-12-16","37","[List]","","2025-12-24","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",22654]
[null,"40204420_MOBIL DTE 10 EXCEL 32_EXXONMOBIL_FDS.pdf","2024-11-02","MOBIL DTE 10 EXCEL 32","EXXONMOBIL","","No","No Aplica","No","No","[Table]","40204420",false,"Lubricante","No aplica","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS","Utilizar bandejas de contencion. ","No","No","No",null,"",null,"","","","64742-54-7","destilado parafínico pesado fuertemente","≥50 - ≤75","[List]","2025-03-26","37","[List]","","2025-05-21","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",21538]
[null,"MOBIL SHC GEAR 220_MOBIL_FDS.pdf","2024-11-05","MOBIL SHC GEAR 220","MOBIL","Bajo: FDS indica producto no peligroso","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Lubricante","No aplica","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS","Los contenedores vacíos pueden \ncontener residuos y ser por tanto peligrosos.","No","Si","No",null,"",null,"","","","68411-46-1\n8008-20-6\n597-82-0\n94270-86-7","bencenamina, n-fenil-, productos de reacción\nkerosene\ntofosfato de O,O,O-trifenio\n1h-benzotriazol-1-metanamina, n,n-bis(2"," <1\n≤0.3\n≤0.3\n<0.25","[List]","2025-03-25","26","[List]","","2025-03-28","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",21536]
[null,"40124535_NITRÓGEN_TYCO FIRE SUPPRESSION & BUILDING PRODUCTS_FDS.pdf","2024-11-08","NITRÓGENO","TYCO FIRE SUPPRESSION & BUILDING PRODUCTS","","No","No Aplica","No","No","[Table]","40124535",false,"Otros","Gas comprimido","Gaseoso","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•\tProtección de ojos: No se requiere, según lo indicado en la FDS.\n•\tProtección de manos: Guantes de cuero para manipulación del extintor (SMCV: 40199106, 40199197,40222038, 40736582). La recomendación de uso de ropa protectora como botas, guantes de laboratorio, delantal entre otros se da para la manipulación del químico en caso de mantenimiento y recargas\nAsegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","","231-783-9 ","Nitrogeno","100%","[List]","2025-10-27","37","[List]","","2025-11-25","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",22444]
[null,"Z IMPEROOF_saint gobain productos para la construcción_FDS (1).pdf","2024-11-25","Recubrimiento para techos de concreto","SAINT GOBAIN PRODUCTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN SAC","","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Aditivo","Toxico","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","","141-32-2","Dispersión acuosa a base de acrilato ","30-40","[List]","2024-11-26","51","[List]","","2024-11-28","Si","Si","Si","","STRACON","[List]","",null,"Empresa Contratista",21190]
[null,"9901 ALMASOL SYNTEMP LUBRICANT_Lubrication Engineers_FDS.pdf","2024-12-02","9901 ALMASOL® SYNTEMP® LUBRICANT","Lubrication Engineers Inc. ","Bajo: FDS indica producto no peligroso","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Lubricante","No aplica","Semisolido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","","7446-26-6\n15890-25-2\n108-32-7\n57855-77-3 ","Zinc pyrophosphate\nantimony dialkyldithioc\nCarbonato de propileno\nCalcium bis(dinonylnaphthalene","1 - 5 \n1 - 5 \n1 - 5 \n0.1 - 1","[List]","2024-12-17","26","[List]","","2024-12-23","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",21257]
[null,"40549387_VHG-V26-10-200G_VHG LGC STANDARDS_FDS.pdf","2024-12-03","VHG-V26-10-200G","VHG LGC STANDARDS","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","40549387",false,"Insumo Laboratorio","Toxico","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•\tProtección de ojos: Lentes de seguridad con protector lateral y si existe riesgo de salpicadura usar gafas con protección lateral.\n•\tProtección de manos: Guantes de nitrilo (Ej. Microflex) (SMCV: MN 40632010, 40631988, 40632003, 40632004).\n•\tProteccion respiratoria: No se requiere equipo especial en condiciones normales de uso.\n•\tProtección de cuerpo: Uniforme de trabajo general.\nAsegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.\n","Los residuos generados por este producto químico son considerados residuos peligrosos. ","No","Si","No",null,"",null,"","","","8042-47-5","petróleo","80 – 100%","[List]","2025-12-17","37","[List]","","2025-12-29","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",22662]
[null,"Nitrógeno gaseoso_Oxigeno Santa Clara SAC_FDS.pdf","2024-12-10","Nitrógeno gaseoso","Oxigeno Santa Clara SAC","","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Otros","Gas comprimido","Gaseoso","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","","7727-37-9","Nitrógeno","100","[List]","2025-04-05","37","[List]","","2025-04-09","Si","Si","Si","No","REDRILSA","[List]","",null,"Empresa Contratista",21575]
[null,"40489836_40489837_Roto Synthetic Fluid Xtend Duty_Atlas Copco Peruana SA_FDS.pdf","2024-12-23","Roto Synthetic Fluid Xtend Duty","Atlas Copco Peruana SA","Bajo: FDS indica producto no peligroso","No","No Aplica","No","No","[Table]","40489836_40489837",false,"Lubricante","No aplica","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indiaciones de la FDS","Almacenar en un área fría, seca y bien ventilada.","No","No","No",null,"",null,"","","","68411-46-1\n268567-32-4\n3115-49-9","1-2.9\n0.1-0.9\n<0.09","bencenamina,-N-fenil-,-productos-de-reacción-con\n3-(diisobutoxythiophosphoryls\nácido (4-nonilfenoxi)acético","[List]","2025-03-25","84","[List]","","2025-08-30","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",21534]
[null,"GRAVA DE CUARZO 0.125 x 0.0625_INVERSIONES ESDEL EIRL_FDS.pdf","2025-01-02","GRAVA DE CUARZO 1/8 x 1/16","INVERSIONES ESDEL EIRL","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Otros","No aplica","Solido","El producto contiene 99.5% de silice, componente cancerígeno, se deben de seguir los controles implementados para el uso del PQ","EL PQ tiene componentes Cancerigenos Silice Cuarzo, se debe de cumplir con lo indicado en la FDS, se debe de difundir la FDS al equipo de trabajo.\nCumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS del fabricante deberá de utilizar como mínimo: \n•\tProtección de ojos: Lentes de seguridad tipo google para polvo (SMCV: 40606914).\n•\tProtección de manos: Guantes de látex (SMCV: MN 40745016, 40216710, 40745014).\n•\tProtección respiratoria: Respirador con filtro P100 tales como el 2097 (SMCV: 40226074), se recomienda usar equipos motorizados o autónomos para intervalos de exposición mayores de 1 hora.\n•\tProtección para el cuerpo: Trajes desechables (SMCV: 40263093,40262598, 40213709).\nAsegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.\n","Los residuos generados no son peligrosos. Los  envases vacios no son residuos peligrosos","Si","No","No",null,"",null,"","","","14808-60-7\n1344-28-1\n1309-37-1\n13463-67-7","Sílice cristalina (cuarzo)\nOxido de Aluminio\nÓxido de Hierro\nOxido de Titanio","98.0 – 99.5\n0.0-1.0\n0.0-1.0\n0.0-0.5","[List]","2025-08-14",null,"[List]","","2025-08-18","Si","Si","Si","No","",null,"Temporal",null,"SMCV",22130]
[null,"Batería de plomo Acido_BATERÍAS VOLTA_FDS.pdf","2025-01-03","Batería de plomo Acido","BATERÍAS VOLTA","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","Aborto","El P.Q. contiene el componente Plomo con CAS 7439-92-1 que no puede ser usado por una mujer en periodo de gestión y lactancia","No","No","[Table]","",false,"Otros","Corrosivo","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•\tProtección de ojos: Lentes de seguridad tipo google o careta facial de protección química.\n•\tProtección de manos: Guantes de nitrilo/neopreno (SMCV: MN 40632010, 40631988, 40632003, 40632004).\n•\tProteccion respiratoria: No se requiere bajo condiciones normales de uso, en caso de exposición que supera el LMP usar Protección respiratoria: Respirador con filtro para gases ácidos como el 6003 (SMCV: 40194407) o respirador desechable para gases ácidos como el 8576 (SMCV: 40023756).\n•\tProtección para el cuerpo: Trajes desechables resistente a ácidos (SMCV: 40233676, 40228887, 40228886) o (SMCV: 40745489, 40745488, 40745487, 40745490), bajo severas exposiciones.\n","La evlauación de compatibilidad se realiza de acuedo con el electrolicto.","No","No","No",null,"",null,"","","","7439-92-1\n1309-60-0\n7446-14-2\n7440-36-0\n7440-38-2\n7440-31-5\n7782-49-2\n7664-93-9\n9002-88-44\n9003-07-0","Plomo\nDióxido de Plomo\nSulfato de Plomo\nAntimonio\nArsénico\nEstaño\nSelenio\nElectrolito: Solución de ácido sulfúrico y agua\nMaterial del separador: Polietileno\nMaterial de la Caja y cubierta Polipropileno\n","60-65\n<2\n<1\n<1\n<1\n30-34\n0,90-1,10\n4,50-5,50","[List]","2025-09-24","37","[List]","","2025-09-28","Si","Si","Si","No","UNIMAQ SA","[List]","",null,"Empresa Contratista",22316]
[null,"Pure220+, Comp. B_DEWALT_FDS.pdf","2025-01-29","Pure220+, Comp. B","DEWALT","","En revisión","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"","No aplica","Liquido","No Aplica",null,null,"No","No","En revisión",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2026-01-14",null,"[List]","","2026-01-14","En revisión","En revisión","En revisión","En revisión","",null,"",null,"SMCV",22716]
[null,"SikaInject 304 DE B_Sika_FDS.pdf","2025-02-05","SikaInject 304 DE B","Sika","Bajo: FDS indica producto no peligroso","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Otros","Material comburente","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","","7775-27-1","Peroxodisulfato de disodio",">= 80","[List]","2025-02-04","33","[List]","","2025-02-07","Si","Si","Si","","",null,"",null,"SMCV",21363]
[null,"FLOMIN™ MSA BIS 1000 A _SNF_fds.pdf","2025-02-10","DISPERSANTE","SNF PERU SRL","Bajo: FDS indica producto no peligroso","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Insumo Laboratorio","No aplica","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","","-","-","-","[List]","2025-03-04","82","[List]","","2025-05-21","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",21465]
[null,"REVCHEM NVC GF 11 BLANCO_RENNER COATINGS PERÚ SAC_FDS V1.PDF","2025-02-20","REVCHEM NVC GF 11 BLANCO","RENNER COATINGS PERÚ SAC","","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Pintura","Toxico","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","","100-51-6\n135108-88-2\n13463-67-7\n65997-17-3","Alcohol bencilico \nMethyleneoxide Polimero\nDioxido de Titanio\nGlass Flake","10-30\n0-10\n20-40\n10-20","[List]","2025-03-04","50","[List]","","2025-03-07","Si","Si","Si","En revisión","IMCO","[List]","",null,"Empresa Contratista",21461]
[null,"SikaInject 304 SL_Sika_FDS.pdf","2025-02-28","SikaInject 304 SL_Sika_FDS","Sika Peru S.A.C.","Bajo: FDS indica producto no peligroso","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Otros","No aplica","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2025-02-28","33","[List]","","2025-03-02","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",21452]
[null,"MOLYKOTE 1000_DDP SPECIALTY ELECTRONIC MATERIALS_FDS ver2.pdf","2025-03-12","MOLYKOTE 1000 Pasta Para Roscas Antiagarre","DDP SPECIALTY ELECTRONIC MATERIALS","","En revisión","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"","No aplica","Liquido","No Aplica",null,null,"No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2026-01-15","51","[List]","","2026-01-15","En revisión","En revisión","Si","No","ECHEVERRIA IZQUIERDO MONTAJES INDUSTRIALES","[List]","",null,"Empresa Contratista",22720]
[null,"Sika Primer 206 G+P_Sika_FDS.pdf","2025-03-28","Sika Primer 206 G+P","Sika","","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Otros","Liquido inflamable","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de laFDS","Producto no controlado , según LISTADO DE PRODUCTOS NO CONTROLADOS A NIVEL NACIONAL (DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO SUPREMO N.° 268-2019-EF)","No","Si","No",null,"",null,"","","","141-78-6\n28182-81-2\n4151-51-3\n53880-05-0\n123-86-4\n905-588-0\n108-65-6","acetato de etil\nexano, 1,6-diisocianato-, homo\u0002polímero\niofosfato de tris(p\u0002isocianatofenilo)\nacetato de n-butilo \nMasa de reacción de etilbenceno \nacetato de 2-metoxi-1-metiletilo\nDi-isocianato de hexametileno",">= 5 - < 10\n>= 2,5 - < 5\n>= 1 - < 2,5\n>= 1 - < 2,5\n< 0,1","[List]","2025-04-29","50","[List]","","2025-05-04","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",21644]
[null,"Mineral de Cobre_Sociedad Minera Cerro Verde_fds.pdf","2025-04-08","Mineral de Cobre","SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A","Bajo: FDS indica producto no peligroso","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Otros","No aplica","Solido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","","7440-50-8\n1309-36-0\n7439-98-7 \n7439-92-1 \n7440-66-6 \n1344-28-1 \n7440-38-2\n7631-86-9","Cobre\nHierro (como pirita)\nMolibdeno\nPlomo\nZinc\nTrióxido de Aluminio\nArsenico\nSilicie","0.2-0.5 \n2 -5 \n0.01 – 0.02\n0.001\n0.001\n0.001\n0.0005\n80-90","[List]","2025-04-09","82","[List]","","2025-05-21","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",21584]
[null,"DIAMOND DD PLUG_XPLOMUDS & DRILLING EIRL_FDS V2.pdf","2025-04-11","DIAMOND DD PLUG","XPLOMUDS & DRILLING EIRL","","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Aditivo","No aplica","Solido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS",null,"No","No","No",null,"",null,"","","","9003-04-7","Poliacrilato Sódico","100","[List]","2025-04-14","37","[List]","","2025-04-18","Si","Si","Si","No","XPLOMINE","[List]","",null,"Empresa Contratista",21606]
[null,"Silver Pulley Resina_Fourthane _FDS v2.pdf","2025-04-23","Silver Pulley Resina","Fourthane","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Otros","No aplica","Semisolido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•\tProtección de ojos: Lentes de seguridad tipo Googles y/o pantalla facial.\n•\tProtección de manos: Guantes de nitrilo (Ej. Microflex) (SMCV: MN 40632010, 40631988, 40632003, 40632004).\n•\tProteccion respiratoria: Respirador medio cara con filtros mixtos para polvo y vapores orgánicos (Ej. 2097) (SMCV: MN 40226074).\n•\tProtección de cuerpo: Ropa protectora antiestática (SMCV: 40453997, 40419670, 40454020).\n•\tProteccion de pies: Zapatos de uso general (SMCV: 40232019, 40232020, 40232021, 40232022, 40232023, 40232005, 40232006, 40232079, 40232081, 40232082).\nAsegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.\n","Los residuos generados de este producto químico son considerados residuos peligrosos. En caso de vertido accidental, evite la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, el medio acuático, los desagües y las alcantarillas. Material contaminante del agua. Puede ser dañino para el medio ambiente si es liberado en cantidades grandes.","No","Si","No",null,"",null,"","","","627-18-9\n25068-38-6\n2425-79-8\n9041-65-0\n\n","3-Bromo-1-propanol\nResina epoxidica base de bisfenol A Butanediol éter \n2-metilbutal-1,3-dieno \n\n","50 – 60% \n20 – 30%\n1 – 10% \n10 – 20%","[List]","2025-12-15","58","[List]","","2025-12-16","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",22649]
[null,"40489156_HP CRUSHER BACKING CL_HENKEL PERUANA S.A._FDS.pdf","2025-05-05","HP CRUSHER BACKING CL","HENKEL PERUANA S.A.","","No","No Aplica","No","No","[Table]","40489156",false,"Pegamento","Corrosivo","Liquido","No Aplica",null,"El producto es un kit de 2 componentes (resina y adhesivo), la evaluación  se hace  al componenete más peligroso","No","Si","No",null,"",null,"","","","14808-60-7\n25068-38-6\n1317-65-3\n26761-45-5\n8007-24-7\n2095-03-6","Cuarzo\n2,2-bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenil]propano\nCarbonato cálcico\n2, 3-Epoxi propil éster de ácidos trialquil\nanacardo, licor de cascara de nuez\n2,2'-[metilenbis(p-fenilenoximetilen)]bisoxiran","> 50 -< 70%\n>= 25 -< 30%\n>= 5 -< 10%\n>= 2,5 -< 5%\n>= 1 -< 3%\n>= 0,1 -<= 0,25 %","[List]","2025-05-06","37","[List]","","2025-06-14","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",21665]
[null,"40212287_OPTEON™ XL41 (R-454B) REFRIGERANTE_CHEMOURS NETHERLANDS B.V._FDS.pdf","2025-05-27","OPTEON™ XL41 (R-454B) REFRIGERANTE","CHEMOURS NETHERLANDS B.V.","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","40212287",false,"","No aplica","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•\tProtección de ojos: Lentes tipo google para químicos y careta facial.\n•\tProtección de manos: Guantes impermeables para químicos, material nitrilo (SMCV: 40632010, 40631988, 40632003, 40632004), así mismo, se debe de usar guantes criogénicos para aislar el frio (SMCV: 40209917).\n•\tProtección respiratoria: Para trabajos en condiciones normales, respirador con filtros para gases y vapores (SMCV: 40226074, 40194407).\n•\tProtección para el cuerpo: Traje desechable protección de cuerpo como por ejemplo 4530 3M (SMCV: 40453997, 40419670, 40454020).\n Asegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.","Reducir consumo de Difluorometano  (2029). Buscar producto alternativo, se aprueba  con esa condición.","No","No","En revisión",null,"",null,"","","","75-10-5\n754-12-1\n","Difluorometano# \n2,3,3,3-Tetrafluoropropeno#","68,9\n31.1\n","[List]","2025-06-27","37","[List]","","2025-07-22","Si","Si","Si","En revisión","",null,"",null,"SMCV",21903]
[null,"PYSFLOC_8040_Productos y Servicios Para la Industria S.A.C_FDS.pdf","2025-06-01","PYSFLOC 8040","Productos y Servicios Para la Industria S.A.C","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Aditivo","Corrosivo","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•\tProtección de ojos: Lentes de seguridad uso general y careta de protección.\n•\tProtección de manos: Guantes de nitrilo (SMCV: MN 40632010, 40631988, 40632003, 40632004).\n•\tProtección respiratoria: Protección respiratoria: Respirador con filtros para vapores y gases ácidos (SMCV: 40226074 o 40194407).\n•\tProtección para el cuerpo: Trajes de protección como por ejemplo el Chem max1 (SMCV: MN 40745489, 40745488, 40745487, 40745490), Alphatec 2000 (SMCV: MN 40682268).\n•\tProtección de pies: Botas impermeables (SMCV: 40726860, 40726861, 40726862, 40205135, 40202953, 40202954, 40202955, 40203157, 40688746, 40688748, 40688739).\n\nAsegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.\n","Los residuos generados son peligrosos.  El personal que manipula el insumo debe conocer y cumplir con las indicaciones de la FDS.","No","Si","No",null,"",null,"","","","39.0-42.0","Cloruro Ferrico","7705-08-0","[List]","2025-08-05",null,"[List]","","2025-08-07","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",22088]
[null,"40727755_40831198_40831404_Batería de plomo sellada_EnerSys Energy Products Inc._FDS.pdf","2025-06-04","Batería de plomo sellada","EnerSys Energy Products Inc.","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","Aborto","Uso restringido para las gestantes, la FDS indica que tiene plomo CAS (7439-92-1), Causa aborto espontáneo en mujeres","No","No","[Table]","40727755_40831198_40831404_",false,"Otros","Corrosivo","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•\tProtección de ojos: Lentes de seguridad tipo google para químicos.\n•\tProtección de manos: Guantes para químicos de nitrilo (SMCV: 40632010, 40631988, 40632003, 40632004) u otro equivalente.\n•\tProtección respiratoria: Respirador con filtro para gases ácidos como los 6003 (SMCV: 40194407) o desechable como el 8576 (SMCV: 40023756).\n•\tProtección de pies: Botas de PVC resistente a ácidos (SMCV: 40745144, 40745145, 40745146, 40745147, 40745148, 40745149, 40745150, 40745151, 40745152, 40745153, 40745143).\n•\tProtección para el cuerpo: Trajes desechables resistente a ácidos (SMCV: 40233676, 40228887, 40228886).\nAsegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.","Los peligros s evaluan de acuerdo a las características del electrolito","No","Si","No",null,"",null,"","","","7439-92-1\n1309-60-0\n7440-36-0\n7664-93-9\n9003-07-0\n9003-53-6\n9003-54-7\n9003-56-9\n9003-55-8\n9002-86-2\n9002-88-4\n251304-01-4","Plomo\nDioxido de plomo\nEstaño\nElectrolito (Ácido sulfúrico H2SO4/H2O)\nPolipropileno\nPoliestireno\nAcrilonitrilo estireno\nAcrilonitrilo butadieno estireno\nEstireno butadieno\nCloruro de polivinilo\nPolicarbonato goma dura, polietileno\nOxido de polietileno\n","45-60%\n15-25%\n0.1-0.2%\n15-20%\n5-10","[List]","2025-06-10","10","[List]","","2025-07-27","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",21804]
[null,"BUTANOX M50_NOURYON_FDS.pdf","2025-06-04","BUTANOX M50","NOURYON","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Otros","Material comburente","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•\tProtección de ojos: Lentes de seguridad tipo google y pantalla facial\n•\tProtección de manos: Guantes de nitrilo de 0.5 mm de grosor como el Alphatec (SMCV: MN 40641667, 40641674, 40743285, 40743284).\n•\tProtección respiratoria: Respirador con filtros para vapores orgánicos y material particulado como por ejemplo filtros 2097 (SMCV: MN 40226074) o desechables como el 8577 (SMCV: MN 40231620).\n•\tProtección para el cuerpo: Trajes desechables resistente a químicos (SMCV: 40233676, 40228887, 40228886) o (SMCV: 40745489, 40745488, 40745487, 40745490)\nAsegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.\n","Almacenar sobre bandeja de contención. Los residuos generados son peligrosos","No","Si","No",null,"",null,"","","","131-11-3\n1338-23-4 \n78-93-3 \n","Ftalato de dimetilo\n2-butanona, peróxido\nButanona",">= 55 -<= 70\n>= 30 -<= 37\n>= 1 -<= 3 ","[List]","2025-10-10","66","[List]","","2025-10-15","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",22379]
[null,"Granalla De Cobre_INVERSIONES EMSE E.I.R.L._FDS.pdf","2025-06-04","Granalla De Cobre","INVERSIONES EMSE E.I.R.L.","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Otros","No aplica","Solido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS.\nAsegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar. \nSegun la FDS indica usar los sgtes EPP:  Lentes de seguridad o tipo googles, Guantes de cuero, calzado de seguridad, respiradores para polvo,  traje desechable de mantenimiento con capucha","EL manejo de los residuos generados por el uso debe coordinarse con la supervision de Medio Ambiente ","No","No","No",null,"",null,"","","","7440-50-8","COBRE","90 – 100 % ","[List]","2025-06-26","50","[List]","","2025-06-26","Si","Si","Si","No","IMCO","[List]","",null,"Empresa Contratista",21894]
[null,"40208232_40208234_JET DURAMASTIC 2_CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUÍMICOS S.A._FDS.pdf","2025-06-04","JET DURAMASTIC 2","CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUÍMICOS S.A.","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","40208232_40208234_",false,"Pintura","Liquido inflamable","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•Protección de ojos: Lentes de seguridad tipo google.\n•Protección de manos: Guantes de nitrilo (SMCV: MN 40632010, 40631988, 40632003, 40632004).\n•Protección respiratoria: Respirador con filtros para vapores orgánicos como por ejemplo filtros 2097 (SMCV: MN 40226074) o desechables como el 8577 (SMCV: MN 40231620).\n•Protección para el cuerpo: Trajes de protección como por ejemplo el Chem max1 (SMCV: MN 40745489, 40745488, 40745487, 40745490), Alphatec 2000 (SMCV: MN 40682268).\n Asegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.","Los residuos generados se manejan como impregnados con PQ.  EL personal debe conocer y cumplir con las indicaciones de la FDS.","No","No","No",null,"",null,"","","","13463-67-7\n14807-96-6\n1333-86-4\n","Dióxido de titanio\nTalco (sin fibras de amianto)\nNegro de humo\n","15-30\n10-20\n0-2","[List]","2025-07-14","37","[List]","","2025-08-17","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",21949]
[null,"40230052_Cloruro férrico líquido 40-42_DIAMOND_FDS_V2.pdf","2025-06-10","CLORURO FERRICO","DIAMOND","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","40230052",false,"Aditivo","Corrosivo","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS Asegurar el uso de los EPP de acuerdo a las actividades a realizar",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","","7705-08-0","Cloruro Ferrico","40-42%","[List]","2025-06-10","68","[List]","","2025-06-15","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",21808]
[null,"40219388_SILICONA EN SPRAY_WÜRTH PERÚ S.A.C._FDS.pdf","2025-06-12","SILICONA EN SPRAY","WÜRTH PERÚ S.A.C.","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","Fertilidad y Feto","El P.Q. contiene el componente Alcohol Isopropilico con CAS que no puede ser usado por una mujer en periodo de gestión y lactancia","No","No","[Table]","40219388",false,"Otros","Gas inflamable","Aerosol","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•\tProtección de ojos: Lentes de seguridad con protección lateral uso general.\n•\tProtección de manos: Protección de manos: Guantes de nitrilo espesor >= 0.35 como por ejemplo Guantes de nitrilo Alphatec (SMCV: 40641667, 40641674, 40743285, 40743284).\n•\tProteccion de cuerpo: Trajes de protección como por ejemplo el Chem max1 (SMCV: MN 40745489, 40745488, 40745487, 40745490), Alphatec 2000 (SMCV: MN 40682268).\n•\tProteccion respiratoria: Se requiere mantener área ventilada, en caso de áreas sin ventilación se debe de utilizar aparatos de respiración autónomo.\n•\tProteccion de Pies: Zapatos de uso general (SMCV: 40232019, 40232020, 40232021, 40232022, 40232023, 40232005, 40232006, 40232079, 40232081, 40232082).\nAsegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.\n","Las latas vacias de aerosol se segregan de los demás residuos para su tratamiento y posterior resprovechamiento","No","Si","No",null,"",null,"","","","106-97-8\n74-98-6\n64742-49-0\n64742-49-0\n64742-48-9\n67-63-0\n5989-27-5","Butano\nPropano\nHidrocarburos, C7, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos\nHidrocarburos, C6, isoalcanos, <5 % n-hexano\nHidrocarburos, C9-C10, n-alcanos, isoalcanos, \ncíclico, <2% aromáticos\nPropan-2-ol\n(R)-p-menta-1,8-dieno",">= 30 - < 50\n>= 20 - < 30\n>= 10 - < 20\n>= 5 - < 10\n>= 1- < 2.5\n>= 1 - < 5\n>= 0.1 - < 0.25","[List]","2025-09-02","37","[List]","","2025-09-08","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",22200]
[null,"TEROCHAP_TEKNO_FDS_V2.pdf","2025-06-20","TEROCHAP","TEKNO","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","Fertilidad y Feto","El P.Q. contiene el componente Hexano y Tolueno con CAS 110-54-3 y 108-88-3 que no puede ser usado por una mujer en periodo de gestión y lactancia;","No","No","[Table]","",false,"Pegamento","Liquido inflamable","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•Protección de ojos: Lentes de seguridad tipo google.\n•Protección de manos: Guantes de nitrilo (SMCV: MN 40632010, 40631988, 40632003, 40632004).\n•Protección respiratoria: Respirador con filtros para vapores orgánicos como por ejemplo filtros 2097 (SMCV: MN 40226074) o desechables como el 8577 (SMCV: MN 40231620).\n•Protección para el cuerpo: Trajes de protección como por ejemplo el Chem max1 (SMCV: MN 40745489, 40745488, 40745487, 40745490), Alphatec 2000 (SMCV: MN 40682268).\n Asegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.","El producto es un pegamento. Los residuos generados son peligrosos","No","Si","No",null,"",null,"","","","141-78-6\n110-54-3\n108-88-3","Acetato de Etilo\nHexano\nTolueno","0.5 - 5\n5-15\n30-50","[List]","2025-09-18","50","[List]","","2025-09-26","Si","Si","Si","No","ByB Murillo","[List]","",null,"Empresa Contratista",22284]
[null,"40767614_ACETATO DE ETÍLO PRIMER SPFLEX_VULCAFLEX_FDS.pdf","2025-06-24","ACETATO DE ETÍLO","VULCAFLEX","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","40767614",false,"Pegamento","Liquido inflamable","Liquido","No Aplica","•\tProtección de ojos: Lentes tipo google de protección química (SMCV: 40224276, 40682305, 40551362)\n•\tProtección de manos: Guantes de nitrilo como el Alphatec 58-735 de min. 0.4 mm (SMCV: 40641667, 40641674, 40743285, 40743284)\n•\tProtección respiratoria: Respirador con filtro para valores orgánicos como el 6003 (SMCV: 40194407) o desechable como el 8577 (SMCV: 40231620)\n•\tProtección para el cuerpo: Trajes desechables resistente a químicos (SMCV: 40233676, 40228887, 40228886) o (SMCV: 40745489, 40745488, 40745487, 40745490). \n•\tProtección de pies: Botas impermeables (SMCV: 40726860, 40726861, 40726862, 40205135, 40202953, 40202954, 40202955, 40203157, 40688746, 40688748, 40688739).\n","El producto es una mezcla que contiene hasta 10% de acetato de etilo , lo cual no lo hace reportable como insumo fiscalizado","No","Si","No",null,"",null,"","","","141-78-6\n87-90-1","Acetato de etilo\nÁcido tricloroisocianúrico","2% - 10%\n0% - 0.5%","[List]","2025-08-12","37","[List]","","2025-08-16","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",22108]
[null,"40767614_DISOLVENTE SV FLEX_VULCATEX_FDS.pdf","2025-06-24","DISOLVENTE SV FLEX","VULCATEX","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","Fertilidad y Feto","El P.Q. contiene el componente Metiletilcetona con CAS 78-93-3 que no puede ser usado por una mujer en periodo de gestión y lactancia","No","No","[Table]","40767614",false,"Desengrasante","Liquido inflamable","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS del fabricante deberá de utilizar como mínimo: \n•\tProtección de ojos: Lentes tipo google de protección química (SMCV: 40224276, 40682305, 40551362)\n•\tProtección de manos: Guantes de nitrilo como el Alphatec 58-735 de min. 0.4 mm (SMCV: 40641667, 40641674, 40743285, 40743284)\n•\tProtección respiratoria: Respirador con filtro para valores orgánicos como el 6003 (SMCV: 40194407) o desechable como el 8577 (SMCV: 40231620)\n•\tProtección para el cuerpo: Trajes desechables resistente a químicos (SMCV: 40233676, 40228887, 40228886) o (SMCV: 40745489, 40745488, 40745487, 40745490). \n•\tProtección de pies: Botas impermeables (SMCV: 40726860, 40726861, 40726862, 40205135, 40202953, 40202954, 40202955, 40203157, 40688746, 40688748, 40688739).\nAsegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.\n","Tiene un componente fiscalizado, sin embargo contiene  2-10% de composición, lo  cual no lo hace reportable como tal.","No","Si","No",null,"",null,"","","","78-93-3","Metiletilcetona","2% - 10%\n","[List]","2025-08-12",null,"[List]","","2025-08-17","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",22112]
[null,"40767614_CATALIZADOR DE ACCION RAPIDA SPEEDFLEX FAST-ACTION CATALYST_VULCAFLEX_FDS.pdf","2025-06-24","40767614_CATALIZADOR DE ACCION RAPIDA SPEEDFLEX FAST-ACTION CATALYST_VULCAFLEX_FDS","VULCAFLEX","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","40767614",false,"Aditivo","Toxico","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS del fabricante deberá de utilizar como mínimo: \n•\tProtección de ojos: Lentes tipo google de protección química (SMCV: 40224276, 40682305, 40551362)\n•\tProtección de manos: Guantes de nitrilo como el Alphatec 58-735 de min. 0.4 mm (SMCV: 40641667, 40641674, 40743285, 40743284)\n•\tProtección respiratoria: Respirador con filtro para valores orgánicos como el 6003 (SMCV: 40194407) o desechable como el 8577 (SMCV: 40231620)\n•\tProtección para el cuerpo: Trajes desechables resistente a químicos (SMCV: 40233676, 40228887, 40228886) o (SMCV: 40745489, 40745488, 40745487, 40745490). \n•\tProtección de pies: Botas impermeables (SMCV: 40726860, 40726861, 40726862, 40205135, 40202953, 40202954, 40202955, 40203157, 40688746, 40688748, 40688739).\nAsegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.\n","El insumo es parte de kit. Los residuos generados son peligrosos","No","Si","No",null,"",null,"","","","68479-98-1","Dietiltoluenediamina","2% - 10%","[List]","2025-08-12","37","[List]","","2025-08-17","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",22111]
[null,"40767614_DIISOCIANATO DE DIFENILMETANO SPEEDFLEX_VULCAFLEX_FDS.pdf","2025-06-24","DIISOCIANATO DE DIFENILMETANO","VULCAFLEX","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","40767614",false,"Pegamento","Toxico","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS del fabricante deberá de utilizar como mínimo: \n•\tProtección de ojos: Lentes tipo google de protección química (SMCV: 40224276, 40682305, 40551362)\n•\tProtección de manos: Guantes de nitrilo como el Alphatec 58-735 de min. 0.4 mm (SMCV: 40641667, 40641674, 40743285, 40743284)\n•\tProtección respiratoria: Respirador con filtro para valores orgánicos como el 6003 (SMCV: 40194407) o desechable como el 8577 (SMCV: 40231620)\n•\tProtección para el cuerpo: Trajes desechables resistente a químicos (SMCV: 40233676, 40228887, 40228886) o (SMCV: 40745489, 40745488, 40745487, 40745490). \n•\tProtección de pies: Botas impermeables (SMCV: 40726860, 40726861, 40726862, 40205135, 40202953, 40202954, 40202955, 40203157, 40688746, 40688748, 40688739).\nAsegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.\n","EL producto es parte de un kit, el personal que manipula debe conocer y cumplir con las indicaciones de la FDS.","No","Si","No",null,"",null,"","","","101-68-8","Diisocianato de 4,4'-difenilmetano","50% - 100%","[List]","2025-08-12","37","[List]","","2025-08-17","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",22109]
[null,"40229705_40208233_JET 70MP CATALIZADOR_CORPORACIÓN PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS S.A._FDS.pdf","2025-06-25","JET 70MP CATALIZADOR","CORPORACIÓN PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS S.A.","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","40229705_40208233",false,"Pintura","Liquido inflamable","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•Protección de ojos: Lentes de seguridad tipo google.\n•Protección de manos: Guantes de nitrilo (SMCV: MN 40632010, 40631988, 40632003, 40632004).\n•Protección respiratoria: Respirador con filtros para vapores orgánicos como por ejemplo filtros 2097 (SMCV: MN 40226074) o desechables como el 8577 (SMCV: MN 40231620).\n•Protección para el cuerpo: Trajes de protección como por ejemplo el Chem max1 (SMCV: MN 40745489, 40745488, 40745487, 40745490), Alphatec 2000 (SMCV: MN 40682268).\n Asegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.","El personal que manipula este insumo, debe conocer y cumplir con las indicaciones de la FDS..","No","Si","No",null,"",null,"","","","14807-96-6\n123-86-4 ","Talco (sin fibras de amianto)\nAcetato de N-Butilo","40-55\n1-20","[List]","2025-07-30","37","[List]","","2025-11-05","Si","Si","Si","En revisión","",null,"",null,"SMCV",22042]
[null,"40208235_40482098_JET THINNER STD SIC_CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUÍMICOS S.A._FDS.pdf","2025-06-25","JET THINNER STD SIC","CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUÍMICOS S.A.","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","40208235- 40482098",false,"Diluyente","Liquido inflamable","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•Protección de ojos: Lentes de seguridad tipo google.\n•Protección de manos: Guantes de nitrilo (SMCV: MN 40632010, 40631988, 40632003, 40632004).\n•Protección respiratoria: Respirador con filtros para vapores orgánicos como por ejemplo filtros 2097 (SMCV: MN 40226074) o desechables como el 8577 (SMCV: MN 40231620).\n•Protección para el cuerpo: Trajes de protección como por ejemplo el Chem max1 (SMCV: MN 40745489, 40745488, 40745487, 40745490), Alphatec 2000 (SMCV: MN 40682268).\nAsegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.","El personal debe conocer  y cumplir con las indicaciones de la FDS ","No","Si","No",null,"",null,"","","","123-86-4\n64-17-5","Acetato de n-butilo\nAlcohol etilico\n","20-35\n30-50","[List]","2025-07-14","37","[List]","","2025-08-17","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",21954]
[null,"40216217_ESMALTE PATO_CPP_FDS.pdf","2025-06-26","Esmalte Pato","Corporación Peruana de Productos Químicos S.A.","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","40216217",false,"Pintura","Liquido inflamable","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•Protección de ojos: Lentes de seguridad tipo google.\n•Protección de manos: Guantes de nitrilo (SMCV: MN 40632010, 40631988, 40632003, 40632004).\n•Protección respiratoria: Respirador con filtros para vapores orgánicos como por ejemplo filtros 2097 (SMCV: MN 40226074) o desechables como el 8577 (SMCV: MN 40231620).\n•Protección para el cuerpo: Trajes de protección como por ejemplo el Chem max1 (SMCV: MN 40745489, 40745488, 40745487, 40745490), Alphatec 2000 (SMCV: MN 40682268).\n Asegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.","Los residuos generados se manejan como impregnados con productos químicos","No","Si","No",null,"",null,"","","","13463-67-7\n14808-60-7\n64742-95-6\n1333-86-4\n64742-47-8\n7429-90-5","Dióxido de titanio\nNegro de Humo\nAluminio\nSilice (Gel)\nAguarrás\nSolvente Nafta","0.00-15.00\n0.00-10.00\n0.00-10.00\n0.00-1.00\n2.00-35.00\n0.00-5.00","[List]","2025-08-27","46","[List]","","2025-09-05","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",22180]
[null,"TRANSFORMADOR DE OXIDO _Importadora Tecnica Industrial y Comercial SA_FDS V2.pdf","2025-06-26","Transformador de Oxido","CHEMA SAC","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Aditivo","Toxico","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS Asegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar. Protección de ojos: Lentes de seguridad, Protección respiratoria: Respirador con filtro para vapores  orgánicos Protección de mano: Guantes de PVC Protección de cuerpo:  trajes tyvek impermeable para quimicos ",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","","7732-18-5\n1401-55-4\n1003-07-2\n9010-92-8\n140-88-5 /79-41-4\n","Monóxido de dihidrógeno\nPolifenoles hidrolizables \nTiazol-3-ona\nEtenilbenceno /Ácido acrílico / Ácido metacrílico\nAcrilato de etilo /Ácido metacrílico\n\n","47.0 – 53.0\n5.0 – 10.0\n0.25 – 0.35\n35.0 – 45.0\n1.0 - 1.5","[List]","2025-06-26",null,"[List]","","2025-07-01","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",21892]
[null,"40216215_ESMALTE PARA TRÁFICO_CORPORACIÓN PERUANA DE PRODUCTOS QUÍMICOS S.A._FDS.pdf","2025-06-27","ESMALTE PARA TRÁFICO","CORPORACIÓN PERUANA DE PRODUCTOS QUÍMICOS S.A.","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","Fertilidad y Feto","Cumplir con lo indicado en la FDS, El producto contiene un componente listado en la legislación peruana como el Tolueno por tener efectos negativos en el embrion/feto. El producto no puede ser usado por mujeres gestantes/lactantes.","No","No","[Table]","40216215",false,"Pintura","Liquido inflamable","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•Protección de ojos: Lentes de seguridad tipo google.\n•Protección de manos: Guantes de nitrilo (SMCV: MN 40632010, 40631988, 40632003, 40632004).\n•Protección respiratoria: Respirador con filtros para vapores orgánicos como por ejemplo filtros 2097 (SMCV: MN 40226074) o desechables como el 8577 (SMCV: MN 40231620).\n•Protección para el cuerpo: Trajes de protección como por ejemplo el Chem max1 (SMCV: MN 40745489, 40745488, 40745487, 40745490), Alphatec 2000 (SMCV: MN 40682268).\n Asegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.","Los residuos generados se manejan como impregnados con Productos Químicos","No","Si","No",null,"",null,"","","","13463-67-7\n471-34-1\n108-88-3\n1333-86-4 ","Dióxido de titanio\nCarbonato de Calcio\nTolueno\nNegro de Humo\n","3-10\n40-55\n5-10\n0-2","[List]","2025-08-19","37","[List]","","2025-08-23","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",22140]
[null,"ANILINA COLOR AZUL_MARVA_FDS.pdf","2025-06-27","ANILINA","MARVA","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Aditivo","No aplica","Solido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•\tProtección de ojos: Lentes de seguridad uso general.\n•\tProtección de manos: Guantes de nitrilo (SMCV: MN 40632010, 40631988, 40632003, 40632004).\n•\tProtección respiratoria: Respiradores desechables N95 para material particulado como el modelo 8511 (SMCV: MN 40222514).\n•\tProtección para el cuerpo: Trajes desechables (SMCV: 40263093,40262598, 40213709).\nAsegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.\n","Cumplir con las indicaciones de la FDS","No","No","En revisión",null,"",null,"","","","3844-45-9\n","Sal disódica de la 4-( ( 4-(N-etil-p-sulfobencilamino)-\nfenil)-(2-sulfoniofenil)-metileno)-(1-(-N-etil-N-P-sulfobencil)-\nsup2,3-ciclo-hexadienoimina)\n",null,"[List]","2025-07-31","107","[List]","","2025-08-04","Si","Si","Si","En revisión","",null,"",null,"SMCV",22050]
[null,"Ultrabond ECO V4 Evolution_MAPEI Spain S.A_FDS.pdf","2025-07-01","Ultrabond ECO V4 Evolution","MAPEI Spain S.A","Bajo: FDS indica producto no peligroso","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Pegamento","No aplica","Liquido","No Aplica","El producto no se considera peligroso de acuerdo con el Reglamento CE 1272/2008 (CLP)\nCumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•\tProtección de ojos: No requiere para uso normal, caso contrario se debe de usar lentes de seguridad de uso general.\n•\tProtección de manos: Guantes de nitrilo espesor >= 0.35 como por ejemplo Guantes de nitrilo Alphatec (SMCV: 40641667, 40641674, 40743285, 40743284).\n•\tProtección respiratoria: No requiere para uso normal.\n\nAsegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.\n\n","Los residuos generados s emanejan como peligrosos","No","No","No",null,"",null,"","","","2634-33-5\n55965-84-9","1,2-bencisotiazol-3(2H)-ona\n5-cloro-2-metil-2H\u0002isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7]","≥0.01 - <0.016 %\n<0.0015 %","[List]","2025-08-18","51","[List]","","2025-08-23","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",22136]
[null,"40218103_ÓXIDO NITROSO_LINDE PERÚ S.R.L._FDS.pdf","2025-07-01","ÓXIDO NITROSO","LINDE PERÚ S.R.L.","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","40218103",false,"Otros","Gas comprimido","Gaseoso","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•\tProtección de ojos: Lentes de seguridad uso general. Use gafas y un protector facial cuando haga transvases.\n•\tProtección de manos: Guantes de cuero para manipulación de cilindros (SMCV: 40199106, 40199197,40222038, 40736582).Se debe de usar guantes criogenicos al hacer transvases o desconexiones (SMCV: 40209917)\n•\tProtección respiratoria: No es necesario en condiciones normales.\n•\tProtección de pies: Zapatos de uso general (SMCV: 40232019, 40232020, 40232021, 40232022, 40232023, 40232005, 40232006, 40232079, 40232081, 40232082).\nAsegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.\n","EL personal debe cumplir con las indicaciones de la FDS. Se recomienda que los balones vacíos sean devueltos al proveedor.","No","No","No",null,"",null,"","","","10024-97-2","Óxido Nitroso ","99.5 - 100","[List]","2025-07-24","37","[List]","","2025-07-28","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",22010]
[null,"40216213_ANTICORROSIVO KITOX MAESTRO_PINTURAS DEL PERU SA._FDS.pdf","2025-07-01","ANTICORROSIVO KITOX MAESTRO","PINTURAS DEL PERU S.A.","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","40216213",false,"Solvente","Liquido inflamable","Liquido","No Aplica","\nCumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•\tProtección de ojos: Lentes de seguridad tipo google o careta facial completa para protección de ojos y cara.\n•\tProtección de manos: Guantes nitrilo/neopreno como por ejemplo Microflex (SMCV: 40632010, 40631988, 40632003, 40632004).\n•\tProteccion respiratoria: Respirador con filtros para vapores orgánicos como por ejemplo filtros 2097 + una almohadilla para material particulado (SMCV: MN 40226074 + 40203396) o desechables como el 8577 (SMCV: MN 40231620).\n•\tProtección para el cuerpo: Vestimenta protectora antiestática retardante a flama e impermeable (SMCV: 40453997, 40419670, 40454020).\nAsegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.\n","Evitar que el producto y sus residuos ingresen al alcantarillado, cuerpos de agua o suelos, ya que es tóxico para organismos acuáticos y no biodegradable. Los residuos se deben de gestionar como residuos peligrosos. ","No","Si","No",null,"",null,"","","","471-34-1\n63148-69-6\n22464-99-9\n136-52-7 \n136-51-6 \n8006-64-2\n13463-67-7 \n1333-86-4\n","Carbonato de calcio\nResina Alquídica\nAditivos\nSolvente 3 \nPigmentos\n \n","35%\n33.6%\n8%\n15.4%\n8%","[List]","2025-09-30","37","[List]","","2025-10-05","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",22329]
[null,"40714641_FROTH PRO FP651_ECOLAB PERU HOLDINGS S.R.L._FDS.pdf","2025-07-02","FROTH PRO FP651","ECOLAB PERU HOLDINGS S.R.L.","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","Fertilidad y Feto","El producto no puede ser usado por mujeres gestantes ni en periodo de lacatancia","No","No","[Table]","40714641",false,"Insumo Produccion","Liquido inflamable","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•\tProtección de ojos: Lentes de seguridad tipo google para químicos y pantalla facial.\n•\tProtección de manos: Guantes para químicos de nitrilo o neopreno (SMCV: 40632010, 40631988, 40632003, 40632004). u otro equivalente\n•\tProtección respiratoria: Respirador con filtros para vapores orgánicos (SMCV: 40226074 o 40194407) o respirador desechable 8577 (SMCV: 40231620).\n•\tProtección para los pies: Zapato de uso general.\n•\tProtección para el cuerpo: Ropa de protección química como por ejemplo Chem Max (SMCV: 40745489, 40745488, 40745487, 40745490) u otro equivalente.\nAsegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.\n","EL personal que manipula este insumo debe conocer la información de la FDS","No","Si","No",null,"",null,"","","","-\n-\n123-72-8","C4-C16 Alcoholes, aldehídos, ésteres Patentado\nAlquilo Aldehído Patentado\nButanal \n","60 - 100\n10 - 30\n1 - 5","[List]","2025-07-09","37","[List]","","2025-07-30","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",21936]
[null,"40834892_EMULSION DL10 RX V2_INDUSTRIAS CACHIMAYO_FDS.pdf","2025-07-03","EMULSION EXPLOSIVA","INDUSTRIAS CACHIMAYO","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","40834892",false,"Insumo Voladura","Material comburente","Emulsion","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•\tProtección de ojos: Lentes de seguridad uso general.\n•\tProtección de manos: Guantes de nitrilo (SMCV: MN 40632010, 40631988, 40632003, 40632004).\n•\tProtección respiratoria: Respirador con filtros para vapores orgánicos como por ejemplo filtros 2097 (SMCV: MN 40226074) o desechables como el 8577 (SMCV: MN 40231620).\n•\tProtección para el cuerpo: Trajes desechables resistentes a químicos (SMCV: 40233676, 40228887, 40228886) o (SMCV: 40745489, 40745488, 40745487, 40745490).\nAsegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.\n","El personal debe cumplir con las indicaciones dela FDS","No","Si","No",null,"",null,"","","","6484-52-2\n7732-18-5\n68476-30-2\n7429-90-5","Nitrato de amonio\nAgua\nPetroleo\nEmulsificante","32%\n50%\n10%\n20%","[List]","2025-07-31","107","[List]","","2025-08-11","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",22052]
[null,"40557437_40211464_40218059_NITRÓGENO COMPRIMIDO_LINDE PERÚ S.R.L._FDS.pdf","2025-07-04","NITRÓGENO COMPRIMIDO","LINDE PERÚ S.R.L.","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","40557437_40211464_40218059",false,"Otros","Gas comprimido","Gaseoso","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•\tProtección de ojos: Lentes de seguridad uso general.\n•\tProtección de manos: Guantes de cuero para manipulación de cilindros (SMCV: 40199106, 40199197,40222038, 40736582). Se debe de usar guantes criogénicos al hacer transvases o desconexiones (SMCV: 40209917)\n•\tProtección respiratoria: No es necesario en condiciones normales.\n•\tProtección de pies: Zapatos de uso general (SMCV: 40232019, 40232020, 40232021, 40232022, 40232023, 40232005, 40232006, 40232079, 40232081, 40232082). Se debe usar protectores metatarsales (SMCV: 40770520 )\nAsegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.\n",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","","7727-37-9","Nitrógeno "," 99.5 - 100 ","[List]","2025-07-24","37","[List]","","2025-07-28","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",22011]
[null,"40221274_40205161_DIÓXIDO DE CARBONO_LINDE PERÚ S.R.L._FDS.pdf","2025-07-04","DIÓXIDO DE CARBONO","LINDE PERÚ S.R.L.","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","40205161_ 40221274",false,"Otros","Gas comprimido","Gaseoso","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•\tProtección de ojos: Lentes de seguridad uso general, Llevar gafas y un protector facial\ncuando trasvase o romper las conexiones de transferencia.\n•\tProtección de manos: Guantes aislantes criogénicos (SMCV: 40209917)\n•\tProtección de pies: Zapatos de uso general (SMCV: 40232019, 40232020, 40232021, 40232022, 40232023, 40232005, 40232006, 40232079, 40232081, 40232082).\nAsegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.\n","El personal debe conocer y cumplir con las indicaciones de la FDS. Los balones vacios se devuelven al proveedor","No","Si","No",null,"",null,"","","","124-38-9","Dióxido de carbono","99.5-100","[List]","2025-07-24","37","[List]","","2025-08-13","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",22015]
[null,"40734781_ 40215288_OXÍGENO COMPRIMIDO_LINDE PERÚ S.R.L._FDS.pdf","2025-07-04","OXÍGENO COMPRIMIDO","LINDE PERÚ S.R.L.","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","40734781_ 40215288_",false,"Otros","Gas comprimido","Gaseoso","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•\tProtección de ojos: Lentes de seguridad uso general.\n•\tProtección de manos: Guantes de cuero para manipulacion de cilindros (SMCV: 40199106, 40199197,40222038, 40736582)\n•\tProtección de pies: Zapatos de uso general (SMCV: 40232019, 40232020, 40232021, 40232022, 40232023, 40232005, 40232006, 40232079, 40232081, 40232082).\nAsegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.\n","El personal debe conocer y cumplir con las indicaciones de la FDS. Los balones vacios se devuelven al proveedor","No","Si","No",null,"",null,"","","","7782-44-7","Oxígeno ","99.5 - 100 ","[List]","2025-07-24","37","[List]","","2025-08-05","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",22013]
[null,"40523947_HELIO_LINDE PERÚ S.R.L._FDS.pdf","2025-07-04","HELIO","LINDE PERÚ S.R.L.","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","40523947",false,"Otros","Gas comprimido","Gaseoso","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•\tProtección de ojos: Lentes de seguridad uso general.\n•\tProtección de manos: Guantes de cuero para manipulación de cilindros (SMCV: 40199106, 40199197,40222038, 40736582).\n•\tProtección respiratoria: No es necesario en condiciones normales.\n•\tProtección de pies: Zapatos de uso general (SMCV: 40232019, 40232020, 40232021, 40232022, 40232023, 40232005, 40232006, 40232079, 40232081, 40232082), asi mismo se deben de usar protectores metatarsales (SMCV: 40770520)\nAsegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.\n","El personal debe conocer y cumplir con las indicaciones de la FDS. Los balones vacios se devuelven al proveedor","No","Si","No",null,"",null,"","","","7440-59-7","Helio (He) ","97.5 - 100\n","[List]","2025-07-24","37","[List]","","2025-07-28","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",22014]
[null,"40215285_ARGÓN_LINDE PERÚ S.R.L._FDS.pdf","2025-07-04","ARGÓN","LINDE PERÚ S.R.L.","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","40215285",false,"Otros","Gas comprimido","Gaseoso","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•\tProtección de ojos: Lentes de seguridad uso general.\n•\tProtección de manos: Guantes de cuero para manipulación de cilindros (SMCV: 40199106, 40199197,40222038, 40736582).\n•\tProtección respiratoria: No es necesario en condiciones normales.\n•\tProtección de pies: Zapatos de uso general (SMCV: 40232019, 40232020, 40232021, 40232022, 40232023, 40232005, 40232006, 40232079, 40232081, 40232082).\nAsegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.\n","El personal debe conocer y cumplir con las indicaciones de la FDS. Los balones vacios se devuelven al proveedor","No","Si","No",null,"",null,"","","","7440-37-1\n","Argon","95-100","[List]","2025-07-24","37","[List]","","2025-07-28","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",22012]
[null,"40204712_SNF 8161_SNF PERU S.A.C._FDS.pdf","2025-07-06","SNF 8161","SNF PERU S.A.C.","Bajo: FDS indica producto no peligroso","No","No Aplica","No","No","[Table]","40204712",false,"Insumo Produccion","No aplica","Solido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•\tProtección de ojos: Lentes de seguridad uso general.\n•\tProtección de manos: Guantes para químicos de nitrilo o neopreno (SMCV: 40632010, 40631988, 40632003, 40632004). u otro equivalente\n•\tProtección respiratoria: Respirador con filtros para material polvo (SMCV: 40226074) o cartuchos para gases (SMCV: 40194407) con prefiltro y retenedor (SMCV: 40203396 o 40194469)\n•\tProtección para los pies: Zapato de seguridad uso general (SMCV: 40232019, 40232020, 40232021, 40232022, 40232023, 40232005, 40232006, 40232079, 40232081, 40232082).\n•\tProtección para el cuerpo: Trajes desechables resistentes al polvo (SMCV: 40263093,40262598, 40213709).\nAsegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.\n","El personal que utilice este insumo químico leer y conocer el contenido de esta FDS","No","No","No",null,"",null,"","","","25987-30-8\n7732-18-5","Copolímero de acrilamida/acrilato de sodio\nAgua\n","≥88\n≤12\n","[List]","2025-07-08","37","[List]","","2025-07-31","Si","Si","Si","No","",null,"Permanente",null,"SMCV",21931]
[null,"40537165_RP 610_SNF PERU S.A.C._FDS.pdf","2025-07-06","RP 610","SNF PERU S.A.C.","Bajo: FDS indica producto no peligroso","No","No Aplica","No","No","[Table]","40537165",false,"Insumo Produccion","No aplica","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•\tProtección de ojos: Lentes de seguridad uso general.\n•\tProtección de manos: Guantes para químicos de nitrilo o neopreno (SMCV: 40632010, 40631988, 40632003, 40632004). u otro equivalente\n•\tProtección respiratoria: Respirador con filtros para material polvo (SMCV: 40226074) o cartuchos para gases (SMCV: 40194407) con prefiltro y retenedor (SMCV: 40203396 o 40194469)\n•\tProtección para los pies: Zapato de seguridad uso general (SMCV: 40232019, 40232020, 40232021, 40232022, 40232023, 40232005, 40232006, 40232079, 40232081, 40232082).\n•\tProtección para el cuerpo: Trajes desechables resistentes al polvo (SMCV: 40263093,40262598, 40213709).\nAsegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.\n","EL personal que utiliza este insumo debe conocer la información de la FDS.","No","No","No",null,"",null,"","","","  25987-30-8\n  7732-18-5\n","Copolímero de acrilamida/acrilato de sodio\nAgua\n","≥88\n≤12\n","[List]","2025-07-08","37","[List]","","2025-07-31","Si","Si","Si","No","",null,"Permanente",null,"SMCV",21932]
[null,"40550278_XANTATO ISOPROPILICO DE SODIO_MATHIESEN S.A.C._FDS.pdf","2025-07-08","XANTATO ISOPROPILICO DE SODIO","MATHIESEN S.A.C.","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","40550278",false,"Insumo Produccion","Solido inflamacion espontanea","Solido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•\tProtección de ojos: Lentes de seguridad tipo google para químicos.\n•\tProtección de manos: Guantes para químicos de nitrilo o neopreno (SMCV: 40632010, 40631988, 40632003, 40632004). u otro equivalente\n•\tProtección respiratoria: Respirador  con filtro para gases ácidos como los 6003 (SMCV: 40194407), con prefiltro y retenedor para polvo (40203396, 40194469) o cartucho 60923 (SMCV 40036526).\n•\tProtección para los pies: Zapato de uso general.\n•\tProtección para el cuerpo: Ropa de protección química como por ejemplo Chem Max (SMCV: 40745489, 40745488, 40745487, 40745490) u otro equivalente.\nAsegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.","Las bolsas vacias deben estar libres de material remanente.  para su manejo final. Los usuarios finales deben conocer el contenido de la FDS y aplicar lo indicado en el documento","No","Si","No",null,"",null,"","","","140-93-2","Xantato Isopropilico \nde Sodio","85-90","[List]","2025-07-14","7; 6","[List]","","2025-07-30","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",21947]
[null,"40201964_SULFHIDRATO DE SODIO EN SOLUCIÓN_INGENIERÍA VENTAS Y REPRESENTACIONES INTERNACIONALES PERÚ S.A.C._FDS.pdf","2025-07-08","SULFHIDRATO DE SODIO EN SOLUCIÓN","INGENIERÍA VENTAS Y REPRESENTACIONES INTERNACIONALES PERÚ S.A.C..","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","40201964",false,"Insumo Produccion","Corrosivo","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•\tProtección de ojos: Lentes de seguridad tipo google para químicos o pantalla facial\n•\tProtección de manos: Guantes para químicos de nitrilo o neopreno (SMCV: 40632010, 40631988, 40632003, 40632004). u otro equivalente\n•\tProtección respiratoria: Respirador de media cara o cara completa con filtros para vapores orgánicos (SMCV: 40226074 o 40194407) o respirador desechable 8577 (SMCV: 40231620).\n•\tProtección para los pies: Botas impermeables antiácidos (SMCV: 40745144, 40745145, 40745146, 40745147, 40745148, 40745149, 40745150, 40745151, 40745152, 40745143).\n•\tProtección para el cuerpo: Ropa de protección química como por ejemplo Chem Max (SMCV: 40745489, 40745488, 40745487, 40745490) u otro equivalente.\nAsegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.","Cumplir  con las indicaciones de la FDS, los residuos generados son peligrosos","No","Si","No",null,"",null,"","","","16721-80-5\n497-19-8\n1313-82-2","Sulfhidrato de sodio\nCarbonato de sodio\nSulfuro de Sodio","40-44\n< 1.5\n< 2.0","[List]","2025-07-10","7; 6","[List]","","2025-07-31","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",21941]
[null,"40547382_MATCOL TC-100_MATHIESEN S.A.C._FDS.pdf","2025-07-08","MATCOL TC-100","MATHIESEN S.A.C.","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","40547382",false,"Insumo Laboratorio","Toxico","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•\tProtección de ojos: Lentes tipo google para químicos.\n•\tProtección de manos: Guantes de nitrilo (SMCV: MN 40632010, 40631988, 40632003, 40632004).\n•\tProtección respiratoria: Respirador con filtros para vapores y gases ácidos P100 (SMCV: 40036526).\n•\tProtección para el cuerpo: Trajes desechables resistente a ácidos (SMCV: 40233676, 40228887, 40228886) o (SMCV: 40745489, 40745488, 40745487, 40745490).\n•\tProtección de pies: Zapatos de uso general (SMCV: 40232019, 40232020, 40232021, 40232022, 40232023, 40232005, 40232006, 40232079, 40232081, 40232082).\nAsegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.\n","El personal debe conocer el contenido de la FDS, y cumplir con las indicaciones. Almacenar sobre bandeja de contención.","No","Si","No",null,"",null,"","","","141-98-0","N-etil(propan-2-iloxi)carbotioamida","> 95 %","[List]","2025-07-14","7; 6","[List]","","2025-07-31","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",21946]
[null,"40209641_SS-25 NC_NACH PERÚ S.A._FDS.pdf","2025-07-15","SS-25 NC","NACH PERÚ S.A.","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","40209641",false,"Diluyente","Liquido inflamable","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•\tProtección de ojos: Lentes de seguridad de uso general.\n•\tProtección de manos: Guantes de nitrilo (SMCV: 40641667, 40641674, 40743285, 40743284)\n•\tProtección respiratoria: Respirador con filtros para vapores y gases acidos (SMCV: 40226074 o 40194407).\n•\tProtección para el cuerpo: Trajes desechables (SMCV: 40263093,40262598, 40213709).\nAsegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.\n","El personal debe conocer y cumplir con las indicaciones de la FDS, almacenar sobre segunda contención.","No","Si","No",null,"",null,"","","","8052-41-3\n95-63-6","Solvente Stoddard\n1,2,4-Trimetilbenceno\n","80-100\n1-5","[List]","2025-07-22","37","[List]","","2025-07-28","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",21997]
[null,"40667849_NALCO 7330_ECOLAB PERU HOLDINGS S.R.L._FDS.pdf","2025-07-15","NALCO 7330","ECOLAB PERU HOLDINGS S.R.L.","","No","No Aplica","No","No","[Table]","40667849",false,"Insumo Produccion","Corrosivo","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•Protección de ojos: Lentes de uso general\n•Protección de manos: Guantes de nitrilo (SMCV: MN 40632010, 40631988, 40632003, 40632004).\n•Protección respiratoria: Respirador con filtro para valores organicos e inorganicos como el 6003 (SMCV: 40194407).\n•Protección para el cuerpo: Trajes desechables resistente a ácidos (SMCV: 40233676, 40228887, 40228886) o (SMCV: 40745489, 40745488, 40745487, 40745490).\n•\tProtección de pies: Zapatos de uso general (SMCV: 40232019, 40232020, 40232021, 40232022, 40232023, 40232005, 40232006, 40232079, 40232081, 40232082).\n Asegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.\n","l","No","Si","No",null,"",null,"","","","26172-55-4","Sal de magnesio\n5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-ona\nTiazole sustituido\nNitrato Cúprico\n","1-5\n1-5\n0.1-1\n<0.1","[List]","2025-07-24","37","[List]","","2025-08-03","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",22005]
[null,"40190963_SCALE-GUARD 9735_ECOLAB PERU HOLDINGS S.R.L._FDS.pdf","2025-07-15","NALCO 7330","ECOLAB PERU HOLDINGS S.R.L.","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","40667849",false,"Insumo Produccion","Corrosivo","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•Protección de ojos: Lentes tipo google para químicos y pantalla facial.\n•Protección de manos: Guantes de nitrilo (SMCV: MN 40632010, 40631988, 40632003, 40632004).\n•Protección respiratoria: Respirador con filtro para valores organicos e inorganicos como el 6003 (SMCV: 40194407).\n•Protección para el cuerpo: Trajes desechables resistente a ácidos (SMCV: 40233676, 40228887, 40228886) o (SMCV: 40745489, 40745488, 40745487, 40745490).\n•\tProtección de pies: Zapatos de uso general (SMCV: 40232019, 40232020, 40232021, 40232022, 40232023, 40232005, 40232006, 40232079, 40232081, 40232082).\n Asegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.\n","El personal debe cumplir con las indicaciones de la FDS.\nAlmacenar sobre segunda contención.","No","Si","No",null,"",null,"","","",null,"Fosfonato orgánico","5-10","[List]","2025-07-24","37","[List]","","2025-07-31","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",22007]
[null,"40739364_STABREX™ ST70_ECOLAB PERU HOLDINGS S.R.L._FDS.pdf","2025-07-15","3D TRASAR™ 3DT198","ECOLAB PERU HOLDINGS S.R.L.","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","40673031",false,"Aditivo","Corrosivo","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•Protección de ojos: Lentes de seguridad de uso general.\n•\tProtección de manos: Guantes de nitrilo (SMCV: MN 40632010, 40631988, 40632003, 40632004).\n•Protección respiratoria: Respirador con filtro Tipo B: Tipo de gas/vapor inorgánico como el modelo 6003 (SMCV: MN 40194407).\n•\tProtección para el cuerpo: Traje de protección química como el Chem max1 (SMCV: MN 40745489, 40745488, 40745487, 40745490) o Alphatec 4000 (SMCV: MN 40233676, 40228887, 40228886).\nAsegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.","El personal que manipula el producto debe cumplir con las indicaciones de la FDS.\nEl producto contiene un insumo fiscalizado, al estar en mezcla y por el % no lo hace reportable","No","Si","No",null,"",null,"","","","1310-73-2","Sal inorgánica\nHidróxido de sodio","10-30\n5-10\n","[List]","2025-07-18","37","[List]","","2025-07-31","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",21983]
[null,"FLOSCALE 1090_SNF_FDS_V1.pdf","2025-07-15","ANTIINCRUSTANTE","SNF PERU SAC","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Insumo Laboratorio","Corrosivo","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•\tProtección de ojos: Lentes de seguridad de uso general con protectores laterales.\n•\tProtección de manos: Guantes de nitrilo / PVC (SMCV: MN 40632010, 40631988, 40632003, 40632004).\n•\tProteccion respiratoria: Respirador con filtros para vapores orgánicos (Ej. 2097) (SMCV: MN 40226074)\n•\tProtección de cuerpo: •\tTrajes de resistencia química Alphatec 2000 (SMCV: MN 40682268)\n\nAsegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.\n\n",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","","37971-36-1\n","2-Phosphonobutane-1,2,4-tricarboxylic acid","< 20%","[List]","2025-11-05","31","[List]","","2025-11-12","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",22486]
[null,"40529954_TRASAR™ TRAC102_ECOLAB PERU HOLDINGS S.R.L._FDS.pdf","2025-07-15","TRASAR™ TRAC102","ECOLAB PERU HOLDINGS S.R.L.","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","40529954",false,"Aditivo","Corrosivo","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•\tProtección de ojos: Lentes de seguridad uso general.\n•\tProtección de manos: Guantes para químicos de nitrilo o neopreno (SMCV: 40632010, 40631988, 40632003, 40632004). u otro equivalente\n•\tProtección respiratoria: Respirador con filtro para valores orgánicos e inorgánicos como el 6003 (SMCV: 40194407).\n•\tProtección para los pies: Zapato de seguridad uso general (SMCV: 40232019, 40232020, 40232021, 40232022, 40232023, 40232005, 40232006, 40232079, 40232081, 40232082).\n•\tProtección para el cuerpo: Trajes desechables resistente a ácidos (SMCV: 40233676, 40228887, 40228886) o (SMCV: 40745489, 40745488, 40745487, 40745490).\nAsegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.\n","El personal que lo manipula debe conocer y cumplir con las indicaciones de la FDS. \nLos  envases vacios se manejan como peligrosos","No","Si","No",null,"",null,"","","","1330-43-4\n7775-19-1","Sal inorgánica\nDerivado de óxido de silicona\nTetraborato de sodio\nSal inorgánica\nMetaborato de sodio\nTriazol sustituido\nTiazol sustituido\n","1-5\n1-5\n1-5\n1-5\n0.1-1\n0.1-1\n0.1-1","[List]","2025-07-30","37","[List]","","2025-07-31","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",22049]
[null,"40673008_3D TRASAR™ 3DT222_ECOLAB PERU HOLDINGS S.R.L._FDS.pdf","2025-07-15","3D TRASAR™ 3DT222","ECOLAB PERU HOLDINGS S.R.L.","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","40673008",false,"Insumo Produccion","Corrosivo","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•Protección de ojos: Lentes de seguridad de uso general.\n•Protección de manos: Guantes de nitrilo (SMCV: MN 40632010, 40631988, 40632003, 40632004).\n•Protección respiratoria: Respirador con filtro B para gas/vapor inorgánico como el modelo 6003 (SMCV: MN 40194407).\n•Protección para los pies: Zapato uso general.\n•Protección para el cuerpo: Traje de protección química como el Chem max1 (SMCV: MN 40745489, 40745488, 40745487, 40745490) o Alphatec 4000 (SMCV: 40233676, 40228887, 40228886)\n Asegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.","El personal debe comocer el contenido de la FDS y cumplir con las indicaciones de la FDS.  LOs residuos generados se manejan como impregnados con PQ. Los envases vacios deben estar sin remanente.","No","Si","No",null,"",null,"","","","7664-38-2\n7647-01-0\n7646-85-7","Ácido fosfórico\nÁcido clorhídrico\nCloruro de zinc\nCarboxilato","1-5\n1-5\n1-5\n1-5","[List]","2025-07-18","37","[List]","","2025-07-31","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",21979]
[null,"40260063_NALCO 1853_ECOLAB PERU HOLDINGS S.R.L._FDS.pdf","2025-07-16","NALCO 1853","ECOLAB PERU HOLDINGS S.R.L.","Bajo: FDS indica producto no peligroso","No","No Aplica","No","No","[Table]","40260063",false,"Aditivo","No aplica","Liquido","No Aplica","Seccion 2 de la FDS, indica que no es una sustancia o mezcla peligrosa Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•\tProtección de ojos: Lentes de seguridad de uso general.\n•\tProtección de manos: Guantes para químicos de nitrilo o neopreno (SMCV: 40632010, 40631988, 40632003, 40632004). \n•\tProtección respiratoria: No se requiere equipo de protección respiratorio, se debe de mantener área ventilada.\n•\tProtección para los pies: Zapatos de uso general (SMCV: 40232019, 40232020, 40232021, 40232022, 40232023, 40232005, 40232006, 40232079, 40232081, 40232082).\n•\tProtección para el cuerpo: Trajes de protección como por ejemplo el Chem max1 (SMCV: MN 40745489, 40745488, 40745487, 40745490).\nAsegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.\n","La sección 2 indica que no es peligroso de acuerdo con el Sistema Globalmente Armonizado.\nEl personal debe conocer y cumplir con las indicaciones de la FDS","No","No","No",null,"",null,"","","",null,"Polímero de oxialquilato ","10-30","[List]","2025-08-07","37","[List]","","2025-08-11","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",22099]
[null,"40673031_3D TRASAR™ 3DT198_ECOLAB PERU HOLDINGS S.R.L._FDS.pdf","2025-07-16","3D TRASAR™ 3DT198","ECOLAB PERU HOLDINGS S.R.L.","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","40673031",false,"Insumo Produccion","Corrosivo","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•Protección de ojos: Lentes de seguridad de uso general y pantalla facial\n•Protección de manos: Guantes de nitrilo (SMCV: MN 40632010, 40631988, 40632003, 40632004).\n•Protección respiratoria: Respirador con filtro para vapor orgánico como el modelo 6003 (SMCV: MN 40194407).\n•Protección para el cuerpo: Traje de protección química como el Chem max1 (SMCV: MN 40745489, 40745488, 40745487, 40745490) o Alphatec 4000 (SMCV: 40233676, 40228887, 40228886).\n Asegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.","El personal debe conocer y cumplir con las indicaciones de la FDS. Los envases vacíos deben estar sin remanente","No","Si","No",null,"",null,"","","","64665-57-2","Toluiltriazol de sodio","30-60","[List]","2025-07-18","37","[List]","","2025-07-31","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",21982]
[null,"40525811_BIOCIDA NO OXIDANTE NALCO H-550_ECOLAB PERU HOLDINGS S.R.L._FDS.pdf","2025-07-16","BIOCIDA NO OXIDANTE NALCO H-550","ECOLAB PERU HOLDINGS S.R.L.","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","40525811",false,"Insumo Produccion","Corrosivo","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•Protección de ojos: Lentes de seguridad de uso general.\n•Protección de manos: Guantes de nitrilo (SMCV: MN 40632010, 40631988, 40632003, 40632004).\n•Protección respiratoria: Respirador con filtro para vapor orgánico como el modelo 6003 (SMCV: MN 40194407).\n•Protección para los pies: Zapato uso general.\n•Protección para el cuerpo: Traje de protección química como el Chem max1 (SMCV: MN 40745489, 40745488, 40745487, 40745490) o Alphatec 4000 (SMCV: 40233676, 40228887, 40228886).\n Asegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.","El personal debe conocer y cumplir las indicaciones de la FDS. \nLos residuos generados se manejan como impregnados con productos químicos","No","Si","No",null,"",null,"","","","111-30-8","Glutaraldehido","30-60","[List]","2025-07-18","37","[List]","","2025-07-31","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",21981]
[null,"40211365_NALCLEAR™ 8181_ECOLAB PERU HOLDINGS S.R.L._FDS.pdf","2025-07-16","NALCLEAR™ 8181","ECOLAB PERU HOLDINGS S.R.L.","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","40211365",false,"Insumo Produccion","No aplica","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•\tProtección de ojos: Lentes de seguridad uso general.\n•\tProtección de manos: Guantes para químicos de nitrilo o neopreno (SMCV: 40632010, 40631988, 40632003, 40632004).\n•\tProtección para el cuerpo: Normalmente no se requiere, se debe mantener la zona ventilada.\n•\tProtección para los pies: Zapato de seguridad uso general (SMCV: 40232019, 40232020, 40232021, 40232022, 40232023, 40232005, 40232006, 40232079, 40232081, 40232082).\n•\tProtección para el cuerpo: Normalmente no se requiere.\nAsegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.\n","El personal que manipula el insumo debe conocer y cumplir con las indicaciones de la FDS","No","Si","No",null,"",null,"","","","54742-47-8\n9005-67-8\n1303-86-2","Hidrocarburos, C11-C14, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos.\nSal inorgánica\nAlcohol oxialquilado\nMonostearato etoxilado de sorbitano\nÓxido de boro","10-30\n5-10\n1-5\n1-5\n0.1-1","[List]","2025-07-30","37","[List]","","2025-07-31","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",22048]
[null,"40670959_NALCO BLR-3715_ECOLAB PERU HOLDINGS S.R.L._FDS.pdf","2025-07-16","NALCO BLR-3715","ECOLAB PERU HOLDINGS S.R.L.","Bajo: FDS indica producto no peligroso","No","No Aplica","No","No","[Table]","40670959",false,"Insumo Laboratorio","No aplica","Liquido","No Aplica","Segun la seccion 2, indica que no es peligroso de acuerdo al Sistema Globalmente Armonizado.\nCumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•\tProtección de ojos: Lentes de seguridad uso general.\n•\tProtección de manos: Guantes de nitrilo (SMCV: MN 40632010, 40631988, 40632003, 40632004).\n•\tProtección respiratoria: Normalmente no se requiere, se debe de mantener zona ventilada.\n•\tProtección para el cuerpo: Ropa de uso general.\n•\tProtección de pies: Zapatos de uso general (SMCV: 40232019, 40232020, 40232021, 40232022, 40232023, 40232005, 40232006, 40232079, 40232081, 40232082).\n","Cumplir con las indicaciones de la FDS.\nLa sección 2 indica que no es peligroso de acuerdo al Sistema Globalmente Armonizado ","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2025-07-31","31","[List]","","2025-08-02","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",22053]
[null,"NALCO 9755_ECOLAB PERU HOLDINGS S.R.L._FDS.pdf","2025-07-16","NALCO 9755","ECOLAB PERU HOLDINGS S.R.L.","Bajo: FDS indica producto no peligroso","No","No Aplica","No","No","[Table]","NO",false,"Insumo Produccion","No aplica","Liquido","No Aplica","La FDS es considerada como no peligrosa segun SGA\nCumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•\tProtección de ojos: Lentes de seguridad de uso general.\n•\tProtección de manos: Guantes para químicos de nitrilo o neopreno (SMCV: 40632010, 40631988, 40632003, 40632004). \n•\tProtección respiratoria: No se requiere equipo de protección respiratorio, se debe de mantener área ventilada.\n•\tProtección para los pies: Zapatos de uso general (SMCV: 40232019, 40232020, 40232021, 40232022, 40232023, 40232005, 40232006, 40232079, 40232081, 40232082).\n•\tProtección para el cuerpo: No se requiere equipo especial de protección.\nAsegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.","La sección 2 de la FDS indica que no es producto peligroso de acurdo al Sistema Globalmente Armonizado.\nEl personal debe conocer y cumplir con las indicaciones de la FDS","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2025-08-07","31","[List]","","2025-08-11","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",22100]
[null,"40653315_NALCO PHREEDOM 5200M_ECOLAB PERU HOLDINGS S.R.L_FDS.pdf","2025-07-16","NALCO PHREEDOM 5200M","ECOLAB PERU HOLDINGS S.R.L.","Bajo: FDS indica producto no peligroso","No","No Aplica","No","No","[Table]","40653315",false,"Insumo Produccion","No aplica","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•Protección de ojos: Lentes de seguridad de uso general.\n•Protección de manos: Guantes de nitrilo (SMCV: MN 40632010, 40631988, 40632003, 40632004).\n•Protección respiratoria: Según la FDS no requiere.\n•Protección para el cuerpo: Según la FDS no requiere.\n Asegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.\n","La FDS indica que el producto no es peligroso","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2025-07-18","37","[List]","","2025-07-28","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",21980]
[null,"40261748_SURE-COOL™ 1321_ECOLAB PERU HOLDINGS S.R.L._FDS.pdf","2025-07-16","SURE-COOL™ 1321","ECOLAB PERU HOLDINGS S.R.L.","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","40261748",false,"Insumo Produccion","Corrosivo","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•\tProtección de ojos: Lentes de seguridad de uso general.\n•\tProtección de manos: Guantes para químicos de nitrilo o neopreno (SMCV: 40632010, 40631988, 40632003, 40632004). \n•\tProtección respiratoria: Respirador con filtros para gas/vapores ácidos como por ejemplo filtros 2097 (SMCV: MN 40226074) o desechables como el 8577 (SMCV: MN 40231620).\n•\tProtección para los pies: Zapatos de uso general (SMCV: 40232019, 40232020, 40232021, 40232022, 40232023, 40232005, 40232006, 40232079, 40232081, 40232082).\n•\tProtección para el cuerpo: Trajes de protección como por ejemplo el Chem max1 (SMCV: MN 40745489, 40745488, 40745487, 40745490).\nAsegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.\n","El personal debe conocer y cumplir con las indicaciones de la FDS.\nLos envases vacios deben estar libres de  remanente para su posterior manejo como residuo.","No","Si","No",null,"",null,"","","","13598-37-3\n7664-38-2","dihidrógeno fosfato de zinc \nÁcido fosfórico","25-30\n20-25\n","[List]","2025-08-07","31","[List]","","2025-08-09","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",22096]
[null,"40718953_40718957_SODA CAUSTICA LIQUIDA 50%_QUIMPAC S.A._FDS.pdf","2025-07-18","SODA CAUSTICA LIQUIDA 50%","QUIMPAC S.A.","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","40718953_40718957",false,"Aditivo","Corrosivo","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•\tProtección de ojos: Careta facial.\n•\tProtección de manos: Guantes nitrilo o neopreno (SMCV: 40632010, 40631988, 40632003, 40632004).\n•\tProtección respiratoria: Respirador full face con filtros para gases ácidos (SMCV: 40194407).\n•\tProtección de pies: Zapatos de PVC con resistencia química (SMCV: 40745144, 40745145, 40745146, 40745147, 40745148, 40745149, 40745150, 40745151, 40745152, 40745153, 40745143).\n•\tProtección para el cuerpo: Trajes desechables resistente a ácidos (SMCV: 40233676, 40228887, 40228886) o (SMCV: 40745489, 40745488, 40745487, 40745490).\nAsegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.\n","El personal que manipula este insumo debe conocer y cumplir con las indicaciones de la FDS. Almacenar sobre segunda contención.\nEs un insumo fiscalizado","No","Si","Si",null,"",null,"","","","1310-73-2\n7732-18-5\n","Hidróxido de Sodio\nAgua","49.00 – 50.50%\n49.50 – 51.00%","[List]","2025-07-24","37","[List]","","2025-07-28","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",22023]
[null,"40834930_KALLPEX_INDUSTRIAS CACHIMAYO_FDS.pdf","2025-07-18","EMULSION EXPLOSIVA","INDUSTRIAS CACHIMAYO","Alto: Listado de sustancias potencialmente peligrosas de SMCV","No","No Aplica","No","No","[Table]","40834930",false,"Insumo Voladura","Material comburente","Emulsion","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•\tProtección de ojos: Lentes de seguridad uso general.\n•\tProtección de manos: Guantes de nitrilo (SMCV: MN 40632010, 40631988, 40632003, 40632004).\n•\tProtección respiratoria: Respirador con filtros para vapores orgánicos como por ejemplo filtros 2097 (SMCV: MN 40226074) o desechables como el 8577 (SMCV: MN 40231620).\n•\tProtección para el cuerpo: Ropa de usuario general prenda manga larga\nAsegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.\n","Insumo de voladura","No","Si","No",null,"",null,"","","","6484-52-2\n77-32-18-5\n68476-30-2\n7429-90-5","Nitrato de amonio\nAgua\nDIESEL B5 S-50\nAluminio\n","50%\n50%\n10%\n20%","[List]","2025-07-31","107","[List]","","2025-08-11","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",22051]
[null,"40733414_ÁCIDO SULFURICO PA-QP AL 97% - 98%_ELMER JO ANAYA_FDS.pdf","2025-07-21","ÁCIDO SULFURICO PA-QP AL 97% - 98%","ELMER JO ANAYA","Alto: Listado de sustancias potencialmente peligrosas de SMCV","No","No Aplica","No","No","[Table]","40733414",false,"Insumo Laboratorio","Corrosivo","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•\tProtección de ojos: Lentes tipo google y careta facial.\n•\tProtección de manos: Guantes de nitrilo resistente a ácidos (SMCV: 40641667, 40641674, 40743285, 40743284).\n•\tProtección respiratoria: Respirador con filtros para gases ácidos (SMCV: 40194407) o respirador desechable 8576 (SMCV: 40023756).\n•\tProtección de pies: Zapatos de PVC con resistencia química (SMCV: 40745144, 40745145, 40745146, 40745147, 40745148, 40745149, 40745150, 40745151, 40745152, 40745153, 40745143).\n•\tProtección para el cuerpo: Trajes desechables resistente a ácidos (SMCV: 40233676, 40228887, 40228886) o (SMCV: 40745489, 40745488, 40745487, 40745490).\nAsegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.\n","Insumo fiscalizado incluido en RIBF de SMCV . El personal debe cumplir con las indicaciones de la FDS","No","Si","Si",null,"",null,"","","","7647-01-0\n7732-18-5","Ácido Sulfúrico\nAgua","96.5-98.5\n1.5-3.5","[List]","2025-07-25","37","[List]","","2025-07-28","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",22027]
[null,"40726868_ÁCIDO CLORHIDRICO P.A.-Q.P. AL 37.5 +-0.5%_ELMER JO ANAYA_FDS.pdf","2025-07-21","ÁCIDO CLORHIDRICO P.A.-Q.P. AL 37.5 +-0.5%","ELMER JO ANAYA","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","40726868",false,"Insumo Laboratorio","Corrosivo","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•\tProtección de ojos: Lentes tipo google para químicos y pantalla facial.\n•\tProtección de manos: Guantes de nitrilo (SMCV: MN 40632010, 40631988, 40632003, 40632004).\n•\tProtección respiratoria: Respirador con filtro para valores orgánicos e inorgánicos como el 6003 (SMCV: 40194407).\n•\tProtección para el cuerpo: Trajes desechables resistente a ácidos (SMCV: 40233676, 40228887, 40228886) o (SMCV: 40745489, 40745488, 40745487, 40745490).\n•\tProtección de pies: Zapatos de PVC con resistencia química (SMCV: 40745144, 40745145, 40745146, 40745147, 40745148, 40745149, 40745150, 40745151, 40745152, 40745143).\nAsegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.\n","Insumo fiscalizado","No","Si","Si",null,"",null,"","","","7647-01-0\n7732-18-5","Ácido Clorhídrico\nAgua","37-38\n62-63 \n","[List]","2025-07-25","37","[List]","","2025-07-31","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",22026]
[null,"40205161_DIÓXIDO DE CARBONO LÍQUIDO (REFRIGERADO)_LINDE PERÚ S.R.L_FDS.pdf","2025-07-25","DIÓXIDO DE CARBONO LÍQUIDO (REFRIGERADO)","LINDE PERÚ S.R.L.","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","40205161",false,"Otros","Gas comprimido","Gaseoso","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•\tProtección de ojos: Lentes de seguridad uso general, Llevar gafas y un protector facial\ncuando trasvase o romper las conexiones de transferencia.\n•\tProtección de manos: Guantes aislantes criogénicos (SMCV: 40209917) u otro equivalente, guantes de cuero largos si se va a manipular un trasegado (SMCV: 40223157)\n•\tProtección de pies: Zapatos de uso general (SMCV: 40232019, 40232020, 40232021, 40232022, 40232023, 40232005, 40232006, 40232079, 40232081, 40232082).\nAsegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.\n","Los balones vacios deben ser devueltos al proveedor","No","Si","No",null,"",null,"","","","124-38-9 ","Dióxido de Carbono (Refrigerado)\n(Constituyente principal)","100%","[List]","2025-07-25","37","[List]","","2025-07-27","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",22030]
[null,"40212590_3205OA_Eutectic Corporation_FDS.PDF","2025-07-25","3205OA","Eutectic Corporation","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","40212590",false,"Insumo Soldadura","Toxico","Solido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•\tProtección de ojos: Lentes o gafas de seguridad con protección lateral.\n•\tProtección de manos: Guantes de cuero para soldar (SMCV: 40223157).\n•\tProtección respiratoria: Respirador con filtros para humos de soldar como el modelo 2097 (SMCV: 40226074).\n•\tProtección para el cuerpo: Ropa protectora de cuero para trabajos de soldadura (SMCV: 40215687, 40215682, 40651755, 40574069, 40233862, 40233853, 40215677).\nAsegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.\n","Insumo de soldadura","No","Si","No",null,"",null,"","","","7439-96-5 \n7440-47-3\n7440-02-0\n","Manganeso\nCromo\nNiquel","10-30\n7-13\n0.1-1","[List]","2025-07-31",null,"[List]","","2025-08-04","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",22060]
[null,"40572357_MOBIL SHC GEAR 680_TERPEL COMERCIAL DEL PERÚ SRL_FDS.pdf","2025-07-29","MOBIL SHC GEAR 680","TERPEL COMERCIAL DEL PERÚ SRL","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","40572357",false,"Lubricante","No aplica","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS y de acuerdo a lo revisado con el usuarioadeberá de utilizar como mínimo: \n•\tProtección de ojos: Lentes de seguridad de uso general.\n•\tProtección de manos: Guantes impermeables de nitrilo (SMCV: MN 40632010, 40631988, 40632003, 40632004).\n•\tProtección respiratoria: Normalmente no requiere protección respiratoria.\n•\tProtección para el cuerpo: Ropa de trabajo general.\n•\tProtección de pies: Zapatos de uso general (SMCV: 40232019, 40232020, 40232021, 40232022, 40232023, 40232005, 40232006, 40232079, 40232081, 40232082).\nAsegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.\n","Almacenar sobre segunda contención.","No","No","No",null,"",null,"","","","597-82-0\n94270-86-7","Tiofosfato de OOO- trifenilo\n1h-benzotriazol-1-metanamina, n,n-bis(2-etilhexil)-ar-metil-","<0.25\n<0.25","[List]","2025-09-11","37","[List]","","2025-09-21","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",22237]
[null,"40702923_40711207_NALFLOTE 600-05_NALCO COMPANY_FDS.pdf","2025-07-29","NALFLOTE 600-05","NALCO COMPANY","Bajo: FDS indica producto no peligroso","No","No Aplica","No","No","[Table]","40702923_40711207",false,"Insumo Produccion","No aplica","Liquido","No Aplica","Sección 2 de la FDS, detalla que la FDS es no peligrosa.\nCumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•\tProtección de ojos: Lentes de seguridad de uso general.\n•\tProtección de manos: Guantes de nitrilo (SMCV: MN 40632010, 40631988, 40632003, 40632004).\n•\tProtección respiratoria: Normalmente no requiere protección respiratoria.\n•\tProtección para el cuerpo: Trajes desechables resistente a químicos (SMCV: 40233676, 40228887, 40228886) o (SMCV: 40745489, 40745488, 40745487, 40745490).\n•\tProtección de pies: Botas impermeables (SMCV: 40726860, 40726861, 40726862, 40205135, 40202953, 40202954, 40202955, 40203157, 40688746, 40688748, 40688739)\nAsegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.\n","La sección 2 de la FDS indica que el producto no es peligroso de  acuerdo con  Norma de Comunicación de Riesgos de OSHA ","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2025-08-07","31","[List]","","2025-09-14","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",22095]
[null,"40229238_CAL HIDRATADA (HIDRÓXIDO DE CALCIO)_CAL & CEMENTO SUR S.A._FDS.pdf","2025-07-30","CAL HIDRATADA (HIDRÓXIDO DE CALCIO)","CAL & CEMENTO SUR S.A.","Alto: Listado de sustancias potencialmente peligrosas de SMCV","No","No Aplica","No","No","[Table]","40229238",false,"Insumo Produccion","Corrosivo","Solido","La FDS indica que contiene componentes Dióxido de silicio N° CAS (14808-60-7) 1.0 - 5 % que se encuentra dentro del grupo 1 de la IARC, se solicito los controles a EECC. RACIEMSA, si otra area requiere utilizar este producto debera contactar con SSO","Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•\tProtección de ojos: Lentes o gafas de seguridad.\n•\tProtección de manos: Guantes de nitrilo (SMCV: MN 40632010, 40631988, 40632003, 40632004).\n•\tProtección respiratoria: Respirador full face o respirador media cara con filtro P100 como el 2097 (SMCV: 40226074)\n•\tProtección para el cuerpo: Trajes de protección como por ejemplo el Chem max1 (SMCV: MN 40745489, 40745488, 40745487, 40745490).\n•\tProtección de pies: Zapatos de uso general (SMCV: 40232019, 40232020, 40232021, 40232022, 40232023, 40232005, 40232006, 40232079, 40232081, 40232082).\nAsegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.\n","Es un insumo fiscalizado, el % aprobado para CV  80-82%, el cual no corresponde a lo indicado en la sección 3 de la FDS. ","Si","Si","Si",null,"",null,"","","","1305-62-0\n14808-60-7\n1309-48-4\n1344-28-1\n1309-37-1","Hidróxido de calcio\nDióxido de silicio\nÓxido de magnesio\nÓxido de aluminio\nÓxido de fierro (III) ","70 – 99 %\n1-5%\n1.0-2.0%\n0.5-2.0%\n0.4-1.0%","[List]","2025-07-31","31","[List]","","2025-10-30","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",22055]
[null,"40202328_40658152_CAL VIVA (ÓXIDO DE CALCIO)_CAL & CEMENTO SUR S.A._FDS.pdf","2025-07-30","CAL VIVA (ÓXIDO DE CALCIO)","CAL & CEMENTO SUR S.A.","Alto: Listado de sustancias potencialmente peligrosas de SMCV","No","No Aplica","No","No","[Table]","40202328_40658152",false,"Insumo Produccion","Corrosivo","Solido","La FDS indica que contiene componentes Dióxido de silicio N° CAS (14808-60-7) 1.0 - 5 % que se encuentra dentro del grupo 1 de la IARC, se solicito los controles a EECC. RACIEMSA, si otra area requiere utilizar este producto debera contactar con SSO","Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•\tProtección de ojos: Lentes o gafas de seguridad.\n•\tProtección de manos: Guantes de nitrilo (SMCV: MN 40632010, 40631988, 40632003, 40632004).\n•\tProtección respiratoria: Respirador full face o respirador media cara con filtro P100 como el 2097 (SMCV: 40226074)\n•\tProtección para el cuerpo: Trajes de protección como por ejemplo el Chem max1 (SMCV: MN 40745489, 40745488, 40745487, 40745490).\n•\tProtección de pies: Zapatos de uso general (SMCV: 40232019, 40232020, 40232021, 40232022, 40232023, 40232005, 40232006, 40232079, 40232081, 40232082).\nAsegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.\n","Es un insumo fiscalizado, el % autorizado para CV es de 80-87% en peso, se adjunta hoja técnica con  el detalle  de acuerdo con el RIBF.","Si","Si","Si",null,"",null,"","","","1305-78-8\n14808-60-7\n1309-48-4\n1344-28-1\n1309-37-1","Oxido cálcico\nDióxido de silicio\nÓxido de magnesio\nÓxido de aluminio\nÓxido de fierro (III) ","70 – 99 %\n1.0-5%\n1.0-2.0%\n0.5-2.0%\n0.4-1.0%","[List]","2025-07-31","31","[List]","","2025-10-30","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",22054]
[null,"XentriQ 20885_quimtia_FDS.pdf.pdf","2025-08-01","antiincrustante","quimtia","","En revisión","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Insumo Produccion","No aplica","Liquido","No Aplica",null,"La FDS indica que no es peligroso","No","No","En revisión",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2026-01-13","82","[List]","","2026-01-15","En revisión","En revisión","Si","No","",null,"",null,"SMCV",22708]
[null,"XentriQ 20810_quimtia_FDS.pdf.pdf","2025-08-01","Depresor de Polvo","Qimtia","","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Otros","No aplica","Liquido","No Aplica",null,"La FDS indica que no es peligroso","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2026-01-13","82","[List]","","2026-01-15","En revisión","En revisión","Si","No","",null,"",null,"SMCV",22706]
[null,"40230053_CHEMLOK 2010 (XENTRIQ 20110)_ QUIMTIA SA_FDS.pdf","2025-08-01","CHEMLOK 2010 (XENTRIQ 20110)","QUIMTIA SA","Bajo: FDS indica producto no peligroso","No","No Aplica","No","No","[Table]","40230053",false,"Insumo Produccion","No aplica","Solido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•\tProtección de ojos: Gafas protectoras adecuadas para productos químicos (gafas anti-salpicaduras).\n•\tProtección de manos: Guantes de nitrilo de 0.4 mm (Ej. Alphatec 58-735) (SMCV: MN 40641667, 40641674, 40743285, 40743284).\n•\tProteccion respiratoria: Respirador con filtros para vapores orgánicos y filtros P100 (Ej. 2097) (SMCV: 40226074).\n•\tProteccion de cuerpo: Ropa de trabajo de uso general.\nAsegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.\n","La Hoja FDS indica que el producto químico está clasificado como no peligroso.","No","No","No",null,"",null,"","","","9003-05-8","Poliacrilamida","90% - 100%","[List]","2025-11-27","60","[List]","","2025-12-03","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",22611]
[null,"40226073_BUFFER 10_OAKTON_FDS.pdf","2025-08-05","BUFFER 10","OAKTON","","En revisión","No Aplica","No","No","[Table]","40226073",false,"","No aplica","Liquido","No Aplica",null,null,"No","No","En revisión",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2026-01-15","31","[List]","","2026-01-15","En revisión","En revisión","En revisión","En revisión","",null,"",null,"SMCV",22718]
[null,"622S DO_CASTOLIN EUTECTIC_FDS.PDF","2025-08-05","622S DO","CASTOLIN EUTECTIC","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Insumo Soldadura","Toxico","Solido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•\tProtección de ojos: Lentes o gafas de seguridad con protección lateral.\n•\tProtección de manos: Guantes de cuero para soldar (SMCV: 40223157).\n•\tProtección respiratoria: Respirador con filtros para humos de soldar como el modelo 2097 (SMCV: 40226074).\n•\tProtección para el cuerpo: Ropa protectora de cuero para trabajos de soldadura (SMCV: 40215687, 40215682, 40651755, 40574069, 40233862, 40233853, 40215677).\nAsegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.\n",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","","7440-02-0\n7440-47-3\n7439-96-5","Niquel\nCromo\nManganeso","45-70\n10-30\n3-7","[List]","2025-08-04",null,"[List]","","2025-08-10","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",22068]
[null,"40203259_BUFFER DE PH 12.46_TRACEABLE PRODUCTS_FDS.pdf","2025-08-08","BUFFER DE PH 12.46","TRACEABLE PRODUCTS","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","40203259",false,"Insumo Laboratorio","Corrosivo","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•\tProtección de ojos: Lentes de seguridad usuario general.\n•\tProtección de manos: Guantes de nitrilo (SMCV: MN 40632010, 40631988, 40632003, 40632004).\n•\tProtección respiratoria: Respirador con filtros para vapores orgánicos como por ejemplo filtros 2097 (SMCV: MN 40226074) o desechables como el 8577 (SMCV: MN 40231620).\n•\tProtección para el cuerpo: Mandil de laboratorio (SMCV: 40646732, 40646733, 40646731, 40646916).\n•\tProtección de pies: Zapatos de uso general (SMCV: 40232019, 40232020, 40232021, 40232022, 40232023, 40232005, 40232006, 40232079, 40232081, 40232082).\nAsegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.\n","El Ca(OH)2 es un insumo fiscalizado, sin embargo, por el % no es reportable","No","Si","No",null,"",null,"","","","7732-18-5\n1305-62-0","Agua\nHidroxido de calcio",">99%\n<1%","[List]","2025-10-07","37","[List]","","2025-10-09","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",22366]
[null,"BATERÍAS DE CELDAS DE PLOMO Y ÁCIDO_TROJAN_FDS_V2.pdf","2025-08-08","BATERÍAS DE CELDAS DE PLOMO Y ÁCIDO","TROJAN","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","Aborto","El P.Q. contiene el componente arsénico con CAS 7440-38-2 que no puede ser usado por una mujer en periodo de gestión y lactancia","No","No","[Table]","",false,"Otros","Corrosivo","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•\tProtección de ojos: Lentes de seguridad con protección lateral uso general o careta facial.\n•\tProtección de manos: Protección de manos: Guantes de nitrilo de espesor >= 0.5mm para contacto accidental como por ejemplo Guantes de nitrilo Alphatec (SMCV: 40641667, 40641674, 40743285, 40743284).\n•\tProteccion de cuerpo: Ninguno en condiciones normales, pero en caso de manipular batería abierta o dañada utilice trajes de protección antiácidos (SMCV: 40233676, 40228887, 40228886) o (SMCV: 40745489, 40745488, 40745487, 40745490).\n•\tProteccion respiratoria: Ninguno en condiciones normales, pero en caso de manipular batería abierta o dañada utilice respirador con filtro para gases ácidos como el 6003 (40194407) o líneas de aire\nAsegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.\nDocumento protegido no se puede sellar\n","La evaluación de peligro se realiza al electrolito incluido en el producto, para la compatibilidad durante el almacenamiento.","No","Si","No",null,"",null,"","","","7439-92-1\n7664-93-9\n7440-31-5\n7440-38-2\n9003-07-0\n112926-00-8\n9006-04-6\n64742-59-2","Plomo\nAcido Sulfurico\nEstaño\nArsenico\nPolipropileno\nGel de sílice, precipitado\nGoma Natural\nGasóleos (petróleo), hidrotratados al vacío\n\n","62\n31\n0.2\n0.1\n3.5\n1.2\n0.5\n0.5","[List]","2025-09-05","37","[List]","","2025-09-08","Si","Si","Si","No","Unimaq SA","[List]","",null,"Empresa Contratista",22214]
[null,"40216216_40216222_40216219_VENCENAMEL VENCEDOR NUEVO ESMALTE LIQUIDO_CORPORACIÓN PERUANA DE PRODUCTOS QUÍMICOS S.A._FDS.pdf","2025-08-12","VENCENAMEL VENCEDOR NUEVO ESMALTE LIQUIDO","CORPORACIÓN PERUANA DE PRODUCTOS QUÍMICOS S.A.","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","40216222_40216216_40216219",false,"Pintura","Liquido inflamable","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•\tProtección de ojos: Lentes de seguridad tipo google.\n•\tProtección de manos: Guantes de nitrilo (SMCV: MN 40632010, 40631988, 40632003, 40632004).\n•\tProtección respiratoria: Respirador con filtros para vapores orgánicos como por ejemplo filtros 2097 (SMCV: MN 40226074) o desechables como el 8577 (SMCV: MN 40231620).\n•\tProtección para el cuerpo: Trajes de protección como por ejemplo el Chem max1 (SMCV: MN 40745489, 40745488, 40745487, 40745490), Alphatec 2000 (SMCV: MN 40682268).\n Asegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.","ALmacenar sobre segunda contención. Los residuos generados se manejan como impregnados con PQ.","No","Si","No",null,"",null,"","","","13463-67-7\n1333-86-4 \n64742-47-8\n7429-90-5\n64742-98-6","Dióxido de titanio \nNegro de humo \nAguarrás \nAluminio\nAromático 100 \n","0-12\n0-3\n55-62\n0-9\n0-2","[List]","2025-08-14","37","[List]","","2025-12-11","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",22124]
[null,"XentriQ 20884_Quimtia_FDS.pdf.pdf","2025-08-15","Antiincrustante","quimtia","","En revisión","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Otros","Corrosivo","Liquido","No Aplica",null,"Cumplir con las indicaciones de la FDS ","No","Si","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2026-01-13","82","[List]","","2026-01-15","En revisión","En revisión","Si","No","",null,"",null,"SMCV",22707]
[null,"Roto-Glide Blue_Atlas Copco Perú S.A.C._FDS.pdf","2025-08-19","Roto-Glide Blue","Atlas Copco","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Lubricante","No aplica","Semisolido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•\tProtección de ojos: Lentes de seguridad uso general con protección lateral.\n•\tProtección de manos: Guantes de nitrilo (SMCV: MN 40632010, 40631988, 40632003, 40632004).\n•\tProtección respiratoria: Respirador de media cara con filtros para vapores orgánicos, gases ácidos, y particulado como por ejemplo filtros 7093C (SMCV: MN 40194470).\n•\tProtección para el cuerpo: Trajes de protección como por ejemplo el Chem max1 (SMCV: MN 40745489, 40745488, 40745487, 40745490), Alphatec 2000 (SMCV: MN 40682268).\n•\tProtección de pies: Botas impermeables (SMCV: 40726860, 40726861, 40726862, 40205135, 40202953, 40202954, 40202955, 40203157, 40688746, 40688748, 40688739).\nAsegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.\n","Los residuos generados se manejan como impregnados con hidrocarburos ","No","No","No",null,"",null,"","","","64742-65-0\n68187-67-7\n95-38-5","destilados (petróleo), fracción parafínica pesada desparafinada con disolvente\naminas,-C12-14-alquil,-isooctil-fosfatos\n2-(2-heptadec-8-enil-2-imidazolin-1-il)etanol\n(DMSO <3% w/w - IP346)\n\n","75-90\n0-3\n0-0.3","[List]","2025-08-18",null,"[List]","","2025-08-24","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",22134]
[null,"40508519_5% (W-W) DEVOLATILIZED DIESEL FUEL IN 75 CST HYDROCARBON OIL_LGC STANDARDS SLU_FDS.pdf","2025-08-20","5% (W-W) DEVOLATILIZED DIESEL FUEL IN 75 CST HYDROCARBON OIL","LGC STANDARDS SLU","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","40508519",false,"Lubricante","Toxico","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•\tProtección de ojos: Lentes de seguridad uso general con protección lateral o lentes tipo Goggles.\n•\tProtección de manos: Guantes de nitrilo (SMCV: MN 40632010, 40631988, 40632003, 40632004).\n•\tProtección respiratoria: En condiciones normales no se requiere.\n•\tProtección para el cuerpo: Trajes de protección para grasas y lubricantes tales como Micromax (SMCV: 40263093, 40262598, 40213709)\nAsegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.\n","Almacenar sobre segunda contención. El aceite residual debe estar libre de materiales para su reaprovechamiento","No","Si","No",null,"",null,"","","","8042-47-5\n68476-34-6","White mineral oil, petroleum\nGasoil : fuels, diesel","80-100\n5-<10","[List]","2025-08-21","37","[List]","","2025-08-24","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",22156]
[null,"Bateria Plomo Acido sellada_Weida Power Company Limited_FDS Versión 1.pdf","2025-08-25","Batería Plomo Ácido sellada","Weida Power Company Limited","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","Aborto","El P.Q. contiene el componente Plomo con CAS 7439-92-1 que no puede ser usado por una mujer en periodo de gestión y lactancia","No","No","[Table]","",false,"Otros","No aplica","Solido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•\tProtección de ojos: Lentes de seguridad con protección lateral uso general y careta facial.\n•\tProtección de manos: Protección de manos: Guantes de nitrilo de como por ejemplo Guantes de nitrilo Alphatec (SMCV: 40641667, 40641674, 40743285, 40743284).\n•\tProteccion de cuerpo: En caso de manipular batería abierta o dañada utilice trajes de protección (SMCV: 40233676, 40228887, 40228886) o (SMCV: 40745489, 40745488, 40745487, 40745490).\n•\tProteccion respiratoria: En caso de manipular batería abierta o dañada utilice respirador con filtro para plomo como el 2097(40226074) o líneas de aire.\n•\tProtección de pies: Zapatos de uso general (SMCV: 40232019, 40232020, 40232021, 40232022, 40232023, 40232005, 40232006, 40232079, 40232081, 40232082).\nAsegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.\n","Bateria no derramable.","No","No","No",null,"",null,"","","","7439-92-1\n1309-60-0\n7446-14-2\n7664-93-9","Plomo\nDioxido de plomo\nSulfato de plomo\nÁcido sulfúrico\n\n","70\n21\n<1\n8","[List]","2025-09-04",null,"[List]","","2025-09-08","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",22213]
[null,"40685754_HYVOLT II C50B_ERGON, INC._FDS(1).pdf","2025-08-26","HYVOLT II C50B","ERGON, INC.","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","40685754",false,"Lubricante","Toxico","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún el fabricante deberá de utilizar como mínimo: \n•\tProtección de ojos: Lentes de seguridad con protección lateral uso general y careta facial.\n•\tProtección de manos: Protección de manos: Guantes de nitrilo de como por ejemplo Guantes de nitrilo Alphatec (SMCV: 40641667, 40641674, 40743285, 40743284).\n•\tProteccion de cuerpo: Trajes de protección como por ejemplo el Chem max1 (SMCV: MN 40745489, 40745488, 40745487, 40745490), Alphatec 2000 (SMCV: MN 40682268).\n•\tProteccion respiratoria: Respirador con filtro para valores orgánicos como el 6003 (SMCV: 40194407).\nAsegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.\n","Los residuos generados son peligrosos","No","Si","No",null,"",null,"","","","64742-53-6\n64742-47-8\n848301-69-9\n72623-86-0\n64742-55-8\n64742-56-9\n128-37-0","DESTILADOS (PETRÓLEO),\nhidrotratados ligeros\nC18-C50 BRANCHED, CYCLIC\nAceites lubricantes (petróleo),  C15-30\nAceites lubricantes (petróleo), \ndestilados (petróleo), parafínicos con solvente\n2,6-DI-TERC-BUTIL-P-CRESOL\n","25.0-99.9\n0-55\n0-50\n0-50\n0-45\n0-10\n<0.3","[List]","2025-09-02","37","[List]","","2025-09-08","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",22201]
[null,"NITROGENO_OXYMAN COMERCIAL S.A.C_FDS (2).pdf","2025-08-27","NITROGENO","OXYMAN COMERCIAL S.A.C.","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Otros","Gas comprimido","Gaseoso","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•\tProtección de ojos: Lentes de seguridad de uso general.\n•\tProtección de manos: Guantes de cuero para la manipulación de cilindros como (SMCV: 40199106, 40199197, 40222038, 40736582)\n•\tProtección respiratoria: Normalmente no requiere protección respiratoria. En caso el oxigeno este por debajo del 19.5%, usar equipo autónomo o purificador de aire\n•\tProtección de pies: Zapatos de uso general (SMCV: 40232019, 40232020, 40232021, 40232022, 40232023, 40232005, 40232006, 40232079, 40232081, 40232082).\nAsegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.\n","Los cilindros vacios se devuelven al proveedor ","No","Si","No",null,"",null,"","","","7727-37-9","Nitrógeno comprimido","100%","[List]","2025-08-25",null,"[List]","","2025-08-30","Si","Si","Si","No","SOLETANCHE BACHY PERU","[List]","",null,"Empresa Contratista",22165]
[null,"Glicerina anhidra_MERCK_FDS.PDF","2025-09-03","Glicerina anhidra (vegetal) adecuada para la  producción biofarmacéutica EMPROVE®","MERCK PERUANA S.A. PE","Bajo: FDS indica producto no peligroso","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Insumo Laboratorio","No aplica","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•\tProtección de ojos: Lentes de seguridad de uso general.\n•\tProtección de manos: Guantes de nitrilo o neopreno (SMCV: MN 40632010, 40631988, 40632003, 40632004).\n•\tProtección respiratoria: Respirador con filtros para vapores orgánicos y material particulado (Ej. 2097) (SMCV: MN 40226074) o desechables como él (Ej. 8577) (SMCV: 40231620).\nAsegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.\n","La FDS indica que no es un producto peligroso. \nEn caso de vertido accidental no dejar que el producto entre en el sistema de alcantarillado. \n","No","No","No",null,"",null,"","","","56-81-5\n","Glicerina anhidra (vegetal)","92,09 g/mol","[List]","2025-11-21",null,"[List]","","2025-11-27","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",22563]
[null,"Reagent S-12139_Cytec de Mexico S.A. de C.V_FDS V1.pdf","2025-09-05","REAGENT S-12139 PROMOTER","Cytec de Mexico S.A. de C.V.","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Insumo Laboratorio","Liquido inflamable","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•\tProtección de ojos: Lentes de seguridad tipo google químicos (ajustadas al contorno del rostro)\n•\tProtección de manos: Guantes nitrilo como por ejemplo Microflex (SMCV: 40632010, 40631988, 40632003, 40632004).\n•\tProteccion respiratoria: Respirador Full face con vapores orgánicos como por ejemplo filtros 2097 (SMCV: MN 40226074).\n•\tProtección para el cuerpo: Trajes desechables resistente a químicos (SMCV: 40233676, 40228887, 40228886) o (SMCV: 40745489, 40745488, 40745487, 40745490).\n•\tProtección de pies: Botas con resistencia química (SMCV: 40745144, 40745145, 40745146, 40745147, 40745148, 40745149, 40745150, 40745151, 40745152, 40745143).\nAsegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.\n","Los residuos generados son peligrosos.","No","Si","No",null,"",null,"","","","64742-47-8 \n203588-70-9 \n86329-09-1\n78-83-1 ","destilados (petróleo), fracción ligera tratada \ncon hidrógeno\n1-Propeno, productos de hidroformilación, \nsubproductos de distn. residuos \nAlcoholes\nTionocarbamato de N-alil-O-isobutilo\nMezcla de glicoles\nPoliéter \n2-metilpropan-1-ol\nAlcohol Terpénico \n","< 30 \n< 30 \n<= 10 \n< 15\n< 2\n< 1\n 0,5 - 1,5 ","[List]","2025-09-18","82","[List]","","2025-09-22","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",22286]
[null,"AERO 3739 PROMOTER_CYTEC DE MEXICO S.A. DE C.V._FDS.pdf","2025-09-05","AERO 3739 PROMOTER","CYTEC DE MEXICO S.A. DE C.V.","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","AERO 3739 PROMOTER",false,"Insumo Laboratorio","Corrosivo","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•\tProtección de ojos: Lentes de seguridad tipo google (ajustadas al contorno del rostro)\n•\tProtección de manos: Guantes nitrilo como por ejemplo Microflex (SMCV: 40632010, 40631988, 40632003, 40632004).\n•\tProteccion respiratoria: Respirador Full face con vapores orgánicos como por ejemplo filtros 2097 (SMCV: MN 40226074).\n•\tProtección para el cuerpo: Trajes desechables resistente a ácidos (SMCV: 40233676, 40228887, 40228886) o (SMCV: 40745489, 40745488, 40745487, 40745490).\n•\tProtección de pies: Botas con resistencia química (SMCV: 40745144, 40745145, 40745146, 40745147, 40745148, 40745149, 40745150, 40745151, 40745152, 40745143).\nAsegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.\n","Los residuos generados son peligrosos.","No","Si","No",null,"",null,"","","","16721-80-5 \n1310-73-2 \n1313-82-2 \n","Compuesto de benzotiazol \nHidrosulfuro\nDitiocarbamato \nhidrogenosulfuro de sodio \nDialquil Ditiocarbamato\nhidróxido de sodio\nTiazol \nSulfuro \nsulfuro de disodio\n\n","15 - 40 \n<= 7\n<= 7\n<= 5\n<= 5\n<= 1\n< 1\n<= 0.5\n<= 0.1\n","[List]","2025-09-15","37","[List]","","2025-09-22","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",22253]
[null,"AERO-5100_PROMOTER_Cytec de Mexico S.A. de C.V. _FDS_Rev1.pdf","2025-09-09","AERO® 5100 PROMOTER","Cytec de Mexico S.A. de C.V","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Insumo Produccion","Liquido inflamable","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•\tProtección de ojos: Lentes de seguridad tipo google químicos (ajustadas al contorno del rostro)\n•\tProtección de manos: Guantes nitrilo como por ejemplo Microflex (SMCV: 40632010, 40631988, 40632003, 40632004).\n•\tProteccion respiratoria: Respirador Full face con vapores orgánicos como por ejemplo filtros 2097 (SMCV: MN 40226074).\n•\tProtección para el cuerpo: Trajes desechables resistente a químicos (SMCV: 40233676, 40228887, 40228886) o (SMCV: 40745489, 40745488, 40745487, 40745490).\n•\tProtección de pies: Botas con resistencia química (SMCV: 40745144, 40745145, 40745146, 40745147, 40745148, 40745149, 40745150, 40745151, 40745152, 40745143).\nAsegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.\n","Los residuos generados son peligrosos","No","Si","No",null,"",null,"","","","86329-09-1 \n78-83-1 \n","Tionocarbamato de N-alil-O-isobutilo\n2-metilpropan-1-ol\nAlcohol Terpénico \nCarbamate\nIsotiocianato\nIsotiocianato de alquilo\nAmina \nTiocarbonato \n\n","79 - 95 \n< 12\n<= 2\n<= 1\n< 1\n< 1\n<= 0.2\n<= 0.2","[List]","2025-09-18","82","[List]","","2025-09-22","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",22287]
[null,"40229968-40230993-40229966-40229967-40229969-40233906-40230995-40644319-40229970-40495194-40729780-40513134-40513132-40514886-40688089-40513613-40513153-40681259-40681260-40515056_MEZCLA CAUCHO_SEMPERTRANS_FDS.pdf","2025-09-09","MEZCLA DE CAUCHO","SEMPERTRANS BELCHATÓW","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","40229968-40230993-40229966-40229967-40229969-40233906-40230995-40644319-40229970-40495194-40729780-40513134-40513132-40514886-40688089-40513613-40513153-40681259-40681260-40515056",false,"Otros","No aplica","Solido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•\tProtección de ojos: Lentes de seguridad uso general.\n•\tProtección de manos: Guantes nitrilo o neopreno como por ejemplo Microflex (SMCV: 40632010, 40631988, 40632003, 40632004).\n•\tProteccion respiratoria: Respirador con filtros para vapores orgánicos como por ejemplo filtros 2097 (SMCV: MN 40226074) o desechables como el 8577 (SMCV: MN 40231620).\n•\tProtección para el cuerpo: Trajes de protección como por ejemplo el Chem max1 (SMCV: MN 40745489, 40745488, 40745487, 40745490), Alphatec 2000 (SMCV: MN 40682268).\nAsegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.\n",null,"No","No","No",null,"",null,"","","","9003-55-8\n64742-04-7\n1314-13-2\n8050-09-7\n68187-58-6\n101-72-4\n793-24-8\n7704-34-9\n95-33-0\n136-52-7\n4979-32-2\n100-97-0\n68953-84-4\n102-06-7\n108-46-3\n120-78-5\n17796-82-6\n1560-69-6","Copolímero en bloque de estireno-butadieno\nExtracto petroleo\nOxido de cinc\nColofonia\nAlquitran\nN-isopropil\ncopolímero en bloque de estireno-butadieno\nsal de reacción de cobalto\nazufre\nN-ciclohexilbenzotiazol-2-sulfenamida\nbis(2-etilhexanoato) de cobalto\n\n","< 20 %\n< 10 %\n< 10 %\n< 5%\n< 5%\n< 2%\n< 2%\n< 2%\n< 1%\n< 1%\n< 1%\n< 1%\n< 1%\n< 0.5%\n< 0.5%\n< 0.5%\n< 0.5%\n< 0.5%\n< 0.2%\n< 0.2%","[List]","2025-09-10","37","[List]","","2025-12-31","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",22227]
[null,"40224352_Hidróxido de sodio ≥99 %, forma de perlas_Sigma-Aldrich Inc._FDS_V2.pdf","2025-09-11","Sodio hidroxido en lentejas, p.a. EMSURE","Sigma-Aldrich Inc.","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","40224352",false,"","Corrosivo","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•\tProtección de ojos: Gafas de seguridad ajustadas al contorno del rostro.\n•\tProtección de manos: Guantes de nitrilo o Neoprene de 0.11 como minimo (Ej. Microflex) (SMCV: MN 40632010, 40631988, 40632003, 40632004)\n•\tProteccion de cuerpo: Ropa de trabajo antiácido, delantal del laboratorio resistente a químicos.\n•\tProtección respiratoria: Respirador desechable para gases ácidos y material particulado (Ej. 8576) (SMCV: 40023756).\n\nAsegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.\n","El hidróxido de sodio es un insumo fiscalizado, pero está en la lista de bienes fiscalizados de SMCV con una concentración del 100%, lo cual es aceptado. \nLos residuos generados por este producto son considerados residuos peligrosos. ","No","Si","Si",null,"",null,"","","","1310-73-2\n","Sodio hidróxido","<= 100 %","[List]","2025-11-25",null,"[List]","","2025-11-28","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",22592]
[null,"Solucion de conductividad electrolitica_Lo justo_FDS V3.pdf","2025-09-17","LJ-I-MR03-RTMR Ficha de seguridad CE","Lo Justo","Bajo: FDS indica producto no peligroso","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"","No aplica","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•\tProtección de ojos: Lentes de seguridad de uso general.\n•\tProtección de manos: Guantes nitrilo o neopreno como por ejemplo Microflex (SMCV: 40632010, 40631988, 40632003, 40632004).\n•\tProteccion respiratoria: no aplica\n•\tProtección para el cuerpo: Ropa de trabajo de uso general\nAsegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.\n","Los residuos generados no son peligrosos","No","No","No",null,"",null,"","","","7447-40-7\n7732-18-5","Cloruro de Potasio\nAgua destilada","< o = a 8 %\n> o = 92 %","[List]","2025-09-18",null,"[List]","","2025-09-22","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",22285]
[null,"40855779_Detonador Nonel BRINEL_ENAEX_FDS.pdf","2025-09-18","Detonador","ENAEX","Alto: Listado de sustancias potencialmente peligrosas de SMCV","No","Debido a la forma de presentación del producto final no se espera la exposición al ingrediente (Plomo)\nCápsula de aluminio con carga explosiva y tubo de plástico con mezcla pirotécnica adherida a las paredes internas","No","No","[Table]","40855779",false,"Insumo Voladura","Explosivo","Solido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•\tProtección de ojos: Lentes de seguridad de uso general.\n•\tProtección de manos: Guantes de látex o PVC (SMCV: MN 40632010, 40631988, 40632003, 40632004).\n•\tProteccion respiratoria: No es necesario, se debe de contar con área ventilada.\n•\tProtección de pies: Zapatos de uso general (SMCV: 40232019, 40232020, 40232021, 40232022, 40232023, 40232005, 40232006, 40232079, 40232081, 40232082).\nAsegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.\n","Los residuos generados son peligrosos a excepción de los cartones .  Conocer y cumplir con las indicaciones de la FDS","No","Si","No",null,"",null,"","","","78-11-5\n13424-46-9\n63918-97-8\n7429-90-5\n7778-74-7","Tetranitrato de pentaeritritol \nDiazida de plomo\nEstifinato de plomo\nAluminio\nPerclorato de potasio \n\n\n"," < 3,0%\n < 0,8%\n < 0,6%\n < 0,5%\n < 0,5%\n","[List]","2025-09-24","107","[List]","","2025-09-24","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",22300]
[null,"Soda caustica liquida 50_PERU QUIMICOS_FDS.pdf","2025-09-22","Hidroxido de Sodio 49.5-50","PERU QUIMICOS SAC","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Insumo Produccion","Corrosivo","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•\tProtección de ojos: Careta facial full face.\n•\tProtección de manos: Guantes de nitrilo (SMCV: MN 40632010, 40631988, 40632003, 40632004).\n•\tProteccion respiratoria: Respirador full face con filtro para gases ácidos como el 6003 (SMCV: 40194407) o respirador desechable para gases ácidos como el 8576 (SMCV: 40023756)\n•\tProtección para el cuerpo: Trajes desechables resistente a ácidos (SMCV: 40233676, 40228887, 40228886) o (SMCV: 40745489, 40745488, 40745487, 40745490).\n•\tProtección de pies: Botas con resistencia química (SMCV: 40745144, 40745145, 40745146, 40745147, 40745148, 40745149, 40745150, 40745151, 40745152, 40745143).\nAsegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.\n",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","","1310-73-2","hidróxido de sodio"," 49.5 % - 50 %","[List]","2025-09-23","6","[List]","","2025-09-28","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",22298]
[null,"40749459_AERO 3894 PROMOTER_CYTEC DE MEXICO S.A. DE C.V._FDS.pdf","2025-09-27","AERO 3894 PROMOTER","CYTEC DE MEXICO S.A. DE C.V.","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","-",false,"Insumo Produccion","Toxico","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•\tProtección de ojos: Lentes de seguridad tipo google (ajustadas al contorno del rostro)\n•\tProtección de manos: Guantes nitrilo como por ejemplo Microflex (SMCV: 40632010, 40631988, 40632003, 40632004).\n•\tProteccion respiratoria: No requiere en condiciones normales, en caso de ventilación insuficiente usar respirador Full face con vapores orgánicos como por ejemplo filtros 2097 (SMCV: MN 40226074).\n•\tProtección para el cuerpo: Trajes desechables resistente a ácidos (SMCV: 40233676, 40228887, 40228886) o (SMCV: 40745489, 40745488, 40745487, 40745490).\n•\tProtección de pies: Botas con resistencia química (SMCV: 40745144, 40745145, 40745146, 40745147, 40745148, 40745149, 40745150, 40745151, 40745152, 40745143).\nAsegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.\n","En caso de derrame, canalizar y contener el producto con material absorbente inerte.","No","Si","No",null,"",null,"","","","--------\n67-63-0 ","Tionocarbamato modificado\npropan-2-o","90 -100\n<=3","[List]","2025-09-30","37","[List]","","2025-09-30","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",22328]
[null,"ANYPOL 100_ANYPSA_FDS.pdf","2025-10-01","ANYPOL 100","ANYPSA","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","Fertilidad y Feto","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Otros","Liquido inflamable","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•\tProtección de ojos: Lentes de seguridad de uso general.\n•\tProtección de manos: Guantes de PVC o Látex.\n•\tProtección respiratoria: En condiciones normales de uso y ambientes ventilados ninguna, en caso de ventilación insuficiente use Respirador media cara con filtros para vapores orgánicos como por ejemplo filtros 60923 (SMCV: MN 40773979)\n•\tProtección para el cuerpo: Ropa impermeable antiestática como el traje Traje Alphatec Microgard 2000.\nAsegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.\n","Cumplir con las indicaciones de la FDS","No","Si","No",null,"",null,"","","","25135-73-3\n100-42-5\n1330-20-7 \n","Resina\nMonómero Estireno \nXileno ","70-74\n30-26\n0.44","[List]","2025-10-17","66","[List]","","2025-10-18","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",22409]
[null,"HIPOCLORITO DE SODIO 7.5%_FDS_PERU QUIMCIOS.pdf","2025-10-01","HIPOCLORITO DE SODIO 7.5","PERU QUIMICOS","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","40230051",false,"Aditivo","Corrosivo","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•\tProtección de ojos: Lentes de seguridad de uso general.\n•\tProtección de manos: Guantes de nitrilo (SMCV: MN 40632010, 40631988, 40632003, 40632004).\n•\tProtección respiratoria: Respirador con filtro para gases ácidos como el 6003 (SMCV: 40194407) o respirador desechable para gases ácidos como el 8576 (SMCV: 40023756)\n•\tProtección para el cuerpo: Trajes desechables resistente a químicos (SMCV: 40233676, 40228887, 40228886) o (SMCV: 40745489, 40745488, 40745487, 40745490).\n•\tProtección de pies: Botas impermeables (SMCV: 40726860, 40726861, 40726862, 40205135, 40202953, 40202954, 40202955, 40203157, 40688746, 40688748, 40688739).\nAsegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.\n","Los residuos generados son peligrosos","No","No","No",null,"",null,"","","","7681-52-9","Hipoclorito de sodio\nAgua","7.9\n92.5-92","[List]","2025-10-16","68","[List]","","2025-11-29","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",22402]
[null,"40217379_POTASIO CLORATO._NILE CHEMICALS_FDS.pdf","2025-10-03","POTASIO CLORATO","NILE CHEMICALS","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","40217379",false,"Insumo Laboratorio","No aplica","Solido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•\tProtección de ojos: Lentes de seguridad uso general y/o caretas de protección cuando sea necesario.\n•\tProtección de manos: Guantes nitrilo como por ejemplo Microflex (SMCV: 40632010, 40631988, 40632003, 40632004).\n•\tProteccion respiratoria: Respirador con filtros para material particulado P100 como por ejemplo filtros 2097 (SMCV: MN 40226074).\n•\tProtección para el cuerpo: Ropa de resistencia química.\nAsegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.\n","Se recomienda evitar su descarga en drenajes, suelos o cuerpos de agua, y gestionar los residuos como peligroso","No","Si","No",null,"",null,"","","","3811-04-9\n","POTASIO CLORATO","<= 100%","[List]","2025-10-03","37","[List]","","2025-10-03","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",22352]
[null,"JET TUBE 95_CPPQ_FDS.pdf","2025-10-06","JET TUBE 95 PINTURA EPOXICA_CPPQ_FDS","CPPQ","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Pintura","Liquido inflamable","Liquido","Contiene - Sílice cristalina - N.° CAS 14808-60-7\npero el estado fisico del productos es liquido, limitando la via de ingreso","Kit 2 componentes Pintura y catalizador\nCumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•\tProtección de ojos: Lentes de seguridad tipo google.\n•\tProtección de manos: Guantes de nitrilo (SMCV: MN 40632010, 40631988, 40632003, 40632004).\n•\tProtección respiratoria: Respirador con filtros para vapores orgánicos como por ejemplo filtros 2097 (SMCV: MN 40226074) o desechables como el 8577 (SMCV: MN 40231620).\n•\tProtección para el cuerpo: Trajes de protección como por ejemplo el Chem max1 (SMCV: MN 40745489, 40745488, 40745487, 40745490), Alphatec 2000 (SMCV: MN 40682268).\nAsegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.\n\n","Los residuos generados son peligrosos","No","Si","No",null,"",null,"","","","7727-43-7\n14808-60-7\n1309-37-1 \n90- 72- 2\n","Sulfato de bario\nSilice\nÓxido de hierro (III)\nTRIS-2,4,6 DIMETHYLAMINOMETHYL PHENOL\n","15-30\n1-5\n8-15\n10-25","[List]","2025-10-07",null,"[List]","","2025-10-12","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",22360]
[null,"JET TUBE EPN 990  CATALIZADOR_CPPQ_FDS.pdf","2025-10-07","JET TUBE EPN 990 CATALIZADOR","Corporación Peruana de Productos Químicos S.A.","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Pintura","No aplica","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•Protección de ojos: Lentes de seguridad tipo google.\n•Protección de manos: Guantes de nitrilo como el microflex (SMCV: MN 40632010, 40631988, 40632003, 40632004).\n•Protección respiratoria: Respirador con filtros para vapores orgánicos como por ejemplo filtros 2097 (SMCV: MN 40226074) o desechables como el 8577 (SMCV: MN 40231620).\n•Protección para el cuerpo: Trajes de protección como por ejemplo el Chem max1 (SMCV: MN 40745489, 40745488, 40745487, 40745490), Alphatec 2000 (SMCV: MN 40682268).\n Asegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.",null,"No","No","No",null,"",null,"","","","90- 72- 2","TRIS-2,4,6 DIMETHYLAMINOMETHYL PHENOL","7-15 ","[List]","2025-10-17","15","[List]","","2025-10-18","Si","Si","Si","No","QROMA","[List]","",null,"Empresa Contratista",22408]
[null,"40224271_BATERÍA DE PLOMO-ÁCIDO REGULADA POR VÁLVULA_BATERÍA YUASA INC_FDS.pdf","2025-10-09","BATERÍA DE PLOMO-ÁCIDO REGULADA POR VÁLVULA","BATERÍA YUASA INC","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","Aborto","El P.Q. contiene el componente Plomo con CAS 7439-92-1 que no puede ser usado por una mujer en periodo de gestión y lactancia","No","No","[Table]","40224271",false,"Otros","Corrosivo","Solido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•\tProtección de ojos: Lentes de seguridad o protección facial completa.\n•\tProtección de manos: Guantes de nitrilo antiácido (Ej. Alphatec 58-735) (SMCV: MN 40641667, 40641674, 40743285, 40743284).\n•\tProteccion de cuerpo: En situaciones de exposición severa o de emergencia, use ropas resistentes al ácido Trajes desechables resistentes a ácidos (SMCV: 40233676, 40228887, 40228886).\n•\tProtección respiratoria: Respirador desechable para gases ácidos (Ej. 8576) (SMCV: 40023756).\n•\tProteccion de pies: En situaciones de exposición severa o de emergencia, use botas resistentes al ácido, tales como botas con resistencia química (SMCV: 40745144, 40745145, 40745146, 40745147, 40745148, 40745149, 40745150, 40745151, 40745152, 40745143).\n\nAsegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.\n","En caso de rotura de una batería, detenga la fuga si puede hacerlo sin riesgo. Absorba con tierra, arena u otro material no \ncombustible. Neutralice con cuidado el líquido derramado. ","No","Si","No",null,"",null,"","","","7439-92-1\n7664-93-9\nConfidencial","Plomo\nÁcido sulfúrico\nResina sintética (PP)\n","65 - 85\n10 - 30\n7 - 13\n","[List]","2025-11-28","37","[List]","","2025-11-28","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",22614]
[null,"Transfoamer T-200 Frother_Cytec_FDS.pdf","2025-10-09","TRANSFOAMER™ T-200 FROTHER","","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Insumo Laboratorio","No aplica","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•\tProtección de ojos: Lentes de seguridad tipo google (ajustadas al contorno del rostro)\n•\tProtección de manos: Guantes nitrilo como por ejemplo Microflex (SMCV: 40632010, 40631988, 40632003, 40632004).\n•\tProteccion respiratoria: No requiere en condiciones normales, en caso de ventilación insuficiente usar respirador Full face con vapores orgánicos como por ejemplo filtros 2097 (SMCV: MN 40226074).\n•\tProtección para el cuerpo: Trajes desechables resistente a ácidos (SMCV: 40233676, 40228887, 40228886) o (SMCV: 40745489, 40745488, 40745487, 40745490).\n•\tProtección de pies: Botas con resistencia química (SMCV: 40745144, 40745145, 40745146, 40745147, 40745148, 40745149, 40745150, 40745151, 40745152, 40745143).\nAsegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.\n","Los envases vacios deben estra libre de material remanente para su manejo como residuo","No","No","No",null,"",null,"","","","108-11-2\n","4-metilpentan-2-ol ","< 25","[List]","2025-10-20",null,"[List]","","2025-10-27","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",22412]
[null,"Aero NR-7370 Depressant_syensqo_fds_revA.pdf","2025-10-09","Depresante","Syensqo","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Insumo Produccion","Corrosivo","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•\tProtección de ojos: Lentes de seguridad tipo google (ajustadas al contorno del rostro)\n•\tProtección de manos: Guantes nitrilo como por ejemplo Microflex (SMCV: 40632010, 40631988, 40632003, 40632004).\n•\tProteccion respiratoria: No requiere en condiciones normales, en caso de ventilación insuficiente usar respirador Full face con vapores orgánicos como por ejemplo filtros 2097 (SMCV: MN 40226074).\n•\tProtección para el cuerpo: Trajes desechables resistente a ácidos (SMCV: 40233676, 40228887, 40228886) o (SMCV: 40745489, 40745488, 40745487, 40745490).\n•\tProtección de pies: Botas con resistencia química (SMCV: 40745144, 40745145, 40745146, 40745147, 40745148, 40745149, 40745150, 40745151, 40745152, 40745143).\nAsegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.\n",null,"No","Si","No",null,"",null,"","","","1310-73-2\n","Sal de sulfuro\nÁcido carboxílico\nhidróxido de sodio\nCompuesto de ditiocarbonato","< 55\n< 5\n< 5\n< 1,5\n\n","[List]","2025-10-20",null,"[List]","","2025-10-26","Si","Si","Si","En revisión","",null,"",null,"SMCV",22413]
[null,"GLOBAL ATF III_Compañía General de Lubricantes, S.A_FDS V2.pdf","2025-10-10","GLOBAL ATF III","Compañía General de Lubricantes, S.A","Bajo: FDS indica producto no peligroso","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Lubricante","No aplica","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•\tProtección de ojos: Lentes tipo Googles de protección química o pantalla facial.\n•\tProtección de manos: Guantes de nitrilo o Neoprene (Ej. Microflex) (SMCV: MN 40632010, 40631988, 40632003, 40632004).\n•\tProteccion respiratoria: Normalmente no se precisa ningún equipo individual de protección respiratoria.\n•\tProtección de cuerpo: Trajes de materiales microporosos como el polipropileno (PP) o el polietileno (PE) laminado como el Alphatec 2000 (SMCV: MN 40682268).\nAsegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.\n","En caso de vertido accidental absorber el líquido derramado mediante paños absorbentes de hidrocarburos. Los residuos generados por este producto son clasificados como residuos peligrosos.\n","No","No","No",null,"",null,"","","","64742-65-0","Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic",">= 80 ","[List]","2025-12-11","37","[List]","","2025-12-22","Si","Si","Si","No","KMMP","[List]","",null,"Empresa Contratista",22634]
[null,"NALCO 9755_ecolab perú HOLDINGS S.R.L. FDS_V1.pdf","2025-10-14","antiincrustante","ECOLAB PERU HOLDINGS S.R.L.","Bajo: FDS indica producto no peligroso","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Otros","No aplica","Liquido","No Aplica","La FDS es considerada como no peligrosa segun SGA\nCumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•\tProtección de ojos: Lentes de seguridad de uso general.\n•\tProtección de manos: Guantes para químicos de nitrilo o neopreno (SMCV: 40632010, 40631988, 40632003, 40632004). \n•\tProtección respiratoria: No se requiere equipo de protección respiratorio, se debe de mantener área ventilada.\n•\tProtección para los pies: Zapatos de uso general (SMCV: 40232019, 40232020, 40232021, 40232022, 40232023, 40232005, 40232006, 40232079, 40232081, 40232082).\n•\tProtección para el cuerpo: No se requiere equipo especial de protección.\nAsegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.","La FDS indica que no es peligroso d eacuerdo al SGA","No","No","No",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2025-11-05","31","[List]","","2025-11-12","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",22483]
[null,"2300 L-X HEAVY DUTY CHEMICAL SUPPLEMENT_Lubrication Engineers_FDS.pdf","2025-10-17","Aditivo combustible / lubricante","Lubrication Engineers","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Aditivo","Toxico","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•\tProtección de ojos: Lentes de seguridad tipo google.\n•\tProtección de manos: Guantes de nitrilo (SMCV: MN 40632010, 40631988, 40632003, 40632004).\n•\tProtección respiratoria: En condiciones normales de uso no se requieren equipos de protección, si excede los limites deben de usar respirador con filtros para vapores orgánicos como por ejemplo filtros 2097 (SMCV: MN 40226074) o desechables como el 8577 (SMCV: MN 40231620).\n•\tProtección para el cuerpo: Trajes de protección como por ejemplo el Chem max1 (SMCV: MN 40745489, 40745488, 40745487, 40745490), Alphatec 2000 (SMCV: MN 40682268).\nAsegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.\n","EL producto contiene kerosene, sin embargo se encuentra en mezcla, según la Tabla Parámetros 04 : Catálogo de bienes fiscalizados, no sería reportable por estar en mezcla","No","Si","No",null,"",null,"","","","64742-81-0\n8008-20-6\n91-20-3 \n","Querosina (petróleo), hidrodesulfurada\nQueroseno\nNaftaleno\n\n","10-20\n10-20\n1-5","[List]","2025-10-17","58","[List]","","2025-10-17","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",22411]
[null,"1608 DUOLEC INDUSTRIAL GEAR OIL_Lubrication Engineers_FDS.pdf","2025-10-17","Lubricante","Lubrication Engineers","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Lubricante","No aplica","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•\tProtección de ojos: Lentes de seguridad tipo google.\n•\tProtección de manos: Guantes de nitrilo (SMCV: MN 40632010, 40631988, 40632003, 40632004).\n•\tProtección respiratoria: En condiciones normales de uso no se requieren equipos de protección, si excede los limites deben de usar respirador con filtros para vapores orgánicos como por ejemplo filtros 2097 (SMCV: MN 40226074) o desechables como el 8577 (SMCV: MN 40231620).\n•\tProtección para el cuerpo: Trajes de protección como por ejemplo el Chem max1 (SMCV: MN 40745489, 40745488, 40745487, 40745490), Alphatec 2000 (SMCV: MN 40682268).\nAsegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.\n","Los residuos generados se manejan como impregnados con hidrocarburos.","No","No","No",null,"",null,"","","","64742-54-7\n68955-53-3\n112-90-3\n","Destilados (petróleo), fracción parafínica pesada \ntratada con hidrógeno\nAmines, C12-14-tert-alkyl\n9-Octadecen-1-amina (9Z)- \n","60-70\n0.1-1\n<0.1","[List]","2025-10-17","58","[List]","","2025-10-17","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",22410]
[null,"MC-CM4_molycop_fds.pdf","2025-10-20","Colector","Moly-Cop Adesur S.A.","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Insumo Produccion","Corrosivo","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•\tProtección de ojos: Lentes de seguridad tipo google para químicos.\n•\tProtección de manos: Guantes para químicos de nitrilo o neopreno (SMCV: 40632010, 40631988, 40632003, 40632004). u otro equivalente\n•\tProtección respiratoria: Respirador de media cara o cara completa con filtros gases y vapores (SMCV: 40194407)\n•\tProtección para los pies: Zapato de seguridad uso general (SMCV: 40232019, 40232020, 40232021, 40232022, 40232023, 40232005, 40232006, 40232079, 40232081, 40232082).\n•\tProtección para el cuerpo: Ropa de protección química como por ejemplo Chem Max (SMCV: 40745489, 40745488, 40745487, 40745490) u otro equivalente.\nAsegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.\n","Los residuos generados son peligrosos","No","Si","No",null,"",null,"","","","67969-80-6\n71-36-3","Éster etil-isopropílico del ácido tiodicarbónico\n[1] butan-1-ol ","85 - 95\n5-15","[List]","2025-10-21",null,"[List]","","2025-10-26","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",22416]
[null,"JET TUBE EPN 990_CPPQ_FDA V1.pdf","2025-10-20","JET TUBE EPN 990","Corporación Peruana de Productos Químicos S.A","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Pintura","No aplica","Liquido","El PQ indica contener Silice Cuarzo, pero el estado del PQ es Liquido viscoso, porlo que la via de ingreso es muy poco problable","Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•Protección de ojos: Lentes de seguridad tipo google.\n•Protección de manos: Guantes de nitrilo (SMCV: MN 40632010, 40631988, 40632003, 40632004).\n•Protección respiratoria: Respirador con filtros para vapores orgánicos como por ejemplo filtros 2097 (SMCV: MN 40226074) o desechables como el 8577 (SMCV: MN 40231620).\n•Protección para el cuerpo: Trajes de protección como por ejemplo el Chem max1 (SMCV: MN 40745489, 40745488, 40745487, 40745490), Alphatec 2000 (SMCV: MN 40682268).\n Asegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.",null,"No","No","No",null,"",null,"","","","13463-67-7\n14808-60-7 \n1333-86-4","Dióxido de titanio \nSílice (cuarzo) \nNegro de humo\n","5-15\n1-6\n0-2\n","[List]","2025-10-21","15","[List]","","2025-10-26","Si","Si","Si","No","QROMA","[List]","",null,"Empresa Contratista",22420]
[null,"40215734, 40215724_NAZCA NOX 316L_SOLDEX S.A v1_FDS.pdf","2025-10-23","NAZCA NOX 316L","SOLDEX S.A","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","40215734, 40215724",false,"Insumo Soldadura","No aplica","Solido","Cumplir con las recomendaciones de la FDS.\nLos humos de soldadura son potenciales cancerígenos, es muy importante el uso de ventiladores/extractores en la zona de trabajo y la protección respiratoria.","Cumplir con las indicaciones de la FDS.\nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo:\n\nProtección de ojos: Careta de soldador con filtro 12 o más (SMCV: MN 40159474 o 40759614)\nProtección de manos: Guantes de soldador (SMCV: MN 40223157)\nProtección respiratoria: Respirador con filtros para vapores contra humos de soldadura como por ejemplo filtros 2097 (SMCV: MN 40226074)\nProtección para el cuerpo: Ropa de cuero como casaca, delantal, pantalón, gorro denim y otros como (SMCV: MN 40215687, 40215682, 40515575, 40574069, 40233862, 40233853, 40223322)\n\nAsegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.","Las colillas vacias de soldadura se manejan como residuos metalicos","No","No","No",null,"",null,"","","","1317-80-2\n513-77-9\n7439-89-6\n7439-96-5\n7440-02-0\n7440-02-0\n7440-47-3","Rutilo\nCarbonato de bario\nHierro\nManganeso\nNiquel\nNiguel (lingote)\nCromo","10-25\n0.1-1\n25-50\n1-3\n1-3\n3-10\n10-25","[List]","2025-10-23","37","[List]","","2025-10-27","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",22428]
[null,"40215745_40215744_40001053_ARCAIR_SOLDEX SA._FDS.pdf","2025-10-23","ARCAIR","SOLDEX SA","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","40215745_40215744_40001053",false,"Insumo Soldadura","No aplica","Solido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•\tProtección de ojos: Careta de soldador con filtro 12 o más (SMCV:MN 40159474 o 40759614)\n•\tProtección de manos: Guantes de soldador (SMCV: MN 40223157).\n•\tProteccion respiratoria: Respirador con filtros para vapores contra humos de soldadura como por ejemplo filtros 2097 (SMCV: MN 40226074)\n•\tProtección para el cuerpo: Ropa de cuero como casaca, delantal, pantalon, gorro demin y otros como (SMCV: MN 40215687, 40215682, 40651755, 40574069, 40233862, 40233853, 40223223).\nAsegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.\n",null,"No","No","No",null,"",null,"","","","7782-42-5 \n7440-50-8\n7782-42-5\n","Grafito\nCobre \nNegro de carbón","66-88\n10-30\n2-4","[List]","2025-10-27","37","[List]","","2025-10-28","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",22434]
[null,"Dalsperse_SEQUITECSA_FDS.V02.pdf","2025-10-27","Dalsperse","SEQUITECSA SRL","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Aditivo","Toxico","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•\tProtección de ojos: Lentes de seguridad uso general.\n•\tProtección de manos: Guantes de jebe (SMCV 40675199).\n•\tProtección respiratoria: Respirador con filtros para vapores orgánicos como por ejemplo filtros 2097 (SMCV: MN 40226074) o desechables como el 8577 (SMCV: MN 40231620).\n•\tProtección para el cuerpo: Trajes de protección overol descartable como el Alphatec 2000 (SMCV: MN 40682268) o equivalente\nAsegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.\n","Los residuos generados son peligrosos","No","Si","No",null,"",null,"","","","37971-36-1\n1310-58-3\n7732-18-5","2-Fosfonobutano-1,2,4-Tricarboxílico\nHidroxido de Potasio\nAgua \n","30 \n15\n55\n","[List]","2025-10-28","116","[List]","","2025-10-28","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",22446]
[null,"40215748_RODFIL 700 R_SOLDEX SA._FDS.pdf","2025-10-30","RODFIL 700 R","SOLDEX S.A.","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","40215748",false,"Insumo Soldadura","No aplica","Solido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•\tProtección de ojos: Careta de soldador con filtro 12 o más (SMCV:MN 40159474 o 40759614).\n•\tProtección de manos: Guantes de soldador (SMCV: MN 40223157).\n•\tProteccion respiratoria: Respirador con filtros para vapores contra humos de soldadura como por ejemplo filtros 2097 (SMCV: MN 40226074)\n•\tProtección para el cuerpo: Ropa de cuero como casaca, delantal, pantalon, gorro demin y otros como (SMCV: MN 40215687, 40215682, 40651755, 40574069, 40233862, 40233853, 40223223).\nAsegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.\n","La colillas de soldadura se manejan como residuos metálicos","No","No","No",null,"",null,"","","","7440-50-8\n7440-21-3\n7440-02-0\n1314-13-2","Cobre\nSilicio\nNiquel\nZinc","46-50\n0.2\n9-11\n38-44","[List]","2025-11-05","37","[List]","","2025-11-14","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",22481]
[null,"Dustreat DC9138E_VEOLIA_FDS_v1.pdf","2025-11-06","Depresor de polvo","Veolia Water Technologies & Solutions Peru S.A.","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Aditivo","No aplica","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•\tProtección de ojos: Lentes de seguridad de uso general con protección lateral y careta facial.\n•\tProtección de manos: Guantes de nitrilo o neopreno (SMCV: MN 40632010, 40631988, 40632003, 40632004).\n•\tProteccion respiratoria: Respirador con filtros para vapores orgánicos (Ej. 2097) (SMCV: MN 40226074).\n•\tProtección para el cuerpo: Trajes de resistencia química Chem Max 1 (SMCV: 40745489, 40745488, 40745487, 40745490).\n•\tProteccion de pies: Botas impermeables (SMCV: 40726860, 40726861, 40726862, 40205135, 40202953, 40202954, 40202955, 40203157, 40688746, 40688748, 40688739).\nAsegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.\n","Cumplir con las indicaciones de la FDS","No","No","No",null,"",null,"","","","166736-08-9\n100-37-8\n","Alcoholes, C10, alcoxilado\nAlquil sulfonato lineal \n2-Dietilaminoetanol\n\n","10 - 20\n2.5 - 10\n1 - 2.5","[List]","2025-11-12",null,"[List]","","2025-11-14","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",22509]
[null,"Dustreat DC9140E_SUEZ_FDS_V1.pdf","2025-11-06","despresor de polvo","Veolia Water Technologies & Solutions Peru S.A.","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Aditivo","No aplica","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•\tProtección de ojos: Lentes de seguridad de uso general con protección lateral y careta facial.\n•\tProtección de manos: Guantes de nitrilo o neopreno (SMCV: MN 40632010, 40631988, 40632003, 40632004).\n•\tProteccion respiratoria: Respirador con filtros para vapores orgánicos (Ej. 2097) (SMCV: MN 40226074).\n•\tProtección para el cuerpo: Trajes de resistencia química Chem Max 1 (SMCV: 40745489, 40745488, 40745487, 40745490).\n•\tProteccion de pies: Botas impermeables (SMCV: 40726860, 40726861, 40726862, 40205135, 40202953, 40202954, 40202955, 40203157, 40688746, 40688748, 40688739).\nAsegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.\n",null,"No","No","No",null,"",null,"","","","166736-08-9\n100-37-8\n577-11-7\n107-41-5\n64-17-5\n\n","Alcoholes, C10, alcoxilado\n2-Dietilaminoetanol\nDioctil sulfosuccinato de sódio\nHexileno glicol\nEtanol\n","10 - 20\n2,5 - 10\n1 - 2,5\n","[List]","2025-11-12","82","[List]","","2025-11-14","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",22510]
[null,"FREEZE SPRAY_CHEM TOOLS S.A.C_ FDS.pdf","2025-11-11","Espuma de Congelamiento","CHEM TOOLS S.A.C.","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Refrigerantes","Gas comprimido","Aerosol","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•\tProtección de ojos: Lentes de seguridad con protectores laterales tipo google.\n•\tProtección de manos: Guantes de nitrilo/neopreno (SMCV: MN 40632010, 40631988, 40632003, 40632004).\n•\tProtección respiratoria: Respirador con filtro para vapores orgánicos como el 2097 (SMCV: 40226074).\n•\tProtección para el cuerpo: Trajes de resistencia química Chem Max 1 (SMCV: 40745489, 40745488, 40745487, 40745490).\n•\tProteccion para los pies: Zapatos de uso general cerrados (SMCV: 40232019, 40232020, 40232021, 40232022, 40232023, 40232005, 40232006, 40232079, 40232081, 40232082).\n•\tPara operaciones de alto riesgo se puede considerar mandil criogénico y botas de seguridad cerradas e impermeables.\nAsegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.\n","En caso de vertido accidental contenga derrames de forma segura. No verter los residuos al ambiente desagüe, al suelo o las corrientes de agua. Absorber con material inerte (arena).  \nLas latas vacías se deben de desechar en contenedores de residuos peligrosos. ","No","Si","No",null,"",null,"","","","HFC-134A","1,1,1,2-Tetrafluoroetana","811-97-2","[List]","2025-11-19",null,"[List]","","2025-11-25","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",22548]
[null,"Solución acetato de zinc 2N_SGS DEL PERU SA_FDS_V2.pdf","2025-11-20","Solución acetato de zinc 2N","SGS del Perú S.A.","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Insumo Laboratorio","Corrosivo","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•\tProtección de ojos: Gafas de seguridad ajustadas al contorno del rostro, con protección lateral.\n•\tProtección de manos: Guantes de nitrilo (Ej. Microflex) (SMCV: MN 40632010, 40631988, 40632003, 40632004).\n•\tProtección respiratoria: Respirador P2 para material particulado y vapores orgánicos (Ej. 8577) (SMCV: 40023756) o (Ej. 2097) (SMCV: MN 40226074).\n•\tProtección de cuerpo: Ropa de trabajo de uso general (manga larga), y o batas o guardapolvo.\nAsegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.\n","En caso de vertido accidental, recoja, una y aspire los derrames.  Recoger en seco y proceder a la eliminación de residuos. Aclarar. Evitar la formación de polvo.\nLos residuos generados por este producto se clasifican como residuos peligrosos. \nEvitar el almacenamiento junto a ácidos fuertes, bases fuertes y materiales oxidantes, ya que podrían causar reacciones peligrosas.","No","Si","No",null,"",null,"","","","5970-45-6","Acetato de Zinc 2N","219,49 g/mol","[List]","2025-11-24","38","[List]","","2025-11-27","Si","Si","Si","No","SGS del Perú S.A.","[List]","",null,"Empresa Contratista",22570]
[null,"Solución Buffer Acetato_SGS DEL PERU SA_FDS_V2.pdf","2025-11-20","Solución Buffer Acetato","SGS del Perú S.A.","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Insumo Laboratorio","Corrosivo","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•\tProtección de ojos: Mascara facial completa.\n•\tProtección de manos: Guantes de nitrilo de 0.38 mm (Ej. Alphatec 58-735) (SMCV: MN 40641667, 40641674, 40743285, 40743284).\n•\tProtección respiratoria: Respirador full face con filtro para gases ácidos y particulado (Ej.6003 + prefiltro para polvo) (SMCV: MN 40194407).\n•\tProtección de cuerpo: Trajes desechables resistentes a ácidos (SMCV: 40233676, 40228887, 40228886).\n•\tProtección de pies: Botas con resistencia química (SMCV: 40745144, 40745145, 40745146, 40745147, 40745148, 40745149, 40745150, 40745151, 40745152, 40745143).\n\nAsegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.\n","En caso de vertido accidental prevenir que el líquido ingrese al sistema de drenaje.  Cuando sea seguro eliminar la fuente de la fuga o derrame, confinar y aislar el derrame. Usar arena o tierra, remover todo el material contaminado.\nLos residuos generados por este producto se consideran residuos peligrosos.","No","Si","No",null,"",null,"","","","64-19-7"," Ácido acético glacial","Aproximadamente 50%","[List]","2025-11-24",null,"[List]","","2025-11-27","Si","Si","Si","No","SGS del Perú S.A","[List]","",null,"Empresa Contratista",22576]
[null,"Formaldehído 40%_SGS DEL PERU SA_FDS_V3.pdf","2025-11-20","Solución Formaldehido al 40% ","SGS del Perú S.A.C","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Insumo Laboratorio","Toxico","Liquido","Producto contienen componente cancerigeno Formaldehído 50-00-0 listado en el grupo1-IARC. Se deben de seguir los controles, para uso exclusivo de SGS DEL PERU - SERVICIOS DE ANÁLISIS DE LABORATORIO Y MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA.","Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•\tProtección de ojos: Lentes de seguridad resistente a impacto y a salpicadura de PQ (tipo Googles).\n•\tProtección de manos: Guantes de nitrilo de 0.2 mm (Ej. Alphatec 58-735) (SMCV: MN 40641667, 40641674, 40743285, 40743284).\n•\tProtección respiratoria: Respirador con filtros para vapores orgánicos (Ej. 2097) (SMCV: MN 40226074).\n•\tProtección de cuerpo: Trajes desechables resistentes a ácidos (SMCV: 40233676, 40228887, 40228886).\n•\tProtección de pies: Botas con resistencia química (SMCV: 40745144, 40745145, 40745146, 40745147, 40745148, 40745149, 40745150, 40745151, 40745152, 40745143).\n\nAsegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.\n","En caso de derrames accidentales, no verter por el sumidero, peligro de explosión. Diluir con abundante agua. Si la pérdida es grande contener con arena y tierra (no aserrín). Evitar el contacto en todos los casos con la sustancia. No añada productos químicos. Para neutralizar: metabisulfito de sodio en exceso.\nLos residuos generados por este producto son considerados residuos peligrosos. ","Si","Si","No",null,"",null,"","","","50-00-0\n773-18-5\n","Formaldehído\nAgua ","40%\n60%","[List]","2025-12-01",null,"[List]","","2025-12-03","Si","Si","Si","No","SGS del Perú S.A.C","[List]","",null,"Empresa Contratista",22619]
[null,"Solución captadora H2S_SGS DEL PERU SA_FDS_V2.pdf","2025-11-20","Solución captadora H2S","SGS del Perú S.A.","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Insumo Laboratorio","No aplica","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•\tProtección de ojos: Lentes de seguridad con protección lateral y careta completa en caso de salpicaduras.\n•\tProtección de manos: Guantes de nitrilo de más de 0.3 mm (Ej. Alphatec 58-735) (SMCV: MN 40641667, 40641674, 40743285, 40743284)\n•\tProteccion de cuerpo: Trajes desechables resistentes a ácidos (SMCV: 40233676, 40228887, 40228886).\n•\tProtección respiratoria: Respirador de media máscara con cartucho para gases y vapores, respirador con filtros para (Ej. 2097) (SMCV: MN 40226074).\n•\tProtección de Pies: Botas con resistencia química (SMCV: 40745144, 40745145, 40745146, 40745147, 40745148, 40745149, 40745150, 40745151, 40745152, 40745143)\nAsegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.\n","En caso de vertido accidental prevenir que el líquido ingrese al sistema de drenaje.  Cuando sea seguro eliminar la fuente de la fuga o derrame, confinar y aislar el derrame. Usar arena o tierra, remover todo el material contaminado. \n\nLos residuos generados por este producto son considerados residuos peligrosos.\n","No","Si","No",null,"",null,"","","","7790-84-3","Sulfato de cadmio",null,"[List]","2025-11-25",null,"[List]","","2025-12-02","Si","Si","Si","No","SGS del Perú S.A.","[List]","",null,"Empresa Contratista",22594]
[null,"Solución captadora de Ozono_SGS DEL PERU SA_FDS_V2.pdf","2025-11-20","Solución captadora de Ozono","SGS del Perú S.A.","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Insumo Laboratorio","No aplica","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•\tProtección de ojos: Lentes de seguridad con protección lateral o careta completa en caso de salpicaduras.\n•\tProtección de manos: Guantes de nitrilo o Neoprene (Ej. Microflex) (SMCV: MN 40632010, 40631988, 40632003, 40632004).\n•\tProteccion de cuerpo: Trajes desechables resistentes a ácidos (SMCV: 40233676, 40228887, 40228886).\n•\tProtección respiratoria: Respirador de media máscara con cartucho para gases ácidos y vapores inorgánicos Respirador con filtros para vapores orgánicos (Ej. 2097) (SMCV: MN 40226074).\n•\tProtección de Pies: Botas con resistencia química (SMCV: 40745144, 40745145, 40745146, 40745147, 40745148, 40745149, 40745150, 40745151, 40745152, 40745143)\nAsegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.\n","En caso de vertido accidental prevenir que el líquido ingrese al sistema de drenaje.  Cuando sea seguro eliminar la fuente de la fuga o derrame, confinar y aislar el derrame. Usar arena o tierra, remover todo el material contaminado. \n\nLos residuos generados por este producto son considerados residuos peligrosos.\n","No","Si","No",null,"",null,"","",""," 7778-77-0\n10039-32-4","Fosfato Monopotásico (KH₂PO₄)\nFosfato Disódico Hexahidratado (Na₂HPO₄·6H₂O)\n","1,31 % m/m\n1,37 % m/m\n","[List]","2025-11-25",null,"[List]","","2025-12-02","Si","Si","Si","No","SGS del Perú S.A.","[List]","",null,"Empresa Contratista",22593]
[null,"Solución de tiosulfato de sodio 10%_SGS DEL PERU SA_FDS_V2.pdf","2025-11-20","Solución de tiosulfato de sodio 10% ","SGS del Perú S.A.","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Insumo Laboratorio","No aplica","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•\tProtección de ojos: Lentes de seguridad con protección latera.\n•\tProtección de manos: Guantes de nitrilo o Neoprene (Ej. Microflex) (SMCV: MN 40632010, 40631988, 40632003, 40632004)\n•\tProtección respiratoria: Respirador con filtros para gases / vapores P100 (Ej. 60923) (SMCV: MN 40773979)\n•\tProtección de cuerpo: Trajes desechables resistentes a ácidos (SMCV: 40233676, 40228887, 40228886).\n•\tProtección de pies: Calzado de seguridad uso general.\n\nAsegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.\n","En caso de vertido accidental prevenir que el líquido ingrese al sistema de drenaje.  Cuando sea seguro eliminar la fuente de la fuga o derrame, confinar y aislar el derrame. Usar arena o tierra, remover todo el material contaminado. \n\nLos residuos generados por este producto son considerados residuos peligrosos.\n","No","Si","No",null,"",null,"","","","10102-17-7"," Sodio tiosulfato pentahidratado","10%","[List]","2025-11-24","38","[List]","","2025-12-02","Si","Si","Si","No","SGS del Perú S.A.","[List]","",null,"Empresa Contratista",22588]
[null,"Solución de tiosulfato de sodio 3%_SGS DEL PERU SA_FDS_V02.pdf","2025-11-20","Solución de tiosulfato de sodio 3% ","SGS del Perú S.A","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Insumo Laboratorio","No aplica","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•\tProtección de ojos: Lentes de seguridad con protección lateral o careta completa en caso de salpicaduras.\n•\tProtección de manos: Guantes de nitrilo de ≥ 0.4 mm (Ej. Alphatec 58-735) (SMCV: MN 40641667, 40641674, 40743285, 40743284)\n•\tProtección respiratoria: Respirador medio cara con filtros para vapores orgánicos (Ej. 2097) (SMCV: MN 40226074).\n•\tProtección de cuerpo: Ropa de trabajo general.\n•\tProtección de pies: Calzado de seguridad uso general.\n\nAsegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.\n","En caso de vertido accidental prevenir que el líquido ingrese al sistema de drenaje.  Cuando sea seguro eliminar la fuente de la fuga o derrame, confinar y aislar el derrame. Usar arena o tierra, remover todo el material contaminado. \n\nLos residuos generados por este producto son considerados residuos peligrosos.\n","No","Si","No",null,"",null,"","","","10102-17-7","Sodio tiosulfato pentahidratado","3%","[List]","2025-11-24","38","[List]","","2025-12-02","Si","Si","Si","No","SGS del Perú S.A","[List]","",null,"Empresa Contratista",22587]
[null,"Solución captadora de CO_SGS DEL PERU SA_FDS_V02.pdf","2025-11-20","Solución captadora de CO ","SGS del Perú S.A.","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Insumo Laboratorio","No aplica","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•\tProtección de ojos: Lentes de seguridad con protección lateral o careta completa en caso de salpicaduras.\n•\tProtección de manos: Guantes de nitrilo de ≥ 0.4 mm (Ej. Alphatec 58-735) (SMCV: MN 40641667, 40641674, 40743285, 40743284)\n•\tProtección respiratoria: Respirador medio cara con filtros para vapores orgánicos (Ej. 2097) (SMCV: MN 40226074).\n•\tProtección de cuerpo: Trajes desechables resistentes a ácidos (SMCV: 40233676, 40228887, 40228886).\n•\tProtección de pies: Calzado de seguridad con suela antideslizante para prevenir resbalones en caso de derrames.\n\nAsegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.\n","En caso de vertido accidental prevenir que el líquido ingrese al sistema de drenaje.  Cuando sea seguro eliminar la fuente de la fuga o derrame, confinar y aislar el derrame. Usar arena o tierra, remover todo el material contaminado. \n\nLos residuos generados por este producto son considerados residuos peligrosos. ","No","Si","No",null,"",null,"","","","7761-88-8 ","Nitrato de plata",null,"[List]","2025-11-24","38","[List]","","2025-12-02","Si","Si","Si","No","SGS del Perú S.A.","[List]","",null,"Empresa Contratista",22586]
[null,"Ácido Sulfúrico al 50%_SGS DEL PERU SA_FDS_V2.pdf","2025-11-20","Ácido Sulfúrico al 50% p.a.","SGS del Perú S.A","Alto: Listado de sustancias potencialmente peligrosas de SMCV","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Insumo Laboratorio","Corrosivo","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•\tProtección de ojos: Gafas de seguridad ajustadas al contorno del rostro para protección total contra salpicaduras.\n•\tProtección de manos: Guantes de nitrilo de 0.38 mm (Ej. Alphatec 58-735) (SMCV: MN 40641667, 40641674, 40743285, 40743284).\n•\tProtección respiratoria: Respirador full face con filtro para gases ácidos y particulado (Ej.6003 + prefiltro para polvo) (SMCV: MN 40194407).\n•\tProtección de cuerpo: Trajes desechables resistentes a ácidos (SMCV: 40233676, 40228887, 40228886).\nAsegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.\n","El producto contiene Ácido sulfúrico al 50%, este compuesto es fiscalizado, se adjuntó la información de SUNAT \"Registro para el Control de Bienes Fiscalizados (Régimen General) en \"Actividades Fiscalizadas para el Bien Fiscalizado N°16\"\nLos residuos generados por este producto se clasifican como residuos peligrosos. ","No","Si","Si",null,"",null,"","","","7664-93-9","Ácido Sulfúrico al 50%","50% en solución acuosa","[List]","2025-11-24","38","[List]","","2025-11-27","Si","Si","Si","No","SGS del Perú S.A","[List]","",null,"Empresa Contratista",22575]
[null,"Solución Buffer de Sulfato de Amonio_SGS DEL PERU SA_FDS_V2.pdf","2025-11-20","Solución Buffer de Sulfato de Amonio","SGS del Perú S.A.","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Insumo Laboratorio","Corrosivo","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•\tProtección de ojos: Lentes de seguridad con protección lateral o careta completa en caso de salpicaduras.\n•\tProtección de manos: Guantes de nitrilo o Neoprene (Ej. Microflex) (SMCV: MN 40632010, 40631988, 40632003, 40632004).\n•\tProtección respiratoria: Respirador media cara con filtros para gases / vapores orgánicos Multigás P100 (Ej. 60923) (SMCV: MN 40773979)\n•\tProtección de cuerpo: Trajes desechables resistentes a ácidos (SMCV: 40233676, 40228887, 40228886).\n•\tProtección de pies: Calzado de seguridad con suela antideslizante para prevenir resbalones en caso de derrames.\n\nAsegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.\n","Uno de los componentes del producto químico es Hidróxido de sodio, este componente es fiscalizable, pero tiene una concentración < 1 %, lo cual es aceptable. \nLos residuos generados por este producto son considerados residuos peligrosos.","No","Si","Si",null,"",null,"","","","7783-20-2\n1310-73-2\n7732-18-5\n","Sulfato de amonio \nHidróxido de sodio (NaOH)\nAgua\n\n","10 % \n< 1 %","[List]","2025-11-24","38","[List]","","2025-11-27","Si","Si","Si","No","SGS del Perú S.A.","[List]","",null,"Empresa Contratista",22584]
[null,"Solución KI 4% – ALMIDÓN 2%_SGS DEL PERU SA_FDS_V2.pdf","2025-11-20","Solución KI 4% – ALMIDÓN 2%","SGS del Perú S.A.","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Insumo Laboratorio","No aplica","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•\tProtección de ojos: Lentes de seguridad con protección lateral o careta completa en caso de salpicaduras.\n•\tProtección de manos: Guantes de nitrilo o neopreno (Ej. Alphatec 58-735) (SMCV: MN 40641667, 40641674, 40743285, 40743284) que completamente las muñecas.\n•\tProtección respiratoria: Respirador con filtros para gases / vapores ácidos P100 (Ej. 60923) (SMCV: MN 40773979)\n•\tProtección de cuerpo: Trajes desechables resistentes a ácidos (SMCV: 40233676, 40228887, 40228886).\n•\tProtección de pies: Calzado con resistencia química (SMCV: 40745144, 40745145, 40745146, 40745147, 40745148, 40745149, 40745150, 40745151, 40745152, 40745143).\n\nAsegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.\n","En caso de vertido accidental prevenir que el líquido ingrese al sistema de drenaje, cuando sea seguro eliminar la fuente del derrame, confinar y aislar el derrame, usar arena o tierra.\nLos residuos generados por este producto se consideran residuos peligrosos.\n","No","Si","No",null,"",null,"","","","7681-11-0","Yoduro de potasio"," 4%\n","[List]","2025-11-24","38","[List]","","2025-11-27","Si","Si","Si","No","SGS del Perú S.A.","[List]","",null,"Empresa Contratista",22582]
[null,"Isopropanol al 80%_SGS DEL PERU SA_FDS_V2.pdf","2025-11-20","Isopropanol al 80%","SGS del Perú S.A.","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Insumo Laboratorio","Liquido inflamable","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•\tProtección de ojos: Lentes de seguridad con protección lateral o careta completa en caso de salpicaduras.\n•\tProtección de manos: Guantes de nitrilo o neopreno (Ej. Alphatec 58-735) (SMCV: MN 40641667, 40641674, 40743285, 40743284) que completamente las muñecas.\n•\tProtección respiratoria: Respirador de media máscara con filtros para vapores orgánicos (Ej. 2097) (SMCV: MN 40226074).\n•\tProtección de cuerpo: Trajes desechables resistentes a ácidos (SMCV: 40233676, 40228887, 40228886).\n•\tProtección de pies: Calzado con resistencia química (SMCV: 40745144, 40745145, 40745146, 40745147, 40745148, 40745149, 40745150, 40745151, 40745152, 40745143).\n\nAsegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.\n","En caso de vertido accidental prevenir que el líquido ingrese al sistema de drenaje, cuando sea seguro eliminar la fuente del derrame, confinar y aislar el derrame, usar arena o tierra.\nLos residuos generados por este producto se consideran residuos peligrosos.","No","Si","No",null,"",null,"","","","67-63-0","2-propanol","80%","[List]","2025-11-24","38","[List]","","2025-11-27","Si","Si","Si","No","SGS del Perú S.A.","[List]","",null,"Empresa Contratista",22581]
[null,"Solución captadora SO2 – PRA (Tetracloromercurato de Potasio 0.04M)_SGS DEL PERU SA_FDS_V2.pdf","2025-11-20","Solución captadora SO2 – PRA (Tetracloromercurato de Potasio 0.04M).","SGS del Perú S.A.","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Insumo Laboratorio","No aplica","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•\tProtección de ojos: Lentes de seguridad con protección lateral o careta completa en caso de salpicaduras.\n•\tProtección de manos: Guantes de nitrilo de 0.35 mm (Ej. Alphatec 58-735) (SMCV: MN 40641667, 40641674, 40743285, 40743284).\n•\tProtección respiratoria: Respirador de media máscara con cartucho para gases inorgánicos ácidos (Ej.6003) (SMCV: MN 40194407).\n•\tProtección de cuerpo: Trajes desechables resistentes a ácidos (SMCV: 40233676, 40228887, 40228886).\n•\tProtección de pies: Botas con resistencia química (SMCV: 40745144, 40745145, 40745146, 40745147, 40745148, 40745149, 40745150, 40745151, 40745152, 40745143).\n\nAsegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.\n","En caso de vertido accidental prevenir que el líquido ingrese al sistema de drenaje.  Cuando sea seguro eliminar la fuente de la fuga o derrame, confinar y aislar el derrame. Usar arena o tierra, remover todo el material contaminado.\nLos residuos generados por este producto son considerados residuos peligrosos. \n","No","Si","No",null,"",null,"","","","7487-94-7","Cloruro de mercurio","1%","[List]","2025-11-24","38","[List]","","2025-11-27","Si","Si","Si","No","SGS del Perú S.A.","[List]","",null,"Empresa Contratista",22579]
[null,"Solución de permanganato de potasio al 4%_SGS DEL PERU SA_FDS_VS002.pdf","2025-11-20","Solución de permanganato de potasio al 4% ","SGS del Perú S.A. ","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Insumo Laboratorio","No aplica","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•\tProtección de ojos: Lentes de seguridad con protección lateral o careta completa en caso de salpicaduras.\n•\tProtección de manos: Guantes de nitrilo o neopreno de más de >0.38mm (Ej. Alphatec 58-735) (SMCV: MN 40641667, 40641674, 40743285, 40743284) que completamente las muñecas.\n•\tProtección respiratoria: Respirador media cara con filtros para gases / vapores orgánicos Multigás P100 (Ej. 60923) (SMCV: MN 40773979)\n•\tProtección de cuerpo: Trajes desechables resistentes a ácidos (SMCV: 40233676, 40228887, 40228886).\n•\tProtección de pies: Calzado de seguridad con planta de resistencia química.\n\nAsegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.\n","Los componentes del producto químico son Hidróxido de sodio con una concentración del 6% y Permanganato de potasio con una concentración del 4% estos componentes son fiscalizados, pero la suma de ellos es menor al 20%, lo cual es aceptado. \nLos residuos generados por este producto son considerados residuos peligrosos. \n","No","Si","Si",null,"",null,"","","","7722-64-7","Permanganato de potasio \n","4%","[List]","2025-11-24",null,"[List]","","2025-11-27","Si","Si","Si","No","SGS del Perú S.A. ","[List]","",null,"Empresa Contratista",22583]
[null,"Solución captadora de Ozono_SGS DEL PERU SA_FDS_V3.pdf","2025-11-20","Solución captadora de NOx","SGS del Perú S.A","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Insumo Laboratorio","No aplica","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•\tProtección de ojos: Lentes de seguridad con protección lateral o careta facial completa si hay riesgo de salpicaduras.\nProtección de manos: Guantes de nitrilo o Neoprene (Ej. Microflex) (SMCV: MN 40632010, 40631988, 40632003, 40632004)\n•\tProtección respiratoria: Respirador con filtros para vapores orgánicos (Ej. 2097) (SMCV: MN 40226074).\n•\tProtección de cuerpo: Trajes desechables resistentes a ácidos (SMCV: 40233676, 40228887, 40228886).\n•\tProtección de pies: Botas con resistencia química (SMCV: 40745144, 40745145, 40745146, 40745147, 40745148, 40745149, 40745150, 40745151, 40745152, 40745143).\n\nAsegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.\n","El producto contiene Hidróxido de sodio, este componente es fiscalizable pero como tiene una concentración de 0,40% entonces es aceptada.\nLos residuos generados por este producto son considerados residuos peligrosos. ","No","Si","Si",null,"",null,"","","","1310-73-2\n7784-46-5 \n7732-18-5 ","Hidróxido de Sodio\nArsenito de Sodio\nAgua Purificada (H₂O)","0,40 %\n0,1 %\n99,5 %\n","[List]","2025-12-01",null,"[List]","","2025-12-03","Si","Si","Si","No","SGS del Perú S.A","[List]","",null,"Empresa Contratista",22617]
[null,"40215402_LOCTITE 290 THREADLOCKER_HENKEL PERUANA SA_FDS.pdf","2025-11-27","LOCTITE 290 THREADLOCKER","HENKEL PERUANA SA","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","40215402",false,"Pegamento","No aplica","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•\tProtección de ojos: Lentes de seguridad con protectores laterales. Debe usarse protección completa para la cara si existe la posibilidad de salpicaduras.\n•\tProtección de manos: Guantes de nitrilo o Neoprene (Ej. Microflex) (SMCV: MN 40632010, 40631988, 40632003, 40632004).\n•\tProtección respiratoria: Respirador con filtros para vapores orgánicos (Ej. 2097) (SMCV: MN 40226074).\n•\tProtección de cuerpo: Trajes desechables resistentes a ácidos (SMCV: 40233676, 40228887, 40228886).\nAsegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.\n","Los residuos generados por este producto son considerados residuos peligrosos. En caso de vertido accidental absorber con un material absorbente e inerte (arena).","No","Si","No",null,"",null,"","","","25736-86-1\n80-15-9\n613-48-9\n609-72-3\n79-41-4\n130-15-4\n\n\n","Polietilenglicol monometacrilato\nHidroperóxido de cumeno\nDietiltolouidina\nN,N-dimetil-o-toluidina\nAcido metacrílico\n1,4 Naftoquinona\n\n",">= 5- < 10 % \n>= 1- < 2,5 %\n>= 0,25- < 1 % \n>= 0,25- < 1 %\n>= 0,1- < 0,25 % \n>= 0,0025- < 0,025 %\n\n","[List]","2025-12-01","37","[List]","","2025-12-16","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",22616]
[null,"40217386, 40698116_SULFATO DE ALUMINIO EN SOLUCIÓN TIPO A PANTERA_ARIS INDUSTRIAL SA_FDS.pdf","2025-12-01","SULFATO DE ALUMINIO EN SOLUCIÓN TIPO A PANTERA","ARIS INDUSTRIAL SA","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","40217386, 40698116",false,"Otros","Corrosivo","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•\tProtección de ojos: Lentes de seguridad o protectores protector facial.\n•\tProtección de manos: Guantes de nitrilo o Neoprene (Ej. Microflex) (SMCV: MN 40632010, 40631988, 40632003, 40632004).\n•\tProtección respiratoria: Respirador con filtros para vapores orgánicos (Ej. 2097) (SMCV: MN 40226074).\n•\tProtección de cuerpo: Trajes desechables resistentes a ácidos (SMCV: 40233676, 40228887, 40228886).\n•\tProtección de pies: Botas de goma (SMCV: 40726860, 40726861, 40726862, 40205135, 40202953, 40202954, 40202955, 40203157, 40688746, 40688748, 40688739).\nAsegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.\n","Los residuos generados por este producto químico se consideran residuos peligrosos. Mantenga el material alejado del contacto con metales comunes debido a la naturaleza corrosiva de este producto. Mantener alejado de productos incompatibles.","No","Si","No",null,"",null,"","","","10043-01-3\n7732-18-5 ","Sulfato de Aluminio Al2(SO4)3.\nAgua\n","Mín. 26.8\nMáx. 73.2","[List]","2025-12-02","116","[List]","","2025-12-16","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",22620]
[null,"40549418_SMA 900MG IN 75 CST HYDROCARBON OIL_AMETEK SPECTRO CIENTIFIC_FDS.pdf","2025-12-16","SMA 900MG IN 75 CST HYDROCARBON OIL","AMETEK SPECTRO CIENTIFIC","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","40549418",false,"Aditivo","Toxico","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•\tProtección de ojos: Lentes de seguridad con protector lateral y si existe riesgo de salpicadura usar gafas con protección lateral.\n•\tProtección de manos: Guantes de nitrilo (Ej. Microflex) (SMCV: MN 40632010, 40631988, 40632003, 40632004).\n•\tProteccion respiratoria: No se requiere equipo especial en condiciones normales de uso.\n•\tProtección de cuerpo: Uniforme de trabajo general.\nAsegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.\n","Los residuos generados por este producto químico son considerados residuos peligrosos. ","No","Si","No",null,"",null,"","","","8042-47-5 ","Aceite mineral blanco, petróleo","80 - 100 ","[List]","2025-12-17","37","[List]","","2025-12-29","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",22661]
[null,"XANFLEX_MDF Fluidos Perú S.A._FDS V2.pdf","2025-12-17","XANFLEX","MDF Fluidos Perú S.A.","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Aditivo","No aplica","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•\tProtección de ojos: Lentes de seguridad con protectores laterales.\n•\tProtección de manos: Guantes químico resistente tales como de nitrilo (Ej. Microflex) (SMCV: MN 40632010, 40631988, 40632003, 40632004).\n•\tProtección respiratoria: Respirador medio cara con filtros para vapores orgánicos (Ej. 2097) (SMCV: MN 40226074).\n•\tProtección para el cuerpo: Trajes de resistencia química Alphatec 2000 (SMCV: MN 40682268) o delantales de caucho.\n\nAsegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.\n","Cumplir con las indicaciones de la FDS","No","No","No",null,"",null,"","","","11138-66-2","Goma Xántica","100%\n","[List]","2025-12-17","37","[List]","","2025-12-27","Si","Si","Si","No","JM","[List]","",null,"Empresa Contratista",22665]
[null,"40257537_ LPS_QB_Precision_Duster_ITW Pro_FDS.pdf","2025-12-31","LPS® QB Precision Duster","ITW Pro Brands","Medio: Cancerígeno o IQPF, sustancia peligrosa","No","No Aplica","No","No","[Table]","40257537",false,"Otros","Gas comprimido","Gaseoso","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•\tProtección de ojos: Lentes de seguridad uso general con protección lateral o Googles.\n•\tProtección de manos: Guantes de nitrilo (Ej. Microflex) (SMCV: MN 40632010, 40631988, 40632003, 40632004).\n•\tProteccion respiratoria: Respirador con filtros para vapores orgánicos (Ej. 2097) (SMCV: MN 40226074).\nAsegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.\n","Las latas vacias de aerosol se segregan para su tratamiento","No","Si","No",null,"",null,"","","","29118-24-9","29118-24-9","90-100","[List]","2026-01-08",null,"[List]","","2026-01-13","Si","Si","Si","No","",null,"",null,"SMCV",22698]
[null,"EMUL 2 ATRAPAPOLVO_PERU QUIMICOS_FDS.pdf","2026-01-05","ATRAPAPOLVO","PERU QUIMICOS SAC","Bajo: FDS indica producto no peligroso","No","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"Otros","No aplica","Liquido","No Aplica","Cumplir con las indicaciones de la FDS. \nSegún la FDS deberá de utilizar como mínimo: \n•\tProtección de ojos: Lentes de seguridad uso general con protección lateral.\n•\tProtección de manos: Guantes de nitrilo (Ej. Microflex) (SMCV: MN 40632010, 40631988, 40632003, 40632004).\n•\tProteccion respiratoria: Respirador con filtros para vapores orgánicos y para polvo (Ej. 2097) (SMCV: MN 40226074).\n•\tProtección para el cuerpo: Use ropa limpia que cubra el cuerpo y con mangas largas, de uso general.\nAsegurar el uso de los EPP de acuerdo con las actividades a realizar.\n","No es peligroso","No","No","No",null,"",null,"","","","63148-62-9","EMUL 2","100","[List]","2026-01-06",null,"[List]","","2026-01-11","Si","Si","Si","No","ADECCO PERU SAC","[List]","",null,"Empresa Contratista",22695]
[null,"40760844 FDS 4622 MONOLEC® MULTIPLEX LUBRICANT.pdf","2026-01-14","GRASA ","Lubrication Engineers","","En revisión","No Aplica","No","No","[Table]","40760844",false,"","No aplica","Liquido","No Aplica",null,null,"No","No","En revisión",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2026-01-15",null,"[List]","","2026-01-15","En revisión","En revisión","En revisión","En revisión","",null,"",null,"SMCV",22721]
[null,"YH240_Y&X Beijing Technology_fds_RevC.pdf","2026-01-15","Colector","","","En revisión","No Aplica","No","No","[Table]","",false,"","No aplica","Liquido","No Aplica",null,null,"No","No","En revisión",null,"",null,"","","",null,null,null,"[List]","2026-01-15",null,"[List]","","2026-01-15","En revisión","En revisión","En revisión","En revisión","",null,"",null,"SMCV",22722]

{"sheet":"5.CAPACITACIONES_AMBIENTALES","index":13,"n_rows":19,"n_cols":24,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,1,6,11],[7,1,7,11],[8,1,8,11],[14,0,14,23],[0,0,0,23],[2,0,3,0],[2,1,3,11],[2,12,2,23],[4,1,4,11],[5,1,5,11],[9,1,9,11],[1,0,1,23],[10,1,10,11],[11,1,11,11],[12,1,12,11],[13,1,13,11],[16,0,16,23],[17,0,17,3],[18,0,18,3],[18,4,18,18],[17,4,17,18],[18,19,18,23],[17,19,17,23],[19,19,19,23],[19,4,19,18],[19,0,19,3],[20,19,20,23],[20,4,20,18],[20,0,20,3],[21,19,21,23],[21,4,21,18],[21,0,21,3],[23,19,23,23],[23,4,23,18],[23,0,23,3],[22,19,22,23],[22,4,22,18],[22,0,22,3]]}
["VI. CAPACITACIONES AMBIENTALES"]
["Es obligatorio que el personal mantenga evidencia de la difusión de charlas semanales emitidas por la Gerencia de Medio Ambiente, a todo su personal."]
["N°","Tema",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Mes"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ene","Feb","Mar","Abr","May","Jun","Jul","Ago","Sep","Oct","Nov","Dic"]
[1,"Plan de Manejo Ambiental"]
[2,"Reglamento para la Excelencia Ambiental"]
[3,"Sistema de Gestión Ambiental en Sociedad Minera Cerro Verde"]
[4,"Requisitos Legales y Plan de contingencia: Manejo de Residuos y circularidad, Productos Químicos y Biodiversidad"]
[5,"Obligaciones Ambientales y la Gestión del Patrimonio Cultural"]
[6,"Otros* (Colocar nombre de la capacitación)"]
[7,"Otros* (Colocar nombre de la capacitación)"]
[8,"Otros* (Colocar nombre de la capacitación)"]
[9,"Otros* (Colocar nombre de la capacitación)"]
[10,"Otros* (Colocar nombre de la capacitación)"]
["*El D.S. N° 040-2014-MINAM establece las siguientes capacitaciones:  \na) Marco Legal Ambiental que regula el ejercicio de actividades mineras. \nb) Objetivos ambientales y principales obligaciones ambientales derivadas del estudio ambiental.\nc) Obligaciones ambientales especificas a ser cumplidas en el area de trabajo bajo su responsabilidad.\nd) Plan de contingencia en función de los riesgos de cada area o componente."]
[]
["VII. CONTROL DE CAMBIOS (Si Aplica)"]
["Version ",null,null,null,"Descripcion",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Fecha"]
["NA",null,null,null,"NA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA"]

{"sheet":"Guia_Evaluacion de AA","index":14,"n_rows":11,"n_cols":8,"rows_kept":11,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[8,0,10,0],[0,0,0,2],[2,0,4,0],[5,0,7,0],[0,4,0,11],[2,7,2,11],[4,5,4,6],[3,5,3,6],[2,5,2,6],[1,5,1,6],[4,7,4,11],[3,7,3,11],[1,7,1,11]]}
["TABLA 1. EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES ",null,null,null,"TABLA 2.CLASIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES "]
["CRITERIO","VALOR","SIGNIFICADO",null,"PUNTAJE TOTAL","CLASIFICACIÓN",null,"ACCIÓN REQUERIDA"]
["Impacto ambiental",1,"Leve. Daño local, reversible, sin afectación significativa a suelo/agua/aire. Duración corta (horas a un día), alcance limitado al sitio.",null,"7 - 9","Significativo",null,"Establecer e implmeentar controles específicos documentados. Realizar seguimiento periódico mediante inspecciones ambientales, registrar el cumplimiento en el informe trimestral del PMA. Incluir acciones correctivas si se detectan desviaciones."]
[null,2,"Moderado. Afectación limitada o temporal, requiere gestión. Duración de días a un mes, alcance limitado al sitio.",null,"4 - 6","Moderado",null,"Aplicar controles operacionales establecidos. Verificar su cumplimiento durante inspecciones de rutina y registrar el cumplimiento en el informe trimestral del PMA. Reevaluar si ocurren cambios en la operación, desviaciones frecuentes o actualizaciones normativas."]
[null,3,"Grave. Daño significativo a suelo, agua, aire o biodiversidad. Duración de meses a años, alcance que puede extenderse fuera del sitio.",null,3,"No significativo",null,"Mantener control bajo prácticas operativas estándar. No requiere seguimiento formal ni reporte trimestral, pero debe estar disponible para verificación durante inspecciones generales. Reevaluar si cambia el contexto operativo o regulatorio."]
["Control disponible",1,"Control total. Procedimientos definidos y aplicados consistentemente. Efectos fácilmente manejables y reversibles."]
[null,2,"Control parcial. Hay medidas, pero dependen del personal o son inconstantes. Efectos significativos pero reversibles con medidas correctivas."]
[null,3,"Difícil de controlar. No hay medios efectivos o es altamente variable. Efectos graves pero reversibles con esfuerzos significativos."]
["Requisito legal",1,"No regulado. Sin norma aplicable directa."]
[null,2,"Regulación general. Aplica normativa, pero sin sanción directa."]
[null,3,"Altamente regulado. Infracción genera sanciones o medidas coercitivas."]

{"sheet":"Anexo 02_Seguimiento Trim AA","index":15,"n_rows":41,"n_cols":10,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,9],[1,0,1,9],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[3,4,4,4],[3,5,4,5],[3,6,3,9],[4,6,4,8],[35,1,35,5],[4,9,5,9],[5,1,5,5],[11,1,11,5],[17,1,17,5],[23,1,23,5],[29,1,29,5]]}
["IV. ASPECTOS AMBIENTALES Y CONTROLES OPERACIONALES"]
["Detalle las evidencias de los controles operacionales ejecutados en el trimestre. \nNota. Se debe adjuntar evidencias unicamente de los controles operacionales de los aspectos ambientales SIGNIFICATIVOS y MODERADOS"]
[]
["Actividades","N°","Controles Implementados","Criterios de Operación","Frecuencia","Evidencia / Seguimiento y Medición","Indicador de Desempeño del Control Operacional del AA"]
[null,null,null,null,null,null,"4to Trimestre",null,null,"Comentario Seguimiento"]
["Aspecto Ambiental (AA):","Fuga o derrame de Productos Químicos durante recepción, almacenamiento o uso",null,null,null,null,{"$f":"IF(G5=\"1er Trimestre\",\"Enero\",IF(G5=\"2do Trimestre\",\"Abril\",IF(G5=\"3er Trimestre\",\"Julio\",IF(G5=\"4to Trimestre\",\"Octubre\"))))","v":"Octubre"},{"$f":"IF(G5=\"1er Trimestre\",\"Febrero\",IF(G5=\"2do Trimestre\",\"Mayo\",IF(G5=\"3er Trimestre\",\"Agosto\",IF(G5=\"4to Trimestre\",\"Noviembre\"))))","v":"Noviembre"},{"$f":"IF(G5=\"1er Trimestre\",\"Marzo\",IF(G5=\"2do Trimestre\",\"Junio\",IF(G5=\"3er Trimestre\",\"Setiembre\",IF(G5=\"4to Trimestre\",\"Diciembre\"))))","v":"Diciembre"}]
["Servicios de limpieza industrial",1,"Almacenamiento en contención secundaria impermeable, uso de kits para respuesta a derrames, y cumplimiento del estándar de Manejo de Productos Químicos.","Los productos deben estar almacenados en contención secundaria con capacidad mínima del 110% del recipiente mayor, contar con señalización visible, FDS actualizadas (menos de 10 años) y kits inspeccionados mensualmente.","Semanal (inspección de almacenamiento)","Formato de inspección ambiental semanal, check list de almacenamiento, fotografías georreferenciadas del área de químicos.","100% de los químicos almacenados en áreas con contención secundaria.","Se validó kit de derrames en 4 de 4 semanas.","FDS actualizadas verificadas","Se identificó una etiqueta ilegible el 17/06, fue corregida el mismo día."]
[null,2]
[null,3]
[null,4]
[null,5]
["Aspecto Ambiental (AA):"]
[null,1]
[null,2]
[null,3]
[null,4]
[null,5]
["Aspecto Ambiental (AA):"]
[null,1]
[null,2]
[null,3]
[null,4]
[null,5]
["Aspecto Ambiental (AA):"]
[null,1]
[null,2]
[null,3]
[null,4]
[null,5]
["Aspecto Ambiental (AA):"]
[null,1]
[null,2]
[null,3]
[null,4]
[null,5]
["Aspecto Ambiental (AA):"]
[null,1]
[null,2]
[null,3]
[null,4]
[null,5]

{"sheet":"Anexo 2_Sgto. Trim Capacitacion","index":16,"n_rows":15,"n_cols":16,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,1,4,11],[0,0,0,15],[11,1,11,11],[12,1,12,11],[13,1,13,11],[14,0,14,14],[1,15,3,15],[5,1,5,11],[6,1,6,11],[7,1,7,11],[8,1,8,11],[9,1,9,11],[10,1,10,11],[1,0,1,14],[2,0,3,0],[2,1,3,11],[2,12,2,14]]}
["VI. CAPACITACIONES AMBIENTALES"]
["Es obligatorio que el personal mantenga evidencia de la difusión de charlas semanales emitidas por la Gerencia de Medio Ambiente, a todo su personal.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Seguimiento/Comentario"]
["N°","Tema",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"4to Trimestre"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(M3=\"1er Trimestre\",\"Enero\",IF(M3=\"2do Trimestre\",\"Abril\",IF(M3=\"3er Trimestre\",\"Julio\",IF(M3=\"4to Trimestre\",\"Octubre\"))))","v":"Octubre"},{"$f":"IF(M3=\"1er Trimestre\",\"Febrero\",IF(M3=\"2do Trimestre\",\"Mayo\",IF(M3=\"3er Trimestre\",\"Agosto\",IF(M3=\"4to Trimestre\",\"Noviembre\"))))","v":"Noviembre"},{"$f":"IF(M3=\"1er Trimestre\",\"Marzo\",IF(M3=\"2do Trimestre\",\"Junio\",IF(M3=\"3er Trimestre\",\"Setiembre\",IF(M3=\"4to Trimestre\",\"Diciembre\"))))","v":"Diciembre"}]
[1,"Plan de Manejo Ambiental"]
[2,"Reglamento para la Excelencia Ambiental"]
[3,"Sistema de Gestión Ambiental en Sociedad Minera Cerro Verde"]
[4,"Requisitos Legales y Plan de contingencia: Manejo de Residuos y circularidad, Productos Químicos y Biodiversidad"]
[5,"Obligaciones Ambientales y la Gestión del Patrimonio Cultural"]
[6,"Otros* (Colocar nombre de la capacitación)"]
[7,"Otros* (Colocar nombre de la capacitación)"]
[8,"Otros* (Colocar nombre de la capacitación)"]
[9,"Otros* (Colocar nombre de la capacitación)"]
[10,"Otros* (Colocar nombre de la capacitación)"]
["*El D.S. N° 040-2014-MINAM establece las siguientes capacitaciones:  \na) Marco Legal Ambiental que regula el ejercicio de actividades mineras. \nb) Objetivos ambientales y principales obligaciones ambientales derivadas del estudio ambiental.\nc) Obligaciones ambientales especificas a ser cumplidas en el area de trabajo bajo su responsabilidad.\nd) Plan de contingencia en función de los riesgos de cada area o componente."]

{"sheet":"Seguimiento Trimestral_V1","index":17,"n_rows":71,"n_cols":19,"rows_kept":71,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[6,0,6,5],[6,6,6,18],[7,0,7,5],[7,6,7,18],[8,0,8,5],[8,6,8,10],[8,11,8,14],[8,15,8,18],[0,0,2,18],[3,0,3,18],[4,0,4,5],[4,6,4,18],[5,0,5,5],[5,6,5,18],[9,0,9,5],[9,6,9,10],[9,11,9,14],[9,15,9,18],[11,0,11,18],[12,0,12,6],[12,7,12,10],[12,11,12,14],[12,15,12,18],[15,0,15,6],[15,7,15,10],[15,11,15,14],[15,15,15,18],[16,0,16,6],[16,7,16,10],[16,11,16,14],[16,15,16,18],[13,0,13,6],[13,7,13,10],[13,11,13,14],[13,15,13,18],[14,0,14,6],[14,7,14,10],[14,11,14,14],[14,15,14,18],[21,0,24,0],[21,1,24,5],[21,6,24,6],[21,7,24,11],[21,12,24,12],[21,13,24,18],[17,0,17,6],[17,7,17,10],[17,11,17,14],[17,15,17,18],[19,0,19,18],[20,0,20,18],[33,0,33,18],[29,0,32,0],[29,1,32,5],[29,6,32,6],[29,7,32,11],[29,12,32,12],[29,13,32,18],[25,0,28,0],[25,1,28,5],[25,6,28,6],[25,7,28,11],[25,12,28,12],[25,13,28,18],[65,0,65,4],[53,5,53,14],[52,5,52,14],[51,5,51,14],[44,0,55,4],[49,5,49,14],[48,5,48,14],[47,5,47,14],[46,5,46,14],[54,5,54,14],[65,5,65,14],[64,5,64,14],[63,5,63,14],[62,5,62,14],[61,5,61,14],[60,5,60,14],[35,0,35,4],[34,0,34,4],[34,5,34,14],[38,0,41,4],[42,0,43,4],[36,0,37,4],[39,5,39,14],[38,5,38,14],[35,5,35,14],[36,5,36,14],[37,5,37,14],[70,0,70,4],[69,0,69,4],[68,0,68,4],[67,0,67,4],[66,0,66,4],[56,0,62,4],[63,0,64,4],[41,5,41,14],[40,5,40,14],[45,5,45,14],[43,5,43,14],[44,5,44,14],[42,5,42,14],[50,5,50,14],[70,5,70,14],[69,5,69,14],[68,5,68,14],[67,5,67,14],[66,5,66,14],[59,5,59,14],[58,5,58,14],[57,5,57,14],[56,5,56,14],[55,5,55,14]]}
["SEGUIMIENTO TRIMESTRAL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL"]
[]
[]
["I. INFORMACIÓN GENERAL"]
["Razón Social de la Empresa : ",null,null,null,null,null,{"$f":"'1.INF_GENERAL'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
["Nombre Comercial (Acrónimo):",null,null,null,null,null,{"$f":"'1.INF_GENERAL'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
["Rubro o Actividad:",null,null,null,null,null,{"$f":"'1.INF_GENERAL'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
["Código Único:",null,null,null,null,null,{"$f":"'1.INF_GENERAL'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
["Trimestre:",null,null,null,null,null,"Trimestre III",null,null,null,null,"Año:"]
["Apellidos y Nombres del responsable del Reporte de Medio Ambiente:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Correo de responsable del reporte:"]
[]
["II. CAPACITACIONES AMBIENTALES"]
["Tema",null,null,null,null,null,null,"Programado",null,null,null,"Ejecutado",null,null,null,"% de participacion del personal (0-100%)"]
["Plan de Manejo Ambiental",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF('1.INF_GENERAL'!#REF!=\"X\",\"Enero\",IF('1.INF_GENERAL'!#REF!=\"X\",\"Febrero\",IF('1.INF_GENERAL'!#REF!=\"X\",\"Marzo\",IF('1.INF_GENERAL'!#REF!=\"X\",\"Abril\",IF('1.INF_GENERAL'!#REF!=\"X\",\"Mayo\",IF('1.INF_GENERAL'!#REF!=\"X\",\"Junio\",IF('1.INF_GENERAL'!#REF!=\"X\",\"Julio\", IF('1.INF_GENERAL'!#REF!=\"X\",\"Agosto\",IF('1.INF_GENERAL'!#REF!=\"X\",\"Setiembre\",IF('1.INF_GENERAL'!#REF!=\"X\",\"Octubre\",IF('1.INF_GENERAL'!#REF!=\"X\",\"Noviembre\",IF('1.INF_GENERAL'!#REF!=\"X\",\"Diciembre\"))))))))))))","v":{"$error":"#REF!"}},null,null,null,"N.A."]
["Reglamento para la Excelencia Ambiental",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF('1.INF_GENERAL'!#REF!=\"X\",\"Enero\",IF('1.INF_GENERAL'!#REF!=\"X\",\"Febrero\",IF('1.INF_GENERAL'!#REF!=\"X\",\"Marzo\",IF('1.INF_GENERAL'!#REF!=\"X\",\"Abril\",IF('1.INF_GENERAL'!#REF!=\"X\",\"Mayo\",IF('1.INF_GENERAL'!#REF!=\"X\",\"Junio\",IF('1.INF_GENERAL'!#REF!=\"X\",\"Julio\", IF('1.INF_GENERAL'!#REF!=\"X\",\"Agosto\",IF('1.INF_GENERAL'!#REF!=\"X\",\"Setiembre\",IF('1.INF_GENERAL'!#REF!=\"X\",\"Octubre\",IF('1.INF_GENERAL'!#REF!=\"X\",\"Noviembre\",IF('1.INF_GENERAL'!#REF!=\"X\",\"Diciembre\"))))))))))))","v":{"$error":"#REF!"}},null,null,null,"N.A."]
["Sistema de Gestión Ambiental en SMCV",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF('1.INF_GENERAL'!#REF!=\"X\",\"Enero\",IF('1.INF_GENERAL'!#REF!=\"X\",\"Febrero\",IF('1.INF_GENERAL'!#REF!=\"X\",\"Marzo\",IF('1.INF_GENERAL'!#REF!=\"X\",\"Abril\",IF('1.INF_GENERAL'!#REF!=\"X\",\"Mayo\",IF('1.INF_GENERAL'!#REF!=\"X\",\"Junio\",IF('1.INF_GENERAL'!#REF!=\"X\",\"Julio\", IF('1.INF_GENERAL'!#REF!=\"X\",\"Agosto\",IF('1.INF_GENERAL'!#REF!=\"X\",\"Setiembre\",IF('1.INF_GENERAL'!#REF!=\"X\",\"Octubre\",IF('1.INF_GENERAL'!#REF!=\"X\",\"Noviembre\",IF('1.INF_GENERAL'!#REF!=\"X\",\"Diciembre\"))))))))))))","v":{"$error":"#REF!"}},null,null,null,"N.A."]
["Requisitos Legales y Plan de contingencia: Manejo de Residuos y circularidad, Productos Químicos y Biodiversidad",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF('1.INF_GENERAL'!#REF!=\"X\",\"Enero\",IF('1.INF_GENERAL'!#REF!=\"X\",\"Febrero\",IF('1.INF_GENERAL'!#REF!=\"X\",\"Marzo\",IF('1.INF_GENERAL'!#REF!=\"X\",\"Abril\",IF('1.INF_GENERAL'!#REF!=\"X\",\"Mayo\",IF('1.INF_GENERAL'!#REF!=\"X\",\"Junio\",IF('1.INF_GENERAL'!#REF!=\"X\",\"Julio\", IF('1.INF_GENERAL'!#REF!=\"X\",\"Agosto\",IF('1.INF_GENERAL'!#REF!=\"X\",\"Setiembre\",IF('1.INF_GENERAL'!#REF!=\"X\",\"Octubre\",IF('1.INF_GENERAL'!#REF!=\"X\",\"Noviembre\",IF('1.INF_GENERAL'!#REF!=\"X\",\"Diciembre\"))))))))))))","v":{"$error":"#REF!"}},null,null,null,"N.A."]
["Obligaciones Ambientales y la Gestión del Patrimonio Cultural",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF('1.INF_GENERAL'!#REF!=\"X\",\"Enero\",IF('1.INF_GENERAL'!#REF!=\"X\",\"Febrero\",IF('1.INF_GENERAL'!#REF!=\"X\",\"Marzo\",IF('1.INF_GENERAL'!#REF!=\"X\",\"Abril\",IF('1.INF_GENERAL'!#REF!=\"X\",\"Mayo\",IF('1.INF_GENERAL'!#REF!=\"X\",\"Junio\",IF('1.INF_GENERAL'!#REF!=\"X\",\"Julio\", IF('1.INF_GENERAL'!#REF!=\"X\",\"Agosto\",IF('1.INF_GENERAL'!#REF!=\"X\",\"Setiembre\",IF('1.INF_GENERAL'!#REF!=\"X\",\"Octubre\",IF('1.INF_GENERAL'!#REF!=\"X\",\"Noviembre\",IF('1.INF_GENERAL'!#REF!=\"X\",\"Diciembre\"))))))))))))","v":{"$error":"#REF!"}},null,null,null,"N.A."]
[]
["IV. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES, ASPECTOS AMBIENTALES, IMPACTOS AMBIENTALES Y CONTROLES OPERACIONALES"]
["Seleccione las actividades que se realizaron el presente trimestre:"]
[false,{"$f":"\"Actividad 1:\"&\" \"&'1.INF_GENERAL'!E13","v":"Actividad 1: "},null,null,null,null,false,{"$f":"\"Actividad 2:\"&\" \"&'1.INF_GENERAL'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},null,null,null,null,false,{"$f":"\"Actividad 3:\"&\" \"&'1.INF_GENERAL'!E14","v":"Actividad 3: "}]
[]
[]
[]
[false,{"$f":"\"Actividad 4:\"&\" \"&'1.INF_GENERAL'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},null,null,null,null,false,{"$f":"\"Actividad 5:\"&\" \"&'1.INF_GENERAL'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},null,null,null,null,false,{"$f":"\"Actividad 6:\"&\" \"&'1.INF_GENERAL'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
[]
[]
[]
[false,{"$f":"\"Actividad 7:\"&\" \"&'1.INF_GENERAL'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},null,null,null,null,false,{"$f":"\"Actividad 8:\"&\" \"&'1.INF_GENERAL'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},null,null,null,null,false,"Otras actividades realizadas"]
[]
[]
[]
["Indicar los controles ambientales implementados en el trimestre:"]
["Aspecto Ambiental",null,null,null,null,"Controles Ambientales",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"N° Contrato / Servicio","Ejecutado","Frente de trabajo","N° Actividad"]
["Emisión de Gases de efecto invernadero",null,null,null,null,"Cumplir con el mantenimiento preventivo y/o correctivo de los equipos (Pe. Equipo liviano).",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,true,"C1, C2, Mina","1,3,5"]
["Emisión de Material Particulado (polvo)",null,null,null,null,"Regadío con Cisterna de Agua.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,false]
[null,null,null,null,null,"Verificar sistemas de supresión de polvo.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,false]
["Interacción con flora y fauna silvestre",null,null,null,null,"Conocer y cumplir con el Procedimiento de Ahuyentamiento de Fauna en las instalaciones de SMCV.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,false]
[null,null,null,null,null,"Reportar de forma inmediata el avistamiento y/o eventos relacionados con fauna a la Gerencia Medio Ambiente.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,true]
[null,null,null,null,null,"Respetar las señales de precaución en zonas de tránsito de fauna. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,true]
[null,null,null,null,null,"Cumplir con la prohibición de alimentar, manipular, capturar, enterrar y/o retirar a fauna silvestre o asilvestrada",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,false]
["Manejo de agua de uso doméstico",null,null,null,null,"Usar adecuadamente los baños químicos, lavamanos portátiles u otros servicios que requieran uso de agua doméstica.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,true]
[null,null,null,null,null,"Reportar de forma inmediata eventos ambientales relacionados al derrame/fuga de aguas de uso doméstico y/o aguas residuales.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,true]
["Manejo de Combustible y/o lubricantes y/o productos quimicos",null,null,null,null,"Mantener el área de trabajo libre de fugas y/o derrames de productos químicos y/o hidrocarburos.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,false]
[null,null,null,null,null,"Cumplir con el estándar de Manejo de Productos Químicos de SMCV.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,true]
[null,null,null,null,null,"Todos los productos deben tener su Ficha de Datos de Seguridad (FDS) en español, actualizadas y aprobadas con una antigüedad no mayor a 10 años. Además, se deben seguir todas las indicaciones establecidas en las FDS.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,false]
[null,null,null,null,null,"Almacenar los productos químicos teniendo en cuenta su compatibilidad entre sí y con el recipiente que los contiene, los envases deben estar en buen estado con etiquetas visibles y legibles.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,false]
[null,null,null,null,null,"Contar con la señalización reglamentaria de la zona de almacenamiento y contar con un kit para respuesta a derrames, validado por la Gerencia de Medio Ambiente, e inspeccionado por lo menos una vez al mes.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,true]
[null,null,null,null,null,"Los equipos auxiliares o componentes y piezas de repuesto que contienen Combustibles, Lubricantes y/o Productos Químicos., deben estar en áreas impermeabilizadas o contar con bandejas de contención (excepto vehículos).",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,false]
[null,null,null,null,null,"Almacenar los productos líquidos en áreas impermeabilizadas y/o sistemas de contención secundaria con un volumen mínimo del 110% de capacidad respecto al recipiente de mayor volumen, estos sistemas deben estar limpios y en buen estado.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,false]
[null,null,null,null,null,"Los productos químicos en estado sólidos no deberán almacenarse en contacto directo con el suelo.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,false]
[null,null,null,null,null,"Cumplir con la inspección técnica y/o mantenimiento programado de los equipos para un consumo eficiente de combustible.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,false]
[null,null,null,null,null,"El almacenamiento de cantidad mayor a 1 m³ hidrocarburos y otros productos derivados de hidrocarburos (OPDH) requieren autorizaciones de OSINERMING, para lo cual se debe coordinar con la Gerencia de Medio Ambiente.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,true]
[null,null,null,null,null,"Inspeccionar semanalmente los materiales peligrosos, incluyendo segundas contenciones, sumideros, drenajes, etc., para asegurar el buen estado y funcionamiento, según el Estándar de Inspección de Herramientas, Equipos e Instalaciones de SMCV.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,false]
[null,null,null,null,null,"Reportar de forma inmediata eventos ambientales relacionados al derrame/fuga de Combustibles, Productos Químicos u otros.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,false]
["Manejo de residuos Peligrosos y/o No Peligrosos y/o RAEE",null,null,null,null,"Mantener el área de trabajo ordenado y libre de residuos.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,false]
[null,null,null,null,null,"Segregar los residuos de acuerdo con el Plan de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos. (Código de colores)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,false]
[null,null,null,null,null,"Para el almacenamiento de los residuos en el punto de generación se deben usar recipientes (bolsas, sacos, entre otros) con dimensión, forma y material que evite pérdidas o fugas. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,false]
[null,null,null,null,null,"Los residuos, a excepción de los residuos de comida, son trasladados y dispuestos en la plataforma de Residuos San José, con recursos propios de la empresa contratista.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,false]
[null,null,null,null,null,"Los residuos deben ser acondicionados de tal manera, que se minimicen los riesgos durante su carga, transporte y descarga.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,false]
[null,null,null,null,null,"Los residuos no deben rebasar la capacidad del sistema de almacenamiento.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,false]
[null,null,null,null,null,"Prohibido transportar residuos en vehículos de transporte de pasajeros, alimentos u otros destinados al uso humano y/o animal. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,false]
["Uso de Energía Eléctrica",null,null,null,null,"Apagar los equipos y luces que no se estén utilizando.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,false]
[null,null,null,null,null,"Los grupos de generación eléctrica, de manera individual o acumulada, que superen la potencia de 500KW requieren autorización del MINEM, para lo cual se debe coordinar con la Gerencia de Medio Ambiente.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,false]
["Uso de Papel y/o Cartón",null,null,null,null,"Segregar los residuos de papel y cartón en el recipiente de color azul, libres de restos de alimentos, hidrocarburos, concentrados, productos químicos, entre otros. Desarmar las cajas de cartón.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,false]
["Colocar otros aspectos ambientales",null,null,null,null,"Colocar otros controles ambientales",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,false]
["Colocar otros aspectos ambientales",null,null,null,null,"Colocar otros controles ambientales",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,false]
["Colocar otros aspectos ambientales",null,null,null,null,"Colocar otros controles ambientales",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,false]
["Colocar otros aspectos ambientales",null,null,null,null,"Colocar otros controles ambientales",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,false]
["Colocar otros aspectos ambientales",null,null,null,null,"Colocar otros controles ambientales",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,false]